Утверждены и введены в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 19 июня 2001 N 62

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГСН-2001

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ГСН 81-05-02-2001

Разработан Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (М.Ю. Матвеев - отв. исполнитель, А.А. Солин, Е.В. Каширова).
Рассмотрен Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия в составе: В.А. Степанов - руководитель, Г.А. Шанин, А.В. Белов, Е.Н. Дорожкина).
Внесен Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
Принят и введен в действие с 1 июня 2001 г. Постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 N 62.
Взамен Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-91 Приложение к СНиП 4.07-91 и НД84 Приложение к СНиП IV-7-82).

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник сметных норм применяется для определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Сметные нормы, приведенные в Сборнике, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней, и целевых внебюджетных фондов, а также целевых фондов федеральных и региональных министерств и ведомств.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, нормы Сборника носят рекомендательный характер.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормы настоящего Сборника предназначены для определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ (СМР) в зимнее время.
2. Сборник состоит из двух разделов:
раздел I "Сметные нормы по видам строительства";
раздел II - "Сметные нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ".
Нормы раздела I используются при составлении сметной документации и определения сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также для расчетов за выполненные работы между заказчиком и исполнителем.
Нормы раздела II применяются при осуществлении расчетов за выполненные строительные и монтажные работы между генподрядными и субподрядными организациями независимо от ведомственной принадлежности.
3. Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполненных при положительной температуре окружающей среды.
4. Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. К ним относятся доплаты рабочим при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных строительных работ, с повышенным расходом строительных материалов, дополнительные затраты на эксплуатацию строительных машин (повышенный расход горюче-смазочных материалов, снижение производительности труда машинистов и т.п.), на рыхление мерзлых грунтов и др.
5. Нормы дополнительных затрат дифференцированы по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода (табл. 1).

Таблица 1

Температурные зоны	Показатели средних из среднемесячных    
отрицательных температур зимнего периода, °С 	
I                 	до 3                                         	
II                	"  5                                         	
III               	"  8                                         	
IV                	" 12                                         	
V                 	" 18                                         	
VI                	" 25                                         	
VII               	" 31                                         	
VIII              	ниже 31                                      	

6. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяются в соответствии с территориальным делением, приведенным в Приложении 1 к настоящему сборнику, независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ.
7. В местностях, расположенных южнее I температурной зоны, дополнительные затраты, вызываемые специфическими условиями производства работ в зимнее время года, могут возмещаться организациям, производящим работы, по нормам, установленным для I зоны за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем выполненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °С к общему числу календарных рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с отрицательной температурой принимается на основе данных метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе данных заказчика и подрядчика.
8. Нормами раздела I не учтены затраты:
а) на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ, в соответствии с требованиями технических условий. Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном главой 2 раздела II настоящего сборника с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета, выполненного проектной организацией;
б) по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам, а также по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в зимний период;
в) по снегоборьбе <*> в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон.
-----------------------------------
<*> Снегоборьба - работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга).

Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства может определяться на основе отчетных данных по другим стройкам в этих районах. При отсутствии указанных данных лимит затрат на эти цели предусматривается в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета стоимости строительства (табл. 2).

Таблица 2

Температурные зоны 	Лимит затрат по снегоборьбе, % от сметной 
стоимости строительно-монтажных работ   	
IV                  	до 0,3                                     	
V                   	"  0,4                                     	
VI                  	"  0,6                                     	
VII                 	"  1,3                                     	
VIII                	"  1,5                                     	

Расчеты заказчика с подрядной организацией при производстве работ по снегоборьбе, подтвержденных справками гидрометеорологической службы, следует производить на основании соответствующих норм Сборника ГЭСН N 1 "Земляные работы" (Таблица ГЭСН 01-02-087 "Уборка снега со строительных площадок и дорог").
9. Дополнительные затраты при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий определяются по нормам раздела I от сметной стоимости строительно-монтажных работ, исчисленной в соответствии с проектом.
10. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более 10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных по нормам сборника, заказчиком могут осуществляться доплаты, в виде коэффициентов, при количестве ветреных дней в зимний период:
Св. 10% до 30% - 1,05
Св. 30% - 1,08
Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные действующего Справочника по климату или справки местных органов гидрометеорологической службы.

РАЗДЕЛ I. СМЕТНЫЕ НОРМЫ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техническая часть

1. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по отдельным видам строительства следует определять по нормам табл. 4 данного сборника, установленным в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
Нормы дополнительных затрат на строительство тоннелей и метрополитенов в табл. 4 определены в процентах от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по главам 2 - 7 сводного сметного расчета стоимости строительства. При этом дополнительные затраты при производстве остальных работ в зимнее время следует определять дополнительно по нормам табл. 4:
п. 3. Строительство дорог. п. 3.1. Освоение трассы и подготовка территории строительства - на работы по подготовке территории строительства (глава 1 сводного сметного расчета стоимости строительства);
п. 7. Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации. п. 7.1. Железнодорожного транспорта - на временные здания и сооружения (глава 8 сводного сметного расчета стоимости строительства).
2. В нормах учтены все виды дополнительных затрат, вызываемых производством работ в зимний период, а также временное отопление зданий, законченных вчерне.
Под зданиями, законченными вчерне, подразумеваются здания с возведенными стенами, верхним покрытием и заполнением всех проемов.
3. Нормы настоящего раздела являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство.
4. В нормах приняты средние значения удельного веса продолжительности зимнего времени в году (табл. 3).

Таблица 3

Температурные зоны  	Удельный вес зимнего периода в году   
(в среднем)               	
I                     	0,23                                     	
II                    	0,33                                     	
III                   	0,4                                      	
IV                    	0,45                                     	
V                     	0,52                                     	
VI                    	0,6                                      	
VII и VIII            	0,65                                     	

5. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от среднезональной, в связи с этим к сумме дополнительных затрат, исчисленной по среднезимним нормам настоящего раздела, следует применять коэффициенты, приведенные в Приложении 1 к настоящему сборнику.
6. Для жилых и общественных зданий дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время следует принимать по нормам табл. 4 п. 11 независимо от вида строительства в целом.
7. Нормы дополнительных затрат, приведенные в табл. 4 пп. 1.28 (Склады и хранилища), 1.29 (Элеваторы из сборного железобетона), 1.30 (Элеваторы из монолитного железобетона), 2 (Предприятия энергетического строительства), 3 (Строительство дорог), 8 (Строительство зданий и сооружений связи), 13 (Строительство наружных трубопроводов) и 14.4 (Посадка и пересадка деревьев), применяются в тех случаях, когда эти работы предусмотрены самостоятельной проектно-сметной документацией.
В остальных случаях для указанных работ необходимо применять нормы табл. 4 по соответствующим видам промышленного, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного, водохозяйственного и прочих видов строительства.
8. При применении норм настоящего раздела для определения дополнительных затрат в местностях, расположенных южнее I температурной зоны, сумма дополнительных затрат, исчисленная в порядке, предусмотренном п. 7 технической части общих положений, умножается на коэффициент 4,3, определяющий отношение длительности года в днях к продолжительности зимнего периода в I температурной зоне.
9. Для видов строительства, не предусмотренных в табл. 4, допускается применение норм дополнительных затрат для аналогичных видов строительства.
Также допускается использование соответствующих норм раздела II с применением коэффициентов, учитывающими удельный вес продолжительности зимнего периода в году (см. табл. 3).
10. В сводных сметных расчетах стоимости строительства промышленных узлов дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, определяются по соответствующим нормам табл. 4, установленным по отраслям промышленности, исходя из стоимости строительно-монтажных работ по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле.
Отрасли промышленности определяются по "Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства" (ОКОНХ).
Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, при строительстве общих для группы предприятий промышленного узла объектов вспомогательных производств и хозяйств, подъездных автомобильных и железных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других определяются для каждого такого объекта по соответствующим нормам табл. 4.
11. Сметные нормы дополнительных затрат на строительство объектов шахтной поверхности рудников цветной и черной металлургии следует определять по норме, установленной для предприятий угольной промышленности.
12. Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, связанных с возведением жилых и общественных зданий, объектов коммунального хозяйства из монолитного железобетона, определяются в соответствии с указаниями п. 9 технической части раздела I настоящего сборника.
13. Сметные нормы дополнительных затрат в зимнее время на строительство жилых зданий, приведенные в табл. 4, пп. 11.1 - 11.3 (Жилые здания крупнопанельные, объемно-блочные, кирпичные и деревянные), установлены для жилых зданий, в проектах которых не учитываются наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п.
Сметные нормы дополнительных затрат в зимнее время на строительство жилых зданий, в проектах которых учтены наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п., определяются по соответствующим нормам табл. 4 (пп. 11.1 - 11.3) с использованием коэффициентов, учитывающих тип здания, а именно:
крупнопанельные, объемно-блочные и деревянные - 2
кирпичные и из блоков - 1,7

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 4

Вид строительства      	Температурные зоны        	
	I 	II 	III	IV 	V  	VI 	VII 	VIII	
1. Промышленное строительство									
1.1. Предприятия нефтяной и  
газовой промышленности       	0,8	1,6	3,2	4  	5,5 	9,3 	11,2	12,8	
1.2. Предприятия нефтеперера-
батывающей и нефтехимической 
промышленности               	0,6	1,4	2,8	4  	5,4 	9,6 	9,7 	11,4	
1.3. Предприятия угольной    
промышленности (кроме        
горнопроходческих работ)     	0,7	1,6	3,5	4,8	6,3 	11,4	11,6	13,6	
1.4. Предприятия торфяной    
промышленности               	0,8	1,7	3,7	5,1	6,8 	7,1 	9,5 	9,9 	
1.5. Предприятия черной      
металлургии (кроме горнопро- 
ходческих работ и объектов   
шахтной поверхности)         	0,7	1  	1,8	2,3	2,7 	3,8 	4,6 	6,8 	
1.6. Предприятия цветной     
металлургии (кроме горнопро- 
ходческих работ и объектов   
шахтной поверхности)         	0,6	1,2	2,1	3  	4   	6,1 	6,3 	7,4 	
1.7. Предприятия химической  
промышленности               	0,6	1,2	2,3	3,5	4,6 	7,5 	7,8 	9,3 	
1.8. Предприятия тяжелого,   
энергетического и транспорт- 
ного машиностроения          	0,7	1,3	2,4	3,3	4,5 	7,4 	8,4 	9,9 	
1.9. Предприятия сельско-    
хозяйственного и тракторного 
машиностроения               	0,4	1,1	1,6	2,4	3,4 	5,5 	5,7 	6,8 	
1.10. Предприятия легкого и  
прочего машиностроения       	0,6	1,3	2,1	3,1	4,3 	7,5 	7,6 	8,9 	
1.11. Предприятия электротех-
нической промышленности      	0,9	1,5	2,6	3,4	4,2 	6,5 	7   	7,3 	
1.12. Предприятия станкостро-
ительной и инструментальной  
промышленности               	0,7	1,4	2,1	2,9	4   	6,2 	6,5 	7,8 	
1.13. Предприятия приборо-   
строения и средств           
автоматизации                	0,7	1,3	2,3	2,8	4   	6,2 	6,5 	7,8 	
1.14. Предприятия промышлен- 
ности средств связи, радио и 
электроники                  	0,6	1,2	2,3	3,1	4,5 	6,9 	9,6 	12,1	
1.15. Предприятия автомо-    
бильной и подшипниковой      
промышленности               	0,7	1,4	2,4	3,2	4,3 	6,9 	9,5 	11  	
1.16. Предприятия судострои- 
тельной промышленности       	0,8	1,5	2,4	3,2	4,2 	6,7 	7,5 	8,6 	
1.17. Предприятия авиационной
и оборонной промышленности,  
общего машиностроения        	0,6	1,2	2,3	3,2	4,5 	7,1 	8,7 	9,6 	
1.18. Предприятия полиграфи- 
ческой промышленности        	0,5	0,9	1,8	2,7	3,6 	5,8 	7,3 	8,5 	
1.19. Предприятия лесной,    
деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности	0,6	1,1	2,2	3  	4,4 	7,2 	9,6 	9,9 	
1.20. Предприятия промышлен- 
ности строительных           
материалов:                  									
а) Заводы и полигоны сборных 
железобетонных и бетонных    
конструкций и изделий        	0,9	1,5	2,7	3,6	4,9 	8,2 	9,6 	12  	
б) Дробильно-сортировочные   
заводы, карьеры глины и      
песчаных материалов          	0,6	1,4	2,6	3,7	4,9 	8,4 	9,5 	12  	
в) Заводы стеновых материа-  
лов, кровельных и гидроизо-  
ляционных материалов         	0,8	1,5	2,6	3,7	4,8 	8,2 	9,6 	12  	
г) Цементные заводы, предпри-
ятия асбестоцементной и сани-
тарно-технической промышлен- 
ности                        	0,7	1,3	2,3	3,3	4,4 	7   	8,4 	10,9	
д) Предприятия стекольной    
промышленности               	0,6	1,2	2,1	3  	4,2 	6,5 	7,7 	9,1 	
е) Предприятия строительной  
керамики                     	0,5	1,1	2,1	3  	4,1 	6,6 	7,7 	9,3 	
ж) Предприятия полимерных    
строительных материалов      	0,6	1,4	2,5	3,6	4,9 	7,6 	9,5 	11,9	
1.21. Предприятия легкой     
промышленности               	0,7	1,3	2,3	3,2	4,4 	6,7 	8   	9   	
1.22. Предприятия пищевой    
промышленности               	0,8	1,3	2,3	3,2	4,5 	7,5 	10,1	10,5	
1.23. Предприятия мясной     
промышленности, предприятия  
первичной обработки          
сельскохозяйственной         
продукции                    	0,6	1  	2  	2,9	3,7 	5,7 	7,5 	8,9 	
1.24. Предприятия молочной   
промышленности, сахарные и   
консервные заводы            	0,6	1  	1,7	2,5	3,3 	5,4 	5,8 	6,9 	
1.25. Предприятия рыбного    
хозяйства                    	0,8	1,5	2,6	3,8	5,1 	5,4 	6,5 	6,9 	
1.26. Предприятия медицинской
промышленности               	0,6	1,3	2,6	3,6	4,4 	6,8 	8,7 	10,3	
1.27. Предприятия микробиоло-
гической промышленности      	0,7	1,5	2,6	3,7	5,1 	8,6 	11,1	11,9	
1.28. Склады и хранилища     	0,6	1,3	2,6	3,6	4,4 	6,8 	8,7 	10,3	
1.29. Элеваторы из сборного  
железобетона                 	0,6	1,1	2,1	3,1	4   	6,8 	7,4 	7,7 	
1.30. Элеваторы из           
монолитного железобетона     	2,5	3,8	5,2	6,3	7,8 	10,6	11,4	12  	
1.31. Холодильники           	0,8	1,7	3,4	4,8	6,5 	9,2 	10,2	10,4	
2. Энергетическое строитель- 
ство                         									
2.1. Тепловые электростанции 	0,7	1,6	3,2	4  	5,5 	9,3 	11,2	12,8	
2.2. Гидроэлектростанции     	0,9	1,8	3,6	4,9	6,6 	10,2	11  	13,1	
2.3. Атомные электростанции  	0,8	1,9	4  	5,8	7,8 	12,1	13,1	14,7	
2.4. Электрические подстанции	0,6	1,2	2,1	3,2	4,3 	7   	7,7 	8   	
2.5. Тепловые сети           	0,5	1,1	2,6	3,6	4,8 	8,4 	9,2 	9,7 	
2.6. Воздушные линии         
электропередачи 35 кВ и выше 	0,3	0,6	1  	1,3	1,7 	2,7 	3,8 	5,1 	
2.7. Воздушные линии         
электропередачи 0,4 - 10 кВ  	0,4	1  	1,9	2,9	3,7 	6,1 	8   	9   	
3. Строительство дорог       									
3.1. Освоение трассы и       
подготовка территории        
строительства                	0,5	1,5	2,7	3,9	5,5 	9,4 	13,7	16,4	
3.2. Земляное полотно из     
грунтов:                     									
3.2.1. Обыкновенных          	2,1	4,1	7,2	9,8	12,8	20,4	29,8	32  	
3.2.2. Дренирующих           	0,5	1,2	2,5	3,6	4,9 	8,1 	13  	14,1	
3.2.3. Скальных              	0,2	0,7	1,3	1,8	2,5 	3,9 	5,5 	7,1 	
3.2.4. Вечномерзлых          	-  	-  	-  	3,2	4,5 	6,7 	10,2	11,2	
3.3. Возведение земляного    
полотна дорог гидромеханизи- 
рованным способом            	1,7	3,5	5,6	6,8	8,3 	10,3	10,3	-   	
3.4. Укрепление земляного    
полотна дорог и регуляционных
сооружений                   	0,3	0,6	0,9	1,2	1,6 	2,5 	4,6 	5,4 	
3.5. Верхнее строение пути   	0,5	0,9	1,3	1,7	2,1 	3   	4,1 	4,7 	
3.6. Электрификация железных 
дорог, прочие энергетические 
сооружения и устройства      	0,8	1,4	2  	2,7	3,6 	5,8 	8,2 	9,2 	
3.7. Устройства связи, сиг-  
нализации, централизации и   
блокировки железных дорог    	0,6	1,6	3,1	4,4	6,1 	10,5	15,8	19,8	
3.8. Сооружения водоснабже-  
ния и канализации (без       
наружных трубопроводов и     
внешних сетей)               	1,1	2,5	5,3	7,2	9,9 	16,8	26,7	31,9	
3.9. Дорожное покрытие:      									
3.9.1. Из сборных            
железобетонных плит          	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9 	1,1 	1,2 	1,3 	
3.9.2. Цементно-бетонное     	1,3	1,8	2,1	2,3	2,4 	2,5 	2,6 	2,6 	
3.9.3. Асфальтобетонное      	1  	1,5	1,6	1,8	1,9 	2,1 	2,3 	2,3 	
3.9.4. Черное щебеночное     	1  	1,2	1,3	1,4	1,6 	1,8 	2   	2,1 	
3.9.5. Гравийное или         
щебеночное                   	0,4	0,7	0,8	1,1	1,3 	1,6 	1,8 	2   	
3.9.6. Искусственные         
сооружения                   	0,9	1,9	3,5	4,7	6,1 	10,5	11,6	13,9	
4. Мосты и путепроводы       									
4.1. Железобетонные пролет-  
ные строения                 	1,5	2,9	4,3	6,6	8,3 	12,5	13,6	17,4	
4.2. Металлические пролетные 
строения                     	0,6	1,3	2  	3,2	4,2 	7,2 	8,7 	9,8 	
5. Строительство тоннелей и  
метрополитенов               									
5.1. Закрытым способом с     
подогревом воздуха           	0,4	0,6	1  	1,3	1,7 	2,4 	3,6 	4,3 	
5.2. То же, без подогрева    
воздуха                      	0,2	0,4	0,7	1  	1,4 	2,1 	3,3 	4   	
5.3. Открытым способом       	0,8	1,6	3  	4,2	5,7 	9   	11,2	13,4	
6. Строительство нефтегазо-  
продуктопроводов             									
6.1. В районах Крайнего      
Севера и местностях,         
приравненных к ним           					6,3 	6,6 			
6.2. В остальных районах     
страны                       	0,4	0,7	1,6	2,2	3,3 	4,9 	6   	6,3 	
7. Строительство производ-   
ственных и служебных зданий  
эксплуатации                 									
7.1. Железнодорожного        
транспорта                   	1,4	2  	3,1	4,1	5,3 	8,1 	12,2	14,1	
7.2. Автомобильного транс-   
порта, баз по ремонту и      
обслуживанию строительных    
машин                        	0,7	1,2	1,8	2,8	3,8 	5,8 	6,5 	6,8 	
7.3. Морского транспорта     	0,5	1,2	2,1	3,1	3,6 	4,7 	5,2 	-   	
7.4. Речного транспорта      	0,6	1,1	1,9	2,6	3,4 	5,6 	6,4 	6,7 	
7.5. Воздушного транспорта   	0,4	0,9	1,6	2,4	3,2 	5,3 	6,5 	7,8 	
7.6. Летных полей воздушного 
транспорта                   	0,3	1  	2,9	3,5	4,4 	5,8 	6,9 	7,7 	
8. Строительство зданий и    
сооружений связи             	0,6	1  	1,7	2,4	3,3 	5,2 	6,7 	8   	
9. Сельскохозяйственное      
строительство (ремонтные     
мастерские, базы снабжения,  
теплично-парниковые комби-   
наты и т.п.)                 	0,5	1,2	2,2	3,3	4,4 	7,5 	7,7 	8,2 	
10. Мелиоративное и водо-    
хозяйственное строительство  									
10.1. Орошение               	1,2	2,3	4,5	5,7	7,1 	10,5	-   	-   	
10.2. Осушение               	2  	3,1	4,8	5,7	7,4 	11,6	-   	-   	
11. Строительство жилых и    
общественных зданий          									
11.1. Жилые здания крупно-   
панельные и объемно-блочные  	0,3	0,5	1  	1,4	1,8 	2,9 	4   	4,7 	
11.2. Жилые здания кирпичные 
и из блоков                  	0,4	0,7	1,2	1,7	2,2 	3,7 	4,9 	5,8 	
11.3. Жилые здания           
деревянные                   	0,4	0,8	1,2	1,9	2,5 	4,2 	4,4 	5,4 	
11.4. Здания общественного   
назначения (школы, учебные   
заведения, детские сады и    
ясли, больницы, санатории,   
дома отдыха и др.) и объекты 
коммунального хозяйства      	0,5	1  	1,5	2,2	3   	4   	6,5 	7,5 	
12. Горнопроходческие работы 
(без общешахтных расходов)   									
12.1. Шахтные стволы (с      
учетом затрат на подогрев    
подаваемого в шахту воздуха) 	0,8	1,8	2,9	4,1	6   	8   	10,7	12,3	
12.2. В том числе затраты на 
подогрев воздуха             	0,7	1,8	2,5	3,5	5,1 	6,5 	8,7 	9,7 	
12.3. Горизонтальные и       
наклонные выработки (с учетом
затрат на подогрев подава-   
емого в выработки воздуха)   	1,2	2,2	3,3	4,6	6,7 	8,8 	12,7	14,2	
12.4. В том числе затраты на 
подогрев воздуха             	1,1	2,1	2,7	3,6	5,7 	7,2 	10,4	11,6	
13. Строительство наружных   
трубопроводов                									
13.1. Водоснабжение и газо-  
проводы в мягких грунтах     
(с земляными работами)       	0,5	1,3	2,3	3,3	4   	5,5 	6,3 	6,6 	
13.2. Канализация в мягких   
грунтах (с земляными         
работами)                    	0,8	1,4	2,5	3,4	4,8 	5,8 	6,5 	7,1 	
13.3. Водоснабжение, газопро-
воды и канализация в скальных
грунтах                      	0,3	0,6	1,1	1,6	2,2 	3,5 	5,1 	6,7 	
13.4. Насосные станции       
водопроводные                	1,6	2,3	3,4	4,4	5,7 	8,7 	10,6	12,6	
13.5. То же, канализационные 	1,8	2,8	4  	5,1	6,8 	9,9 	11,1	12,8	
13.6. Очистные сооружения    
водопроводные                	0,8	1,4	2,6	3,5	4,8 	8,1 	8,9 	9,3 	
13.7. То же, канализационные 	1  	1,6	2,6	3,4	4,4 	6,7 	7,4 	7,7 	
14. Прочие виды строительства									
14.1. Коллекторы для         
подземных сооружений         	0,8	1,3	3,1	4,5	5,6 	9,2 	9,9 	11,6	
14.2. Пешеходные подземные   
переходы                     	0,6	1,2	2,1	3  	4   	6,3 	8,7 	10,5	
14.3. Берегоукрепление и     
сооружение набережных        	0,2	0,6	1,2	1,8	1,5 	2,5 	2,9 	3,1 	
14.4. Посадка и пересадка    
деревьев и кустарников с     
подготовкой посадочных мест  
(включая стоимость деревьев  
и кустарников)               	0,7	1,8	3,9	5,6	6,84	13,4	-   	-   	

РАЗДЕЛ II. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА КОНСТРУКЦИИ, ВИДЫ РАБОТ
И ВРЕМЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Глава 1. Нормы на конструкции и виды работ

Техническая часть

1. Сметные нормы, приведенные в настоящей главе, установлены в процентах от сметной стоимости соответствующих строительно-монтажных работ, выполняемых при положительной температуре окружающей среды. Нормы в пп. 28.2, 30.5, 30.8 следует принимать без учета стоимости рельсовых путей, поперечно члененных балок пролетных строений мостов и стальных пролетных строений.
Нормы п. 51 на монтаж оборудования приведены в процентах от стоимости монтажных работ за вычетом затрат на материальные ресурсы, не учтенные в сборниках расценок на монтаж оборудования.
2. Нормы учитывают дополнительные факторы и затраты, связанные с выполнением строительно-монтажных работ в зимнее время. К ним относятся:
а) влияющие на снижение производительности труда:
стесненность движений рабочих теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах;
ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; наличие на рабочем месте льда и снега; обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; необходимость в процессе работы периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.;
потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от -20 до -35 °С и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже -30 °С;
снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов;
наличие ветра скоростью до 10 м/с включительно;
усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке);
б) вызываемые используемыми методами производства строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
рыхление мерзлых грунтов;
предохранение грунтов от промерзания;
оттаивание грунтов;
применение быстротвердеющих бетонов и растворов;
введение в бетоны и растворы химических добавок;
применение электропрогрева бетона;
прогрев изделий, концов труб и кабеля;
устройство и разборка обычных тепляков <*>;
-----------------------------------
<*> Затраты на устройство специальных технологических укрытий необходимо определять дополнительно.

ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п.;
в) дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов при выполнении работ в зимнее время.
3. Нормы учитывают дополнительные затраты, связанные с разработкой вечномерзлого грунта.
4. Дополнительные затраты по работам, выполненным в зимний период, исчисляются на полный объем работ по нормам, приведенным в табл. 5, если часть выполненных работ относится к летнему периоду, сумму дополнительных затрат, вычисленную на полный объем работ, следует умножать на отношение числа рабочих зимних дней к общему числу рабочих дней за весь период работы; количество рабочих дней, относящихся к зимнему периоду, следует определять согласно приложению настоящего сборника с учетом фактического начала и окончания строительства.
5. При пользовании нормами на земляные, горно-вскрышные и буровзрывные работы затраты на разработку грунтов в зимнее время исчисляются как сумма расходов, вызываемых отрицательной температурой наружного воздуха и мерзлотой грунта, за исключением особо оговоренных случаев, когда на ход разработки оказывает влияние только один из этих факторов (разработка талого грунта при отрицательных температурах или разработка мерзлого грунта при положительных температурах).
6. Дополнительные затраты, вызываемые мерзлотой грунта, допускается определять как в пределах расчетного зимнего периода, так и до начала этого периода и после его окончания в соответствии с фактическим состоянием разрабатываемых грунтов, по соответствующим нормам Сборников ГЭСН 2001-01 "Земляные работы" и ГЭСН 2001-02 "Горно-вскрышные работы". При разработке разрыхленных мерзлых грунтов и пород экскаваторами в отвал или с погрузкой на транспортные средства группу грунтов следует принимать:
на общестроительных работах - по Сборнику ГЭСН 2001-01 "Земляные работы": грунты I группы (кроме сухих гальки и гравия) - как талые грунты II группы; грунты II группы - как талые грунты III группы; грунты III группы - как талые грунты V группы;
на горно-вскрышных работах - по Сборнику N 2 "Горно-вскрышные работы": песчаные грунты - как талые грунты II группы с коэффициентом 1,2; остальные грунты I - III групп с коэффициентом 1,3. При разработке и перемещении разрыхленных мерзлых грунтов I - III групп бульдозерами на общестроительных работах - по Сборнику ГЭСН 2001-01 "Земляные работы" как для грунтов III группы. На бульдозерное отвалообразование при горно-вскрышных работах дополнительные затраты принимать в размере 4% от соответствующей суммы затрат на отвалообразование.
Объем мерзлых пород на отвалах принимается по объему мерзлых пород при разработке вскрыши экскаваторами.
7. Основанием для определения суммы дополнительных затрат на земляные, горно-вскрышные и буровзрывные работы являются двусторонние акты, фиксирующие на конец каждого месяца толщину слоя мерзлого грунта, вид применяемой подготовки грунта и разработки и объем земляных работ, выполняемые тем или иным способом.
8. Дополнительные затраты на разрыхление и разработку грунта вручную определяют исходя из суммарного объема мерзлого и талого грунтов только в случаях, предусмотренных проектом организации строительства и сметой.
Нормы дополнительных затрат на разработку землесосными установками, не имеющими надводной части, а также на дополнительную транспортировку грунта станциями перекачки принимаются для глубины промерзания грунта до 0,5 м. При этом глубина промерзания грунта и объем выполненных работ фиксируются двусторонними актами в конце каждого месяца.

СМЕТНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО КОНСТРУКЦИЯМ
И ВИДАМ РАБОТ

Таблица 5

Наименование работ   	Температурные зоны                 	
	I   	II  	III 	IV  	V   	VI   	VII  	VIII 	
1. Земляные работы      
1.1. Разработка грунта  
экскаваторами в отвал   
или с погрузкой в       
автосамосвалы на всех   
видах строительства,    
кроме гидротехнического 
и дорожного             
1.2. То же, в гидротех- 
ническом строительстве  
1.3. Разработка выемок, 
карьеров экскаваторами  
и укладка грунта в      
кавальеры или насыпи в  
дорожном строительстве  
1.4. То же, скальных    
пород, вечномерзлых     
грунтов, а также песча- 
ных, галечных, щебеноч- 
ных грунтов, находив-   
шихся до наступления    
отрицательных темпера-  
тур в сухом состоянии и 
талых грунтов при       
отрицательных темпера-  
турах на всех видах     
строительства           
1.5. Разработка грунта  
в выемках и карьерах    
экскаваторами с переме- 
щением железнодорожным  
транспортом и отсыпкой  
грунта в насыпи         
1.6. То же, скальных    
пород, вечномерзлых     
грунтов, а также песча- 
ных, галечных и щебе-   
ночных грунтов, находи- 
вшихся до наступления   
отрицательных темпера-  
тур в сухом состоянии,  
и талых грунтов при     
отрицательных темпера-  
турах - на всех видах   
строительства           
1.7. Разработка грунта  
прицепными и самоходны- 
ми скреперами           
1.8. Разработка грунта  
бульдозерами, уплотне-  
ние грунта прицепными   
катками и рыхление      
грунта тракторами и     
рыхлителями             
1.9. Рытье и засыпка    
траншей для магист-     
ральных трубопроводов,  
включая водоотлив       
1.10. Разработка и      
обратная засыпка грунта 
вручную в траншеях и    
котлованах с учетом     
креплений               
1.11. Водоотлив         
1.12. Валка леса,       
трелевка, разделка      
древесины и устройство  
разделочных площадок    
1.13. Вывозка пней      
1.14. Уплотнение грунта 
пневматическими или     
электрическими трамбов- 
ками                    
1.15. Уплотнение грунта 
тяжелыми трамбовками    
1.16. Отсыпка и обкатка 
насыпей на болотах      
(удаление растительно-  
корневого покрова, пе-  
ремещение грунта в пре- 
делах болота, обкатка   
насыпей на болотах,     
контрольное бурение)    

Гидромеханизированные  
земляные работы         
1.17. Разработка и      
укладка грунта всех     
групп, включая вспомо-  
гательные работы и      
укладку трубопроводов   
плавучими землесосными  
снарядами               
1.18. Разработка и      
укладка грунта всех     
групп, включая вспомо-  
гательные работы и      
укладку трубопроводов   
гидромониторно-насосны- 
ми установками          
1.19. Дополнительная    
транспортировка грунта  
всех групп землесосными 
станциями перекачки при 
их работе совместно с   
плавучими землесосными  
станциями               
1.20. Дополнительная    
транспортировка грунта  
всех групп землесосными 
станциями перекачки при 
их работе совместно с   
гидромониторно-насосно- 
землесосными станциями  

Земляные сооружения и  
работы в мелиоративном  
и водохозяйственом      
строительстве           
1.21. Устройство кана-  
лов, дамб, обвалование  
одноковшовым экскавато- 
ром                     
1.22. Разравнивание     
кавальеров (отвалов)    
бульдозерами            
1.23. Планировка        
орошаемых площадей и    
рисовых чеков           
1.24. Устройство        
траншей под закрытый    
дренаж многоковшовыми   
экскаваторами           
1.25. Устройство закры- 
того дренажа вручную    
или экскаваторами-      
дреноукладчиками        
1.26. Культур-техничес- 
кие работы с валкой     
леса, расчисткой        
площадей и разделкой    
древесины               
1.27. Культур-техничес- 
кие работы с расчисткой 
площадей от кустарника  
и мелколесья, корчевкой 
пней и корней со        
сгребанием              

Водопонижение и        
осушение                
1.28. Понижение уровня  
грунтовых вод иглофиль- 
трами (без затрат на    
работу насосов):        
1.28.1. легкими         
1.28.2. эжекторными     	
15,37 

6,61  

7,87  

2,04  

2,50  

0,78  

1,20  

1,80  

10,34 

17,00 

1,98  
4,21  

2,31  
4,39  

0,40  

6,24  

4,00  

9,58  

3,24  

8,80  

18,79 

3,70  

1,40  

16,40 

1,06  

4,94  

2,00  

14,34 
4,82  	
38,41 

11,01 

16,92 

2,91  

4,30  

1,18  

1,60  

2,39  

52,48 

32,00 

2,71  
6,62  

3,52  
6,79  

0,70  

8,04  

8,51  

24,07 

7,60  

23,55 

21,29 

4,80  

1,90  

18,60 

1,54  

7,90  

2,60  

18,50 
5,67  	
76,98 

27,54 

33,97 

4,08  

7,10  

1,86  

2,39  

3,40  

103,36

62,00 

3,85  
9,13  

4,80  
9,17  

0,90  

10,92 

13,33 

36,00 

12,08 

37,97 

23,79 

6,40  

2,70  

20,90 

2,22  

10,86 

3,80  

26,08 
7,81  	
93,46 

33,06 

45,16 

5,05  

8,92  

2,55  

2,99  

4,20  

124,23

79,00 

4,58  
12,24 

6,01  
12,58 

1,40  

12,45 

18,46 

59,85 

19,68 

58,88 

27,09 

7,70  

6,40  

20,90 

2,80  

14,81 

4,60  

30,03 
9,87  	
109,88

38,55 

50,89 

5,73  

10,71 

2,95  

3,49  

4,80  

156,04

99,00 

5,42  
14,53 

7,12  
15,20 

1,60  

15,32 

27,69 

27,29 

29,59 

8,50  

6,89  

22,00 

3,28  

17,78 

5,40  

33,04 
12,00 	
186,79 

60,58  

79,21  

7,67   

14,60  

4,51   

4,59   

6,20   

207,72 

135,00 

6,98   
21,76  

9,90   
22,76  

2,30   

20,14  

41,02  

38,63  

38,30  

9,60   

7,89   

22,00  

4,63   

26,67  

6,90   

41,60  
16,09  	
262,08

79,10 

113,21

11,18 

21,20 

7,06  

5,99  

8,00  

253,44

231,00

31,60 

14,34 
33,26 

3,01  

27,99 

49,40 

10,80 

9,89  

24,20 

6,65  

38,52 

10,00 	
277,18

85,17 

146,01

14,18 

26,90 

9,32  

7,58  

10,10 

279,28

296,00

40,53 

20,65 
42,15 

3,70  

34,90 

59,65 

12,69 

27,50 

8,48  

49,38 

12,80 	
2. Горно-вскрышные      
работы                  
2.1. Разработка грунта  
экскаваторами с уклад-  
кой на борт траншей или 
в выработанное прост-   
ранство                 
2.2. То же, скальных    
пород и вечномерзлых    
грунтов                 
2.3. Разработка грунта  
экскаваторами с погруз- 
кой в вагоны-самосвалы  
и транспортирование     
железнодорожным         
транспортом             
2.4. То же, скальных    
пород и вечномерзлых    
грунтов                 
2.5. Разработка грунта  
экскаваторами с погру-  
зкой в автомобили-само- 
свалы и экскаваторное   
отвалообразование       
2.6. То же, скальных    
пород и вечномерзлых    
грунтов                 	

1,20  

1,20  

1,51  

1,51  

1,92  

1,92  	

1,80  

1,80  

2,42  

2,42  

2,83  

2,83  	

2,50  

2,50  

3,23  

3,23  

3,83  

3,83  	

3,10  

3,10  

3,81  

3,81  

4,83  

4,83  	

3,60  

3,60  

4,41  

4,41  

5,73  

5,73  	

4,50   

6,17   

5,76   	

6,51  

7,96  

7,99  	

8,31  

9,76  

14,52 	
3. Буровзрывные работы  
3.1. Рыхление горных    
пород скважинными       
зарядами и дробление    
негабарита              
3.2. Рыхление горных    
пород камерными зарядами
и дробление негабарита  
3.3. Рыхление горных    
пород шпуровыми зарядами
и дробление негабарита  
3.4. Корчевка пней      	
0,41  

0,89  

1,10  

1,59  	
0,81  

1,09  

1,90  

2,39  	
0,91  

1,59  

2,60  

3,19  	
1,11  

2,08  

3,41  

4,38  	
1,31  

2,77  

4,21  

5,18  	
2,12   

4,06   

6,31   

7,67   	
3,21  

5,74  

9,12  

11,06 	
3,83  

7,53  

11,62 

14,16 	
4. Скважины             

Бурение скважин        
способами:              
4.1. Ударно-канатным    
4.2. Роторным           
4.3. Колонковым         
4.4. Ударно-вращательным
4.5. Перфораторным      	

5,09  
5,09  
4,06  
5,22  
3,55  	

7,24  
5,82  
4,64  
5,73  
4,07  	

7,91  
6,52  
5,03  
6,80  
4,48  	

9,38  
7,25  
5,83  
7,66  
5,22  	

11,85 
12,18 
10,41 
13,06 
9,29  	

14,24  
13,40  
11,80  
13,41  
10,84  	

17,64 
15,67 
12,14 
16,05 
12,94 	

20,45 
17,80 
16,34 
18,03 
14,81 	
5. Свайные работы.      
Закрепление грунтов.    
Опускные колодцы        
5.1. Свайные работы,    
выполняемые с земли и   
подмостей               
5.2. Устройство         
буронабивных свай       
5.3. Устройство         
противофильтрационных   
завес и заглубленных    
сооружений способом     
"стена в грунте"        

Свайные работы в       
речных условиях         

Погружение с плавучих  
средств:                
5.4. Извлечение         
стального шпунта        
5.5. Деревянных свай    
5.6. Стального шпунта и 
свайных оболочек диамет-
ром до 2 м              
5.7. Железобетонных свай

Свайные работы в       
морских условиях        

Погружение с плавучих  
средств:                
5.8. Одиночных железо-  
бетонных свай, железо-  
бетонных оболочек, свай 
из стальных труб, сталь-
ных шпунтованных свай   
5.9. Вибропогружателем  
коробчатых свай из      
стального шпунта        
5.10. Деревянных свай   
5.11. Вырубка бетона из 
арматурного каркаса     
5.12. Изготовление свай 
из стальных труб        
5.13. Сборка пакетов    
свай из стального шпунта
5.14. Изготовление      
коробчатых свай из      
стального шпунта        
5.15. Направляющие рамы 
для погружения свай с   
плавучих средств        
5.16. Стыкование сталь- 
ных шпунтованных свай на
стенде                  
5.17. Перемещение свай  
по воде                 
5.18. Закрепление       
грунтов:                
5.18.1. цементацией     
5.18.2. силикатизацией  
и смолизацией           

Опускные колодцы       
5.19. Возведение        
конструкций опускных    
колодцев                
5.20. Опускание колодцев
с разработкой грунта:   
5.20.1. экскаватором    
5.20.2. способом        
гидромеханизации        	

2,23  

3,56  

3,29  

0,60  

3,30  
0,10  

0,87  

0,30  

0,30  

0,50  
3,24  

2,23  

2,52  

1,71  

0,60  

1,11  

1,50  

5,63  
6,56  

8,41  

3,83  
3,07  	

3,40  

3,93  

5,08  

1,20  

3,50  
0,19  

0,96  

0,60  

0,40  

1,09  
3,52  

3,59  

4,13  

2,65  

1,20  

1,76  

4,60  

6,17  
8,12  

8,76  

6,47  
4,39  	

5,06  

5,89  

7,37  

1,89  

3,69  
0,29  

1,06  

0,90  

0,59  

1,49  
7,68  

4,85  

6,05  

3,60  

1,70  

2,32  

6,20  

7,17  
10,42 

10,25 

12,50 
7,52  	

5,25  

5,98  

7,77  

3,09  

4,19  
0,58  

1,05  

1,29  

0,89  

2,19  
10,20 

6,70  

7,97  

5,02  

2,50  

3,06  

7,80  

8,19  
12,85 

11,46 

16,02 
9,48  	

7,48  

8,43  

11,06 

3,69  

4,98  
0,68  

1,26  

7,87  

9,58  

5,88  

3,62  

10,11 
15,35 

12,73 

23,29 
12,30 	

7,87   

8,52   

11,65  

11,84  

14,72  

8,91   

5,39   

12,96  
20,51  

14,22  

32,20  
18,20  	

16,20 

16,86 

23,91 

16,99 

21,17 

12,71 

8,52  

17,90 
28,22 

18,13 

42,25 
24,38 	

16,78 

17,98 

24,80 

22,07 

27,22 

16,70 

10,29 

22,08 
33,62 

20,50 

45,69 
27,35 	
6. Бетонные и железо-   
бетонные конструкции    
монолитные              
6.1. Конструкции жилых, 
гражданских и промышлен-
ных зданий и сооружений:
6.1.1. фундаменты       
6.1.2. все конструкции, 
кроме фундаментов       
6.2. Сооружения водо-   
провода и канализации   
6.3. Сооружения,        
возводимые в скользящих 
и других видах опалубки 	

3,05  
4,65  

18,91 

13,25 	

3,38  
5,42  

19,23 

13,87 	

3,67  
7,21  

20,10 

14,56 	

4,49  
8,52  

20,95 

16,08 	

4,87  
10,08 

22,07 

16,89 	

5,72   
12,05  

23,86  

18,56  	

8,13  
15,21 

27,13 

21,07 	

9,10  
17,90 

30,19 

23,29 	
7. Бетонные и железо-   
бетонные конструкции    
сборные                 
7.1. Промышленных       
зданий и сооружений     
7.2. Жилищно-гражданских
зданий                  
7.3. Силосных корпусов  
для хранения зерна      
7.4. Главных корпусов   
тепловых электростанций 
7.5. Сооружений водо-   
провода и канализации   	

0,96  

0,73  

0,72  

0,62  

1,37  	

1,39  

1,05  

0,82  

0,82  

1,87  	

2,45  

1,66  

1,11  

1,12  

3,14  	

3,61  

2,48  

1,52  

1,41  

4,52  	

4,35  

3,00  

1,83  

1,41  

5,67  	

5,40   

4,14   

2,44   

2,01   

7,47   	

7,04  

5,61  

3,34  

2,92  

9,93  	

8,00  

6,76  

4,05  

3,21  

12,05 	
8. Конструкции из       
кирпича и блоков        

Каменные конструкции,  
выполняемые в неотапли- 
ваемых помещениях       
8.1. Основания под      
фундаменты (песчаные,   
щебеночные и др.)       
8.2. Конструкции из     
бутового камня (масси-  
вы, ленточные и столбо- 
вые фундаменты, стены,  
подпорные стены и др.)  
8.3. Конструкции из     
кирпича (обыкновенного, 
легкого, силикатного) и 
камней керамических     
8.4. Горизонтальная     
гидроизоляция стен,     
фундаментов и массивов  
рулонными материалами с 
выравниванием поверхнос-
тей                     
8.5. Боковая гидроизо-  
ляция стен, фундаментов 
и массивов рулонными    
материалами             
8.6. Леса внутренние и  
наружные стальные       
трубчатые               

Каменные конструкции,  
выполняемые в отаплива- 
емых помещениях         
8.7. Перегородки        
кирпичные               
8.8. Перегородки из плит
(гипсовых, легкобетонных
плит, стеклянных блоков 
и шлакобетонных)        
8.9. Плиты подоконные   
8.10. Печи и очаги      

Мусоропроводы           
8.11. Мусоропроводы,    
выполняемые на открытом 
воздухе или в неотапли- 
ваемых помещениях       	

1,07  

6,45  

2,64  

2,24  

2,74  

4,12  

0,53  

0,42  

0,16  
0,76  

0,70  	

1,26  

9,90  

5,03  

5,59  

7,77  

5,12  

0,96  

0,43  

0,20  
0,85  

1,11  	

1,57  

13,56 

7,59  

8,38  

10,51 

8,23  

1,00  

0,90  

0,21  
1,08  

1,51  	

2,08  

15,34 

9,94  

9,91  

13,80 

11,75 

2,32  

0,90  

0,21  
1,79  

1,89  	

2,39  

16,21 

10,26 

10,10 

16,30 

13,76 

2,77  

0,93  

0,31  
1,77  

2,19  	

3,20   

33,66  

16,80  

17,41  

20,17  

21,50  

2,88   

1,07   

0,31   
2,16   

3,37   	

3,80  

36,41 

19,38 

18,36 

24,95 

28,12 

3,18  

1,15  

0,52  
2,27  

4,43  	

4,83  

37,34 

22,38 

19,43 

30,39 

35,85 

3,50  

1,40  

0,62  
2,50  

5,41  	
9. Металлические        
конструкции             
9.1. Стальные конструк- 
ции общественных и      
промышленных зданий,    
промышленных печей и    
коксохимических заводов 
9.2. Стальные конструк- 
ции пролетных сооружений
(доменного комплекса,   
резервуаров, газгольде- 
ров, крановых путей,    
трубопроводов, элевато- 
ров металлических и др.)	

0,89  

1,19  	

1,09  

1,59  	

1,49  

2,48  	

2,18  

3,48  	

2,38  

3,88  	

3,38   

5,58   	

4,57  

7,67  	

5,46  

9,16  	
10. Деревянные          
конструкции             

Все виды деревянных    
конструкций             	

0,60  	

0,79  	

1,19  	

2,28  	

2,57  	

3,67   	

4,85  	

6,03  	
11. Полы                
11.1. Подстилающие слои,
гидроизоляция, теплоизо-
ляция и устройство полов
с покрытиями всех типов,
выполняемых в отаплива- 
емых помещениях         
11.2. Полы дощатые,     
выполняемые в неотапли- 
ваемых помещениях       	
0,23  

0,59  	
0,22  

0,89  	
0,28  

1,09  	
0,34  

1,39  	
0,38  

1,69  	
0,47   

2,49   	
0,58  

3,48  	
0,68  

4,38  	
12. Кровли              
12.1. Кровли трехслойные
рулонные, наплавляемые  
12.2. Кровли трехслойные
рулонные, на мастике    
12.3. Кровли четырех-   
слойные рулонные, на    
мастике                 
12.4. Кровли из асбесто-
цементных волнистых лис-
тов и обделки на фасадах
12.5. Мелкие покрытия   
из листовой оцинкованной
стали                   
12.6. Утепление кровель 
плитами, наклеенными на 
мастике, пароизоляция   
оклеечная               
12.7. Стяжки асфальто-  
бетонные                	
4,37  

4,45  

3,40  

1,18  

1,10  

1,63  

0,32  	
5,73  

6,01  

4,57  

1,66  

1,50  

2,37  

2,72  	
6,89  

6,98  

5,44  

2,54  

2,39  

3,71  

4,18  	
8,94  

9,31  

7,19  

3,62  

3,40  

5,43  

6,13  	
9,42  

9,69  

7,48  

3,71  

3,49  

6,19  

7,00  	
10,98  

11,44  

8,85   

5,43   

5,15   

9,18   

10,35  	
10,98 

11,84 

9,14  

5,91  

5,45  

12,61 

14,13 	
10,31 

11,26 

8,66  

5,04  

4,66  

15,05 

16,83 	
13. Защита строительных 
конструкций и оборудо-  
вания от коррозии       
13.1. Антикоррозионная  
защита строительных     
конструкций (кроме      
футеровки плитками) в   
отапливаемых помещениях 
13.2. Футеровка         
плитками в отапливаемых 
помещениях              	

0,31  

0,21  	

0,32  

0,52  	

0,42  

0,52  	

0,43  

0,52  	

0,52  

0,71  	

0,62   

1,01   	

0,72  

1,21  	

0,92  

1,29  	
14. Конструкции в       
сельском строительстве  	следует нормировать по соответствующим разделам таблицы 
5 данного сборника                                      	
15. Отделочные работы   

На открытом воздухе    
15.1. Облицовка стен и  
колонн гранитом, мрамо- 
ром, известняком,       
искусственным мрамором, 
керамическими плитками  
15.2. Остекление        
конструкций профильным  
стеклом                 

В отапливаемых         
помещениях:             
15.3. Отделочные работы,
кроме штукатурных       
15.4. Внутренние        
штукатурные работы      	

1,37  

0,59  

0,32  

0,95  	

1,98  

0,78  

0,32  

1,22  	

2,51  

1,08  

0,42  

1,41  	

3,33  

1,37  

0,62  

2,22  	

3,64  

1,67  

0,62  

2,52  	

5,89   

2,36   

0,82   

3,40   	

7,71  

3,34  

1,02  

4,79  	

9,50  

4,23  

1,22  

5,87  	
16. Трубопроводы        
внутренние              	следует нормировать по разделам 17 и 18                 	
17. Водопровод и        
канализация - внутренние
устройства              

В неотапливаемых       
помещениях              
17.1. Водопровод и      
горячее водоснабжение   
17.2. Канализация       	

0,79  	

0,89  

0,77  	

1,48  

0,86  	

2,17  

1,44  	

2,47  

2,11  	

3,85   

2,39   	

5,13  

3,73  	

6,51  

4,98  	
18. Отопление -         
внутренние устройства   

В неотапливаемых       
помещениях              
18.1. Центральное       
отопление               
18.2. Тепломеханическое 
оборудование котельных  	

0,88  

0,39  	

1,08  

0,49  	

1,76  

0,78  	

2,45  

1,17  	

2,94  

1,37  	

4,50   

2,05   	

5,97  

2,74  	

7,54  

3,42  	
19. Газоснабжение -     
внутренние устройства   
19.1. Газоснабжение,    
выполняемое в неотапли- 
ваемых помещениях       	

0,29  	

0,39  	

0,58  	

0,87  	

1,07  	

1,65   	

2,13  	

2,71  	
20. Вентиляция и        
кондиционирование       
воздуха                 
20.1. Вентиляция, выпол-
няемая в неотапливаемых 
помещениях              	

0,75  	

0,91  	

1,40  	

2,02  	

2,40  	

3,71   	

4,96  	

6,29  	
21. Электроосвещение    
жилых, общественных и   
промышленных зданий     	следует нормировать по п. 51 таблицы 5 данного сборника 	
22. Водопровод -        
наружные сети           
22.1. Трубопроводы из   
асбестоцементных труб   
22.2. Трубопроводы из   
чугунных труб           
22.3. Трубопроводы из   
стальных труб диаметром,
мм:                     
- до 500                
- до 1200               
- свыше 1200            
22.4. Трубопроводы из   
железобетонных труб     
22.5. Нормальная и      
усиленная изоляция      
стальных трубопроводов  
22.6. Весьма усиленная  
изоляция стальных       
трубопроводов           
22.7. Нормальная, уси-  
ленная и весьма усилен- 
ная изоляция стыков и   
фасонных частей стальных
трубопроводов           
22.8. Колодцы водопро-  
водные                  
22.9. Трубопроводы из   
полиэтиленовых труб     	

1,52  

0,55  

0,63  
0,41  
0,20  
0,61  

6,47  

1,68  

2,47  

1,52  

0,50  	

2,94  

0,81  

1,02  
0,62  
0,31  
0,92  

6,76  

1,87  

4,22  

2,14  

1,59  	

5,13  

1,31  

2,19  
1,14  
0,62  
1,44  

14,38 

3,46  

8,81  

4,77  

2,38  	

7,83  

2,54  

4,37  
2,00  
1,03  
2,60  

24,67 

5,91  

13,99 

6,44  

3,58  	

10,46 

1,35  

5,43  
2,72  
1,43  
2,91  

27,90 

6,60  

18,18 

8,51  

4,17  	

13,94  

4,01   

7,31   
3,87   
2,05   
4,37   

30,08  

8,12   

23,40  

11,30  

6,45   	

17,28 

5,20  

9,25  
4,79  
2,66  
5,41  

34,15 

10,56 

30,55 

14,51 

8,43  	

23,89 

6,43  

11,95 
6,44  
3,38  
7,59  

37,11 

12,31 

36,15 

18,47 

10,82 	
23. Канализация -       
наружные сети           

Трубопроводы из труб   
23.1. Трубопроводы из   
асбестоцементных труб   
23.2. Трубопроводы из   
керамических труб       
23.3. Трубопроводы из   
бетонных и железобетон- 
ных труб                

Основания под трубо-   
проводы                 
23.4. Песчаное, гравий- 
ное и щебеночное        
23.5. Бетонное и        
железобетонное          
23.6. Основания под     
иловые площадки и поля  
фильтрации (гравийное,  
щебеночное)             
23.7. Коллекторы канали-
зационные прямоугольные,
сборные железобетонные  
23.8. Колодцы           
канализационные         	

1,37  

0,94  

0,57  

1,48  

4,21  

3,99  

2,18  

1,39  	

2,62  

2,00  

0,89  

1,70  

4,77  

4,08  

2,47  

1,91  	

4,75  

3,56  

1,45  

2,18  

5,17  

4,51  

3,44  

4,57  	

7,80  

5,19  

2,62  

4,79  

5,66  

4,89  

4,71  

6,29  	

10,60 

7,48  

2,97  

5,22  

6,69  

5,52  

5,68  

7,17  	

14,14  

9,76   

4,45   

6,76   

8,65   

6,67   

6,84   

10,31  	

17,84 

12,37 

5,53  

8,69  

10,51 

8,46  

8,49  

13,74 	

24,00 

7,36  

10,21 

11,21 

8,68  

10,52 

17,25 	
24. Теплоснабжение и    
газопроводы - наружные  
сети                    
24.1. Наружные тепловые 
сети из стальных труб   
при бесканальной,       
воздушной прокладке, в  
непроходных и проходных 
каналах                 
24.2. Золошлакопроводы  
из стальных труб        
24.3. Конструкции опор  
под золошлакопроводы из 
сборных железобетонных  
элементов               	

1,13  

1,30  

0,45  	

1,96  

1,40  

0,56  	

3,56  

1,92  

0,89  	

5,29  

2,46  

1,23  	

6,58  

2,99  

1,78  	

8,90   

3,70   

2,45   	

11,82 

5,08  

3,79  	

15,50 

6,35  

5,24  	
25. Магистральные       
трубопроводы газо-,     
нефтепродуктов          
25.1. Нормальная и      
антикоррозийная изоляция
и укладка магистральных 
трубопроводов           
25.2. Усиленная анти-   
коррозийная изоляция и  
укладка магистральных   
трубопроводов           
25.3. Сварка, гнутье,   
установка колен, продув-
ка и испытание магист-  
ральных трубопроводов   
диаметром до 500 мм (с  
учетом стоимости труб)  
25.4. То же, диаметром  
более 500 мм            
25.5. Нормальная и      
усиленная изоляция и    
укладка промысловых     
трубопроводов           
25.6. Сварка, гнутье,   
установка колен, продув-
ка и испытание промысло-
вых трубопроводов (с    
учетом стоимости труб)  	

17,15 

14,06 

0,20  

0,19  

19,19 

0,35  	

18,65 

14,28 

0,20  

0,19  

19,93 

0,40  	

30,49 

27,30 

1,09  

0,86  

23,99 

1,42  	

31,85 

27,74 

1,88  

1,34  

38,66 

1,90  	

33,47 

33,21 

2,38  

1,92  

45,26 

2,30  	

36,24  

34,44  

3,17   

2,39   

51,35  

3,08   	

39,95 

35,44 

4,46  

3,53  

57,97 

3,50  	

42,50 

35,74 

5,46  

4,11  

55,85 

5,02  	
26. Теплоизоляционные   
работы                  

Изоляция горячих       
поверхностей            
26.1. Штучными тепло-   
изоляционными изделиями 
и полносборными конст-  
рукциями                
26.2. Оберточными       
теплоизоляционными      
материалами и набивкой  
теплоизоляционных       
волокнистых материалов  
(минераловатными матами,
пленками и др.)         
26.3. Каркасы и отделка 
изоляции (покрытие      
изоляции кожухами,      
оштукатуривание и др.)  
26.4. Изоляция холодных 
поверхностей            	

2,18  

6,95  

3,42  

3,01  	

2,59  

7,62  

5,36  

4,07  	

3,71  

9,46  

7,33  

5,22  	

4,13  

10,43 

10,18 

6,93  	

4,47  

10,97 

12,05 

9,06  	

5,31   

12,73  

18,19  

12,31  	

6,57  

15,15 

26,42 

16,02 	

7,47  

17,37 

33,67 

18,69 	
27. Автомобильные       
дороги                  

Основания:             
27.1. Обычные           
27.2. Укрепление        
цементом                

Покрытия               
27.3. Цементобетонные   
27.4. Асфальтобетонные  
27.5. Черные щебеночные 
27.6. Прочие (щебеноч-  
ные, гравийные брусчатые
и др.)                  	

2,15  
2,36  

12,74 
10,72 
5,81  
2,40  	

2,25  
2,46  

13,10 
11,11 
5,92  
2,50  	

2,46  
2,66  

13,26 
11,41 
6,03  
2,50  	

2,89  
3,10  

13,67 
12,29 
6,73  
3,11  	

2,16  
3,22  

13,67 
12,68 
6,74  
3,22  	

3,02   
3,33   

13,67  
14,07  
6,86   
3,32   	

3,10  
3,41  

13,67 
15,11 
7,07  
3,52  	

3,44  
3,75  

13,67 
16,47 
6,81  
3,73  	
28. Железные дороги     

Железные дороги колеи  
1520 мм                 
28.1. Сборка звеньев    
пути на базе и блоков   
стрелочных переводов    
28.2. Укладка и разборка
пути путеукладчиком     
28.3. Укладка и разборка
пути с применением      
механизированного       
инструмента             
28.4. Укладка сварных   
рельсовых плетей взамен 
рельсов нормальной      
длины                   
28.5. Балластировка пути
и стрелочных переводов  
на деревянных и железо- 
бетонных шпалах.        
Выправка пути и стрелоч-
ных переводов перед     
сдачей в постоянную     
эксплуатацию            
28.6. Укладка пути на   
однопутных мостах с     
безбалластной проезжей  
частью                  
28.7. Механизированная  
укладка блоками стрелоч-
ных переводов.          
Разборка стрелочных     
переводов               
28.8. Укладка стрелочных
переводов, глухих пере- 
сечений и перекрестных  
съездов поэлементно     
стреловыми кранами      
28.9. Установка противо-
угонов, передвижка пути 
и стрелочных переводов  
28.10. Устройство и     
разборка переездов и    
упоров. Установка       
путевых знаков          

Электрификация         
железных дорог          
28.11. Установка железо-
бетонных раздельных опор
и фундаментов с рытьем  
котлована.              
Изоляция опор от метал- 
лических конструкций    
28.12. Установка железо-
бетонных нераздельных   
опор с рытьем котлова-  
нов. Устройство наполь- 
ных кабельных каналов.  
Установка конструкций   
ОРУ тяговых подстанций  
28.13. Установка сталь- 
ных опор с устройством  
котлованов и фундаментов
28.14. Разработка       
котлованов под опоры    
контактной сети и       
установка фундаментов   
28.15. Установка жестких
поперечин, консолей,    
консольных стоек и опор 
на готовые фундаменты   
28.16. Опоры деревянные 
высоковольтно-сигнальных
линий автоблокировки    
28.17. Опоры железо-    
бетонные высоковольтно- 
сигнальных линий        
автоблокировки          
28.18. Подвеска высоко- 
вольтных и сигнальных   
проводов                
28.19. Консоли и        
мостики светофорные     

Железные дороги колеи  
750 мм                  
28.20. Сборка звеньев   
на базе и укладка пути  
из звеньев путеуклад-   
чиком                   
28.21. Укладка и раз-   
борка пути, стрелочных  
переводов и глухих      
пересечений с примене-  
нием механизированного  
инструмента; укладка    
пути на мостах          
28.22. Укладка стрелоч- 
ных переводов и глухих  
пересечений             
28.23. Балластировка    
пути песчаным балластом.
Выправка пути и стрелоч-
ных переводов перед     
сдачей в постоянную     
эксплуатацию            
28.24. Устройство упро- 
щенных переездов на     
внутризаводских путях   	

0,24  

46,78 

0,62  

0,90  

8,32  

0,40  

0,61  

0,41  

8,60  

3,29  

7,13  

10,88 

1,05  

1,28  

0,59  

2,10  

1,80  

0,40  

0,29  

2,48  

2,11  

1,43  

4,41  

1,91  	

0,35  

50,23 

0,72  

0,99  

8,92  

0,42  

0,61  

0,51  

8,80  

4,18  

7,33  

11,18 

1,14  

1,37  

0,70  

2,69  

1,89  

0,79  

0,59  

2,59  

2,31  

1,64  

4,71  

2,61  	

0,35  

63,79 

0,91  

1,18  

10,45 

0,53  

0,81  

0,61  

10,40 

5,67  

7,53  

11,68 

2,00  

2,45  

1,19  

4,10  

3,95  

0,89  

0,69  

2,98  

2,62  

2,05  

6,98  

3,81  	

0,41  

70,70 

1,02  

1,38  

11,78 

0,70  

1,01  

0,82  

11,50 

7,65  

7,63  

11,98 

3,05  

3,72  

1,59  

4,89  

3,20  

1,19  

0,88  

3,08  

2,92  

2,46  

9,56  

5,12  	

0,41  

79,11 

1,22  

1,48  

12,51 

0,75  

1,12  

1,02  

12,80 

9,05  

8,71  

13,78 

3,90  

4,98  

1,98  

6,10  

4,39  

1,48  

0,97  

3,29  

3,22  

2,76  

11,57 

6,12  	

0,52   

91,40  

1,43   

1,88   

14,56  

1,00   

1,42   

1,32   

14,90  

12,12  

9,30   

16,08  

6,01   

7,63   

2,97   

8,00   

5,40   

2,18   

1,46   

3,78   

3,73   

3,38   

14,33  

8,63   	

0,69  

119,13

1,84  

2,48  

16,83 

1,40  

1,82  

1,83  

18,40 

14,99 

10,01 

16,28 

8,39  

11,06 

4,36  

11,93 

9,10  

3,26  

2,14  

4,36  

4,54  

4,40  

18,44 

12,25 	

0,70  

134,48

2,25  

2,96  

18,91 

1,70  

2,22  

2,33  

20,60 

18,36 

10,70 

28,57 

11,37 

14,50 

5,45  

13,84 

10,12 

4,15  

2,82  

4,46  

5,15  

5,22  

21,50 

15,36 	
29. Тоннели и           
метрополитены           

Закрытый способ работ  
29.1. Проходка подземных
выработок с учетом      
затрат на подогрев      
воздуха, подаваемого в  
подземные выработки     
29.2. То же, без учета  
затрат на подогрев      
воздуха, подаваемого в  
подземные выработки     
29.3. Монолитные бетон- 
ные и железобетонные    
конструкции с учетом    
затрат на подогрев      
воздуха, подаваемого в  
подземные выработки     
29.4. Монолитные бетон- 
ные и железобетонные    
конструкции без учета   
затрат на подогрев      
воздуха, подаваемого в  
подземные выработки     
29.5. Сборные чугунные  
обделки с учетом затрат 
на подогрев воздуха,    
подаваемого в подземные 
выработки               
29.6. Сборные чугунные  
обделки без учета затрат
на подогрев воздуха,    
подаваемого в подземные 
выработки               
29.7. Сборные железобе- 
тонные обделки с учетом 
затрат на подогрев воз- 
духа, подаваемого в под-
земные выработки        
29.8. То же, без учета  
затрат на подогрев      
воздуха                 
29.9. Прочие работы с   
учетом затрат на подо-  
грев воздуха, подаваемо-
го в подземные выработки
29.10. То же, без учета 
затрат на подогрев      
воздуха, подаваемого в  
подземные выработки     

Открытый способ работ  
29.11. Крепление        
котлованов              
29.12. Разработка       
грунтов при траншейном  
способе сооружения      
тоннелей                
29.13. Монолитные бетон-
ные и железобетонные    
конструкции (монолитные 
участки при сооружении  
тоннелей из сборных     
конструкций)            
29.14. Сборные обделки  
29.15. Наружная гидро-  
изоляция и теплоизоляция
29.16. Обратная засыпка 
тоннелей                	

3,15  

0,78  

2,69  

0,39  

2,20  

2,31  

0,19  

2,95  

0,58  

0,98  

16,76 

8,97  

0,19  
13,68 

4,44  	

3,67  

1,07  

3,10  

0,58  

2,31  

2,42  

0,35  

3,26  

0,77  

1,67  

18,62 

13,46 

0,20  
14,29 

7,30  	

4,59  

1,46  

3,75  

0,78  

3,05  

3,15  

0,37  

3,58  

0,88  

2,36  

21,52 

17,08 

0,39  
15,02 

9,87  	

5,40  

2,14  

4,27  

0,97  

3,27  

0,10  

3,48  

0,55  

4,51  

1,17  

3,05  

23,96 

20,08 

0,59  
15,81 

13,62 	

6,19  

2,53  

4,92  

1,07  

3,71  

0,10  

3,92  

0,57  

5,21  

1,36  

3,75  

26,38 

22,79 

0,59  
20,09 

16,18 	

8,01   

3,70   

5,95   

1,46   

4,14   

0,10   

4,66   

0,96   

6,28   

2,05   

5,62   

34,03  

27,58  

0,89   
20,88  

24,27  	

10,52 

5,35  

7,56  

2,14  

5,11  

0,10  

5,74  

1,37  

8,12  

2,83  

8,19  

46,56 

33,82 

1,28  
22,82 

35,13 	

12,99 

6,82  

9,29  

2,72  

6,09  

0,20  

6,83  

1,75  

9,89  

3,62  

10,45 

53,42 

39,73 

1,48  
23,30 

45,19 	
30. Мосты и трубы       
30.1. Подушки под       
фундаменты              
30.2. Фундаменты        
монолитные бетонные и   
железобетонные          
30.3. Опоры мостов      
сборные железобетонные, 
установка подферменни-  
ков, облицовка опор     
путепроводов, пешеходных
мостов, подпорные стенки
30.4. Опоры мостов      
монолитные бетонные и   
железобетонные          
30.5. Укрупнительная    
сборка поперечночленен- 
ных балок пролетных     
строений мостов         
30.6. Установка на опоры
мостов железобетонных   
пролетных строений,     
проезжая часть, переход-
ные плиты               
30.7. Сборка и клепка   
стальных пролетных      
строений, в том числе   
на плаву                
30.8. Передвижка        
пролетных строений      
30.9. Водопропускные    
трубы                   
30.10. Гидроизоляция    
пролетных строений      
мостов и труб           
30.11. Деревянные мосты,
подмости и пирсы        
30.12. Подмости и пирсы 
стальные, установки     
пролетных строений на   
плаву, вспомогательные  
конструкции, разные     
работы                  	
5,47  

5,01  

3,64  

7,72  

13,74 

2,85  

1,66  

2,57  

1,83  

13,81 

2,17  

4,34  	
5,68  

14,53 

3,82  

8,22  

13,66 

3,05  

1,95  

3,35  

1,93  

14,28 

3,55  

5,62  	
6,07  

14,56 

6,11  

8,53  

14,47 

3,45  

2,50  

4,93  

4,84  

24,02 

4,83  

8,88  	
6,76  

15,58 

6,50  

10,74 

24,57 

6,15  

3,11  

7,19  

5,27  

25,74 

6,61  

12,33 	
7,16  

16,01 

6,72  

11,35 

24,92 

6,26  

3,42  

7,89  

5,43  

31,19 

7,99  

13,81 	
13,97  

20,41  

7,61   

21,87  

28,16  

7,69   

3,43   

11,64  

7,43   

32,60  

12,04  

19,73  	
15,26 

21,90 

8,77  

22,41 

30,55 

8,78  

5,80  

15,49 

8,09  

34,89 

17,27 

27,23 	
17,31 

24,63 

9,43  

26,41 

35,63 

9,49  

6,60  

17,91 

8,97  

36,58 

22,20 

32,17 	
31. Аэродромы           
31.1. Основания         
31.2. Колодцы железо-   
бетонные сборные        	
1,40  
1,20  	
1,60  
1,29  	
2,18  
1,74  	
3,28  
2,84  	
3,68  
3,14  	
5,28   
4,54   	
6,58  
4,87  	
8,07  
5,88  	
32. Трамвайные пути     
32.1. Укладка пути      
32.2. Укладка пересече- 
ний и стрелочных пере-  
водов                   
32.3. Балластировка пути
и стрелочных переводов  	
0,56  
1,92  

2,45  	
0,67  
1,91  

2,87  	
0,66  
2,01  

3,67  	
0,77  
2,12  

5,02  	
0,88  
2,11  

5,54  	
1,08   
2,31   

6,88   	
1,28  
2,60  

8,62  	
1,48  
2,80  

10,35 	
33. Линии               
электропередачи         
33.1. Линии электро-    
передачи напряжением    
0,4 - 35 кВ             
33.2. Линии электро-    
передачи напряжением    
35 кВ и выше            	

1,80  

1,28  	

2,78  

1,60  	

4,52  

1,98  	

5,76  

2,38  	

6,71  

2,76  	

8,83   

3,25   	

11,61 

4,53  	

12,38 

5,41  	
34. Сооружения связи,   
радиовещания и телеви-  
дения                   
34.1. Трубопроводы для  
кабелей связи           
34.2. Смотровые колодцы 
34.3. Опоры линий связи 
и подвеска проводов     
34.4. Радиомачты дере-  
вянные и из асбестоце-  
ментных труб            
34.5. Фидерные линии    
34.6. Радиобашни и ра-  
диомачты металлические  
34.7. Опоры антенных    
устройств на крышах     
зданий                  
34.8. Здания полносбор- 
ные из алюминиевых      
контейнеров             
34.9. Двери, окна, кон- 
струкции стен и потолков
акустические, настил для
подпольных каналов,     
экранировка помещений   	

2,98  

1,10  
2,06  

2,86  

1,04  
1,98  

3,50  

5,57  

2,02  	

3,38  

1,30  
2,46  

4,10  

1,51  
2,78  

5,00  

8,06  

2,88  	

4,28  

1,70  
3,44  

6,47  

2,46  
4,56  

8,09  

13,01 

4,50  	

5,47  

2,18  
4,62  

7,84  

3,59  
6,54  

11,89 

19,12 

6,23  	

5,87  

2,38  
5,11  

10,00 

4,15  
7,43  

13,49 

21,61 

7,09  	

8,66   

3,28   
7,18   

12,86  

6,14   
11,19  

20,38  

32,70  

10,66  	

10,65 

4,27  
9,54  

18,49 

8,50  
15,94 

28,17 

44,91 

14,21 	

12,15 

5,06  
11,22 

21,27 

10,11 
18,71 

33,47 

53,52 

16,86 	

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация  пунктов  дана в   соответствии  с  официальным  текстом
документа.

36. Земляные конструкции
гидротехнических        
сооружений              
36.1. Возведение плотин,
дамб и насыпей из       
несвязанных и связанных 
грунтов                 	

2,19  	

3,23  	

4,37  	

5,71  	

6,66  	

9,42   	

13,60 	

16,45 	

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация  пунктов  дана в   соответствии  с  официальным  текстом
документа.

38. Каменные конструкции
гидротехнических        
сооружений              

Речных сооружений      
38.1. Плотины каменно-  
набросные с экраном или 
ядром                   
38.2. Устройство        
сплошных фильтров и     
дренажей в сооружениях  

Морских сооружений     
38.3. Морские отсыпи в  
постель гравитационных  
сооружений камня с      
берега плавучими кранами

Отсыпка в постель гра- 
витационных сооружений  
38.4. Щебня, песка с    
берега плавучими кранами
38.5. Камня плавучими   
кранами с барж, шаланд  
38.6. Щебня и песка     
плавучими кранами с     
барж, шаланд            

Морские отсыпи         
38.7. Камня, скальной   
породы пионерным        
способом и береговыми   
кранами                 
38.8. Песка, щебня,     
гравия (гравийно-песча- 
ной смеси) пионерным    
способом и береговыми   
кранами                 
38.9. Из камня плавучими
средствами с берега     
38.10. Из щебня, песка  
и гравия (гравийно-пес- 
чаной смеси) с берега   
плавучими кранами       
38.11. Перемещение      
материалов и грунтов по 
воде                    	

0,94  

0,75  

0,11  

0,60  

0,32  

0,70  

4,05  

0,49  

0,11  

0,60  

1,40  	

1,23  

0,98  

0,10  

0,80  

1,11  

1,20  

6,37  

0,49  

0,10  

0,70  

2,70  	

1,54  

1,08  

0,10  

0,91  

1,51  

1,41  

8,89  

0,49  

0,20  

0,81  

3,61  	

2,36  

1,83  

0,20  

1,60  

2,31  

1,90  

11,93 

1,07  

0,20  

1,00  

4,40  	

2,67  

1,93  

14,25 

1,07  	

3,67   

2,43   

21,33  

1,07   	

5,37  

3,06  

30,83 

1,17  	

6,39  

3,57  

39,41 

1,17  	
39. Металлические кон-  
струкции гидротехни-    
ческих сооружений       
39.1. Монтаж гидротех-  
нических металлоконст-  
рукций                  
39.2. Монтаж стальных   
конструкций морских     
причальных сооружений   
береговыми кранами      
39.3. Установка         
стальных конструкций    
морских сооружений      
плавучими средствами    
39.4. Распределительные 
пояса и анкерные тяги   
речных сооружений       	

1,71  

1,33  

1,23  

0,36  	

2,11  

1,55  

1,57  

0,46  	

2,74  

1,95  

1,95  

0,84  	

3,45  

2,27  

2,26  

1,24  	

3,88  

2,62  

2,61  

1,40  	

5,55   

3,72   

3,70   

2,12   	

7,04  

4,21  

4,17  

2,92  	

8,13  

3,46  	
40. Деревянные конструк-
ции гидротехнических    
сооружений              
40.1. Ряжи              
40.2. Ряжевые и         
шпунтованные перемычки, 
полы плотин и шлюзов,   
щиты затворов плотин    
40.3. Отбойные устрой-  
ства и деревянные       
конструкции на каналах  
40.4. Отбойные устрой-  
ства причальных соору-  
жений                   	

0,59  
0,39  

0,59  

0,10  	

0,89  
0,67  

0,88  

0,10  	

1,19  
0,87  

1,28  

0,10  	

1,59  
1,16  

1,86  

0,10  	

1,99  
1,44  

2,16  

0,10  	

2,98   
2,12   

3,24   

0,10   	

4,17  
2,98  

4,61  

0,20  	

5,56  
3,85  

5,69  

0,27  	

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация  пунктов  дана в   соответствии  с  официальным  текстом
документа.

42. Берегоукрепительные 
работы                  
42.1. Каменная наброска 

Крепление откосов      
42.2. Сборными железо-  
бетонными плитами и     
массивами               
42.3. Монолитным бето-  
ном и железобетоном     
42.4. Плитами, омоноли- 
ченными по контуру      
42.5. Разрезными плитами
42.6. Стеной из шпунта  
42.7. Хворостяными      
тюфяками                
42.8. Установка сборных 
железобетонных элементов
(упорных брусов и плит  
для крепления берега)   
42.9. Подпорные стенки  
42.10. Наброска масси-  
вов, укладка тетраподов,
установка массивов одно-
ступенчатых водоотбойных
стенок                  	

3,50  

0,20  

8,06  

2,24  

0,19  
2,70  
0,87  

0,11  

1,01  
1,40  	

5,20  

0,30  

8,90  

2,43  

0,29  
5,12  
1,26  

0,53  

1,01  
2,80  	

6,30  

0,50  

9,98  

2,53  

0,39  
6,56  
1,74  

0,76  

1,32  
3,81  	

7,50  

0,61  

10,91 

2,81  

0,49  
8,11  
2,32  

1,19  

1,62  
5,10  	

8,70  

0,81  

3,00  

0,59  
9,65  
2,52  

1,53  

1,72  	

1,11   

3,19   

0,98   

4,07   

1,89   

2,23   	

1,61  

3,95  

1,37  

5,81  

2,87  

2,74  	

2,15  

5,26  

1,83  

7,75  

3,58  

3,24  	
43. Судовозные пути     
стапелей и слипов       
43.1. Укладка рельсов   
по ранее уложенным      
шпалам и брусьям        
43.2. Устройство        
спусковых дорожек       	

0,20  

0,40  	

0,30  

0,70  	

0,40  

0,90  	

0,70  

1,30  	

0,80  

1,60  	

1,10   

2,31   	

1,61  

3,41  	

2,03  

4,31  	
44. Подводно-строитель- 
ные (водолазные работы) 
44.1. Разработка грунта 
под водой гидромонито-  
рами                    
44.2. Разработка под-   
водных траншей канатно- 
скреперной установкой   
44.3. Протаскивание     
кабеля в береговой      
колодец                 
44.4. Установка деревян-
ных элементов гидротех- 
нических сооружений под 
водой                   
44.5. Крепление подвод- 
ной части откосов на    
подготовленной постели  
разрезными плитами      	

22,06 

11,49 

14,88 

13,08 

6,60  	

43,82 

13,74 

25,71 

25,45 

12,90 	

56,60 

15,99 

32,61 

32,93 

16,60 	

71,17 

20,93 

40,69 

41,52 

20,69 	

85,85 

24,02 

47,88 

49,80 

24,79 	

34,00  	

42,28 	

52,54 	
45. Промышленные печи и 
трубы                   
45.1. Кладка промышлен- 
ных печей и боровов;    
обмуровочные работы на  
открытом воздухе и в    
неотапливаемых помеще-  
ниях                    
45.2. То же, в отапли-  
ваемых помещениях       
45.3. Кладка стволов    
кирпичных промышленных  
труб с изоляционными    
работами и футеровкой   
45.4. Промышленные      
железобетонные трубы с  
изоляционными работами, 
футеровкой кислото-     
упорным и шамотным      
кирпичом                
45.5. Футеровкой        
глиняным кирпичом или   
без футеровки           	

4,99  

1,96  

4,06  

7,99  

9,36  	

5,70  

2,39  

4,59  

10,57 

12,68 	

6,65  

2,62  

5,21  

12,19 

14,31 	

7,93  

3,06  

6,27  

12,40 

14,40 	

9,09  

3,71  

6,90  

12,82 

15,03 	

10,57  

4,46   

7,98   

12,75  

15,91  	

12,26 

5,02  

9,34  

13,94 

16,21 	

13,92 

5,67  

10,39 

14,80 

17,37 	
46. Работы при реконст- 
рукции зданий и соору-  
жений                   
46.1. Разборка покрытий 
кровли                  
46.2. Разборка деревян- 
ных конструкций         
46.3. Разборка железо-  
бетонных конструкций    
46.4. Разборка конст-   
рукций из кирпича и     
легких блоков           
46.5. Разборка полов    
46.6. Пробивка проемов, 
борозд и отверстий      	

4,73  

4,34  

4,47  

4,46  

3,92  
3,97  	

7,30  

6,92  

6,28  

6,61  

6,29  
6,42  	

10,05 

9,57  

9,16  

9,41  

8,66  
8,77  	

13,61 

13,09 

12,99 

12,72 

11,77 
11,93 	

16,37 

16,01 

15,38 

15,33 

14,03 
14,37 	

24,64  

24,59  

23,76  

22,90  

20,32  
21,51  	

35,93 

35,48 

32,31 

26,88 

30,53 
31,17 	

45,63 

45,63 

41,20 

44,24 

39,21 
40,13 	
47. Озеленение, защитные
лесонасаждения,         
многолетние плодовые    
насаждения              
47.1.Посадка и пересадка
деревьев и кустарников  
с комом (подготовка     
посадочных мест и       
пересадка)              	

3,76  	

5,53  	

7,11  	

9,47  	

11,15 	

16,17  	

22,87 	

29,08 	

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация  пунктов  дана в   соответствии  с  официальным  текстом
документа.

50. Прочие общестрои-   
тельные работы          
50.1. На открытом воз-  
духе или в неотапли-    
ваемых помещениях       
50.2. В отапливаемых    
помещениях              	

1,81  

0,42  	

2,31  

0,52  	

3,11  

0,63  	

3,82  

0,94  	

4,72  

1,04  	

6,18   

1,24   	

8,39  

1,55  	

9,87  

1,96  	
51. Монтаж оборудования 

Работы, выполняемые на 
открытом воздухе или в  
неотапливаемых помеще-  
ниях                    
51.1. Монтаж оборудова- 
ния по всем сборникам,  
кроме работ по прокладке
силовых кабелей по сб. 8
и прокладке кабелей по  
сб. 10                  
51.2. Работы по про-    
кладке кабелей связи по 
сб. 10 и силового кабеля
по сб. 8                

Работы, выполняемые в  
отапливаемых помещениях 
51.3. Монтаж оборудова- 
ния по всем сборникам   	

4,80  

16,14 

1,33  	

5,98  

20,06 

1,57  	

9,58  

22,48 

2,60  	

13,67 

27,70 

3,78  	

16,15 

32,13 

4,32  	

24,69  

43,65  

6,79   	

32,32 

55,19 

8,95  	

35,15 

65,39 

11,26 	

Глава 2. Нормы на временное отопление

Техническая часть

1. Приведенные в настоящей главе нормы (табл. 6) предназначены для определения затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий в течение отопительного периода (или их частей) для производства внутри зданий строительных и монтажных работ, которые согласно техническим условиям и правилам производства работ необходимо выполнять при положительной температуре.

НОРМЫ ТЕПЛОВОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЙ И ЗАТРАТ НА ВРЕМЕННОЕ
ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, ЗАКОНЧЕННЫХ ВЧЕРНЕ, НА 1000 М3 ЗДАНИЙ В МЕСЯЦ

Таблица 6

Наименование   	Единица
измере-
ния    	Температурные зоны         	
		I  	II 	III 	IV 	V  	VI 	VII 	VIII	
Жилые, общественные
и административно- 
бытовые здания:    
тепловая энергия   	ГДж    	25,5	26,7	30,6	34,3	41,2	47,5	52,6	53,2	
Производственные   
здания промышленных
предприятий: тепло-
вая энергия/элек-  
трическая энергия  	ГДж    
-------
кВт х ч	19,7
----
440 	21  
--- 
470 	23,7
----
530 	26,8
----
580 	31,4
----
610 	36,2
----
640 	41  
--- 
680 	45,6
----
790 	

2. В нормах учтены увеличенные теплопотери вследствие охлаждения через проемы и незаконченные отделкой конструкции законченных вчерне зданий, а также усредненные расходы тепловой энергии на отогрев и сушку конструкций.
3. В нормах учтено использование постоянных систем отопления, снабжаемых тепловой энергией от энергосистем, блок-станций и тепловых станций (котельных).
4. Затраты на временное отопление определяются исходя из проектных данных о строительном объеме зданий и необходимой по проекту организации строительства (или по соответствующим расчетам проектной организации) продолжительности отопления.
5. Стоимость тепловой энергии при ее получении от энергосистем или блок-станций, тепловых станций (котельных) определяется по тарифам и правилам, установленным в соответствующем порядке.
При использовании теплоносителя, вырабатываемого предприятиями других министерств и ведомств или собственными предприятиями строительных организаций, цена на тепло определяется по утвержденным в установленном порядке плановым калькуляциям.
6. Если для ускорения сушки зданий применяются временные местные установки (типа УСВ и др.), то связанные с их применением затраты следует определять дополнительно к нормам на основе соответствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и необходимой продолжительности сушки (в пределах 15 суток).
7. Приведенные в нормах показатели расхода тепловой и электрической энергии принимаются со следующими поправками:
а) для малоэтажных жилых, общественных и административно-бытовых зданий строительным объемом менее 10 тыс. м3 нормы расхода тепловой энергии применяются с коэффициентом 1,5;
б) для крупных общественных зданий (спортивных, зрелищных и т.п.) строительным объемом более 80 тыс. м3 нормы расхода тепловой энергии - 0,3;
в) для небольших отапливаемых зданий производственного и вспомогательного назначения строительным объемом менее 30 тыс. м3 нормы расхода тепловой и электрической энергии, а также затрат на эксплуатацию систем отопления - 2;
г) для многопролетных зданий производственного назначения высотой до затяжки ферм более 18 м и объемом свыше 800 тыс. м3 нормы расхода тепловой и электрической энергии, а также затрат на эксплуатацию систем отопления - 0,5.
8. К прямым затратам на эксплуатацию систем отопления следует начислять установленные нормы накладных расходов от суммы заработной платы и плановых накоплений от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Приложение 1

ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ С УКАЗАНИЕМ
ЗИМНИХ ПЕРИОДОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАМ

Таблица 4

N 
п/п	Наименование республик, краев, 
областей           	Темпе-
ратур-
ные   
зоны  	Расчетный   
зимний период 	Коэффи-
циенты 
к нор- 
мам    	
			начало 	конец 		
1  	Республика Адыгея              	I     	10.XII 	28.II 	1      	
2  	Республика Алтай               	IV    	25.X   	15.IV 	1,1    	
3  	Республика Башкортостан        	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
4  	Республика Бурятия:                                          	
	а) территория севернее линии   
Нижнеангарск - Шипишка (включи-
тельно)                        	VI    	10.X   	30.IV 	0,9    	
	б) остальная часть республики  	V     	15.X   	25.IV 	1      	
5  	Республика Дагестан:                                         	
	а) территория побережья        
Каспийского моря южнее 44-й    
параллели и острова Чечень     	I     	10.XII 	28.II 	1,1    	
	б) остальная часть республики  	I     	10.XII 	28.II 	1      	
6  	Республика Ингушетия           	I     	10.XII 	28.II 	1      	
7  	Кабардино-Балкарская Республика	I     	10.XII 	28.II 	1      	
8  	Республика Калмыкия            	II    	25.XI  	20.III	1      	
9  	Карачаево-Черкесская Республика	I     	1.XII  	1.III 	1,1    	
10 	Республика Карелия:                                          	
	а) территория севернее 64-й    
параллели                      	IV    	20.X   	20.IV 	1,1    	
	б) остальная часть республики  	III   	15.X   	5.IV  	1,2    	
11 	Республика Коми:                                             	
	а) территория севернее         
Северного полярного круга      	V     	10.X   	30.IV 	1,3    	
	б) территория восточнее линии  
Ермица - Ижма - Сосногорск -   
Помоздино - Усть-Нам (включи-  
тельно)                        	V     	10.X   	30.IV 	1,1    	
	в) остальная часть республики  	IV    	20.X   	25.IV 	1,1    	
12 	Республика Марий Эл            	IV    	1.XI   	10.IV 	1      	
13 	Республика Мордовия            	IV    	5.XI   	5.IV  	0,9    	
14 	Республика Саха (Якутия):                                    	
	а) Новосибирские острова       	VI    	10.IX  	15.VI 	1,3    	
	б) Анабарский и Булунский      
районы севернее линии Кожевни- 
ково (исключая Кожевниково) -  
Усть-Оленек - Побережье и      
острова Оленекского залива и   
острова Дунай (включительно)   	IV    	15.XI  	20.V  	1,4    	
	в) территория севернее линии   
пересечения границ Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекс- 
ким районами; Булунский район  
севернее линии Таймылыр - Тит -
Ары - Бухта Сытыган - Тала     
(включительно); Усть-Янский    
район - протока Правая (исклю- 
чительно) - побережье Янского  
залива - Селяхская губа -      
Чокурдах (включительно);       
Аллаиховский район - пересече- 
ние границ Аллаиховского,      
Нижнеколымского, Среднеколым-  
ского районов и далее вдоль    
южной границы Нижнеколымского  
района за исключением террито- 
рии, указанной в п. 14"б"      	IV    	15.IX  	20.V  	1,1    	
	г) Анабарский, Булунский рай-  
оны, за исключением территории,
указанной в пп. 14"б" и 14"в"; 
Усть-Янский район, за исключе- 
нием территории, указанной в   
п. 14"в", Аллаиховский район,  
за исключением территории, ука-
занной в п. 14"в", Жиганский,  
Абыйский, Оленекский, Средне-  
колымский, Верхнеколымский     
районы                         	VII   	25.IX  	20.V  	1      	
	д) Верхоянский, Момский,       
Оймяконский, Томпонский районы 	VIII  	25.IX  	15.V  	1      	
	е) Алексеевский, Амгинский,    
Верхневилюйский, Вилюйский,    
Горный, Кобяйский, Ленинский,  
Мегино-Кангаласский, Мирнин-   
ский, Намский, Орджоникид-     
зевский, Сунтарский, Усть-     
Алданский, Усть-Майский,       
Чурапчинский районы и г. Якутск	VII   	1.X    	30.IV 	0,9    	
	ж) Алданский, Ленский и        
Олекминский районы             	VI    	5.X    	5.V   	1      	
15 	Республика Северная Осетия -   
Алания                         	I     	12.XII 	28.II 	1      	
16 	Республика Татарстан           
(Татарстан)                    	IV    	1.XI   	10.IV 	1      	
17 	Республика Тыва                	V     	10.X   	25.IV 	1      	
18 	Удмуртская Республика          	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
19 	Республика Хакасия             	V     	20.X   	15.IV 	0,9    	
20 	Чеченская Республика           	I     	10.XII 	28.II 	1      	
21 	Чувашская Республика           	IV    	1.XI   	5.IV  	1      	
22 	Алтайский край                 	IV    	25.X   	15.IV 	1,1    	
23 	Краснодарский край                                           	
	а) территория, за исключением  
указанных ниже городов и       
побережья Черного моря         	I     	10.XII 	28.II 	1      	
	б) г. Новороссийск             	I     	20.XII 	10.II 	0,7    	
	в) г.г. Анапа, Геленджик,      
Красная Поляна                 	I     	5.I    	31.I  	0,3    	
24 	Красноярский край:                                           	
	а) территория Таймырского      
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа севернее линии          
Сидоровск- Потапово - Норильск,
Кожевниково (включительно) и   
ближайшие острова (архипелаг   
Северная Земля и др.)          	VI    	0.IX   	25.V  	1,5    	
	б) остальная часть автономного 
округа                         	VI    	0.IX   	25.V  	1,2    	
	в) Эвенкийский автономный округ
и территория края севернее     
линии Верхнеимбатское - р. Таз 
(включительно)                 	VI    	I.X    	5.V   	1      	
	г) территория южнее Копьево -  
Новоселево - Агинское (включи- 
тельно)                        	V     	20.X   	15.IV 	0,9    	
	д) остальная часть края        	V     	10.X   	20.IV 	1      	
25 	Приморский край:                                             	
	а) территория, расположенная   
севернее линии Трудовое - Сучан
(включительно) - Преображение  
(исключительно), кроме террито-
рии, указанной в п. 25"б"      	V     	1.XI   	5.IV  	0,8    	
	б) побережье Японского моря от 
Преображение до Адими (включи- 
тельно)                        	V     	1.XI   	5.IV  	1      	
	в) территория, расположенная   
южнее линии Трудовое - Сучан - 
Преображение, за исключением   
территории, указанной          
в п. 25"г"                     	IV    	10.XI  	25.III	0,8    	
	г) побережье Японского моря от 
Преображение до Хасан (включи- 
тельно)                        	IV    	10.XI  	25.III	1      	
26 	Ставропольский край            	I     	1.XII  	10.III	1,2    	
27 	Хабаровский край:                                            	
	а) территория севернее линии   
Облучье - Комсомольск-на-Амуре 
(исключая Комсомольск-на-      
Амуре), далее по реке Амур, за 
исключением побережья Татарско-
го пролива                     	VI    	15.X   	20.IV 	0,9    	
	б) побережье от залива Счастья 
до Ниж. Пронге (исключая Ниж.  
Пронге)                        	VI    	15.X   	20.IV 	1,2    	
	в) остальная часть края, за    
исключением побережья Татарско-
го пролива                     	V     	25.X   	15.IV 	0,9    	
	г) побережья Татарского пролива
от Ниж. Пронге (включительно)  
до Адими (исключая Адими)      	V     	26.X   	15.IV 	1,1    	
28 	Амурская область               	VI    	15.X   	20.IV 	0,9    	
29 	Архангельская обл.:                                          	
	а) территория южнее линии      
Кушкушара (исключая Кушкушара) 
- пересечение Северного поляр- 
ного круга с границей Республи-
ки Коми                        	VI    	10.X   	20.IV 	1,2    	
	б) территория севернее линии   
Кушкушара (включительно) -     
пересечение Северного полярного
круга с границей Коми - Ермица 
- Черная (исключая Черную) и   
о. Колгуев                     	VI    	10.X   	20.IV 	1,4    	
	в) территория восточнее линии  
Ермица - Черная (включительно) 
и о. Вайгач                    	V     	20.X   	5.V   	1,2    	
	г) острова Новая Земля         	V     	25.IX  	15.VI 	1,4    	
	д) острова Земля Франца-Иосифа 	V     	20.VIII	30.VI 	1,6    	
30 	Астраханская обл.              	II    	20.XI  	20.III	1      	
31 	Белгородская обл.              	III   	15.XI  	25.III	0,9    	
32 	Брянская обл.                  	III   	15.XI  	31.III	0,9    	
33 	Владимирская обл.              	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
34 	Волгоградская обл.             	III   	15.XI  	25.III	0,9    	
35 	Вологодская обл.:                                            	
	а) территория западнее линии   
оз. Воже - Устье - Вологда -   
Вохтога (включительно)         	III   	1.XI   	10.IV 	1,1    	
	б) остальная часть области     	IV    	1.XI   	15.IV 	1      	
36 	Воронежская обл.               	III   	15.XI  	31.III	0,9    	
37 	Ивановская обл.                	III   	5.XI   	10.IV 	1,1    	
38 	Иркутская обл.:                                              	
	а) территория севернее 62-й    
параллели                      	VI    	1.X    	5.V   	1      	
	б) территория северо-восточнее 
линии Токма - Улькан (р. Лена) 
- Нижнеангарск (включительно), 
за исключением территории,     
указанной в п. 38"а"           	VI    	5.X    	30.IV 	0,9    	
	в) остальная часть области     	V     	10.X   	25.IV 	1      	
39 	Калининградская обл.           	I     	1.XII  	10.III	1,2    	
40 	Калужская обл.                 	III   	10.XI  	5.IV  	1      	
41 	Камчатская обл.:                                             	
	а) территория северо-западнее  
линии Парень - Слаутное        
(исключая Слаутное)            	V     	1.X    	15.V  	1,2    	
	б) территория юго-восточнее    
линии Парень - Слаутное (вклю- 
чительно) и севернее линии     
Рекинники - Тиличики (включи-  
тельно)                        	V     	1.X    	15.V  	1,4    	
	в) территория южнее линии      
Рекинники - Тиличики, за       
исключением территории,        
указанной в п. 41"г"           	IV    	10.X   	15.V  	1,3    	
	г) территория, ограниченная    
линией Ивашка - Хайлюля -      
Нижнекамчатск - Елизово - 52-я 
параллель (включительно)- Апача
- Анавгай  (исключая Апача -   
Анавгай) - Ивашка              	IV    	10.X   	15.V  	1,1    	
42 	Кемеровская обл.               	V     	25.X   	20.IV 	0,9    	
43 	Кировская обл.                 	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
44 	Костромская обл.:                                            	
	а) вся территория, за исключе- 
нием г. Костромы               	IV    	1.X    	10.IV 	1      	
	б) г. Кострома                 	III   	1.XI   	5.IV  	1,1    	
45 	Курганская обл.                	IV    	25.X   	15.IV 	1      	
46 	Курская обл.                   	III   	10.XI  	31.III	1      	
47 	Ленинградская обл.             	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
48 	Липецкая обл.                  	III   	10.XI  	5.IV  	1      	
49 	Магаданская обл.:                                            	
	а) территория южнее линии      
Мяунджа - Таскан - Сеймчан -   
Буксунда (включительно) -      
Гарманда (исключительно), за   
исключением территории юго-    
восточнее линии Гижига -       
Гарманда - Тахтоямск - Ямск и  
южное побережье Тауйской губы  
(включительно)                 	IV    	25.IX  	10.V  	1      	
	б) территория юго-восточнее    
линии Гижига - Гарманда -      
Тахтоямск - побережье Тауйской 
губы(включительно)             	IV    	25.IX  	10.V  	1,3    	
	в) территория Чукотского авто- 
номного округа восточнее линии 
Марково - Усть - Белая -       
м. Шмидта и о. Врангеля (вклю- 
чительно)                      	V     	25.IX  	25.V  	1,5    	
	г) остальная часть области, за 
исключением территории юго-    
восточнее линии Парень -       
Гарманда (исключительно)       	VI    	20.IX  	25.V  	1,1    	
	д) территория юго-восточнее    
линии Парень - Гарманда        
(включительно)                 	VI    	20.IX  	25.V  	1,4    	
50 	Московская обл.                	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
51 	Мурманская обл.:                                             	
	а) территория плато Расвумчорр 
(район апатит-нефелинового     
рудника "Центральный")         	IV    	5.X    	30.IV 	1      	
	б) территория северо-восточнее 
линии Заполярный - Североморск 
- Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка -      
Кузомень (включительно)        	VI    	10.X   	25.IV 	1,4    	
	в) остальная часть области     	VI    	10.X   	25.IV 	1,2    	
52 	Нижегородская обл.             	IV    	1.XI   	5.IV  	1      	
53 	Новгородская обл.              	III   	10.XI  	5.IV  	1      	
54 	Новосибирская обл.             	V     	20.X   	25.IV 	1      	
55 	Омская обл.                    	V     	20.X   	25.IV 	1      	
56 	Оренбургская обл.              	IV    	5.XI   	10.IV 	1      	
57 	Орловская обл.                 	III   	10.XI  	31.III	1      	
58 	Пензенская обл.                	V     	5.XI   	5.IV  	0,9    	
59 	Пермская обл.                  	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
60 	Псковская обл.                 	II    	10.XI  	31.III	1,2    	
61 	Ростовская обл.:                                             	
	а) территория северо-восточнее 
линии Миллерово - Морозовск    
(включительно)                 	II    	20.XI  	20.III	1      	
	б) остальная часть области     	II    	25.XI  	10.III	0,9    	
62 	Рязанская обл.                 	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
63 	Самарская обл.                 	IV    	10.XI  	10.IV 	0,9    	
64 	Саратовская обл.               	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
65 	Сахалинская обл.:                                            	
	а) территория севернее линии   
Шахтерск - Поронайск (включи-  
тельно), за исключением        
территории побережья Татарского
пролива и Охотского моря       	V     	20.X   	15.IV 	0,9    	
	б) территория побережья        
Татарского пролива и Охотского 
моря севернее линии Шахтерск - 
Поронайск (исключительно)      	V     	20.X   	15.IV 	1,1    	
	в) территория южнее линии      
Шахтерск - Поронайск и севернее
линии Холмск - Южно-Сахалинск  
(включительно), за исключением 
побережья Татарского пролива   	IV    	5.XI   	5.IV  	0,9    	
	г) территория побережья        
Татарского пролива между       
Шахтерск и Холмск              	IV    	5.XI   	5.IV  	1,1    	
	д) остальная часть острова, за 
исключением побережья между    
Холмск - Невельск              	III   	5.XI   	1.IV  	1      	
	е) территория побережья        
Татарского пролива между Холмск
- Невельск (исключительно)     	III   	5.XI   	1.IV  	1,1    	
	ж) Курильские острова          	II    	1.XII  	1.IV  	1      	
66 	Свердловская обл.              	IV    	20.X   	15.IV 	1,1    	
67 	Смоленская обл.                	III   	10.XI  	5.IV  	1      	
68 	Тамбовская обл.                	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
69 	Тверская обл.                  	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
70 	Томская обл.                   	V     	20.X   	25.IV 	1      	
71 	Тульская обл.                  	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
72 	Тюменская обл.:                                              	
	а) территория севернее         
Северного полярного круга      	V     	15.IX  	25.V  	1,5    	
	б) территория южнее Северного  
полярного круга и севернее     
65 параллели                   	V     	15.IX  	25.V  	1,3    	
	в) территория севернее линии   
Пионерский - Ханты-Мансийск -  
Нижневартовск (включительно) и 
южнее 65-й параллели           	V     	5.X    	5.V   	1,1    	
	г) остальная часть области     	V     	15.X   	20.IV 	1      	
73 	Ульяновская обл.               	IV    	5.XI   	10.IV 	1      	
74 	Челябинская обл.               	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
75 	Читинская обл.:                                              	
	а) территория севернее линии   
Шипишка - Тунгокочен - Букачача
- Сретенск - Шелопугино -      
Приаргунск (включительно)      	VI    	10.X   	30.IV 	0,9    	
	б) остальная часть области     	V     	15.X   	20.IV 	1      	
76 	Ярославская обл.               	III   	5.XI   	10.IV 	1,1    	
77 	Москва - город федерального    
значения                       	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
78 	Санкт-Петербург - город        
федерального значения          	III   	5.XI   	5.IV  	1      	
79 	Еврейская автономная область   	V     	25.X   	15.IV 	0,9    	
80 	Агинский Бурятский автономный  
округ                          	V     	15.X   	20.IV 	1      	
81 	Коми-Пермяцкий автономный округ	IV    	25.X   	10.IV 	1      	
82 	Корякский автономный округ:                                  	
	а) территория северо-западнее  
линии Парень - Слаутное        
(исключая Слаутное)            	V     	1.X    	15.V  	1,2    	
	б) территория юго-восточнее    
линии Парень - Слаутное (вклю- 
чительно) и севернее линии     
Рекинники - Тиличики (включи-  
тельно)                        	V     	1.X    	15.V  	1,4    	
	в) территория южнее линии      
Рекинники - Тиличики, за исклю-
чением территории, указанной   
в п. 82"г"                     	IV    	10.X   	15.V  	1,3    	
	г) территория, ограниченная    
линией Ивашка - Хайлюля - гра- 
ница округа - Шишель - Ивашка  	IV    	10.X   	15.V  	1,1    	
83 	Ненецкий автономный округ:                                   	
	а) территория южнее линии      
Кушкушара (исключая Кушкушара) 
- пересечение Северного поляр- 
ного круга с границей Республи-
ки Коми                        	VI    	10.X   	20.IV 	1,2    	
	б) территория севернее линии   
Кушкушара (включительно) -     
пересечение Северного полярного
круга с границей Коми - Ермица 
- Черная (исключая Черную) и   
о. Колгуев                     	VI    	10.X   	20.IV 	1,4    	
	в) территория восточнее линии  
Ермица - Черная (включительно) 
и о. Вайгач                    	V     	20.X   	5.V   	1,2    	
84 	Таймырский (Долгано-Ненецкий)                                
автономный округ:                                            	
	а) территория автономного      
округа севернее линии Сидо-    
ровск - Потапово - Норильск,   
Кожевниково (включительно)     	VI    	0.IX   	25.V  	1,5    	
	б) остальная часть автономного 
округа                         	VI    	0.IX   	25.V  	1,2    	
85 	Усть-Ордынский Бурятский авто- 
номный округ                   	V     	10.X   	25.IV 	1      	
86 	Ханты-Мансийский автономный                                  
округ:                                                       	
	а) территория севернее         
65-й параллели                 	V     	15.IX  	25.V  	1,3    	
	б) территория севернее линии   
Пионерский - Ханты-Мансийск -  
Нижневартовск (включительно) и 
южнее 65-й параллели           	V     	5.X    	5.V   	1,1    	
	в) остальная часть округа      	V     	15.X   	20.IV 	1      	
87 	Чукотский автономный округ:                                  	
	а) территория автономного      
округа восточнее линии Марково 
- Усть-Белая - м. Шмидта       	V     	25.IX  	25.V  	1,5    	
	б) остальная часть округа      	VI    	20.IX  	25.V  	1,1    	
88 	Эвенкийский автономный округ   	VI    	1.X    	5.V   	1      	
89 	Ямало-Ненецкий автономный округ:                             	
	а) территория севернее Север-  
ного полярного круга           	V     	15.IX  	25.V  	1,5    	
	б) территория южнее Северного  
полярного круга и севернее     
65-й параллели                 	V     	15.IX  	25.V  	1,3    	
	в) остальная часть округа      	V     	5.X    	5.V   	1,1    	

Примечания. 1. Под термином "побережье" в настоящем Приложении подразумевается полоса суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установленных для остальной материковой части края, области.
2. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать согласно справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.
3. Слово "включительно" означает, что пункты, обозначающие границу между зонами, относятся к данной зоне, "исключительно" - не относятся к данной зоне.