МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 18 ноября 1992 г. N БФ-958/12

Министерство архитектуры, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации направляет Методические основы определения потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе рабочей документации на строительство, рекомендуемые для применения при составлении сметных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы ресурсным методом.

Министр
Б.А.ФУРМАНОВ

Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ
И ИЗДЕЛИЯХ В СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Методические основы определения потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе рабочей документации на строительство рекомендованы к применению Рабочей группой по разработке новой сметно - нормативной базы при Минстрое России.
Разработаны Центральным научно - исследовательским институтом экономики и управления строительством Минстроя России, одобрены и внесены к рассмотрению Управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Минстроя России.
Исполнители: В.И. Кузнецов, В.А. Степанов, В.К. Одинцов, А.А. Шутов (Минстрой России), Т.Л. Зиначева (научный руководитель, ЦНИИЭУС), Е.А. Елаховская (ответственный исполнитель).
В настоящем документе приводятся общие положения, методы формирования и формы представления показателей потребности в материальных ресурсах, а также рекомендации по определению показателей и составлению ведомостей потребности с применением электронно - вычислительной техники.
Предназначены для инженерно - технических работников проектных, строительно - монтажных, комплектующих, снабженческих и других организаций и предприятий независимо от форм собственности.

1. Общие положения

1.1. В настоящих Методических основах изложен порядок расчета при разработке рабочей документации (РД) на строительство данных и потребности в материалах, конструкциях и изделиях, необходимых для реализации проекта и служащих основой для определения сметной стоимости строительных и монтажных работ.
1.2. Потребность в материалах, конструкциях и изделиях определяется непосредственно в процессе проектирования при разработке РД по рабочим чертежам к основным комплектам и приводится в форме локальных и сводных ведомостей потребности в материальных ресурсах (ВМ и СВМ), составляемых раздельно по видам конструкций, изделий и по материалам для производства строительных, специальных строительных и монтажных работ (рис. 1).

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСАХ В СОСТАВЕ ПСД НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                                       ┌────────────────────────────────────────────────┐
                                       │Потребность в материально - технических ресурсах│
                                       └───────────────────────┬────────────────────────┘
                ┌──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
               \/                                                                                   \/
┌────────────────────────────────┐                                         ┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Ведомости потребности в материа-│                                         │Ведомости потребности в технологическом, специальном│
│лах, конструкциях и изделиях    │                                         │специальном, инженерном и др. видах оборудования    │
└───────────────┬────────────────┘                                         └─────────────────────────┬──────────────────────────┘
                └──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                                              \/
┌───────────────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────┐
│   Проектно - сметная документация     │    │Формирование объемов (потребности)│              Нормативная база
│                                       │    │в материально- технических ресур- │    ┌──────────────────────────────────────────┐
│1. Рабочие чертежи к основным комплек- ├───>│сах к основным комплектам рабочих │<───┤1. Сборник общих производственных норм    │
│там                                    │    │чертежей по полной (марочной) но- │    │расхода на общестроительные работы (ОПНРМ)│
│2. Спецификации типовых и нетиповых    │    │менклатуре                        │    │2. Нормативные показатели расхода на виды │
│конструкций, изделий и деталей         │    └────────────────┬─────────────────┘    │общестроительных работ                    │
│3. Каталоги оборудования               │                     │                      │3. Сборники ресурсных сметных норм (РСН)  │
│4. Каталоги сборных бетонных и ж/б из- │                     │                      │на строительные и монтажные работы        │
│делий  (типовые серии); деревянных     │                     │                      │4. Сборники элементных сметных норм       │
│конструкций и унифицированных столярных│                     │                      │5. Сборники сметных норм и расценок       │
│изделий и т.д.                         │                     │                      │6. Сборники местных производственных норм │
│5. Спецификации оборудования, сводные  │                     │                      │расхода (для конкретных заказчиков и под- │
│спецификации  оборудования             │                     │                      │рядчиков)                                 │
│                                       │                     │                      └──────────────────────────────────────────┘
└───────────────────────────────────────┘                    \/
                                ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
                               \/                                                             \/
     ┌───────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐             ┌────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
    \/          \/          \/            \/           \/            \/           \/          \/           \/           \/
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐
│сборные  │ │металли- │ │деревянные│ │наружные  │ │материалы │  │специфика-│ │специфика-│ │специфика-│ │специфика-│ │спецификац.│
│и моно-  │ │ческие   │ │конструк- │ │сети      │ │на произ- │  │ции техно-│ │ции энер- │ │ции       │ │ции       │ │инженерного│
│литные   │ │конструк-│ │ции и сто-│ │водосна-  │ │водство   │  │логичес-  │ │гетическо-│ │подъемно -│ │специаль- │ │оборудован.│
│ж/б и    │ │ции      │ │лярные    │ │бжения и  │ │строитель-│  │кого      │ │го обо-   │ │транспорт-│ │ного      │ │(в т.ч. не-│
│бетонные │ │ВМ-КМ    │ │изделия   │ │канали-   │ │но - мон- │  │оборудо-  │ │рудования │ │ного обо- │ │оборудова-│ │стандарти- │
│конструк-│ │         │ │ВМ-КД     │ │зации     │ │тажных ра-│  │вания     │ │          │ │рудования │ │ния       │ │зиров. и   │
│ции      │ │         │ │          │ │ВМ-НВК    │ │бот ВМ-СМР│  │          │ │          │ │          │ │          │ │нетипового)│
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └─────┬────┘  └─────┬────┘ └─────┬────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └────┬──────┘
    \/          \/          \/            \/           \/            \/           \/          \/           \/           \/
     └───────────────────────┬──────────────────────────┘             └────────────────────────┬─────────────────────────┘
                             │<────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                             │
                             │  ┌───────────────────────────────────────┐ с применением ┌───────────────────────────────────────┐
                             └─>│       Разработка локальных смет       ├──────────────>│  Формирование информационных блоков   │
                                │           ресурсным методом           │      ЭВМ      │  данных на машинных носителях (ИБД)   │
                                └────────────────────┬──────────────────┘               └───────────────────────────────────────┘
                                                    \/
    ┌───────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────────────────┐
    │ Ресурсные преобразователи │    │Формирование объемов (потребности) ма-│      │              Нормативная база              │
┌───┤номенклатуры материально - ├───>│териально - технических ресурсов в    │<─────┤Усредненные показатели расхода и коэффициен-│
│   │  технических ресурсов     │    │целом на здание (сооружение) в укруп- │      │ты пересчета и приведения к условным        │
│   └───────────────────────────┘    │ненной номенклатуре                   │      │единицам:                                   │
│                                    └───────────────────┬──────────────────┘      │ металлопрокат, ст. 3                       │
│                                                        │                         │ лесоматериалы, куб. м                      │
│                                                        │                         │ цемент, M 400                              │
│                                                        │                         └────────────────────────────────────────────┘
│                                ┌───────────────────────┴───────────────────────────────────────┐
│                               \/                                                              \/
│        ┌───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐              ┌───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│       \/          \/          \/          \/           \/             \/          \/          \/          \/           \/
│   ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐   ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐
│   │потребно-│ │потреб-  │ │потребно-│ │потребно-│ │потребность│   │потреб-  │ │потреб-  │ │потреб-  │ │потреб-  │ │потребность│
│   │сть в    │ │ность в  │ │сть в де-│ │сть в са-│ │в материа- │   │ность в  │ │ность в  │ │ность в  │ │ность в  │ │в инженер- │
│   │сборных и│ │металли- │ │ревянных │ │нитарно -│ │лах на про-│   │техноло- │ │энерге-  │ │подъем-  │ │специа-  │ │ном обору- │
│   │монолит- │ │ческих   │ │конструк-│ │техничес-│ │изводство  │   │гическом │ │тическом │ │но -     │ │льном    │ │довании (в │
│   │ных ж/б  │ │конструк-│ │циях и   │ │ких      │ │строитель- │   │оборудо- │ │оборудо- │ │транс-   │ │обору-   │ │т.ч. нес-  │
│   │и бетон- │ │циях     │ │столярных│ │устройст-│ │но - мон-  │   │вании    │ │вании    │ │портном  │ │довании  │ │тандартизи-│
│   │ных конс-│ │         │ │изделиях │ │вах      │ │тажных ра- │   │         │ │         │ │оборудо- │ │         │ │рованном и │
│   │трукциях │ │         │ │         │ │         │ │бот (по    │   │         │ │         │ │вании    │ │         │ │нетиповом) │
│   │         │ │         │ │         │ │         │ │видам)     │   │         │ │         │ │         │ │         │ │           │
│   └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └─────┬─────┘   └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └─────┬─────┘
│       \/          \/          \/          \/           \/             \/          \/          \/          \/           \/
│        └───────────────────────┬────────────────────────┘              └───────────────────────┬────────────────────────┘
│                                │                                                               │
│                                └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
│                                                                │
│                         ┌──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┐
│                        \/                                     \/                                      \/
│          ┌────────────────────────────┐          ┌────────────────────────────┐          ┌───────────────────────────┐
│          │ Разработка объектных смет, │          │  Создание банка данных по  │          │         Разработка        │
│          │        сводки затрат       │          │ запроектированным объектам │          │      инвесторских смет    │
│          └──────────────┬─────────────┘          └─────────────┬──────────────┘          └─────────────┬─────────────┘
│                        \/                                     \/                                      \/
│                         └──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
│                                                               \/
│                               ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               │Формирование потребности в материально - технических ресурсах, │
└──────────────────────────────>│      в укрупненной номенклатуре или приведенном виде          │
                                └────────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                                                \/
                                ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
                                │1. Формирование тендерной документации для проведения торгов   │
                                │2. Создание банка данных по запроектированным объектам         │
                                │3. Разработка ПОС                                              │
                                │4. Разработка паспорта проекта                                 │
                                │5. Разработка показателей материалоемкости объекта и др.       │
                                └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

                             Рис. 1

1.3. Данные о потребности в материальных ресурсах формируются на основе определенных по рабочим чертежам физических объемов работ и соответствующей нормативной и справочной базы расхода ресурсов.
1.4. Формирование ведомостей потребности осуществляется специалистами конструкторских, технологических и сметно - экономических подразделений проектных организаций, занимающихся разработкой рабочей документации (рабочих чертежей) и смет (рис. 2).

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

  ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
  │Подразделения и специ-  │ │Подразделения и специа-  │ │     Подразделения и    │ │    Подразделения и    │
  │алисты по архитектурно -│ │листы по вопросам техно- │ │     специалисты по     │ │специалисты по сметно -│
  │строительным вопросам   │ │логии                    │ │  инженерным вопросам   │ │экономическим вопросам │
  └───────────┬────────────┘ └────────────┬────────────┘ └───────────┬────────────┘ └───────────┬───────────┘
              \/                         \/                         \/                         \/
      ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
исход-│  Спецификации на   │ │Спецификации технологи-  │ │Спецификации инженерного│ │         Объемы        │
ные   │  изделия и         │ │ческого, энергетического,│ │  оборудования  (в т.ч. │ │   общестроительных    │
┌─────┤  конструкции       │ │подъемно - транспортного,│ │ нестандартизированного │ │   специальных работ   │
│дан- │                    │ │насосно - компрессорного,│ │      и нетипового)     │ │                       │
│ные  │                    │ │специального оборудования│ │                        │ │                       │
│     └────────┬───────────┘ └────────────┬────────────┘ └────────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘
│             \/                         \/                          \/                        \/
│              └────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┘
│                                                                  \/
│                                    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│нормативно - справочная база        │Сборники норм расхода материалов; усредненные показатели расхода;│
├────────────────────────────────────┤коэффициенты пересчета и приведения к условным единицам; каталоги│
│                                    │типовых индустриальных изделий и конструкций                     │
│                                    └──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
│                                                                  \/
│                 ┌──────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ведомости       \/                 \/              \/             \/               \/              \/
│потребно-┌────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│сти в ма-│сборные бетонные│ │монолитные бе- │ │металли-   │ │деревянные    │ │санитарно -  │ │материалы на │
├─────────┤и железобетонные│ │тонные и желе- │ │ческие     │ │конструкции и │ │технические и│ │производство │
│териалах │конструкции     │ │зобетонные кон-│ │конструкции│ │столярные из- │ │вентиляцион- │ │строительно -│
│к компле-│ВМ-КЖ           │ │струкции ВМ-МОН│ │ВМ-КМ      │ │делия  ВМ-КД  │ │ные устрой-  │ │монтажных    │
│ктам РД  │                │ │               │ │           │ │              │ │ства ВМ-СВ   │ │работ ВМ-СМР │
│         └───────┬────────┘ └───────┬───────┘ └─────┬─────┘ └───────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘
│                \/                 \/              \/              \/              \/              \/
│                 └─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│                                                              \/
│В целом по зданию,           ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────┤СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ│
 сооружению                   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                              Рис. 2

1.5. Данные о потребности в материалах, конструкциях и изделиях, определенные в соответствии с предлагаемым настоящим документом порядком, позволяют обеспечить их прямое применение в сметных расчетах на всех стадиях разработки технической документации на строительство: для проектов (эскизных проектов), проектов детальной планировки (ПДП), технико - экономических обоснований (ТЭО) инвестиций.

2. Порядок расчета и формы ведомостей
потребности в материалах, конструкциях и изделиях
в составе рабочей документации на строительство

2.1. Разрабатываемые в составе рабочей документации (РД) локальные и сводные ведомости потребности в материальных ресурсах служат основой для определения сметной стоимости строительных, специальных строительных и монтажных работ.
2.2. К каждому основному комплекту рабочих чертежей и по видам строительных и монтажных работ выполняют локальную ведомость потребности в материалах, конструкциях и изделиях (ВМ) по формам 1 и 1а (Приложение 1). По форме 1а ВМ выполняют, если это предусмотрено в договоре на разработку проектной документации, при применении нескольких видов единиц измерения количественных характеристик материалов и конструкций.
2.3. Локальные ВМ разрабатываются по чертежам, входящим в следующие основные комплекты рабочих чертежей зданий и сооружений: архитектурные решения (АР); конструкции железобетонные (КЖ); конструкции металлические (КМ); конструкции деревянные (КД); архитектурно - строительные решения (АС); интерьеры (АИ); внутренний водопровод и канализация (ВК); отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ); наружные сети водоснабжения и канализации (НВК); тепловые сети (ТС); антикоррозионная защита конструкций (АЗ); а также генеральный план и транспорт (ГТ); газоснабжение (ГС); электроснабжение (ЭС) и другие рабочие чертежи, по которым определяется потребность в материалах, включая номенклатуру материалов, ранее поставляемых заказчиком.
2.4. Основой для формирования локальных ВМ являются Каталоги унифицированных (типовых) конструкций и изделий, а также спецификации на индивидуальные конструкции и изделия на листах рабочих чертежей. При этом проектные организации могут использовать территориальные и зональные каталоги применительно к условиям строительства проектируемого объекта.
2.5. Локальная ведомость потребности в материалах на производство строительных и монтажных работ составляется по видам работ на основе физических объемов, определенных по рабочим чертежам и нормам расхода материалов.
В качестве нормативной базы рекомендуется применение:
сборников Общих производственных норм расхода материалов в строительстве (ОПНРМ);
сборников нормативных показателей расхода материалов на производство общестроительных работ (разработчик - Минстрой России);
сборников ресурсных сметных норм на монтаж оборудования и специальных строительных работ (РСН) (разработчик - Государственная корпорация "Монтажспецстрой");
ведомственных и местных производственных норм расхода материалов в строительстве (по согласованию с конкретными заказчиками и подрядчиками);
собственной нормативной базы разработчика.
В качестве справочной базы используются:
каталоги и спецификации оборудования, сводные спецификации оборудования;
сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02-91, 4.05-91) - СНиР-91;
сборники элементных сметных норм на строительные работы и конструкции - ЭСН-84.
2.6. На основе локальных ВМ в целом на здание или сооружение выполняют сводные ведомости потребности в материалах, конструкциях и изделиях (СВМ) раздельно по видам конструкций, изделий и на производство строительных и монтажных работ по форме 2 Приложения 1.
2.7. Первым листом локальных ВМ и СВМ является титульный лист по форме 3 Приложения 1. Допускается при небольшом объеме ВМ титульный лист не выполнять. В этом случае на листах ВМ наносят подписи в соответствии с ГОСТ СПДС "Основные требования к рабочей документации". В СВМ включают перечень ВМ, на основе которых она составлена по форме 4 Приложения 1.
2.8. В графах локальных ВМ и СВМ указывают:
в графе "Наименование материала, единица измерения" - наименование материалов, конструкций и изделий, установленное в стандартах, технических условиях на эти ресурсы, и после запятой - единица измерения количества ресурсов, принимаемая при выпуске продукции, транспортировке и списании на производство строительных, монтажных и других работ;
в графе "Код материала" - код материала по Классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП). При отсутствии в ОКП какого-либо материала его код принимают по классификаторам других категорий;
в графе "Код единицы измерения" - код единицы измерения количества материалов по Классификатору "Система обозначения единиц измерения, используемых в автоматизированных системах управления" (СОЕИ);
в графе "Количество" - потребность в материальных ресурсах, определенная в соответствии с нормами расхода.
2.9. Материалы, конструкции и изделия в локальных ВМ записывают по полной (марочной) номенклатуре, а в СВМ - по договоренности с заказчиком в укрупненной (приведенной) номенклатуре по разделам (видам материалов). Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают.
В пределах каждого вида материалы, конструкции и изделия записывают по возрастанию технических параметров (классов, марок, сечений, профилей и т.д.).
2.10. Локальным ВМ и СВМ присваивают самостоятельное обозначение. Обозначение ВМ состоит из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ СПДС "Основные требования к рабочей документации" и через точку шифр ВМ, например: 2345-11-ТХ.ВМ, обозначение СВМ - из базового обозначения по ГОСТ и через дефис шифр СВМ, например: 2343-11-СВМ.ВМ записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов общих данных по рабочим чертежам в раздел "Прилагаемые документы".
2.11. В Приложении 2 показан условный пример выполнения локальных и сводных ВМ.

3. Механизм реализации модели формирования
ведомостей потребности в материалах с применением ЭВМ

Формирование ведомостей и сводных ведомостей потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе проектной документации на строительство и их применение при разработке сметной документации ресурсным методом наиболее эффективно с использованием ЭВМ и соответствующего программного обеспечения.
Основное назначение программного обеспечения автоматизированной разработки сметной - ресурсной документации к проектам - ее комплектный выпуск с одновременным формированием результатов в виде информационных блоков данных об объектах (ИБД) и последующей передачей его на машинных носителях заказчикам и подрядным строительным организациям для использования в автоматизированном решении задач подготовки и управления строительным производством.
В ИБД записываются с разбивкой по проектно - технологическим модулям данные о конструктивных элементах, единичных работах с их физическими объемами, о конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании со всеми характеристиками, включая затраты труда, расход всех материальных ресурсов, машин и механизмов и соответствующие стоимостные показатели.
Данные о примененных материалах, конструкциях и изделиях, оборудовании и механизмах, стоимостных характеристиках проекта и т.п., включаемые в информационный блок, создаются в результате решения задач, выполняемых в процессе проектирования различными специалистами.
Кроме того, они могут формироваться различными проектными организациями, в том числе субподрядными, а также корректироваться при согласовании, экспертизе, утверждении и в период строительства объекта.
На основе ИБД в процессе автоматизированного счета на любой стадии имеется возможность получить все виды ВМ и СВМ, а также спецификации оборудования, сметную документацию и т.д. При этом нет необходимости выводить на печать весь объем ресурсного документа, т.к. его могут распечатать и строительные организации в своих вычислительных центрах.
В условиях значительной подвижности цен на различные материалы наличие ИБД в подрядной строительной организации позволяет иметь в любой момент информацию об объекте в его текущем состоянии. В нем можно отразить объемы выполненных работ, ресурсные характеристики и стоимостные показатели в определенной базисной стоимости. В этом случае для учета изменения уровня цен достаточно подключиться к банку текущих цен в абсолютном или индексном значении относительно базы, чтобы полностью автоматически перевести в новые цены, информировать заказчика о произошедших изменениях и выполнять такие действия всякий раз без каких-либо изменений и с минимальными затратами сил и средств на эти операции.

Приложение 1

Форма 1

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

N   
строки	Наименование материалов,
единица измерения    	Код   
материала	Код     
един. изм. 	Количество	
Взамен
инв.  
N     							
Под-  
пись  
и дата							
Инв. 
N   
подл. 			Всего                                                    	
				Основная надпись по ГОСТ СПДС	

Форма 1а

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ
В РАЗЛИЧНЫХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ

	N   
стро-
ки   	Наименова-
ние и мар-
ка матери-
ала       	Код ма-
териала	куб. м	Коли-
чест-
во   	т    	Коли-
чест-
во   	шт.  	Коли-
чест-
во   	
			код   
един. 
изм.  		код  
един.
изм. 		код  
един.
изм. 		
Взамен
инв.  
N     											
Под-  
пись  
и дата											
Инв. 
N   
подл. 			Всего                                                  	
				Основная надпись по ГОСТ СПДС	

Форма 2

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

N   
строки	Наименование групп 
материалов, единица
измерения     	Код   
материала	Код     
един. изм. 	Количество	
Взамен
инв.  
N     							
Под-  
пись  
и дата							
Инв. 
N   
подл. 			Всего                                               	
				Основная надпись по ГОСТ СПДС	

Форма 3

ФОРМА
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЛОКАЛЬНЫХ И СВОДНЫХ ВМ

      ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
      │__________________________________________________________│
      │           (наименование проектной организации)           │
      │__________________________________________________________│
      │                  (наименование стройки)                  │
      │__________________________________________________________│
      │       (наименование объекта - здания, сооружения)        │
┌─────┤__________________________________________________________│
│До-  │   (наименование основного комплекта рабочих чертежей)    │
│пол- │__________________________________________________________│
│ни-  │                 (обозначение ведомости)                  │
│тель-│                                                          │
│ные  │Главный инженер проекта            _______________________│
│гра- │                                          (подпись)       │
│фы   │Составил ________________          _______________________│
│по   │           (должность)                    (подпись)       │
│ГОСТ │                                                          │
│СПДС │                         199_ г.                          │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

Форма 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ВМ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНА СВМ

Обозначение ВМ  	Наименование или        
различительный индекс   
проектной организации   	Примечание    	

		Основная надпись по ГОСТ СПДС	

Приложение 2

ПРИМЕР
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И СВОДНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

Форма 1

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌─────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬─────┬───────┐
          │N    │  Наименование материалов, единица   │   Код    │Код  │Коли-  │
          │стро-│           измерения                 │материала │един.│чество │
          │ки   │                                     │          │изм. │       │
          ├─────┼─────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼───────┤
          │  1  │БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ сборные желе-     │          │     │       │
          │  2  │зобетонные для колонн сечением       │          │     │       │
          │  3  │400 x 400 мм, куб. м:                │  581100  │     │       │
          │  4  │2ф 21.11-1                           │          │ 113 │ 46,0  │
          │  5  │2ф 18.9-1                            │          │ 113 │ 24,0  │
          │  6  │...                                  │          │     │       │
          │  7  │...                                  │          │     │       │
          │  8  │Итого блоков фундаментных            │          │     │ 70,0  │
          │  9  │КОЛОННЫ сечением 300 x 300 мм, куб. м│  582100  │     │       │
          │ 10  │1 КД 3.33                            │          │ 113 │ 9,02  │
          │ 11  │КОЛОННЫ сечением 400 x 400 мм, куб. м│  582100  │     │       │
          │ 12  │1 КВД 4.33-1.1                       │          │ 113 │ 16,34 │
          │ 13  │2КБО 4.60-2.1                        │          │ 113 │ 72,8  │
          │ 14  │...                                  │          │     │       │
          │ 15  │...                                  │          │     │       │
          │ 16  │Итого колонн                         │          │     │ 96,16 │
          │ 17  │РИГЕЛИ для опирания ребристых        │          │     │       │
          │ 18  │плит перекрытия, куб. м              │  582500  │     │       │
          │ 19  │РДР 4.26-40-Д                        │          │ 113 │ 18,92 │
          │ 20  │РОТ 6.26-60                          │          │ 113 │ 34,2  │
          │ 21  │Итого ригелей                        │          │     │ 53,12 │
          │ 22  │ПАНЕЛИ стеновые наружные, куб. м     │  583100  │     │       │
          │ 23  │ПСЦ 60.21.3,0-ПТ                     │          │ 113 │ 0,045 │
          │ 24  │1 ПСЛ 29.33.3,5                      │          │ 113 │ 0,062 │
          │ 25  │ОЖ 30.15-Т                           │          │ 113 │ 0,045 │
          │ 26  │...                                  │          │     │       │
          │ 27  │...                                  │          │     │       │
          │ 28  │Итого панелей стеновых наружных      │          │     │ 0,152 │
          │ 29  │Панели стеновые внутренние, куб. м   │  583200  │     │       │
          │ 30  │ПВЦ 6.19                             │          │ 113 │ 0,008 │
          │ 31  │ПВ 30.33                             │          │ 113 │ 0,046 │
          │ 32  │Итого панелей стеновых внутренних    │          │     │ 0,054 │
          │ 33  │ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ многопустотные и    │          │     │       │
          │ 34  │ребристые, куб. м                    │  584200  │     │       │
┌──────┬──┤ 35  │ПК 30.12-6                           │          │ 113 │0,0085 │
│взамен│  │ 36  │ПК 72.15-6 АтУ                       │          │ 113 │ 0,001 │
│инв.  │  │ 37  │ПК 60.15-2.6-6 АтУ-В                 │          │ 113 │ 0,048 │
│N     │  │ 38  │...                                  │          │     │       │
├──────┼──┤ 39  │...                                  │          │     │       │
│под-  │  │ 40  │Итого плит перекрытий                │          │     │ 0,057 │
│пись  │  │ 41  │ВСЕГО                                │          │     │ 221,5 │
│и дата│  ├─────┴─┬───────────────────────────────────┼──────────┼─────┼───────┤
├──────┼──┤       │Локальная ведомость потребнос-     │  Стадия  │Лист │Листов │
│ Инв. │  │       │ти в материалах, конструкциях      ├──────────┼─────┼───────┤
│  N   │  │       │и изделиях по рабочим чертежам     ├──────────┴─────┴───────┤
│подл. │  │       │основного комплекта марки КЖ       │                        │
└──────┴──┴───────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┘

    Копировал                                               Формат

Форма 1а

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌─────┬────────────────────────┬──────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬────┐
          │N    │     Наименование и     │Код   │куб. м │Кол- │   т   │Кол- │  шт.  │Кол-│
          │стро-│    марка материала     │ма-   │───────│во   │───────│ во  │───────│ во │
          │ки   │                        │териа-│код ед.│     │код ед.│     │код ед.│    │
          │     │                        │ла    │изм.   │     │изм.   │     │ изм.  │    │
          ├─────┼────────────────────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼────┤
          │ 1   │БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ      │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 2   │сборные железобетонные  │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 3   │для колонн              │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │ 4   │сечением 400 x 400 мм,  │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 5   │куб. м: 2ф 21.11-1      │581100│  113  │46,0 │  168  │ 116 │  796  │ 20 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 6   │2ф 18.9-1               │      │куб. м │24   │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 7   │                        │      │  113  │     │  168  │ 60  │  796  │ 15 │
          │ 8   │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 9   │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 10  │Итого                   │      │       │70   │       │ 176 │       │ 35 │
          │ 11  │КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 12  │300 x 300 мм, куб. м    │582100│       │     │       │     │       │    │
          │ 13  │1КД 3.33                │      │куб. м │     │  т    │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 14  │                        │      │  113  │9,02 │  168  │22,9 │  796  │ 22 │
          │ 15  │КОЛОННЫ сечением        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 16  │10 400 x 400 мм, куб. м │582100│       │     │       │     │       │    │
          │ 17  │1КВД 4.33-1.1           │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 18  │                        │      │  113  │16,3 │  168  │ 41  │  796  │ 38 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 19  │2КБО 4.60-2.1           │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 20  │                        │      │  113  │72,8 │  168  │ 182 │  796  │ 35 │
          │ 21  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 22  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 23  │Итого колонн            │      │       │98,16│       │245,9│       │ 95 │
          │ 24  │РИГЕЛИ для опирания     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 25  │ребристых плит пере-    │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │ 26  │крытия, куб. м:         │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 27  │РДР 4.26-40Д            │582500│  113  │18,9 │  168  │47,3 │  796  │ 43 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 28  │РОТ 6.26-60             │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │ 29  │                        │      │  113  │34,2 │  168  │85,5 │  796  │ 57 │
          │ 30  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 31  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 32  │Итого ригелей           │      │       │53,1 │       │132,8│       │100 │
          │ 33  │ПАНЕЛИ стеновые         │583100│куб. м │     │   т   │     │   шт. │    │
          │ 34  │наружные, куб. м:       │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │ПЦС-ПТ 60.21.3.0        │      │  113  │0,045│  168  │ 5,6 │  796  │ 12 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 35  │-ПТ                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 36  │1 ЦСЛ 29.33.3, 5        │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │                        │      │  113  │0,062│  168  │36,6 │  796  │ 13 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 37  │ОЖ 30.15-Т              │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │                        │      │  113  │0,045│  168  │14,1 │  796  │ 10 │
          │ 38  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 39  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 40  │Итого панелей сте-      │      │       │0,152│       │56,5 │       │ 35 │
          │ 41  │новых наружных          │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 42  │ПАНЕЛИ стеновые         │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 43  │внутренние, куб. м:     │583200│       │     │       │     │       │    │
          │ 44  │ПВЦ 6.19                │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │                        │      │  113  │0,008│  168  │  21 │  796  │ 25 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 45  │ПВ 30.33                │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │                        │      │  113  │0,046│  168  │ 222 │  796  │ 30 │
          │ 46  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 47  │...                     │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 48  │Итого панелей           │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 49  │стеновых внутренних     │      │       │0,054│       │ 243 │       │ 55 │
          │ 50  │ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 51  │многопустотные и        │      │       │     │       │     │       │    │
          │ 52  │ребристые, м3:          │584200│       │     │       │     │       │    │
          │ 53  │ПК 30.12-6              │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
          │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
          │     │                        │      │  113  │0.008│  168  │11,8 │  796  │ 11 │
          │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
┌──────┬──┤ 54  │ПК 72.15-6 АтУ          │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
│взамен│  │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
│инв.  │  │     │                        │      │  113  │0.001│  168  │37,4 │  796  │ 11 │
│N     │  │     │                        │      │       │     │       │     │       │    │
│      │  │ 55  │ПК 60.15.2.6-6          │      │куб. м │     │   т   │     │  шт.  │    │
│      │  │     │                        │      │ ----- │     │ ----- │     │ ----- │    │
│      │  │ 56  │АтУ-В                   │      │  113  │0,048│  168  │85,0 │  796  │ 21 │
├──────┼──┤ 57  │Итого плит пере-        │      │       │     │       │     │       │    │
│под-  │  │ 58  │крытий                  │      │       │0,057│       │134,2│       │ 43 │
│пись  │  │ 59  │ВСЕГО                   │      │       │221,5│       │988,6│       │363 │
│и дата│  ├─────┴────────────────────────┼──────┴───────┴─────┴───────┴───┬─┴─────┬─┴────┤
├──────┼──┤                              │Локальная  ведомость потребности│Стадия │ Лист │
│ Инв. │  │                              │в материалах, конструкциях и из-├───────┴──────┤
│  N   │  │                              │делиях по рабочим чертежам осно-│    Листов    │
│подл. │  │                              │вного комплекта марки КЖ        ├──────────────┤
└──────┴──┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘

    Копировал                                               Формат

Форма 2

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌─────┬──────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┐
          │N    │  Наименование групп материалов,  │Код   │Код │Коли-│
          │стро-│      единица измерения           │мате- │ед. │чест-│
          │ки   │                                  │риала │изм.│во   │
          ├─────┼──────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┤
          │  1  │БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, куб. м        │581100│113 │ 70  │
          │     │                                  │      │    │     │
          │  2  │КОЛОННЫ, куб. м                   │582100│113 │98,16│
          │     │                                  │      │    │     │
          │  3  │РИГЕЛИ, куб. м                    │582500│113 │53,12│
┌──────┬──┤     │                                  │      │    │     │
│Взамен│  │  4  │ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ, куб. м  │583100│113 │0,152│
│инв.  │  │     │                                  │      │    │     │
│ N    │  │  5  │ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ, куб. м│583200│113 │0,054│
├──────┼──┤     │                                  │      │    │     │
│Под-  │  │  6  │ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ, куб. м          │584200│113 │0,057│
│пись  │  │     │                                  │      │    │     │
│и дата│  │  7  │ВСЕГО                             │      │    │221,5│
├──────┼──┼─────┼──────┬──────────────────────────┬┴─────┬┴───┬┴─────┤
│ Инв. │  │     │      │Сводная ведомость потреб- │Стадия│Лист│Листов│
│  N   │  │     │      │ности в конструкциях же-  ├──────┼────┼──────┤
│подл. │  │     │      │лезобетонных по зданию    ├──────┴────┴──────┤
└──────┴──┴─────┴──────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

    Копировал                                               Формат

Форма 1

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬────┬──────┐
          │N    │Наименование материалов, единица│Код   │Код │Коли- │
          │стро-│            измерения           │мате- │ед. │чество│
          │ки   │                                │риала │изм.│      │
          ├─────┼────────────────────────────────┼──────┼────┼──────┤
          │ 1   │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕК- │      │    │      │
          │ 2   │ТНО) С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ  │      │    │      │
          │ 3   │ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ │      │    │      │
          │ 4   │кв. м:                          │536131│    │      │
          │ 5   │3 ОР 15-9                       │      │055 │ 10,1 │
          │ 6   │ОР 12-9                         │      │055 │ 635  │
          │ 7   │ОР 15-21                        │      │055 │ 15,1 │
          │ 8   │ОР 18-18                        │      │055 │ 46,8 │
          │ 9   │ Итого                          │      │    │78,35 │
          │ 10  │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТ-│      │    │      │
          │ 11  │НО) СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ   │      │    │      │
          │ 12  │ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ │      │    │      │
          │ 13  │кв. м:                          │536132│    │      │
          │ 14  │ОС 6-9                          │      │055 │ 4,9  │
          │ 15  │ОС 9-15                         │      │055 │ 22,8 │
          │ 16  │ОС 15-15                        │      │055 │15,05 │
          │ 17  │ОС 12-12                        │      │055 │ 5,44 │
          │ 18  │ОС 18-9                         │      │055 │ 15,3 │
          │ 19  │ Итого                          │      │    │63,49 │
          │ 20  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ В СБОРЕ│      │    │      │
          │ 21  │(КОМПЛЕКТНО), кв. м:            │536110│    │      │
          │ 22  │ДГ21-7                          │      │055 │20,85 │
          │ 23  │ДГ21-10                         │      │055 │ 20,1 │
          │ 24  │ДО24-10                         │      │055 │ 4,6  │
          │ 25  │ДО24-12                         │      │055 │13,85 │
          │ 26  │ДО24-19                         │      │055 │31,08 │
          │ 27  │ Итого                          │      │    │90,48 │
          │ 28  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ В СБОРЕ  │      │    │      │
          │ 29  │(КОМПЛЕКТНО), кв. м:            │536110│    │      │
          │ 30  │ДС 16-9                         │      │055 │ 2,8  │
          │ 31  │ДН 21-10                        │      │055 │ 6,15 │
          │ 32  │ДН 24-10                        │      │055 │11,75 │
          │ 33  │ДН 24-15                        │      │055 │24,64 │
          │ 34  │ Итого                          │      │    │46,34 │
          │ 35  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПО- │      │    │      │
          │ 36  │ЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ│      │    │      │
          │ 37  │ЗДАНИЙ, кв. м:                  │536135│    │      │
          │ 38  │БС-22-9                         │      │055 │ 7,56 │
          │ 39  │БС 24-9                         │      │055 │ 8,28 │
          │ 40  │БС 28-9                         │      │055 │ 4,8  │
          │ 41  │ Итого                          │      │    │20,64 │
          │ 42  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗ-  │      │    │      │
          │ 43  │ДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И  │      │    │      │
          │ 44  │ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, кв. м:     │536134│    │      │
          │ 45  │БР 22-9                         │      │055 │11,34 │
          │ 46  │ Итого                          │      │    │11,34 │
          │ 47  │ЩИТЫ ДЛЯ МЕЖДУКОМНАТНЫХ ПЕРЕГО- │      │    │      │
┌──────┬──┤ 48  │РОДОК, кв. м:                   │536611│    │      │
│Взамен│  │ 49  │Щ-5                             │      │055 │ 10,5 │
│инв.  │  │ 50  │Щ-6                             │      │055 │ 16,1 │
│ N    │  │ 51  │Щ-7                             │      │055 │45,25 │
├──────┼──┤ 52  │ Итого                          │      │    │71,85 │
│Под-  │  │ 53  │ Всего                          │      │    │381,49│
│пись  │  ├─────┴───┬────────────────────────────┼──────┼────┼──────┤
│и дата│  │         │Локальная ведомость потреб- │Стадия│Лист│Листов│
├──────┼──┤         │ности в материалах, констру-├──────┼────┼──────┤
│ Инв. │  │         │кциях и изделиях по рабочим ├──────┼────┼──────┤
│  N   │  │         │чертежам основного комплек- │      │    │      │
│подл. │  │         │та марки КД                 │      │    │      │
└──────┴──┴─────────┴────────────────────────────┴──────┴────┴──────┘

    Копировал                                               Формат

Форма 1а

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌─────┬───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬───────┬─────┐
          │N    │ Наименование и марки  │Код   │ кв. м   │Коли- │  шт.  │Коли-│
          │стро-│      материала        │мате- │─────────│чество│───────│чест-│
          │ки   │                       │риала │ код ед. │      │код ед.│во   │
          │     │                       │      │   изм.  │      │  изм. │     │
          ├─────┼───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼───────┼─────┤
          │ 1   │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ  │      │         │      │       │     │
          │ 2   │(КОМПЛЕКТНО) С РАЗДЕЛЬ-│      │         │      │       │     │
          │ 3   │НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ   │      │         │      │       │     │
          │ 4   │ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ   │      │         │      │       │     │
          │ 5   │ЗДАНИЙ, кв. м:         │536131│         │      │       │     │
          │ 6   │ОР 12-9                │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 10,1 │  796  │ 10  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 7   │ОР 15-9                │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 6,35 │  796  │  5  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 8   │ОР 15-21               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 15,1 │  796  │  5  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 9   │ОР 18-18               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 46,8 │  796  │ 15  │
          │ 10  │ Итого                 │      │         │ 78,35│       │ 35  │
          │ 11  │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ  │      │         │      │       │     │
          │ 12  │(КОМПЛЕКТНО) СО СПАРЕН-│      │         │      │       │     │
          │ 13  │НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ   │      │         │      │       │     │
          │ 14  │ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ   │      │         │      │       │     │
          │ 15  │ЗДАНИЙ, кв. м:         │536132│         │      │       │     │
          │ 16  │ОС 6-9                 │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 4,9  │  796  │ 10  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 17  │ОС 9-15                │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 22,8 │  796  │ 20  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 18  │ОС 15-15               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │15,05 │  796  │  7  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 19  │ОС 12-12               │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 5,44 │  796  │  4  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 20  │ОСТ 18-9               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 15,3 │  796  │ 10  │
          │ 21  │ Итого                 │      │         │ 63,49│       │ 51  │
          │ 22  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ внутрен- │      │         │      │       │     │
          │ 23  │ние в сборе (комплект- │      │         │      │       │     │
          │ 24  │но), кв. м:            │536110│         │      │       │     │
          │ 25  │ДГ 21-7                │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 20,8 │  796  │ 15  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 26  │ДГ 21-10               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 20,1 │  796  │ 10  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 27  │ДО 24-10               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 4,6  │  796  │  2  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 28  │ДО 24-12               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │13,85 │  796  │  5  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 29  │ДО 24-19               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │31,08 │  796  │  7  │
          │ 30  │ Итого                 │      │         │90,48 │       │ 39  │
          │ 31  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ наружные │      │         │      │       │     │
          │ 32  │в сборе (комплектно),  │      │         │      │       │     │
          │ 33  │кв. м:                 │536110│         │      │       │     │
          │ 34  │ДС 16-9                │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 2,8  │  796  │  2  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 35  │ДН 21-10               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 6,15 │  796  │  3  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 36  │ДН 24-10               │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │11,75 │  796  │  5  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 37  │ДН 24-15               │      │ кв. м   │      │  шт.  │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │24,64 │  796  │  7  │
          │ 38  │ Итого                 │      │         │45,34 │       │ 17  │
          │ 39  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ балкон-  │      │         │      │       │     │
          │ 40  │ные со спаренными по-  │      │         │      │       │     │
          │ 41  │лотнами для жилых и об-│      │         │      │       │     │
          │ 42  │щественных зданий,     │536135│         │      │       │     │
          │ 43  │кв. м:                 │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │БС-22-9                │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 7,56 │  796  │  4  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 44  │БС-24-9                │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 8,28 │  796  │  4  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
          │ 45  │БС-28-9                │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 4,28 │  796  │  2  │
          │ 46  │ Итого                 │      │         │ 20,12│       │ 10  │
          │ 47  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОН-  │      │         │      │       │     │
          │ 48  │НЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПО-  │      │         │      │       │     │
          │ 49  │ЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБ-│      │         │      │       │     │
          │ 50  │ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,     │      │         │      │       │     │
          │ 51  │кв. м:                 │536134│ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │БР 22-9                │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │ 11,34│  796  │  6  │
          │ 52  │ Итого                 │      │         │ 11,34│       │  6  │
          │ 53  │ЩИТЫ для между комнат- │      │         │      │       │     │
          │ 54  │ных перегородок, кв. м:│536611│         │      │       │     │
          │ 55  │Щ-5                    │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
          │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
          │     │                       │      │   055   │10,55 │  796  │ 10  │
          │     │                       │      │         │      │       │     │
┌──────┬──┤ 56  │Щ-6                    │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
│Взамен│  │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
│инв.  │  │     │                       │      │   055   │ 16,1 │  796  │ 10  │
 N     │  │     │                       │      │         │      │       │     │
│      │  │ 57  │Щ-7                    │      │ кв. м   │      │ шт.   │     │
│      │  │     │                       │      │ ------- │      │ ----- │     │
│      │  │     │                       │      │   055   │45,25 │  796  │ 25  │
├──────┼──┤ 58  │ Итого                 │      │         │71,85 │       │ 45  │
│Под-  │  │ 59  │ ВСЕГО                 │      │         │381,49│       │     │
│пись  │  │     │                       │      │         │      │       │     │
│и дата│  ├─────┴──────────┬────────────┴──────┴─────────┴─┬────┴─┬────┬┴─────┤
├──────┼──┤                │Локальная ведомость потребности│Стадия│Лист│Листов│
│ Инв. │  │                │в материалах, конструкциях и   │      │    │      │
│  N   │  │                │изделиях по рабочим чертежам   ├──────┴────┴──────┤
│подл. │  │                │основного комплекта марки КД   │                  │
└──────┴──┴────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘

    Копировал                                               Формат

Форма 1

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌──────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┐
          │  N   │Наименование материалов, единица │   Код   │Код един.│Коли- │
          │строки│           измерения             │материала│  изм.   │чество│
          ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┤
          │  1   │          ФУНДАМЕНТЫ             │         │         │      │
          │  2   │Бетон тяжелый М-200 фракции      │         │         │      │
          │  3   │20 - 40 мм, куб. м               │ 574511  │   113   │18,28 │
          │  4   │КИРПИЧ керамический пустотелый   │         │         │      │
          │  5   │М-100 (ГОСТ 530-80),             │         │         │      │
          │  6   │тыс. шт.                         │ 574120  │   798   │ 2,8  │
          │  7   │Раствор ЦЕМЕНТНЫЙ кладочный тяже-│         │         │      │
          │  8   │лый М-25, куб. м                 │ 574550  │   113   │ 2,85 │
          │  9   │Раствор ЦЕМЕНТНЫЙ кладочный тяже-│         │         │      │
          │ 10   │лый М-50, куб. м                 │ 574550  │   113   │ 1,68 │
          │ 11   │ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ для│         │         │      │
          │ 12   │строительных работ М-400 фракции │         │         │      │
          │ 13   │40 - 70 мм, куб. м               │ 571111  │   113   │ 0,27 │
          │ 14   │МАСТИКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ морозостой- │         │         │      │
          │ 15   │кая битумно - масляная           │         │         │      │
          │ 16   │МБ-50, т                         │ 028997  │   168   │ 1,2  │
          │ 17   │СТЕКЛО ЖИДКОЕ калийное, т        │ 571721  │   168   │ 0,05 │
          │ 18   │ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ из хвойных пород  │ 531711  │   113   │ 0,08 │
          │ 19   │длиной 4 - 6,5 м, шириной        │         │         │      │
          │ 20   │75 - 150 мм, толщиной 14 мм, III │         │         │      │
          │ 21   │сорта, куб. м                    │         │         │      │
          │ 22   │ЩИТЫ ИЗ ДОСОК толщиной 25 мм,    │         │         │      │
┌──────┬──┤ 23   │кв. м                            │ 535830  │   058   │      │
│Взамен│  │ 24   │АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ горячекатанная  │         │         │      │
│инв.  │  │ 25   │класса А-1, т                    │         │         │ 6,93 │
│ N    │  │ 26   │диаметр 6 мм                     │         │   168   │ 0,13 │
├──────┼──┤ 27   │диаметр 8 мм                     │         │   168   │ 3,12 │
│Под-  │  │ 28   │диаметр 10 мм                    │         │   168   │ 2,68 │
│пись  │  │ 29   │ЭЛЕКТРОДЫ диаметром 6 мм Э 42, т │ 127313  │   168   │ 0,01 │
│и дата│  │      │                                 │         │         │      │
├──────┼──┼──────┴──────┬──────────────────────────┴───────┬─┴────┬────┼──────┤
│ Инв. │  │             │Локальная ведомость потребности в │Стадия│Лист│Листов│
│  N   │  │             │материалах и изделиях на производ-├──────┼────┼──────┤
│подл. │  │             │ство СМР                          ├──────┴────┴──────┤
└──────┴──┴─────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┘
    Копировал                                               формат

Форма 2

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌──────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
          │  N   │Наименование групп материалов,    │  Код    │Код ед.│Коли- │
          │строки│      единица измерения           │материала│  изм. │чество│
          ├──────┼──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
          │   1  │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕК-   │         │       │      │
          │   2  │ТНО) С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ    │         │       │      │
          │   3  │ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,  │         │       │      │
          │   4  │кв. м                             │  536131 │  055  │78,35 │
          │   5  │БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕК-   │         │       │      │
          │   6  │ТНО) СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ    │         │       │      │
          │   7  │ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,  │         │       │      │
          │   8  │кв. м                             │  536132 │  055  │63,49 │
          │   9  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТ-  │         │       │      │
          │  10  │НО), кв. м                        │  536110 │  055  │153,82│
          │  11  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПА-   │         │       │      │
          │  12  │РЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И     │         │       │      │
┌──────┬──┤  13  │ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, кв. м        │  536135 │  055  │20,64 │
│Взамен│  │  14  │БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬ-│         │       │      │
│инв.  │  │  15  │НЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТ-│         │       │      │
│N     │  │  16  │ВЕННЫХ ЗДАНИЙ, кв. м              │  536134 │  055  │11,34 │
├──────┼──┤  17  │ЩИТЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРО-   │         │       │      │
│Под-  │  │  18  │ДОК, кв. м                        │  536611 │  055  │71,85 │
│пись  │  │  19  │ ВСЕГО                            │         │       │381,49│
│и дата│  │      │                                  │         │       │      │
├──────┼──┼──────┴──────────────┬───────────────────┴─────┬───┴──┬────┼──────┤
│ Инв. │  │                     │Сводная ведомость потреб-│Стадия│Лист│Листов│
│  N   │  │                     │ности в конструкциях     ├──────┼────┼──────┤
│подл. │  │                     │деревянных по зданию     ├──────┴────┴──────┤
└──────┴──┴─────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┘
    Копировал                                               Формат

Форма 2

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

          ┌──────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┐
          │  N   │Наименование групп материалов,│Код ма- │Код един.│Количе- │
          │строки│      единица измерения       │териала │  изм.   │  ство  │
          ├──────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
          │  1.  │Бетон, куб. м                 │ 574511 │   113   │ 918,28 │
          │  2.  │Раствор цементный, куб. м     │ 574550 │   113   │  64,53 │
          │  3.  │Кирпич строительный, тыс. шт. │ 574120 │   798   │  572,8 │
          │  4.  │Щебень из естественного камня,│        │         │        │
          │      │куб. м                        │ 571111 │   113   │  80,27 │
┌──────┬──┤  5.  │Мастика изоляционная, т       │ 028997 │   168   │  381,2 │
│Взамен│  │  6.  │Стекло жидкое, т              │ 571721 │   168   │  20,05 │
│инв.  │  │  7.  │Доски обрезные, куб. м        │ 531711 │   113   │ 890,08 │
│ N    │  │  8.  │Щиты из досок, кв. м          │ 535830 │   058   │ 126,93 │
├──────┼──┤  9.  │Арматурная сталь класса А-1, т│        │   168   │ 115,93 │
│Под-  │  │  10. │Электроды, т                  │ 127313 │   168   │  90,01 │
│пись  │  │      │                              │        │         │        │
│и дата│  ├──────┴────────┬─────────────────────┴──┬─────┴─┬───────┼────────┤
├──────┼──┤               │Сводная ведомость потре-│Стадия │  Лист │Листов  │
│ Инв. │  │               │бности в материалах,    ├───────┼───────┼────────┤
│  N   │  │               │изделиях на производство├───────┴───────┴────────┤
│подл. │  │               │СМР по зданию           │                        │
└──────┴──┴───────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

    Копировал                                               Формат