Утверждены и введены в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 13 ноября 2000 г. N 110

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-13-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

СБОРНИК N 13

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ КОРРОЗИИ

(в ред. Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства защитных покрытий и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
Разработаны ЗАО Проектный институт "Проектхимзащита" (В.Д. Любановский - руководитель, Н.А. Волкова), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков), при участии специалистов - Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России (И.И. Дмитренко), ЗАО "РАСА Ко", Москва (В.Г. Усачев), АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга" (А.П. Иванов).
Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).
Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.
Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2000 года Постановлением Госстроя РФ от 13.11.2000 г. N 110.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для защиты строительных конструкций и оборудования от коррозии и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежностей и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.
1.3. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в ГЭСН по укрупненной номенклатуре, без указания конкретных технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов.
При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом на строительство.
Строительные машины в ГЭСН приводятся аналогично без привязки к конкретным маркам и указываются только их основные характеристики.
Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.
1.4. В нормах настоящего сборника помимо указанных в составах работ учтены:
- доставка материалов от приобъектного склада и их подача к месту производства работ;
- установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м.
1.5. В нормах не учтены затраты на:
- устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м, стоимость устройства и разборки лесов определяются по нормам Сборника ГЭСН-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";
- изготовление и установку опалубки и кружал при защите потолочных и сферических поверхностей, изготовление и устройство опалубки и кружал определяются по нормам Сборника ГЭСН-2001-45 "Промышленные печи и трубы";
- снятие крышек и открывание люков аппаратов и других емкостей, подлежащих защите от агрессивных химических сред и последующую их установку;
- устройство подводки пара, воды и сжатого воздуха к технологическим аппаратам и другим емкостям при производстве подготовительных, гуммировочных работ и выполнение защитных покрытий из пластиката;
- устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции;
- устройство и разборку временного электроосвещения;
- устройство и разборку тепляков и других сооружений, необходимых для создания температурных условий на месте производства работ.
1.6. Размер затрат труда на дежурство при производстве работ при замкнутых объемах с пожаровзрывоопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с п. 3.4 технической части настоящего сборника.
1.7. Нормы на футеровочные, оклеечные и гуммировочные работы составлены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При производстве этих работ на поверхности других конфигураций (конические, сферические и т.д.) к нормам трудозатрат следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
1.8. Ширина и глубина разделки швов, толщина постели при футеровочных работах приняты в нормах СНиП 3.04.03-85.
1.9. ГЭСН на работы, с использованием лакокрасочных материалов составлены для однослойного покрытия. При выполнении в несколько слоев защитного покрытия нормы следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.
В случаях применения лакокрасочных материалов, не предусмотренных в таблицах ГЭСН, следует принимать нормы затрат труда и эксплуатации машин по нормам, предусмотренным в данном сборнике для материалов с аналогичной технологией нанесения.
1.10. Нормы расхода материалов и трудозатраты при выполнении работ с использованием лакокрасочных материалов предусматривают механизированный способ их нанесения. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом рекомендуется применять коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1.
1.11. ГЭСН на защиту металлоконструкций предусматривают нанесение лакокрасочных составов на специально оборудованной площадке до монтажа металлоконструкций в проектное положение.
1.12. Нормы затрат на выполнение работ по разделке верхней части плинтуса различными замазками следует учитывать дополнительно, как выполнение шпатлевочных работ.
1.13. Нормы сборника на работы по нанесению металлических покрытий составлены для поворотного положения защищаемых поверхностей. При производстве этих работ в неповоротном положении к нормам соответствующих таблиц следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника.
1.14. Нормы настоящего сборника предусматривают выполнение строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в условиях, осложненных внешними факторами, предусмотренными проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в настоящих сборниках (в том числе при реконструкции, расширении и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений), к нормам затрат труда рабочих-строителей, машинистов и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов, следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 2 "Указаний по применению Государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001)" МДС 81-28.2001.
(п. 1.14 введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
1.15. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
(п. 1.15 введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей строительных конструкций и оборудования штучными кислотоупорными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.
2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки строительных конструкций следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных проемов и дверных откосов, без учета площади мелких отверстий площадью до 0,03 м2.
2.3. Площадь окраски стальных металлоконструкций определяется по табл. N 1, в которой приведены соотношения веса и площади для различных профилей стального проката.

Таблица N 1

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│   Наименование профиля, номер   │Площадь поверхности в м2 одной│
│     и толщина сечения в мм      │        тонны профиля         │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                1                │               2              │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│         2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые        │
│   Поверхность дана суммарная с обеих сторон (ГОСТ 19903-74*;   │
│ ГОСТ 19904-90; ГОСТ 8278-83*; ГОСТ 19771-93*; ГОСТ 19772-93*;  │
│                         ГОСТ 8282-83*)                         │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│        Толщина листа, мм        │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│2,0                              │127,6                         │
│2,2                              │115,9                         │
│2,5                              │102,3                         │
│2,8                              │91,2                          │
│3,0                              │85,0                          │
│3,2                              │79,9                          │
│3,5                              │73,0                          │
│4,0                              │63,9                          │
│5,0                              │51,1                          │
│6,0                              │42,7                          │
│7,0                              │36,6                          │
│8,0                              │32,1                          │
│9,0                              │28,5                          │
│10,0                             │25,7                          │
│11,0                             │23,4                          │
│12,0                             │21,5                          │
│14,0                             │18,4                          │
│16,0                             │16,2                          │
│18,0                             │14,4                          │
│20,0                             │13,0                          │
│22,0                             │11,8                          │
│25,0                             │10,4                          │
│28,0                             │9,4                           │
│30,0                             │8,7                           │
│32,0                             │8,2                           │
│36,0                             │7,3                           │
│40,0                             │6,6                           │
│45,0                             │5,9                           │
│50,0                             │5,4                           │
│55,0                             │4,9                           │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│           2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные,          │
│                      прямоугольные и трубы                     │
│           Поверхность дана по внешней стороне проката          │
│                 (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91*)                │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│       Толщина стенки, мм        │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│2,0                              │65,2                          │
│2,5                              │52,1                          │
│3,0                              │43,5                          │
│3,5                              │37,3                          │
│4,0                              │32,9                          │
│5,0                              │26,5                          │
│6,0                              │22,0                          │
│7,0                              │19,0                          │
│8,0                              │16,6                          │
│9,0                              │14,5                          │
│10,0                             │13,1                          │
│11,0                             │11,8                          │
│12,0                             │10,8                          │
│14,0                             │9,3                           │
│16,0                             │8,1                           │
│17,0                             │7,6                           │
│18,0                             │7,5                           │
│20,0                             │6,7                           │
│22,0                             │6,1                           │
│25,0                             │5,5                           │
│28,0                             │5,0                           │
│30,0                             │4,7                           │
│32,0                             │4,4                           │
│40,0                             │3,5                           │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│               2.3.3. Сталь угловая равнополочная               │
│    Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8509-93)    │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│        Толщина полки, мм        │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│3                                │86,5                          │
│4                                │65,0                          │
│5                                │52,0                          │
│6                                │44,0                          │
│7                                │37,0                          │
│8                                │33,0                          │
│9                                │29,5                          │
│10                               │26,3                          │
│12                               │22,0                          │
│14                               │19,0                          │
│16                               │16,6                          │
│18                               │14,9                          │
│20                               │13,3                          │
│22                               │12,0                          │
│25                               │10,6                          │
│28                               │9,6                           │
│30                               │9,0                           │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Взамен  ГОСТ 8240-89  с  1 января 2002 года  введен в действие
ГОСТ 8240-97.

│                  2.3.4. Швеллеры горячекатаные                 │
│    Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8240-89)    │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│5                                │47,1                          │
│6,5                              │46,4                          │
│8                                │45,4                          │
│10                               │44,7                          │
│12                               │43,1                          │
│14                               │41,6                          │
│14а                              │39,7                          │
│16                               │40,5                          │
│16а                              │38,7                          │
│18                               │39,3                          │
│18а                              │37,7                          │
│20                               │38,3                          │
│20а                              │36,4                          │
│22                               │36,6                          │
│22а                              │34,9                          │
│24                               │35,0                          │
│24а                              │33,3                          │
│27                               │33,2                          │
│30                               │31,4                          │
│33                               │29,6                          │
│36                               │27,7                          │
│40                               │26,1                          │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│                    2.3.5. Балки двутавровые                    │
│    Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 8239-89)    │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│10                               │44,4                          │
│12                               │43,1                          │
│14                               │41,8                          │
│16                               │40,5                          │
│18                               │39,1                          │
│20                               │38,1                          │
│22                               │36,7                          │
│24                               │34,4                          │
│27                               │33,0                          │
│30                               │31,2                          │
│36                               │26,7                          │
│40                               │24,9                          │
│45                               │23,2                          │
│50                               │21,4                          │
│55                               │19,7                          │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│           2.3.6. Балки с параллельными гранями полок           │
│    Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 26020-83)   │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│20Б                              │49,1                          │
│20Б1                             │39,4                          │
│20Б2                             │36,7                          │
│20Б3                             │33,6                          │
│-                                │-                             │
│23Б                              │45,9                          │
│23Б1                             │38,0                          │
│23Б2                             │35,3                          │
│23Б3                             │32,0                          │
│-                                │-                             │
│26Б                              │43,2                          │
│26Б1                             │35,9                          │
│26Б2                             │33,3                          │
│26Б3                             │30,4                          │
│-                                │-                             │
│30Б                              │40,7                          │
│30Б1                             │35,4                          │
│30Б2                             │33,0                          │
│30Б3                             │30,1                          │
│-                                │-                             │
│35Б                              │37,8                          │
│35Б1                             │34,4                          │
│35Б2                             │31,1                          │
│35Б3                             │28,4                          │
│-                                │-                             │
│40Б                              │34,9                          │
│40Б1                             │30,8                          │
│40Б2                             │27,8                          │
│40Б3                             │25,5                          │
│-                                │-                             │
│45Б                              │32,3                          │
│45Б1                             │27,6                          │
│45Б2                             │24,9                          │
│45Б3                             │22,8                          │
│-                                │-                             │
│50Б                              │29,3                          │
│50Б1                             │24,8                          │
│50Б2                             │22,8                          │
│50Б3                             │20,9                          │
│-                                │-                             │
│60Б                              │24,4                          │
│60Б1                             │20,5                          │
│60Б2                             │18,6                          │
│60Б3                             │17,2                          │
│-                                │-                             │
│70Б                              │21,0                          │
│70Б1                             │19,1                          │
│70Б2                             │17,4                          │
│70Б3                             │15,9                          │
│70Б4                             │14,6                          │
│-                                │-                             │
│80Б                              │19,3                          │
│80Б1                             │17,2                          │
│80Б2                             │15,5                          │
│80Б3                             │14,2                          │
│80Б4                             │13,1                          │
│-                                │-                             │
│90Б                              │17,8                          │
│90Б1                             │15,7                          │
│90Б2                             │14,5                          │
│90Б3                             │13,2                          │
│90Б4                             │12,0                          │
│-                                │-                             │
│100Б                             │16,7                          │
│100Б1                            │14,4                          │
│100Б2                            │13,0                          │
│100Б3                            │11,7                          │
│100Б4                            │10,6                          │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│            2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов            │
│            Поверхность дана суммарная со всех сторон           │
│        (ГОСТ 19425-74*/24м/ ТУ 14-2-427-80 /30м - 45м/)        │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│24М                              │24,0                          │
│30М                              │22,3                          │
│36М                              │21,4                          │
│45М                              │19,33                         │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│                   2.3.8. Балки широкополочные                  │
│    Поверхность дана суммарная со всех сторон (ГОСТ 26020-83)   │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
│                                 │                              │
│20Ш                              │38,9                          │
│20Ш1                             │33,8                          │
│20Ш2                             │31,2                          │
│23Ш                              │37,9                          │
│23Ш1                             │30,9                          │
│23Ш2                             │27,8                          │
│26Ш                              │33,2                          │
│26Ш1                             │28,6                          │
│26Ш2                             │25,9                          │
│30Ш                              │30,1                          │
│30Ш1                             │26,0                          │
│30Ш2                             │23,4                          │
│30Ш3                             │21,1                          │
│30Ш4                             │19,4                          │
│35Ш                              │26,8                          │
│35Ш1                             │22,7                          │
│35Ш2                             │20,8                          │
│35Ш3                             │19,1                          │
│35Ш4                             │17,3                          │
│40Ш                              │23,2                          │
│40Ш1                             │20,4                          │
│40Ш2                             │18,9                          │
│40Ш3                             │17,9                          │
│40Ш4                             │16,2                          │
│50Ш                              │22,5                          │
│50Ш1                             │19,4                          │
│50Ш2                             │17,4                          │
│50Ш3                             │15,7                          │
│50Ш4                             │14,2                          │
│50Ш5                             │12,9                          │
│60Ш                              │21,4                          │
│60Ш1                             │17,4                          │
│60Ш2                             │16,0                          │
│60Ш3                             │14,6                          │
│60Ш4                             │13,1                          │
│60Ш5                             │11,8                          │
│60Ш6                             │10,7                          │
│70Ш                              │19,7                          │
│70Ш1                             │15,8                          │
│70Ш2                             │14,4                          │
│70Ш3                             │13,1                          │
│70Ш4                             │12,0                          │
│70Ш5                             │11,0                          │
│70Ш6                             │10,3                          │
│70Ш7                             │9,5                           │
│70Ш8                             │8,8                           │
│80Ш                              │17,4                          │
│80Ш1                             │14,4                          │
│80Ш2                             │13,4                          │
│80Ш3                             │12,1                          │
│90Ш                              │15,7                          │
│90Ш1                             │13,1                          │
│90Ш2                             │12,1                          │
│90Ш3                             │11,1                          │
│100Ш                             │14,2                          │
│100Ш1                            │12,3                          │
│100Ш2                            │11,3                          │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│                       Колонны двутавровые                      │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│            N профиля            │                              │
│                                 │                              │
│20К                              │32,3                          │
│20К1                             │29,3                          │
│20К2                             │26,1                          │
│20К3                             │23,7                          │
│20К4                             │21,7                          │
│23К                              │31,6                          │
│23К1                             │27,5                          │
│23К2                             │25,7                          │
│23К3                             │23,2                          │
│23К4                             │21,2                          │
│26К                              │26,1                          │
│26К1                             │23,0                          │
│26К2                             │21,6                          │
│26К3                             │20,9                          │
│26К4                             │19,2                          │
│26К5                             │17,6                          │
│30К1                             │21,4                          │
│30К2                             │19,9                          │
│30К3                             │18,3                          │
│30К4                             │16,7                          │
│30К5                             │15,2                          │
│30К6                             │14,1                          │
│30К7                             │12,8                          │
│30К8                             │11,7                          │
│35К1                             │19,3                          │
│35К2                             │17,3                          │
│35К3                             │15,6                          │
│35К4                             │14,2                          │
│35К5                             │13,0                          │
│35К6                             │11,9                          │
│35К7                             │10,9                          │
│35К8                             │10,0                          │
│40К                              │19,9                          │
│40К1                             │17,5                          │
│40К2                             │16,0                          │
│40К3                             │14,5                          │
│40К4                             │13,1                          │
│40К5                             │11,8                          │
│40К6                             │10,8                          │
│40К7                             │9,8                           │
│40К8                             │9,0                           │
│40К9                             │8,2                           │
│40К10                            │7,8                           │
│40К11                            │6,2                           │
│40К12                            │5,2                           │
│40К13                            │4,4                           │
│40К14                            │3,7                           │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

3. Коэффициенты к сметным нормам

┌─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│    Условия применения   │  Номера таблиц   │     Коэффициенты    │
│                         │      (норм)      ├──────┬───────┬──────┤
│                         │                  │к нор-│к нор- │к нор-│
│                         │                  │мам   │мам    │мам   │
│                         │                  │затрат│эксплу-│расхо-│
│                         │                  │труда │атации │да ма-│
│                         │                  │рабо- │машин  │териа-│
│                         │                  │чих-  │       │лов   │
│                         │                  │строи-│       │      │
│                         │                  │телей │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│             1           │         2        │   3  │   4   │  5   │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.1. Футеровка           │                  │      │       │      │
│3.1.1. Сферических и     │01-001 - 01-007   │1,5   │1,5    │1,03  │
│конических поверхностей  │                  │      │       │      │
│3.1.2. Каналов, лотков,  │01-001 - 01-007   │1,4   │1,4    │1,03  │
│фундаментов, плинтусов,  │                  │      │       │      │
│приямков, бортиков       │                  │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.2. Оклейка листовыми   │                  │      │       │      │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.2.1. Сферических и     │05-001 - 05-005   │1,7   │-      │1,1   │
│конических поверхностей  │                  │      │       │      │
│3.2.2. Каналов, лотков,  │05-002, 05-004    │1,0   │-      │1,1   │
│фундаментов, плинтусов,  │                  │      │       │      │
│приямков, бортиков       │                  │      │       │      │
│3.2.3. Полов             │05-002, 05-004    │1,0   │-      │1,1   │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.3. Гуммирование сырыми │                  │      │       │      │
│резинами                 │                  │      │       │      │
│3.3.1. Сферических и     │04-001 - 04-003   │1,9   │-      │1,1   │
│конических поверхностей  │                  │      │       │      │
│3.3.2. В условиях строи- │04-001 - 04-003   │1,1   │-      │-     │
│тельной площадки         │                  │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.4. Дежурство при выпол-│                  │      │       │      │
│нении работ с пожаровзры-│                  │      │       │      │
│воопасными и вредными    │                  │      │       │      │
│веществами в замкнутых   │                  │      │       │      │
│объемах для              │                  │      │       │      │
│  футеровки              │01-001 - 01-007   │2     │-      │-     │
│  кладки                 │02-001 - 02-002   │2     │-      │-     │
│  грунтовки, окраски     │03-001 - 03-004   │2     │-      │-     │
│  шпатлевки              │      03-005      │2     │-      │-     │
│  оклейки                │05-001 - 05-005   │2     │-      │-     │
│  гуммирования           │04-001 - 04-002,  │2     │       │      │
│                         │04-005            │      │-      │-     │
│  подготовительных работ │06-001 - 06-004   │2     │-      │-     │
│  обезжиривания поверх-  │07-001 - 07-002   │2     │-      │-     │
│ностей                   │                  │      │       │      │
│   разные работы         │08-001 - 08-005,  │      │       │      │
│                         │08-008            │2     │-      │-     │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.5. При выполнении работ│                  │      │       │      │
│по защите потолочных     │                  │      │       │      │
│поверхностей от коррозии:│                  │      │       │      │
│  огрунтовка             │03-001; 03-002    │1,1   │1,1    │1,1   │
│  окраска                │03-003; 03-004    │1,1   │1,1    │1,1   │
│  шпатлевка              │03-005            │1,1   │1,1    │1,1   │
│  гуммирование           │04-005            │1,1   │1,1    │1,1   │
│  оклейка                │05-003            │1,1   │1,1    │1,1   │
│  подготовительные работы│06-001 - 06-004   │1,1   │1,1    │1,1   │
│  обезжиривание          │07-001; 07-002    │1,1   │1,1    │1,1   │
│поверхностей             │                  │      │       │      │
│  разные работы          │08-009            │1,1   │1,1    │1,1   │
│(в  ред.  Изменений  и  дополнений  к  Государственным  элементным│
│сметным    нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,   утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                   │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.6. При наличии закле-  │                  │      │       │      │
│почных швов, ребер жест- │                  │      │       │      │
│кости и выступов на защи-│                  │      │       │      │
│щаемой поверхности аппа- │                  │      │       │      │
│ратов и конструкций, сос-│                  │      │       │      │
│тавляющих                │                  │      │       │      │
│а) от 10 до 30% при сле- │                  │      │       │      │
│дующих видах работ       │                  │      │       │      │
│3.6.1. Футеровка или     │01-001 - 01-007   │1,1   │-      │-     │
│облицовка штучными кисло-│                  │      │       │      │
│тоупорными материалами   │                  │      │       │      │
│3.6.2. Кладка            │02-001 - 02-002   │1,1   │-      │-     │
│3.6.3. Пескоструйная или │06-001            │1,05  │-      │-     │
│дробеструйная очистка    │                  │      │       │      │
│3.6.4. Оклейка листовыми │05-001 - 05-005   │1,05  │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.6.5. Шпатлевка         │03-005            │1,05  │-      │-     │
│3.6.6. Грунтовка         │03-001 - 03-002   │1,05  │-      │-     │
│3.6.7. Окраска лакокра-  │03-003 - 03-004   │1,05  │-      │-     │
│сочными материалами      │                  │      │       │      │
│б) свыше 30% при следую- │                  │      │       │      │
│щих видах работ          │                  │      │       │      │
│3.6.8. Футеровка или     │01-001 - 01-007   │1,2   │-      │-     │
│облицовка штучными кисло-│                  │      │       │      │
│тоупорными материалами   │                  │      │       │      │
│3.6.9. Кладка            │02-001 - 02-002   │1,2   │-      │-     │
│3.6.10. Пескоструйная и  │06-001            │1,1   │-      │-     │
│дробеструйная очистка    │                  │      │       │      │
│3.6.11. Оклейка листовыми│05-001 - 05-005   │1,1   │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.6.12. Шпатлевка        │03-005            │1,1   │-      │-     │
│3.6.13. Грунтовка        │03-001 - 03-002   │1,1   │-      │-     │
│3.6.14. Окраска лакокра- │03-003 - 03-004   │1,1   │-      │-     │
│сочными материалами      │                  │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.7. При пересечении за- │                  │      │       │      │
│щищаемой поверхности по- │                  │      │       │      │
│лов оборудованием, фунда-│                  │      │       │      │
│ментами, колоннами, кана-│                  │      │       │      │
│лами, трапами, проемами, │                  │      │       │      │
│составляющих             │                  │      │       │      │
│а) от 10 до 30% при сле- │                  │      │       │      │
│дующих видах работ       │                  │      │       │      │
│3.7.1. Футеровка или     │01-001 - 01-007   │1,12  │-      │-     │
│облицовка штучными кисло-│                  │      │       │      │
│тоупорными материалами   │                  │      │       │      │
│3.7.2. Оклейка листовыми │05-001 - 05-005   │1,1   │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.7.3. Шпатлевка         │03-005            │1,1   │-      │-     │
│3.7.4. Грунтовка         │03-001 - 03-002   │1,1   │-      │-     │
│3.7.5. Окраска           │03-003 - 03-004   │1,1   │-      │-     │
│3.7.6. Нанесение лицевого│09-001            │1,1   │-      │-     │
│покрытия при устройстве  │                  │      │       │      │
│монолитного пола в поме- │                  │      │       │      │
│щениях с агрессивными    │                  │      │       │      │
│средами                  │                  │      │       │      │
│б) свыше 30% при следую- │                  │      │       │      │
│щих видах работ          │                  │      │       │      │
│3.7.7. Футеровка или     │01-001 - 01-007   │1,35  │-      │-     │
│облицовка штучными кисло-│                  │      │       │      │
│тоупорными материалами   │                  │      │       │      │
│3.7.8. Оклейка листовыми │05-001 - 05-005   │1,2   │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.7.9. Шпатлевка         │03-005            │1,2   │-      │-     │
│3.7.10. Грунтовка        │03-001 - 03-002   │1,2   │-      │-     │
│3.7.11. Окраска          │03-003 - 03-004   │1,2   │-      │-     │
│3.7.12. Нанесение лицево-│09-001            │1,2   │-      │-     │
│го покрытия при устройст-│                  │      │       │      │
│ве монолитного пола в    │                  │      │       │      │
│помещениях с агрессивными│                  │      │       │      │
│средами                  │                  │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.8. При защите внутрен- │                  │      │       │      │
│них поверхностей цилинд- │                  │      │       │      │
│рической аппаратуры и    │                  │      │       │      │
│газоходов, установленных │                  │      │       │      │
│в горизонтальное положе- │                  │      │       │      │
│ние, при следующих видах │                  │      │       │      │
│работ                    │                  │      │       │      │
│3.8.1. Футеровка штучными│01-001 - 01-007   │1,3   │-      │-     │
│кислотоупорными материа- │                  │      │       │      │
│лами                     │                  │      │       │      │
│3.8.2. Оклейка листовыми │05-001 - 05-005   │1,3   │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.8.3. Шпатлевка         │03-005 (н. 4-5)   │1,3   │-      │-     │
│3.8.4. Огрунтовка        │03-001 - 03-002   │1,3   │-      │-     │
│3.8.5. Окраска           │03-003 - 03-004   │1,3   │-      │-     │
│3.8.6. Окраска органо-   │03-001 (н. 15-20),│1,15  │-      │-     │
│силикатными композициями │03-003 (н. 12-13) │      │       │      │
│3.8.7. Шпатлевка силикат-│03-004 (н. 15-17),│1,15  │-      │-     │
│ными растворами          │03-005 (н. 1-3)   │      │       │      │
│3.8.8. Гуммирование      │04-001 - 04-002,  │1,3   │-      │-     │
│                         │04-005            │      │       │      │
│3.8.9. Подготовительные  │06-001 - 06-004   │1,3   │-      │-     │
│работы                   │                  │      │       │      │
│3.8.10. Обезжиривание    │07-001 - 07-002   │1,3   │-      │-     │
│поверхностей             │                  │      │       │      │
│3.8.11. Разные работы    │08-004 - 08-005   │1,3   │-      │-     │
│                         │08-008            │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.9. При выполнении работ│                  │      │       │      │
│с лесов, подмостей, лю-  │                  │      │       │      │
│лек, лестниц внутри аппа-│                  │      │       │      │
│ратов и емкостей при диа-│                  │      │       │      │
│метре (ширине), м:       │                  │      │       │      │
│3.9.1. до 4              │                  │      │       │      │
│  футеровки              │01-001 - 01-007   │1,2   │-      │-     │
│  кладки                 │02-001 - 02-002   │1,2   │-      │-     │
│  огрунтовки, окраски,   │03-001 - 03-005   │1,2   │-      │-     │
│шпатлевки                │                  │      │       │      │
│  оклейки                │05-001 - 05-005   │1,2   │-      │-     │
│  гуммирования           │04-001 - 04-003,  │1,2   │-      │-     │
│                         │04-005            │      │       │      │
│  подготовительных работ │06-001 - 06-004   │1,2   │-      │-     │
│  обезжиривания поверх-  │07-001 - 07-002   │1,2   │-      │-     │
│ностей                   │                  │      │       │      │
│  разных работ           │08-001 - 08-010   │1,2   │-      │-     │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.9.2. свыше 4           │                  │      │       │      │
│  футеровки              │01-001 - 01-007   │1,1   │-      │-     │
│  кладки                 │02-001 - 02-002   │1,1   │-      │-     │
│  огрунтовки, окраски,   │03-001 - 03-005   │1,1   │-      │-     │
│шпатлевки                │                  │      │       │      │
│  оклейки                │05-001 - 05-005   │1,1   │-      │-     │
│  гуммирования           │04-001 - 04-003,  │1,1   │-      │-     │
│                         │04-005            │      │       │      │
│  подготовительных работ │06-001 - 06-004   │1,1   │-      │-     │
│  обезжиривания поверх-  │07-001 - 07-002   │1,1   │-      │-     │
│ностей                   │                  │      │       │      │
│  разные работы          │08-001 - 08-010   │1,1   │-      │-     │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.10. При выполнении ра- │                  │      │       │      │
│бот вне аппарата лежа    │                  │      │       │      │
│  футеровки              │01-001 - 01-007   │1,2   │-      │-     │
│  кладки                 │02-001 - 02-002   │1,2   │-      │-     │
│  грунтовки, окраски,    │03-001 - 03-005   │1,2   │-      │-     │
│шпатлевки                │                  │      │       │      │
│  оклейки                │05-001 - 05-005   │1,2   │-      │-     │
│  гуммирования           │04-001 - 04-003,  │1,2   │-      │-     │
│                         │04-005            │      │       │      │
│  подготовительных работ │06-001 - 06-004   │1,2   │-      │-     │
│  обезжиривания поверх-  │07-001 - 07-002   │1,2   │-      │-     │
│ностей                   │                  │      │       │      │
│  разных работ           │08-001 - 08-010   │1,2   │-      │-     │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.11. При окраске покры- │03-001 - 03-005   │1,1   │-      │-     │
│тий колонн, связей, ба-  │                  │      │       │      │
│лок, фахверков, конструк-│                  │      │       │      │
│ций, эстакад и галерей с │                  │      │       │      │
│подвесных приспособлений │                  │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.12. При выполнении ра- │                  │      │       │      │
│бот в оборудовании (кон- │                  │      │       │      │
│струкции), диаметр (шири-│                  │      │       │      │
│на) которых менее 1 м    │                  │      │       │      │
│3.12.1. Футеровка штучны-│01-001 - 01-007   │1,2   │-      │-     │
│ми кислотоупорными       │                  │      │       │      │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.12.2. Оклейка листовыми│05-001 - 05-005   │1,2   │-      │-     │
│материалами              │                  │      │       │      │
│3.12.3. Шпатлевка        │03-005            │1,2   │-      │-     │
│3.12.4. Грунтовка        │03-001 - 03-002   │1,2   │-      │-     │
│3.12.5. Окраска          │03-003 - 03-004   │1,2   │-      │-     │
│3.12.6. Гуммирование     │04-001 - 04-002,  │1,2   │-      │-     │
│                         │04-005            │      │       │      │
│3.12.7. Подготовительные │06-001 - 06-004   │1,2   │-      │-     │
│работы                   │                  │      │       │      │
│3.12.8. Обезжиривание по-│07-001 - 07-002   │1,2   │-      │-     │
│верхностей               │                  │      │       │      │
│3.12.9. Разные работы    │08-001 - 08-005,  │1,2   │-      │-     │
│                         │08-007 - 08-008   │      │       │      │
├─────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┤
│3.13. Окраска и огрунтов-│03-001 - 03-004   │1,1   │1,1    │1,1   │
│ка решетчатых поверх-    │                  │      │       │      │
│ностей                   │                  │      │       │      │
└─────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────┴──────┘

Приложение

КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА
И ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В УСЛОВИЯХ, ОСЛОЖНЯЮЩИХ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

Исключено с 20 октября 2002 года. - Изменения и дополнения к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

РАЗДЕЛ 01. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 13-01-001

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 6). 03. Подрубка кирпича (нормы 7 - 9). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Футеровка. 12. Затирка швов. 13. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               силикатной кислотоупорной замазке:
13-01-001-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
13-01-001-02    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
13-01-001-03    плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм
13-01-001-04    плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм
13-01-001-05    изделиями фасонными кислотоупорными керамическими
                толщиной 50 мм
13-01-001-06    изделиями фасонными кислотоупорными керамическими
                толщиной 70 мм
13-01-001-07    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-001-08    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
13-01-001-09    кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │
│ресурса │        затрат         │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │001-04 │
│        │                       │измер.│       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│3,76   │3,92   │3,46   │4,05   │
│        │строителей             │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │4,6    │4,6    │4,7    │4,7    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,18   │0,19   │0,17   │0,20   │
│        │тов                    │      │       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,04   │0,05   │0,04   │0,06   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │       │       │       │
│        │5 т                    │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные     │маш.-ч│0,09   │0,09   │0,09   │0,09   │
│        │универсальные          │      │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители      │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,03   │0,04   │
│        │передвижные 80 л       │      │       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый │т     │0,00122│0,00128│0,00124│0,00125│
│        │технический, сорт 1    │      │       │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое       │т     │0,00812│0,00853│0,00832│0,0084 │
│        │жидкое каустическое    │      │       │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло- │т     │0,0181 │0,0191 │0,01783│0,01802│
│        │тоупорной замазки      │      │       │       │       │       │
│113-0130│Плитки кислотоупорные  │м2    │1,02   │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и  │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной │      │       │       │       │       │
│        │20 мм                  │      │       │       │       │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные  │м2    │-      │1,02   │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и  │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной │      │       │       │       │       │
│        │35 мм                  │      │       │       │       │       │
│113-0148│Плитки камнелитые      │м2    │-      │-      │1,02   │-      │
│        │прямоугольные          │      │       │       │       │       │
│        │180 х 115 х 18 мм      │      │       │       │       │       │
│113-0146│Плитки камнелитые      │т     │-      │-      │-      │0,092  │
│        │прямоугольные          │      │       │       │       │       │
│        │250 х 180 х 30 мм      │      │       │       │       │       │
│(в ред.  Изменений  и  дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,   утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов затрат │Единица│13-01- │13-01- │
│ресурса │                               │измер. │001-05 │001-06 │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строи-   │чел.-ч │3,31   │3,56   │
│        │телей                          │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы          │       │4,4    │4,4    │
│2       │Затраты труда машинистов       │чел.-ч │0,25   │0,29   │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ             │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузо-     │маш.-ч │0,06   │0,09   │
│        │подъемностью до 5 т            │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т             │маш.-ч │0,02   │0,02   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым │маш.-ч │0,03   │0,03   │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т)  │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные универ-     │маш.-ч │0,13   │0,13   │
│        │сальные                        │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители передвижные  │маш.-ч │0,04   │0,05   │
│        │80 л                           │       │       │       │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                      │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый техни-  │т      │0,00134│0,00159│
│        │ческий, сорт 1                 │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое        │т      │0,00901│0,0106 │
│        │каустическое                   │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кислотоупорной │т      │0,0195 │0,0234 │
│        │замазки                        │       │       │       │
│113-0049│Изделия кислотоупорные фасон-  │т      │0,112  │-      │
│        │ные керамические шпунтованные, │       │       │       │
│        │лекальные, лекально-шпунтован- │       │       │       │
│        │ные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщи-  │       │       │       │
│        │ной 50 мм, сорт I              │       │       │       │
│113-0047│Изделия кислотоупорные фасон-  │т      │-      │0,155  │
│        │ные керамические шпунтованные, │       │       │       │
│        │лекальные, лекально-шпунтован- │       │       │       │
│        │ные марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщи-   │       │       │       │
│        │ной 70 мм, сорт I              │       │       │       │
└────────┴───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │
│ресурса │         затрат         │ница  │001-07 │001-08 │001-09 │
│        │                        │измер.│       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│3,87   │5,96   │9,16   │
│        │строителей              │      │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,8    │4,8    │4,8    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,26   │0,42   │0,77   │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,06   │0,10   │0,17   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,02   │0,03   │0,05   │
│030401  │Лебедки электрические,  │маш.-ч│0,03   │0,05   │0,10   │
│        │тяговым усилием до 5,79 │      │       │       │       │
│        │(0,59) кН (т)           │      │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные      │маш.-ч│0,13   │0,21   │0,42   │
│        │универсальные           │      │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,05   │0,08   │0,13   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый  │т     │0,00155│0,00222│0,00376│
│        │технический, сорт 1     │      │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое │т     │0,0103 │0,0148 │0,0251 │
│        │каустическое            │      │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло-  │т     │0,234  │0,0341 │0,0587 │
│        │тоупорной замазки       │      │       │       │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный   │т     │0,142  │0,240  │0,476  │
│        │прямой марки КП, класс Б│      │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-01-002

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на замазке "Арзамит-5"

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 5). 03. Подрубка кирпича (нормы 6 - 9). 04. Распиловка блоков (нормы 9 - 14). 05. Сортировка штучных материалов. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами
               на замазке "Арзамит-5":
13-01-002-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной
                20 мм
13-01-002-02    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной
                35 мм
13-01-002-03    плиткой футеровочной из графитопласта марки ATM
                толщиной 10 мм
13-01-002-04    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 50 мм
13-01-002-05    изделиями фасонными кислотоупорными керамическими
                толщиной 70 мм
13-01-002-06    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-002-07    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
13-01-002-08    кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
13-01-002-09    изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм
13-01-002-10    изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм
13-01-002-11    изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм
13-01-002-12    изделиями фасонными из угольного материала толщиной
                50 мм
13-01-002-13    изделиями фасонными из угольного материала
                толщиной 100 мм
13-01-002-14    изделиями фасонными из угольного материала толщиной
                200 мм

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │
│ ресурса│        затрат        │ница  │002-01 │002-02 │002-03 │002-04 │002-05 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│5,15   │5,36   │4,70   │5,99   │6,44   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │5,0    │5,0    │5,2    │5,0    │5,0    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,15   │0,17   │0,09   │0,18   │0,23   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,06   │0,08   │0,03   │0,07   │0,10   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,02   │0,02   │0,01   │0,03   │0,03   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,01   │0,04   │0,04   │
│        │универсальные         │      │       │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,06   │0,06   │0,04   │0,06   │0,08   │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":  │т     │0,00556│0,00643│0,00457│0,00675│0,00925│
│        │порошок               │      │       │       │       │       │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":  │т     │0,00442│0,00511│0,00379│0,00535│0,00727│
│        │раствор               │      │       │       │       │       │       │
│113-0130│Плитки кислотоупорные │м2    │1,02   │-      │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │       │
│        │20 мм                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные │м2    │-      │1,02   │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │       │
│        │35 мм                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0355│Плитка футеровочная   │т     │-      │-      │0,01835│-      │-      │
│        │АТМ-1                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0049│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │-      │0,112  │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 50 мм,   │      │       │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │       │
│113-0047│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │-      │-      │0,155  │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 70 мм,   │      │       │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01-│
│ресурса │         затрат          │ница  │002-06 │002-07 │002-08│
│        │                         │измер.│       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│6,12   │10,04  │16,0  │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │5,0    │5,0    │5,0   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│0,20   │0,33   │0,61  │
│(в ред.  Изменений  и  дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│0,07   │0,14   │0,28  │
│        │грузоподъемностью до 5 т │      │       │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т       │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,   │маш.-ч│0,03   │0,05   │0,09  │
│        │тяговым усилием до 5,79  │      │       │       │      │
│        │(0,59) кН (т)            │      │       │       │      │
│331400  │Станки камнерезные       │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,06  │
│        │универсальные            │      │       │       │      │
│110900  │Растворосмесители        │маш.-ч│0,08   │0,14   │0,26  │
│        │передвижные 80 л         │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00978│0,0169 │0,0340│
│        │порошок                  │      │       │       │      │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00768│0,0133 │0,0264│
│        │раствор                  │      │       │       │      │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный    │т     │0,142  │0,240  │0,476 │
│        │прямой марки КП, класс Б │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01-│
│ресурса │         затрат          │ница  │002-09 │002-10 │002-11│
│        │                         │измер.│       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│34,36  │18,49  │17,55 │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │4,6    │4,6    │4,9   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│0,20   │0,29   │0,44  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│0,08   │0,14   │0,21  │
│        │грузоподъемностью до 5 т │      │       │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т       │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,   │маш.-ч│0,02   │0,03   │0,06  │
│        │тяговым усилием до 5,79  │      │       │       │      │
│        │(0,59) кН (т)            │      │       │       │      │
│331400  │Станки камнерезные       │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,06  │
│        │универсальные            │      │       │       │      │
│110900  │Растворосмесители пере-  │маш.-ч│0,07   │0,10   │0,16  │
│        │движные 80 л             │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00766│0,0123 │0,0192│
│        │порошок                  │      │       │       │      │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00610│0,00890│0,0151│
│        │раствор                  │      │       │       │      │
│113-0357│Изделия фасонные из      │кг    │80,0   │159,0  │317,0 │
│        │графита, марок ГМЗ,      │      │       │       │      │
│        │ГМЗ-0, ГМЗ-А             │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01-│
│ресурса │         затрат          │ница  │002-12 │002-13 │002-14│
│        │                         │измер.│       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│34,36  │18,49  │17,55 │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │4,6    │4,6    │4,9   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│0,20   │0,29   │0,44  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│0,08   │0,14   │0,21  │
│        │грузоподъемностью до 5 т │      │       │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т       │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,   │маш.-ч│0,02   │0,03   │0,06  │
│        │тяговым усилием до 5,79  │      │       │       │      │
│        │(0,59) кН (т)            │      │       │       │      │
│331400  │Станки камнерезные       │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,06  │
│        │универсальные            │      │       │       │      │
│110900  │Растворосмесители        │маш.-ч│0,07   │0,10   │0,16  │
│        │передвижные 80 л         │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00766│0,0123 │0,0192│
│        │порошок                  │      │       │       │      │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":     │т     │0,00610│0,00890│0,0151│
│        │раствор                  │      │       │       │      │
│113-0356│Изделия фасонные из      │кг    │80,0   │159,0  │317,0 │
│        │угольного материала,     │      │       │       │      │
│        │марки ЭУ                 │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-01-003

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на цементно-песчаном растворе

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 4). 03. Подрубка кирпича (нормы 5 - 7). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               цементно-песчаном растворе:
13-01-003-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
13-01-003-02    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
13-01-003-03    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 50 мм
13-01-003-04    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 70 мм
13-01-003-05    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-003-06    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
13-01-003-07    кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │
│ресурса │        затрат        │ница  │003-01 │003-02 │003-03 │003-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,12   │3,28   │2,72   │2,92   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,5    │4,5    │4,5    │4,5    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,17   │0,19   │0,25   │0,28   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03   │0,05   │0,07   │0,09   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79  (0,59) кН (т)   │      │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,09   │0,09   │0,13   │0,13   │
│        │универсальные         │      │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,04   │0,05   │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│101-1305│Портландцемент обще-  │т     │0,00702│0,00741│0,00823│0,00934│
│        │строительного назна-  │      │       │       │       │       │
│        │чения бездобавочный   │      │       │       │       │       │
│        │марки 400             │      │       │       │       │       │
│408-9040│Песок для строительных│м3    │0,00937│0,00989│0,01098│0,01246│
│        │работ природный       │      │       │       │       │       │
│113-0130│Плитки кислотоупорные │м2    │1,02   │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │
│        │20 мм                 │      │       │       │       │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные │м2    │-      │1,02   │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │
│        │35 мм                 │      │       │       │       │       │
│113-0049│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │0,112  │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 50 мм,   │      │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
│113-0047│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │-      │0,155  │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 70 мм,   │      │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │
│ресурса │        затрат          │ница  │003-05 │003-06 │003-07 │
│        │                        │измер.│       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│2,74   │5,02   │7,44   │
│        │строителей              │      │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │5,0    │5,0    │5,0    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,29   │0,43   │0,76   │
│(в ред.  Изменений  и  дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,09   │0,13   │0,21   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,  │маш.-ч│0,02   │0,04   │0,08   │
│        │тяговым усилием до      │      │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)      │      │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные      │маш.-ч│0,13   │0,20   │0,40   │
│        │универсальные           │      │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,06   │0,09   │0,14   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │
│101-1305│Портландцемент обще-    │т     │0,0125 │0,0167 │0,02784│
│        │строительного назначения│      │       │       │       │
│        │бездобавочный марки 400 │      │       │       │       │
│408-9040│Песок для строительных  │м3    │0,01667│0,02225│0,03605│
│        │работ природный         │      │       │       │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный   │т     │0,142  │0,240  │0,476  │
│        │прямой марки КП, класс Б│      │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-01-004

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на эпоксидной замазке

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 6). 03. Подрубка кирпича (нормы 7 - 8). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               эпоксидной замазке:
13-01-004-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной
                20 мм
13-01-004-02    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной
                35 мм
13-01-004-03    плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной
                толщиной 18 мм
13-01-004-04    плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной
                толщиной 30 мм
13-01-004-05    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 50 мм
13-01-004-06    изделиями фасонными кислотоупорными керамическими
                толщиной 70 мм
13-01-004-07    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-004-08    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │ 13-01-│13-01- │13-01- │
│ресурса │        затрат        │ница  │004-01 │ 004-02│004-03 │004-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│5,49   │5,85   │5,04   │5,92   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │5,1    │5,1    │5,1    │5,1    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,42   │0,45   │0,36   │0,43   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,15   │0,17   │0,10   │0,15   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,09   │0,09   │0,09   │0,09   │
│        │универсальные         │      │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,17   │0,18   │0,16   │0,18   │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0001│Аэросил, марка А-175  │т     │0,00013│0,00015│0,00013│0,00014│
│113-0003│Ацетон технический,   │т     │0,00145│0,00162│0,00139│0,00144│
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
│113-0163│Смола эпоксидная марки│т     │0,00421│0,00475│0,00408│0,00420│
│        │ЭД-20                 │      │       │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло-│т     │0,00806│0,00925│0,00795│0,00815│
│        │тоупорной замазки     │      │       │       │       │       │
│113-0338│Дибутилфталат техни-  │т     │0,00027│0,00031│0,00026│0,00028│
│        │ческий, сорт 1        │      │       │       │       │       │
│113-0152│Полиэтиленполиамин    │т     │0,00041│0,00047│0,00040│0,00042│
│        │(ПЭПА) технический,   │      │       │       │       │       │
│        │марка А               │      │       │       │       │       │
│113-0130│Плитки кислотоупорные │м2    │1,02   │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │
│        │20 мм                 │      │       │       │       │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные │м2    │-      │1,02   │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │
│        │35 мм                 │      │       │       │       │       │
│113-0148│Плитки камнелитые пря-│м2    │-      │-      │1,02   │-      │
│        │моугольные            │      │       │       │       │       │
│        │180 x 115 x 18 мм     │      │       │       │       │       │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
│113-0146│Плитки камнелитые     │т     │-      │-      │-      │0,092  │
│        │прямоугольные         │      │       │       │       │       │
│        │250 x 180 x 30 мм     │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │
│ ресурса│        затрат        │ница  │004-05 │004-06 │004-07 │004-08 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│6,34   │6,88   │5,76   │9,23   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │5,1    │5,1    │5,1    │5,4    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,58   │0,63   │0,61   │0,97   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,19   │0,25   │0,23   │0,36   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,03   │0,03   │0,03   │0,06   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,13   │0,13   │0,13   │0,20   │
│        │универсальные         │      │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,25   │0,24   │0,24   │0,40   │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0001│Аэросил, марка А-175  │т     │0,00016│0,00024│0,00025│0,00042│
│113-0003│Ацетон технический,   │т     │0,00172│0,00195│0,002  │0,00356│
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
│113-0163│Смола эпоксидная марки│т     │0,0050 │0,00659│0,00693│0,0121 │
│        │ЭД-20                 │      │       │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло-│т     │0,00971│0,01355│0,0143 │0,0248 │
│        │тоупорной замазки     │      │       │       │       │       │
│113-0338│Дибутилфталат техни-  │т     │0,00033│0,00046│0,00049│0,00085│
│        │ческий, сорт I        │      │       │       │       │       │
│113-0152│Полиэтиленполиамин    │т     │0,00050│0,00066│0,00069│0,00121│
│        │(ПЭПА) технический,   │      │       │       │       │       │
│        │марка А               │      │       │       │       │       │
│113-0049│Изделия кислотоупорные│т     │0,112  │-      │-      │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 50 мм,   │      │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
│113-0047│Изделия кислотоупорные│т     │-      │0,155  │-      │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 70 мм,   │      │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный │т     │-      │-      │0,142  │0,240  │
│        │прямой марки КП,      │      │       │       │       │       │
│        │класс Б               │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-01-005

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (норма 1). 02. Резка плитки (норма 1). 03. Подрубка кирпича (нормы 2 - 4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Футеровка. 12. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               силикатной кислотоупорной замазке впустошовку
13-01-005-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
13-01-005-02    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-005-03    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
13-01-005-04    кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-01- │13-01- │13-01-│13-01- │
│ресурса │        затрат         │ница  │005-01 │005-02 │005-03│005-04 │
│        │                       │измер.│       │       │      │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│3,83   │3,49   │5,33  │8,39   │
│        │строителей             │      │       │       │      │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │4,6    │4,9    │4,9   │4,9    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,20   │0,28   │0,43  │0,85   │
│        │тов                    │      │       │       │      │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │       │      │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,06   │0,10   │0,13  │0,29   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │       │      │       │
│        │5 т                    │      │       │       │      │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,04  │0,08   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │       │      │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │       │      │       │
│331400  │Станки камнерезные     │маш.-ч│0,09   │0,12   │0,20  │0,38   │
│        │универсальные          │      │       │       │      │       │
│110900  │Растворосмесители      │маш.-ч│0,04   │0,05   │0,09  │0,17   │
│        │передвижные 80 л       │      │       │       │      │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │       │      │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый │т     │0,00127│0,00158│0,0025│0,00489│
│        │технический, сорт I    │      │       │       │      │       │
│113-0170│Стекло натриевое       │т     │0,00847│0,0105 │0,0167│0,03236│
│        │жидкое каустическое    │      │       │       │      │       │
│113-0310│Порошок N 2 для        │т     │0,0189 │0,0239 │0,0387│0,0768 │
│        │кислотоупорной замазки │      │       │       │      │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные  │м2    │1,02   │-      │-     │-      │
│        │шамотные квадратные и  │      │       │       │      │       │
│        │прямоугольные толщиной │      │       │       │      │       │
│        │35 мм                  │      │       │       │      │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный  │т     │-      │0,142  │0,240 │0,476  │
│        │прямой марки КП,       │      │       │       │      │       │
│        │класс Б                │      │       │       │      │       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-01-006

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на цементном растворе впустошовку

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (норма 1). 02. Резка плитки (норма 1). 03. Подрубка кирпича (нормы 2 - 4). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка песка. 06. Просеивание песка. 07. Приготовление раствора. 08. Футеровка. 09. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               цементном растворе впустошовку
13-01-006-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
13-01-006-02    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
13-01-006-03    кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
13-01-006-04    кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │13-01- │13-01-│13-01-│
│ресурса │        затрат        │ница  │006-01 │006-02 │006-03│006-04│
│        │                      │измер.│       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,81   │2,20   │3,69  │5,69  │
│        │строителей            │      │       │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,6    │5,0    │5,0   │5,0   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,16   │0,22   │0,37  │0,75  │
│        │тов                   │      │       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,04   │0,06   │0,12  │0,25  │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │      │      │
│        │5 т                   │      │       │       │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,02   │0,02   │0,03  │0,06  │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │      │      │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,07   │0,10   │0,16  │0,33  │
│        │универсальные         │      │       │       │      │      │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,04   │0,05   │0,08  │0,16  │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │      │      │
│101-1305│Портландцемент обще-  │т     │0,00735│0,00944│0,0153│0,0309│
│        │строительного назначе-│      │       │       │      │      │
│        │ния бездобавочный     │      │       │       │      │      │
│        │марки 400             │      │       │       │      │      │
│408-9040│Песок для строительных│м3    │0,009  │0,00114│0,2745│0,5553│
│        │работ природный       │      │       │       │      │      │
│113-0132│Плитки кислотоупорные │м2    │1,02   │-      │-     │-     │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │      │      │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │      │      │
│        │35 мм                 │      │       │       │      │      │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный │т     │-      │0,142  │0,240 │0,476 │
│        │прямой марки КП,      │      │       │       │      │      │
│        │класс Б               │      │       │       │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-01-007

Футеровка штучными кислотоупорными материалами
на силикатной кислотоупорной замазке
с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"

Состав работ: 01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1, 2). 02. Резка плитки (нормы 1 - 4). 03. Подрубка кирпича (норма 5). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление раствора жидкого стекла. 07. Смешивание отвердителя с наполнителем. 08. Приготовление грунтовки, шпатлевки и силикатной замазки. 09. Огрунтовка основания. 10. Шпатлевка. 11. Приготовление замазки "Арзамит-5". 12. Футеровка. 13. Затирка швов. 14. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 площади футеровки

               Футеровка штучными кислотоупорными материалами на
               силикатной кислотоупорной замазке с одновременным
               заполнением швов замазкой "Арзамит-5":
13-01-007-01    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
13-01-007-02    плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
13-01-007-03    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 50 мм
13-01-007-04    изделиями кислотоупорными фасонными керамическими
                толщиной 70 мм
13-01-007-05    кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │13-01- │
│ресурса │        затрат        │ница  │007-01 │007-02 │007-03 │007-04 │007-05 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│4,97   │5,20   │4,52   │4,72   │4,81   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,8    │4,8    │4,8    │4,8    │4,8    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,19   │0,21   │0,28   │0,29   │0,27   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,04   │0,06   │0,08   │0,09   │0,07   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,02   │0,02   │0,02   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,02   │0,02   │0,03   │0,03   │0,04   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │       │
│331400  │Станки камнерезные    │маш.-ч│0,10   │0,10   │0,14   │0,14   │0,14   │
│        │универсальные         │      │       │       │       │       │       │
│110900  │Растворосмесители     │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,04   │0,04   │0,04   │
│        │передвижные 80 л      │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый│т     │0,00112│0,00112│0,00110│0,0017 │0,0011 │
│        │технический, сорт I   │      │       │       │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое      │т     │0,00752│0,00752│0,00736│0,01112│0,00736│
│        │жидкое каустическое   │      │       │       │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для       │т     │0,01674│0,01674│0,01636│0,02482│0,01636│
│        │кислотоупорной замазки│      │       │       │       │       │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":  │т     │0,00079│0,00139│0,00252│0,00413│0,00399│
│        │порошок               │      │       │       │       │       │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":  │т     │0,00065│0,00115│0,00205│0,00337│0,00326│
│        │раствор               │      │       │       │       │       │       │
│113-0130│Плитки кислотоупорные │м2    │1,02   │-      │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │       │
│        │20 мм                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0132│Плитки кислотоупорные │м2    │-      │1,02   │-      │-      │-      │
│        │шамотные квадратные и │      │       │       │       │       │       │
│        │прямоугольные толщиной│      │       │       │       │       │       │
│        │35 мм                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0049│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │0,112  │-      │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 50 мм,   │      │       │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │       │
│113-0047│Изделия кислотоупорные│т     │-      │-      │-      │0,155  │-      │
│        │фасонные керамические │      │       │       │       │       │       │
│        │шпунтованные, лекаль- │      │       │       │       │       │       │
│        │ные, лекально-шпунто- │      │       │       │       │       │       │
│        │ванные, марки ИШ, ИЛ, │      │       │       │       │       │       │
│        │ИЛШ толщиной 70 мм,   │      │       │       │       │       │       │
│        │сорт I                │      │       │       │       │       │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный │т     │-      │-      │-      │-      │0,142  │
│        │прямой марки КП,      │      │       │       │       │       │       │
│        │класс Б               │      │       │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА
И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица ГЭСН 13-02-001

Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий
на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ: 01. Сортировка штучных материалов. 02. Подрубка кирпича (норма 1). 03. Резка фасонных керамических изделий (норма 2). 04. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 05. Приготовление раствора жидкого стекла. 06. Смешивание отвердителя с наполнителем. 07. Приготовление грунтовки и шпатлевки. 08. Огрунтовка основания. 09. Шпатлевка основания. 10. Кладка. 11. Затирка швов. 12. Контроль качества.

Измеритель: 1 м3 кладки

               Кладка из кислотоупорного кирпича и керамических
               изделий на силикатной замазке:
13-02-001-01    кирпичом кислотоупорным прямым сводов и перегородок
13-02-001-02    изделиями фасонными кислотоупорными керамическими
                для опорных конструкций (колосниковые решетки)

┌────────┬──────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов затрат │Единица│13-02-  │13-02- │
│ресурса │                              │ измер.│001-01  │001-02 │
├────────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-        │чел.-ч │37,44   │16,03  │
│        │строителей                    │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы         │       │4,7     │4,0    │
│2       │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │3,33    │2,84   │
├────────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузо-    │маш.-ч │0,78    │0,74   │
│        │подъемностью до 5 т           │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т            │маш.-ч │0,05    │0,05   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым│маш.-ч │0,46    │0,46   │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т) │       │        │       │
│331400  │Станки камнерезные универ-    │маш.-ч │1,95    │1,95   │
│        │сальные                       │       │        │       │
│110900  │Растворосмесители передвижные │маш.-ч │0,55    │0,10   │
│        │80 л                          │       │        │       │
├────────┼──────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                     │       │        │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый тех-   │т      │0,0155  │0,0028 │
│        │нический, сорт I              │       │        │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое       │т      │0,103   │0,0188 │
│        │каустическое                  │       │        │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кислотоупор-  │т      │0,247   │0,0451 │
│        │ной замазки                   │       │        │       │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный прямой  │т      │2,0180  │-      │
│        │марки КП, класс Б             │       │        │       │
│113-0365│Изделия фасонные кислотоупор- │т      │-       │2,20   │
│        │ные керамические для опорных  │       │        │       │
│        │конструкций                   │       │        │       │
└────────┴──────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-02-002

Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5"

Состав работ: 01. Сортировка кирпича. 02. Подрубка кирпича. 03. Приготовление грунтовки и замазки. 04. Огрунтовка кирпича. 05. Кладка. 06. Затирка швов. 07. Контроль качества.

Измеритель: 1 м3 кладки

13-02-002-01    Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке
                "Арзамит-5"

┌────────┬──────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │    Наименование элементов затрат     │Единица │13-02- │
│ресурса │                                      │ измер. │002-01 │
├────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей      │чел.-ч  │77,72  │
│1.1     │Средний разряд работы                 │        │4,6    │
│2       │Затраты труда машинистов              │чел.-ч  │4,19   │
├────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                    │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью │маш.-ч  │1,01   │
│        │до 5 т                                │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                    │маш.-ч  │0,05   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым        │маш.-ч  │0,49   │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т)         │        │       │
│331400  │Станки камнерезные универсальные      │маш.-ч  │1,95   │
│110900  │Растворосмесители передвижные 80 л    │маш.-ч  │1,18   │
├────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                             │        │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5" : порошок         │т       │0,135  │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5" : раствор         │т       │0,110  │
│113-0063│Кирпич кислотоупорный прямой          │т       │2,028  │
│        │марки КП, класс Б                     │        │       │
└────────┴──────────────────────────────────────┴────────┴───────┘

РАЗДЕЛ 03. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ГЭСН 13-03-001

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

               Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:
13-03-001-01    битумной грунтовкой (первый слой)
13-03-001-02    битумной грунтовкой (последующий слой)
13-03-001-03    лаком БТ-577 (первый слой)
13-03-001-04    лаком БТ-577 (последующий слой)
13-03-001-05    лаком ХС-76 (первый слой)
13-03-001-06    лаком ХС-76 (последующий слой)
13-03-001-07    лаком ХВ-784 (первый слой)
13-03-001-08    лаком ХВ-784 (последующий слой)
13-03-001-09    лаком ХВ-784 с наполнителем (первый слой)
13-03-001-10    лаком ХВ-784 с наполнителем (последующий слой)
13-03-001-11    грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой)
13-03-001-12    грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (последующий слой)
13-03-001-13    компаундом ЭД-20 (первый слой)
13-03-001-14    компаундом ЭД-20 (последующий слой)
13-03-001-15    органосиликатной композицией ОС-12-01 (первый слой)
13-03-001-16    органосиликатной композицией ОС-12-01
                (последующий слой)
13-03-001-17    органосиликатной композицией ОС-12-03 (первый слой)
13-03-001-18    органосиликатной композицией ОС-12-03
                (последующий слой)
13-03-001-19    органосиликатной композицией ОС-51-03
                (первый слой)
13-03-001-20    органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий
                слой)

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03- │13-03- │13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │001-01│001-02 │001-03 │001-04│
│        │                      │измер.│      │       │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│7,43  │7,43   │5,20   │5,20  │
│        │строителей            │      │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,6   │4,6    │4,9    │4,9   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02  │0,02   │0,02   │0,02  │
│        │тов                   │      │      │       │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01   │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │       │       │      │
│        │5 т                   │      │      │       │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01   │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │       │       │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │       │       │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │1,12   │1,40   │1,40  │
│        │высокого давления для │      │      │       │       │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │       │       │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │       │       │      │
│        │1 кВт                 │      │      │       │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │       │       │      │
│101-0074│Битумы нефтяные строи-│т     │0,0055│0,00865│-      │-     │
│        │тельные марки БН-70/30│      │      │       │       │      │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │0,0165│0,00865│0,00195│0,0013│
│113-0079│Лак БТ-577            │т     │-     │-      │0,013  │0,0087│
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов затрат│Единица│ 13-03- │13-03- │
│ ресурса │                             │ измер.│ 001-05 │001-06 │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-       │чел.-ч │7,42    │7,42   │
│         │строителей                   │       │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы        │       │4,7     │4,7    │
│2        │Затраты труда машинистов     │чел.-ч │0,02    │0,02   │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           │       │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-   │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │подъемностью до 5 т          │       │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т           │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго- │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │вым усилием до               │       │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)           │       │        │       │
│340101   │Агрегат окрасочный высокого  │маш.-ч │0,65    │0,65   │
│         │давления для окраски поверх- │       │        │       │
│         │ностей конструкций мощностью │       │        │       │
│         │1 кВт                        │       │        │       │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                    │       │        │       │
│113-0090 │Лак XС-76 химстойкий         │т      │0,023   │0,0161 │
│113-0156 │Растворитель марки Р-4       │т      │0,0092  │0,00644│
└─────────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03- │13-03-│
│ ресурса│        затрат        │ница  │001-07│001-08│001-09 │001-10│
│        │                      │измер.│      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│5,26  │5,24  │5,26   │5,24  │
│        │строителей            │      │      │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │5,0   │5,0   │5,0    │5,0   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,04  │0,03  │0,04   │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03  │0,02  │0,03   │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │       │      │
│        │5 т                   │      │      │      │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │       │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │       │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│0,65  │0,65  │0,65   │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │       │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │       │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │       │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │       │      │
│113-0089│Лак XВ-784            │т     │0,0275│0,0244│0,0275 │0,0244│
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │0,0078│0,0055│0,00715│0,0034│
│113-0310│Порошок N 2 для кисло-│т     │-     │-     │0,00715│0,0034│
│        │тоупорной замазки     │      │      │      │       │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов затрат│Единица│ 13-03- │13-03- │
│ ресурса │                             │ измер.│ 001-11 │001-12 │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-       │чел.-ч │5,22    │5,2    │
│         │строителей                   │       │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы        │       │5,0     │5,0    │
│2        │Затраты труда машинистов     │чел.-ч │0,02    │0,02   │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           │       │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-   │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │подъемностью до 5 т          │       │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т           │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго- │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │вым усилием                  │       │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)           │       │        │       │
│340101   │Агрегат окрасочный высокого  │маш.-ч │1,12    │1,12   │
│         │давления для окраски поверх- │       │        │       │
│         │ностей конструкций мощностью │       │        │       │
│         │1 кВт                        │       │        │       │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                    │       │        │       │
│113-0194 │Шпатлевка ЭП-00-10 красно-   │т      │0,0169  │0,0113 │
│         │коричневая                   │       │        │       │
│113-0156 │Растворитель марки Р-4       │т      │0,00339 │0,00226│
│113-0122 │Отвердитель N 1              │т      │0,00144 │0,00096│
└─────────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов затрат│Единица│13-03-  │13-03- │
│ ресурса │                             │ измер.│001-13  │001-14 │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-       │чел.-ч │9,07    │9,72   │
│         │строителей                   │       │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы        │       │4,3     │4,3    │
│2        │Затраты труда машинистов     │чел.-ч │0,04    │0,04   │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           │       │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-   │маш.-ч │0,03    │0,03   │
│         │подъемностью до 5 т          │       │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т           │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго- │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │вым усилием                  │       │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)           │       │        │       │
│340101   │Агрегат окрасочный высокого  │маш.-ч │1,12    │1,12   │
│         │давления для окраски поверх- │       │        │       │
│         │ностей конструкций мощностью │       │        │       │
│         │1 кВт                        │       │        │       │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                    │       │        │       │
│113-0163 │Смола эпоксидная марки ЭД-20 │т      │0,025   │0,023  │
│113-0310 │Порошок N 2 для кислотоупор- │т      │-       │0,0147 │
│         │ной замазки                  │       │        │       │
│113-0152 │Полиэтиленполиамин (ПЭПА)    │т      │0,0026  │0,0024 │
│         │технический, марка А         │       │        │       │
│113-0338 │Дибутилфталат технический,   │т      │0,0039  │0,0036 │
│         │сорт 1                       │       │        │       │
│113-0156 │Растворитель марки Р-4       │т      │0,006   │0,009  │
└─────────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ ресурса│        затрат        │ница  │001-15│001-16│001-17│001-18│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,72  │2,72  │2,72  │2,72  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9   │4,9   │4,9   │4,9   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,30  │1,30  │1,30  │1,30  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0350│Органо-силикатная     │т     │0,0207│0,02  │-     │-     │
│        │композиция ОС-12-01   │      │      │      │      │      │
│113-0295│Органо-силикатная     │т     │-     │-     │0,0207│0,02  │
│        │композиция ОС-12-03   │      │      │      │      │      │
│101-1290│Толуол каменноугольный│т     │0,0023│0,002 │0,0023│0,002 │
│        │и сланцевый марки А   │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов затрат│Единица│13-03-  │13-03- │
│ ресурса │                             │ измер.│001-19  │001-20 │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-       │чел.-ч │2,72    │2,72   │
│         │строителей                   │       │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы        │       │4,9     │4,9    │
│2        │Затраты труда машинистов     │чел.-ч │0,04    │0,04   │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           │       │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-   │маш.-ч │0,03    │0,03   │
│         │подъемностью до 5 т          │       │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т           │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго- │маш.-ч │0,01    │0,01   │
│         │вым усилием до               │       │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)           │       │        │       │
│340101   │Агрегат окрасочный высокого  │маш.-ч │1,30    │1,30   │
│         │давления для окраски поверх- │       │        │       │
│         │ностей конструкций мощностью │       │        │       │
│         │1 кВт                        │       │        │       │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                    │       │        │       │
│113-0351 │Органо-силикатная композиция │т      │0,0207  │0,02   │
│         │ОС-51-03                     │       │        │       │
│101-1290 │Толуол каменноугольный и     │т      │0,0023  │0,002  │
│         │сланцевый марки А            │       │        │       │
└─────────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-03-002

Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление грунтовочных составов. 03. Нанесение грунта. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

               Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:
13-03-002-01    грунтовкой ХС-068
13-03-002-02    грунтовкой ФЛ-03К
13-03-002-03    грунтовкой ХС-059
13-03-002-04    грунтовкой ГФ-021
13-03-002-05    грунтовкой ГФ-0119
13-03-002-06    грунтовкой ГФ-0163
13-03-002-07    грунтовкой ВЛ-02
13-03-002-08    грунтовкой ВЛ-023
13-03-002-09    грунтовкой АК-070
13-03-002-10    грунтовкой ЭП-057
13-03-002-11    грунт-шпатлевкой ЭП-0010
13-03-002-12    грунтовкой ЭП-0259
13-03-002-13    грунтовкой ЭП-0199
13-03-002-14    грунтовкой ЭД-20
13-03-002-15    лаком БТ-577
13-03-002-16    грунтовкой "Унигрэм"

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ ресурса│        затрат        │ница  │002-01│002-02│002-03│002-04│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,92  │5,31  │5,33  │5,31  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9   │4,7   │4,7   │4,7   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │0,02  │0,03  │0,02  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │0,01  │0,02  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │1,12  │1,12  │1,12  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0031│Грунтовка ХС-068      │т     │0,0159│-     │-     │-     │
│        │красно-коричневая     │      │      │      │      │      │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │0,008 │-     │0,007 │-     │
│113-0026│Грунтовка ФЛ-03К      │т     │-     │0,009 │-     │-     │
│        │коричневая            │      │      │      │      │      │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │-     │0,0014│-     │0,002 │
│        │марки А               │      │      │      │      │      │
│113-0030│Грунтовка ХС-059      │т     │-     │-     │0,016 │-     │
│        │красно-коричневая     │      │      │      │      │      │
│113-0021│Грунтовка ГФ-021      │т     │-     │-     │-     │0,012 │
│        │красно-коричневая     │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03- │13-03-│13-03- │
│ресурса │        затрат        │ница  │002-05│002-06 │002-07│002-08 │
│        │                      │измер.│      │       │      │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│5,31  │5,31   │3,92  │3,92   │
│        │строителей            │      │      │       │      │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,7   │4,7    │4,9   │4,9    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02  │0,02   │0,03  │0,02   │
│        │тов                   │      │      │       │      │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │       │      │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01  │0,01   │0,02  │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │       │      │       │
│        │5 т                   │      │      │       │      │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01  │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01  │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │      │       │      │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │       │      │       │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │1,12   │1,12  │1,12   │
│        │высокого давления для │      │      │       │      │       │
│        │окраски поверхностей  │      │      │       │      │       │
│        │конструкций мощностью │      │      │       │      │       │
│        │1 кВт                 │      │      │       │      │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │       │      │       │
│113-0024│Грунтовка ГФ-0119     │т     │0,01  │-      │-     │-      │
│        │красно-коричневая     │      │      │       │      │       │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │0,001 │0,0013 │-     │-      │
│        │марки А               │      │      │       │      │       │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │0,001 │-      │-     │-      │
│113-0025│Грунтовка ГФ-0163     │т     │-     │0,00866│-     │-      │
│        │коричневая            │      │      │       │      │       │
│113-0028│Грунтовка фосфатирую- │т     │-     │-      │0,02  │-      │
│        │щая ВЛ-02 зеленовато- │      │      │       │      │       │
│        │желтого цвета         │      │      │       │      │       │
│113-0160│Растворитель марки    │т     │-     │-      │0,004 │0,00326│
│        │N 648                 │      │      │       │      │       │
│113-0029│Грунтовка фосфатирую- │т     │-     │-      │-     │0,0163 │
│        │щая ВЛ-023 защитно-   │      │      │       │      │       │
│        │зеленого цвета        │      │      │       │      │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03- │13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │002-09│002-10 │002-11│002-12│
│        │                      │измер.│      │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,92  │3,94   │4,64  │4,64  │
│        │строителей            │      │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9   │4,9    │4,9   │4,9   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │0,04   │0,02  │0,02  │
│        │тов                   │      │      │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │       │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │0,03   │0,01  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │       │      │      │
│        │5 т                   │      │      │       │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01   │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │       │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │       │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │1,12   │1,12  │1,12  │
│        │высокого давления для │      │      │       │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │       │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │       │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │       │      │      │
│113-0033│Грунтовка АК-070      │т     │0,028 │-      │-     │-     │
│113-0157│Растворитель марки Р-5│т     │0,0042│-      │0,0023│-     │
│113-0336│Грунтовка ЭП-057      │т     │-     │0,02   │-     │-     │
│113-0366│Отвердитель N 3       │т     │-     │0,00143│-     │-     │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │-     │0,00143│-     │-     │
│        │марки А               │      │      │       │      │      │
│113-0194│Шпатлевка ЭП-00-10    │т     │-     │-      │0,0113│-     │
│        │красно-коричневая     │      │      │       │      │      │
│113-0003│Ацетон технический,   │т     │-     │0,00048│-     │-     │
│        │сорт I                │      │      │       │      │      │
│113-0122│Отвердитель N 1       │т     │-     │-      │0,001 │0,002 │
│113-0281│Грунтовка ЭП-0259     │т     │-     │-      │-     │0,02  │
│113-0158│Растворитель марки    │т     │-     │-      │-     │0,003 │
│        │N 646                 │      │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03- │13-03- │13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │002-13 │002-14 │002-15│002-16│
│        │                      │измер.│       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│4,64   │7,6    │3,91  │4,64  │
│        │строителей            │      │       │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9    │4,3    │4,9   │4,9   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02   │0,04   │0,04  │0,02  │
│        │тов                   │      │       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,03   │0,03  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │      │      │
│        │5 т                   │      │       │       │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12   │1,12   │1,12  │1,12  │
│        │высокого давления для │      │       │       │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │       │       │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │       │       │      │      │
│        │1 кВт                 │      │       │       │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │      │      │
│113-0282│Грунтовка ЭП-0199     │т     │0,015  │-      │-     │-     │
│113-0158│Растворитель марки    │т     │0,0015 │-      │-     │-     │
│        │N 646                 │      │       │       │      │      │
│113-0122│Отвердитель N 1       │т     │0,00075│-      │-     │0,0007│
│113-0163│Смола эпоксидная марки│т     │-      │0,0208 │-     │-     │
│        │ЭД-20                 │      │       │       │      │      │
│113-0152│Полиэтиленполиамин    │т     │-      │0,00217│-     │-     │
│        │(ПЭПА) технический,   │      │       │       │      │      │
│        │марка А               │      │       │       │      │      │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло-│т     │-      │0,0122 │-     │-     │
│        │тоупорной замазки     │      │       │       │      │      │
│113-0338│Дибутилфталат техни-  │т     │-      │0,00326│-     │-     │
│        │ческий, сорт 1        │      │       │       │      │      │
│113-0079│Лак БТ-577            │т     │-      │-      │0,009 │-     │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │-      │-      │0,0013│-     │
│113-0283│Грунтовка на основе   │т     │-      │-      │-     │0,017 │
│        │эпоксидной смолы      │      │       │       │      │      │
│        │"Унигрем              │      │       │       │      │      │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │-      │0,00825│-     │-     │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-03-003

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

               Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных
               поверхностей:
13-03-003-01    лаком ХВ-784
13-03-003-02    лаком БТ-577
13-03-003-03    краской БТ-177 серебристой
13-03-003-04    эмалью ХС-759
13-03-003-05    эмалью ХВ-785
13-03-003-06    эмалью ХВ-124
13-03-003-07    эмалью ХВ-125
13-03-003-08    эмалью ЭП-773
13-03-003-09    эмалью ЭП-1236
13-03-003-10    эмалью ЭП-1294
13-03-003-11    грунт-шпатлевкой ЭП-0010
13-03-003-12    органосиликатной композицией ОС-51-03
13-03-003-13    органосиликатной композицией ОС-12-03
13-03-003-14    лаком ХП-734
13-03-003-15    эмалью ХП-799
13-03-003-16    эмалью ХП-7120
13-03-003-17    эмалью ФЛ-412
13-03-003-18    эмалью "Эпобен"
13-03-003-19    эмалью ХС-436
13-03-003-20    эмалью ХВ-7141
13-03-003-21    эмалью ПФ-133
13-03-003-22    эмаль "Эповин"

┌─────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов │Еди-  │13-03-│ 13-03- │13-03- │
│ ресурса │        затрат         │ница  │003-01│ 003-02 │003-03 │
│         │                       │измер.│      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│3,24  │5,96    │3,67   │
│         │строителей             │      │      │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы  │      │3,5   │3,5     │3,5    │
│2        │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,03  │0,03    │0,03   │
│         │тов                    │      │      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │      │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,02  │0,02    │0,02   │
│         │грузоподъемностью до   │      │      │        │       │
│         │5 т                    │      │      │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01  │0,01    │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01  │0,01    │0,01   │
│         │тяговым усилием до     │      │      │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)     │      │      │        │       │
│340101   │Агрегат окрасочный     │маш.-ч│0,65  │0,65    │1,4    │
│         │высокого давления для  │      │      │        │       │
│         │окраски поверхностей   │      │      │        │       │
│         │конструкций мощностью  │      │      │        │       │
│         │1 кВт                  │      │      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ              │      │      │        │       │
│113-0089 │Лак ХВ-784             │т     │0,024 │-       │-      │
│113-0156 │Растворитель марки Р-4 │т     │0,012 │-       │-      │
│113-0079 │Лак БТ-577             │т     │-     │0,008   │-      │
│101-1292 │Уайт-спирит            │т     │-     │0,003   │-      │
│101-1795 │Краска БТ-177 сереб-   │т     │-     │-       │0,009  │
│         │ристая                 │      │      │        │       │
│113-0077 │Ксилол нефтяной марки А│т     │-     │-       │0,0013 │
└─────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴────────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │003-04│003-05│003-06│003-07│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,24  │3,22  │3,24  │3,25  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│0,65  │0,65  │0,65  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0240│Эмаль ХС-759 белая    │т     │0,019 │-     │-     │-     │
│113-0223│Эмаль ХВ-785 белая    │т     │-     │0,022 │-     │-     │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │0,006 │0,009 │0,008 │0,011 │
│113-0226│Эмаль ХВ-124 голубая  │т     │-     │-     │0,019 │-     │
│113-0228│Эмаль ХВ-125 серебрис-│т     │-     │-     │-     │0,023 │
│        │тая                   │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-03-│ 13-03- │13-03-  │
│ресурса │        затрат         │ница  │003-08│ 003-09 │003-10  │
│        │                       │измер.│      │        │        │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│3,26  │7,45    │3,26    │
│        │строителей             │      │      │        │        │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │3,5   │3,5     │3,5     │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,02  │0,04    │0,02    │
│        │тов                    │      │      │        │        │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │      │        │        │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01  │0,03    │0,01    │
│        │грузоподъемностью до   │      │      │        │        │
│        │5 т                    │      │      │        │        │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01  │0,01    │0,01    │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01  │0,01    │0,01    │
│        │тяговым усилием до     │      │      │        │        │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │      │        │        │
│340101  │Агрегат окрасочный     │маш.-ч│0,65  │0,65    │0,65    │
│        │высокого давления для  │      │      │        │        │
│        │окраски поверхностей   │      │      │        │        │
│        │конструкций мощностью  │      │      │        │        │
│        │1 кВт                  │      │      │        │        │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │      │        │        │
│113-0210│Эмаль ЭП-773 зеленая   │т     │0,01  │-       │-       │
│113-0284│Эмаль эпоксидная       │т     │-     │0,04    │-       │
│        │ЭП-1236                │      │      │        │        │
│113-0156│Растворитель марки Р-4 │т     │0,002 │0,004   │0,0012  │
│113-0285│Эмаль эпоксидная       │т     │-     │-       │0,02    │
│        │ЭП-1294                │      │      │        │        │
│113-0122│Отвердитель N 1        │т     │0,0004│0,0006  │0,0003  │
└────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-03- │ 13-03- │13-03- │
│ресурса │        затрат         │ница  │003-11 │ 003-12 │003-13 │
│        │                       │измер.│       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│4,64   │2,54    │2,54   │
│        │строителей             │      │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │3,5    │3,5     │3,5    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,02   │0,04    │0,04   │
│        │тов                    │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01   │0,03    │0,03   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │        │       │
│        │5 т                    │      │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │        │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │        │       │
│340101  │Агрегат окрасочный     │маш.-ч│0,65   │1,12    │1,12   │
│        │высокого давления для  │      │       │        │       │
│        │окраски поверхностей   │      │       │        │       │
│        │конструкций мощностью  │      │       │        │       │
│        │1 кВт                  │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │        │       │
│113-0194│Шпатлевка ЭП-00-10     │т     │0,0113 │-       │-      │
│        │красно-коричневая      │      │       │        │       │
│113-0156│Растворитель марки Р-4 │т     │0,00226│-       │-      │
│113-0122│Отвердитель N 1        │т     │0,00096│-       │-      │
│113-0351│Органо-силикатная      │т     │-      │0,018   │-      │
│        │композиция ОС-51-03    │      │       │        │       │
│101-1290│Толуол каменноугольный │т     │-      │0,002   │0,002  │
│        │и сланцевый марки А    │      │       │        │       │
│113-0295│Органо-силикатная      │т     │-      │-       │0,018  │
│        │композиция ОС-12-03    │      │       │        │       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │003-14│003-15│003-16│003-17│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│7,45  │3,24  │3,24  │3,24  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│0,65  │0,65  │0,65  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0086│Лак ХП-734, марки А,  │т     │0,032 │-     │-     │-     │
│        │сорт 1                │      │      │      │      │      │
│113-0249│Эмаль ХП-799          │т     │-     │0,029 │-     │-     │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │0,005 │0,004 │0,0018│-     │
│        │марки А               │      │      │      │      │      │
│113-0288│Эмаль на основе       │т     │-     │-     │0,015 │-     │
│        │хлорсульфированного   │      │      │      │      │      │
│        │полиэтилена ХП-7120   │      │      │      │      │      │
│113-0289│Эмаль фенолоформальде-│т     │-     │-     │-     │0,02  │
│        │гидная                │      │      │      │      │      │
│113-0180│Спирт этиловый ректи- │т     │-     │-     │-     │0,002 │
│        │фикованный техничес-  │      │      │      │      │      │
│        │кий, сорт I           │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Едини-│13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ца из-│003-18│003-19│003-20│003-21│003-22│
│        │                      │мер.  │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│7,45  │3,24  │3,24  │5,38  │7,45  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,04  │0,06  │0,02  │0,02  │0,04  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03  │0,05  │0,01  │0,01  │0,03  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │2,10  │0,65  │0,65  │1,12  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │      │
│113-0286│Эмаль эпоксидная      │т     │0,04  │-     │-     │-     │      │
│        │БЭП 610 "Эпобен"      │      │      │      │      │      │      │
│113-0180│Спирт этиловый ректи- │т     │0,002 │-     │-     │-     │0,002 │
│        │фикованный техничес-  │      │      │      │      │      │      │
│        │кий, сорт I           │      │      │      │      │      │      │
│113-0002│Ацетон технический,   │т     │0,002 │-     │-     │-     │0,002 │
│        │сорт высший           │      │      │      │      │      │      │
│113-0290│Эмаль на сополимерах  │т     │-     │0,027 │-     │-     │-     │
│        │винилхлорида ХС-436   │      │      │      │      │      │      │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │-     │0,0027│0,0015│-     │-     │
│113-0401│Отвердитель амино-    │т     │-     │0,0006│-     │-     │-     │
│        │фенольный АФ-2        │      │      │      │      │      │      │
│113-0291│Эмаль перхлорвиниловая│т     │-     │-     │0,015 │-     │-     │
│        │ХВ-7141               │      │      │      │      │      │      │
│113-0122│Отвердитель N 1       │т     │-     │-     │0,0008│-     │-     │
│113-0245│Эмаль ПФ-133 темно-   │т     │-     │-     │-     │0,009 │-     │
│        │серая                 │      │      │      │      │      │      │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │-     │-     │-     │0,0014│-     │
│        │марки А               │      │      │      │      │      │      │
│113-0287│Эмаль эпоксидная      │т     │-     │-     │-     │-     │0,04  │
│        │БЭП 5297 "Эповин"     │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-03-004

Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 01. Подготовка окрасочных агрегатов. 02. Приготовление состава. 03. Нанесение окрасочного состава. 04. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

               Окраска металлических огрунтованных поверхностей:
13-03-004-01    эмалью ХС-436
13-03-004-02    эмалью ХС-759
13-03-004-03    эмалью ХВ-7141
13-03-004-04    эмалью ХВ-1120
13-03-004-05    эмалью ХВ-785
13-03-004-06    эмалью ХВ-124
13-03-004-07    эмалью ХВ-125
13-03-004-08    лаком ХВ-784
13-03-004-09    эмалью ЭП-773
13-03-004-10    эмалью ЭП-1236
13-03-004-11    эмалью ЭП-1294
13-03-004-12    грунт-шпатлевкой ЭП-0010
13-03-004-13    эмалью ЭП-5116
13-03-004-14    эмалью ЭП-140
13-03-004-15    органосиликатной композицией ОС-51-03
13-03-004-16    органосиликатной композицией ОС-12-01
13-03-004-17    органосиликатной композицией ОС-12-03
13-03-004-18    эмалью ВЛ-515
13-03-004-19    эмалью ХП-7120
13-03-004-20    эмалью ХП-799
13-03-004-21    эмалью КО-811
13-03-004-22    эмалью КО-88
13-03-004-23    краской БТ-177 серебристой
13-03-004-24    пастой огнезащитной ВПМ-2
13-03-004-25    эмалью ФЛ-412
13-03-004-26    эмалью ПФ-115

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03- │13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-01│004-02│004-03 │004-04│
│        │                      │измер.│      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,78  │2,52  │2,54   │2,45  │
│        │строителей            │      │      │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5    │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,04  │0,03  │0,02   │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03  │0,02  │0,01   │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │       │      │
│        │5 т                   │      │      │      │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │       │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │       │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,95  │0,65  │1,12   │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │       │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │       │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │       │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │       │      │
│113-0290│Эмаль на сополимерах  │т     │0,027 │-     │-      │-     │
│        │винилхлорида ХС-436   │      │      │      │       │      │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │0,0027│0,004 │0,001  │0,013 │
│113-0401│Отвердитель амино-    │т     │0,0005│-     │-      │-     │
│        │фенольный АФ-2        │      │      │      │       │      │
│113-0240│Эмаль ХС-759 белая    │т     │-     │0,019 │-      │-     │
│113-0291│Эмаль перхлорвиниловая│т     │-     │-     │0,0095 │-     │
│        │ХВ-7141               │      │      │      │       │      │
│113-0122│Отвердитель N 1       │т     │-     │-     │0,00062│-     │
│113-0292│Эмаль перхлорвиниловая│т     │-     │-     │-      │0,026 │
│        │ХВ-1120               │      │      │      │       │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-05│004-06│004-07│004-08│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,47  │2,47  │2,47  │2,48  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│0,65  │0,65  │0,65  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0223│Эмаль ХВ-785 белая    │т     │0,022 │-     │-     │-     │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │0,009 │0,008 │0,011 │0,012 │
│113-0226│Эмаль ХВ-124 голубая  │т     │-     │0,019 │-     │-     │
│113-0228│Эмаль ХВ-125 серебрис-│т     │-     │-     │0,023 │-     │
│        │тая                   │      │      │      │      │      │
│113-0089│Лак ХВ-784            │т     │-     │-     │-     │0,023 │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03- │13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-09│004-10│004-11 │004-12│
│        │                      │измер.│      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,47  │4,64  │3,26   │4,64  │
│        │строителей            │      │      │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5    │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02  │0,04  │0,02   │0,02  │
│        │тов                   │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01  │0,03  │0,01   │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │       │      │
│        │5 т                   │      │      │      │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01   │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │       │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │       │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │0,65  │0,65   │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │       │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │       │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │       │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │       │      │
│113-0210│Эмаль ЭП-773 зеленая  │т     │0,01  │-     │-      │-     │
│113-0158│Растворитель марки    │т     │0,002 │-     │-      │-     │
│        │N 646                 │      │      │      │       │      │
│113-0122│Отвердитель N 1       │т     │0,0004│0,0005│0,00025│0,001 │
│113-0284│Эмаль эпоксидная      │т     │-     │0,04  │-      │-     │
│        │ЭП-1236               │      │      │      │       │      │
│113-0156│Растворитель марки Р-4│т     │-     │0,0015│0,001  │0,0023│
│113-0285│Эмаль эпоксидная      │т     │-     │-     │0,02   │-     │
│        │ЭП-1294               │      │      │      │       │      │
│113-0194│Шпатлевка ЭП-00-10    │т     │-     │-     │-      │0,011 │
│        │красно-коричневая     │      │      │      │       │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов затрат │Единица│13-03- │13-03- │
│ресурса │                               │измер. │004-13 │004-14 │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строи-   │чел.-ч │3,83   │2,48   │
│        │телей                          │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы          │       │3,5    │3,5    │
│2       │Затраты труда машинистов       │чел.-ч │0,02   │0,02   │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ             │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузо-     │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│        │подъемностью до 5 т            │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т             │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т)  │       │       │       │
│340101  │Агрегат окрасочный высокого    │маш.-ч │1,12   │1,12   │
│        │давления для окраски поверхнос-│       │       │       │
│        │тей конструкций мощностью 1 кВт│       │       │       │
├────────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                      │       │       │       │
│113-0213│Эмаль ЭП-5116 черная           │т      │0,009  │-      │
│113-0077│Ксилол нефтяной марки А        │т      │0,0027 │-      │
│113-0211│Эмаль ЭП-140 защитная          │т      │-      │0,015  │
│113-0157│Растворитель марки Р-5         │т      │-      │0,0024 │
│113-0122│Отвердитель N 1                │т      │-      │0,00047│
└────────┴───────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-15│004-16│004-17│004-18│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,54  │2,54  │2,54  │2,47  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,04  │0,04  │0,04  │0,03  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,02  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,12  │1,12  │1,12  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0351│Органо-силикатная     │т     │0,018 │-     │-     │-     │
│        │композиция ОС-51-03   │      │      │      │      │      │
│101-1290│Толуол каменноугольный│т     │0,002 │0,002 │0,002 │-     │
│        │и сланцевый марки А   │      │      │      │      │      │
│113-0350│Органо-силикатная     │т     │-     │0,018 │-     │-     │
│        │композиция ОС-12-01   │      │      │      │      │      │
│113-0347│Эмаль ВЛ-515          │т     │-     │-     │-     │0,023 │
│113-0348│Растворитель Р-60     │т     │-     │-     │-     │0,007 │
│113-0295│Органо-силикатная     │т     │-     │-     │0,018 │-     │
│        │композиция ОС-12-03   │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-19│004-20│004-21│004-22│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,24  │2,47  │2,43  │2,45  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │0,03  │0,02  │0,02  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │0,02  │0,01  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│0,65  │0,65  │0,65  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│113-0288│Эмаль на основе хлор- │т     │0,012 │-     │-     │-     │
│        │сульфированного поли- │      │      │      │      │      │
│        │этилена ХП-7120       │      │      │      │      │      │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │0,0015│0,004 │0,004 │-     │
│        │марки А               │      │      │      │      │      │
│113-0249│Эмаль ХП-799          │т     │-     │0,029 │-     │-     │
│113-0251│Эмаль КО-811 зеленая  │т     │-     │-     │0,019 │-     │
│113-0250│Эмаль КО-88 кремнийор-│т     │-     │-     │-     │0,015 │
│        │ганическая термостой- │      │      │      │      │      │
│        │кая серебристая       │      │      │      │      │      │
│113-0157│Растворитель марки Р-5│т     │-     │-     │-     │0,003 │
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-03-│13-03-│13-03-│13-03-│
│ресурса │        затрат        │ница  │004-23│004-24│004-25│004-26│
│        │                      │измер.│      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,88  │106,2 │3,24  │3,83  │
│        │строителей            │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,03  │2,71  │0,03  │0,02  │
│        │тов                   │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,02  │1,80  │0,02  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до  │      │      │      │      │      │
│        │5 т                   │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01  │0,91  │0,01  │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │тяговым усилием до    │      │      │      │      │      │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │      │      │      │      │
│340101  │Агрегат окрасочный    │маш.-ч│1,4   │1,12  │0,65  │0,65  │
│        │высокого давления для │      │      │      │      │      │
│        │окраски поверхностей  │      │      │      │      │      │
│        │конструкций мощностью │      │      │      │      │      │
│        │1 кВт                 │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │      │      │      │      │
│101-1795│Краска БТ-177 сереб-  │т     │0,009 │-     │-     │-     │
│        │ристая                │      │      │      │      │      │
│113-0077│Ксилол нефтяной       │т     │0,0013│-     │-     │-     │
│        │марки А               │      │      │      │      │      │
│101-1761│Паста огнезащитная    │т     │-     │0,6   │-     │-     │
│        │вспучивающаяся водо-  │      │      │      │      │      │
│        │эмульсионная ВПМ-2    │      │      │      │      │      │
│113-0289│Эмаль фенолоформальде-│т     │-     │-     │0,017 │-     │
│        │гидная ФЛ-412         │      │      │      │      │      │
│113-0180│Спирт этиловый ректи- │т     │-     │-     │0,0017│-     │
│        │фикованный техничес-  │      │      │      │      │      │
│        │кий, сорт I           │      │      │      │      │      │
│113-0246│Эмаль ПФ-115 серая    │т     │-     │-     │-     │0,019 │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │-     │-     │-     │0,0014│
└────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-03-005

Шпатлевка поверхностей

Состав работ: 01. Приготовление шпатлевочных составов. 02. Приготовление грунта. 03. Нанесение грунта. 04. Нанесение шпатлевки вручную. 05. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 шпатлюемой поверхности

               Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой:
13-03-005-01    толщиной слоя 3 мм
13-03-005-02    на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять
                к норме 13-03-005-01
13-03-005-03    толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке
               Шпатлевка поверхностей составом:
13-03-005-04    на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм
13-03-005-05    эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм
13-03-005-06    шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5"

┌─────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬────────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов │Еди-  │13-03-│ 13-03- │13-03- │
│ ресурса │        затрат         │ница  │005-01│ 005-02 │005-03 │
│         │                       │измер.│      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│53,82 │10,39   │295,2  │
│         │строителей             │      │      │        │       │
│1.1      │Средний разряд работы  │      │4,4   │4,4     │4,4    │
│2        │Затраты труда машинис- │чел.-ч│3,66  │1,21    │31,84  │
│         │тов                    │      │      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │      │        │       │
│400001   │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,63  │0,20    │1,44   │
│         │грузоподъемностью до   │      │      │        │       │
│         │5 т                    │      │      │        │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,03  │0,01    │0,4    │
│030401   │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,11  │0,03    │0,67   │
│         │тяговым усилием до     │      │      │        │       │
│         │5,79 (0,59) кН (т)     │      │      │        │       │
│110900   │Растворосмесители      │маш.-ч│3,0   │1,0     │30,0   │
│         │передвижные 80 л       │      │      │        │       │
├─────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ              │      │      │        │       │
│113-0310 │Порошок N 2 для        │т     │0,375 │0,125   │3,818  │
│         │кислотоупорной замазки │      │      │        │       │
│113-0110 │Натрий кремнефтористый │т     │0,028 │0,009   │0,289  │
│         │технический, сорт I    │      │      │        │       │
│113-0170 │Стекло натриевое жид-  │т     │0,1875│0,0625  │1,94   │
│         │кое каустическое       │      │      │        │       │
│101-0870 │Сетка проволочная кру- │м2    │-     │-       │102,0  │
│         │ченая с шестиугольными │      │      │        │       │
│         │ячейками N 50 оцинко-  │      │      │        │       │
│         │ванная                 │      │      │        │       │
└─────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴────────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-03- │ 13-03- │13-03- │
│ресурса │        затрат         │ница  │005-04 │ 005-05 │005-06 │
│        │                       │измер.│       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│53,46  │84,96   │106,84 │
│        │строителей             │      │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │4,0    │3,9     │4,4    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│3,31   │4,26    │4,76   │
│        │тов                    │      │       │        │       │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным │
│сметным нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.  │
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,24   │0,25    │0,72   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │        │       │
│        │5 т                    │      │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,07   │0,01    │0,04   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,04   │0,05    │0,14   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │        │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │        │       │
│110900  │Растворосмесители      │маш.-ч│3,0    │4,0     │4,0    │
│        │передвижные 80 л       │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │        │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кисло- │т     │0,1425 │0,171   │-      │
│        │тоупорной замазки      │      │       │        │       │
│113-0003│Ацетон технический,    │т     │0,01425│0,0462  │-      │
│        │сорт I                 │      │       │        │       │
│113-0194│Шпатлевка ЭП-00-10     │т     │-      │0,132   │-      │
│        │красно-коричневая      │      │       │        │       │
│113-0163│Смола эпоксидная       │т     │0,095  │-       │-      │
│        │марки ЭД-20            │      │       │        │       │
│113-0338│Дибутилфталат техни-   │т     │0,095  │-       │-      │
│        │ческий, сорт 1         │      │       │        │       │
│113-0152│Полиэтиленполиамин     │т     │0,095  │-       │-      │
│        │(ПЭПА) технический,    │      │       │        │       │
│        │марка А                │      │       │        │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":   │т     │-      │-       │0,429  │
│        │порошок                │      │       │        │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":   │т     │-      │-       │0,321  │
│        │раствор                │      │       │        │       │
│113-0122│Отвердитель N 1        │т     │-      │0,01122 │-      │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┘

РАЗДЕЛ 04. ГУММИРОВАНИЕ
(ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ)

Таблица ГЭСН 13-04-001

Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм

Состав работ: 01. Приготовление клеев. 02. Подготовка ленточек и шпонок. 03. Прокладка ленточек и шпонок. 04. Грунтовка поверхности. 05. Раскрой заготовок. 06. Дублирование резины. 07. Приклейка резины. 08. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

               Обкладка оборудования и труб диаметром более 500:
13-04-001-01    полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-001-02    полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою
                полуэбонита ИРП-1395-1 на клею 2572-1
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным   элементным
сметным  нормам   на   строительные   работы.   Выпуск   1,   утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
13-04-001-03    полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клею 2572-1
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным   элементным
сметным  нормам   на   строительные   работы.   Выпуск   1,   утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
13-04-001-04    эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-001-05    эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-001-06    эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита
                ИРП-1395-1 на клею 2572-1
13-04-001-07    полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-001-08    резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонита
                51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
13-04-001-09    резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонита
                1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным   элементным
сметным  нормам   на   строительные   работы.   Выпуск   1,   утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-04- │13-04- │13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │001-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,45   │3,45   │3,45   │3,45   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │5,2    │4,6    │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,34   │0,39   │0,32   │0,41   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│331701  │Установки для приго-  │маш.-ч│0,32   │0,37   │0,30   │0,39   │
│        │товления клея         │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0328│Полуэбонит 1751-7     │кг    │7,59   │-      │-      │-      │
│113-0333│Клей резиновый        │кг    │0,19   │0,20   │0,18   │0,23   │
│        │N 2572-1              │      │       │       │       │       │
│101-1745│Бензин растворитель   │т     │0,00228│0,00264│0,00216│0,00276│
│113-0331│Полуэбонит ИРП-1394-1 │т     │-      │0,00626│-      │-      │
│113-0332│Полуэбонит ИРП-1395-1 │т     │-      │0,00248│-      │-      │
│113-0329│Полуэбонит 51-1629    │кг    │-      │-      │7,20   │-      │
│113-0323│Эбонит 51-1626        │т     │-      │-      │-      │0,00931│
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-04- │13-04- │13-04-│13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-05 │001-06 │001-07│001-08 │001-09 │
│        │                      │измер.│       │       │      │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│3,45   │3,45   │3,45  │3,33   │3,33   │
│        │строителей            │      │       │       │      │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,6    │4,6    │4,6   │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,41   │0,39   │0,36  │0,34   │0,31   │
│        │тов                   │      │       │       │      │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │      │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │      │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │      │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │      │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │      │       │       │
│331701  │Установки для приго-  │маш.-ч│0,39   │0,37   │0,34  │0,32   │0,29   │
│        │товления клея         │      │       │       │      │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │      │       │       │
│113-0322│Эбонит 51-1627        │т     │0,00937│-      │-     │-      │-      │
│113-0333│Клей резиновый        │кг    │0,23   │0,22   │0,20  │0,08   │0,06   │
│        │N 2572-1              │      │       │       │      │       │       │
│101-1745│Бензин растворитель   │т     │0,00276│0,00264│0,0024│0,00228│0,00204│
│113-0323│Эбонит 51-1626        │т     │-      │0,00321│-     │-      │-      │
│113-0332│Полуэбонит ИРП-1395-1 │т     │-      │0,00248│-     │-      │-      │
│113-0326│Полуэбонит 60-344     │кг    │-      │-      │8,10  │-      │-      │
│113-0319│Резина ИРП-1390       │т     │-      │-      │-     │0,00458│0,00458│
│113-0322│Эбонит 51-1627        │т     │-      │-      │-     │0,00312│-      │
│113-0334│Клей резиновый 4508   │кг    │-      │-      │-     │0,11   │0,11   │
│113-0328│Полуэбонит 1751-7     │кг    │-      │-      │-     │-      │2,55   │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-04-002

Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм

Состав работ: 01. Приготовление клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой резиновых заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

               Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:
13-04-002-01    резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита
                60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
13-04-002-02    резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита
                51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
13-04-002-03    эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клею 2572-1
13-04-002-04    эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-002-05    эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-002-06    резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонита
                60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
13-04-002-07    резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонита
                51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и
                дублированием клеем 4508
13-04-002-08    полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-002-09    эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита
                ИРП-1395-1 на клею 2572-1
13-04-002-10    полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой
                полуэбонита ИРП 1395-1 на клею 2572-1
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным   элементным
сметным  нормам   на   строительные   работы.   Выпуск   1,   утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
13-04-002-11    полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-002-12    резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой
                полуэбонита ИРП-1391-8 на клею 2572-1
13-04-002-13    резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клею 2572-1

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-04- │13-04- │13-04- │13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат        │ница  │002-01 │002-02 │002-03 │002-04 │002-05 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│6,16   │6,16   │5,48   │6,38   │6,38   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,3    │4,3    │4,3    │4,3    │4,3    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,30   │0,30   │0,22   │0,30   │0,30   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │       │
│331701  │Установки для приго-  │маш.-ч│0,28   │0,28   │0,20   │0,28   │0,28   │
│        │товления клея         │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │       │
│113-0319│Смеси резиновые товар-│т     │0,00507│0,00507│-      │-      │-      │
│        │ные каландрованные    │      │       │       │       │       │       │
│        │(невулканизированные) │      │       │       │       │       │       │
│        │ИРП-1390-6, 60-341    │      │       │       │       │       │       │
│113-0326│Полуэбонит 60-344     │кг    │3,07   │-      │-      │-      │-      │
│113-0333│Клей резиновый        │кг    │0,09   │0,09   │0,11   │0,15   │0,15   │
│        │N 2572-1              │      │       │       │       │       │       │
│113-0334│Клей резиновый N 4508 │кг    │0,04   │0,04   │-      │-      │-      │
│101-1745│Бензин растворитель   │т     │0,00266│0,00266│0,0014 │0,00204│0,00204│
│113-0322│Эбонит 51-1627        │т     │-      │0,00313│0,00626│0,00939│-      │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным сметным нормам│
│на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв. Постановлением Госстроя   РФ  от│
│15.10.2002 N 127)                                                             │
│113-0323│Эбонит 51-1626        │т     │-      │-      │-      │-      │0,00933│
│(позиция  введена   Изменениями  и дополнениями  к  Государственным элементным│
│сметным  нормам на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.   Постановлением│
│Госстроя  РФ от 15.10.2002 N 127)                                             │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-04- │13-04- │13-04- │13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат         │ница  │002-06 │002-07 │002-08 │002-09 │002-10 │
│        │                       │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│6,16   │6,16   │6,38   │6,38   │6,38   │
│        │строителей             │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │4,6    │4,6    │4,6    │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,30   │0,30   │0,30   │0,30   │0,30   │
│        │тов                    │      │       │       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │       │       │       │       │
│        │5 т                    │      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │       │       │       │       │
│331701  │Установки для приго-   │маш.-ч│0,28   │0,28   │0,28   │0,28   │0,28   │
│        │товления клея          │      │       │       │       │       │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │       │       │       │       │
│113-0333│Клей резиновый N 2572-1│кг    │0,09   │0,09   │0,15   │0,15   │0,15   │
│113-0334│Клей резиновый N 4508  │кг    │0,04   │0,04   │-      │-      │-      │
│101-1745│Бензин растворитель    │т     │0,00206│0,00206│0,00203│0,00205│0,00205│
│113-0320│Смеси резиновые товар- │т     │0,00452│0,00452│-      │-      │-      │
│        │ные каландрованные     │      │       │       │       │       │       │
│        │(невулканизированные)  │      │       │       │       │       │       │
│        │2566-10                │      │       │       │       │       │       │
│113-0326│Полуэбонит 60-344      │кг    │2,58   │-      │-      │-      │-      │
│113-0322│Эбонит 51-1627         │т     │-      │0,00313│-      │0,00626│-      │
│113-0330│Полуэбонит ИРП-1391-8  │т     │-      │-      │0,00786│-      │-      │
│113-0332│Полуэбонит ИРП-1395-1  │т     │-      │-      │-      │0,00294│0,00294│
│113-0331│Полуэбонит ИРП-1394-1  │т     │-      │-      │-      │-      │0,00711│
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-04- │ 13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат         │ница  │002-11 │ 002-12 │002-13 │
│        │                       │измер.│       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│6,38   │6,38    │6,16   │
│        │строителей             │      │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │4,6    │4,6     │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,30   │0,30    │0,30   │
│        │тов                    │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │        │       │
│        │5 т                    │      │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │        │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │        │       │
│331701  │Установки для приго-   │маш.-ч│0,28   │0,28    │0,28   │
│        │товления клея          │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │        │       │
│113-0329│Полуэбонит 51-1629     │кг    │8,18   │-       │-      │
│113-0333│Клей резиновый N 2572-1│кг    │0,15   │0,15    │0,15   │
│101-1745│Бензин растворитель    │т     │0,00203│0,00206 │0,00206│
│113-0319│Смеси резиновые товар- │т     │-      │0,00522 │0,0078 │
│        │ные каландрованные     │      │       │        │       │
│        │(невулканизированные)  │      │       │        │       │
│        │ИРП-1390-6, 60-341     │      │       │        │       │
│113-0330│Полуэбонит ИРП-1391-8  │т     │-      │0,00262 │-      │
│101-1290│Толуол каменноугольный │т     │-      │-       │0,00001│
│        │и сланцевый марки А    │      │       │        │       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-04-003

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2

Состав работ: 01. Приготовление клеев. 02. Грунтовка поверхности. 03. Раскрой заготовок. 04. Дублирование резины. 05. Приклейка резины. 06. Бинтовка и разбинтовка. 07. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

               Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2:
13-04-003-01    резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита
                51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и
                дублированием клеем 4508
13-04-003-02    эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клею 2572-1
13-04-003-03    эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клею 2572-1
13-04-003-04    резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита
                60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и
                дублированием клеем 4508
13-04-003-05    полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клею 2572-1
13-04-003-06    полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клею 2572-1

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-04- │ 13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат         │ница  │003-01 │ 003-02 │003-03 │
│        │                       │измер.│       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│28,42  │27,87   │28,42  │
│        │строителей             │      │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │5,0    │5,0     │5,0    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,30   │0,30    │0,30   │
│        │тов                    │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │        │       │
│        │5 т                    │      │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │        │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │        │       │
│331701  │Установки для приго-   │маш.-ч│0,28   │0,28    │0,28   │
│        │товления клея          │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │        │       │
│113-0319│Смеси резиновые товар- │т     │0,00978│-       │-      │
│        │ные каландрованные     │      │       │        │       │
│        │(невулканизированные)  │      │       │        │       │
│        │ИРП-1390-6, 60-341     │      │       │        │       │
│113-0322│Эбонит 51-1627         │т     │0,00604│0,01208 │0,01812│
│113-0333│Клей резиновый         │кг    │0,13   │0,17    │0,25   │
│        │N 2572-1               │      │       │        │       │
│113-0334│Клей резиновый N 4508  │кг    │0,09   │-       │-      │
│101-1745│Бензин растворитель    │т     │0,00358│0,00229 │0,00349│
│101-0622│Миткаль "Т-2" суровый  │10 м  │1,0    │1,0     │1,0    │
│        │(суровье)              │      │       │        │       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов │Еди-  │13-04- │13-04-  │13-04- │
│ресурса │        затрат         │ница  │003-04 │003-05  │003-06 │
│        │                       │измер.│       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│28,42  │27,87   │28,42  │
│        │строителей             │      │       │        │       │
│1.1     │Средний разряд работы  │      │5,0    │5,0     │5,0    │
│2       │Затраты труда машинис- │чел.-ч│0,30   │0,30    │0,30   │
│        │тов                    │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │
│400001  │Автомобили бортовые    │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │грузоподъемностью до   │      │       │        │       │
│        │5 т                    │      │       │        │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т     │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, │маш.-ч│0,01   │0,01    │0,01   │
│        │тяговым усилием до     │      │       │        │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)     │      │       │        │       │
│331701  │Установки для приго-   │маш.-ч│0,28   │0,28    │0,28   │
│        │товления клея          │      │       │        │       │
├────────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ              │      │       │        │       │
│113-0333│Клей резиновый         │кг    │0,13   │0,17    │0,25   │
│        │N 2572-1               │      │       │        │       │
│101-1745│Бензин растворитель    │т     │0,00358│0,00229 │0,00349│
│113-0319│Смеси резиновые товар- │т     │0,00978│-       │-      │
│        │ные каландрованные     │      │       │        │       │
│        │(невулканизированные)  │      │       │        │       │
│        │ИРП-1390-6, 60-341     │      │       │        │       │
│113-0326│Полуэбонит 60-344      │кг    │4,97   │9,95    │14,92  │
│113-0334│Клей резиновый N 4508  │кг    │0,09   │-       │-      │
│101-0622│Миткаль "Т-2" суровый  │10 м  │1,0    │1,0     │1,0    │
│        │(суровье)              │      │       │        │       │
└────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-04-004

Вулканизация резиновой обкладки

Состав работ: 01. Вулканизация обкладки. 02. Контроль качества. 03. Устранение дефектов. 04. Вулканизация заплаток.

Измеритель: 1 м2 вулканизируемой поверхности

               Вулканизация резиновой обкладки
13-04-004-01    в котле под давлением, продолжительностью процесса
                6,5 час
13-04-004-02    в котле под давлением, продолжительностью процесса
                4,1 час
13-04-004-03    открытым способом, продолжительностью процесса
                26 час

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-04- │13-04- │13-04- │
│ресурса │        затрат          │ница  │004-01 │004-02 │004-03 │
│        │                        │измер.│       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│0,5    │0,5    │1,97   │
│        │строителей              │      │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │5,7    │5,7    │5,7    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│4,99   │3,22   │-      │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │
│332222  │Автоклав для вулканиза- │маш.-ч│4,99   │3,22   │-      │
│        │ции резинового покрытия │      │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
(таблица  в ред.  Изменений  и   дополнений   к    Государственным
элементным сметным нормам  на строительные работы. Выпуск 1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Таблица ГЭСН 13-04-005

Гуммирование из растворов

Состав работ: 01. Приготовление грунтовочного и гуммировочного состава. 02. Грунтовка. 03. Нанесение гуммировочного состава. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 гуммируемой поверхности

               Гуммирование из растворов
13-04-005-01    с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм
13-04-005-02    с нанесением герметика марки 51-Г-10 толщиной 1,5 мм
13-04-005-03    с нанесением гуммировочного состава Полан-2М
                толщиной 3 мм

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │Еди-  │13-04- │13-04- │13-04-│
│ресурса │         затрат          │ница  │005-01 │005-02 │005-03│
│        │                         │измер.│       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│2,52   │2,63   │1,00  │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │4,9    │4,9    │4,9   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│0,04   │0,11   │0,02  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│0,02   │0,04   │0,01  │
│        │грузоподъемностью до 5 т │      │       │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т       │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401  │Лебедки электрические,   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│        │тяговым усилием до 5,79  │      │       │       │      │
│        │(0,59) кН (т)            │      │       │       │      │
│110900  │Растворосмесители        │маш.-ч│0,01   │0,06   │-     │
│        │передвижные 80 л         │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1941│Герметик У-30М           │кг    │2,52   │-      │-     │
│101-0329│Клей 88-СА               │кг    │0,20   │-      │-     │
│113-0264│Эфир этиловый технический│т     │0,0003 │-      │-     │
│101-0198│Герметик марки 51-Г-10   │кг    │-      │2,74   │-     │
│113-0159│Растворитель марки Р-4   │т     │-      │0,00275│-     │
│113-9055│Композиция "А" адгезион- │кг    │-      │-      │0,40  │
│        │ная                      │      │       │       │      │
│113-0358│Композиция латексная     │кг    │-      │-      │6,50  │
│        │для антикоррозионного    │      │       │       │      │
│        │эластичного покрытия     │      │       │       │      │
│        │"Полан" защитная         │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

РАЗДЕЛ 05. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица ГЭСН 13-05-001

Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми
пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА

Состав работ: 01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея. 03. Грунтовка поверхности. 04. Разметка и раскрой листов. 05. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 06. Сварка листов с прикаткой роликом (нормы 3, 4). 07. Приготовление полиизобутиленовой пасты. 08. Раскрой полос. 09. Усиление швов полосами из ПСГ. 10. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

               Оклейка металлической поверхности
               полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм
               на клею 88-СА:
13-05-001-01    с пастой в 1 слой
13-05-001-02    с пастой в 2 слоя
13-05-001-03    со сваркой листов в 1 слой
13-05-001-04    со сваркой листов в 2 слоя

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-05- │13-05- │13-05- │13-05- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │001-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,56   │5,11   │5,02   │7,20   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,3    │4,3    │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│333451  │Горелки электрические │маш.-ч│-      │-      │0,20   │0,40   │
│        │для сварки пластмасс  │      │       │       │       │       │
│(в ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным сметным│
│нормам на строительные  работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя│
│РФ от 15.10.2002 N 127)                                               │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0360│Пластины полиизобути- │т     │0,00453│0,00773│0,0044 │0,0076 │
│        │леновые ПСГ           │      │       │       │       │       │
│101-0329│Клей 88-СА            │кг    │0,63   │1,27   │0,63   │1,27   │
│113-0264│Эфир этиловый техни-  │т     │0,00014│0,00028│0,00014│0,00028│
│        │ческий                │      │       │       │       │       │
│101-0069│Бензин авиационный    │т     │0,0003 │0,00044│0,00014│0,00028│
│        │Б-70                  │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-05-002

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми
пластинами толщиной 2,5 мм

Состав работ: 01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея (нормы 1 - 4). 03. Приготовление битумной грунтовки (нормы 5, 6). 04. Грунтовка поверхности. 05. Разметка и раскрой листов. 06. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 07. Сварка листов с прикаткой роликом (нормы 3, 4). 08. Приготовление полиизобутиленовой пасты (нормы 1 - 4). 09. Раскрой полос. 10. Усиление швов полосами из ПСГ. 11. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

               Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми
               пластинами толщиной 2,5 мм:
13-05-002-01    на клею 88-СА с пастой в 1 слой
13-05-002-02    на клею 88-СА с пастой в 2 слоя
13-05-002-03    на клею 88-СА со сваркой листов в 1 слой
13-05-002-04    на клею 88-СА со сваркой листов в 2 слоя
13-05-002-04    на клею 88-СА со сваркой листов в 2 слоя
13-05-002-05    на битуме в 1 слой
13-05-002-06    на битуме в 2 слоя

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-05- │13-05- │13-05- │13-05- │
│ресурса │        затрат        │ница  │002-01 │002-02 │002-03 │002-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│2,57   │5,11   │5,04   │7,24   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,3    │4,3    │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│333451  │Горелки электрические │маш.-ч│-      │-      │0,20   │0,40   │
│        │для сварки пластмасс  │      │       │       │       │       │
│(в ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным сметным│
│нормам на строительные  работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя│
│РФ от 15.10.2002 N 127)                                               │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0360│Пластины полиизобути- │т     │0,00453│0,00773│0,0044 │0,0076 │
│        │леновые ПСГ           │      │       │       │       │       │
│101-0329│Клей 88-СА            │кг    │0,80   │1,60   │0,80   │1,60   │
│113-0264│Эфир этиловый техни-  │т     │0,00014│0,00028│0,00014│0,00028│
│        │ческий                │      │       │       │       │       │
│101-0069│Бензин авиационный    │т     │0,0003 │0,00044│0,00014│0,00028│
│        │Б-70                  │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │    Наименование элементов    │Единица│13-05- │13-05- │
│ ресурса │           затрат             │измер. │002-05 │002-06 │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-строи-  │чел.-ч │2,61   │5,26   │
│         │телей                         │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы         │       │4,3    │4,3    │
│2        │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │0,02   │0,02   │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-    │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │подъемностью до 5 т           │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т            │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго-  │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │вым усилием до 5,79           │       │       │       │
│         │(0,59) кН (т)                 │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                     │       │       │       │
│113-0360 │Пластины полиизобутиленовые   │т      │0,0048 │0,00904│
│         │ПСГ                           │       │       │       │
│101-0074 │Битумы нефтяные строительные  │т      │0,003  │0,006  │
│         │марки БН-70/30                │       │       │       │
│101-0069 │Бензин авиационный Б-70       │т      │0,00003│0,00003│
└─────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-05-003

Оклейка поверхностей стеклотканью

Состав работ: 01. Разметка и раскрой материала. 02. Приготовление составов. 03. Грунтовка поверхности. 04. Приклеивание стеклоткани. 05. Нанесение покрывных слоев. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

               Оклейка поверхностей стеклотканью
13-05-003-01    на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической
                поверхности
13-05-003-02    на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной
                поверхности
13-05-003-03    на нефтебитуме первый слой
13-05-003-04    на нефтебитуме последующие слои
13-05-003-05    на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой
13-05-003-06    на эпоксидной смоле ЭД-20 последующие слои

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │  Наименование элементов      │Единица│13-05- │13-05- │
│ ресурса │           затрат             │измер. │003-01 │003-02 │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-строи-  │чел.-ч │1,42   │1,46   │
│         │телей                         │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы         │       │4,4    │4,4    │
│2        │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │0,04   │0,04   │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-    │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │подъемностью до 5 т           │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т            │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяго-  │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │вым усилием до 5,79           │       │       │       │
│         │(0,59) кН (т)                 │       │       │       │
│110900   │Растворосмесители передвижные │маш.-ч │0,02   │0,02   │
│         │80 л                          │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                     │       │       │       │
│113-0194 │Шпатлевка ЭП-00-10 красно-    │т      │0,0018 │0,0019 │
│         │коричневая                    │       │       │       │
│113-0122 │Отвердитель N 1               │т      │0,00015│0,00016│
│113-0156 │Растворитель марки Р-4        │т      │0,00054│0,00057│
│113-0317 │Ткань стеклянная конструк-    │м2     │1,10   │1,10   │
│         │ционная марки Т-11            │       │       │       │
└─────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│   Шифр  │ Наименование элементов затрат│Единица│13-05- │13-05- │
│ ресурса │                              │измер. │003-03 │003-04 │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-строи-  │чел.-ч │1,24   │0,85   │
│         │телей                         │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы         │       │4,4    │4,4    │
│2        │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │0,03   │0,03   │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-    │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │подъемностью до 5 т           │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т            │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяговым│маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │усилием до 5,79 (0,59) кН (т) │       │       │       │
│110900   │Растворосмесители передвижные │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │80 л                          │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                     │       │       │       │
│113-0317 │Ткань стеклянная конструкцион-│м2     │1,10   │1,10   │
│         │ная марки Т-11                │       │       │       │
│101-0074 │Битумы нефтяные строительные  │т      │0,005  │0,003  │
│         │марки БН-70/30                │       │       │       │
└─────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │ Наименование элементов затрат│Единица│13-05- │13-05- │
│ ресурса │                              │измер. │003-05 │003-06 │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-строите-│чел.-ч │1,80   │1,37   │
│         │лей                           │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы         │       │4,5    │4,5    │
│2        │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │0,07   │0,03   │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузоподъ-│маш.-ч │0,02   │0,01   │
│         │емностью до 5 т               │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т            │маш.-ч │0,01   │0,01   │
│030401   │Лебедки электрические, тяговым│маш.-ч │0,01   │0,01   │
│         │усилием до 5,79 (0,59) кН (т) │       │       │       │
│110900   │Растворосмесители передвижные │маш.-ч │0,04   │0,01   │
│         │80 л                          │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                     │       │       │       │
│113-0317 │Ткань стеклянная конструкци-  │м2     │1,10   │1,10   │
│         │онная марки Т-11              │       │       │       │
│113-0156 │Растворитель марки Р-4        │т      │0,00053│0,00023│
│113-0163 │Смола эпоксидная марки ЭД-20  │т      │0,00179│0,00069│
│113-0152 │Полиэтиленполиамин (ПЭПА)     │т      │0,00018│0,0001 │
│         │технический, марка А          │       │       │       │
│113-0338 │Дибутилфталат технический,    │т      │0,00021│0,00009│
│         │сорт 1                        │       │       │       │
│113-0312 │Графит измельченный           │т      │0,0006 │-      │
└─────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-05-004

Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом

Состав работ: 01. Разметка и раскрой листов пластиката. 02. Приклейка пластиката. 03. Сварка листов пластиката. 04. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

               Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:
13-05-004-01 на клею 88-СА толщиной слоя 3 мм
13-05-004-02 на клею 88-СА толщиной слоя 4 мм

┌────────┬────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов     │Единица│13-05-│13-05- │
│ресурса │           затрат               │измер. │004-01│004-02 │
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей│чел.-ч │220,0 │220,0  │
│1.1     │Средний разряд работы           │       │4,6   │4,6    │
│2       │Затраты труда машинистов        │чел.-ч │0,34  │0,43   │
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              │       │      │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузо-      │маш.-ч │0,33  │0,42   │
│        │подъемностью до 5 т             │       │      │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т              │маш.-ч │0,01  │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым  │маш.-ч │0,01  │0,01   │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т)   │       │      │       │
│333451  │Горелки электрические для сварки│маш.-ч │0,13  │0,18   │
│        │пластмасс                       │       │      │       │
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным │
│сметным  нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,   утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                       │       │      │       │
│113-0128│Пластикат листовой              │т      │0,48  │0,64   │
│101-0329│Клей 88-СА                      │кг     │80    │80     │
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным элементным │
│сметным  нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,   утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
│101-0069│Бензин авиационный Б-70         │т      │0,003 │0,003  │
│113-0264│Эфир этиловый технический       │т      │0,011 │0,011  │
│113-0352│Пруток сварочный из винилпласта │т      │0,016 │0,016  │
└────────┴────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-05-005

Оклейка поверхностей листовым асбестом
толщиной 5 мм на силикатной замазке

Состав работ: 01. Очистка асбестовых листов. 02. Разметка и раскрой асбестовых листов. 03. Приготовление клеящего состава. 04. Промазка листов силикатной замазкой. 05. Приклейка листового асбеста. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

13-05-005-01    Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной
                5 мм на силикатной замазке

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │Единица│13-05- │
│ресурса │                                       │измер. │005-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч │0,24   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,3    │
│2       │Затраты труда машинистов               │чел.-ч │0,03   │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью  │маш.-ч │0,01   │
│        │до 5 т                                 │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                     │маш.-ч │0,01   │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым усилием │маш.-ч │0,01   │
│        │до 5,79 (0,59) кН (т)                  │       │       │
│110900  │Растворосмесители передвижные 80 л     │маш.-ч │0,01   │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                              │       │       │
│101-0021│Асбестовый картон общего назначения    │т      │0,00796│
│        │(КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм             │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кислотоупорной замазки │т      │0,0004 │
│113-0110│Натрий кремнефтористый технический,    │т      │0,00003│
│        │сорт I                                 │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое каустическое   │т      │0,00042│
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

РАЗДЕЛ 06. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 13-06-001

Очистка металлическим песком внутренней поверхности
оборудования и труб

Состав работ: 01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

               Очистка металлическим песком внутренней поверхности
               оборудования и труб
13-06-001-01    диаметром более 500 мм
13-06-001-02    диаметром менее 500 мм и мелких изделий
13-06-001-03    диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью
                до 50% очищаемой поверхности
13-06-001-04    диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью
                более 50% очищаемой поверхности

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-06- │13-06- │13-06- │13-06- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │001-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│0,39   │0,53   │0,47   │0,58   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │3,0    │3,0    │3,0    │3,0    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,43   │0,55   │0,52   │0,65   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,06   │0,06   │0,07   │0,09   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,03   │0,03   │
│030401  │Лебедки электрические,│маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│        │тяговым усилием до    │      │       │       │       │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)    │      │       │       │       │       │
│330100  │Аппараты дробеструйные│маш.-ч│0,29   │0,39   │0,35   │0,44   │
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
│050102  │Компрессоры передвиж- │маш.-ч│0,35   │0,47   │0,42   │0,53   │
│        │ные с двигателем внут-│      │       │       │       │       │
│        │реннего сгорания дав- │      │       │       │       │       │
│        │лением до 686 кПа     │      │       │       │       │       │
│        │(7 атм) 5 м3/мин      │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│113-0301│Песок металлический   │т     │0,006  │0,006  │0,00725│0,00911│
│(в  ред. Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-06-002

Очистка кварцевым песком

Состав работ: 01. Заправка аппарата песком. 02. Осмотр шланговых соединений. 03. Очистка поверхности. 04. Уборка отработанного песка. 05. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

               Очистка кварцевым песком
13-06-002-01    сплошных наружных поверхностей
13-06-002-02    решетчатых поверхностей

┌────────┬────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов     │Единица│13-06- │13-06-│
│ресурса │             затрат             │измер. │002-01 │002-02│
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей│чел.-ч │0,39   │0,76  │
│1.1     │Средний разряд работы           │       │3,0    │3,0   │
│2       │Затраты труда машинистов        │чел.-ч │0,41   │0,46  │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              │       │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо-      │маш.-ч │0,12   │0,12  │
│        │подъемностью до 5 т             │       │       │      │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
│030101  │Автопогрузчики 5 т              │маш.-ч │0,02   │0,02  │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым  │маш.-ч │0,01   │0,01  │
│        │усилием до 5,79 (0,59) кН (т)   │       │       │      │
│331411  │Аппарат пескоструйный           │маш.-ч │0,22   │0,26  │
│050102  │Компрессоры передвижные с       │маш.-ч │0,27   │0,32  │
│        │двигателем внутреннего сгорания │       │       │      │
│        │давлением до 686 кПа            │       │       │      │
│        │(7 атм) 5 м3/мин                │       │       │      │
├────────┼────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                       │       │       │      │
│408-9300│Песок кварцевый ЛПК-5           │кг     │32     │38    │
└────────┴────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-06-003

Очистка поверхности щетками

Состав работ: 01. Очистка поверхности. 02. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

13-06-003-01 Очистка поверхности щетками

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │Единица│13-06- │
│ресурса │                                       │измер. │003-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч │0,9    │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,0    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-06-004

Обеспыливание поверхности

Состав работ: 01. Обеспыливание поверхности. 02. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 обеспыливаемой поверхности

13-06-004-01 Обеспыливание поверхности

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │Единица│13-06- │
│ресурса │                                       │измер. │004-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч │0,1    │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,0    │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАТЕРИАЛЫ                              │       │       │
│331305  │Пылесосы промышленные                  │маш.-ч │0,10   │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

РАЗДЕЛ 07. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСН 13-07-001

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
диаметром до 500 мм

Состав работ: 01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

               Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
               диаметром до 500 мм
13-07-001-01    бензином
13-07-001-02    уайт-спиритом
13-07-001-03    этиловым спиртом

┌─────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр   │Наименование элементов  │Еди-  │13-07- │13-07- │13-07-│
│ ресурса │         затрат         │ница  │001-01 │001-02 │001-03│
│         │                        │измер.│       │       │      │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1        │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│9,08   │9,08   │9,08  │
│         │строителей              │      │       │       │      │
│1.1      │Средний разряд работы   │      │3,2    │3,2    │3,2   │
│2        │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,03   │0,03   │0,03  │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │      │
│400001   │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02  │
│         │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │      │
│030101   │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401   │Лебедки электрические,  │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│         │тяговым усилием до      │      │       │       │      │
│         │5,79 (0,59) кН (т)      │      │       │       │      │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │      │
│101-0069 │Бензин авиационный Б-70 │т     │0,032  │-      │-     │
│101-1292 │Уайт-спирит             │т     │-      │0,032  │-     │
│101-1757 │Ветошь                  │кг    │5,0    │5,0    │5,0   │
│113-0180 │Спирт этиловый ректи-   │т     │-      │-      │0,032 │
│         │фикованный технический, │      │       │       │      │
│         │сорт I                  │      │       │       │      │
└─────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 13-07-002

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
диаметром свыше 500 мм

Состав работ: 01. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

               Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
               диаметром свыше 500 мм
13-07-002-01    бензином
13-07-002-02    уайт-спиритом
13-07-002-03    этиловым спиртом

┌─────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр   │Наименование элементов  │Еди-  │13-07- │13-07- │13-07-│
│ ресурса │         затрат         │ница  │002-01 │002-02 │002-03│
│         │                        │измер.│       │       │      │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1        │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│4,45   │4,45   │4,45  │
│         │строителей              │      │       │       │      │
│1.1      │Средний разряд работы   │      │3,2    │3,2    │3,2   │
│2        │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,03   │0,03   │0,03  │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │      │
│400001   │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02  │
│         │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │      │
│030101   │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│030401   │Лебедки электрические,  │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01  │
│         │тяговым усилием до      │      │       │       │      │
│         │5,79 (0,59) кН (т)      │      │       │       │      │
├─────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │      │
│101-0069 │Бензин авиационный Б-70 │т     │0,033  │-      │-     │
│101-1292 │Уайт-спирит             │т     │-      │0,033  │-     │
│101-1757 │Ветошь                  │кг    │5,0    │5,0    │5,0   │
│113-0180 │Спирт этиловый ректи-   │т     │-      │-      │0,033 │
│         │фикованный технический, │      │       │       │      │
│         │сорт I                  │      │       │       │      │
└─────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 13-08-001

Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Уплотнение штуцеров. 03. Контроль качества.

Измеритель: 1 шт.

               Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом:
13-08-001-01    на замазке "Арзамит-5"
13-08-001-02    на силикатной замазке
13-08-001-03    на эпоксидной замазке

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов  │Еди-  │13-08- │13-08- │13-08- │
│ресурса │         затрат         │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │
│        │                        │измер.│       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│2,35   │2,31   │2,48   │
│        │строителей              │      │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,5    │4,5    │4,5    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,08   │0,03   │0,13   │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,04   │0,01   │0,04   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,03   │0,01   │0,08   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00309│-      │-      │
│        │порошок                 │      │       │       │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00249│-      │-      │
│        │раствор                 │      │       │       │       │
│101-0030│Асбестовый шнур общего  │т     │0,00067│0,00067│0,00067│
│        │назначения (ШАОН-1) диа-│      │       │       │       │
│        │метром 18,0 - 25,0 мм   │      │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый  │т     │-      │0,00036│-      │
│        │технический, сорт I     │      │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кислото-│т     │-      │0,0058 │0,00459│
│        │упорной замазки         │      │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое │т     │-      │0,0024 │-      │
│        │каустическое            │      │       │       │       │
│113-0001│Аэросил, марка А-175    │т     │-      │-      │0,00009│
│113-0152│Полиэтиленполиамин      │т     │-      │-      │0,00017│
│        │(ПЭПА) технический,     │      │       │       │       │
│        │марка А                 │      │       │       │       │
│113-0163│Смола эпоксидная марки  │т     │-      │-      │0,00176│
│        │ЭД-20                   │      │       │       │       │
│113-0338│Дибутилфталат техничес- │т     │-      │-      │0,00017│
│        │кий, сорт 1             │      │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-002

Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Обмазка штуцеров замазкой. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 штуцер

               Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке:
13-08-002-01    керамическими
13-08-002-02    винипластовыми
13-08-002-03    дунитовыми
13-08-002-04    фарфоровыми

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-08- │13-08- │13-08- │13-08- │
│ресурса │         затрат         │ница  │002-01 │002-02 │002-03 │002-04 │
│        │                        │измер.│       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│3,02   │3,02   │3,02   │3,02   │
│        │строителей              │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,5    │4,5    │4,5    │4,5    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,06   │0,05   │0,06   │0,05   │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,03   │0,02   │0,03   │0,02   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,02   │0,02   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │       │
│113-0110│Натрий кремнефтористый  │т     │0,00047│0,00047│0,00047│0,00047│
│        │технический, сорт I     │      │       │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для         │т     │0,00749│0,00749│0,00749│0,00749│
│        │кислотоупорной замазки  │      │       │       │       │       │
│113-0170│Стекло натриевое жидкое │т     │0,00311│0,00311│0,00311│0,00311│
│        │каустическое            │      │       │       │       │       │
│103-1013│Трубы кислотоупорные    │кг    │4,88   │-      │-      │-      │
│        │керамические с растру-  │      │       │       │       │       │
│        │бами диаметром свыше    │      │       │       │       │       │
│        │100 мм 1 сорта          │      │       │       │       │       │
│113-0411│Трубы винипластовые     │кг    │-      │2,75   │-      │-      │
│113-0363│Трубы кислотоупорные    │т     │-      │-      │0,00488│-      │
│        │дунитовые               │      │       │       │       │       │
│113-0364│Трубы кислотоупорные    │т     │-      │-      │-      │0,00458│
│        │фарфоровые              │      │       │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-003

Защита штуцеров вкладышами на замазке "Арзамит-5"

Состав работ: 01. Приготовление замазки. 02. Обмазка штуцеров замазкой. 03. Установка вкладышей. 04. Контроль качества.

Измеритель: 1 шт.

               Защита штуцеров вкладышами на замазке "Арзамит-5":
13-08-003-01    керамическими
13-08-003-02    графитовыми
13-08-003-03    дунитовыми
13-08-003-04    фарфоровыми
13-08-003-05    из пропитанного графитопласта

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-08- │13-08- │13-08- │13-08- │13-08- │
│ресурса │         затрат         │ница  │003-01 │003-02 │003-03 │003-04 │003-05 │
│        │                        │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│3,07   │3,07   │3,08   │3,08   │3,07   │
│        │строителей              │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,5    │4,5    │4,5    │4,5    │4,5    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,08   │0,08   │0,09   │0,09   │0,09   │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным сметным  нормам│
│на  строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002│
│N 127)                                                                          │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,03   │0,03   │0,03   │0,03   │0,03   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,04   │0,04   │0,05   │0,05   │0,05   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │       │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00401│0,00401│0,00401│0,00401│0,00401│
│        │порошок                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00321│0,00321│0,00321│0,00321│0,00321│
│        │раствор                 │      │       │       │       │       │       │
│103-1013│Трубы кислотоупорные    │кг    │4,88   │-      │-      │-      │-      │
│        │керамические с растру-  │      │       │       │       │       │       │
│        │бами диаметром свыше    │      │       │       │       │       │       │
│        │100 мм 1 сорта          │      │       │       │       │       │       │
│113-0412│Трубы из пропитанного   │кг    │-      │3,19   │-      │-      │-      │
│        │графита                 │      │       │       │       │       │       │
│113-0363│Трубы кислотоупорные    │т     │-      │-      │0,00488│-      │-      │
│        │дунитовые               │      │       │       │       │       │       │
│113-0364│Трубы кислотоупорные    │т     │-      │-      │-      │0,00458│-      │
│        │фарфоровые              │      │       │       │       │       │       │
│113-0413│Трубы из графитопласто- │кг    │-      │-      │-      │-      │3,69   │
│        │вых материалов марки    │      │       │       │       │       │       │
│        │АТМ-1                   │      │       │       │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-004

Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5"

Состав работ: 01. Очистка швов с обработкой раствором кислоты. 02. Приготовление замазки. 03. Промазка швов замазкой. 04. Заполнение швов замазкой. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

               Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит-5" при
               укладке:
13-08-004-01    плитки кислотоупорной керамической, глубиной
                заполнения швов 15 мм
13-08-004-02    кирпича кислотоупорного плашмя, глубиной заполнения
                швов 20 мм
13-08-004-03    кирпича кислотоупорного на ребро, глубиной заполнения
                швов 20 мм
13-08-004-04    кирпича кислотоупорного в кирпич, глубиной заполнения швов
                20 мм

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │Еди-  │13-08- │13-08- │13-08- │13-08- │
│ресурса │         затрат         │ница  │004-01 │004-02 │004-03 │004-04 │
│        │                        │измер.│       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│1,98   │1,98   │2,48   │3,44   │
│        │строителей              │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,6    │4,6    │4,6    │4,6    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,04   │0,04   │0,06   │0,07   │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,02   │0,02   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,02   │0,02   │0,03   │0,04   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │       │
│113-0044│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00086│0,00179│0,00257│0,00317│
│        │порошок                 │      │       │       │       │       │
│113-0045│Замазка "Арзамит-5":    │т     │0,00069│0,00144│0,00205│0,00254│
│        │раствор                 │      │       │       │       │       │
│113-0072│Кислота соляная техни-  │т     │0,00001│0,00001│0,00001│0,00001│
│        │ческая                  │      │       │       │       │       │
│113-0180│Спирт этиловый ректифи- │т     │0,00004│0,00007│0,00012│0,00015│
│        │кованный технический,   │      │       │       │       │       │
│        │сорт I                  │      │       │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-005

Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой

Состав работ: 01. Очистка швов. 02. Приготовление замазки. 03. Промазка швов замазкой. 04. Заполнение швов замазкой. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 06. Контроль качества.

Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

               Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при
               укладке
13-08-005-01    плитки кислотоупорной керамической, глубиной
                заполнения швов 15 мм
13-08-005-02    кирпича кислотоупорного плашмя, глубиной заполнения
                швов 20 мм
13-08-005-03    кирпича кислотоупорного на ребро, глубиной заполнения
                швов 20 мм

┌────────┬────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов  │Еди-  │13-08- │13-08- │13-08- │
│ресурса │         затрат         │ница  │005-01 │005-02 │005-03 │
│        │                        │измер.│       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч│2,12   │2,39   │3,76   │
│        │строителей              │      │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │      │4,6    │4,9    │4,9    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч│0,06   │0,09   │0,11   │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч│0,01   │0,03   │0,03   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│      │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч│0,04   │0,05   │0,07   │
│        │передвижные 80 л        │      │       │       │       │
├────────┼────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │      │       │       │       │
│113-0001│Аэросил, марка А-175    │т     │0,00003│0,00005│0,00008│
│113-0003│Ацетон технический,     │т     │0,00007│0,00015│0,00022│
│        │сорт I                  │      │       │       │       │
│113-0163│Смола эпоксидная марки  │т     │0,0005 │0,00104│0,00148│
│        │ЭД-20                   │      │       │       │       │
│113-0310│Порошок N 2 для кислото-│т     │0,00012│0,00248│0,00356│
│        │упорной замазки         │      │       │       │       │
│113-0338│Дибутилфталат техничес- │т     │0,00005│0,0001 │0,00015│
│        │кий, сорт 1             │      │       │       │       │
│113-0152│Полиэтиленполиамин      │т     │0,00005│0,0001 │0,00015│
│        │(ПЭПА) технический,     │      │       │       │       │
│        │марка А                 │      │       │       │       │
└────────┴────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-006

Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

Состав работ: 01. Контроль за температурным режимом и степенью отверждения покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности

13-08-006-01 Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

┌────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат    │Единица│ 13-08- │
│ресурса │                                      │измер. │ 006-01 │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей      │чел.-ч │1,7     │
│1.1     │Средний разряд работы                 │       │3,0     │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                    │       │        │
│331420  │Электрокалориферы производительностью │маш.-ч │1,7     │
│        │1000 м3/час                           │       │        │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

Таблица ГЭСН 13-08-007

Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом

Состав работ: 01. Проверка качества резинового покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности

13-08-007-01 Проверка качества резинового покрытия

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │    Наименование элементов затрат      │Единица│13-08- │
│ресурса │                                       │измер. │007-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч │2,27   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,2    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-008

Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Состав работ: 01. Окисловка швов футеровки. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 швов

13-08-008-01 Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │Единица│13-08- │
│ресурса │                                       │измер. │008-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч │9,37   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,9    │
│2       │Затраты труда машинистов               │чел.-ч │0,01   │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью  │маш.-ч │0,01   │
│        │до 5 т                                 │       │       │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                              │       │       │
│113-0071│Кислота серная техническая улучшенная  │т      │0,053  │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 13-08-009

Шлифовка бетонных поверхностей

Состав работ: 01. Шлифовка бетонных поверхностей. 02. Контроль качества.

Измеритель: 100 м2 шлифуемой поверхности

13-08-009-01 Шлифовка бетонных поверхностей

┌────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат    │Единица│13-08-  │
│ресурса │                                      │измер. │009-01  │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей      │чел.-ч │80,04   │
│1.1     │Средний разряд работы                 │       │3,5     │
│2       │Затраты труда машинистов              │чел.-ч │2,09    │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                    │       │        │
│050102  │Компрессоры передвижные с двигателем  │маш.-ч │2,09    │
│        │внутреннего сгорания давлением до     │       │        │
│        │686 кПа (7 атм) 5 м3/мин              │       │        │
│340312  │Машины мозаично-шлифовальные          │маш.-ч │32,0    │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                             │       │        │
│101-9130│Карборунд                             │кг     │2,0     │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

Таблица ГЭСН 13-08-010

Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя
кварцевым песком

Состав работ: 01. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком.

Измеритель: 1 м2 поверхности

13-08-010-01    Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя
                кварцевым песком

┌────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат    │Единица│13-08-  │
│ресурса │                                      │измер. │010-01  │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей      │чел.-ч │0,2     │
│1.1     │Средний разряд работы                 │       │3,0     │
│2       │Затраты труда машинистов              │чел.-ч │0,03    │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным   нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                    │       │        │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью │маш.-ч │0,02    │
│        │до 5 т                                │       │        │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                    │маш.-ч │0,01    │
│030401  │Лебедки электрические, тяговым усилием│маш.-ч │0,01    │
│        │до 5,79 (0,59) кН (т)                 │       │        │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                             │       │        │
│408-9300│Песок кварцевый ЛПК-5                 │кг     │4,12    │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

Таблица ГЭСН 13-08-011

Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Состав работ: 01. Налив и слив воды. 02. Контроль покрытия после испытания.

Измеритель: 1 м3 воды

13-08-011-01    Испытание на непроницаемость полиизобутиленового
                покрытия наливом воды

┌────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат    │Единица│13-08-  │
│ресурса │                                      │измер. │011-01  │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей      │чел.-ч │0,68    │
│1.1     │Средний разряд работы                 │       │3,0     │
├────────┼──────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                             │       │        │
│411-0001│Вода                                  │м3     │1,0     │
└────────┴──────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

Таблица ГЭСН 13-08-012

Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов
внутри аппаратов

Состав работ: 01. Установка и сборка элементов лесов. 02. Устройство настилов, ограждений, ходовых лестниц. 03. Подъем элементов на необходимую высоту. 04. Разборка лесов со спуском, сортировкой и укладкой элементов в штабель.

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции лесов

               Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов
               внутри аппаратов:
13-08-012-01    высотой до 20 м
13-08-012-02    на каждые 2 м при изменении высоты лесов добавлять
                или исключать к норме 13-08-012-01

┌─────────┬──────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов затрат │Единица│13-08- │13-08- │
│ ресурса │                              │измер. │012-01 │012-02 │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-строи-  │чел.-ч │61,41  │6,14   │
│         │телей                         │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы         │       │3,1    │3,1    │
│2        │Затраты труда машинистов      │чел.-ч │2,28   │0,29   │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые грузо-    │маш.-ч │2,28   │0,29   │
│         │подъемностью до 5 т           │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ                     │       │       │       │
│201-0800 │Комплект лесов металлических  │компл. │0,07   │0,01   │
│         │трубчатых на хомутах (100 м2  │       │       │       │
│         │вертикальной проекции) без    │       │       │       │
│         │щитов настила                 │       │       │       │
│203-0514 │Щиты настила                  │м2     │40,50  │5,10   │
└─────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

РАЗДЕЛ 09. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица ГЭСН 13-09-001

Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке
алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм

Состав работ: 01. Нанесение покрытия методом электрометаллизации.

Измеритель: 1 м2 покрытия

               Металлизация при производстве работ на строительно-
               монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром
               до 1,8 мм:
13-09-001-01    плоских наружных поверхностей
13-09-001-02    криволинейных наружных поверхностей
13-09-001-03    металлоконструкций решетчатых
13-09-001-04    внутренних поверхностей емкостей
13-09-001-05    наружных сварных монтажных швов
13-09-001-06    внутренних сварных монтажных швов
13-09-001-07    мелких деталей
13-09-001-08    трубопроводов (поворотное положение) диаметром до
                100 мм
13-09-001-09    трубопроводов (поворотное положение) диаметром
                до 500 мм
13-09-001-10    трубопроводов (поворотное положение) диаметром
                свыше 500 мм
13-09-001-11    стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм
13-09-001-12    стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм
13-09-001-13    стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм
13-09-001-14    при производстве работ в мастерской плоских
                поверхностей
13-09-001-15    при производстве работ в мастерской мелких деталей

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-09- │13-09- │13-09- │13-09- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-01 │001-02 │001-03 │001-04 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│0,78   │1,16   │2,76   │1,25   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9    │4,9    │4,9    │4,9    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│0,58   │0,82   │1,95   │0,88   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным│
│нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,  утв.  Постановлением│
│Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                                      │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,03   │0,03   │0,06   │0,03   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│331200  │Установки электроме-  │маш.-ч│0,27   │0,39   │0,94   │0,42   │
│        │таллизационные        │      │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │0,0002 │0,0002 │0,0005 │0,0002 │
│113-0154│Проволока алюминиевая │т     │0,00061│0,00061│0,00151│0,00061│
│        │(АМЦ) диаметром       │      │       │       │       │       │
│        │1,4 - 1,8 мм          │      │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов│Единица│13-09- │13-09- │13-09- │
│ ресурса │        затрат        │ измер.│001-05 │001-06 │001-07 │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-│чел.-ч │1,19   │1,35   │1,29   │
│         │строителей            │       │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы │       │4,9    │4,9    │4,9    │
│2        │Затраты труда машинис-│чел.-ч │0,88   │0,98   │0,94   │
│         │тов                   │       │       │       │       │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным  нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,   утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │       │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые   │маш.-ч │0,05   │0,05   │0,05   │
│         │грузоподъемностью до  │       │       │       │       │
│         │5 т                   │       │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч │0,01   │0,01   │0,01   │
│331200   │Установки электроме-  │маш.-ч │0,41   │0,46   │0,44   │
│         │таллизационные        │       │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ             │       │       │       │       │
│101-1292 │Уайт-спирит           │т      │0,00036│0,00036│0,00042│
│113-0154 │Проволока алюминиевая │т      │0,0011 │0,0011 │0,00126│
│         │(АМЦ) диаметром       │       │       │       │       │
│         │1,4 - 1,8 мм          │       │       │       │       │
└─────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр   │Наименование элементов│Единица│13-09- │13-09- │13-09- │
│ ресурса │        затрат        │ измер.│001-08 │001-09 │001-10 │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1        │Затраты труда рабочих-│чел.-ч │1,29   │1,09   │0,97   │
│         │строителей            │       │       │       │       │
│1.1      │Средний разряд работы │       │4,9    │4,9    │4,9    │
│2        │Затраты труда машинис-│чел.-ч │0,94   │0,80   │0,71   │
│         │тов                   │       │       │       │       │
│(в  ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным  элементным│
│сметным  нормам   на   строительные  работы.  Выпуск   1,   утв.│
│Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)                 │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3        │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │       │       │       │       │
│400001   │Автомобили бортовые   │маш.-ч │0,05   │0,05   │0,04   │
│         │грузоподъемностью до  │       │       │       │       │
│         │5 т                   │       │       │       │       │
│030101   │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч │0,01   │0,01   │0,01   │
│331200   │Установки электроме-  │маш.-ч │0,44   │0,37   │0,33   │
│         │таллизационные        │       │       │       │       │
├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4        │МАТЕРИАЛЫ             │       │       │       │       │
│101-1292 │Уайт-спирит           │т      │0,00036│0,00031│0,00031│
│113-0154 │Проволока алюминиевая │т      │0,00127│0,0011 │0,00093│
│         │(АМЦ) диаметром       │       │       │       │       │
│         │1,4 - 1,8 мм          │       │       │       │       │
└─────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬──────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│Еди-  │13-09- │13-09- │13-09- │13-09- │13-09- │
│ресурса │        затрат        │ница  │001-11 │001-12 │001-13 │001-14 │001-15 │
│        │                      │измер.│       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│1,80   │1,55   │1,29   │0,37   │0,93   │
│        │строителей            │      │       │       │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │      │4,9    │4,9    │4,9    │4,9    │4,9    │
│2       │Затраты труда машинис-│чел.-ч│1,32   │1,12   │0,94   │0,30   │0,67   │
│        │тов                   │      │       │       │       │       │       │
│(в ред.  Изменений  и дополнений  к Государственным элементным сметным  нормам│
│на   строительные   работы.  Выпуск 1,  утв.  Постановлением  Госстроя  РФ  от│
│15.10.2002 N 127)                                                             │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │       │       │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│0,07   │0,05   │0,05   │0,03   │0,02   │
│        │грузоподъемностью до  │      │       │       │       │       │       │
│        │5 т                   │      │       │       │       │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т    │маш.-ч│0,03   │0,01   │0,01   │0,01   │0,01   │
│331200  │Установки электроме-  │маш.-ч│0,61   │0,53   │0,44   │0,13   │0,32   │
│        │таллизационные        │      │       │       │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │      │       │       │       │       │       │
│101-1292│Уайт-спирит           │т     │0,00045│0,0004 │0,00036│0,0002 │0,00042│
│113-0154│Проволока алюминиевая │т     │0,00135│0,0012 │0,0011 │0,00061│0,00126│
│        │(АМЦ) диаметром       │      │       │       │       │       │       │
│        │1,4 - 1,8 мм          │      │       │       │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

РАЗДЕЛ 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА
В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

Таблица ГЭСН 13-10-001

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола
в помещениях с агрессивными средами

Состав работ: 01. Приготовление рабочего состава полимерной композиции. 02. Нанесение лицевого слоя. 03. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя.

Измеритель: 100 м2 поверхности

               Нанесение лицевого покрытия при устройстве
               монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:
13-10-001-01    толщиной лицевого покрытия 1 мм
13-10-001-02    толщиной лицевого покрытия 2 мм
13-10-001-03    толщиной лицевого покрытия 3 мм

┌────────┬────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов  │Единица│13-10- │13-10-│13-10- │
│ресурса │        затрат          │ измер.│001-01 │001-02│001-03 │
├────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч │63,10  │94,67 │126,33 │
│        │строителей              │       │       │      │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │       │4,0    │4,0   │4,0    │
│2       │Затраты труда машинистов│чел.-ч │3,82   │5,02  │6,22   │
├────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │       │       │      │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч │0,26   │0,27  │0,28   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│       │       │      │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т      │маш.-ч │0,08   │0,11  │0,14   │
│030401  │Лебедки электрические,  │маш.-ч │0,04   │0,05  │0,06   │
│        │тяговым усилием до      │       │       │      │       │
│        │5,79 (0,59) кН (т)      │       │       │      │       │
│110900  │Растворосмесители       │маш.-ч │3,48   │4,64  │5,80   │
│        │передвижные 80 л        │       │       │      │       │
├────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │       │       │      │       │
│113-9058│Композиция полимерная   │кг     │132,23 │264,46│396,69 │
└────────┴────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘