Утверждены и введены в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 22 сентября 2003 г. N 167

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-02-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

СБОРНИК N 2

ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ

Срок введения в действие
22 сентября 2003 года

Разработаны ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (В.И. Корецкий, О.Б. Кучер) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).
Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьдемьянский).
Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
Утверждены и введены в действие с 22 сентября 2003 года Постановлением Госстроя России от 22 сентября 2003 года N 167.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов и материальных ресурсов) при выполнении горновскрышных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов и материальных ресурсов) при выполнении горновскрышных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов, и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости строительных работ.
1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств федерального бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.
1.3. Настоящий сборник состоит из отделов:
01. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами;
02. Разработка грунта скреперами.
1.4. При разработке ГЭСН потребность в строительных машинах и механизмах определена по проекту производства работ или типовым технологическим картам трудовых процессов.
При составлении ГЭСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Госстроя России.
1.5. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение горновскрышных работ, осуществляемых при строительстве разрезов по добыче угля и сланца, карьеров по разработке руд черных и цветных металлов, химического сырья и нерудных строительных материалов, а также при реконструкции действующих разрезов (карьеров) или вскрытии нижних горизонтов, в том числе сооружение железнодорожных путей и автомобильных дорог в пределах забоя и на отвале.
1.6. Классификация грунтов по трудности разработки приведена в табл. 1.

Таблица 1

N 
п/п	Наименование (характеристика) 
грунтов           	Средняя   
плотность 
в естест- 
венном    
залегании,
кг/м3     	Разработка грунта	
			экскава- 
торами   	скрепе-
рами   	
			категория
грунтов 	группы 
грунтов	
1 	2               	3   	4    	5   	
1  	Алевролиты:                    				
	а) низкой прочности           	1500      	1        	-      	
	б) малопрочные                	2200      	3        	-      	
2  	Андезиты, средней прочности    	2400      	4        	-      	
3  	Аргиллиты:                     				
	а) крепкий плитчатый,         
малопрочный                    	2000      	3        	-      	
	б) массивный, средней         
прочности                      	2200      	4        	-      	
4  	Бокситы:                       				
	а) малопрочные                	2000      	3        	-      	
	б) прочные                    	2600      	4        	-      	
5  	Габбро, габбродиабазы и        
габродиориты:                  				
	а) крупнозернистые, средне-   
зернистые и мелкозернистые     
выветрелые, средней прочности  	2600      	4        	-      	
	б) крупнозернистые и          
среднезернистые не затронутые  
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
	в) мелкозернистые и микро-    
зернистые не затронутые        
выветриванием, очень прочные   	3200      	5        	-      	
6  	Гипс, малопрочный              	2200      	3        	-      	
7  	Глина:                         				
	а) бентонитовая               	1300      	2        	2      	
	б) бейделитовая               	2000      	3        	-      	
	в) мягкопластичная и          
тугопластичная                 	1800      	3        	2      	
	г) полутвердая и твердая      	2000      	3        	-      	
	д) полутвердая и твердая с    
валунами массой до 50 кг       	2000      	3        	-      	
8  	Гравий и галька:               				
	а) размером до 80 мм          	1750      	1        	2      	
	б) то же, размером более 80 мм
или с примесью валунов весом   
до 10 кг                       	1950      	3        	-      	
9  	Грандиориты:                   				
	а) крупнозернистые, средне-   
зернистые и мелкозернистые     
выветрелые, средней прочности  	2600      	4        	-      	
	б) крупнозернистые и средне-  
зернистые, не затронутые       
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
	в) мелкозернистые и микро-    
зернистые, не затронутые       
выветриванием, очень прочные   	3200      	5        	-      	
10 	Граниты:                       				
	а) крупнозернистые, средне-   
зернистые и мелкозернистые     
выветрелые, средней прочности  	2600      	4        	-      	
	б) крупнозернистые и средне-  
зернистые, не затронутые       
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
	в) мелкозернистые и микро-    
зернистые, не затронутые       
выветриванием, очень прочные   	3200      	5        	-      	
11 	Грунт растительный:            				
	а) без корней и с корнями     
диаметром до 30 мм             	1100      	1        	1      	
	б) с корнями диаметром более  
30 мм и с примесью гальки,     
гравия и щебня                 	1400      	1        	1      	
12 	Джеспилиты, очень прочные      	3500      	5        	-      	
13 	Диабазы:                       				
	а) выветрелые, малопрочные    	2600      	3        	-      	
	б) крупнозернистые и средне-  
зернистые, не затронутые       
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
14 	Диориты:                       				
	а) крупнозернистые, средне-   
зернистые и мелкозернистые     
выветрелые, средней прочности  	2600      	4        	-      	
	б) крупнозернистые и средне-  
зернистые, не затронутые       
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
	в) мелкозернистые и микро-    
зернистые, не затронутые       
выветриванием, очень прочные   	3200      	5        	-      	
15 	Доломит:                       				
	а) мягкий, пористый, вывет-   
релый, средней прочности       	2700      	4        	-      	
	б) плотный, крепкий, не затро-
нутый выветриванием, прочный   	2850      	4        	-      	
16 	Дресва изверженных пород,      
скарнов и мартитовых руд,      
малопрочные                    	1800      	2        	-      	
17 	Дуниты разрушенные, малопрочные	2100      	3        	-      	
18 	Железняки:                     				
	а) бурые мягкие               	1750      	2        	-      	
	б) то же, плотные             	2000      	3        	-      	
	в) магнитные с прослойками    
скары                          	4000      	5        	-      	
19 	Змеевики (серпентины):         				
	а) низкой прочности           	1750      	2        	-      	
	б) сетчатые слаборазрушенные  
малопрочные                    	1800      	3        	-      	
	в) выветрелые, средней        
прочности                      	2400      	4        	-      	
	г) окварцованные, прочные     	2600      	4        	-      	
20 	Известняк:                     				
	а) ракушечник, слабосцемен-   
тированный, малопрочный        	1200      	3        	-      	
	б) то же, кристаллический     
разрушенный и валунистый,      
средней прочности              	2000      	3        	-      	
	в) мраморизованный крепкий,   
прочный                        	2700      	4        	-      	
	г) доломитизированный и       
окварцованный, очень прочный   	3000      	4        	-      	
21 	Кварциты:                      				
	а) сланцевые выветрелые,      
средней прочности              	2500      	4        	-      	
	б) сланцевые и без сланце-    
ватости, прочные               	2700      	4        	-      	
	в) мелкозернистые, очень      
прочные                        	3000      	5        	-      	
	г) магнетитовые и магнетито-  
мартитовые мелкозернистые      
крепкие, очень прочные         	3400      	5        	-      	
22 	Кератофиры, средней прочности  	2600      	4        	-      	
23 	Конгломерат:                   				
	а) слабосцементированный,     
малопрочный                    	1900      	3        	-      	
	б) из осадочных пород на      
глинистом и известковом        
цементе, средней прочности     	2200      	3        	-      	
	в) то же, на кремнистом       
цементе, прочный               	2600      	3        	-      	
	г) с галькой из изверженных   
пород на известковом и крем-   
нистом цементе, прочный        	2900      	4        	-      	
24 	Лесс:                          				
	а) мягкий, без примесей       	1600      	1        	1      	
	б) мягкопластичный, с примесью
гравия или гальки              	1800      	2        	2      	
	в) твердый                    	1800      	3        	2      	
25 	Магнезит кристаллический       
плотный                        	3000      	4        	-      	
26 	Мел:                           				
	а) мягкий, малопрочный        	1750      	2        	-      	
	б) плотный, средней прочности 	2400      	3        	-      	
27 	Мергель:                       				
	а) мягкий, малопрочный        	1900      	3        	-      	
	б) твердый, средней прочности 	2400      	3        	-      	
28 	Монцениты окварцованные,       
прочные                        	2100      	4        	-      	
29 	Морена мягкопластичная и туго- 
пластичная с примесью валунов  	2000      	3        	-      	
30 	Нонтрониты и нонтронитизиро-   
ванные породы и руды           	1700      	2        	-      	
31 	Пемза                          	1100      	3        	-      	
32 	Перидотиты разрушенные,        
малопрочные                    	2100      	3        	-      	
33 	Песок:                         				
	а) без примесей               	1500      	1        	2      	
	б) с примесью гальки, гравия  
или щебня                      	1650      	1        	2      	
	в) глауконитовый, кварцево-   
полевошпатный и др.            	1800      	1        	2      	
	г) кварцево-глауконитовый с   
желваками фосфорита            	2000      	2        	-      	
34 	Песчаник:                      				
	а) опоковидный малопрочный    	1900      	3        	-      	
	б) выветрелый, трещиноватый и 
на глинистом цементе, средней  
прочности                      	2200      	3        	-      	
	в) крепкий на известковом     
кварцевом некремнистом цементе,
прочный                        	2600      	4        	-      	
35 	Пироксениты, очень прочные     	3000      	5        	-      	
36 	Порфириты, средней прочности   	2600      	4        	-      	
37 	Продукты разрушения ультра-    
основных пород, в том числе    
слабый сиалит, малопрочные     	1900      	2        	-      	
38 	Роговики железистые плотные,   
очень прочные                  	2900      	4        	-      	
39 	Руды:                          				
	а) ашаритовые плотные         	1700      	2        	-      	
	б) баритовые брекчиевидные    	2500      	3        	-      	
	в) гидрогематитовые           	2800      	4        	-      	
	г) колчеданные брекчиевидные  
с содержанием пирита до 35%    	3200      	5        	-      	
	д) то же, до 80%              	4200      	5        	-      	
	е) то же, до 95%              	4600      	5        	-      	
	ж) магнетитовые бедные        	2800      	4        	-      	
	з) магнетито-гематитовые      
мелкозернистые                 	2700      	5        	-      	
	и) марганцевые карбонатные    
слабые                         				
	к) то же, плотные монолитные  	2300      	3        	-      	
	л) марганцевые окисные        	2000      	2        	-      	
	м) марганцево-песчанистые     
окисные                        	1600      	1        	2      	
	н) мартитовые                 	2800      	3        	-      	
	о) мартитовые рыхлые с        
пропластками крепких пород     
с содержанием железа до 50%    
(бедные)                       	2800      	3        	-      	
	п) то же, с содержанием железа
более 50%                      	3500      	3        	-      	
	р) медные (порфировые,        
молибденовые и песчанистые)    	2700      	4        	-      	
	с) медно-никелевые            	3000      	4        	-      	
	т) охристые валунистые        	1900      	2        	-      	
	у) свинцово-цинковые          	2900      	4        	-      	
	ф) свинцово-цинковые баритовые	3600      	5        	-      	
	х) сидерито-мартитовые плотные	3500      	5        	-      	
	ц) сфеновые                   	3100      	4        	-      	
	ч) хромитовые рыхлые          	2100      	3        	-      	
	ш) хромитовые мелкозернистые  	4000      	5        	-      	
40 	Серпентиниты:                  				
	а) выщелоченные, малопрочные  	2100      	3        	-      	
	б) окварцованные, средней     
прочности                      	2600      	4        	-      	
	в) дунитовые, очень прочные   	3200      	5        	-      	
41 	Сиениты:                       				
	а) крупнозернистые, средне-   
зернистые и мелкозернистые     
выветрелые, средней прочности  	2600      	4        	-      	
	б) крупнозернистые и средне-  
зернистые, не затронутые       
выветриванием, прочные         	2800      	4        	-      	
	в) мелкозернистые и микро-    
зернистые, не затронутые       
выветриванием, очень прочные   	3200      	5        	-      	
42 	Скарны магнетитовые крепкие,   
средней прочности              	2500      	4        	-      	
43 	Сланцы:                        				
	а) горючие без примесей,      
малопрочные                    	1650      	3        	-      	
	б) горючие с примесью породы  
(при валовой выемке),          
малопрочные                    	1750      	3        	-      	
	в) сильно ожелезненные и      
окремненные средней прочности  	2100      	3        	-      	
	г) окварцованные, слюдяные,   
прочные                        	2300      	3        	-      	
	д) крепкие рогообманковые,    
хлоритовые и талькохлоритовые, 
прочные                        	2700      	4        	-      	
44 	Солончак:                      				
	а) мягкий                     	1600      	1        	1      	
	б) твердый                    	1800      	3        	-      	
45 	Суглинок:                      				
	а) легкий и лессовидный без   
примесей                       	1600      	1        	1      	
	б) легкий и лессовидный с     
примесью щебня, гальки или     
гравия до 10% по объему        	1700      	1        	1      	
	в) то же, с примесью свыше 10%
по объему                      	1750      	2        	2      	
	г) тяжелый без примесей и с   
примесью щебня, гальки или     
гравия до 10% по объему        	1750      	2        	2      	
	д) то же, с примесью свыше 10%
по объему и с валунами массой  
до 50 кг                       	1950      	3        	-      	
46 	Супесь:                        				
	а) пластичная, без примесей   	1600      	1        	2      	
	б) то же, с примесью гальки,  
гравия и щебня до 10% от объема	1650      	1        	2      	
	в) то же с примесью свыше 10% 
от объема                      	1850      	2        	2      	
47 	Торф:                          				
	а) без корней                 	900       	1        	1      	
	б) с корнями диаметром        
до 30 мм                       	1100      	1        	1      	
	в) с корнями диаметром более  
30 мм                          	1400      	2        	-      	
48 	Трепел:                        				
	а) слабый                     	1550      	4        	-      	
	б) плотный                    	1800      	5        	-      	
49 	Туф, малопрочный               	1100      	3        	-      	
50 	Туфогенные породы, средней     
прочности                      	2600      	4        	-      	
51 	Угли:                          				
	а) бурые и слабые каменные    	1300      	2        	2      	
	б) каменные средней крепости  	1500      	3        	-      	
	в) каменные крепкие и         
антрациты                      	1750      	3        	-      	
51 	г) каменные с прослойками     
углистых сланцев, глин и       
"плиты"                        	2000      	3        	-      	
52 	Уртиты, очень прочные          	3000      	4        	-      	
53 	Фосфоритная плита, средней     
прочности                      	2350      	4        	-      	
54 	Щебень:                        				
	а) с размером частиц до 150 мм	1950      	2        	-      	
	б) с размером частиц до 40 мм 	1750      	1        	-      	

1.7. Нормами сборника не учтено и дополнительно следует нормировать:
а) рыхление грунтов 3 - 5 категорий по сборнику ГЭСН-2001-03 "Буровзрывные работы";
б) сооружение откаточных железнодорожных путей от забоя до отвала по сборнику ГЭСН-2001-28 "Железные дороги";
в) сооружение автомобильных дорог по сборнику ГЭСН-2001-27 "Автомобильные дороги";
г) транспортирование грунтов от забоя до отвала с использованием железнодорожного или автомобильного транспорта.
1.8. В нормах учтен, но в составе работ не приводится весь комплекс работ по разработке и отвалообразованию грунта, включая:
- прием и сдачу машин;
- их смазку, мелкий и профилактический ремонт;
- подготовку забоя с перекидкой негабарита;
- передвижку машин в забое и на отвалах;
- перемещение экскаваторов в безопасное место перед взрывными работами;
- планировку подошвы забоя, отвала и основания под транспортные железнодорожные пути и автодороги;
- очистку ковшей экскаваторов, конвейеров, ходовых частей машин, кузовов вагонов и автомобилей-самосвалов, подъездных загрузочных и разгрузочных площадок;
- отсыпку трассы под железнодорожные пути по мере продвигания забоя;
- устройство и содержание водоотводных канав в забое и на отвале;
- водоотлив с подошвы забоя до ближайшей водоотводной канавы;
- перемещение, ремонт и содержание в исправном состоянии железнодорожных путей, осветительных и контактных сетей;
- ремонт и содержание в исправном состоянии дорог для транспортирования грунтов автомобилями-самосвалами и самоходными скреперами;
- перемещение автодорог из инвентарных железобетонных плит в забое и на отвале;
- пылеподавление;
- перемещение и содержание ЛЭП в забое и на отвале, включая передвижные приключательные пункты и другие работы.
1.9. В нормах предусмотрена разработка грунтов естественной влажности. При разработке влажных и вязких сильно налипающих на ковш экскаватора грунтов следует применять коэффициенты согласно п. 3.1 Технической части.
1.10. В нормах предусмотрена разработка грунта фронтальным забоем. При разработке грунта тупиковым забоем следует применять коэффициенты согласно п. 3.2 Технической части.
1.11. К нормам табл. с 02-01-008 по 02-01-010 следует применять коэффициенты согласно пп. 3.7 и 3.8 Технической части.
1.12. В таблицах 02-01-015, 02-01-016, 02-01-017 (нормы с 01 по 15), 02-01-018 (нормы с 01 по 15), 02-01-019 (нормы с 01 по 15), 02-01-020 (нормы с 01 по 15), 02-01-021 (нормы с 01 по 05), 02-01-022 (нормы с 01 по 05) приняты экскаваторы с нормальным рабочим оборудованием.
1.13. Техническая часть настоящего сборника распространяется на все последующие дополнения к нему, если иное не оговорено в дополнении.
1.14. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы горновскрышных работ определяются по проектным данным в плотном теле.

3. Коэффициенты к сметным нормам

N 
п/п	Условия применения      	Номера   
таблиц   	Коэффициенты  	
			к нормам
затрат  
труда   
рабочих-
строите-
лей     	к нор- 
мам    
эксплу-
атации 
машин  	
3.1	При разработке грунтов 1, 2 и 
3 категорий, налипающих на    
стенки и зубья ковша экскава- 
тора, а также мерзлых грунтов 
всех категорий, разрабаты-    
ваемых при положительной      
температуре наружного воздуха 	02-01-001 - 
02-01-022   	1,11    	1,11   	
3.2	При работе экскаваторов в     
тупиковом забое:              				
	- при одной выставке вагонов 	02-01-008 - 
02-01-010   	0,96    	1,09   	
	- при двух выставках вагонов 	02-01-008 - 
02-01-010   	0,98    	1,18   	
	- при автомобильном          
транспорте                    	02-01-015 - 
02-01-022   	1,1     	1,09   	
3.3	При работе экскаваторов на    
уступах:                      				
	- ниже трехкратной высоты    
ковша                         	02-01-001 - 
02-01-003   	1,11    	1,11   	
	- при зачистке рудного тела  
(до вскрыши)                  	02-01-008 - 
02-01-010   	0,99    	1,11   	
	при верхнем черпании         	02-01-015 - 
02-01-022   	1,1     	1,11   	
3.4	При переэкскавации грунтов    
1 - 4 категорий               	02-01-001 - 
02-01-003   	0,91    	0,91   	
3.5	При перевозке грунта электри- 
фицированным транспортом      	02-01-008 - 
02-01-010   	1,06    	1,02   	
3.6	При работе на неустойчивой    
почве с устройством настила   	02-01-001 - 
02-01-022   	1,06    	1,06   	
3.7	При расстоянии разминовки от  
забоя:                        				
	до 500 м                     	02-01-008 - 
02-01-010   	0,74    	0,97   	
	501 - 1000 м                 	02-01-008 - 
02-01-010   	1       	1      	
	1001 - 2000 м                	02-01-008 - 
02-01-010   	1,53    	1,11   	
	свыше 2000 м                 	02-01-008 - 
02-01-010   	2       	1,2    	
3.8	При вместимости состава:      				
	111 - 120 м3                 	02-01-008 - 
02-01-010   	1,24    	1,54   	
	201 - 230 м3                 	02-01-008 - 
02-01-010   	1,09    	1,2    	
	301 - 350 м3                 	02-01-008 - 
02-01-010   	1,03    	1,07   	
	411 - 480 м3                 	02-01-008 - 
02-01-010   	1       	1      	

ОТДЕЛ 01.

РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ
НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Таблица ГЭСН 02-01-001

Разработка грунта экскаваторами с нормальным
рабочим оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-001-01   1
02-01-001-02   2
02-01-001-03   3
02-01-001-04   4
02-01-001-05   5
              Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 8 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-001-06   1
02-01-001-07   2
02-01-001-08   3
02-01-001-09   4
02-01-001-10   5
              Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-001-11   1
02-01-001-12   2
02-01-001-13   3
02-01-001-14   4
02-01-001-15   5
              Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-001-16   1
02-01-001-17   2
02-01-001-18   3
02-01-001-19   4
02-01-001-20   5

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│001-05│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч│1,75  │2,10  │2,73  │3,45  │3,79  │
│       │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │      │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│6,4   │7,67  │9,88  │12,56 │13,86 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч│1,17  │1,4   │1,81  │2,3   │2,54  │
│       │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │      │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │      │
│300307 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,17  │1,4   │1,81  │2,3   │2,54  │
│       │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие, на гусе-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ничном ходу с     │      │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ванием прямая     │      │      │      │      │      │      │
│       │лопата 12,5 м3    │      │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│0,84  │0,96  │1,22  │1,56  │1,71  │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для        │маш.-ч│0,73  │0,9   │1,15  │1,46  │1,62  │
│       │водопонижения и   │      │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч│0,64  │0,81  │1,04  │1,32  │1,46  │
│       │на тракторе 85    │      │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │      │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │      │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│001-06│001-07│001-08│001-09│001-10│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч│2,55  │3     │3,79  │4,78  │5,27  │
│       │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │      │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│6,97  │8,19  │10,35 │13,02 │14,4  │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч│1,7   │2     │2,52  │3,19  │3,51  │
│       │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │      │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │      │
│300305 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,7   │2     │2,52  │3,19  │3,51  │
│       │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие, на гусе-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ничном ходу с     │      │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│      │      │      │      │      │      │
│       │нием прямая лопата│      │      │      │      │      │      │
│       │8 м3              │      │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│0,86  │1,02  │1,28  │1,58  │1,82  │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч│1,09  │1,27  │1,63  │2,03  │2,13  │
│       │понижения и       │      │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч│0,65  │0,76  │0,97  │1,2   │1,35  │
│       │на тракторе 85    │      │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │      │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │      │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед. │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│001-11│001-12│001-13│001-14│001-15│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч│3,21  │3,86  │5,02  │6,41  │7,1   │
│       │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │      │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│8,49  │10,18 │13,27 │16,97 │18,81 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч│2,14  │2,56  │3,34  │4,27  │4,73  │
│       │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │      │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │      │
│300304 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│2,14  │2,56  │3,34  │4,27  │4,73  │
│       │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие, на гусе-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ничном ходу с     │      │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│      │      │      │      │      │      │
│       │нием прямая лопата│      │      │      │      │      │      │
│       │6,3 м3            │      │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,02  │1,21  │1,59  │2,03  │2,27  │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч│1,37  │1,65  │2,14  │2,74  │3,02  │
│       │понижения и       │      │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч│0,6   │0,75  │0,95  │1,23  │1,35  │
│       │на тракторе 85    │      │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │      │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │      │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед. │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│001-16│001-17│001-18│001-19│001-20│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч│3,68  │4,31  │5,49  │6,93  │7,74  │
│       │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │      │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│9,72  │11,39 │14,54 │18,39 │20,58 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч│2,45  │2,87  │3,66  │4,63  │5,18  │
│       │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │      │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │      │
│300302 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│2,45  │2,87  │3,66  │4,63  │5,18  │
│       │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие, на гусе-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ничном ходу с     │      │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│       │ванием прямая     │      │      │      │      │      │      │
│       │лопата 4,6 м3     │      │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,16  │1,36  │1,75  │2,2   │2,46  │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч│1,58  │1,84  │2,33  │2,97  │3,32  │
│       │понижения и       │      │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч│0,69  │0,81  │1,04  │1,32  │1,48  │
│       │на тракторе 85    │      │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │      │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │      │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-002

Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-002-01   1
02-01-002-02   2
02-01-002-03   3
02-01-002-04   4

┌───────┬────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование    │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│  элементов затрат  │ измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│
├───────┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда       │чел.-ч │4,93  │5,81  │7,49  │9,44  │
│       │рабочих-строителей  │       │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд      │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы              │       │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда       │чел.-ч │12,31 │14,53 │18,66 │23,58 │
│       │машинистов          │       │      │      │      │      │
├───────┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │       │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при      │маш.-ч │3,29  │3,89  │5     │6,32  │
│       │работе на гидро-    │       │      │      │      │      │
│       │энергетическом      │       │      │      │      │      │
│       │строительстве и     │       │      │      │      │      │
│       │горновскрышных рабо-│       │      │      │      │      │
│       │тах 96 (130) кВт    │       │      │      │      │      │
│       │(л.с.)              │       │      │      │      │      │
│300301 │Экскаваторы одно-   │маш.-ч │3,29  │3,89  │5     │6,32  │
│       │ковшовые электри-   │       │      │      │      │      │
│       │ческие, на гусенич- │       │      │      │      │      │
│       │ном ходу с рабочим  │       │      │      │      │      │
│       │оборудованием прямая│       │      │      │      │      │
│       │лопата 4 м3 (с удли-│       │      │      │      │      │
│       │ненным рабочим      │       │      │      │      │      │
│       │оборудованием)      │       │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно-   │маш.-ч │1,04  │1,28  │1,65  │2,08  │
│       │ковшовые дизельные  │       │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу  │       │      │      │      │      │
│       │при работе на гидро-│       │      │      │      │      │
│       │энергетическом      │       │      │      │      │      │
│       │строительстве 0,4 м3│       │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водопони-│маш.-ч │2,33  │2,5   │3,21  │4,06  │
│       │жения и водоотлива  │       │      │      │      │      │
│       │15 кВт              │       │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные    │маш.-ч │0,63  │0,75  │0,95  │1,2   │
│       │на тракторе 85      │       │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.),   │       │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения    │       │      │      │      │      │
│       │3,5 м               │       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-003

Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием
"драглайн"

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 40 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-01   1
02-01-003-02   2
02-01-003-03   3
02-01-003-04   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 25 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-05   1
02-01-003-06   2
02-01-003-07   3
02-01-003-08   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 20 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-09   1
02-01-003-10   2
02-01-003-11   3
02-01-003-12   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 15 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-13   1
02-01-003-14   2
02-01-003-15   3
02-01-003-16   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 13 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-17   1
02-01-003-18   2
02-01-003-19   3
02-01-003-20   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 10 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-21   1
02-01-003-22   2
02-01-003-23   3
02-01-003-24   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 6,5 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-25   1
02-01-003-26   2
02-01-003-27   3
02-01-003-28   4
              Разработка грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 4 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-003-29   1
02-01-003-30   2
02-01-003-31   3

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│003-05│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │1,24  │1,42  │1,79  │2,28  │1,84  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │5,2   │5,87  │7,5   │9,45  │6,57  │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │0,72  │0,82  │1,04  │1,31  │1,06  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300100 │Кабелепередвижчики│маш.-ч │0,72  │0,82  │1,04  │1,31  │-     │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│300508 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,72  │0,82  │1,04  │1,31  │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │40 м3             │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,72  │0,79  │1,02  │1,28  │1,04  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для        │маш.-ч │0,86  │0,98  │1,21  │1,57  │1,21  │
│       │водопонижения и   │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │0,6   │0,69  │0,88  │1,1   │0,89  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300507 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │-     │-     │-     │1,06  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │25 м3             │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-06│003-07│003-08│003-09│003-10│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │2,08  │2,65  │3,4   │2,76  │3,19  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │6,45  │9,44  │12,11 │9,21  │10,7  │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,2   │1,52  │1,96  │1,58  │1,84  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300507 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,2   │1,52  │1,96  │-     │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │25 м3             │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,22  │1,46  │1,98  │1,18  │1,34  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,34  │1,81  │2,16  │1,81  │2,24  │
│       │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │1,01  │1,32  │1,63  │1,13  │1,29  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300506 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │-     │-     │1,58  │1,84  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│       │ванием "драглайн" │       │      │      │      │      │      │
│       │20 м3             │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-11│003-12│003-13│003-14│003-15│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │4,09  │5,27  │2,75  │3,18  │4,04  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │13,81 │17,74 │9,28  │10,73 │13,64 │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,36  │3,04  │1,59  │1,84  │2,33  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300506 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,36  │3,04  │-     │-     │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │20 м3             │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,63  │2,2   │1,05  │1,27  │1,64  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч │3,22  │3,51  │2,24  │2,45  │2,99  │
│       │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │1,68  │2,22  │1,13  │1,29  │1,69  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300505 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │-     │1,59  │1,84  │2,33  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │15 м3             │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-16│003-17│003-18│003-19│003-20│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │5,22  │2,94  │3,44  │4,27  │5,59  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │17,48 │8,19  │9,56  │11,84 │15,53 │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,99  │1,69  │1,97  │2,45  │3,21  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300505 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,99  │-     │-     │-     │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │15 м3             │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,1   │1,24  │1,38  │1,68  │2,14  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч │3,89  │1,89  │2,56  │3,22  │4,44  │
│       │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │2,14  │1,26  │1,43  │1,75  │2,29  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300504 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │1,69  │1,97  │2,45  │3,21  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │13 м3             │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-21│003-22│003-23│003-24│003-25│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │4,17  │4,49  │5,67  │7,42  │6,01  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │10,07 │11,51 │14,57 │19,14 │14,21 │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,26  │2,58  │3,26  │4,28  │3,47  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300503 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,26  │2,58  │3,26  │4,28  │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │10 м3             │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,51  │1,75  │2,22  │2,94  │1,75  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,44  │1,65  │2,10  │2,74  │2,22  │
│       │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │1,3   │1,48  │1,88  │2,46  │1,32  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300502 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │-     │-     │-     │3,47  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │6,5 м3            │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса│ элементов затрат │ измер.│003-26│003-27│003-28│003-29│003-30│
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч │7,03  │9,06  │12,03 │7,80  │9,25  │
│       │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │       │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │4,3   │
│       │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда     │чел.-ч │16,47 │21,20 │28,16 │16,62 │19,71 │
│       │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103 │Бульдозеры при    │маш.-ч │4,02  │5,18  │6,88  │4,46  │5,29  │
│       │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│       │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│       │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│       │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│       │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│       │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300502 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │4,02  │5,18  │6,88  │-     │-     │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │6,5 м3            │       │      │      │      │      │      │
│060201 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,03  │2,59  │3,45  │1,91  │2,26  │
│       │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│       │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│       │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│       │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108 │Насосы для водо-  │маш.-ч │2,57  │3,32  │4,40  │1,43  │1,7   │
│       │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│       │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные  │маш.-ч │1,53  │1,97  │2,62  │0,86  │1,02  │
│       │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│       │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│       │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│       │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│300501 │Экскаваторы одно- │маш.-ч │-     │-     │-     │4,46  │5,29  │
│       │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│       │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │      │
│       │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│       │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │      │
│       │4 м3              │       │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────────┬────────┬───────┐
│ Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.   │02-01- │
│ресурса│                                       │ измер. │003-31 │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей       │чел.-ч  │12,27  │
│1.1    │Средний разряд работы                  │        │4,3    │
│2      │Затраты труда машинистов               │чел.-ч  │26,05  │
├───────┼───────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │        │       │
│070103 │Бульдозеры при работе на гидроэнергети-│маш.-ч  │6,99   │
│       │ческом строительстве и горновскрышных  │        │       │
│       │работах 96 (130) кВт (л.с.)            │        │       │
│300501 │Экскаваторы одноковшовые, электрические│маш.-ч  │6,99   │
│       │шагающие с рабочим оборудованием       │        │       │
│       │"драглайн" 4 м3                        │        │       │
│060201 │Экскаваторы одноковшовые дизельные на  │маш.-ч  │2,99   │
│       │гусеничном ходу при работе на гидро-   │        │       │
│       │энергетическом строительстве 0,4 м3    │        │       │
│310108 │Насосы для водопонижения и водоотлива  │маш.-ч  │2,24   │
│       │15 кВт                                 │        │       │
│160501 │Машины бурильные на тракторе           │маш.-ч  │1,35   │
│       │85 (115) кВт (л.с.), с глубиной        │        │       │
│       │бурения 3,5 м                          │        │       │
└───────┴───────────────────────────────────────┴────────┴───────┘

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица ГЭСН 02-01-008

Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт
экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием
прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в вагоны-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              15 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-01   1
02-01-008-02   2
02-01-008-03   3
02-01-008-04   4
02-01-008-05   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-06   1
02-01-008-07   2
02-01-008-08   3
02-01-008-09   4
02-01-008-10   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-11   1
02-01-008-12   2
02-01-008-13   3
02-01-008-14   4
02-01-008-15   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 8 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-16   1
02-01-008-17   2
02-01-008-18   3
02-01-008-19   4
02-01-008-20   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-21   1
02-01-008-22   2
02-01-008-23   3
02-01-008-24   4
02-01-008-25   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-26   1
02-01-008-27   2
02-01-008-28   3
02-01-008-29   4
02-01-008-30   5
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с нормальным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-008-31   1
02-01-008-32   2
02-01-008-33   3
02-01-008-34   4
02-01-008-35   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-01│008-02│008-03│008-04│008-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │37,64 │37,88 │32,62 │34,93 │36,82 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │26,54 │30,33 │36,61 │43,8  │48,93 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,38  │1,58  │1,91  │2,33  │2,55  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300308  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,38  │1,58  │1,91  │2,33  │2,55  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │15 м3             │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой │маш.-ч │3,72  │4,24  │5,1   │6,15  │6,72  │
│        │колеи 294         │       │      │      │      │      │      │
│        │(400) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │40,35 │45,96 │55,82 │64,78 │75,52 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,54  │0,63  │0,75  │0,91  │1,02  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,27  │0,31  │0,37  │0,46  │0,49  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,49  │0,56  │0,67  │0,82  │0,91  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины            │маш.-ч │0,38  │0,44  │0,52  │0,64  │0,69  │
│        │путерихтовочные   │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,45  │0,52  │0,63  │0,76  │0,84  │
│        │тировки железно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,63  │0,71  │0,86  │1,01  │1,13  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,4   │0,46  │0,55  │0,67  │0,74  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,45  │0,51  │0,61  │0,74  │0,82  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,04  │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │дорожные термооб- │       │      │      │      │      │      │
│        │работанные        │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,24  │1,24  │0,93  │0,93  │0,93  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железо-     │шт.    │0,82  │0,82  │1,03  │1,24  │1,44  │
│        │бетонные струно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │1,65  │1,65  │1,24  │1,24  │1,24  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,35  │0,35  │0,44  │0,53  │0,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │тип Р-65, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │1/11 (допускаемая │       │      │      │      │      │      │
│        │скорость по прямо-│       │      │      │      │      │      │
│        │му пути 140 км/ч) │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,03  │0,03  │0,038 │0,039 │0,039 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,005 │0,005 │0,0056│0,006 │0,006 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые исполнение│       │      │      │      │      │      │
│        │1, диаметр 22 мм  │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,007 │0,007 │0,008 │0,008 │0,008 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежуточ-│т      │0,0015│0,0015│0,0016│0,0016│0,0016│
│        │ные и стыковые    │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,0009│0,0009│0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скрепле-│       │      │      │      │      │      │
│        │ний железнодорож- │       │      │      │      │      │      │
│        │ного пути с       │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками диаметром │       │      │      │      │      │      │
│        │22 мм исполнение  │       │      │      │      │      │      │
│        │1, класс 5/3,6 и  │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-06│008-07│008-08│008-09│008-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │52,39 │54,28 │42,01 │44,37 │44,6  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │29,29 │32,24 │40,1  │48,85 │52,86 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,54  │1,75  │2,17  │2,65  │2,87  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300307  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,54  │1,75  │2,17  │2,65  │2,87  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 12,5 м3    │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой │маш.-ч │4,11  │4,44  │5,52  │6,72  │7,27  │
│        │колеи 294         │       │      │      │      │      │      │
│        │(400) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │45,13 │48,77 │60,79 │73,83 │79,98 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,53  │0,6   │0,75  │0,91  │0,98  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,28  │0,31  │0,38  │0,47  │0,51  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,54  │0,62  │0,76  │0,94  │1,01  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,43  │0,47  │0,6   │0,73  │0,79  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для        │маш.-ч │0,51  │0,57  │0,71  │0,87  │0,94  │
│        │балластировки     │       │      │      │      │      │      │
│        │железнодорожного  │       │      │      │      │      │      │
│        │пути на железо-   │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонных шпалах   │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,59  │0,67  │0,84  │1,01  │1,09  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,44  │0,51  │0,64  │0,77  │0,84  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,5   │0,57  │0,7   │0,85  │0,92  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,04  │0,04  │0,03  │0,04  │0,04  │
│        │дорожные термо-   │       │      │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,85  │1,85  │1,24  │1,24  │1,24  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железо-     │шт.    │0,82  │1,03  │1,24  │1,44  │1,44  │
│        │бетонные струно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │2,47  │2,47  │1,65  │1,65  │1,65  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,35  │0,44  │0,53  │0,62  │0,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0028│0,0028│0,003 │0,003 │0,003 │
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость по│       │      │      │      │      │      │
│        │прямому пути      │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,036 │0,036 │0,039 │0,039 │0,039 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,005 │0,005 │0,006 │0,006 │0,006 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,0078│0,0078│0,008 │0,008 │0,008 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,0016│0,0016│0,0016│0,0016│0,0016│
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,0009│0,0009│0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0013│0,0013│0,001 │0,001 │0,001 │
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │элементов затрат  │ измер.│008-11│008-12│008-13│008-14│008-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │52,75 │54,75 │42,36 │46,37 │46,96 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │29,42 │33,4  │41,3  │51,19 │56,47 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,72  │1,96  │2,42  │3     │3,29  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300306  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,72  │1,96  │2,42  │3     │3,29  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 10 м3      │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │4,4   │5,01  │6,19  │7,69  │8,55  │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │48,47 │55,13 │68,18 │84,64 │94,04 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,53  │0,6   │0,74  │0,91  │0,98  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,28  │0,31  │0,38  │0,47  │0,51  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,54  │0,62  │0,76  │0,94  │1,01  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,43  │0,47  │0,6   │0,73  │0,79  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,51  │0,57  │0,71  │0,87  │0,94  │
│        │тировки железнодо-│       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути на   │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,5   │0,56  │0,69  │0,86  │0,94  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,42  │0,47  │0,59  │0,73  │0,8   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,55  │0,63  │0,78  │0,96  │1,05  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,04  │0,04  │0,03  │0,04  │0,04  │
│        │дорожные термо-   │       │      │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,85  │1,85  │1,24  │1,24  │1,24  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железобетон-│шт.    │0,82  │1,03  │1,24  │1,65  │1,65  │
│        │ные струнобетонные│       │      │      │      │      │      │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │2,47  │2,47  │1,65  │1,65  │1,65  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,35  │0,44  │0,53  │0,7   │0,7   │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0029│0,0029│0,003 │0,0033│0,0033│
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,037 │0,037 │0,039 │0,04  │0,04  │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двухго-  │т      │0,005 │0,005 │0,006 │0,007 │0,007 │
│        │ловые стыковые    │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,0079│0,0079│0,008 │0,0085│0,0085│
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,0017│0,0017│0,0016│0,0018│0,0018│
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0013│0,0013│0,001 │0,0015│0,0015│
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-16│008-17│008-18│008-19│008-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │40,24 │42,24 │39,06 │41,77 │43,9  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │31,23 │36,28 │45,06 │56,46 │61,49 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,03  │2,36  │2,93  │3,67  │4     │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,03  │2,36  │2,93  │3,67  │4     │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │4,41  │5,12  │6,36  │7,97  │8,68  │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │48,56 │56,35 │70    │87,65 │95,55 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,58  │0,67  │0,84  │1,04  │1,13  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,3   │0,35  │0,43  │0,54  │0,59  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,64  │0,75  │0,91  │1,16  │1,25  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,5   │0,58  │0,72  │0,91  │0,98  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,59  │0,69  │0,87  │1,08  │1,19  │
│        │тировки железнодо-│       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути на   │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,58  │0,67  │0,84  │1,06  │1,15  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,5   │0,58  │0,71  │0,9   │0,96  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,65  │0,76  │0,95  │1,18  │1,28  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,04  │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │дорожные термооб- │       │      │      │      │      │      │
│        │работанные объем- │       │      │      │      │      │      │
│        │ной закалкой в    │       │      │      │      │      │      │
│        │масле, 1 класс    │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,24  │1,24  │0,93  │0,93  │0,93  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железо-     │шт.    │1,03  │1,24  │1,65  │1,85  │2,06  │
│        │бетонные струно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │1,65  │1,65  │1,24  │1,24  │1,24  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,44  │0,53  │0,7   │0,79  │0,88  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,038 │0,038 │0,039 │0,04  │0,04  │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,005 │0,005 │0,006 │0,007 │0,007 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для рель-   │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │совых стыков      │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые исполнение│       │      │      │      │      │      │
│        │1, диаметр 22 мм  │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,008 │0,008 │0,008 │0,009 │0,009 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,0017│0,0017│0,0016│0,002 │0,002 │
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0014│0,0014│0,001 │0,0016│0,0016│
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-21│008-22│008-23│008-24│008-25│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │42,6  │46,26 │41,77 │48,03 │50,27 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │37,27 │43,27 │54,7  │68,49 │75,2  │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,5   │2,94  │3,67  │4,63  │5,07  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,5   │2,94  │3,67  │4,63  │5,07  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │5,56  │6,42  │8,19  │10,22 │11,25 │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │61,2  │70,62 │90,02 │112,38│123,74│
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,58  │0,67  │0,84  │1,04  │1,13  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,3   │0,35  │0,43  │0,54  │0,59  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,64  │0,75  │0,91  │1,16  │1,25  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,5   │0,58  │0,72  │0,91  │0,98  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,59  │0,69  │0,87  │1,08  │1,19  │
│        │тировки железнодо-│       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути на   │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,36  │0,41  │0,52  │0,66  │0,73  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,48  │0,57  │0,71  │0,9   │0,98  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,8   │0,95  │1,18  │1,49  │1,63  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,03  │0,04  │0,05  │0,05  │0,05  │
│        │дорожные термо-   │       │      │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,24  │1,24  │0,93  │0,93  │0,93  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железобе-   │шт.    │1,24  │1,65  │12,85 │2,47  │2,68  │
│        │тонные струно-    │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │1,65  │1,65  │1,24  │1,24  │1,24  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,53  │0,7   │0,79  │1,05  │1,14  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,004 │0,003 │0,0035│0,0037│0,0037│
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,04  │0,04  │0,045 │0,048 │0,048 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двухго-  │т      │0,007 │0,006 │0,007 │0,007 │0,007 │
│        │ловые стыковые    │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,0016│0,0017│0,0017│
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,009 │0,009 │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежуточ-│т      │0,002 │0,002 │0,002 │0,002 │0,002 │
│        │ные и стыковые    │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0017│0,001 │0,0016│0,0017│0,0017│
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,004 │0,004 │0,004 │0,004 │0,004 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-26│008-27│008-28│008-29│008-30│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │66,08 │68,44 │58,17 │63,01 │66,91 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │41,58 │48,81 │60,05 │75,49 │83,04 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,64  │3,1   │3,86  │4,86  │5,38  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,64  │3,1   │3,86  │4,86  │5,38  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │5,2 м3            │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │5,96  │7,01  │8,55  │11,58 │12,69 │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │65,51 │77,08 │94,11 │127,4 │139,59│
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,84  │0,97  │1,22  │1,53  │1,69  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,36  │0,43  │0,53  │0,67  │0,75  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,91  │1,07  │1,32  │0,67  │0,75  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,73  │0,86  │1,07  │1,34  │1,48  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для бал-   │маш.-ч │0,84  │0,97  │1,22  │-     │-     │
│        │ластировки желез- │       │      │      │      │      │      │
│        │нодорожного пути  │       │      │      │      │      │      │
│        │на железобетонных │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,38  │0,44  │0,56  │0,69  │0,76  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,51  │0,6   │0,74  │-     │-     │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,85  │0,99  │1,24  │1,56  │1,72  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│131901  │Путеподъемники    │маш.-ч │-     │-     │-     │1,53  │1,69  │
│        │самоходные        │       │      │      │      │      │      │
│160201  │Краны на тракторе │маш.-ч │-     │-     │-     │0,93  │1,03  │
│        │121 (165) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.) 5 т        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │0,06  │
│        │дорожные термооб- │       │      │      │      │      │      │
│        │работанные        │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │2,16  │2,16  │1,55  │1,55  │1,55  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железобетон-│шт.    │1,44  │1,65  │2,06  │2,47  │2,88  │
│        │ные струнобетонные│       │      │      │      │      │      │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │2,88  │2,88  │2,06  │2,06  │2,06  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,62  │0,7   │0,88  │1,05  │1,23  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0037│0,0037│0,0042│0,0044│0,0044│
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,048 │0,048 │0,053 │0,057 │0,057 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,007 │0,007 │0,008 │0,008 │0,008 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,0017│0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,01  │0,01  │0,01  │0,013 │0,013 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежуточ-│т      │0,002 │0,002 │0,002 │0,0025│0,0025│
│        │ные и стыковые    │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,0012│0,0015│0,0015│
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0017│0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,004 │0,004 │0,0045│0,005 │0,005 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,0014│0,0015│0,0015│
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│008-31│008-32│008-33│008-34│008-35│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │66,43 │70,33 │60,3  │65,14 │69,15 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │44,08 │51,31 │63,95 │81,14 │87,38 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,84  │3,32  │4,15  │5,25  │5,81  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300302  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,84  │3,32  │4,15  │5,25  │5,81  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 4,6 м3     │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │6,43  │7,53  │9,35  │11,89 │13,14 │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │70,74 │82,82 │102,94│130,85│132,77│
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,89  │1,04  │1,31  │1,65  │1,83  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,4   │0,45  │0,57  │0,72  │0,8   │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,97  │1,15  │1,43  │1,81  │2,01  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,78  │0,91  │1,15  │1,45  │1,6   │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для бал-   │маш.-ч │1     │1,04  │1,31  │1,66  │1,83  │
│        │ластировки желез- │       │      │      │      │      │      │
│        │нодорожного пути  │       │      │      │      │      │      │
│        │на железобетонных │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,41  │0,47  │0,59  │0,75  │0,84  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,54  │0,64  │0,79  │1     │1,12  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,9   │1,06  │1,33  │1,69  │1,86  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,05  │0,05  │0,05  │0,06  │0,06  │
│        │дорожные термооб- │       │      │      │      │      │      │
│        │работанные объем- │       │      │      │      │      │      │
│        │ной закалкой в    │       │      │      │      │      │      │
│        │масле, 1 класс    │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │2,16  │2,16  │1,55  │1,55  │1,55  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железобе-   │шт.    │1,44  │1,85  │2,27  │2,68  │3,09  │
│        │тонные струно-    │       │      │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │2,88  │2,88  │2,06  │2,06  │2,06  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,62  │0,79  │0,97  │1,14  │1,32  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0037│0,0037│0,0042│0,0044│0,0044│
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,048 │0,048 │0,053 │0,057 │0,057 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,007 │0,007 │0,007 │0,008 │0,008 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,0017│0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,01  │0,01  │0,01  │0,013 │0,013 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,002 │0,002 │0,002 │0,0025│0,0025│
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,0012│0,0015│0,0015│
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0017│0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,004 │0,004 │0,0045│0,005 │0,005 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,0014│0,0015│0,0015│
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-009

Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт
экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием
прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в вагоны-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-009-01   1
02-01-009-02   2
02-01-009-03   3
02-01-009-04   4
02-01-009-05   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01- │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│009-01 │009-02│009-03│009-04│009-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │70,56  │73,04 │64,9  │71,51 │75,76 │
│        │рабочих-строителей│       │       │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7    │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │       │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │54,15  │62,74 │80,23 │99,68 │109,2 │
│        │машинистов        │       │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │       │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,44   │4     │5,08  │6,32  │6,95  │
│        │работе на гидро-  │       │       │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │       │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │       │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │       │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │       │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │       │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,44   │4     │5,08  │6,32  │6,95  │
│        │ковшовые электри- │       │       │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │       │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │       │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │       │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │       │      │      │      │      │
│        │лопата 4 м3       │       │       │      │      │      │      │
│        │(с удлиненным     │       │       │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │       │      │      │      │      │
│        │нием)             │       │       │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │7,78   │8,99  │11,54 │14,32 │15,66 │
│        │широкой колеи     │       │       │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │       │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │       │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │85,51  │98,96 │126,92│157,59│172,29│
│        │(думпкар) грузо-  │       │       │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │       │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │1,08   │1,25  │1,6   │2     │2,18  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │       │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,47   │0,54  │0,69  │0,87  │0,95  │
│        │колеи с краном    │       │       │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │       │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │1,19   │1,38  │1,75  │2,18  │2,39  │
│        │подбивки шпал с   │       │       │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │       │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │       │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,94   │1,1   │1,41  │1,74  │1,91  │
│        │вочные            │       │       │      │      │      │      │
│130901  │Машины для бал-   │маш.-ч │1,08   │1,26  │1,6   │1,98  │2,19  │
│        │ластировки желез- │       │       │      │      │      │      │
│        │нодорожного пути  │       │       │      │      │      │      │
│        │на железобетонных │       │       │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │       │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,49   │0,57  │0,73  │0,91  │1     │
│        │на тракторе 85    │       │       │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │       │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │       │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │       │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,66   │0,76  │0,97  │1,2   │1,32  │
│        │ковшовые дизельные│       │       │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │       │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │       │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │       │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │       │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │       │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,09   │1,28  │1,63  │2,03  │2,23  │
│        │понижения и       │       │       │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │       │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,05   │0,06  │0,06  │0,07  │0,07  │
│        │дорожные термо-   │       │       │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │       │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │       │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │       │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │       │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │       │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │2,16   │2,16  │1,55  │1,55  │1,55  │
│        │для железных дорог│       │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │       │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │       │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │       │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │       │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │       │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железо-     │шт.    │1,85   │2,06  │2,68  │3,3   │3,71  │
│        │бетонные стру-    │       │       │      │      │      │      │
│        │нобетонные для    │       │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │       │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │2,88   │2,88  │2,06  │2,06  │2,06  │
│        │для строительных  │       │       │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │       │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,79   │0,88  │1,14  │1,4   │1,58  │
│        │ного камня для    │       │       │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │       │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │       │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │       │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0037 │0,0037│0,0042│0,0043│0,0043│
│        │тип Р-65,         │       │       │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │       │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │       │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │       │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │       │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,048  │0,048 │0,0053│0,0054│0,0054│
│        │лочных переводов  │       │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │       │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │       │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │       │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,007  │0,007 │0,007 │0,007 │0,007 │
│        │головые стыковые  │       │       │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │       │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │       │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,0017 │0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │рельсовых стыков  │       │       │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │       │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0007 │0,0007│0,0007│0,0007│0,0007│
│        │путевые           │       │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │       │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │       │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,01   │0,01  │0,01  │0,011 │0,011 │
│        │железных дорог    │       │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │       │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │       │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │       │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │       │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежуточ-│т      │0,002  │0,002 │0,002 │0,0022│0,0022│
│        │ные и стыковые    │       │       │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001  │0,001 │0,0012│0,0013│0,0013│
│        │рельсовых скреп-  │       │       │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │       │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │       │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │       │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │       │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │       │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0017 │0,0017│0,0019│0,002 │0,002 │
│        │24 х 170          │       │       │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,004  │0,004 │0,0045│0,005 │0,005 │
│        │жинные к железно- │       │       │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │       │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001  │0,001 │0,0014│0,0014│0,0014│
│        │круглые березовые │       │       │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │       │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │       │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │       │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │       │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │       │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │       │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-010

Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт
экскаваторами с рабочим оборудованием "драглайн"

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в вагоны-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием
              "драглайн", вместимость ковша 13 м3, категория
              грунтов по трудности экскавации:
02-01-010-01   1
02-01-010-02   2
02-01-010-03   3
02-01-010-04   4
              Разработка и погрузка грунта в железнодорожный
              транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием
              "драглайн", вместимость ковша 10 м3, категория
              грунтов по трудности экскавации:
02-01-010-05   1
02-01-010-06   2
02-01-010-07   3
02-01-010-08   4

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│010-01│010-02│010-03│010-04│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │33,04 │35,4  │34,22 │38,8  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │32,39 │39,56 │48,88 │61,01 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,86  │2,27  │2,81  │3,51  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │
│300504  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,86  │2,27  │2,81  │3,51  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │
│        │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │
│        │13 м3             │       │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │4,6   │5,64  │7,02  │8,68  │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │52,82 │64,44 │78,94 │99,34 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,64  │0,79  │0,97  │1,2   │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,32  │0,41  │0,5   │0,62  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,66  │0,8   │1     │1,24  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,51  │0,63  │0,78  │0,97  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │
│130901  │Машины для бал-   │маш.-ч │0,62  │0,75  │0,91  │1,15  │
│        │ластировки желез- │       │      │      │      │      │
│        │нодорожного пути  │       │      │      │      │      │
│        │на железобетонных │       │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,71  │0,87  │1,07  │1,34  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,53  │0,65  │0,8   │1     │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,59  │0,73  │0,9   │1,12  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │дорожные термо-   │       │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │0,93  │0,93  │0,77  │0,77  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железо-     │шт.    │1,03  │1,24  │1,44  │1,85  │
│        │бетонные струно-  │       │      │      │      │      │
│        │бетонные для      │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │1,24  │1,24  │1,03  │1,03  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,44  │0,53  │0,62  │0,79  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0028│0,0028│0,003 │0,003 │
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,036 │0,036 │0,039 │0,039 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,005 │0,005 │0,006 │0,006 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,0078│0,0078│0,008 │0,008 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,0016│0,0016│0,0016│0,0016│
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,0009│0,0009│0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0013│0,0013│0,0013│0,0013│
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│010-05│010-06│010-07│010-08│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │35,64 │38    │39,06 │45,55 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │41,03 │49,59 │64    │80,93 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,36  │2,89  │3,67  │4,63  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │
│300503  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,36  │2,89  │3,67  │4,63  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │       │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │
│        │нием "драглайн"   │       │      │      │      │      │
│        │10 м3             │       │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │6,09  │7,34  │9,54  │12,13 │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │65,83 │78,68 │102,78│129,46│
│        │(думпкар)         │       │      │      │      │      │
│        │грузоподъемностью │       │      │      │      │      │
│        │136 т             │       │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,81  │1     │1,26  │1,6   │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,41  │0,51  │0,65  │0,82  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,84  │1,02  │1,3   │1,63  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,65  │0,78  │1     │1,28  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │
│130901  │Машины для бал-   │маш.-ч │0,78  │0,95  │1,2   │1,52  │
│        │ластировки желез- │       │      │      │      │      │
│        │нодорожного пути  │       │      │      │      │      │
│        │на железобетонных │       │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,67  │0,82  │1,06  │1,34  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,57  │0,69  │0,88  │1,12  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,76  │0,93  │1,18  │1,49  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,03  │0,03  │0,04  │0,04  │
│        │дорожные термооб- │       │      │      │      │      │
│        │работанные объем- │       │      │      │      │      │
│        │ной закалкой в    │       │      │      │      │      │
│        │масле, 1 класс    │       │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │0,93  │0,93  │0,77  │0,77  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │
│446-4051│Шпалы железобе-   │шт.    │1,24  │1,44  │1,85  │2,47  │
│        │тонные струнобе-  │       │      │      │      │      │
│        │тонные для        │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│408-0122│Песок природный   │м3     │1,24  │1,24  │1,03  │1,03  │
│        │для строительных  │       │      │      │      │      │
│        │работ средний     │       │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │0,53  │0,62  │0,79  │1,05  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │
│105-0094│Перевод стрелочный│компл. │0,0029│0,0029│0,003 │0,003 │
│        │тип Р-65,         │       │      │      │      │      │
│        │марка 1/11 (допус-│       │      │      │      │      │
│        │каемая скорость   │       │      │      │      │      │
│        │по прямому пути   │       │      │      │      │      │
│        │140 км/ч)         │       │      │      │      │      │
│105-0122│Брусья для стре-  │м3     │0,037 │0,037 │0,039 │0,039 │
│        │лочных переводов  │       │      │      │      │      │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │хвойные (кроме    │       │      │      │      │      │
│        │лиственницы)      │       │      │      │      │      │
│105-0032│Накладки двух-    │т      │0,005 │0,005 │0,006 │0,006 │
│        │головые стыковые  │       │      │      │      │      │
│        │для рельсов Р-75, │       │      │      │      │      │
│        │Р-65, Р-50, Р-43  │       │      │      │      │      │
│105-0005│Болты для         │т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых стыков  │       │      │      │      │      │
│        │класс 10,9,       │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │
│105-0018│Шайбы пружинные   │т      │0,0004│0,0004│0,0004│0,0004│
│        │путевые           │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │
│        │диаметр 22 мм     │       │      │      │      │      │
│105-0035│Подкладки для     │т      │0,0079│0,0079│0,008 │0,008 │
│        │железных дорог    │       │      │      │      │      │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │
│        │костыльного скреп-│       │      │      │      │      │
│        │ления для рельсов │       │      │      │      │      │
│        │типа Р-75, Р-65   │       │      │      │      │      │
│105-0031│Клеммы промежу-   │т      │0,0017│0,0017│0,0017│0,0017│
│        │точные и стыковые │       │      │      │      │      │
│105-0008│Болты клеммные для│т      │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │рельсовых скреп-  │       │      │      │      │      │
│        │лений железнодо-  │       │      │      │      │      │
│        │рожного пути с    │       │      │      │      │      │
│        │гайками           │       │      │      │      │      │
│        │диаметром 22 мм   │       │      │      │      │      │
│        │исполнение 1,     │       │      │      │      │      │
│        │класс 5/3,6 и     │       │      │      │      │      │
│        │6/3,6             │       │      │      │      │      │
│105-1353│Шурупы путевые    │т      │0,0013│0,0013│0,0013│0,0013│
│        │24 х 170          │       │      │      │      │      │
│105-0044│Противоугоны пру- │т      │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │
│        │жинные к железно- │       │      │      │      │      │
│        │дорожным рельсам  │       │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы     │м3     │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │
│        │круглые березовые │       │      │      │      │      │
│        │и мягких листвен- │       │      │      │      │      │
│        │ных пород для     │       │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │
│        │диаметром         │       │      │      │      │      │
│        │12 - 24 см        │       │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ
В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица ГЭСН 02-01-015

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-015-01   1
02-01-015-02   2
02-01-015-03   3
02-01-015-04   4
02-01-015-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 10 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-015-06   1
02-01-015-07   2
02-01-015-08   3
02-01-015-09   4
02-01-015-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 8 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-015-11   1
02-01-015-12   2
02-01-015-13   3
02-01-015-14   4
02-01-015-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-015-16   1
02-01-015-17   2
02-01-015-18   3
02-01-015-19   4
02-01-015-20   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-015-21   1
02-01-015-22   2
02-01-015-23   3
02-01-015-24   4
02-01-015-25   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│015-01│015-02│015-03│015-04│015-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,21  │8,41  │10,51 │12,74 │14,28 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │26,05 │27,63 │28,15 │31,44 │33,4  │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,6   │1,88  │2,33  │2,89  │3,23  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300307  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,6   │1,88  │2,33  │2,89  │3,23  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 12,5 м3    │       │      │      │      │      │      │
│400058  │Автомобиль-       │маш.-ч │12,97 │13,23 │12,27 │12,88 │13,21 │
│        │самосвал, грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью до   │       │      │      │      │      │      │
│        │110 т             │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,54  │0,68  │0,84  │0,95  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,52  │0,6   │0,74  │0,93  │1,04  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,62  │0,72  │0,89  │1,1   │1,23  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │0,99  │0,83  │0,83  │0,83  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,22  │0,2   │0,2   │0,2   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,21  │0,21  │0,18  │0,18  │0,21  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,41  │1,29  │1,29  │1,29  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,19  │0,18  │0,18  │0,18  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,52  │0,44  │0,44  │0,44  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,5   │0,5   │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы само-    │маш.-ч │1,29  │1,29  │1,13  │1,13  │1,13  │
│        │ходные (на колес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных тягачах) при  │       │      │      │      │      │      │
│        │работе на других  │       │      │      │      │      │      │
│        │видах строитель-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме водо- │       │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)   │       │      │      │      │      │      │
│        │вместимость ковша │       │      │      │      │      │      │
│        │8 м3              │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,71  │0,62  │0,62  │0,62  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,74  │0,65  │0,65  │0,65  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│015-06│015-07│015-08│015-09│015-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,04  │9,3   │11,67 │12,74 │16,99 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │25,05 │26,31 │26,63 │32,75 │34,79 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,78  │2,07  │2,58  │3,45  │3,87  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300306  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,78  │2,07  │2,58  │3,45  │3,87  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 10 м3      │       │      │      │      │      │      │
│400058  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │12,97 │13,26 │12,35 │14,57 │15,05 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 110 т   │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,52  │0,6   │0,76  │1     │1,12  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,58  │0,66  │0,83  │1,11  │1,24  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,59  │0,69  │0,87  │1,15  │1,29  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │0,99  │0,83  │0,99  │0,99  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,22  │0,2   │0,22  │0,22  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,23  │0,29  │0,24  │0,27  │0,27  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,41  │1,29  │1,41  │1,41  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,19  │0,18  │0,19  │0,19  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,52  │0,44  │0,52  │0,52  │
│        │прицепные на      │       │      │      │      │      │      │
│        │пневмоколесном    │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу 12,5 т       │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы само-    │маш.-ч │1,29  │1,12  │0,96  │1,12  │1,12  │
│        │ходные (на колес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных тягачах) при  │       │      │      │      │      │      │
│        │работе на других  │       │      │      │      │      │      │
│        │видах строитель-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме водо- │       │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)   │       │      │      │      │      │      │
│        │вместимость ковша │       │      │      │      │      │      │
│        │8 м3              │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,71  │0,62  │0,71  │0,71  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,74  │0,65  │0,74  │0,74  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│015-11│015-12│015-13│015-14│015-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,94  │9,37  │11,73 │14,63 │17,46 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,5   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │34,14 │38,04 │32,68 │38,43 │44,03 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,11  │2,5   │3,13  │3,95  │4,75  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,11  │2,5   │3,13  │3,95  │4,75  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400058  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │18,59 │21,08 │15,3  │17,36 │19,43 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 110 т   │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,52  │0,61  │0,76  │0,96  │1,15  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,67  │0,8   │1     │1,27  │1,52  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,6   │0,72  │0,89  │1,13  │1,35  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,63  │1,63  │1,09  │1,25  │1,4   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,44  │0,44  │0,36  │0,47  │0,41  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,42  │0,33  │0,33  │0,35  │0,35  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,93  │2,01  │1,42  │1,54  │1,75  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,28  │0,28  │0,24  │0,24  │0,27  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,7   │0,7   │0,65  │0,68  │0,77  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,92  │0,92  │0,59  │0,67  │0,79  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,56  │1,56  │1,33  │1,51  │1,61  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,67  │0,68  │0,79  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │8,65  │6,49  │6,49  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,11  │1,2   │0,83  │0,92  │1,01  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│015-16│015-17│015-18│015-19│015-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │9,75  │11,58 │14,63 │18,05 │20,18 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,5   │4,6   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │38,29 │40,45 │37,96 │44,59 │49,04 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,59  │3,09  │3,89  │4,92  │5,49  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,59  │3,09  │3,89  │4,92  │5,49  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400058  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │20,47 │20,83 │17,34 │19,58 │21,3  │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 110 т   │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,64  │0,76  │0,95  │1,19  │1,34  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,84  │0,99  │1,25  │1,58  │1,76  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,75  │0,88  │1,12  │1,41  │1,57  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,7   │1,7   │1,25  │1,4   │1,63  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,65  │0,47  │0,41  │0,44  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики        │маш.-ч │0,53  │0,53  │0,35  │0,38  │0,38  │
│        │одноковшовые,     │       │      │      │      │      │      │
│        │универсальные,    │       │      │      │      │      │      │
│        │фронтальные       │       │      │      │      │      │      │
│        │гусеничные 2 т    │       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,01  │2,01  │1,54  │1,75  │1,93  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,24  │0,27  │0,28  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,68  │0,77  │0,7   │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,67  │0,79  │0,92  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,78  │1,78  │1,51  │1,61  │1,73  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,88  │0,88  │0,68  │0,79  │0,75  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │8,65  │6,49  │6,49  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,2   │1,2   │0,92  │1,01  │1,11  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│015-21│015-22│015-23│015-24│015-25│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,85 │12,87 │16,24 │20,18 │22,85 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,6   │4,5   │4,6   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │48,85 │53,11 │49,08 │55,64 │60,64 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,94  │3,51  │4,4   │5,58  │6,3   │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,94  │3,51  │4,4   │5,58  │6,3   │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400058  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │26,62 │28,28 │24,24 │26,03 │27,9  │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 110 т   │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,53  │0,64  │0,79  │1     │1,14  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,89  │1,04  │1,31  │1,65  │1,86  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,52  │0,63  │0,78  │0,98  │1,12  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,48  │2,64  │1,86  │2,01  │2,2   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │1,09  │0,9   │0,96  │1,05  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,76  │0,77  │0,65  │0,65  │0,68  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,47  │2,65  │1,97  │2,11  │2,19  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,74  │0,74  │0,73  │0,77  │0,82  │
│        │прицепные         │       │      │      │      │      │      │
│        │кулачковые 8 т    │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,96  │0,98  │0,81  │0,84  │0,92  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │1,26  │1,36  │1,02  │1,07  │1,16  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │2,45  │2,49  │1,73  │1,98  │1,97  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,7   │1,72  │1,54  │1,61  │1,74  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │32,4  │21,6  │14,4  │10,4  │10,4  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,66  │1,75  │1,29  │1,38  │1,47  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-016

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-016-01   1
02-01-016-02   2
02-01-016-03   3
02-01-016-04   4
02-01-016-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              10 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-016-06   1
02-01-016-07   2
02-01-016-08   3
02-01-016-09   4
02-01-016-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 8 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-016-11   1
02-01-016-12   2
02-01-016-13   3
02-01-016-14   4
02-01-016-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-016-16   1
02-01-016-17   2
02-01-016-18   3
02-01-016-19   4
02-01-016-20   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим
              оборудованием прямая лопата, вместимость ковша
              5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-016-21   1
02-01-016-22   2
02-01-016-23   3
02-01-016-24   4
02-01-016-25   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│016-01│016-02│016-03│016-04│016-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │6,29  │7,31  │9,09  │11,09 │12,99 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │24,37 │26    │24,6  │30,09 │33,22 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,69  │1,97  │2,45  │3,04  │3,57  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300307  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,69  │1,97  │2,45  │3,04  │3,57  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 12,5 м3    │       │      │      │      │      │      │
│400057  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │11,64 │11,94 │9,56  │11,6  │12,19 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 75 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,5   │0,58  │0,71  │0,89  │1,04  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,54  │0,63  │0,78  │0,98  │1,15  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,65  │0,75  │0,93  │1,16  │1,37  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,54  │0,76  │0,76  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,2   │0,2   │0,16  │0,19  │0,19  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,24  │0,24  │0,15  │0,18  │0,18  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,29  │1,29  │0,98  │1,07  │1,07  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,16  │0,17  │0,17  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,44  │0,44  │0,33  │0,37  │0,37  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,5   │0,5   │0,35  │0,41  │0,41  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │0,96  │0,96  │0,67  │0,81  │0,81  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,62  │0,62  │0,49  │0,54  │0,54  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │10,8  │7,21  │4,33  │3,3   │3,3   │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,65  │0,65  │0,56  │0,55  │0,55  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│016-06│016-07│016-08│016-09│016-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,1   │8,28  │8,13  │10,75 │15,34 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │23,64 │25    │22,96 │29,48 │31,95 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,9   │2,2   │2,71  │3,63  │4,15  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300306  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,9   │2,2   │2,71  │3,63  │4,15  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 10 м3      │       │      │      │      │      │      │
│400057  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │11,8  │12,02 │8,89  │11,17 │11,71 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 75 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,55  │0,65  │0,79  │1,06  │1,21  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,6   │0,71  │0,87  │1,17  │1,34  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,64  │0,75  │0,91  │1,22  │1,39  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,76  │0,83  │0,83  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,2   │0,2   │0,19  │0,2   │0,2   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,17  │0,18  │0,18  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,29  │1,29  │1,07  │1,29  │1,29  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,17  │0,18  │0,18  │
│        │прицепные кулачко-│       │      │      │      │      │      │
│        │вые 8 т           │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,44  │0,44  │0,37  │0,44  │0,44  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,5   │0,5   │0,24  │0,5   │0,5   │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,13  │1,13  │0,98  │1,13  │1,13  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,62  │0,62  │0,54  │0,62  │0,62  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │10,8  │7,24  │4,33  │3,3   │3,3   │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,65  │0,65  │0,55  │0,65  │0,65  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│016-11│016-12│016-13│016-14│016-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │6,63  │7,8   │9,75  │12,04 │13,92 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │30,65 │34,56 │29,64 │35,53 │40,29 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,2   │2,59  │3,25  │4,07  │4,72  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,2   │2,59  │3,25  │4,07  │4,72  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400057  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │15,94 │17,67 │12,95 │15,25 │17,12 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 75 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,54  │0,64  │0,79  │0,99  │1,15  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,71  │0,84  │1,04  │1,31  │1,51  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,63  │0,74  │0,93  │1,16  │1,34  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,4   │0,99  │1,09  │1,25  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,41  │0,22  │0,36  │0,47  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,35  │0,29  │0,18  │0,15  │0,18  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,75  │1,41  │1,42  │1,54  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,27  │0,19  │0,24  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,77  │0,52  │0,65  │0,68  │
│        │прицепные на      │       │      │      │      │      │      │
│        │пневмоколесном    │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу 12,5 т       │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,79  │0,25  │0,25  │0,33  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,51  │1,78  │1,12  │1,33  │1,33  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │1,04  │0,71  │0,89  │0,92  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │0,01  │0,74  │0,83  │0,92  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│016-16│016-17│016-18│016-19│016-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,14  │9,61  │12,04 │14,99 │17,23 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │34,96 │37,19 │36,58 │43,23 │48,87 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,71  │3,2   │4,01  │5,05  │5,83  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,71  │3,2   │4,01  │5,05  │5,83  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400057  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │17,76 │18,22 │16,04 │18,29 │20,34 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 75 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,66  │0,78  │0,98  │1,22  │1,41  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,87  │1,02  │1,28  │1,62  │1,86  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,78  │0,91  │1,15  │1,45  │1,67  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,4   │1,4   │1,09  │1,25  │1,4   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,36  │0,47  │0,41  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики        │маш.-ч │0,35  │0,35  │0,35  │0,41  │0,35  │
│        │одноковшовые,     │       │      │      │      │      │      │
│        │универсальные,    │       │      │      │      │      │      │
│        │фронтальные       │       │      │      │      │      │      │
│        │гусеничные 2 т    │       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,97  │1,97  │1,54  │1,54  │1,75  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,27  │0,27  │0,24  │0,24  │0,27  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,77  │0,77  │0,65  │0,68  │0,77  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,56  │0,56  │0,37  │0,67  │0,79  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,61  │1,61  │1,33  │1,33  │1,61  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,04  │1,04  │0,92  │0,92  │1,04  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,01  │1,01  │0,83  │0,92  │1,01  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│016-21│016-22│016-23│016-24│016-25│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │9,19  │10,88 │13,69 │16,99 │19,47 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │45,75 │50,21 │47,22 │54,25 │57,48 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,07  │3,63  │4,56  │5,74  │6,58  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,07  │3,63  │4,56  │5,74  │6,58  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400057  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │23,98 │26,5  │22,78 │24,74 │24,33 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 75 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,55  │0,65  │0,83  │1,04  │1,19  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,92  │1,08  │1,36  │1,71  │1,96  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,54  │0,64  │0,81  │1,02  │1,17  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,2   │2,2   │1,7   │1,86  │2,01  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,05  │1,05  │0,65  │0,9   │0,95  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,68  │0,68  │0,6   │0,65  │0,61  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,19  │2,19  │2,01  │1,97  │2,11  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,82  │0,82  │0,41  │0,73  │0,77  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,92  │0,92  │0,86  │0,81  │0,84  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,82  │0,82  │0,83  │1,02  │1,07  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │2,49  │2,49  │1,61  │1,73  │2,04  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,74  │1,74  │1,27  │1,54  │1,61  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │28,1  │18,7  │13    │9,79  │9,79  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,47  │1,47  │1,2   │1,29  │1,38  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-017

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 42 - 40 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 42 - 40 т экскаваторами
              с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата,
              вместимость ковша 8 м3, категория грунтов
              по трудности экскавации:
02-01-017-01   1
02-01-017-02   2
02-01-017-03   3
02-01-017-04   4
02-01-017-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 42 - 40 т экскаваторами
              с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата,
              вместимость ковша 6,3 м3, категория грунтов
              по трудности экскавации:
02-01-017-06   1
02-01-017-07   2
02-01-017-08   3
02-01-017-09   4
02-01-017-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 42 - 40 т экскаваторами
              с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата,
              вместимость ковша 5,2 м3, категория грунтов
              по трудности экскавации:
02-01-017-11   1
02-01-017-12   2
02-01-017-13   3
02-01-017-14   4
02-01-017-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 42 - 40 т экскаваторами с
              удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата,
              вместимость ковша 4 м3, категория грунтов
              по трудности экскавации:
02-01-017-16   1
02-01-017-17   2
02-01-017-18   3
02-01-017-19   4
02-01-017-20   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│017-01│017-02│017-03│017-04│017-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,08  │7,21  │10,42 │11,93 │15,09 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,4   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │27,08 │27,35 │30,14 │32,67 │39,41 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,36  │2,42  │3,51  │4,08  │5,13  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,36  │2,42  │3,51  │4,08  │5,13  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,11 │13,16 │12,76 │13,2  │15,37 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 42 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,58  │0,59  │0,85  │0,99  │1,25  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,76  │0,78  │1,12  │1,31  │1,64  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,67  │0,69  │1     │1,17  │1,47  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │0,99  │0,83  │0,83  │0,99  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,22  │0,2   │0,2   │0,22  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики        │маш.-ч │0,29  │0,29  │0,23  │0,24  │0,29  │
│        │одноковшовые,     │       │      │      │      │      │      │
│        │универсальные,    │       │      │      │      │      │      │
│        │фронтальные       │       │      │      │      │      │      │
│        │гусеничные 2 т    │       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,41  │1,29  │1,29  │1,41  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,19  │0,18  │0,18  │0,19  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,52  │0,44  │0,44  │0,52  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,5   │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,18  │1,18  │0,96  │0,96  │1,18  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,71  │0,62  │0,62  │0,71  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │1,74  │0,65  │0,65  │0,74  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│017-06│017-07│017-08│017-09│017-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,96  │9,27  │11,82 │15,09 │17,43 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │28,48 │32,67 │32,32 │39,53 │45,34 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,68  │3,12  │3,98  │5,16  │5,97  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,68  │3,12  │3,98  │5,16  │5,97  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,36 │15,3  │13,12 │15,46 │17,61 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 42 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,76  │0,96  │1,25  │1,46  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,86  │0,99  │1,27  │1,65  │1,91  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,76  │0,89  │1,13  │1,47  │1,7   │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │1,09  │0,83  │0,99  │1,09  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,36  │0,2   │0,22  │0,36  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики        │маш.-ч │0,29  │0,35  │0,18  │0,29  │0,35  │
│        │одноковшовые,     │       │      │      │      │      │      │
│        │универсальные,    │       │      │      │      │      │      │
│        │фронтальные       │       │      │      │      │      │      │
│        │гусеничные 2 т    │       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,42  │1,29  │1,41  │1,42  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,24  │0,18  │0,19  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,65  │0,44  │0,52  │0,65  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,18  │1,33  │1,13  │1,12  │1,33  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,89  │0,62  │0,71  │0,89  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │1,74  │0,65  │0,65  │0,74  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│017-11│017-12│017-13│017-14│017-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,44  │9,92  │13,22 │15,8  │17,32 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,4   │4,6   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │36,08 │40,25 │40,48 │44,3  │48,23 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,83  │3,32  │4,44  │5,39  │5,93  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,83  │3,32  │4,44  │5,39  │5,93  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │18,33 │20,05 │17,84 │18,38 │19,93 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 42 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,55  │0,65  │0,86  │1,05  │1,15  │
│        │ковшовые дизель-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ные на гусеничном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,9   │1,06  │1,43  │1,73  │1,9   │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,41  │0,47  │0,64  │0,78  │0,85  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,63  │1,7   │1,4   │1,4   │1,63  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,44  │0,65  │0,41  │0,41  │0,44  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,37  │0,53  │0,35  │0,35  │0,42  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,93  │2,01  │1,75  │1,75  │1,93  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,28  │0,41  │0,27  │0,27  │0,28  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,7   │0,86  │0,77  │0,77  │0,7   │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,92  │0,83  │0,79  │0,79  │0,92  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы само-    │маш.-ч │1,73  │1,78  │1,61  │1,61  │1,56  │
│        │ходные (на колес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных тягачах) при  │       │      │      │      │      │      │
│        │работе на других  │       │      │      │      │      │      │
│        │видах строитель-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме водо- │       │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)   │       │      │      │      │      │      │
│        │вместимость ковша │       │      │      │      │      │      │
│        │8 м3              │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,98  │1,27  │1,04  │1,04  │0,98  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,11  │1,2   │1,01  │1,01  │1,11  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│017-16│017-17│017-18│017-19│017-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,17 │43,07 │42,61 │50,51 │54,93 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │40,48 │43,07 │42,61 │50,51 │54,93 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,41  │4,02  │4,94  │6,44  │6,99  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,41  │4,02  │4,94  │6,44  │6,99  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │4 м3 (с удлиненным│       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием)             │       │      │      │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │20,25 │20,46 │18,14 │20,22 │21,97 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 42 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,66  │0,78  │0,96  │1,25  │1,36  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,09  │1,28  │1,58  │2,07  │2,24  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,49  │0,58  │0,71  │0,93  │1     │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,7   │1,7   │1,4   │1,63  │1,7   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,65  │0,41  │0,44  │0,65  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,42  │0,53  │0,29  │0,3   │0,48  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,01  │2,01  │1,75  │1,93  │2,01  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,27  │0,28  │0,41  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,77  │0,7   │0,86  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,79  │0,92  │0,83  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,61  │1,78  │1,78  │1,91  │1,95  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,27  │1,27  │1,04  │0,98  │1,27  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,2   │1,2   │1,01  │1,11  │1,2   │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-018

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 8 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-018-01   1
02-01-018-02   2
02-01-018-03   3
02-01-018-04   4
02-01-018-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-018-06   1
02-01-018-07   2
02-01-018-08   3
02-01-018-09   4
02-01-018-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 5,2 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-018-11   1
02-01-018-12   2
02-01-018-13   3
02-01-018-14   4
02-01-018-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 30 т экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-018-16   1
02-01-018-17   2
02-01-018-18   3
02-01-018-19   4
02-01-018-20   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│018-01│018-02│018-03│018-04│018-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,52  │9,04  │10,68 │14,04 │14,51 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │27,85 │30,13 │30,48 │37,96 │38,6  │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,5   │3,01  │3,57  │4,78  │4,91  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,5   │3,01  │3,57  │4,78  │4,91  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,34 │13,75 │12,76 │15,18 │15,31 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,61  │0,73  │0,86  │1,15  │1,19  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,8   │0,96  │1,15  │1,53  │1,57  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,72  │0,86  │1,02  │1,37  │1,41  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │0,99  │0,83  │0,99  │0,99  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,22  │0,2   │0,22  │0,22  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,21  │0,23  │0,18  │0,21  │0,23  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,41  │1,29  │1,41  │1,41  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,19  │0,18  │0,19  │0,19  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,52  │0,44  │0,52  │0,52  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы само-    │маш.-ч │1,29  │1,29  │1,13  │1,29  │1,29  │
│        │ходные (на колес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ных тягачах) при  │       │      │      │      │      │      │
│        │работе на других  │       │      │      │      │      │      │
│        │видах строитель-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме водо- │       │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)   │       │      │      │      │      │      │
│        │вместимость ковша │       │      │      │      │      │      │
│        │8 м3              │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,71  │0,62  │0,71  │0,71  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,74  │0,65  │0,74  │0,74  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│018-06│018-07│018-08│018-09│018-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,65  │10,47 │13,69 │16,28 │20,53 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,6   │4,5   │4,4   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │29,53 │34,49 │37,16 │41,25 │49,81 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,88  │3,5   │4,59  │5,51  │6,94  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,88  │3,5   │4,59  │5,51  │6,94  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,65 │15,76 │15,05 │15,79 │18,44 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,7   │0,85  │1,12  │1,34  │1,69  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,92  │1,12  │1,47  │1,76  │2,22  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,82  │1     │1,31  │1,57  │1,98  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │1,09  │0,99  │0,99  │1,09  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,36  │0,22  │0,22  │0,36  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,21  │0,26  │0,21  │0,23  │0,29  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,42  │1,41  │1,41  │1,42  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,24  │0,19  │0,19  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,65  │0,52  │0,52  │0,65  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,48  │0,59  │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,29  │1,51  │1,29  │1,29  │1,51  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,89  │0,71  │0,71  │0,89  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,83  │0,74  │0,74  │0,83  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│018-11│018-12│018-13│018-14│018-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │9,39  │10,36 │13,45 │16,05 │18,29 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │37,49 │40,93 │38,63 │44,63 │49,51 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,14  │3,45  │4,49  │5,44  │6,18  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,14  │3,45  │4,49  │5,44  │6,18  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │18,5  │20,15 │16,46 │18,43 │20,09 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,61  │0,67  │0,87  │1,06  │1,21  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1     │1,11  │1,44  │1,75  │1,98  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,45  │0,5   │0,64  │0,78  │0,88  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,63  │1,7   │1,25  │1,4   │1,63  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,44  │0,65  │0,47  │0,41  │0,44  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,37  │0,48  │0,35  │0,29  │0,33  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,93  │2,01  │1,54  │1,75  │1,93  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,28  │0,41  │0,24  │0,27  │0,28  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,7   │0,86  │0,68  │0,77  │0,7   │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,92  │0,83  │0,67  │0,79  │0,92  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,91  │1,95  │1,51  │1,78  │1,91  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,98  │1,27  │0,92  │1,04  │0,98  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,11  │1,2   │0,92  │1,01  │1,11  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│018-16│018-17│018-18│018-19│018-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,71 │12,04 │15,34 │19    │22,77 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,4   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │41,34 │43,19 │43,29 │50,37 │57,72 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,57  │4,02  │5,12  │6,41  │7,68  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,57  │4,02  │5,12  │6,41  │7,68  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 4 м3 (с    │       │      │      │      │      │      │
│        │удлиненным рабочим│       │      │      │      │      │      │
│        │оборудованием)    │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │20,15 │20,46 │18,21 │20,15 │22,39 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,7   │0,78  │0,99  │1,24  │1,49  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,15  │1,28  │1,64  │2,05  │2,46  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,51  │0,58  │0,73  │0,91  │1,1   │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,7   │1,7   │1,4   │1,63  │1,7   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,65  │0,41  │0,44  │0,65  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,48  │0,48  │0,29  │0,35  │0,48  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,01  │2,01  │1,75  │1,93  │2,01  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,27  │0,28  │0,41  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,77  │0,7   │0,86  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,79  │0,92  │0,83  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,95  │1,95  │1,78  │1,91  │1,95  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,27  │1,27  │1,04  │0,98  │1,27  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,2   │1,2   │1,01  │1,11  │1,2   │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-019

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 8 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-019-01   1
02-01-019-02   2
02-01-019-03   3
02-01-019-04   4
02-01-019-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-019-06   1
02-01-019-07   2
02-01-019-08   3
02-01-019-09   4
02-01-019-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 5,2 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-019-11   1
02-01-019-12   2
02-01-019-13   3
02-01-019-14   4
02-01-019-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 27 т экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-019-16   1
02-01-019-17   2
02-01-019-18   3
02-01-019-19   4
02-01-019-20   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│019-01│019-02│019-03│019-04│019-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,85  │9,12  │10,36 │13,45 │16,17 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │28,34 │30,24 │30,04 │34,93 │41,15 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,61  │3,04  │3,45  │4,56  │5,49  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах 96        │       │      │      │      │      │      │
│        │(130) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,61  │3,04  │3,45  │4,56  │5,49  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,42 │13,77 │12,69 │13,57 │15,75 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,64  │0,74  │0,84  │1,11  │1,34  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,84  │0,98  │1,11  │1,46  │1,76  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,75  │0,87  │0,98  │1,31  │1,57  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │0,99  │0,83  │0,83  │0,99  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,22  │0,2   │0,22  │0,22  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,37  │0,37  │0,25  │0,21  │0,23  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,41  │1,29  │1,29  │1,41  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,19  │0,18  │0,18  │0,19  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,52  │0,44  │0,44  │0,52  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,5   │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,13  │1,13  │1,13  │1,13  │1,29  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,71  │0,62  │0,62  │0,71  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,74  │0,65  │0,74  │0,74  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│019-06│019-07│019-08│019-09│019-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │9,12  │10,69 │12,27 │15,93 │19,59 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,4   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │30,26 │34,73 │32,75 │40,7  │48,39 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,04  │3,57  │4,07  │5,38  │6,62  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,04  │3,57  │4,07  │5,38  │6,62  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │13,77 │15,62 │13,2  │15,7  │18,17 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,74  │0,86  │0,99  │1,31  │1,6   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,98  │1,11  │1,31  │1,72  │2,13  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,87  │1,02  │1,17  │1,54  │1,91  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,99  │1,09  │0,83  │0,99  │1,09  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,22  │0,36  │0,2   │0,22  │0,36  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,23  │0,29  │0,18  │0,23  │0,29  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,41  │1,42  │1,29  │1,41  │1,42  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,19  │0,24  │0,18  │0,19  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,52  │0,65  │0,44  │0,52  │0,65  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,59  │0,59  │0,5   │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,29  │1,51  │1,13  │1,29  │1,51  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,71  │0,89  │0,62  │0,71  │0,89  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │13    │8,65  │5,77  │4,33  │4,33  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,74  │0,83  │0,65  │0,74  │0,83  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│019-11│019-12│019-13│019-14│019-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,25 │12,04 │13,69 │17,82 │20,41 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │40,7  │42,07 │41,1  │48,93 │52,41 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,41  │4     │4,57  │6,04  │6,92  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,41  │4     │4,57  │6,04  │6,92  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │5,2 м3            │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │20,07 │20,41 │17,9  │19,99 │20,47 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,66  │0,78  │0,89  │1,17  │1,34  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,09  │1,28  │1,46  │1,94  │2,22  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,49  │0,57  │0,65  │0,87  │0,98  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,7   │1,7   │1,4   │1,63  │1,63  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,65  │0,41  │0,44  │0,44  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,48  │0,48  │0,29  │0,33  │0,32  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,01  │2,01  │1,75  │1,93  │1,93  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,27  │0,28  │0,28  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,77  │0,7   │0,7   │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,79  │0,92  │0,92  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,95  │1,95  │1,78  │1,91  │1,91  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,27  │1,27  │1,05  │0,98  │0,98  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт       │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,2   │1,2   │1,01  │1,11  │1,11  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│019-16│019-17│019-18│019-19│019-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,9  │12,86 │16,05 │21    │25,37 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │41,66 │44,19 │44,22 │53,18 │61,24 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,64  │4,28  │5,35  │7,12  │8,58  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,64  │4,28  │5,35  │7,12  │8,58  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 4 м3 (с    │       │      │      │      │      │      │
│        │удлиненным рабочим│       │      │      │      │      │      │
│        │оборудованием)    │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │20,22 │20,56 │18,37 │20,53 │22,81 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,71  │0,83  │1,04  │1,38  │1,66  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,17  │1,37  │1,71  │2,27  │2,75  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,53  │0,62  │0,76  │1,03  │1,23  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,7   │1,7   │1,37  │1,63  │1,7   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,65  │0,41  │0,44  │0,65  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,48  │0,48  │0,29  │0,33  │0,48  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │2,01  │2,01  │1,75  │1,93  │2,01  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,27  │0,28  │0,41  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,86  │0,86  │0,77  │0,69  │0,86  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,79  │0,91  │0,83  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,95  │1,95  │1,78  │1,91  │1,95  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,27  │1,27  │1,05  │0,98  │1,27  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │21,6  │14,4  │10,1  │7,62  │7,62  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,2   │1,2   │1,01  │1,11  │1,12  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-020

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 8 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-020-01   1
02-01-020-02   2
02-01-020-03   3
02-01-020-04   4
02-01-020-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-020-06   1
02-01-020-07   2
02-01-020-08   3
02-01-020-09   4
02-01-020-10   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 5,2 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-020-11   1
02-01-020-12   2
02-01-020-13   3
02-01-020-14   4
02-01-020-15   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 20 т экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-020-16   1
02-01-020-17   2
02-01-020-18   3
02-01-020-19   4
02-01-020-20   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│020-01│020-02│020-03│020-04│020-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,4   │9,96  │11,63 │15,22 │17,46 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │27,22 │29,55 │27,75 │35,3  │41,02 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,8   │3,32  │3,88  │5,14  │5,93  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,8   │3,32  │3,88  │5,14  │5,93  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │12,27 │12,73 │10,3  │12,91 │14,74 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,68  │0,8   │0,94  │1,24  │1,43  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,9   │1,06  │1,24  │1,65  │1,9   │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,81  │0,95  │1,12  │1,47  │1,69  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,54  │0,76  │0,83  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,2   │0,2   │0,16  │0,19  │0,2   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,12  │0,17  │0,18  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,29  │1,29  │0,98  │1,07  │1,29  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,16  │0,17  │0,18  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,56  │0,56  │0,33  │0,37  │0,44  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,39  │0,39  │0,21  │0,18  │0,49  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,13  │1,13  │0,84  │0,81  │1,13  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,74  │0,74  │0,49  │0,54  │0,62  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │10,8  │7,21  │4,33  │3,3   │3,3   │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,65  │0,65  │0,46  │0,55  │0,65  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│020-06│020-07│020-08│020-09│020-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │9,98  │10,08 │13,92 │18,58 │22,07 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │29,43 │29,59 │33,12 │42,35 │47,94 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,32  │3,35  │4,65  │6,23  │7,48  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,32  │3,35  │4,65  │6,23  │7,48  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │12,6  │12,64 │12,25 │14,95 │16    │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,82  │0,82  │1,14  │1,51  │0,82  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,06  │1,08  │1,49  │2     │2,39  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,95  │0,97  │1,34  │1,79  │2,14  │
│        │на тракторе 85    │       │      │      │      │      │      │
│        │(115) кВт (л.с.), │       │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения  │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 м             │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,83  │0,83  │0,76  │0,83  │0,83  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,2   │0,2   │0,19  │0,2   │0,2   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,18  │0,18  │0,18  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,29  │1,29  │1,07  │1,29  │1,29  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,18  │0,18  │0,17  │0,18  │0,18  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,44  │0,44  │0,37  │0,44  │0,44  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,5   │0,5   │0,4   │0,5   │0,5   │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,13  │1,13  │0,81  │1,13  │1,13  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,62  │0,62  │0,54  │0,62  │0,62  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │10,8  │7,21  │4,33  │3,3   │3,3   │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,65  │0,65  │0,55  │0,65  │0,65  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│020-11│020-12│020-13│020-14│020-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │10,28 │12,32 │14,51 │19,12 │20,06 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │34,34 │39,36 │35,78 │44,46 │45,89 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,42  │3,14  │4,81  │6,44  │6,80  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │ 96 (130) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,42  │3,14  │4,81  │6,44  │6,8   │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │15,86 │17,71 │13,81 │16,13 │16,33 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,66  │0,8   │0,93  │1,25  │1,32  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,09  │1,32  │1,53  │2,07  │2,17  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,49  │0,59  │0,69  │0,93  │0,97  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.),глубиной   │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,4   │0,99  │1,09  │1,09  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,41  │0,22  │0,36  │0,36  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,35  │0,29  │0,21  │0,29  │0,29  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,75  │1,41  │1,42  │1,42  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,27  │0,19  │0,24  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,77  │0,52  │0,65  │0,65  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,79  │0,59  │0,59  │0,59  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,51  │1,78  │1,29  │1,51  │1,51  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │1,04  │0,71  │0,89  │0,89  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │1,01  │0,74  │0,83  │0,83  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│020-16│020-17│020-18│020-19│020-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │12,51 │13,57 │17,58 │20,89 │26,9  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │39,59 │40,94 │42,11 │46,86 │56,88 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │4,17  │4,52  │5,89  │7,08  │9,08  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │4,17  │4,52  │5,89  │7,08  │9,08  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │4 м3 (с удлиненным│       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием)             │       │      │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │17,7  │17,92 │15,81 │16,46 │19,4  │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 30 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,82  │0,87  │1,15  │1,38  │1,76  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,34  │1,46  │1,89  │2,27  │2,91  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,59  │0,65  │0,85  │1,01  │1,3   │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,4   │1,4   │1,09  │1,09  │1,25  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,41  │0,41  │0,36  │0,36  │0,47  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,29  │0,29  │0,33  │0,41  │0,35  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,75  │1,75  │1,42  │1,42  │1,54  │
│        │среднего типа 99  │       │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,27  │0,27  │0,24  │0,24  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,77  │0,77  │0,65  │0,65  │0,68  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,79  │0,79  │0,59  │0,59  │0,67  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,78  │1,78  │1,33  │1,26  │1,02  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │1,04  │1,04  │0,89  │0,89  │0,92  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 29     │       │      │      │      │      │      │
│        │(40) кВт (л.с.)   │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │1,01  │1,01  │0,83  │0,83  │0,92  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-021

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 5,2 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-021-01   1
02-01-021-02   2
02-01-021-03   3
02-01-021-04   4
02-01-021-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата с погрузкой,
              вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по
              трудности экскавации:
02-01-021-06   1
02-01-021-07   2
02-01-021-08   3
02-01-021-09   4
02-01-021-10   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│021-01│021-02│021-03│021-04│021-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,46  │8,58  │9,99  │13,33 │17,7  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │33,99 │36,20 │34,21 │42,59 │52,47 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,32  │3,87  │4,44  │6     │7,89  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,32  │3,87  │4,44  │6     │7,89  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400053  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │15,85 │16,17 │13,61 │15,89 │18,31 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 15 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,65  │0,76  │0,86  │1,17  │1,54  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,06  │1,24  │1,41  │1,92  │2,55  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,47  │0,56  │0,64  │0,86  │1,13  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,25  │0,99  │1,09  │1,25  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,47  │0,22  │0,36  │0,47  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,35  │0,33  │0,27  │0,36  │0,35  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,54  │1,41  │1,42  │1,54  │
│        │среднего типа     │       │      │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,24  │0,19  │0,24  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,68  │0,52  │0,65  │0,68  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,67  │0,59  │0,59  │0,67  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,51  │1,51  │1,12  │1,33  │1,51  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │0,92  │0,71  │0,89  │0,92  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт       │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │0,92  │0,74  │0,83  │0,92  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│021-06│021-07│021-08│021-09│021-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,74  │10,21 │13,69 │15,93 │24,43 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │36,35 │40,97 │43,19 │47    │68,56 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,88  │4,53  │6,12  │7,12  │10,98 │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,88  │4,53  │6,12  │7,12  │10,98 │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата│       │      │      │      │      │      │
│        │4 м3 (с удлиненным│       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова-│       │      │      │      │      │      │
│        │нием)             │       │      │      │      │      │      │
│400053  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │16,18 │17,90 │15,97 │16,45 │22,62 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 15 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,76  │0,89  │1,19  │1,38  │2,14  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,24  │1,46  │1,96  │2,27  │3,51  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,56  │0,65  │0,87  │1,02  │1,57  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,4   │1,09  │1,09  │1,63  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,41  │0,36  │0,36  │0,44  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,29  │0,29  │0,29  │0,18  │0,32  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,75  │1,42  │1,42  │1,93  │
│        │среднего типа     │       │      │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,27  │0,24  │0,24  │0,28  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,77  │0,65  │0,65  │0,7   │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,79  │0,59  │0,59  │0,92  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,66  │1,78  │1,51  │1,51  │1,91  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │1,04  │0,89  │0,89  │0,98  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт       │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │1,01  │0,83  │0,83  │1,11  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-022

Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим
оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Экскавация грунта. 02. Погрузка в автомобили-самосвалы. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 5,2 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-022-01   1
02-01-022-02   2
02-01-022-03   3
02-01-022-04   4
02-01-022-05   5
              Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы
              грузоподъемностью 12 т экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-022-06   1
02-01-022-07   2
02-01-022-08   3
02-01-022-09   4
02-01-022-10   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│022-01│022-02│022-03│022-04│022-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │8,14  │9,74  │11,32 │15,10 │17,11 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │35,28 │40,17 │36,65 │45,68 │51,35 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,63  │4,33  │5,03  │6,76  │7,69  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300303  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,63  │4,33  │5,03  │6,76  │7,69  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 5,2 м3     │       │      │      │      │      │      │
│400053  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │16,07 │17,8  │13,91 │16,26 │18,16 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 15 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,71  │0,84  │0,98  │1,31  │1,5   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,15  │1,38  │1,62  │2,16  │2,46  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,52  │0,62  │0,72  │0,97  │1,1   │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,4   │0,99  │1,09  │1,25  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,41  │0,22  │0,36  │0,47  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,35  │0,29  │0,21  │0,29  │0,35  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,75  │1,41  │1,42  │1,54  │
│        │среднего типа     │       │      │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,27  │0,19  │0,24  │0,24  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,77  │0,52  │0,65  │0,68  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,79  │0,59  │0,59  │0,67  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,51  │1,78  │1,29  │1,51  │1,51  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмес-  │       │      │      │      │      │      │
│        │тимость ковша 8 м3│       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │1,04  │0,71  │0,89  │0,92  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт       │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │1,01  │0,74  │0,83  │0,92  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│022-06│022-07│022-08│022-09│022-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │7,99  │9,46  │13,33 │14,75 │21,36 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,4   │4,4   │4,4   │4,3   │4,5   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │34,91 │39,65 │42,32 │44,83 │61,17 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │3,55  │4,2   │5,93  │6,58  │9,63  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │3,55  │4,2   │5,93  │6,58  │9,63  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 4 м3 (с    │       │      │      │      │      │      │
│        │удлиненным рабочим│       │      │      │      │      │      │
│        │оборудованием)    │       │      │      │      │      │      │
│400053  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │15,82 │17,51 │15,75 │16,02 │20,34 │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 15 т    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,68  │0,82  │1,15  │1,27  │1,86  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │1,14  │1,34  │1,9   │2,11  │3,08  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,51  │0,6   │0,85  │0,94  │1,38  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,25  │1,4   │1,09  │1,09  │1,4   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,47  │0,41  │0,36  │0,36  │0,41  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на пневмоколесном │       │      │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на│       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│031820  │Погрузчики одно-  │маш.-ч │0,51  │0,51  │0,48  │0,48  │0,51  │
│        │ковшовые, универ- │       │      │      │      │      │      │
│        │сальные, фронталь-│       │      │      │      │      │      │
│        │ные гусеничные 2 т│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │1,54  │1,75  │1,42  │1,42  │1,75  │
│        │среднего типа     │       │      │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,24  │0,27  │0,24  │0,24  │0,27  │
│        │прицепные кулач-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ковые 8 т         │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,68  │0,77  │0,65  │0,65  │0,77  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,67  │0,79  │0,59  │0,59  │0,79  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070427  │Скреперы самоход- │маш.-ч │1,51  │1,78  │1,33  │1,33  │1,78  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 8 м3  │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,92  │1,04  │0,89  │0,89  │1,04  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт       │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │17,3  │11,5  │7,21  │5,46  │5,46  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,92  │1,01  │0,83  │0,83  │1,01  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

Таблица ГЭСН 02-01-027

Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным
рабочим оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Переэкскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей на отвалах.

Измеритель: 1000 м3

              Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 12,5 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-027-01   1
02-01-027-02   2
02-01-027-03   3
02-01-027-04   4
02-01-027-05   5
              Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 8 м3,категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-027-06   1
02-01-027-07   2
02-01-027-08   3
02-01-027-09   4
02-01-027-10   5
              Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 6,3 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-027-11   1
02-01-027-12   2
02-01-027-13   3
02-01-027-14   4
02-01-027-15   5
              Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4,6 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-027-16   1
02-01-027-17   2
02-01-027-18   3
02-01-027-19   4
02-01-027-20   5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│027-01│027-02│027-03│027-04│027-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │33,28 │33,75 │34,57 │35,4  │35,87 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │21,1  │25,33 │32,4  │40,16 │44,4  │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,17  │1,38  │1,79  │2,22  │2,45  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300307  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,17  │1,38  │1,79  │2,22  │2,45  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 12,5 м3    │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,28  │0,34  │0,44  │0,54  │0,6   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,38  │0,45  │0,58  │0,71  │0,79  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,34  │0,4   │0,51  │0,64  │0,71  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,41  │0,49  │0,6   │0,75  │0,81  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,28  │0,32  │0,4   │0,53  │0,58  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,34  │0,4   │0,51  │0,57  │0,62  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,28  │0,33  │0,38  │0,52  │0,6   │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,29  │0,36  │0,52  │0,64  │0,72  │
│        │тировки железно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │3,12  │3,7   │4,15  │4,86  │5,58  │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │31,12 │36,97 │54,19 │70,03 │75,46 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы            │м      │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │железнодорожные   │       │      │      │      │      │      │
│        │термообработанные │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │1,21  │1,21  │1,21  │1,21  │1,21  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │1,61  │1,61  │1,61  │1,61  │1,61  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3     │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │хвойных пород.    │       │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│       │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │       │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│027-06│027-07│027-08│027-09│027-10│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │67,7  │68,32 │69,38 │70,45 │71,27 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │24,97 │30,23 │38,16 │46,56 │51,22 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │1,68  │2,03  │2,56  │3,13  │3,44  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300305  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │1,68  │2,03  │2,56  │3,13  │3,44  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 8 м3       │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,25  │0,29  │0,38  │0,46  │0,5   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,54  │0,65  │0,83  │1     │1,09  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,32  │0,38  │0,49  │0,59  │0,66  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,51  │0,59  │0,76  │0,91  │1     │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,34  │0,38  │0,54  │0,69  │0,78  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,41  │0,51  │0,57  │0,73  │0,81  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,36  │0,38  │0,53  │0,69  │0,87  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,38  │0,52  │0,64  │0,72  │0,75  │
│        │тировки железно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │3,41  │4,36  │5,18  │6,92  │7,36  │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │41,72 │48,18 │63,95 │72,2  │81,78 │
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы            │м      │0,-3  │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │железнодорожные   │       │      │      │      │      │      │
│        │термообработанные │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │3,34  │3,34  │3,34  │3,34  │3,34  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3     │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │хвойных пород.    │       │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│       │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │       │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│027-11│027-12│027-13│027-14│027-15│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │68,56 │69,5  │71,15 │72,69 │73,51 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │31,79 │39,08 │50,78 │62,88 │69,3  │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,11  │2,59  │3,38  │4,18  │4,63  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300304  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,11  │2,59  │3,38  │4,18  │4,63  │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 6,3 м3     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,41  │0,51  │0,66  │0,82  │0,9   │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,67  │0,84  │1,09  │1,34  │1,49  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,41  │0,5   │0,65  │0,8   │0,88  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,62  │0,73  │0,98  │1,19  │1,32  │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,41  │0,53  │0,76  │1,03  │1,19  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,54  │0,67  │0,79  │1,07  │1,15  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,4   │0,57  │0,85  │1,02  │1,16  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,52  │0,62  │0,75  │0,84  │0,91  │
│        │тировки железно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой │маш.-ч │4,71  │5,33  │7,18  │9,02  │9,82  │
│        │колеи             │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │49,5  │65,35 │82,27 │100,58│111,46│
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы            │м      │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │
│        │железнодорожные   │       │      │      │      │      │      │
│        │термообработанные │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │3,34  │3,34  │3,34  │3,34  │3,34  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3     │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │хвойных пород.    │       │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│       │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │       │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│027-16│027-17│027-18│027-19│027-20│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │91,57 │92,39 │93,93 │95,7  │96,76 │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │39,18 │45,61 │58,05 │70,64 │79,31 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,52  │2,94  │3,74  │4,58  │5,1   │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│300302  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │2,52  │2,94  │3,74  │4,58  │5,1   │
│        │ковшовые электри- │       │      │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с     │       │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ванием прямая     │       │      │      │      │      │      │
│        │лопата 4,6 м3     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,36  │0,42  │0,54  │0,67  │0,74  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,82  │0,95  │1,21  │1,46  │1,63  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,25  │0,28  │0,36  │0,44  │0,49  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч │0,76  │0,93  │1,13  │1,37  │1,5   │
│        │дорожном ходу 25 т│       │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч │0,56  │0,69  │0,98  │1,25  │1,26  │
│        │колеи с краном    │       │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │       │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч │0,69  │0,78  │1,01  │1,22  │1,35  │
│        │подбивки шпал с   │       │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │       │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │       │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч │0,59  │0,71  │0,97  │1,2   │1,37  │
│        │вочные            │       │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч │0,64  │0,72  │0,81  │0,97  │1,17  │
│        │тировки железно-  │       │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │       │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │       │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │       │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч │5,62  │6,8   │8,36  │10,26 │11,61 │
│        │широкой колеи     │       │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч │64,87 │73,04 │95,84 │114,98│129,62│
│        │(думпкар) грузо-  │       │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м      │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │
│        │дорожные термо-   │       │      │      │      │      │      │
│        │обработанные      │       │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │       │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │       │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │       │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │       │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.    │3,37  │3,37  │3,37  │3,37  │3,37  │
│        │для железных дорог│       │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │       │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │       │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │       │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │4,49  │4,49  │4,49  │4,49  │4,49  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3     │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │
│        │хвойных пород.    │       │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │       │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │       │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│       │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │       │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │       │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-028

Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным
рабочим оборудованием прямая лопата

Состав работ: 01. Переэкскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей на отвалах.

Измеритель: 1000 м3

              Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным
              рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость
              ковша 4 м3, категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-028-01   1
02-01-028-02   2
02-01-028-03   3
02-01-028-04   4

┌────────┬───────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.   │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат  │ измер. │028-01│028-02│028-03│028-04│
├────────┼───────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда      │чел.-ч  │93,34 │94,4  │96,76 │99    │
│        │рабочих-строителей │        │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд     │        │4,7   │4,7   │4,7   │4,7   │
│        │работы             │        │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда      │чел.-ч  │52,8  │61,91 │79,41 │97,5  │
│        │машинистов         │        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │        │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при     │маш.-ч  │3,4   │3,99  │5,12  │6,25  │
│        │работе на гидро-   │        │      │      │      │      │
│        │энергетическом     │        │      │      │      │      │
│        │строительстве и    │        │      │      │      │      │
│        │горновскрышных     │        │      │      │      │      │
│        │работах            │        │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)│        │      │      │      │      │
│300301  │Экскаваторы одно-  │маш.-ч  │3,4   │3,99  │5,12  │6,25  │
│        │ковшовые электри-  │        │      │      │      │      │
│        │ческие, на гусе-   │        │      │      │      │      │
│        │ничном ходу с      │        │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова- │        │      │      │      │      │
│        │нием прямая лопата │        │      │      │      │      │
│        │4 м3 (с удлиненным │        │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудова- │        │      │      │      │      │
│        │нием)              │        │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно-  │маш.-ч  │0,5   │0,58  │0,74  │0,9   │
│        │ковшовые дизельные │        │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу │        │      │      │      │      │
│        │при работе на гид- │        │      │      │      │      │
│        │роэнергетическом   │        │      │      │      │      │
│        │строительстве      │        │      │      │      │      │
│        │0,4 м3             │        │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для         │маш.-ч  │1,09  │1,27  │1,64  │2,01  │
│        │водопонижения и    │        │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт  │        │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные на│маш.-ч  │0,32  │0,38  │0,49  │0,6   │
│        │тракторе           │        │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт       │        │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной   │        │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м      │        │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно-  │маш.-ч  │1,08  │1,23  │1,51  │1,85  │
│        │дорожном ходу 25 т │        │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой    │маш.-ч  │0,85  │1,01  │1,25  │1,51  │
│        │колеи с краном     │        │      │      │      │      │
│        │3,5 т              │        │      │      │      │      │
│131100  │Машины для подбивки│маш.-ч  │0,85  │1,09  │1,41  │1,8   │
│        │шпал с пневмати-   │        │      │      │      │      │
│        │ческими подбойками │        │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто-  │маш.-ч  │0,86  │1,07  │1,35  │1,59  │
│        │вочные             │        │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас- │маш.-ч  │0,79  │0,86  │1,17  │1,41  │
│        │тировки железно-   │        │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на  │        │      │      │      │      │
│        │железобетонных     │        │      │      │      │      │
│        │шпалах             │        │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой  │маш.-ч  │8,13  │9,47  │11,64 │14,96 │
│        │колеи 294 (400) кВт│        │      │      │      │      │
│        │(л.с.)             │        │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал     │маш.-ч  │81,86 │96,56 │129   │152,63│
│        │(думпкар) грузо-   │        │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т │        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ          │        │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железнодо-  │м       │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │
│        │рожные термообра-  │        │      │      │      │      │
│        │ботанные объемной  │        │      │      │      │      │
│        │закалкой в масле,  │        │      │      │      │      │
│        │1 класс тип Р-50,  │        │      │      │      │      │
│        │марка стали М74В   │        │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные  │шт.     │3,37  │3,37  │3,37  │3,37  │
│        │для железных дорог │        │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,     │        │      │      │      │      │
│        │обрезные и необрез-│        │      │      │      │      │
│        │ные хвойные (кроме │        │      │      │      │      │
│        │лиственницы), тип 1│        │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ-  │м3      │4,49  │4,49  │4,49  │4,49  │
│        │ного камня для     │        │      │      │      │      │
│        │строительных работ │        │      │      │      │      │
│        │марка 800, фракция,│        │      │      │      │      │
│        │мм: 40 - 70        │        │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы хвой-│м3      │0,04  │0,04  │0,04  │0,04  │
│        │ных пород. Доски   │        │      │      │      │      │
│        │необрезные длиной  │        │      │      │      │      │
│        │4 - 6,5 м, все     │        │      │      │      │      │
│        │ширины, толщиной   │        │      │      │      │      │
│        │19 - 22 мм IV сорта│        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-01-029

Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим
оборудованием "драглайн"

Состав работ: 01. Переэкскавация грунта. 02. Укладка грунта в отвал. 03. Перемещение, ремонт и содержание железнодорожных путей на отвалах.

Измеритель: 1000 м3

              Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 15 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-029-01   1
02-01-029-02   2
02-01-029-03   3
02-01-029-04   4
              Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 13 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-029-05   1
02-01-029-06   2
02-01-029-07   3
02-01-029-08   4
              Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 10 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-029-09   1
02-01-029-10   2
02-01-029-11   3
02-01-029-12   4
              Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим
              оборудованием "драглайн", вместимость ковша 6 м3,
              категория грунтов по трудности экскавации:
02-01-029-13   1
02-01-029-14   2
02-01-029-15   3
02-01-029-16   4

┌────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед. │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │измер.│029-01│029-02│029-03│029-04│029-05│
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч│8,61  │9,07  │10,05 │11,12 │13,57 │
│        │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │      │4,6   │4,6   │4,5   │4,5   │4,6   │
│        │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч│29,38 │33,84 │43,23 │53,35 │28,14 │
│        │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч│1,53  │1,76  │2,26  │2,78  │1,62  │
│        │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│        │работах           │      │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │
│300505  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,53  │1,76  │2,26  │2,78  │-     │
│        │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │      │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ванием "драглайн" │      │      │      │      │      │      │
│        │15 м3             │      │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│0,45  │0,52  │0,66  │0,82  │0,47  │
│        │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч│0,5   │0,57  │0,72  │0,9   │0,52  │
│        │понижения и       │      │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч│0,58  │0,67  │0,86  │1,07  │0,62  │
│        │на тракторе       │      │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │      │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │      │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч│0,57  │0,62  │0,8   │0,95  │0,58  │
│        │дорожном ходу 25 т│      │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч│0,36  │0,41  │0,58  │0,75  │0,37  │
│        │колеи с краном    │      │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │      │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч│0,44  │0,52  │0,6   │0,76  │0,45  │
│        │подбивки шпал с   │      │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │      │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │      │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины путерихто- │маш.-ч│0,4   │0,41  │0,56  │0,82  │0,4   │
│        │вочные            │      │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч│0,41  │0,52  │0,64  │0,73  │0,41  │
│        │тировки железно-  │      │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │      │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │      │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │      │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч│3,92  │4,52  │5,77  │7,44  │3,93  │
│        │широкой колеи     │      │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч│49,28 │56,55 │72,26 │86,15 │48,73 │
│        │(думпкар) грузо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│      │      │      │      │      │      │
│300504  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │-     │1,62  │
│        │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │      │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ванием "драглайн" │      │      │      │      │      │      │
│        │13 м3             │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железно-   │м     │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,005 │
│        │дорожные термооб- │      │      │      │      │      │      │
│        │работанные объем- │      │      │      │      │      │      │
│        │ной закалкой в    │      │      │      │      │      │      │
│        │масле, 1 класс    │      │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │      │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │      │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.   │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │0,4   │
│        │для железных дорог│      │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │      │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │      │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │      │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │      │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3    │0,29  │0,29  │0,29  │0,29  │0,54  │
│        │ного камня для    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│      │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │      │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3    │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │хвойных пород.    │      │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │      │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │      │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│      │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │      │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │измер.│029-06│029-07│029-08│029-09│029-10│
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч│14,04 │15,1  │16,28 │11,51 │12,15 │
│        │рабочих-строителей│      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │      │4,7   │4,5   │4,5   │4,6   │4,6   │
│        │работы            │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч│32,88 │41,13 │52,14 │37,3  │42,75 │
│        │машинистов        │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при    │маш.-ч│1,89  │2,36  │2,99  │2,18  │2,5   │
│        │работе на гидро-  │      │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │      │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │      │      │      │      │      │      │
│        │работах           │      │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт      │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │
│300505  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│1,89  │2,36  │2,99  │-     │-     │
│        │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │      │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ванием "драглайн" │      │      │      │      │      │      │
│        │15 м3             │      │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│0,55  │0,68  │0,87  │0,53  │0,61  │
│        │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │      │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │      │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │      │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │      │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч│0,6   │0,75  │0,96  │0,69  │0,8   │
│        │понижения и       │      │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │      │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч│0,72  │0,91  │1,13  │0,63  │0,72  │
│        │на тракторе       │      │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │      │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │      │      │      │      │      │      │
│021313  │Краны на железно- │маш.-ч│0,66  │0,81  │1     │0,76  │0,87  │
│        │дорожном ходу 25 т│      │      │      │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой   │маш.-ч│0,45  │0,59  │0,78  │0,53  │0,64  │
│        │колеи с краном    │      │      │      │      │      │      │
│        │3,5 т             │      │      │      │      │      │      │
│131100  │Машины для        │маш.-ч│0,51  │0,62  │0,8   │0,56  │0,66  │
│        │подбивки шпал с   │      │      │      │      │      │      │
│        │пневматическими   │      │      │      │      │      │      │
│        │подбойками        │      │      │      │      │      │      │
│131400  │Машины            │маш.-ч│0,38  │0,56  │0,84  │0,52  │0,58  │
│        │путерихтовочные   │      │      │      │      │      │      │
│130901  │Машины для баллас-│маш.-ч│0,52  │0,64  │0,75  │0,6   │0,66  │
│        │тировки железно-  │      │      │      │      │      │      │
│        │дорожного пути на │      │      │      │      │      │      │
│        │железобетонных    │      │      │      │      │      │      │
│        │шпалах            │      │      │      │      │      │      │
│132701  │Тепловозы         │маш.-ч│4,6   │5,59  │7,56  │5,06  │5,83  │
│        │широкой колеи     │      │      │      │      │      │      │
│        │294 (400) кВт     │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал    │маш.-ч│56,8  │72,56 │87,42 │66,14 │75,49 │
│        │(думпкар) грузо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │подъемностью 136 т│      │      │      │      │      │      │
│300504  │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │2,18  │2,5   │
│        │ковшовые электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие шагающие с │      │      │      │      │      │      │
│        │рабочим оборудо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ванием "драглайн" │      │      │      │      │      │      │
│        │13 м3             │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │      │      │
│105-0068│Рельсы            │м     │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │0,005 │
│        │железнодорожные   │      │      │      │      │      │      │
│        │термообработанные │      │      │      │      │      │      │
│        │объемной закалкой │      │      │      │      │      │      │
│        │в масле, 1 класс  │      │      │      │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка   │      │      │      │      │      │      │
│        │стали М74В        │      │      │      │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные │шт.   │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │0,4   │
│        │для железных дорог│      │      │      │      │      │      │
│        │широкой колеи,    │      │      │      │      │      │      │
│        │обрезные и необ-  │      │      │      │      │      │      │
│        │резные хвойные    │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме листвен-   │      │      │      │      │      │      │
│        │ницы), тип 1      │      │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3    │0,29  │0,29  │0,29  │0,29  │0,54  │
│        │ного камня для    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│      │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │      │      │      │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы     │м3    │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │хвойных пород.    │      │      │      │      │      │      │
│        │Доски необрезные  │      │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │      │      │      │      │      │      │
│        │все ширины, толщи-│      │      │      │      │      │      │
│        │ной 19 - 22 мм    │      │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта          │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │           затрат          │ измер.│029-11│029-12│029-13│
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │13,45 │15,22 │16,99 │
│        │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │       │4,6   │4,5   │4,6   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │15,46 │68,39 │56,12 │
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч │3,18  │4,01  │3,36  │
│        │гидроэнергетическом строи- │       │      │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных  │       │      │      │      │
│        │работах 96 (130) кВт (л.с.)│       │      │      │      │
│300503  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │3,18  │4,01  │-     │
│        │электрические шагающие с   │       │      │      │      │
│        │рабочим оборудованием      │       │      │      │      │
│        │"драглайн" 10 м3           │       │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │0,78  │0,98  │0,65  │
│        │дизельные на гусеничном    │       │      │      │      │
│        │ходу при работе на гидро-  │       │      │      │      │
│        │энергетическом строительст-│       │      │      │      │
│        │ве 0,4 м3                  │       │      │      │      │
│310108  │Насосы для водопонижения и │маш.-ч │1,02  │1,28  │1,08  │
│        │водоотлива 15 кВт          │       │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,91  │1,15  │0,64  │
│        │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│        │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│021313  │Краны на железнодорожном   │маш.-ч │1,08  │1,35  │0,98  │
│        │ходу 25 т                  │       │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой колеи с    │маш.-ч │0,84  │1,13  │0,75  │
│        │краном 3,5 т               │       │      │      │      │
│131100  │Машины для подбивки шпал с │маш.-ч │0,86  │1,09  │0,78  │
│        │пневматическими подбойками │       │      │      │      │
│131400  │Машины путерихтовочные     │маш.-ч │0,91  │1,15  │0,84  │
│130901  │Машины для балластировки   │маш.-ч │0,78  │0,91  │0,75  │
│        │железнодорожного пути на   │       │      │      │      │
│        │железобетонных шпалах      │       │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой колеи    │маш.-ч │7,78  │10,28 │9,22  │
│        │294 (400) кВт (л.с.)       │       │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал (думпкар)   │маш.-ч │92,46 │111,12│89,37 │
│        │грузоподъемностью 136 т    │       │      │      │      │
│300502  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │-     │-     │3,36  │
│        │электрические шагающие с   │       │      │      │      │
│        │рабочим оборудованием      │       │      │      │      │
│        │"драглайн" 6,5 м3          │       │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │       │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железнодорожные     │м      │0,004 │0,004 │0,004 │
│        │термообработанные объемной │       │      │      │      │
│        │закалкой в масле, 1 класс  │       │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка стали М74В │       │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные для      │шт.    │0,28  │0,28  │0,28  │
│        │железных дорог широкой     │       │      │      │      │
│        │колеи, обрезные и необрез- │       │      │      │      │
│        │ные хвойные (кроме         │       │      │      │      │
│        │лиственницы), тип 1        │       │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природного камня │м3     │0,37  │0,37  │0,37  │
│        │для строительных работ     │       │      │      │      │
│        │марка 800, фракция, мм:    │       │      │      │      │
│        │40 - 70                    │       │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы хвойных по-  │м3     │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │род. Доски необрезные дли- │       │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5 м, все ширины, │       │      │      │      │
│        │толщиной 19 - 22 мм        │       │      │      │      │
│        │IV сорта                   │       │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │           затрат          │ измер.│029-14│029-15│029-16│
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │18,29 │20,41 │23,25 │
│        │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │       │4,5   │4,5   │4,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │65,1  │84,24 │107,86│
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч │3,9   │5,04  │6,45  │
│        │гидроэнергетическом строи- │       │      │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных  │       │      │      │      │
│        │работах 96 (130) кВт (л.с.)│       │      │      │      │
│300502  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │3,9   │5,04  │6,45  │
│        │электрические шагающие с   │       │      │      │      │
│        │рабочим оборудованием      │       │      │      │      │
│        │"драглайн" 6,5 м3          │       │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │0,76  │0,98  │1,21  │
│        │дизельные на гусеничном    │       │      │      │      │
│        │ходу при работе на гидро-  │       │      │      │      │
│        │энергетическом строительст-│       │      │      │      │
│        │ве 0,4 м3                  │       │      │      │      │
│310108  │Насосы для водопонижения и │маш.-ч │1,25  │1,62  │2,07  │
│        │водоотлива 15 кВт          │       │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,75  │0,97  │1,23  │
│        │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│        │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│021313  │Краны на железнодорожном   │маш.-ч │1,07  │1,43  │1,79  │
│        │ходу 25 т                  │       │      │      │      │
│130502  │Дрезины широкой колеи с    │маш.-ч │0,97  │1,34  │1,45  │
│        │краном 3,5 т               │       │      │      │      │
│131100  │Машины для подбивки шпал с │маш.-ч │1     │1,25  │1,74  │
│        │пневматическими подбойками │       │      │      │      │
│131400  │Машины путерихтовочные     │маш.-ч │0,94  │1,19  │1,52  │
│130901  │Машины для балластировки   │маш.-ч │0,8   │0,98  │1,37  │
│        │железнодорожного пути на   │       │      │      │      │
│        │железобетонных шпалах      │       │      │      │      │
│132701  │Тепловозы широкой колеи    │маш.-ч │10,39 │12,8  │16,48 │
│        │294 (400) кВт (л.с.)       │       │      │      │      │
│132550  │Вагон-самосвал (думпкар)   │маш.-ч │106,39│144,31│184,17│
│        │грузоподъемностью 136 т    │       │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │       │      │      │      │
│105-0068│Рельсы железнодорожные     │м      │0,004 │0,004 │0,004 │
│        │термообработанные объемной │       │      │      │      │
│        │закалкой в масле, 1 класс  │       │      │      │      │
│        │тип Р-50, марка стали М74В │       │      │      │      │
│105-0114│Шпалы пропитанные для      │шт.    │0,28  │0,28  │0,28  │
│        │железных дорог широкой     │       │      │      │      │
│        │колеи, обрезные и необрез- │       │      │      │      │
│        │ные хвойные (кроме листвен-│       │      │      │      │
│        │ницы), тип 1               │       │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природного камня │м3     │0,37  │0,37  │0,37  │
│        │для строительных работ     │       │      │      │      │
│        │марка 800, фракция, мм:    │       │      │      │      │
│        │40 - 70                    │       │      │      │      │
│102-0070│Пиломатериалы хвойных по-  │м3     │0,02  │0,02  │0,02  │
│        │род. Доски необрезные дли- │       │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5 м, все ширины, │       │      │      │      │
│        │толщиной 19 - 22 мм        │       │      │      │      │
│        │IV сорта                   │       │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

Таблица ГЭСН 02-01-034

Отвалообразование бульдозерами при автомобильном
транспорте грунта

Состав работ: 01. Перемещение грунта и сталкивание его в отвал. 02. Разравнивание грунта в отвале. 03. Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог на отвале.

Измеритель: 1000 м3

              Отвалообразование бульдозерами при автомобильном
              транспорте грунта, мощность базового трактора
              272 (370) кВт (л.с.), категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-034-01   1 и 2
02-01-034-02   3
02-01-034-03   4 и 5
              Отвалообразование бульдозерами при автомобильном
              транспорте грунта, мощность базового трактора
              228 (310) кВт (л.с.), категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-034-04   1 и 2
02-01-034-05   3
02-01-034-06   4 и 5
              Отвалообразование бульдозерами при автомобильном
              транспорте грунта, мощность базового трактора
              132 (180) кВт (л.с.), категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-034-07   1 и 2
02-01-034-08   3
02-01-034-09   4 и 5
              Отвалообразование бульдозерами при автомобильном
              транспорте грунта, мощность базового трактора
              118 (160) кВт (л.с.), категория грунтов по трудности
              экскавации:
02-01-034-10   1 и 2
02-01-034-11   3
02-01-034-12   4 и 5

┌────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер.│034-01│034-02│034-03│034-04│034-05│
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч │3,57  │3,55  │4,87  │4,87  │4,91  │
│        │рабочих-строителей│       │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │       │4,2   │4,2   │4,2   │4,2   │4,2   │
│        │работы            │       │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч │9,39  │7,99  │8,78  │12,26 │10,77 │
│        │машинистов        │       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │      │
│070106  │Бульдозеры при    │маш.-ч │2,87  │2,85  │3,92  │3,93  │3,96  │
│        │работе на гидро-  │       │      │      │      │      │      │
│        │энергетическом    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительстве и   │       │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных    │       │      │      │      │      │      │
│        │работах           │       │      │      │      │      │      │
│        │243 (330) кВт     │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-само-  │маш.-ч │3,42  │2,9   │2,78  │4,84  │4,33  │
│        │свал, грузоподъем-│       │      │      │      │      │      │
│        │ностью до 42 т    │       │      │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные  │маш.-ч │0,47  │0,36  │0,37  │0,62  │0,45  │
│        │на тракторе       │       │      │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.), глубиной  │       │      │      │      │      │      │
│        │бурения 3,5 м     │       │      │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,42  │0,34  │0,32  │0,52  │0,42  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетичес- │       │      │      │      │      │      │
│        │ком строительстве │       │      │      │      │      │      │
│        │0,4 м3            │       │      │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водо-  │маш.-ч │0,38  │0,28  │0,31  │0,4   │0,29  │
│        │понижения и       │       │      │      │      │      │      │
│        │водоотлива 15 кВт │       │      │      │      │      │      │
│060250  │Экскаваторы одно- │маш.-ч │0,29  │0,22  │0,19  │0,32  │0,22  │
│        │ковшовые дизельные│       │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу│       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 1,25 м3│       │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры      │маш.-ч │0,22  │0,17  │0,15  │0,22  │0,16  │
│        │среднего типа     │       │      │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт      │       │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)            │       │      │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные    │маш.-ч │0,31  │0,22  │0,17  │0,32  │0,21  │
│        │прицепные на пнев-│       │      │      │      │      │      │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │12,5 т            │       │      │      │      │      │      │
│121801  │Распределители    │маш.-ч │0,22  │0,13  │0,12  │0,22  │0,13  │
│        │щебня и гравия    │       │      │      │      │      │      │
│070429  │Скреперы самоход- │маш.-ч │0,75  │0,49  │0,47  │0,82  │0,57  │
│        │ные (на колесных  │       │      │      │      │      │      │
│        │тягачах) при рабо-│       │      │      │      │      │      │
│        │те на других видах│       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного) вмести-│       │      │      │      │      │      │
│        │мость ковша 15 м3 │       │      │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пнев- │маш.-ч │0,31  │0,22  │0,17  │0,32  │0,21  │
│        │моколесном ходу   │       │      │      │      │      │      │
│        │при работе на     │       │      │      │      │      │      │
│        │других видах      │       │      │      │      │      │      │
│        │строительства     │       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй- │       │      │      │      │      │      │
│        │ственного)        │       │      │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт (л.с.)│       │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природ- │м3     │3,24  │1,59  │0,87  │4,11  │2,02  │
│        │ного камня для    │       │      │      │      │      │      │
│        │строительных работ│       │      │      │      │      │      │
│        │марка 800, фрак-  │       │      │      │      │      │      │
│        │ция, мм: 40 - 70  │       │      │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель    │т      │0,13  │0,09  │0,07  │0,16  │0,12  │
└────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │           затрат          │ измер.│034-06│034-07│034-08│
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │6,61  │7,75  │7,71  │
│        │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │       │4,2   │4,2   │4,2   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │11,75 │18,65 │15,54 │
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│070106  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч │5,33  │-     │-     │
│        │гидроэнергетическом строи- │       │      │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных  │       │      │      │      │
│        │работах 243 (330) кВт      │       │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │       │      │      │      │
│400056  │Автомобиль-самосвал,       │маш.-ч │4,01  │-     │-     │
│        │грузоподъемностью до 42 т  │       │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,41  │0,65  │0,45  │
│        │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│        │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │0,34  │0,38  │0,46  │
│        │дизельные на гусеничном    │       │      │      │      │
│        │ходу при работе на гидро-  │       │      │      │      │
│        │энергетическом строитель-  │       │      │      │      │
│        │стве 0,4 м3                │       │      │      │      │
│310108  │Насосы для водопонижения и │маш.-ч │0,33  │0,42  │0,48  │
│        │водоотлива 15 кВт          │       │      │      │      │
│060250  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │0,22  │0,33  │0,22  │
│        │дизельные на гусеничном    │       │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │       │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │       │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1,25 м3│       │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры среднего типа │маш.-ч │0,17  │0,22  │0,17  │
│        │99 (135) кВт (л.с.)        │       │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные прицепные на│маш.-ч │0,22  │0,33  │0,22  │
│        │пневмоколесном ходу 12,5 т │       │      │      │      │
│121801  │Распределители щебня и     │маш.-ч │0,13  │0,24  │0,13  │
│        │гравия                     │       │      │      │      │
│070429  │Скреперы самоходные (на    │маш.-ч │0,59  │0,87  │0,59  │
│        │колесных тягачах) при рабо-│       │      │      │      │
│        │те на других видах строи-  │       │      │      │      │
│        │тельства (кроме водохозяй- │       │      │      │      │
│        │ственного) вместимость     │       │      │      │      │
│        │ковша 15 м3                │       │      │      │      │
│070105  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч │-     │6,24  │6,22  │
│        │гидроэнергетическом строи- │       │      │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных  │       │      │      │      │
│        │работах 132 (180) кВт      │       │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │       │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пневмоколесном │маш.-ч │0,22  │0,33  │0,22  │
│        │ходу при работе на других  │       │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │       │      │      │      │
│        │водохозяйственного)        │       │      │      │      │
│        │29 (40) кВт (л.с.)         │       │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-самосвал,       │маш.-ч │-     │8,92  │6,7   │
│        │грузоподъемностью до 30 т  │       │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │       │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природного камня │м3     │1,08  │6,05  │2,6   │
│        │для строительных работ     │       │      │      │      │
│        │марка 800, фракция, мм:    │       │      │      │      │
│        │40 - 70                    │       │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель             │т      │0,09  │0,24  │0,16  │
└────────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │  Ед.  │02-01-│02-01-│02-01-│02-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │ измер.│034-09│034-10│034-11│034-12│
├────────┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч │10,49 │8,11  │8     │10,97 │
│        │рабочих-строителей  │       │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │       │4,2   │4,2   │4,2   │4,2   │
│        │работы              │       │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч │18,11 │17,65 │15,08 │17,7  │
│        │машинистов          │       │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │       │      │      │      │      │
│070105  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч │8,47  │-     │-     │-     │
│        │те на гидроэнергети-│       │      │      │      │      │
│        │ческом строительстве│       │      │      │      │      │
│        │и горновскрышных ра-│       │      │      │      │      │
│        │ботах 132 (180) кВт │       │      │      │      │      │
│        │(л.с.)              │       │      │      │      │      │
│400055  │Автомобиль-самосвал,│маш.-ч │7,17  │7,74  │6,08  │6,21  │
│        │грузоподъемностью   │       │      │      │      │      │
│        │до 30 т             │       │      │      │      │      │
│060201  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч │0,52  │0,36  │0,42  │0,5   │
│        │шовые дизельные на  │       │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │       │      │      │      │      │
│        │работе на гидро-    │       │      │      │      │      │
│        │энергетическом      │       │      │      │      │      │
│        │строительстве 0,4 м3│       │      │      │      │      │
│310108  │Насосы для водопо-  │маш.-ч │0,57  │0,4   │0,47  │0,54  │
│        │нижения и водоотлива│       │      │      │      │      │
│        │15 кВт              │       │      │      │      │      │
│160501  │Машины бурильные    │маш.-ч │0,44  │0,63  │0,45  │0,43  │
│        │на тракторе         │       │      │      │      │      │
│        │85 (115) кВт (л.с.),│       │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения    │       │      │      │      │      │
│        │3,5 м               │       │      │      │      │      │
│060250  │Экскаваторы одно-   │маш.-ч │0,19  │0,33  │0,22  │0,22  │
│        │ковшовые дизельные  │       │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу  │       │      │      │      │      │
│        │при работе на других│       │      │      │      │      │
│        │видах строительства │       │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │       │      │      │      │      │
│        │ственного) 1,25 м3  │       │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры        │маш.-ч │0,16  │0,22  │0,16  │0,16  │
│        │среднего типа       │       │      │      │      │      │
│        │99 (135) кВт (л.с.) │       │      │      │      │      │
│120710  │Катки дорожные при- │маш.-ч │0,18  │0,32  │0,21  │0,21  │
│        │цепные на пневмоко- │       │      │      │      │      │
│        │лесном ходу 12,5 т  │       │      │      │      │      │
│121801  │Распределители щебня│маш.-ч │0,12  │0,22  │0,13  │0,13  │
│        │и гравия            │       │      │      │      │      │
│070429  │Скреперы самоходные │маш.-ч │0,48  │0,83  │0,57  │0,57  │
│        │(на колесных тяга-  │       │      │      │      │      │
│        │чах) при работе на  │       │      │      │      │      │
│        │других видах строи- │       │      │      │      │      │
│        │тельства (кроме     │       │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │       │      │      │      │      │
│        │вместимость ковша   │       │      │      │      │      │
│        │15 м3               │       │      │      │      │      │
│070104  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч │-     │6,54  │6,45  │8,86  │
│        │те на гидроэнергети-│       │      │      │      │      │
│        │ческом строительстве│       │      │      │      │      │
│        │и горновскрышных    │       │      │      │      │      │
│        │работах             │       │      │      │      │      │
│        │121 (165) кВт (л.с.)│       │      │      │      │      │
│010408  │Тракторы на пневмо- │маш.-ч │0,18  │0,32  │0,22  │0,22  │
│        │колесном ходу при   │       │      │      │      │      │
│        │работе на других    │       │      │      │      │      │
│        │видах строительства │       │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │       │      │      │      │      │
│        │ственного)          │       │      │      │      │      │
│        │29 (40) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │       │      │      │      │      │
│408-0016│Щебень из природного│м3     │1,51  │4,97  │2,16  │1,19  │
│        │камня для строитель-│       │      │      │      │      │
│        │ных работ марка 800,│       │      │      │      │      │
│        │фракция, мм: 40 - 70│       │      │      │      │      │
│101-9741│Пылеподавитель      │т      │0,12  │0,2   │0,13  │0,09  │
└────────┴────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 02.

РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица ГЭСН 02-02-001

Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами
на расстояние до 300 м

Состав работ: 01. Рыхление, разработка и перемещение грунта. 02. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 1000 м3

              Разработка и перемещение грунта самоходными
              скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша
              25 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-001-01   1
02-02-001-02   2
              Разработка и перемещение грунта самоходными
              скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша
              15 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-001-03   1
02-02-001-04   2
              Разработка и перемещение грунта самоходными
              скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша
              10 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-001-05   1
02-02-001-06   2

┌───────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-02-│02-02-│02-02-│
│ресурса│           затрат          │ измер.│001-01│001-02│001-03│
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │5,23  │6,12  │9,03  │
│       │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │       │5,4   │5,4   │5,4   │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │22,73 │26,04 │36,3  │
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│010306 │Тракторы на гусеничном     │маш.-ч │6,55  │7,63  │10,37 │
│       │ходу при работе на водо-   │       │      │      │      │
│       │хозяйственном строитель-   │       │      │      │      │
│       │стве 228 (310) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │
│300203 │Скреперы колесные самоход- │маш.-ч │8,73  │10,18 │-     │
│       │ные, вместимостью ковша    │       │      │      │      │
│       │25 м3                      │       │      │      │      │
│120301 │Грейдеры прицепные         │маш.-ч │6,56  │7,64  │10,38 │
│       │среднего типа              │       │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,89  │0,59  │0,51  │
│       │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│       │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│300202 │Скреперы колесные самоход- │маш.-ч │-     │-     │15,04 │
│       │ные, вместимостью ковша    │       │      │      │      │
│       │15 м3                      │       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-02-│02-02-│02-02-│
│ресурса│           затрат          │ измер.│001-04│001-05│001-06│
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │10,53 │12,77 │15,05 │
│       │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │       │5,4   │5,4   │5,4   │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │42,37 │48,22 │56,88 │
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│010306 │Тракторы на гусеничном     │маш.-ч │12,54 │12,54 │15,39 │
│       │ходу при работе на водо-   │       │      │      │      │
│       │хозяйственном строитель-   │       │      │      │      │
│       │стве 228 (310) кВт (л.с.)  │       │      │      │      │
│300203 │Скреперы колесные самоход- │маш.-ч │17,56 │-     │-     │
│       │ные, вместимостью ковша    │       │      │      │      │
│       │15 м3                      │       │      │      │      │
│120301 │Грейдеры прицепные         │маш.-ч │11,86 │12,54 │15,39 │
│       │среднего типа              │       │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,41  │1,82  │1,02  │
│       │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│       │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│300201 │Скреперы колесные самоход- │маш.-ч │-     │21,32 │25,08 │
│       │ные, вместимостью ковша    │       │      │      │      │
│       │10 м3                      │       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 02-02-002

Перемещение грунта самоходными скреперами
на каждые последующие 100 м сверх 300 м,
предусмотренных нормами таблица ГЭСН 02-02-001

Состав работ: 01. Перемещение грунта.

Измеритель: 1000 м3

              Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые
              последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша
              25 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-002-01   1
02-02-002-02   2
              Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые
              последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша
              15 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-002-03   1
02-02-002-04   2
              Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые
              последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша
              10 м3, группа грунта по трудности разработки:
02-02-002-05   1
02-02-002-06   2

┌───────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-02-│02-02-│02-02-│
│ресурса│           затрат          │ измер.│002-01│002-02│002-03│
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │-     │-     │-     │
│       │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │       │-     │-     │-     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │1,13  │1,19  │1,91  │
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│300203 │Скреперы колесные само-    │маш.-ч │1,1   │1,16  │-     │
│       │ходные, вместимостью ковша │       │      │      │      │
│       │25 м3                      │       │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,03  │0,03  │0,03  │
│       │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│       │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│300202 │Скреперы колесные само-    │маш.-ч │-     │-     │1,88  │
│       │ходные, вместимостью       │       │      │      │      │
│       │ковша 15 м3                │       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │02-02-│02-02-│02-02-│
│ресурса│           затрат          │ измер.│002-04│002-05│002-06│
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч │-     │-     │-     │
│       │строителей                 │       │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │       │-     │-     │-     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │2,04  │3,55  │3,93  │
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│300202 │Скреперы колесные само-    │маш.-ч │2,01  │-     │-     │
│       │ходные, вместимостью ковша │       │      │      │      │
│       │15 м3                      │       │      │      │      │
│160501 │Машины бурильные на трак-  │маш.-ч │0,03  │0,03  │0,03  │
│       │торе 85 (115) кВт (л.с.),  │       │      │      │      │
│       │глубиной бурения 3,5 м     │       │      │      │      │
│300201 │Скреперы колесные само-    │маш.-ч │-     │3,52  │3,9   │
│       │ходные, вместимостью       │       │      │      │      │
│       │ковша 10 м3                │       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘