Утверждены
Постановлением Госстроя РФ
от 26 апреля 2000 г. N 36

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-01-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

СБОРНИК N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(в ред. Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127,
Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению конструкций из кирпича и блоков и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
Разработаны Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, Л.Н. Крылов,), 31 ГПИ СС МО РФ, Москва (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков, Л.А. Данилова) при участии специалистов - В.Г. Усачев (ЗАО "РАСА Ко", Москва), А.П. Иванов (АООТ "Стройкорпорация Санкт-Петербурга"), А.А. Козловская, С.М. Беллер (ОАО "Институт ЛенНИИпроект", Санкт-Петербург), к.э.н. И.Ю. Носенко, Г.И. Арсеньева, Ю.В. Жабенко, А.Г. Тириакиди, Т.А. Ярмак (ЗАО "ИНиК").
Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова).
Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.
Утверждены и введены в действие с Постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 г. N 36.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении земляных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
Нормы настоящего сборника разработаны из учета условий работы по механизированной разработке грунта экскаваторами и бульдозерами с требованиями и допусками, приведенными в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
В случае, когда проектом предусмотрены работы с более высокими требованиями, размер затрат работ надлежит определять по индивидуальным элементным сметным нормам.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.
1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередач и связи, магистральных трубопроводов и др.
В сборнике приведены нормы на земляные работы для строительства трубопроводов, разработанные в зависимости от метода производства работ и характеристики машин.
Нормы на горно-вскрышные работы предусмотрены в сборнике ГЭСН-2001-02, на земляные и каменные конструкции гидротехнических сооружений - в сборниках ГЭСН-2001-36 и ГЭСН-2001-38.
1.4. При пользовании сборником следует:
- способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже в настоящей Технической части;
- классификацию грунтов по трудности разработки производить, руководствуясь их краткой характеристикой, приведенной в табл. 1-1а, 1-1б, 1-1в, 1-3 и 1-4 Технической части. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в гр. 3 табл. 1-1а, 1-1б, 1-1в Технической части, за определяющий показатель классификации принимать не следует.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1.5. В сборнике, за исключением норм табл. 01-055 - 01-080 и 02-017, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.
При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах из норм табл. с 01-055 по 01-072 исключаются водоотливные установки.
Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к нормам коэффициентов, приведенных в разд. 3 Технической части.
Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод.
При водоотливе из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять нормы, приведенные в табл. 02-068; при водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств.
1.6. Нормирование разработки выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах разных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим нормам на отдельные группы (таблица 1-1а, 1-1б, 1-1в Технической части).
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1.7. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

Таблица 1-1а

Распределение немерзлых грунтов на группы
в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

(таблица 1-1а введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

┌───┬────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ N │   Наименование и   │Средняя│        Механизированная разработка грунтов       │Рыхле- │
│п/п│   характеристика   │плот-  ├──────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────┤ние    │
│   │       грунтов      │ность в│  экскаваторами   │скре-│буль-│грей-│грей-│буриль-│грунтов│
│   │                    │естест-├─────┬─────┬──────┤пера-│дозе-│дера-│дера-│но-кра-│бульдо-│
│   │                    │венном │одно-│тран-│тран- │ми   │рами │ми   │ми-  │новыми │зерами-│
│   │                    │залега-│ков- │шей- │шей-  │     │     │     │эле- │машина-│рыхл., │
│   │                    │нии,   │шовы-│ными │ными  │     │     │     │вато-│ми     │т.е. ям│
│   │                    │кг/м3  │ми   │цеп- │ротор-│     │     │     │рами │       │       │
│   │                    │       │     │ными │ными  │     │     │     │     │       │       │
├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤
│ 1 │         2          │   3   │  4  │  5  │  6   │  7  │  8  │  9  │ 10  │  11   │  12   │
├───┼────────────────────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼───────┤
│1. │Алевролиты:         │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  слабые            │1500   │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │IV     │
│   │  крепкие           │2200   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│2. │Аргиллиты плитчатые │2000   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│3. │Гравийно-галечные   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │грунты (кроме морен-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ных) с размером ча- │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │стиц, мм:           │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  до 80             │1750   │I    │-    │II    │II   │II   │III  │-    │-      │-      │
│   │  св. 80            │1950   │II   │-    │III   │-    │III  │-    │-    │-      │-      │
│   │  св. 80 с содержа- │1950   │III  │-    │IV    │-    │III  │-    │-    │-      │IV     │
│   │нием валунов до 10% │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  св. 80 с содержа- │2000   │IV   │-    │-     │-    │IV   │-    │-    │-      │-      │
│   │нием валунов до 30% │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  св. 80 с содержа- │2300   │V    │-    │-     │-    │IV   │-    │-    │-      │-      │
│   │нием валунов до 70% │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  св. 80 с содержа- │2600   │VI   │-    │-     │-    │IV   │-    │-    │-      │-      │
│   │нием валунов св. 10%│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│4. │Гипс                │2200   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│5. │Глина:              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  жирная мягкая и   │1800   │II   │II   │II    │II   │II   │II   │II   │I      │-      │
│   │мягкая без примесей │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  то же, с примесью │1750   │II   │II   │II    │II   │III  │III  │-    │I      │-      │
│   │щебня, гравия, галь-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ки или строительного│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │мусора до 10% по    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  жирная мягкая с   │1900   │III  │-    │III   │II   │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │примесью щебня, гра-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │вия, гальки или     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │строительного мусора│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │св. 10% по объему   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  карболовая мягкая │1950   │III  │-    │III   │II   │III  │III  │III  │II     │-      │
│   │  тяжелая ломовая   │1950 - │IV   │-    │IV    │-    │III  │-    │-    │II     │-      │
│   │сланцевая, твердая  │   2150│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │карбонная           │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│6. │Грунт растительного │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │слоя:               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  без корней и при- │1200   │I    │I    │I     │I    │I    │I    │I    │I      │-      │
│   │месей               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  с корнями кустар- │1200   │I    │II   │II    │I    │II   │-    │-    │I      │-      │
│   │ника и деревьев     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  с примесью щебня, │1400   │I    │II   │II    │I    │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │гравия или строи-   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │тельного мусора     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│7. │Грунты ледникового  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │происхождения (мо-  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ренные):            │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  песок моренный с  │1700 - │II   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │-      │
│   │содержанием валунов │   1800│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │весом св. 50 кг     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │(средний размер св. │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) до 5% по объ-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ему, а также глина  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ленточная моренная с│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │тонкими прослойками │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │мелкозернистого     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │песка               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  песок моренный с  │1750 - │III  │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │-      │
│   │содержанием валунов │   2250│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │весом св. 50 кг (св.│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) от 5 до 10%  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │по объему, супесь,  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │суглинок и глина мо-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ренные с включением │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │валунов весом св.   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │50 кг (св. 30 см) до│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │5% по объему        │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  песок моренный с  │1800 - │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │V      │
│   │содержанием валунов │   2250│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │весом св. 50 кг (св.│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) от 10 до 15% │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │по объему, супесь,  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │суглинок моренные с │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │содержанием валунов │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │весом св. 50 кг (св.│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) от 5 - 15% по│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  суглинок тяжелый  │2000 - │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│   │моренный с включени-│   2200│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ем валунов весом св.│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │50 кг (св. 30 см) до│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │15% по объему       │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  супесь и суглинок │2300 - │VI   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│   │моренные с содержа- │   2500│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │нием валунов весом  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │св. 50 кг (св.      │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) от 15 до 30% │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │по объему; пестро-  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │цветные, глинистые  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │переувлажненные     │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │моренные грунты с   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │включением валунов  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │св. 50 кг (св.      │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 см) до 15%       │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │по объему <*>       │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│8. │Дресва в коренном   │2000   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│   │залегании (элювий)  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│9. │Дресвяный грунт     │1800   │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │IV     │
│10.│Известняк пористый  │1200   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │V      │
│   │выветрившийся       │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│11.│Конгломераты слабо- │1900 - │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│   │цементированные, а  │   2100│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │также из осадочных  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │пород на глинистом  │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │цементе             │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│12.│Лесс:               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий без приме- │1600   │I    │II   │II    │II   │I    │II   │-    │-      │-      │
│   │сей                 │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий с примесью │1800   │I    │II   │II    │II   │I    │II   │-    │-      │-      │
│   │гравия или гальки   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  твердый           │1800   │IV   │-    │-     │II   │III  │-    │-    │-      │-      │
│13.│Мел:                │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий            │1550   │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │V      │
│   │  плотный           │1800   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│14.│Мергель:            │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий, рыхлый    │1900   │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │V      │
│   │  средний, плотный  │2300   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│15.│Опока:              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкая            │1900   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│   │  твердая           │1900   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│16.│Песок:              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  без примесей, а   │1600   │I    │II   │II    │II   │II   │II   │III  │I      │-      │
│   │также с примесью ще-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │бня, гравия, гальки │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │или строительного   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │мусора до 10% по    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  то же, с примесью │1700   │I    │-    │II    │II   │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │св. 10% по объему   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  барханный и дюнный│1600   │II   │-    │-     │-    │III  │III  │-    │-      │-      │
│17.│Ракушечник:         │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  слабосцементиро-  │1200   │III  │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │-      │
│   │ванный              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  сцементированный  │1800   │VI   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│18.│Скальные грунты,    │-      │VI   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│   │предварительно раз- │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │рыхленные (кроме    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │отнесенных к IV и V │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │группам)            │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│19.│Солончак:           │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий            │1600   │I    │II   │II    │I    │I    │I    │I    │I      │I      │
│   │  твердый           │1800   │III  │-    │III   │-    │III  │III  │-    │II     │IV     │
│20.│Сланцы:             │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  выветрившиеся     │200    │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│   │  глинистые средней │2600   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VII    │
│   │крепости            │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│21.│Суглинок:           │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  легкий и лессовид-│1700   │I    │I    │I     │I    │I    │I    │I    │I      │-      │
│   │ный без примесей    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  легкий и лессовид-│1700   │I    │II   │II    │I    │I    │I    │-    │I      │-      │
│   │ный с примесью щеб- │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │ня, гальки или      │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │строительного мусора│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │до 10% по объему    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  то же, св. 10% по │1750   │II   │-    │II    │II   │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  тяжелый без приме-│1950   │III  │-    │IV    │-    │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │сей и с примесью ще-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │бня, гравия, гальки │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │или строительного   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │мусора до 10% по    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│22.│Супесь:             │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  без примесей, а   │1650   │I    │II   │II    │II   │II   │II   │II   │II     │-      │
│   │также с примесью    │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │гравия, гальки, ще- │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │бня или строительно-│       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │го мусора до 10% по │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │объему              │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  то же, с примесью │1850   │I    │-    │II    │II   │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │св. 10% по объему   │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│23.│Строительный мусор: │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  рыхлый и слежав-  │1880   │II   │-    │-     │-    │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │шийся               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  сцементированный  │1900   │III  │-    │-     │-    │III  │-    │-    │-      │-      │
│24.│Торф:               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  без древесных     │800 -  │I    │I    │I     │I    │I    │I    │I    │I      │-      │
│   │корней              │   1000│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  с древесными кор- │850 -  │I    │I    │I     │I    │I    │-    │-    │I      │-      │
│   │нями толщиной до    │   1100│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │30 мм               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │то же, св. 30 мм    │900 -  │II   │-    │-     │-    │II   │-    │-    │-      │-      │
│   │                    │ 1200  │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│25.│Трепел:             │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  слабый            │1550   │IV   │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │V      │
│   │  плотный           │1770   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│26.│Туф                 │1100   │V    │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │VI     │
│27.│Чернозем и каштано- │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │вый грунт:          │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  мягкий            │1300   │I    │I    │I     │I    │I    │I    │II   │I      │-      │
│   │  отвердевший       │1200   │II   │II   │II    │II   │II   │III  │III  │II     │-      │
│28.│Шлак:               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  котельный         │700    │I    │I    │I     │-    │I    │-    │-    │-      │-      │
│   │  металлургический, │-      │II   │II   │II    │-    │I    │-    │-    │-      │-      │
│   │выветрившийся       │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│   │  то же, невыветрив-│-      │III  │-    │-     │-    │-    │-    │-    │-      │-      │
│   │шийся               │       │     │     │      │     │     │     │     │       │       │
│29.│Щебень              │1750 - │II   │-    │-     │-    │III  │-    │-    │-      │-      │
│   │                    │   1950│     │     │      │     │     │     │     │       │       │
└───┴────────────────────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┘

-----------------------------------
<*> Разработка моренных грунтов при наличии валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15% для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30% для супесков и суглинков моренных нормируется по местным нормам.

Примечание. Отнесение грунтов к I - IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п. 7) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления. Порядок нормирования разрыхленных грунтов I - IV групп указан в п. 3 Технической части гл. 1.
К V - VI группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин - п. 7), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.

Таблица 1-1б

Распределение мерзлых грунтов на группы
в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

(таблица 1-1б введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Наименование и   │            Вид работы и наименование машины              │
│п/п│   характеристика   ├──────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┤
│   │      грунтов       │разработка│разработка│разработ-│рыхление│рыхление│нарезка │
│   │                    │одноковшо-│грунта    │ка буль- │грунта  │грунта  │прорезей│
│   │                    │вым экс-  │траншейны-│дозером  │бульдо- │клин-   │баровой │
│   │                    │каватором │ми ротор- │предвари-│зерами- │молотом │машиной │
│   │                    │предвари- │ными экс- │тельно   │рыхли-  │        │        │
│   │                    │тельного  │каваторами│разрых-  │телями  │        │        │
│   │                    │грунта    │          │ленного  │        │        │        │
│   │                    │          │          │грунта   │        │        │        │
├───┼────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │         2          │    3     │    4     │    5    │   6    │   7    │   8    │
├───┼────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. │Гравийно-галечные   │Iм        │IIм       │-        │-       │-       │-       │
│   │грунты              │          │          │         │        │        │        │
│2. │Глина:              │          │          │         │        │        │        │
│   │  жирная мягкая без │IIIм      │IIIм      │Iм       │IIм     │IIIм    │IIм     │
│   │примесей            │          │          │         │        │        │        │
│   │  то же, с примесью │IIIм      │IIIм      │IIIм     │IIIм    │IVм     │IVм     │
│   │щебня, гравия или   │          │          │         │        │        │        │
│   │строительного мусора│          │          │         │        │        │        │
│   │  тяжелая ломовая,  │IIIм      │IVм       │IIIм     │IVм     │IVм     │IIIм    │
│   │сланцевая, твердая  │          │          │         │        │        │        │
│3. │Грунт растительного │          │          │         │        │        │        │
│   │слоя:               │          │          │         │        │        │        │
│   │  без примесей      │Iм        │Iм        │Iм       │Iм      │Iм      │Iм      │
│   │  с примесью щебня, │Iм        │IIм       │IIм      │IIм     │IIм     │IIIм    │
│   │гравия или строи-   │          │          │         │        │        │        │
│   │тельного мусора     │          │          │         │        │        │        │
│4. │Лесс:               │          │          │         │        │        │        │
│   │  мягкий            │IIм       │IIм       │Iм       │Iм      │IIм     │Iм      │
│   │  отвердевший       │IIм       │IIм       │IIм      │IIм     │IIIм    │IIм     │
│5. │Песок:              │          │          │         │        │        │        │
│   │  без примесей      │Iм        │IIм       │Iм       │Iм      │Iм      │Iм      │
│   │  с примесью щебня, │Iм        │IIм       │IIм      │IIм     │IIм     │IIIм    │
│   │гравия или строи-   │          │          │         │        │        │        │
│   │тельного мусора     │          │          │         │        │        │        │
│6. │Солончак и солонец: │          │          │         │        │        │        │
│   │  мягкий            │IIм       │IIм       │Iм       │IIм     │IIм     │Iм      │
│   │  твердый           │IIм       │IIIм      │IIм      │IIм     │IIIм    │IIм     │
│7. │Суглинок:           │          │          │         │        │        │        │
│   │  легкий и лессовид-│IIм       │Iм        │Iм       │Iм      │IIм     │IIм     │
│   │ный без примесей    │          │          │         │        │        │        │
│   │  то же, с примесью │IIм       │IIм       │IIIм     │IIIм    │IIIм    │IVм     │
│   │щебня, гравия или   │          │          │         │        │        │        │
│   │строительного мусора│          │          │         │        │        │        │
│   │  тяжелый без приме-│IIIм      │IIIм      │IIм      │IIIм    │IIIм    │IIм     │
│   │сей                 │          │          │         │        │        │        │
│   │  то же, с примесью │IIIм      │IVм       │IIIм     │IVм     │IIIм    │IVм     │
│   │щебня, гравия или   │          │          │         │        │        │        │
│   │строительного мусора│          │          │         │        │        │        │
│8. │Супесь:             │          │          │         │        │        │        │
│   │  легкая без приме- │Iм        │Iм        │Iм       │Iм      │Iм      │Iм      │
│   │сей                 │          │          │         │        │        │        │
│   │  то же, с примесью │Iм        │IIм       │IIм      │IIм     │IIм     │IIIм    │
│   │щебня, гравия или   │          │          │         │        │        │        │
│   │строительного мусора│          │          │         │        │        │        │
│   │  тяжелая без приме-│Iм        │IIIм      │Iм       │IIм     │IIм     │Iм      │
│   │сей                 │          │          │         │        │        │        │
│   │  то же, с примесью │Iм        │IVм       │IIм      │IIIм    │IIм     │IIIм    │
│   │щебня, гравия или   │          │          │         │        │        │        │
│   │строительного мусора│          │          │         │        │        │        │
│9. │Строительный мусор: │          │          │         │        │        │        │
│   │  рыхлый и слежав-  │Iм        │-         │IIм      │IIм     │IIм     │-       │
│   │шийся               │          │          │         │        │        │        │
│   │  сцементированный  │IIм       │-         │IIIм     │IVм     │IIм     │-       │
│10.│Торф:               │          │          │         │        │        │        │
│   │  без корней        │IIм       │Iм        │Iм       │Iм      │IIм     │Iм      │
│   │  с корнями         │IIм       │Iм        │IIм      │IIм     │IIм     │IIм     │
│11.│Чернозем и каштано- │IIм       │IIм       │Iм       │IIм     │IIм     │IIм     │
│   │вый грунт           │          │          │         │        │        │        │
│12.│Шлак:               │          │          │         │        │        │        │
│   │  котельный и метал-│Iм        │Iм        │-        │-       │-       │-       │
│   │лургический вывет-  │          │          │         │        │        │        │
│   │рившийся            │          │          │         │        │        │        │
│   │  металлургический  │IIм       │IIм       │-        │-       │-       │-       │
│   │невыветрившийся     │          │          │         │        │        │        │
│13.│Гипс, мел, мергель, │IIIм      │IVм       │-        │-       │-       │-       │
│   │мягкий и средней    │          │          │         │        │        │        │
│   │крепости, опока,    │          │          │         │        │        │        │
│   │трепел слабый       │          │          │         │        │        │        │
└───┴────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘

Таблица 1-1в

Распределение грунтов на группы
в зависимости от трудности их разработки вручную

(таблица 1-1в введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

┌───┬────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ N │ Наименование и характеристика  │Средняя     │Группа грунта │
│п/п│            грунтов             │плотность   │              │
│   │                                │в естествен-├───────┬──────┤
│   │                                │ном залега- │немерз-│мерз- │
│   │                                │нии, т/м3   │лого   │лого  │
├───┼────────────────────────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│ 1 │               2                │     3      │   4   │   5  │
├───┼────────────────────────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│1. │Алевролит:                      │            │       │      │
│   │  слабый                        │1,5         │IVр    │-     │
│   │  крепкий                       │2,2         │Vр     │-     │
│2. │Ангидрит                        │2,9         │VI     │-     │
│3. │Аргиллит:                       │            │       │      │
│   │  крепкий плитчатый             │2           │Vр     │-     │
│   │  массивный                     │2,2         │VI     │-     │
│4. │Бокситы плотные                 │2,6         │VI     │-     │
│5. │Гравийно-галечные грунты с      │            │       │      │
│   │размером частиц, мм:            │            │       │      │
│   │  до 80                         │1,75        │II     │IIм   │
│   │  св. 80                        │1,95        │III    │IIIм  │
│   │  св. 80 с содержанием валунов  │1,9 - 2,2   │IV     │-     │
│   │до 30% по объему                │            │       │      │
│6. │Гипс                            │2,2         │Vр     │-     │
│7. │Глина:                          │            │       │      │
│   │  жирная мягкая, без примесей,  │1,75 - 1,8  │II     │IIIр  │
│   │а также с примесью щебня, галь- │            │       │      │
│   │ки, гравия или строительного    │            │       │      │
│   │мусора до 10% по объему         │            │       │      │
│   │  жирная мягкая с примесью св.  │1,9         │III    │IVм   │
│   │10% по объему, карбонная мягкая │            │       │      │
│   │  тяжелая ломовая, сланцевая,   │1,95 - 2,12 │IV     │IVм   │
│   │твердая, карбонная или кембрий- │            │       │      │
│   │ская                            │            │       │      │
│8. │Грунты ледникового происхожде-  │            │       │      │
│   │ния:                            │            │       │      │
│   │  песок, супесь и суглинок      │1,75 - 2,5  │II     │IIм   │
│   │моренные с примесями гравия,    │            │       │      │
│   │гальки и валунов до 10% по      │            │       │      │
│   │объему                          │            │       │      │
│   │  песок и супесь моренные с     │1,75 - 2,5  │III    │IIIм  │
│   │примесью гравия, гальки и валу- │            │       │      │
│   │нов св. 10% по объему           │            │       │      │
│   │  суглинок моренный с примесью  │1,75 - 2,5  │III    │IVм   │
│   │гравия, гальки и валунов св.    │            │       │      │
│   │10% по объему, а также глина    │            │       │      │
│   │ленточная моренная с тонкими    │            │       │      │
│   │прослойками мелкозернистого     │            │       │      │
│   │песка                           │            │       │      │
│   │  суглинок тяжелый и глина      │1,75 - 2,5  │IV     │IVм   │
│   │моренная с примесью гравия,     │            │       │      │
│   │гальки и валунов                │            │       │      │
│9. │Грунт растительного слоя:       │            │       │      │
│   │  без корней и примесей         │1,2         │I      │Iм    │
│   │  с корнями кустарника и        │1,2 - 1,4   │II     │IIм   │
│   │деревьев, с примесью щебня,     │            │       │      │
│   │гравия или строительного мусора │            │       │      │
│10.│Доломит:                        │            │       │      │
│   │  мягкий, пористый выветрившийся│2,7         │VI     │-     │
│   │  плотный                       │2,8         │VII    │-     │
│11.│Дресва в коренном залегании     │2           │Vр     │-     │
│   │(элювий)                        │            │       │      │
│12.│Дресвяный грунт                 │1,8         │IVр    │-     │
│13.│Змеевик (серпентин):            │            │       │      │
│   │  выветрившийся                 │2,4         │V      │-     │
│   │  средней крепости              │2,5         │VI     │-     │
│   │  крепкий                       │2,6         │VII    │-     │
│14.│Известняк:                      │            │       │      │
│   │  мягкий, пористый выветрившийся│1,2         │Vр     │-     │
│   │  мергелистый слабый            │2,3         │VI     │-     │
│   │  мергелистый плотный           │2,7         │VII    │-     │
│15.│Кварцит сланцевый выветрившийся │2,5         │VII    │-     │
│16.│Конгломераты и брекчии:         │            │       │      │
│   │  слабосцементированные, а      │1,9 - 2,1   │V      │-     │
│   │также из осадочных пород на     │            │       │      │
│   │глинистом цементе               │            │       │      │
│   │  из осадочных пород на извест- │2,3         │VI     │-     │
│   │ковом цементе                   │            │       │      │
│   │  из осадочных пород на кремнис-│2,6         │VII    │-     │
│   │том цементе                     │            │       │      │
│17.│Коренные, глубинные породы      │            │       │      │
│   │(граниты, гнейсы, диориты,      │            │       │      │
│   │сиениты, порфириты, габбро и    │            │       │      │
│   │др.):                           │            │       │      │
│   │  крупнозернистые выветрившиеся │2,5         │V      │-     │
│   │и дресвяные                     │            │       │      │
│   │  среднезернистые выветрившиеся │2,6         │VI     │-     │
│   │  мелкозернистые выветрившиеся  │2,7         │VII    │-     │
│18.│Коренные излившиеся породы      │2,6         │VII    │-     │
│   │(андезиты, базальты, трахиты и  │            │       │      │
│   │др.) сильновыветрившиеся        │            │       │      │
│19.│Лесс:                           │            │       │      │
│   │  мягкий без примесей           │1,6         │I      │Iм    │
│   │  мягкий с примесью гальки или  │1,8         │II     │IIм   │
│   │гравия                          │            │       │      │
│   │  твердый                       │1,8         │II     │IIIм  │
│20.│Мел:                            │            │       │      │
│   │  мягкий                        │1,55        │IVр    │-     │
│   │  плотный                       │1,8         │Vр     │-     │
│21.│Мергель:                        │            │       │      │
│   │  мягкий, рыхлый                │1,9         │IVр    │-     │
│   │  средний                       │2,3         │Vр     │-     │
│   │  плотный                       │2,5         │VI     │-     │
│22.│Мрамор                          │2,7         │VII    │-     │
│23.│Пемза                           │1,1         │V      │-     │
│24.│Опока                           │1,9         │Vр     │-     │
│25.│Песок:                          │            │       │      │
│   │  без примесей, также с примесью│1,6         │I      │Iм    │
│   │щебня, гравия, гальки или строи-│            │       │      │
│   │тельного мусора до 10% по объему│            │       │      │
│   │  с примесью по объему до 30%   │1,7         │II     │IIм   │
│   │  с примесью св. 30% по объему  │1,7         │III    │IIIм  │
│   │  барханный и дюнный            │1,6         │II     │-     │
│26.│Песчаник:                       │            │       │      │
│   │  выветрившийся                 │2,2         │V      │-     │
│   │  на глинистом цементе          │2,3         │VI     │-     │
│   │  на известковом цементе        │2,5         │VII    │-     │
│27.│Ракушечник:                     │            │       │      │
│   │  слабосцементированный         │1,2         │IVр    │-     │
│   │  сцементированный              │1,8         │Vр     │-     │
│28.│Сланцы:                         │            │       │      │
│   │  выветрившиеся                 │2           │IVр    │-     │
│   │  глинистые средней крепости и  │2,6         │Vр     │-     │
│   │слабовыветрившиеся              │            │       │      │
│   │  крепкие                       │2,8         │VI     │-     │
│   │  скварцованные, слюдяные       │2,3         │VII    │-     │
│29.│Солончак и солонец:             │            │       │      │
│   │  мягкие                        │1,6         │II     │IIм   │
│   │  твердые                       │1,8         │IV     │IVм   │
│30.│Суглинок:                       │            │       │      │
│   │  легкий и лессовидный без при- │1,7         │I      │IIм   │
│   │месей, а также с примесью щебня,│            │       │      │
│   │гравия, гальки или строительного│            │       │      │
│   │мусора до 10% по объему         │            │       │      │
│   │  легкий с примесью св. 10% по  │1,75        │II     │IIIм  │
│   │объему, тяжелый с примесью      │            │       │      │
│   │  тяжелый без примесей, а также │1,75        │II     │IIIм  │
│   │с примесью щебня, гравия, гальки│            │       │      │
│   │или строительного мусора до 10% │            │       │      │
│   │по объему, тяжелый с примесью   │            │       │      │
│   │  тяжелый с примесью св. 10% по │1,95        │III    │IVм   │
│   │объему                          │            │       │      │
│31.│Супесь:                         │            │       │      │
│   │  без примесей, а также с при-  │1,65        │I      │Iм    │
│   │месью щебня, гравия, гальки или │            │       │      │
│   │строительного мусора до 10% по  │            │       │      │
│   │объему                          │            │       │      │
│   │  с примесью до 30% по объему   │1,8         │II     │IIм   │
│   │  с примесью св. 30% по объему  │1,85        │III    │IIIм  │
│32.│Строительный мусор:             │            │       │      │
│   │  рыхлый и слежавшийся          │1,8         │II     │IIм   │
│   │  сцементированный              │1,9         │III    │IIIм  │
│33.│Торф:                           │            │       │      │
│   │  без древесных корней          │0,8 - 1     │I      │Iм    │
│   │  с древесными корнями          │0,85 - 1,2  │II     │IIм   │
│34.│Трепел:                         │            │       │      │
│   │  слабый                        │1,55        │IVр    │-     │
│   │  плотный                       │1,77        │Vр     │-     │
│35.│Туф                             │1,1         │V      │-     │
│36.│Чернозем и каштановый грунт:    │            │       │      │
│   │  мягкий без древесных корней   │1,3         │I      │Iм    │
│   │  мягкий с древесными корнями   │1,3         │II     │IIм   │
│   │  твердый                       │1,2         │III    │IIIм  │
│37.│Шлак:                           │            │       │      │
│   │  котельный рыхлый              │0,7         │I      │Iм    │
│   │  котельный слежавшийся         │-           │II     │IIм   │
│   │  металлургический выветрившийся│-           │III    │IIIм  │
│   │  то же, невыветрившийся        │-           │IV     │IVм   │
│38.│Щебень размером, мм:            │            │       │      │
│   │  до 40                         │1,75        │II     │-     │
│   │  св. 40 до 150                 │1,95        │III    │-     │
└───┴────────────────────────────────┴────────────┴───────┴──────┘

Примечания. 1. Классификация моренных грунтов приведена при условии разработки вручную лишь вмещающей среды с примесью гравия и гальки без разработки валунов.
2. Грунты I - IV групп отнесены к нескальным, IVр - Vр - к разборно-скальным, V - VII - к скальным.
3. Грунты, наименование и характеристики которых приведены в табл. 1, разрабатываются с рыхлением их одним из способов, указанных в табл. 2. Группы грунтов, наименование которых не приведено в табл. 1, определяются: для нескальных и разборно-скальных грунтов в соответствии со способами их рыхления, указанными в табл. 2; для скальных грунтов - по результатам пробного бурения в зависимости от времени чистого бурения 1 м шпура, указанного в табл. 3.
1.8. а) Нормы таблиц подразделов 1 и 2 раздела 01 разработаны из условия разработки грунта экскаваторами в карьерах. Нормы на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в таблицах ГЭСН 01-01-006 - 01-01-009 и ГЭСН 01-01-018 - 01-01-022.
б) Нормы таблиц ГЭСН 01-01-033 - 01-01-035 на работы по засыпке траншей и котлованов бульдозерами разработаны из условия засыпки траншей и котлованов нескальным грунтом. При засыпке траншей и котлованов скальным грунтом (предварительно разрыхленным взрывом или другим методом) нормы затрат надлежит определять по таблице ГЭСН 01-01-037 "Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом".
(п. 1.8 введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Механизированная разработка грунтов
(экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами,
методом гидромеханизации и пр.)

1.9. В нормах на экскаваторную разработку грунтов (табл. с 01-001 по 01-004, с 01-012 по 01-014, с 01-04 по 01-044, 01-048, 01-049, 01-095) кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены переходы машин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работами (отвод машин при заряжении и взрывании шурфов, шпуров и скважин), а также отодвигание в сторону негабаритных глыб и валунов с последующей разработкой их после разрыхления.
1.10. Затраты на эксплуатацию машин в нормах табл. с 01-002 по 01-004, с 01-012 по 01-014, с 01-030 по 01-036 исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на "других видах строительства". При работе экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохозяйственном строительстве, на сооружении магистральных трубопроводов к затратам на эксплуатацию машин этих норм следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.1 - 3.32 Технической части. Нормами табл. 01-001 и 01-011 предусмотрена разработка грунта шагающими и карьерными экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетическом строительстве и могут применяться на любых видах строительства (кроме горно-вскрышных работ). В нормах табл. 01-023, 01-024 и раздела 02 затраты на эксплуатацию машин исчислены исходя из условий работы строительных машин на "других видах строительства", и предназначены для применения без какой-либо корректировки на любых видах строительства.
1.11. Нормами табл. с 01-002 по 01-004, с 01-011 по 01-014, 01-093 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера). В таблицах, кроме вместимости основного стандартного ковша, указана и вместимость ковшей, учтенных нормами. При разработке грунтов грейферным ковшом следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части пп. 3.33, 3.34, 3.58 - 3.65.
1.12. Затраты на автомобильные перевозки грунта следует определять дополнительно, кроме табл. 01-047 и 02-019, где затраты на перевозки нормами учтены. Массу транспортируемого грунта следует принимать по табл. 1-1а, 1-1б, 1-1в Технической части, а при отклонении показателей средней плотности грунта от приведенной в табл. 1-1 более чем на 5% - по данным инженерно-геологических изысканий.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки, исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:
- при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5%;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
- при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км - 1,0%;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
- при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
- при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5%;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
- при укладке в насыпи - 2,5%.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1.13. Нормами табл. 01-015 предусмотрены затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, предназначенных для перевозки грунтов. В тех случаях, когда транспортирование грунтов производится по автомобильным дорогам общего назначения, нормы указанной таблицы применяться не должны.
1.14. Нормами табл. 01-023, 01-024, с 01-030 по 01-032, 01-086, с 01-112 по 01-114, с 01-118 по 01-121 не предусмотрены и должны при необходимости дополнительно учитываться по нормам табл. 02-032 настоящего сборника затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов: для бульдозеров 3 группы (кроме песков), для скреперов 2 группы (кроме песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).
1.15. Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по нивелировочным отметкам следует определять по нормам табл. 01-036 и 01-088 с поправочными коэффициентами, приведенными в пп. 3.80 - 3.82 разд. 3 Технической части.
1.16. В нормах табл. 01-043 на разработку выемок (карьеров) экскаваторами с перемещением грунта железнодорожными составами широкой колеи учтены затраты на весь комплекс работ в забое, на транспортирование грунта до 5 км и на отвале. Затраты на перевозку грунта на расстояние сверх 5 км следует определять: по тарифам МПС, если перевозка производится по путям, находящимся в постоянной эксплуатации МПС; по тарифам временной эксплуатации, если перевозка грунта производится по путям, находящимся во временной эксплуатации, или при открытом рабочем движении.
1.17. При определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из карьеров (резервов) или выемок для сооружения земляного полотна на расстояние до 2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на переездах к нормам затрат на перевозку грунта, определенной по нормам, следует применять коэффициенты, приведенные в гр. 1 табл. 1-2 Технической части. При перевозке грунта на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.
В тех случаях, когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом через несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к узлам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т.д.), размер поправочного коэффициента, учитывающего простой транспортных средств, устанавливается индивидуально с учетом местных условий. В случае уширения выемок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути к нормам затрат труда и нормам затрат на эксплуатацию машин в забое и на отвале следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части, а затраты по перевозке грунта, исчисленная по нормам, должна учитываться с коэффициентами, приведенными в гр. 2 табл. 1-2 Технической части.
Коэффициенты, приведенные в гр. 2 табл. 1-2 и разд. 3 Технической части, распространяются только на объем нижней части, разрабатываемой выемки, находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4,5 м. При уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на полный объем разрабатываемого грунта, при устройстве насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, коэффициенты гр. 2 табл. 1-2 и разд. 3 Технической части применяются на объем верхней части насыпи, находящейся ниже проектной отметки полотна до 0,75 м и не далее 12 м от оси действующего пути.
1.18. При перемещении грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также стационарных путей, к нормам затрат труда, заработной платы и к нормам затрат машин следует применять коэффициенты из разд. 3 Технической части пп. 3.88 - 3.92.
1.19. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует определять:
- в железнодорожных и автомобильных выемках - по нормам табл. 01-049;
- в котлованах под фундаменты, в котлованах и каналах гидротехнических сооружений и других выемках - по соответствующим нормам настоящего сборника в зависимости от способов производства работ, определяемых проектом.
1.20. В нормах табл. с 01-055 по 01-077 на рытье и засыпку траншей для магистральных трубопроводов предусмотрено выполнение работ в условиях равнинного и холмистого рельефа местности с учетом переходов трубопроводов через балки и овраги (сухие и с ручьями).
Нормы табл. с 01-055 по 01-077 приведены для средней глубины траншеи в зависимости от диаметра и с учетом изменения глубины траншеи на каждые 0,2 м.
В случае, когда глубина траншеи по проекту отличается от принятой (меньше средней глубины), поправку на изменение глубины следует учитывать только один раз или определять затраты на разработку грунта при меньшей глубине траншеи по нормам табл. 01-002, 01-003 данного сборника.
1.21. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепления их анкерными устройствами на обводненных или затопляемых участках трассы предусмотрено нормами табл. с 01-068 по 01-077.
1.22. Затраты при обратной засыпке грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках трассы следует определять по нормам табл. 01-078 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.93 разд. 3 Технической части.
1.23. В нормах табл. с 01-081 по 01-085 предусмотрено выполнение работ на продольных уклонах до 15 градусов. При работе экскаваторов на уклонах более 15 градусов следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.94 - 3.97 разд. 3 Технической части, и добавлять бульдозеры для анкеровки по норме времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.
1.24. Нормами табл. 01-093 не учтена планировка дна и откосов каналов под облицовку, которую следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.
1.25. В нормах табл. 01-093 предусмотрена следующая глубина каналов: для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 4 м; для экскаваторов вместимостью 1 м3 - 6 м; для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5 м3 - 8 м. При глубине каналов более указанной следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.99 раздела 3 Технической части.
1.26. При уширении и углублении действующих каналов (реконструкция) и углублении и расчистке русел рек водоприемников, а также при очистке от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к нормам и табл. 01-093 следует применять коэффициенты по пп. 3.101 - 3.103 Технической части.
1.27. Уборка срезанного грунта в нормах табл. 01-108 и 01-111 не предусмотрена и в случае необходимости должна нормироваться по соответствующим нормам в зависимости от способа производства работ.
1.28. Нормами табл. 01-109 и 01-110 предусмотрена планировка откосов экскаваторами с увеличенным ковшом вместимостью 0,8 м3 или с ковшом-планировщиком вместимостью 0,65 м3.
1.29. Нормы табл. 01-116 и нормы 1, 10 табл. 02-123 предусматривают работу механизмов (агрегатов) при одном проходе. При необходимости дополнительного прохода механизмов нормы следует увеличивать пропорционально количеству проходов.
1.30. Нормами табл. 01-112 предусмотрена планировка орошаемых площадей "бескулисным" способом. При планировке орошаемых площадей "кулисным" способом к нормам указанной таблицы следует применять коэффициенты по пп. 3.104 - 3.106 Технической части.
1.31. Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов.
1.32. Рыхление грунтов от 5 группы и выше, а также вечномерзлых грунтов, следует нормировать по сборнику ГЭСН-2001-03 "Буровзрывные работы".
При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и скального грунта, наибольший размер которых превышает:
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
2/3 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для скреперов;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности - для транспортных средств;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
3/4 меньшей стороны приемного отверстия - для дробилки;
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
30 см - при разработке вручную с удалением подъемными кранами.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Таблица 1-2

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Число поездов в│   Коэффициенты к нормам на перевозку грунта   │
│     сутки      │                автотранспортом                │
│                ├───────────────┬───────────────────────────────┤
│                │с пересечением │при сооружении земляного полот-│
│                │железнодорожных│на в условиях движения поездов │
│                │   путей на    │       по соседнему пути       │
│                │   переездах   │                               │
│                ├───────────────┼───────────────────────────────┤
│                │       1       │                2              │
├────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
│1. от 14 до 36  │1,04           │1,01                           │
│2. от 37 до 72  │1,07           │1,05                           │
│3. от 73 до 112 │1,14           │1,07                           │
│4. от 113 до 140│1,18           │1,1                            │
│5. свыше 140    │1,21           │1,14                           │
└────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────┘

Разработка грунта методом гидромеханизации

1.33. Распределение грунтов по группам при разработке их гидромеханизированным способом приведено в табл. 1-3 и 1-4 Технической части.

Распределение грунтов по группам
при разработке их гидромониторами

Таблица 1-3

┌──────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Группа│Расход воды │ Наименование │      Количество частиц грунта по массе, %, в     │
│грунта│в м3 на раз-│    грунтов   │          зависимости от их размера, мм           │
│      │работку и   │              ├──────┬───────┬─────────────────────┬──────┬──────┤
│      │транспорти- │              │гли-  │пыле-  │       песчаных      │гра-  │галеч-│
│      │рование 1 м3│              │нистых│ватых  ├───────┬───────┬─────┤вийных│ных   │
│      │грунта      │              │менее │0,005 -│мелких │средних│круп-│2 - 40│40 -  │
│      │            │              │0,005 │   0,05│0,05 - │0,25 - │ных  │      │    60│
│      │            │              │      │       │   0,25│    0,5│0,5 -│      │      │
│      │            │              │      │       │       │       │    2│      │      │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┤
│  1   │      2     │       3      │   4  │   5   │   6   │   7   │  8  │  9   │  10  │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼───────┴───────┴───────┼─────┼──────┼──────┤
│1     │4,5         │грунты предва-│до 40 │не регламентируются    │до 50│-     │-     │
│      │            │рительно раз- │      │                       │     │      │      │
│      │            │рыхленные, не │      │                       │     │      │      │
│      │            │слежавшиеся   │      │                       │     │      │      │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┴─────┼──────┼──────┤
│2     │5,4         │пески мелкие  │до 3  │до 15  │более  │до 50        │до 1  │-     │
│      │            │              │      │       │50     │             │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┼───────┴───────┤             │      │      │
│      │            │пески пылева- │до 3  │не регламен-   │             │      │      │
│      │            │тые           │      │тируются       │             │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┤               │             │      │      │
│      │            │супеси (частиц│3 - 6 │               │             │      │      │
│      │            │менее 0,005 мм│      │               │             │      │      │
│      │            │до 6%)        │      │               │             │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┼───────┬───────┴─────────────┤      │      │
│      │            │лесс высокопо-│до 8  │до 70  │не регламентируются  │      │      │
│      │            │ристый (коэф- │      │       │                     │      │      │
│      │            │фициент порис-│      │       │                     │      │      │
│      │            │тости больше  │      │       │                     │      │      │
│      │            │0,8)          │      │       │                     │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┴───────┴───────────────┬─────┼──────┼──────┤
│      │            │торф сильно   │не регламентируется           │-    │-     │-     │
│      │            │разложившийся │                              │     │      │      │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┬─────────────────┬─────┼─────┼──────┼──────┤
│3     │6,3         │пески средней │до 3  │не регламен-     │более│до 50│до 5  │до 1  │
│      │            │крупности     │      │тируются         │50   │     │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┼─────────────────┴─────┤     │      │      │
│      │            │супеси (частиц│6 - 10│не регламентируются    │     │      │      │
│      │            │менее 0,005 мм│      │                       │     │      │      │
│      │            │до 10%)       │      │                       │     │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┤                       │     │      │      │
│      │            │суглинки (час-│до 15 │                       │     │      │      │
│      │            │тиц менее     │      │                       │     │      │      │
│      │            │0,005 мм до   │      │                       │     │      │      │
│      │            │15%)          │      │                       │     │      │      │
│      │            ├──────────────┤      ├───────┬───────────────┤     │      │      │
│      │            │лесс низкопо- │      │до 70  │не регламен-   │     │      │      │
│      │            │ристый (коэф- │      │       │тируются       │     │      │      │
│      │            │фициент порис-│      │       │               │     │      │      │
│      │            │тости меньше  │      │       │               │     │      │      │
│      │            │0,8)          │      │       │               │     │      │      │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼───────┴───────────────┼─────┼──────┼──────┤
│4     │8,1         │пески крупные │до 3  │не регламентируются    │свыше│5 -   │до 1  │
│      │            ├──────────────┼──────┤                       │50   │    15│      │
│      │            │супеси (час-  │6 - 15│                       │     │      │      │
│      │            │тиц менее     │      │                       │     │      │      │
│      │            │0,005 мм до   │      │                       │     │      │      │
│      │            │15%)          │      │                       │     │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┼───────────────────────┴─────┼──────┤      │
│      │            │суглинки      │15 -  │не регламентируются          │до 10 │      │
│      │            │(частиц менее │    30│                             │      │      │
│      │            │0,005 мм до   │      │                             │      │      │
│      │            │30%)          │      │                             │      │      │
│      │            ├──────────────┼──────┤                             │      │      │
│      │            │глины (частиц │до 40 │                             │      │      │
│      │            │менее 0,005   │      │                             │      │      │
│      │            │мм до 40%)    │      │                             │      │      │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────────────────────┼──────┴──────┤
│5     │10,8        │пески граве-  │до 5  │не регламентируются          │до 25        │
│      │            │листые        │      │                             │             │
│      │            ├──────────────┼──────┤                             ├─────────────┤
│      │            │глины (частиц │40 -  │                             │до 15        │
│      │            │менее 0,005   │    50│                             │             │
│      │            │мм до 50%)    │      │                             │             │
├──────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────┤
│6     │12,6        │пески граве-  │до 5  │не регламентируются          │до 40        │
│      │            │листые        │      │                             │             │
│      │            ├──────────────┼──────┤                             ├─────────────┤
│      │            │глины (частиц │50 -  │                             │до 15        │
│      │            │менее 0,005   │    60│                             │             │
│      │            │мм до 60%)    │      │                             │             │
└──────┴────────────┴──────────────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────┘
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Примечания. 1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.
2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10% высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружение или штабели.
3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно.
4. При разработке грунтов 2 и 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

Распределение грунтов по группам
при разработке их землесосными снарядами

Таблица 1-4

┌──────┬──────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Группа│Расход│Наименование │          Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их             │
│грунта│воды в│   грунтов   │                                    размера, мм                                 │
│      │м3 на │             ├──────┬───────┬───────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│      │разра-│             │гли-  │пыле-  │      песчаных     │2 - │2 - │2 - │2 - │2 - │2 - │2 - │2 - │2 - │
│      │ботку │             │нистых│ватых  │                   │  20│  40│  60│  20│  60│  80│  20│  60│120 │
│      │и     │             │менее │0,005 -├──────┬──────┬─────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│      │тран- │             │0,005 │  0,05 │мелких│сред- │круп-│       Гравийно-галечных фракций при        │
│      │спор- │             │      │       │0,05 -│них   │ных  │      производительности землесосных        │
│      │тиро- │             │      │       │  0,25│0,25 -│0,5 -│         снарядов (по пульпе), м3/ч         │
│      │вание │             │      │       │      │  0,5 │    2├──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│      │1 м3  │             │      │       │      │      │     │   до 1000    │   до 2000    │  более 2000  │
│      │грунта│             │      │       │      │      │     │              │              │              │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│  1   │   2  │      3      │  4   │   5   │   6  │  7   │  8  │  9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1     │6,5   │пески мелкие │до 3  │до 15  │свыше │до 50 │до 15│3   │2   │1   │4   │2   │1   │5   │3   │1   │
│      │      │             │      │       │50    │      │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┤      │       ├──────┼──────┤     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пески средней│      │       │до 50 │свыше │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │крупности    │      │       │      │50    │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┤      ├───────┼──────┴──────┴─────┤    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пески пылева-│      │до 20  │не регламентируются│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │тые          │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┤      ├───────┴───────────────────┤    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │илы с коэф.  │      │не регламентируются        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пористости   │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │более 1,5 и  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │илы суглинис-│      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │тые с коэф.  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пористости   │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │менее 1,5,   │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │находящиеся в│      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │жидко-текущем│      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │состоянии    │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────┬──────┬──────┬─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2     │8,5   │пески средней│до 3  │до 15  │до 50 │до 50 │более│6   │5   │3   │8   │6   │3   │10  │7   │5   │
│      │      │крупности,   │      │       │      │      │15   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пески крупные│      │       │      │      │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │и гравелистые│      │       │      │      │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┤      ├───────┼──────┴──────┴─────┤    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │пески пылева-│      │20 - 50│не регламентируются│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │тые          │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┼──────┼───────┤                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │супеси (час- │3 - 6 │до 50  │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │тиц менее    │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │0,005 мм до  │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │6%)          │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────┴───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3     │11    │пески средней│до 3  │не регламентируются        │12  │10  │8   │12  │11  │10  │15  │12  │10  │
│      │      │крупности    │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┼──────┼───────┬───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│      │      │супеси частиц│6 - 10│до 50  │не регламентируются│8   │6   │5   │10  │8   │6   │12  │10  │8   │
│      │      │0,005 мм до  │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │10%          │      │       │                   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────┴───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4     │14    │пески        │до 3  │не регламентируются        │25  │22  │20  │30  │25  │20  │30  │27  │25  │
│      │      │гравелистые  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┼──────┤                           ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│      │      │суглинки     │10 -  │                           │12  │8   │6   │14  │10  │8   │15  │12  │10  │
│      │      │(частиц менее│    15│                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │0,005 мм до  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │15%)         │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│5     │18    │гравийный    │до 5  │не регламентируются        │35  │30  │25  │35  │30  │25  │40  │35  │30  │
│      │      ├─────────────┼──────┤                           ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│      │      │суглинки     │15 -  │                           │15  │12  │10  │15  │12  │10  │20  │15  │12  │
│      │      │(частиц менее│    20│                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │0,005 мм до  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │20%)         │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│6     │22    │гравийный    │до 5  │не регламентируются        │45  │40  │35  │45  │40  │35  │50  │45  │40  │
│      │      ├─────────────┼──────┤                           ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│      │      │суглинки     │20 -  │                           │15  │12  │10  │15  │12  │10  │20  │15  │10  │
│      │      │(частиц менее│    30│                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │0,005 мм до  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │30%)         │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      ├─────────────┼──────┤                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │глины (частиц│до 40 │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │менее 0,005  │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│      │      │мм до 40%)   │      │                           │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│7     │26    │галечниковые │-     │не регламентируются        │-   │-   │-   │60  │55  │50  │65  │60  │50  │
├──────┼──────┼─────────────┼──────┼───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│8     │30    │галечниковые │-     │не регламентируются        │-   │-   │-   │90  │85  │80  │95  │90  │80  │
└──────┴──────┴─────────────┴──────┴───────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Примечания. 1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.
2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.
3. При разработке грунтов 2 - 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2 - 0,6 м общей мощностью от 10 до 20% или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10% высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20% высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.
5. Группы грунтов, не предусмотренных табл. 1-4, следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.
6. Разработку грунтов 1 - 6 группы, содержащих цементирующие добавки, установленные материалами инженерно-геологической разведки, следует относить на одну группу выше.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

1.34. Нормами предусматривается разработка грунтов 2 группы. При разработке грунтов других групп к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.110 - 3.137 разд. 3 Технической части.
1.35. В нормах табл. с 01-144 по 01-147 не учтены потери грунта при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2.29 разд. 2 Технической части и применять к нормам табл. с 01-144 по 01-147 коэффициенты по пп. 3.138 - 3.142 разд. 3 Технической части.
1.36. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации, их производительности и напора следует производить в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.
1.37. В нормах табл. 01-144 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к нормам табл. 01-144, 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.143, 3.144 разд. 3 Технической части. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по примечанию к табл. 1-3 Технической части.
1.38. В нормах табл. 01-145 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для землесосных снарядов производительностью, м3/ч грунта:
    80 .......................................... более 2,4 м;
    140 и 200.................................... более 3,2 м;
    400 ......................................... более 4,8 м;
    600 ......................................... более 6,4 м.
При меньшей высоте забоя к нормам табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по пп. 3.145, 3.146 разд. 3 Технической части, минимальная глубина разработки грунта землесосными снарядами ниже уровня воды не должна быть меньше величин, приведенных в табл. 9 главы СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
1.39. Нормами табл. 01-145, 01-146 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 м3/ч послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня, 200 м3/ч и более - безэстакадным способом при укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 и более м3/ч другими способами к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.147 разд. 3 Технической части.
1.40. В нормах табл. с 01-144 по 01-147 предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки от постоянных источников (табл. 1-5 Технической части).
При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизельными электростанциями к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.148 разд. 3 Технической части.
1.41. При разработке грунта в профилированных выемках к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.149 разд. 3 Технической части. Отнесение выемок к профильным устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ.
1.42. Нормами табл. 01-144, 01-145 предусмотрена разработка и транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.
При работе с землесосными станциями перекачки к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.150 - 3.152 разд. 3 Технической части.

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в нормах

Таблица 1-5

Номер нормы           	Расход электроэнергии, кВт x ч	
01-144-01                        	3410                          	
01-144-02                        	4260                          	
01-144-03                        	4750                          	
01-144-04                        	3590                          	
01-144-05                        	3590                          	
01-145-03                        	2490                          	
01-145-04                        	2520                          	
01-145-05                        	3200                          	
01-145-06                        	4010                          	
01-145-07                        	4440                          	
01-145-08                        	3900                          	
01-145-09                        	5280                          	
01-146-01                        	2200                          	
01-146-02                        	2470                          	
01-146-03                        	3200                          	
01-146-04                        	3480                          	
01-146-05                        	3680                          	
01-146-06                        	3050                          	
01-146-07                        	3410                          	
01-146-08                        	3630                          	
01-147-01                        	1170                          	
01-147-02                        	1360                          	
01-147-03                        	1690                          	
01-147-04                        	1860                          	
01-147-05                        	1610                          	
01-147-06                        	1820                          	

1.43. В нормах табл. 01-144, 01-145 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.
При укладке грунта в отвалы, штабеля, под воду, одностороннем намыве, свободными или пляжными откосами к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.153 - 3.157 разд.3 Технической части.
1.44. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.158, 3.159 разд. 3 Технической части.
1.45. При добыче грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд подсобного производства к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.160 разд. 3 Технической части.
1.46. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок гидромеханизации более 5% продолжительности рабочей смены, к нормам, табл. с 01-144 по 01-148 следует применять коэффициенты по пп. 3.161 - 3.165 разд. 3 Технической части. Время простоя из-за засоренности забоя определяется в %, исходя из отношения общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета цельносменных простоев машин и установок гидромеханизации.
При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к нормам табл. с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.166 разд. 3 Технической части.
1.47. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации следует определять по нормам табл. с 01-149 по 01-155.
1.48. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50% поковок и болтов подлежит возврату по их отпускным ценам по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или сооружении.
Перекладку труб с одного сооружения на другое на одном и том же строительстве следует учитывать по нормам табл. с 01-151 по 01-155 с исключением (после начисления накладных расходов и плановых накоплений) расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50% поковок и болтов.
1.49. При продолжительности выполнения гидромеханизированных работ на объекте, превышающей нормативный срок службы труб, приведенный в табл. 1-6 Технической части, следует, если это предусмотрено в проекте, учитывать полную или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат расхода труб следует определять в соответствии с п. 1.48 Технической части.
1.50. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающего повышенный против нормы износ труб, следует учитывать, если это предусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат труб первичной и последующих укладок следует принимать в размере 65% затрат на ремонт и износ, приведенных в табл. с 01-144 по 01-147, на объем работ, предусмотренных проектом.
Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров устанавливается по проектным данным.
1.51. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, к нормам выработки табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по п. 3.167 Технической части.

Таблица 1-6

Груп-
па   
грун-
тов  	Наименование 
грунта    	Трубы тонкостенные  	Трубы        
толстостенные    	
		срок  
служ- 
бы,   
год   	еже- 
год- 
ный  
из-  
нос, 
%    	ежегодные
отчисле- 
ния на   
ремонты, 
%        	срок 
служ-
бы,  
год  	еже- 
год- 
ный  
из-  
нос, 
%    	ежегодные
отчисле- 
ния на   
ремонты, 
%        	
1  	2      	3  	4  	5    	6  	7  	8    	
-    	вода чистая  
и оборотная  	10    	9,6  	3        	15   	6,4  	1        	
все  
груп-
пы   	глина, сугли-
нок, супесь  
(частиц      
2 - 0,05 мм  
менее 20%)   	8     	12   	4        	12   	7    	2        	
1    	пески от пы- 
леватых до   
крупных (час-
тиц крупнее  
2 мм до 5%)  	6     	16   	5        	10   	9,6  	3        	
2    	пески граве- 
листые (час- 
тиц крупнее  
2 мм до 10%) 	5     	19,2 	6        	9    	10,7 	4        	
3    	пески граве- 
листые (час- 
тиц крупнее  
2 мм до 20%) 	4     	24   	7        	8    	12   	5        	
4    	пески граве- 
листые (час- 
тиц крупнее  
2 мм до 30%) 	3,5   	27,4 	8        	7    	13,7 	6        	
5    	пески граве- 
листые (час- 
тиц крупнее  
2 мм до 40%) 	3     	32   	9        	6    	16   	7        	
6    	пески граве- 
листые (час- 
тиц крупнее  
2 мм до 50%) 	2,5   	38,4 	10       	5    	19,2 	8        	
7    	гравийный    
грунт (частиц
крупнее 2 мм 
до 60%)      	-     	-    	-        	2    	48   	9        	
8    	гравийный    
грунт (частиц
крупнее 2 мм 
до 90%)      	-     	-    	-        	1    	96   	10       	

1.52. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлическим классификатором к нормам табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по п. 3.168 разд. 3 Технической части.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
1.53. В нормах табл. 01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м, при других значениях следует применять коэффициент по пп. 3.169 - 3.178 разд. 3 Технической части.
1.54. В нормах табл. с 01-144 по 01-148 предусмотрено использование в календарном году машин и установок гидромеханизации в течение 4000 рабочих часов.

Другие виды земляных работ, подготовительные,
сопутствующие и укрепительные работы

Насыпи на болотах

1.55. В нормах предусмотрено возведение насыпей на болотах глубиной не менее 0,5 м следующих типов: 1 - болота, заполненные до дна торфом устойчивой консистенции; 2 - болота, заполненные до дна торфом неустойчивой консистенции, скрытым под растительно-корневым покровом; 3 - болота, заполненные болотным илом и водой с торфяной коркой или без нее.
1.56. Затраты на работы по очистке торфоприемников от наплывающего торфа следует определять по норме 4 табл. 02-017.
1.57. В нормах табл. 02-039 и 02-040 учтено применение готового дерна и растительной земли, заготовку и доставку к месту работ которых следует определять дополнительно.

Разработка грунта вручную

1.58. Нормы на разработку, выполняемую вручную при послойном залегании грунтов, следует принимать для каждой группы грунтов, исходя из полной проектной глубины разработки.
Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м, в которой грунт 1 группы залегает до глубины 1 м от поверхности, а грунт 3 группы - от 1,01 до 3 м. В этом случае разработку грунта как 1, так и 3 группы следует учитывать по нормам таблицы, предусматривающим глубину разработки до 3 м.
1.59. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных не слежавшихся грунтов 2 - 4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5 - 7 группы -  нормы 4 группы.
1.60. При определении затрат на доработку вручную котлованов и траншей, разработанных механизированным способом, следует руководствоваться п. 3.187 разд. 3 Технической части.
1.61. В нормах табл. 02-066 и 02-067 на устройство креплений стенок траншей к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.
1.62. Нормы на разработку скального грунта отбойными молотками (табл. 02-065) следует применять в случаях, когда не допускается производство взрывных работ.
1.63. При погрузке вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 02-060) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п. 3.214, 3.215 Технической части.

Разработка вечномерзлых и скальных грунтов

1.64. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по нормам для 3 группы грунтов табл. с 01-033 по 01-035, 01-087 с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 разд. 3 Технической части.
1.65. В нормах табл. с 02-074 по 02-076 предусмотрена разработка вручную вечномерзлых грунтов в котлованах и траншеях без устройства креплений. В случае необходимости, крепление следует учитывать дополнительно.
1.66. Нормы на оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом (табл. 02-083) применяются только при незначительных объемах работ при соответствующем обосновании проектом.
1.67. В нормах табл. 02-087 предусмотрена средняя плотность рыхлого снега до 200 кг/м3 и плотного снега до 400 кг/м3.
1.68. При погрузке вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей (табл. 02-093) предусмотрена погрузка грунта 4 группы и выше разрыхленным. Затраты труда рабочих при погрузке грунта в забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять по п. 3.214, 3.215 Технической части.

Подготовительные работы

1.69. Нормы на валку и корчевку леса, корчевку пней и расчистку площадей и трасс от леса, кустарника и мелколесья (табл. с 02-099 по 02-123) следует применять только при производстве этих работ на строительстве силами строительно-монтажных организаций.
1.70. В нормах табл. с 02-099 по 02-101 предусмотрены следующие группы леса по твердости древесины:
а) мягкие - осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха;
б) твердые - дуб, бук, граб, клен, ясень;
в) лиственница - по нормам на валку и разделку древесины лиственница отнесена к твердым породам.
1.71. Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника, приведены в табл. 1-7 Технической части.

Таблица 1-7

Характеристика   
густоты      	На 1 га, шт.                	
	стволов (при срезке 
кусторезом)     	кустов при корчевке  
корчевателем     	
1. Редкий          
2. Средний         
3. Густой          	до 3000              
3001 - 10000         
Более 10000          	до 900                
901  - 1250           
1251 - 2200           	

1.72. Для определения объема древесины, получаемой при валке леса, следует руководствоваться лесотаксационными данными.
При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности, принимать по табл. 1-8 Технической части.

Таблица 1-8

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│         Характеристика леса        │Примерный выход древесины с│
│                                    │     1 га, плотные, м3     │
├────────┬────────────┬──────────────┼────────┬─────┬────────────┤
│По круп-│  Диаметр в │  По густоте  │По числу│Всего│В том числе:│
│ности   │    см:     │              │        │     │            │
│        ├──────┬─────┤              ├────────┤     ├─────┬──────┤
│        │ство- │ пня │              │деревьев│     │дело-│дровя-│
│        │ла <*>│     │              │на 1 га │     │вой  │ной   │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│    1   │   2  │   3 │       4      │   5    │  6  │  7  │  8   │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│1. Круп-│Более │Более│Густой        │300     │190  │160  │30    │
│ный     │32    │34   ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Средней гус-  │190     │140  │120  │20    │
│        │      │     │тоты          │        │     │     │      │
│        │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Редкий        │70      │90   │80   │10    │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│2. Сред-│До 32 │До 34│Густой        │530     │180  │155  │25    │
│ней     │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│крупнос-│      │     │Средней гус-  │350     │130  │110  │20    │
│ти      │      │     │тоты          │        │     │     │      │
│        │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Редкий        │170     │80   │70   │10    │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│3. Мел- │До 24 │До 26│Густой        │960     │170  │145  │25    │
│кий     │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Средней гус-  │600     │120  │100  │20    │
│        │      │     │тоты          │        │     │     │      │
│        │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Редкий        │420     │70   │60   │10    │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│4. Очень│До 16 │До 18│Густой        │1550    │150  │130  │20    │
│мелкий  │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Средней гус-  │1000    │100  │85   │15    │
│        │      │     │тоты          │        │     │     │      │
│        │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Редкий        │570     │50   │43   │7     │
├────────┼──────┼─────┼──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│5. Тон- │До 11 │До 12│Густой        │4090    │60   │52   │8     │
│комерный│      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│(подле- │      │     │Средней гус-  │8260    │45   │38   │7     │
│сок)    │      │     │тоты          │        │     │     │      │
│        │      │     ├──────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┤
│        │      │     │Редкий        │2400    │30   │26   │4     │
└────────┴──────┴─────┴──────────────┴────────┴─────┴─────┴──────┘
  <*>  Диаметры стволов деревьев  измеряются  на  высоте  1,3 м от
поверхности земли.

1.73. Необходимость разделки древесины, полученной от валки леса и устройства разделочных площадок, устанавливается проектом. Затраты по расчистке от леса и кустарника мест, отведенных под разделочные площадки, когда последние не могут быть размещены на расчищаемой просеке, следует включать в объем работ по лесоочистке.

Водопонижение

1.74. Нормы предусматривают весь комплекс работ по сборке, погружению, установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водоподъемников длиной от 4 до 30 м с прокладкой водовода и эксплуатацией насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадных труб, а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора.
1.75. Нормы предусматривают гидравлическое погружение легких иглофильтров и обсадных труб в грунты 2 и 3 группы согласно табл. 1-9 Технической части.

Классификация грунтов и способы погружения иглофильтров

Таблица 1-9

Группа 
грунтов 	Наименование 
грунтов    	Способ погружения иглофильтра     	
2       	Пески крупно-  
зернистые      	Гидравлическое погружение иглофильтра  
без устройства песчано-гравийной обсып-
ки                                     	
3       	Пески гравелис-
тые            	Гидравлическое погружение иглофильтра с
применением сжатого воздуха без устрой-
ства песчано-гравийной обсыпки         	
4       	Пески тонкозер-
нистые и супеси	Гидравлическое погружение обсадных     
труб, установка в трубах иглофильтров с
устройством песчано-гравийной обсыпки  	
5       	Глинистые      	Погружение иглофильтра в предварительно
пробуренную скважину с устройством пес-
чано-гравийной обсыпки                 	

При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах 3 группы следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию передвижных компрессоров, принимая время их работы равным времени работы насосов, предусмотренных для гидравлического  погружения  настоящим  сборником.
1.76. Гидропогружение и установка легких иглофильтров в скважины длиной до 4 м выполняется вручную.
Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до 7 м и установка иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусматривается с помощью бурового станка УГБ-50м. Этим же станком предусмотрено и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м.
1.77. Установка и извлечение эжекторов приняты в нормах с помощью автомобильного крана.
1.78. Бурение скважин с креплением или без крепления обсадными трубами для установки в них иглофильтров следует учитывать дополнительно по сборнику ГЭСН-2001-04 "Скважины".
1.79. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения, эксплуатации и извлечения (р) следует определять по формуле:

Р = (1,72 х К х Н х В)/12,

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий время на погружение, извлечение и транспортировку иглофильтров;
К - количество иглофильтров, предусмотренное проектом;
Н - годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;
В - продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмотренная проектом (в месяцах).
1.80. Затраты по эксплуатации насосов иглофильтров и эжекторных установок, эксплуатации эжекторов в зависимости от количества, типа и времени их работы следует определять по проектным данным.
1.81. Затраты на земляные работы по устройству берм и площадок для размещения водопонизительных установок следует определять по соответствующим нормам настоящего сборника.
1.82. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок должны приниматься по сборнику ГЭСН-2001-22 "Водопровод - наружные сети".
1.83. Затраты на устройство водопонизительных скважин в зависимости от их проектной конструкции и количества определяются по сборнику  ГЭСН-2001-04 "Скважины".
1.84. Затраты на эксплуатацию глубинных насосов при водопонижении должны определяться исходя из проектных данных о количестве, типе насосов и продолжительности их работы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами и классификации грунтов по трудности разработки согласно табл. 1-1а, 1-1б, 1-1в Технической части.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
Размеры выемок, принимаемых в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клыком с предварительным рыхлением грунтов клыком, размеры траншей по дну следует определять из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует определять при глубине выемки и крутизне откосов по табл. 1-11.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Таблица 1-11

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│       Виды грунтов      │Крутизна откоса (отношение его высоты │
│                         │ к заложению) при глубине выемки, м,  │
│                         │                не более              │
│                         ├────────────┬────────────┬────────────┤
│                         │    1,5     │      3     │      5     │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Насыпные неуплотненные   │1:0,67      │1:1         │1:1,25      │
│Песчаные и гравийные     │1:0,5       │1:1         │1:1         │
│Супесь                   │1:0,25      │1:0,67      │1:0,85      │
│Суглинок                 │1:0         │1:0,5       │1:0,75      │
│Глина                    │1:0         │1:0,25      │1:0,5       │
│Лессы и лессовидные      │1:0         │1:0,5       │1:0,5       │
└─────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
(таблица 1-11 введена Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Примечания. 1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 2.1 и табл. 1-11, должна устанавливаться проектом.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
3. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

При определении объемов работ по разработке грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы котлованов, либо траншей, необходимо руководствоваться п. 3.1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", в соответствии с которыми размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых при выемке, а также возможности перемещения людей в пазухе.
(абзац введен Изменениями и дополнениями к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
2.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять дополнительно.
2.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.
Объем недобора и способ его разработки следует принимать в соответствии с главой СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и проектом организации строительства.
В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-042), учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора - для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным дополнительно, с учетом требований п. 1.28 Технической части.
2.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.
2.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.
2.6. Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и Техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.
Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.
2.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.
Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.
2.8. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям пп. 2.6 и 2.7, должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.
2.9. Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
2.10. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, Техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.
2.11. Дальность перемещения грунта следует принимать: при работе скреперов - равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров - расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).
2.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических - сборник ГЭСН-2001-38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений"), следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.
2.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.
При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18.
Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.
2.14. Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.
2.15. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно в соответствии с проектными данными.
2.16. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м - 1,5; 3 м - 1,4.
2.17. В нормах табл. 02-017 учтены особенности работы экскаватора при черпании грунта из-под воды. Затраты на устройство и содержание сланей следует учитывать дополнительно по табл. 01-017.
2.18. Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяется по проектным данным.
2.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.
Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в табл. 1-10 Технической части.

Таблица 1-10

Наименование работ         	Коэффициенты к профильному 
объему насыпи        	
	при типе болота       	
	1     	2    	3    	
1. Отсыпка подводной и надводной   
части насыпи на болотах протяжен-  
ностью до 1 км                     	1,02      	1,06    	1,1     	
2. То же, на болотах, протяжен-    
ностью свыше 1 км                  	1,13      	1,14    	1,19    	

Примечание. Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возвышающейся над поверхностью болота 1 типа на 0,5 м, болота 2 и 3 типа - на 0,8 м.

2.20. В нормах табл. 02-019 учтено перемещение грунта для отсыпки всего объема насыпи в пределах болота, включая и надводную часть, а также содержание землевозных дорог. На участках, где нет землевозной дороги на сланях (при перемещении по отсыпаемой насыпи или грунтовой дороге без сланей), нормы расхода бревен строительных исключаются.
2.21. При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную нормами табл. 01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срезки 0,1 м.
2.22. Объем работ по открытию и закрытию "кулис" (табл. 01-122) определяется независимо от объема срезаемого и перемещаемого при планировке грунта.
2.23. Нормы табл. с 02-001 по 02-003 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.
2.24. Нормы 4 - 7 табл. 02-027 - планировка площадей ручным способом следует применять при объемах работ до 3000 м2 и в стесненных условиях, затрудняющих работу машин.
2.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, нормы 4, табл. 02-041 следует увеличивать пропорционально числу поливов.
2.26. Нормы 1 - 4 и 9 - 12 табл. 02-062 предусматривают рытье траншей под путями в поперечном направлении и распространяются на всю длину траншей, включая междупутья и откосы насыпи.
Нормы 5 - 8 табл. 02-062 должны применяться только в тех случаях, когда грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грунта, должны применяться нормы на разработку траншей в обычных условиях.
2.27. В нормах табл. 02-101 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к нормам указанной таблицы следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.213 Технической части.
2.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:
а) при укладке грунта в отвалы - по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;
б) при укладке грунта в сооружение или в штабель - по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует учитывать в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного сооружения или штабеля;
в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) - по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.
Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, следует принимать на 12% больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.29.
2.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с общесоюзными нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые нормами.
Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:
а) потери на обогащение грунта карьера - при необходимости его обогащения в соответствии с общесоюзными нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;
б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей, при отсутствии требований на обогащение грунта, следует принимать согласно средневзвешенному гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм - 20% и фракции менее 0,01 мм - 100%. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3%. Потери грунта при намыве гидротехнических земляных сооружений следует определять по методике, приведенной в СНиП 2.06.05.84. При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также их количественное содержание устанавливается проектом;
в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1 - 2%);
г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25%;
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в размере 0,5% для крупного и средней крупности песка и 1% для мелкого и пылеватого песка;
е) потери на унос грунта ветром и на перемыв проектного профиля сооружения, следует определять по п. 5 табл. 11 и п. 5.34 главы СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-накопителе.

3. Коэффициенты к сметным нормам

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Условия применения  │   Номер таблиц (норм)    │      Коэффициенты      │
│                     │                          ├───────┬───────┬────────┤
│                     │                          │к нор- │к нор- │к нормам│
│                     │                          │мам    │мам    │расхода │
│                     │                          │затрат │эксплу-│материа-│
│                     │                          │труда  │атации │лов     │
│                     │                          │рабочих│машин  │        │
│                     │                          │строи- │       │        │
│                     │                          │телей  │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│         1           │            2             │   3   │   4   │    5   │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка грунта    │                          │       │       │        │
│экскаваторами и буль-│                          │       │       │        │
│дозерами при работе: │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│на гидроэнергетичес- │                          │       │       │        │
│ком строительстве    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.1                  │01-002 - 01-004, 01-031   │-      │1      │        │
│                     │(1 - 4, 9 - 12), 01-034   │       │       │        │
│                     │(1 - 3, 7 - 9)            │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.2                  │01-012 - 01-014           │-      │1      │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.3                  │01-016, 01-030 (5 - 8,    │-      │1      │        │
│                     │13 - 16), 01-033 (4 - 6,  │       │       │        │
│                     │10 - 12), 01-036 (2)      │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.4                  │01-030 (1 - 4, 9 - 12),   │-      │0,95   │        │
│                     │01-033 (1 - 3, 7 - 9),    │       │       │        │
│                     │01-036 (1)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.5                  │01-031 (5 - 8, 13 - 16),  │-      │0,94   │        │
│                     │01-034 (4 - 6, 10 - 12)   │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.6                  │01-032 (1 - 4, 9 - 12),   │-      │0,94   │        │
│                     │01-035 (1 - 3, 7 - 9),    │       │       │        │
│                     │01-036 (3)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.7                  │01-032 (5 - 8, 13 - 16),  │-      │1      │        │
│                     │01-035 (4 - 6, 10 - 12),  │       │       │        │
│                     │01-036 (4)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│на сооружении магис- │                          │       │       │        │
│тральных трубопрово- │                          │       │       │        │
│дов                  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.8                  │01-002 (13 - 18)          │-      │1,2    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.9                  │01-003 (1 - 6)            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.10                 │01-003 (7 - 12)           │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.11                 │01-003 (13 - 18)          │-      │1,05   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.12                 │01-012 (13 - 18)          │-      │1,18   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.13                 │01-013 (1 - 6)            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.14                 │01-013 (7 - 12)           │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.15                 │01-013 (13 - 18)          │-      │1,06   │        │
│                     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.16                 │01-020 (1 - 4), 01-031    │-      │1      │        │
│                     │(1 - 4, 9 - 12), 01-034   │       │       │        │
│                     │(1 - 3, 7 - 9)            │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.17                 │01-030 (1 - 4, 9 - 12),   │-      │1      │        │
│                     │01-033 (1 - 3, 7 - 9),    │       │       │        │
│                     │01-036 (1)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.18                 │01-031 (5 - 8, 13 - 16),  │-      │1      │        │
│                     │01-034 (4 - 6, 10 - 12)   │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.19                 │01-032 (1 - 4, 9 - 12),   │-      │1      │        │
│                     │01-035 (1 - 3, 7 - 9),    │       │       │        │
│                     │01-036 (3)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│на водохозяйственном │                          │       │       │        │
│строительстве        │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.20                 │01-002 (13 - 18), 01-012  │-      │1,03   │        │
│                     │(13 - 18)                 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.21                 │01-003 (1 - 6)            │-      │1,06   │        │
│                     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.22                 │01-003 (7 - 12)           │-      │1,06   │        │
│                     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.23                 │01-003 (13 - 18)          │-      │1,06   │        │
│                     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.24                 │01-004 (1 - 3)            │-      │0,97   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.25                 │01-004 (4 - 6), 01-014    │-      │1,05   │        │
│                     │(4 - 6)                   │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.26                 │01-013 (1 - 6)            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.27                 │01-013 (7 - 12)           │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.28                 │01-013 (13 - 18)          │-      │0,95   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.29                 │01-014 (1 - 3)            │-      │0,99   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.30                 │01-016, 01-030            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.31                 │01-031 (1 - 4)            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.32                 │01-031 (5 - 8)            │-      │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.33. Разработка     │01-002 (7, 13), 01-003    │1,25   │1,25   │        │
│грунта экскаваторами │(1, 7, 13), 01-004 (1),   │       │       │        │
│с грейферным ковшом  │01-012 (7, 13), 01-013    │       │       │        │
│в грунтах 1 группы   │(1, 7, 13), 01-014 (1)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.34. То же, в грун- │01-002 (8, 14), 01-003    │1,45   │1,45   │        │
│тах 2 группы         │(2, 8, 14), 01-004 (2),   │       │       │        │
│                     │01-012 (8, 14), 01-013    │       │       │        │
│                     │(2, 8, 14), 01-014 (2)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.35. Устройство     │01-003, 01-004, 01-013,   │1,2    │1,2    │        │
│траншей под многони- │01-014, 01-058, 01-059    │       │       │        │
│тевые трубопроводы с │                          │       │       │        │
│полками для прокладки│                          │       │       │        │
│коммуникаций на раз- │                          │       │       │        │
│ных горизонтах       │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.36. Устройство     │01-003, 01-004, 01-013,   │1,25   │1,25   │        │
│траншей прямоугольно-│01-014, 01-058, 01-059    │       │       │        │
│го сечения           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.37. Разработка     │01-003, 01-004, 01-013,   │1,2    │1,2    │        │
│грунта экскаваторами:│01-014                    │       │       │        │
│в котлованах при     │                          │       │       │        │
│объеме котлована до  │                          │       │       │        │
│300 м3 или при площа-│                          │       │       │        │
│ди котлована до      │                          │       │       │        │
│100 м2, при объеме   │                          │       │       │        │
│котлована до 3000 м3 │                          │       │       │        │
│в случае, если одно- │                          │       │       │        │
│временно в пределах  │                          │       │       │        │
│разрабатываемого кот-│                          │       │       │        │
│лована производятся  │                          │       │       │        │
│работы по устройству │                          │       │       │        │
│фундаментов, внутрен-│                          │       │       │        │
│них коммуникаций и   │                          │       │       │        │
│прочие строительно-  │                          │       │       │        │
│монтажные работы; при│                          │       │       │        │
│глубине котлована до │                          │       │       │        │
│3 м независимо от    │                          │       │       │        │
│объема котлована или │                          │       │       │        │
│его площади          │                          │       │       │        │
(в  ред. Изменений   и  дополнений  к  Государственным  элементным
сметным нормам  на строительные работы.  Выпуск 2,  Часть 1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка траншей   │                          │       │       │        │
│траншейными роторными│                          │       │       │        │
│экскаваторами глуби- │                          │       │       │        │
│ной:                 │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.38. св.1,4 до 2,2 м│01-005 (1 - 4)            │-      │0,87   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.39. св.1,3 до 1,8 м│01-005 (5 - 8)            │-      │0,92   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.40. св.1,4 до 2 м  │01-005 (9 - 16)           │-      │0,88   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка траншей   │                          │       │       │        │
│траншейными роторными│                          │       │       │        │
│экскаваторами глуби- │                          │       │       │        │
│ной:                 │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.41. св.2,2 до 3 м  │01-005 (1 - 4)            │-      │0,75   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.42. св.1,8 до 2,2 м│01-005 (5 - 8)            │-      │0,77   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.43. св.2 до 2,5 м  │01-005 (9 - 16)           │-      │0,77   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.44. Разработка     │01-011 (1 - 6)            │0,81   │0,81   │        │
│грунта экскаваторами │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│с прямой лопатой в   │                          │       │       │        │
│отвал (затраты буль- │                          │       │       │        │
│дозеров и расход щеб-│                          │       │       │        │
│ня из норм исключают-│                          │       │       │        │
│ся)                  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.45. То же          │01-011 (7 - 18)           │0,81   │0,81   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.46. Разработка вяз-│01-001 - 01-004, 01-011 - │1,1    │1,1    │        │
│ких грунтов повышен- │01-014, 01-042 - 01-044,  │       │       │        │
│ной влажности, сильно│01-049                    │       │       │        │
│налипающих на стенки │                          │       │       │        │
│и зубья ковша одно-  │                          │       │       │        │
│ковшовых экскаваторов│                          │       │       │        │
│(кроме грунтов 5 -   │                          │       │       │        │
│6 группы)            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.47. То же, много-  │01-005, 01-131 - 01-135   │1,25   │1,25   │        │
│ковшовых и дрено-    │                          │       │       │        │
│укладчиков           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.48. Разработка     │01-001 - 01-005, 01-011 - │1,2    │1,2    │        │
│грунтов экскаваторами│- 01-014, 01-042 - 01-044,│       │       │        │
│одноковшовыми и мно- │01-049                    │       │       │        │
│гоковшовыми при ра-  │                          │       │       │        │
│боте в забоях с мок- │                          │       │       │        │
│рой глинистой подош- │                          │       │       │        │
│вой, с передвижкой   │                          │       │       │        │
│экскаваторов по щи-  │                          │       │       │        │
│там, автосамосвалов  │                          │       │       │        │
│по сланям            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.49. То же, в забоях│01-001 - 01-005, 01-011 - │1,1    │1,1    │        │
│с мокрой подошвой из │01-014, 01-042 - 01-044,  │       │       │        │
│прочих грунтов       │01-049                    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.50. Разработка вяз-│01-001 - 01-005, 01-011 - │1,32   │1,32   │        │
│ких грунтов повышен- │01-014, 01-042 - 01-044,  │       │       │        │
│ной влажности, сильно│01-049                    │       │       │        │
│налипающих на стенки │                          │       │       │        │
│и зубья ковша одно-  │                          │       │       │        │
│ковшовых экскавато-  │                          │       │       │        │
│ров, с одновременным │                          │       │       │        │
│применением щитов под│                          │       │       │        │
│экскаваторы и сланей │                          │       │       │        │
│под автосамосвалы при│                          │       │       │        │
│глинистой подошве    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.51. То же, при     │01-001 - 01-005, 01-011 - │1,21   │1,21   │        │
│подошве из прочих    │01-014, 01-042 - 01-044,  │       │       │        │
│грунтов              │01-049                    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.52. Разработка     │01-005, 01-131 - 01-135   │1,5    │1,5    │        │
│вязких грунтов повы- │                          │       │       │        │
│шенной влажности,    │                          │       │       │        │
│сильно налипающих на │                          │       │       │        │
│стенки и зубья ковшей│                          │       │       │        │
│или на катки и ленту │                          │       │       │        │
│транспортера много-  │                          │       │       │        │
│ковшовых экскавато-  │                          │       │       │        │
│ров, с одновременным │                          │       │       │        │
│применением щитов под│                          │       │       │        │
│экскаваторы при      │                          │       │       │        │
│глинистых грунтах    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.53. То же, при     │01-005, 01-131 - 01-135   │1,38   │1,38   │        │
│прочих грунтах       │                          │       │       │        │
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│   Примечание. Для обеспечения передвижения экскаваторов и авто-         │
│самосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов,             │
│приведенных в пп. 48 - 53 настоящей таблицы, следует дополни-            │
│тельно учитывать по табл. 01-017 затраты на устройство и                 │
│содержание щитов и сланей.                                               │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.54. Разработка     │01-002 - 01-004           │1,1    │1,1    │        │
│грунтов одноковшовыми│                          │       │       │        │
│экскаваторами из-под │                          │       │       │        │
│воды при глубине воды│                          │       │       │        │
│от 0,2 до 0,5 м      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.55. То же, при     │01-002 - 01-004           │1,25   │1,25   │        │
│глубине воды до 2 м  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.56. То же, при     │01-002 - 01-004           │1,4    │1,4    │        │
│глубине воды до 4 м  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.57. То же, при глу-│01-002 - 01-004           │1,7    │1,7    │        │
│бине воды более 4 м  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│   Примечание. При разработке грунта из-под воды коэффициенты,           │
│приведенные в пп. 46, 50, 51 настоящей таблицы, не должны при-           │
│меняться.                                                                │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.58. Разработка     │01-002 (7, 13), 01-003 (1,│1,38   │1,38   │        │
│грунта экскаваторами │7, 13), 01-004 (1),       │       │       │        │
│с грейферным ковшом  │01-012 (7, 13), 01-013 (1,│       │       │        │
│из-под воды в грунтах│7, 13), 01-014 (1)        │       │       │        │
│1 группы при глубине │                          │       │       │        │
│воды от 0,2 до 0,5 м │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.59. То же, при     │01-002 (7, 13), 01-003    │1,56   │1,56   │        │
│глубине воды до 2 м  │(1, 7, 13), 01-004 (1),   │       │       │        │
│                     │01-012 (7, 13), 01-013 (1,│       │       │        │
│                     │7, 13), 01-014 (1)        │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.60. То же, при     │01-002 (7, 13), 01-003    │1,75   │1,75   │        │
│глубине воды до 4 м  │(1, 7, 13), 01-004 (1),   │       │       │        │
│                     │01-012 (7, 13), 01-013 (1,│       │       │        │
│                     │7, 13), 01-014 (1)        │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.61. То же, при     │01-002 (7, 13), 01-003    │2,12   │2,12   │        │
│глубине воды более   │(1, 7, 13), 01-004 (1),   │       │       │        │
│4 м                  │01-012 (7, 13), 01-013    │       │       │        │
│                     │(1, 7, 13), 01-014 (1)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.62. Разработка     │01-002 (8, 14), 01-003    │1,6    │1,6    │        │
│грунта экскаваторами │(2, 8, 14), 01-004 (2),   │       │       │        │
│с грейферным ковшом  │01-012 (8, 14), 01-013    │       │       │        │
│из-под воды, в грун- │(2, 8, 14), 01-014 (2)    │       │       │        │
│тах 2 группы при     │                          │       │       │        │
│глубине воды от 0,2  │                          │       │       │        │
│до 0,5 м             │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.63. То же, при     │01-002 (8, 14), 01-003    │1,81   │1,81   │        │
│глубине воды до 2 м  │(2, 8, 14), 01-004 (2),   │       │       │        │
│                     │01-012 (8, 14), 01-013    │       │       │        │
│                     │(2, 8, 14), 01-014 (2)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.64. То же, при     │01-002 (8, 14), 01-003    │2,03   │2,03   │        │
│глубине воды до 4 м  │(2, 8, 14), 01-004 (2),   │       │       │        │
│                     │01-012 (8, 14), 01-013    │       │       │        │
│                     │(2, 8, 14), 01-014 (2)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.65. То же, при     │01-002 (8, 14), 01-003    │2,46   │2,46   │        │
│глубине воды более   │(2, 8, 14), 01-004 (2),   │       │       │        │
│4 м                  │01-012 (8, 14), 01-013    │       │       │        │
│                     │(2, 8, 14), 01-014 (2)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.66. Разработка     │01-003, 01-004, 01-013,   │1,2    │1,2    │        │
│одноковшовыми экска- │01-014                    │       │       │        │
│ваторами объема грун-│                          │       │       │        │
│та, находящегося на  │                          │       │       │        │
│расстоянии до 2 м от │                          │       │       │        │
│поверхности коммуни- │                          │       │       │        │
│каций или мешающих   │                          │       │       │        │
│предметов, а также   │                          │       │       │        │
│объема грунта, нахо- │                          │       │       │        │
│дящегося от мешающего│                          │       │       │        │
│наземного предмета   │                          │       │       │        │
│(деревьев, столбов и │                          │       │       │        │
│т.д.) в пределах вы- │                          │       │       │        │
│лета стрелы экскава- │                          │       │       │        │
│тора                 │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.67. Разработка     │01-002 (2, 8, 14),        │1,15   │1,15   │        │
│предварительно раз-  │01-003 (2, 8), 01-058 (2),│       │       │        │
│рыхленных вечномерз- │01-059 (2), 01-060 (2),   │       │       │        │
│лых грунтов 1 группы │01-061 (2), 01-062 (2),   │       │       │        │
│одноковшовыми экска- │01-063 (2), 01-064 (2),   │       │       │        │
│ваторами с ковшом    │01-065 (2), 01-066 (2),   │       │       │        │
│вместимостью 2,5;    │01-067 (2)                │       │       │        │
│1,6; 1,25; 1; 0,65 м3│                          │       │       │        │
│при работе в отвал   │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.68. То же, 2 группы│01-002 (3, 9, 15),        │1,2    │1,2    │        │
│                     │01-003 (3, 9), 01-058 (3),│       │       │        │
│                     │01-059 (3), 01-060 (3),   │       │       │        │
│                     │01-061 (3), 01-062 (3),   │       │       │        │
│                     │01-063 (3), 01-064 (3),   │       │       │        │
│                     │01-065 (3), 01-066 (3),   │       │       │        │
│                     │01-067 (3)                │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.69. То же, 3 группы│01-002 (4, 10, 16),       │1,3    │1,3    │        │
│                     │01-003 (4, 10),           │       │       │        │
│                     │01-058 (4), 01-059 (4),   │       │       │        │
│                     │01-060 (4), 01-061 (4),   │       │       │        │
│                     │01-062 (4), 01-063 (4),   │       │       │        │
│                     │01-064 (4), 01-065 (4),   │       │       │        │
│                     │01-066 (4), 01-067 (4)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.70. Разработка     │01-012 (2, 8, 14),        │1,2    │1,2    │        │
│предварительно раз-  │01-013 (2, 8)             │       │       │        │
│рыхленных вечномерз- │                          │       │       │        │
│лых грунтов 1 группы │                          │       │       │        │
│экскаваторами с ков- │                          │       │       │        │
│шом вместимостью     │                          │       │       │        │
│2,5; 1,6; 1,25; 1;   │                          │       │       │        │
│0,65 м3 с погрузкой  │                          │       │       │        │
│на автосамосвалы     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.71. То же, 2 группы│01-012 (3, 9, 15),        │1,3    │1,3    │        │
│                     │01-013 (3, 9)             │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.72. То же, 3 группы│01-012 (4, 10, 16),       │1,4    │1,4    │        │
│                     │01-013 (4, 10)            │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.73. Разработка     │01-023 (2, 4, 6, 8, 10,   │0,6    │1,12   │        │
│скреперами прицепными│12), 01-024 (2, 4, 6, 8,  │       │       │        │
│и самоходными сухих  │10, 12)                   │       │       │        │
│сыпучих (барханных и │                          │       │       │        │
│дюнных) песков и     │                          │       │       │        │
│сухих пылеватых      │                          │       │       │        │
│лессовидных суглинков│                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.74. То же          │01-023 (14, 16, 18, 20,   │0, 6   │1,33   │        │
│                     │22, 24)                   │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.75. Разработка     │01-023, 01-024, 01-030 -  │1,15   │1,15   │        │
│грунта бульдозерами и│01-032, 01-046, 01-086    │       │       │        │
│скреперами, а также  │                          │       │       │        │
│планировка орошаемых │                          │       │       │        │
│площадей и рисовых   │                          │       │       │        │
│чеков с устройством  │                          │       │       │        │
│валиков в сыпучих,   │                          │       │       │        │
│или вязких, переув-  │                          │       │       │        │
│лажненных грунтах    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.76. При перемещении│01-030 (9 - 11, 13 - 15), │-      │0,85   │        │
│бульдозерами ранее   │01-031 (9 - 11, 13 - 15), │       │       │        │
│разрыхленных грунтов,│01-032 (9 - 11, 13 - 15), │       │       │        │
│за исключением взор- │01-086 (9 - 11, 13 - 15)  │       │       │        │
│ванной скальной поро-│                          │       │       │        │
│ды, сыпучих барханных│                          │       │       │        │
│и дюнных песков      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.77. Перемещение    │01-030 - 01-032, 01-086   │-      │1,2    │        │
│грунта бульдозерами  │                          │       │       │        │
│по пути с подъемом от│                          │       │       │        │
│10 до 20%            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.78. То же, при     │01-030 - 01-032, 01-086   │-      │1,4    │        │
│подъемах св. 20%     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.79. Засыпка траншей│01-033 (3, 6, 9, 12),     │-      │1,1    │        │
│и котлованов бульдо- │01-034 (3, 6, 9, 12),     │       │       │        │
│зером ранее разрых-  │01-035 (3, 6, 9, 12),     │       │       │        │
│ленными вечномерзлыми│01-087 (3, 6, 9, 12)      │       │       │        │
│грунтами 1 м, 2 м, 3 │                          │       │       │        │
│м групп, с перемеще- │                          │       │       │        │
│нием до 5 м и на каж-│                          │       │       │        │
│дые последующие 5 м  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.80. Окончательная  │01-036 (1)                │-      │1,34   │        │
│планировка поверхнос-│                          │       │       │        │
│ти бульдозерами по   │                          │       │       │        │
│нивелировочным       │                          │       │       │        │
│отметкам             │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.81. То же          │01-036 (2, 3)             │-      │1,48   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.82. То же          │01-036 (4), 01-088 (1, 2) │-      │1,55   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Уширение выемок и    │                          │       │       │        │
│отсыпка насыпей под  │                          │       │       │        │
│вторые главные пути  │                          │       │       │        │
│или дополнительные   │                          │       │       │        │
│пути на раздельных   │                          │       │       │        │
│пунктах железных     │                          │       │       │        │
│дорог в условиях     │                          │       │       │        │
│движения поездов по  │                          │       │       │        │
│соседнему пути, при  │                          │       │       │        │
│числе поездов в      │                          │       │       │        │
│сутки:               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.83. От 14 до 36    │01-042 - 01-044, 01-047,  │1,01   │1,01   │        │
│                     │01-049, 02-021, 02-027,   │       │       │        │
│                     │02-029, 02-04 (2), 02-062 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.84. От 37 до 72    │01-042 - 01-044, 01-047,  │1,05   │1,05   │        │
│                     │01-049, 02-021, 02-027,   │       │       │        │
│                     │02-029, 02-04 (2), 02-062 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.85. От 73 до 112   │01-042 - 01-044, 01-047,  │1,07   │1,07   │        │
│                     │01-049, 02-021, 02-027,   │       │       │        │
│                     │02-029, 02-04 (2), 02-062 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.86. От 113 до 140  │01-042 - 01-044, 01-047,  │1,1    │1,1    │        │
│                     │01-049, 02-021, 02-027,   │       │       │        │
│                     │02-029, 02-04 (2), 02-062 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.87. Более 140      │01-042 - 01-044, 01-047,  │1,14   │1,14   │        │
│                     │01-049, 02-021, 02-027,   │       │       │        │
│                     │02-029, 02-04 (2), 02-062 │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Транспортирование    │                          │       │       │        │
│грунтов по железной  │                          │       │       │        │
│дороге широкой колеи │                          │       │       │        │
│с использованием или │                          │       │       │        │
│пересечением главных,│                          │       │       │        │
│а также станционных  │                          │       │       │        │
│путей при числе      │                          │       │       │        │
│поездов в сутки:     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.88. От 14 до 36    │01-043                    │1,15   │1,15   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.89. От 37 до 72    │01-043                    │1,35   │1,35   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.90. От 73 до 112   │01-043                    │1,5    │1,5    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.91. От 113 до 140  │01-043                    │1,7    │1,7    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.92. более 140      │01-043                    │2      │2      │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.93. Обратная засып-│01-078                    │0,85   │-      │        │
│ка грунта в траншеи  │                          │       │       │        │
│при работе экскавато-│                          │       │       │        │
│ров со сланей на за- │                          │       │       │        │
│болоченных и обвод-  │                          │       │       │        │
│ненных участках      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.94. Разработка     │01-081                    │1,05   │1,1    │        │
│траншей на полках при│                          │       │       │        │
│продольном уклоне    │                          │       │       │        │
│более 15°            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.95. То же          │01-082                    │1,05   │1,2    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.96. Устройство     │01-084                    │1,05   │1,15   │        │
│полок при продольном │                          │       │       │        │
│уклоне более 15°     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.97. То же          │01-085                    │1,1    │1,2    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.98. Разработка     │01-093                    │1,2    │1,2    │        │
│грунта экскаваторами │                          │       │       │        │
│с погрузкой в        │                          │       │       │        │
│автосамосвалы        │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.99. Устройство     │01-093                    │1,1    │1,1    │        │
│каналов одноковшовыми│                          │       │       │        │
│экскаваторами глуби- │                          │       │       │        │
│ной более учтенной в │                          │       │       │        │
│нормах               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.100. Устройство    │01-093                    │1,15   │1,15   │        │
│каналов одноковшовыми│                          │       │       │        │
│экскаваторами на     │                          │       │       │        │
│косогорах            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.101. Очистка кана- │01-093                    │1,28   │1,28   │        │
│лов от наносов в пре-│                          │       │       │        │
│делах первоначального│                          │       │       │        │
│(проектного) профиля │                          │       │       │        │
│одноковшовыми экска- │                          │       │       │        │
│ваторами с отсыпкой  │                          │       │       │        │
│грунта в отвал       │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.102. То же, с      │01-093                    │1,1    │1,1    │        │
│заросшими откосами   │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.103. Уширение и    │01-093                    │1,07   │1,07   │        │
│углубление действую- │                          │       │       │        │
│щих каналов (реконст-│                          │       │       │        │
│рукция), углубление и│                          │       │       │        │
│расчистка русел водо-│                          │       │       │        │
│приемников одноковшо-│                          │       │       │        │
│выми экскаваторами.  │                          │       │       │        │
│Планировка орошаемых │                          │       │       │        │
│площадей кулисным    │                          │       │       │        │
│способом при объеме  │                          │       │       │        │
│"кулис" на 1 га пла- │                          │       │       │        │
│нируемой площади, м3:│                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.104. до 300 м3     │01-112                    │1,06   │1,06   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.105. То же, до     │01-112                    │1,1    │1,1    │        │
│900 м3               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.106. То же, более  │01-112                    │1,27   │1,27   │        │
│900 м3               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.107. Планировка    │01-118 - 01-120           │1,15   │1,15   │        │
│рисовых чеков пло-   │                          │       │       │        │
│щадью свыше 10 га с  │                          │       │       │        │
│устройством валиков  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.108. Планировка    │01-118 - 01-120           │1,25   │1,25   │        │
│рисовых чеков площа- │                          │       │       │        │
│дью свыше 10 га с    │                          │       │       │        │
│устройством валиков в│                          │       │       │        │
│плавнях              │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.109. Устройство    │01-129, 01-130            │1,12   │-      │        │
│закрытого дренажа    │                          │       │       │        │
│вручную из керамичес-│                          │       │       │        │
│ких труб в грунтах с │                          │       │       │        │
│наличием погребенной │                          │       │       │        │
│древесины и корней   │                          │       │       │        │
│крупных деревьев     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка грунта    │                          │       │       │        │
│гидромониторно-      │                          │       │       │        │
│насосно-землесосными │                          │       │       │        │
│установками в грунтах│                          │       │       │        │
│групп:               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤────────┤
│3.110. 1-й, предвари-│01-144                    │0,76   │0,76   │0,76    │
│тельно намытого или  │                          │       │       │        │
│разрыхленного        │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.111. 1-й           │01-144                    │0,85   │0,85   │0,85    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.112. 3-й           │01-144                    │1,16   │1,16   │1,16    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.113. 4-й           │01-144                    │1,45   │1,45   │1,45    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.114. 5-й           │01-144                    │1,9    │1,9    │1,9     │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.115. 6-й           │01-144                    │2,25   │2,25   │2,25    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка грунта    │                          │       │       │        │
│плавучими землесосны-│                          │       │       │        │
│ми снарядами в грун- │                          │       │       │        │
│тах групп:           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.116. 1-й, предвари-│01-145                    │0,7    │0,7    │0,7     │
│тельно намытого или  │                          │       │       │        │
│разрыхленного        │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.117. 1-й           │01-145                    │0,78   │0,78   │0,78    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.118. 3-й           │01-145                    │1,26   │1,26   │1,26    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.119. 4-й           │01-145                    │1,59   │1,59   │1,59    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.120. 5-й           │01-145                    │2,04   │2,04   │2,04    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.121. 6-й           │01-145                    │2,48   │2,48   │2,48    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.122. 7-й           │01-145                    │2,91   │2,91   │2,91    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.123. 8-й           │01-145                    │3,35   │3,35   │3,35    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Дополнительная транс-│                          │       │       │        │
│портировка грунта    │                          │       │       │        │
│землесосными станция-│                          │       │       │        │
│ми перекачки при ра- │                          │       │       │        │
│боте совместно с зем-│                          │       │       │        │
│лесосными снарядами в│                          │       │       │        │
│грунтах групп:       │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.124. 1-й, предвари-│01-146                    │0,7    │0,7    │0,7     │
│тельно намытого или  │                          │       │       │        │
│разрыхленного        │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.125. 1-й           │01-146                    │0,78   │0,78   │0,78    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.126. 3-й           │01-146                    │1,26   │1,26   │1,26    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.127. 4-й           │01-146                    │1,59   │1,59   │1,59    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.128. 5-й           │01-146                    │2,04   │2,04   │2,04    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.129. 6-й           │01-146                    │2,48   │2,48   │2,48    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.130. 7-й           │01-146                    │2,91   │2,91   │2,91    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.131. 8-й           │01-146                    │3,35   │3,35   │3,35    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Дополнительная транс-│                          │       │       │        │
│портировка грунта    │                          │       │       │        │
│землесосными станция-│                          │       │       │        │
│ми перекачки при     │                          │       │       │        │
│работе совместно с   │                          │       │       │        │
│гидромониторно-насос-│                          │       │       │        │
│но-землесосными уста-│                          │       │       │        │
│новками в грунтах    │                          │       │       │        │
│групп:               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.132. 1-й, предвари-│01-147                    │0,76   │0,76   │0,76    │
│тельно намытого или  │                          │       │       │        │
│разрыхленного        │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.133. 1-й           │01-147                    │0,85   │0,85   │0,85    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.134. 3-й           │01-147                    │1,16   │1,16   │1,16    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.135. 4-й           │01-147                    │1,45   │1,45   │1,45    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.136. 5-й           │01-147                    │1,9    │1,9    │1,9     │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.137. 6-й           │01-147                    │2,25   │2,25   │2,25    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Потери грунта, %:    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.138. 5             │01-144 - 01-147           │1,05   │1,05   │1,05    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.139. 10            │01-144 - 01-147           │1,11   │1,11   │1,11    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.140. 15            │01-144 - 01-147           │1,18   │1,18   │1│18    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼─┴──────┤
│3.141. 20            │01-144 - 01-147           │1,25   │1,25   │1,25    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.142. 25            │01-144 - 01-147           │1,33   │1,33   │1,33    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│  Примечание. Величина коэффициентов при других значениях потерь         │
│грунта определяется по формуле: К = 100/(100 - А), где А -               │
│cуммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.          │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.143. Разработка    │01-144, 01-147            │1,1    │1,1    │1,1     │
│грунта гидромонитор- │                          │       │       │        │
│но-насосно-землесос- │                          │       │       │        │
│ными установками при │                          │       │       │        │
│высоте забоя от 3 до │                          │       │       │        │
│5 м                  │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.144. То же, при вы-│01-144, 01-147            │0,8    │0,8    │0,8     │
│соте забоя более 15 м│                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.145. Разработка    │                          │       │       │        │
│грунта плавучими зем-│                          │       │       │        │
│лесосными снарядами  │                          │       │       │        │
│при высоте подводного│                          │       │       │        │
│и надводного забоев  │                          │       │       │        │
│в зависимости от про-│                          │       │       │        │
│изводительности,     │                          │       │       │        │
│м3/ч, в пределах:    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│80        1,8 - 2,4 м│01-145, 01-146            │1,25   │1,25   │1,25    │
│140 - 200 2,4 - 3,2 м│                          │       │       │        │
│400       3,6 - 4,8 м│                          │       │       │        │
│600       4,8 - 6,4 м│                          │       │       │        │
(п. 3.145 в ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным
элементным сметным нормам на строительные  работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.146. То же, в пре- │                          │       │       │        │
│делах:               │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│80        1,2 - 1,8 м│01-145, 01-146            │1,67   │1,67   │1,67    │
│140 - 200 1,6 - 2,4 м│                          │       │       │        │
│400       2,4 - 3,6 м│                          │       │       │        │
│600       3,2 - 4,8 м│                          │       │       │        │
(п. 3.146 в ред. Изменений  и дополнений  к  Государственным
элементным сметным нормам на строительные  работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.147. Укладка грунта│01-144 - 01-147           │1,05   │1,05   │1,05    │
│послойно грунтоопор- │                          │       │       │        │
│ным способом и мето- │                          │       │       │        │
│дом "набивки гребня" │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.148. При работе    │01-144 - 01-147           │1,1    │1,1    │1,1     │
│гидромониторных уста-│                          │       │       │        │
│новок, земснарядов и │                          │       │       │        │
│землесосных станций  │                          │       │       │        │
│перекачки в комплексе│                          │       │       │        │
│с передвижными ди-   │                          │       │       │        │
│зельными электро-    │                          │       │       │        │
│станциями            │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.149. Разработка    │01-144 - 01-147           │1,1    │1,1    │1,1     │
│грунта в профилиро-  │                          │       │       │        │
│ванных выемках       │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка и транс-  │                          │       │       │        │
│портирование грунта  │                          │       │       │        │
│при совместной работе│                          │       │       │        │
│с землесосными стан- │                          │       │       │        │
│циями перекачки:     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.150. При работе    │01-144 - 01-147           │1,05   │1,05   │1,05    │
│одной ступени пере-  │                          │       │       │        │
│качки                │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.151. При работе    │01-144 - 01-147           │1,1    │1,1    │1,1     │
│двух ступеней пере-  │                          │       │       │        │
│качки                │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.152. При работе    │01-144 - 01-147           │1,15   │1,15   │1,15    │
│трех ступеней пере-  │                          │       │       │        │
│качки                │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│   Примечание. Целесообразность применения более двух ступеней           │
│перекачки определяется проектом.                                         │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.153. Намыв грунта в│01-144 - 01-147           │0,9    │0,9    │0,9     │
│отвал без устройства │                          │       │       │        │
│обвалования или в    │                          │       │       │        │
│водоем               │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.154. Намыв грунта в│01-144, 01-147            │0,95   │0,95   │0,95    │
│подводную часть соо- │                          │       │       │        │
│ружения              │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.155. То же         │01-145, 01-146            │0,93   │0,93   │0,93    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.156. Намыв грунта в│01-144, 01-147            │0,94   │0,94   │0,94    │
│отвал с устройством  │                          │       │       │        │
│обвалования, в шта-  │                          │       │       │        │
│бель, односторонний  │                          │       │       │        │
│намыв, намыв свобод- │                          │       │       │        │
│ным или пляжным отко-│                          │       │       │        │
│сом                  │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.157. То же         │01-145, 01-146            │0,93   │0,93   │0,93    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.158. Намыв насыпей │01-144 - 01-147           │1,05   │1,05   │1,05    │
│земляного полотна    │                          │       │       │        │
│железнодорожного пути│                          │       │       │        │
│(автодороги) на общем│                          │       │       │        │
│земляном полотне с   │                          │       │       │        │
│существующим путем   │                          │       │       │        │
│(автодорогой) в одном│                          │       │       │        │
│уровне               │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.159. То же, выше   │01-144 - 01-147           │1,1    │1,1    │1,1     │
│существующего пути   │                          │       │       │        │
│(автодороги)         │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.160. Добыча спосо- │01-144 - 01-147           │0,9    │0,9    │0,9     │
│бом гидромеханизации │                          │       │       │        │
│нерудных материалов с│                          │       │       │        │
│укладкой их в штабель│                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка грунтов в │                          │       │       │        │
│выемках и карьерах,  │                          │       │       │        │
│засоренных пнями,    │                          │       │       │        │
│корнями, топляками,  │                          │       │       │        │
│деревьями, болотной и│                          │       │       │        │
│водяной растительнос-│                          │       │       │        │
│тью, валунами, камня-│                          │       │       │        │
│ми, вызывающими прос-│                          │       │       │        │
│тои машин и установок│                          │       │       │        │
│гидромеханизации про-│                          │       │       │        │
│должительностью более│                          │       │       │        │
│5% рабочей смены, при│                          │       │       │        │
│общей продолжитель-  │                          │       │       │        │
│ности остановок, %:  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.161. 5 - 10        │01-144 - 01-148           │1,02   │1,02   │1,02    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.162. 10 - 15       │01-144 - 01-148           │1,05   │1,05   │1,05    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.163. 15 - 20       │01-144 - 01-148           │1,1    │1,1    │1,1     │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.164. 20 - 25       │01-144 - 01-148           │1,15   │1,15   │1,15    │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.165. 25 - 30       │01-144 - 01-148           │1,2    │1,2    │1,2     │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│   Примечание. Продолжительность остановок машин и установок             │
│гидромеханизации из-за грунтов в карьерах и выемках следует ус-          │
│танавливать проектом на основании материалов инженерно-геологи-          │
│ческих изысканий и аналогов.                                             │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.166. Разработка    │01-144 - 01-147           │1,2    │1,2    │1,2     │
│грунтов в обводненных│                          │       │       │        │
│карьерах, засоренных │                          │       │       │        │
│взрывоопасными пред- │                          │       │       │        │
│метами               │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.167. При разработке│01-145, 01-146            │0,95   │0,95   │0,95    │
│грунтов земснарядами,│                          │       │       │        │
│оборудованными эжек- │                          │       │       │        │
│тирующими устройства-│                          │       │       │        │
│ми, при глубине забоя│                          │       │       │        │
│до 12 м              │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.168. При разработке│01-145, 01-146            │1,1    │1,1    │1,1     │
│грунтов земснарядами │                          │       │       │        │
│совместно с гидравли-│                          │       │       │        │
│ческой установкой    │                          │       │       │        │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Устройство каналов   │                          │       │       │        │
│при глубине разраба- │                          │       │       │        │
│тываемого слоя:      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.169. до 0,5        │01-148                    │-      │1,25   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.170. от 0,71 до 1 м│01-148                    │-      │0,9    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.171. более 1 м     │01-148                    │-      │0,7    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Устройство каналов   │                          │       │       │        │
│при высоте выброса   │                          │       │       │        │
│грунта:              │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.172. от 2,01 до 3 м│01-148                    │-      │1,1    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.173. от 3,01 до 5 м│01-148                    │-      │1,25   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.174. более 5 м     │01-148                    │-      │1,33   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Устройство каналов   │                          │       │       │        │
│при дальности транс- │                          │       │       │        │
│портирования пульпы: │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.175. от 51 до 100 м│01-148                    │-      │1,33   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.176. от 101 до     │01-148                    │-      │1,54   │        │
│150 м                │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.177. более 150 м   │01-148                    │-      │2      │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.178. Устройство    │01-148                    │-      │1,1    │        │
│каналов при минималь-│                          │       │       │        │
│ной ширине прорезей и│                          │       │       │        │
│котлованов по урезу  │                          │       │       │        │
│воды менее 10 м      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.179. Разработка    │02-017 (1)                │1,03   │1,36   │        │
│торфа с погрузкой на │                          │       │       │        │
│транспортные средства│                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.180. Планировка на-│02-027 (4 - 7)            │0,6    │0,6    │        │
│сыпных грунтов вруч- │                          │       │       │        │
│ную                  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.181. Мощение гори- │02-043 (1 - 6)            │0,9    │-      │        │
│зонтальных поверхнос-│                          │       │       │        │
│тей                  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.182. Укрепление    │02-046 (1 - 6), 02-047    │0,9    │-      │        │
│горизонтальных по-   │(1 - 3)                   │       │       │        │
│верхностей бетонными │                          │       │       │        │
│плитами              │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Разработка и обратная│                          │       │       │        │
│засыпка вручную силь-│                          │       │       │        │
│но налипающего на    │                          │       │       │        │
│инструменты грунта:  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.183. 1 группы      │02-055 (1, 7), 02-056     │1,1    │1,1    │        │
│                     │(1, 7), 02-057 (1), 02-058│       │       │        │
│                     │(1, 5), 02-061 (1),       │       │       │        │
│                     │02-063 (1), 02-064 (1)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.184. 2 группы      │02-055 (2, 8), 02-056     │1,15   │1,15   │        │
│                     │(2, 8), 02-057 (2), 02-058│       │       │        │
│                     │(2, 6), 02-061 (2), 02-063│       │       │        │
│                     │(2), 02-064 (2)           │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.185. 3 группы      │02-055 (3, 9), 02-056     │1,2    │1,2    │        │
│                     │(3, 9), 02-057 (3),       │       │       │        │
│                     │02-058 (3, 7) 02-061 (3), │       │       │        │
│                     │02-063 (3), 02-064 (3)    │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.186. 4 группы      │02-055 (4, 10), 02-056    │1,25   │1,25   │        │
│                     │(4, 10), 02-057 (4),      │       │       │        │
│                     │02-058 (4, 8), 02-061 (4),│       │       │        │
│                     │02-063 (4), 02-064 (4)    │       │       │        │
├─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┤
│   Примечание. Коэффициенты, приведенные в графе 4 пп. 3.183 -           │
│3.186, применяются только к нормам табл. 02-063 и 02-064.                │
├─────────────────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬────────┤
│3.187. Доработка     │02-055 - 02-058           │1,2    │-      │        │
│вручную, зачистка дна│                          │       │       │        │
│и стенок с выкидкой  │                          │       │       │        │
│грунта в котлованах и│                          │       │       │        │
│траншеях, разработан-│                          │       │       │        │
│ных механизированным │                          │       │       │        │
│способом             │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.188. Разработка    │02-055 - 02-058           │1,3    │-      │        │
│грунта в местах, на- │                          │       │       │        │
│ходящихся на расстоя-│                          │       │       │        │
│нии до 1 м от неза-  │                          │       │       │        │
│щищенных кабелей     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.189. То же, от     │02-055 - 02-058           │1,15   │-      │        │
│кабелей, проложенных │                          │       │       │        │
│в трубопроводах или  │                          │       │       │        │
│коробах, а также от  │                          │       │       │        │
│водопроводных и кана-│                          │       │       │        │
│лизационных труб     │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.190. То же, в мес- │02-055 - 02-058           │1,5    │-      │        │
│тах, находящихся на  │                          │       │       │        │
│расстоянии до 2 м от │                          │       │       │        │
│наружного рельса при │                          │       │       │        │
│пересечении трамвай- │                          │       │       │        │
│ных и железнодорожных│                          │       │       │        │
│путей без прекращения│                          │       │       │        │
│движения по ним      │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.191. Разработка    │02-055 - 02-058, 02-063   │1,2    │1,2    │        │
│грунта на проезжей   │                          │       │       │        │
│части улиц и дорог   │                          │       │       │        │
│при наличии система- │                          │       │       │        │
│тического движения   │                          │       │       │        │
│транспорта           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.192. Разработка    │02-055 (1 - 4), 02-056    │0,8    │-      │        │
│траншей глубиной до  │(1 - 4)                   │       │       │        │
│2 м с вертикальными  │                          │       │       │        │
│стенками без крепле- │                          │       │       │        │
│ний                  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.193. Разработка    │02-055 (1 - 4, 7 - 10)    │1,1    │-      │        │
│грунта в траншеях    │                          │       │       │        │
│шириной менее 1 м при│                          │       │       │        │
│наличии креплений    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.194. Разработка    │02-065                    │1,12   │1,12   │        │
│скального грунта     │                          │       │       │        │
│отбойными молотками  │                          │       │       │        │
│при ширине траншей до│                          │       │       │        │
│1 м и глубине до 2 м │                          │       │       │        │
│разработка скального │                          │       │       │        │
│грунта отбойными     │                          │       │       │        │
│молотками при ширине │                          │       │       │        │
│траншей более 1 м и  │                          │       │       │        │
│глубине до 3 м в     │                          │       │       │        │
│грунтах:             │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.195. 4р группы     │02-065 (1)                │1,4    │1,4    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.196. 5р, 5 группы  │02-065 (2, 3)             │1,3    │1,3    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.197. 6, 7 группы   │02-065 (4, 5)             │1,2    │1,2    │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.198. Планировка    │02-082                    │0,8    │0,8    │        │
│площадей с разрыхле- │                          │       │       │        │
│нием насыпных смерз- │                          │       │       │        │
│шихся грунтов отбой- │                          │       │       │        │
│ными молотками       │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.199. Разрыхление   │02-089                    │-      │1,2    │        │
│мерзлого грунта клин-│                          │       │       │        │
│молотком на площадях │                          │       │       │        │
│шириной 3 м и менее  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.200. Нарезка буро- │02-090 (1, 4)             │-      │1,1    │        │
│выми установками про-│                          │       │       │        │
│резей в мерзлых грун-│                          │       │       │        │
│тах, замерзших в сос-│                          │       │       │        │
│тоянии повышенной    │                          │       │       │        │
│влажности            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.201. То же         │02-090 (2, 3, 5, 6)       │-      │1,25   │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.202. Нарезка буро- │02-090 (1 - 3)            │-      │0,64   │        │
│выми установками в   │                          │       │       │        │
│мерзлом грунте проре-│                          │       │       │        │
│зей длиной более 5 м │                          │       │       │        │
│и глубиной до 1 м    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.203. То же, глуби- │02-090 (1 - 3)            │-      │0,52   │        │
│ной до 1,5 м         │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.204. Нарезка в     │02-090 (1 - 3)            │-      │1,31   │        │
│мерзлом грунте проре-│                          │       │       │        │
│зей, длиной до 5 м   │                          │       │       │        │
│и глубиной до 0,5 м  │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.205. То же, глуби- │02-090 (1 - 3)            │-      │0,95   │        │
│ной до 1 м           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.206. То же, глуби- │02-090 (1 - 3)            │-      │0,78   │        │
│ной до 1,5 м         │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.207. Нарезка в     │02-090 (4 - 6)            │-      │1,14   │        │
│мерзлом грунте проре-│                          │       │       │        │
│зей длиной более 2 м │                          │       │       │        │
│и глубиной до 1 м    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.208. То же, глуби- │02-090 (4 - 6)            │-      │1,2    │        │
│ной до 1,5 м         │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.209. Нарезка в     │02-090 (4 - 6)            │-      │1,47   │        │
│мерзлом грунте проре-│                          │       │       │        │
│зей длиной до 2 м и  │                          │       │       │        │
│глубиной до 0,5 м    │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.210. То же, глуби- │02-090 (4 - 6)            │-      │1,78   │        │
│ной до 1 м           │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.211. То же, глуби- │02-090 (4 - 6)            │-      │1,84   │        │
│ной до 1,5 м         │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.212. Трелевка хлыс-│02-100                    │0,8    │0,8    │        │
│тов по раскорчеванной│                          │       │       │        │
│просеке              │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.213. Разделка дре- │02-101                    │0,8    │0,7    │        │
│весины без заготовки │                          │       │       │        │
│дров                 │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.214. Погрузка вруч-│                          │       │       │        │
│ную неуплотненного   │                          │       │       │        │
│грунта в транспортные│                          │       │       │        │
│средства:            │                          │       │       │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│а) в забое           │02-060 (1), 02-093 (1)    │1,66   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (2), 02-093 (2)    │2,21   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (3), 02-093 (3)    │2,53   │-      │        │
│                     │──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (4), 02-093 (4)    │3,1    │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (5)                │1,7    │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (6)                │1,68   │-      │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│б) в бортовые автомо-│02-060 (1, 5), 02-093 (1) │0,91   │-      │        │
│били                 ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (2), 02-093 (2)    │0,93   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (3), 02-093 (3)    │0,94   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (4), 02-093 (4)    │0,95   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (6)                │0,92   │-      │        │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│3.215. Выгрузка вруч-│                          │       │       │        │
│ную неуплотненного   │                          │       │       │        │
│грунта из автомобилей│                          │       │       │        │
│бортовых             │                          │       │       │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (1, 4),            │0,62   │-      │        │
│                     │02-093 (1, 4)             │       │       │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (2, 3), 02-093     │0,64   │-      │        │
│                     │(2, 3)                    │       │       │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (5)                │0,57   │-      │        │
│                     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│                     │02-060 (6)                │0,60   │-      │        │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴────────┘

РАЗДЕЛ 01. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ
(ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ,
МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица ГЭСН 01-01-001

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
одноковшовыми электрическими шагающими при работе
на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ: 01. Разработка грунта на вымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
             одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
             гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью
             15 м3, группа грунтов:
01-01-001-1  1
01-01-001-2  2
01-01-001-3  3
01-01-001-4  4
01-01-001-5  5
01-01-001-6  6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
             одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
             гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью
             10 м3, группа грунтов:
01-01-001-7  1
01-01-001-8  2
01-01-001-9  3
01-01-001-10 4
01-01-001-11 5
01-01-001-12 6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
             одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
             гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью
             6,3 - 6,5 м3, группа грунтов:
01-01-001-13 1
01-01-001-14 2
01-01-001-15 3
01-01-001-16 4
01-01-001-17 5
01-01-001-18 6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
             одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
             гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью
             5 - 6 м3, группа грунтов:
01-01-001-19 1
01-01-001-20 2
01-01-001-21 3
01-01-001-22 4
01-01-001-23 5
01-01-001-24 6

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-1  │001-2 │001-3 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│1,76   │2,11  │2,59  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,8    │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│9,32   │11,24 │13,67 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060604  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│1,89   │2,28  │2,77  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве 15 м3│      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│1,76   │2,12  │2,59  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-4  │001-5 │001-6 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│3,64   │4,23  │5,29  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,8    │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│19,33  │22,40 │28,06 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060604  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│3,92   │4,54  │5,69  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве 15 м3│      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│3,65   │4,24  │5,30  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-7  │001-8 │001-9 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│2,35   │2,82  │3,52  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,8    │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│7,41   │8,89  │11,11 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060603  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│2,53   │3,03  │3,79  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве 10 м3│      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│2,35   │2,83  │3,53  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-10 │001-11│001-12│
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│4,94   │5,76  │7,16  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,8    │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│15,54  │18,12 │22,60 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060603  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│5,30   │6,18  │7,71  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве 10 м3│      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│4,94   │5,76  │7,18  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-13 │001-14│001-15│
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│2,35   │2,88  │3,58  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,5    │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│8,89   │10,94 │13,52 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060602  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│3,03   │3,73  │4,61  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве      │      │       │      │      │
│        │6,3 м3                    │      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│2,83   │3,48  │4,30  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-16 │001-17│001-18│
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│5,08   │5,83  │7,25  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,5    │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│19,24  │22,05 │27,41 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060602  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│6,56   │7,52  │9,35  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве      │      │       │      │      │
│        │6,3 м3                    │      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│6,12   │7,01  │8,71  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат          │измер.│001-19 │001-20│001-21│
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│2,79   │3,43  │4,21  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,5    │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│10,56  │12,93 │15,92 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060601  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│3,60   │4,41  │5,43  │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве      │      │       │      │      │
│        │5 - 6 м3                  │      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│3,36   │4,11  │5,06  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса │         затрат           │измер.│001-22 │001-23│001-24│
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│6,08   │6,84  │8,47  │
│        │строителей                │      │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3,5    │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│22,93  │25,92 │32,05 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │      │
│060601  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│7,82   │8,84  │10,93 │
│        │электрические шагающие при│      │       │      │      │
│        │работе на гидроэнергети-  │      │       │      │      │
│        │ческом строительстве      │      │       │      │      │
│        │5 - 6 м3                  │      │       │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│7,29   │8,24  │10,19 │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │       │      │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │       │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт      │      │       │      │      │
│        │(л.с.)                    │      │       │      │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-002

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта навымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м3,
             группа грунтов:
01-01-002-1  1
01-01-002-2  2
01-01-002-3  3
01-01-002-4  4
01-01-002-5  5
01-01-002-6  6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6
             (1,25 - 1,6) м3, группа грунтов:
01-01-002-7  1
01-01-002-8  2
01-01-002-9  3
01-01-002-10 4
01-01-002-11 5
01-01-002-12 6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25
             (1,4 - 1,5) м3, группа грунтов:
01-01-002-13 1
01-01-002-14 2
01-01-002-15 3
01-01-002-16 4
01-01-002-17 5
01-01-002-18 6

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-01 │002-2 │002-3 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│4,97   │6,10  │7,46  │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │3,3    │3,3   │3,3   │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│13,78  │16,90 │20,68 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060411 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│6,89   │8,45  │10,34 │
│       │электрические на гусеничном│      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │гидроэнергетического)      │      │       │      │      │
│       │2,5 м3                     │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-4  │002-5 │002-6 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│10,22  │13,57 │15,69 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │3,3    │3,3   │3,3   │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│28,32  │37,52 │43,42 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060411 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│14,16  │18,76 │21,71 │
│       │электрические на гусеничном│      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │гидроэнергетического)      │      │       │      │      │
│       │2,5 м3                     │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-7  │002-8 │002-9 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│4,12   │4,93  │5,91  │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│17,14  │20,48 │24,54 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060251 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│8,57   │10,24 │12,27 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1,6 м3 │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-10 │002-11│002-12│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│8,41   │9,99  │10,90 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│34,92  │41,54 │45,32 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060251 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│17,46  │20,77 │22,66 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1,6 м3 │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-13 │002-14│002-15│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда              │чел.-ч│4,09   │5,00  │5,97  │
│       │рабочих-строителей         │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│17,04  │20,82 │24,78 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060250 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│8,52   │10,41 │12,39 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1,25 м3│      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│002-16 │002-17│002-18│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│8,46   │10,45 │12,15 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│35,16  │43,42 │50,50 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060250 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│17,58  │21,71 │25,25 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1,25 м3│      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-003

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
"обратная лопата" с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта навымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3,
             группа грунтов:
01-01-003-1  1
01-01-003-2  2
01-01-003-3  3
01-01-003-4  4
01-01-003-5  5
01-01-003-6  6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3,
             группа грунтов:
01-01-003-7  1
01-01-003-8  2
01-01-003-9  3
01-01-003-10 4
01-01-003-11 5
01-01-003-12 6
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5
             (0,5 - 0,63) м3, группа грунтов:
01-01-003-13 1
01-01-003-14 2
01-01-003-15 3
01-01-003-16 4
01-01-003-17 5
01-01-003-18 6

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-1  │003-2 │003-3 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│5,64   │6,89  │8,57  │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│24,54  │29,98 │37,28 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060249 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│12,27  │14,99 │18,64 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1 м3   │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-4  │003-5 │003-6 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│11,78  │15,81 │19,59 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│51,22  │68,68 │85,20 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060249 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│25,61  │34,34 │42,60 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 1 м3   │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-7  │003-8 │003-9 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│8,30   │10,48 │13,22 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│18,05  │22,77 │28,91 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│18,05  │22,77 │28,91 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,65 м3│      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-10 │003-11│003-12│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│17,23  │23,48 │29,38 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│37,64  │51,09 │64,07 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│37,64  │51,09 │64,07 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,65 м3│      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-13 │003-14│003-15│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│10,75  │13,57 │17,23 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│23,36  │29,50 │37,41 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060247 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│23,36  │29,50 │37,41 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,5 м3 │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│003-16 │003-17│003-18│
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│21,48  │27,73 │35,64 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│46,73  │60,42 │77,53 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060247 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│46,73  │60,42 │77,53 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,5 м3 │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-004

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта навымет. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. 03. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или
             "обратная лопата" с ковшом вместимостью
             0,4 (0,3 - 0,45) м3, группа грунтов:
01-01-004-1  1
01-01-004-2  2
01-01-004-3  3
             Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"
             или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,
             группа грунтов:
01-01-004-4  1
01-01-004-5  2
01-01-004-6  3

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│004-1  │004-2 │004-3 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│6,62   │8,54  │11,42 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│28,79  │37,17 │49,68 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060246 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│28,79  │37,17 │49,68 │
│       │дизельные на гусеничном    │      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,4 м3 │      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01-│
│ресурса│          затрат           │измер.│004-4  │004-5 │004-6 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│9,97   │12,86 │17,70 │
│       │строителей                 │      │       │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│45,67  │58,76 │81,18 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │       │      │      │
│060337 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│45,67  │58,76 │81,18 │
│       │дизельные на пневмоколесном│      │       │      │      │
│       │ходу при работе на других  │      │       │      │      │
│       │видах строительства (кроме │      │       │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,25 м3│      │       │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-005

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Состав работ: 01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора). 02. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера. 03. Проверка глубины траншеи. 04. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при
             ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:
01-01-005-1  1
01-01-005-2  2
01-01-005-3  3
01-01-005-4  4
             Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при
             ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:
01-01-005-5  1
01-01-005-6  2
01-01-005-7  3
01-01-005-8  4
             Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при
             ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:
01-01-005-9  1
01-01-005-10 2
01-01-005-11 3
01-01-005-12 4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│005-1 │005-2 │005-3 │005-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│12,34 │15,96 │22,46 │33,92 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│061001 │Экскаваторы шнеко-   │маш.-ч│6,17  │7,98  │11,23 │16,96 │
│       │роторные на тракторе │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│005-5 │005-6 │005-7 │005-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│15,00 │17,66 │24,20 │36,28 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060903 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│7,50  │8,83  │12,10 │18,14 │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной 1500 -      │      │      │      │      │      │
│       │2200 мм              │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│005-9 │005-10│005-11│005-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│7,02  │9,20  │13,06 │19,12 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060904 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│3,51  │4,60  │6,53  │9,56  │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной 2100 -      │      │      │      │      │      │
│       │2500 мм              │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-006

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, 0,25 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью
              0,4 (0,35 - 0,45) м3, группа грунтов:
01-01-006-1     1
01-01-006-2     2
01-01-006-3     3
              Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3,
              группа грунтов:
01-01-006-4     1
01-01-006-5     2
01-01-006-6     3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│006-1 │006-2 │006-3 │006-4 │006-5 │006-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│34,22 │43,66 │60,77 │44,84 │59,0  │79,06 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│34,22 │43,66 │60,77 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,4 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │44,84 │59,0  │79,06 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах стро-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,25 м3     │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-007

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, 0,4 м3, 0,25 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до
              1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью
              0,5 (0,5 - 0,63) м3, группа грунтов:
01-01-007-1     1
01-01-007-2     2
01-01-007-3     3
01-01-007-4     4
01-01-007-5     5
01-01-007-6     6
              Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до
              1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью
              0,4 (0,35 - 0,45) м3, группа грунтов:
01-01-007-7     1
01-01-007-8     2
01-01-007-9     3
              Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до
              1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3,
              группа грунтов:
01-01-007-10    1
01-01-007-11    2
01-01-007-12    3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│007-1 │007-2 │007-3 │007-4 │007-5 │007-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│25,96 │32,45 │40,71 │53,1  │70,21 │81,42 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│25,96 │32,45 │40,71 │53,1  │70,21 │81,42 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,5 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│007-7 │007-8 │007-9 │007-10│007-11│007-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│31,27 │40,71 │56,64 │44,84 │59,0  │79,06 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│31,27 │40,71 │56,64 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,4 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │44,84 │59    │79,06 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,25 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-008

Разработка грунта в отвал в котлованах
объемом от 1000 до 3000 м3
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, 0,5 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

               Разработка грунта в отвал в котлованах объемом
               от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом
               вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-008-1      1
01-01-008-2      2
01-01-008-3      3
01-01-008-4      4
01-01-008-5      5
01-01-008-6      6
               Разработка грунта в отвал в котлованах объемом
               от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом
               вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:
01-01-008-7      1
01-01-008-8      2
01-01-008-9      3
01-01-008-10     4
01-01-008-11     5
01-01-008-12     6

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│008-1 │008-2 │008-3 │008-4 │008-5 │008-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│21,24 │24,19 │33,63 │43,66 │56,64 │68,44 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│21,24 │24,19 │33,63 │43,66 │56,64 │68,44 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,65 м3     │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат  │измер.│008-7 │008-8 │008-9 │008-10│008-11│008-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│25,96 │32,45 │40,71 │53,1  │70,21 │81,42 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│25,96 │32,45 │40,71 │53,1  │70,21 │81,42 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,5 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-009

Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата"
с ковшом вместимостью 1 м3, 0,65 м3, 0,5 м3, 0,4 м3, 0,25 м3
в отвал

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов траншей до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              1 (1 - 1,2) м3, группа грунтов:
01-01-009-1     1
01-01-009-2     2
01-01-009-3     3
01-01-009-4     4
01-01-009-5     5
01-01-009-6     6
              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              0,65 (0,5 - 1) м3, группа грунтов:
01-01-009-7     1
01-01-009-8     2
01-01-009-9     3
01-01-009-10    4
01-01-009-11    5
01-01-009-12    6
              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              0,5 (0,5 - 0,63) м3 в отвал, группа грунтов:
01-01-009-13    1
01-01-009-14    2
01-01-009-15    3
01-01-009-16    4
01-01-009-17    5
01-01-009-18    6
              Разработка траншей экскаватором "обратная лопата"
              с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:
01-01-009-19    1
01-01-009-20    2
01-01-009-21    3
              Разработка траншей экскаватором "обратная лопата"
              с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:
01-01-009-22    1
01-01-009-23    2
01-01-009-24    3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│009-1 │009-2 │009-3 │009-4 │009-5 │009-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│15,34 │17,7  │23,6  │29,5  │37,76 │44,84 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060249 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│15,34 │17,7  │23,6  │29,5  │37,76 │44,84 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 1 м3        │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│009-7 │009-8 │009-9 │009-10│009-11│009-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│20,06 │27,95 │33,04 │38,94 │50,15 │60,77 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│20,06 │27,95 │33,04 │38,94 │50,15 │60,77 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,65 м3     │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат  │измер.│009-13│009-14│009-15│009-16│009-17│009-18│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│24,78 │30,09 │39,53 │48,97 │63,13 │76,11 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│24,78 │30,09 │39,53 │48,97 │63,13 │76,11 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,5 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат  │измер.│009-19│009-20│009-21│009-22│009-23│009-24│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│29,5  │38,65 │52,51 │41,3  │53,1  │74,73 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│29,5  │38,65 │52,51 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,4 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │41,3  │53,1  │74,73 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах стро-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,25 м3     │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ
НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица ГЭСН 01-01-011

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при
работе на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ: 01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными
             с ковшом вместимостью 8 (6,3 - 10) м3, группа грунтов:
01-01-011-1  1
01-01-011-2  2
01-01-011-3  3
01-01-011-4  4
01-01-011-5  5
01-01-011-6  6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с
             ковшом вместимостью 5 (5 - 5,2) м3, группа грунтов:
01-01-011-7  1
01-01-011-8  2
01-01-011-9  3
01-01-011-10 4
01-01-011-11 5
01-01-011-12 6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными
             с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов:
01-01-011-13 1
01-01-011-14 2
01-01-011-15 3
01-01-011-16 4
01-01-011-17 5
01-01-011-18 6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-1 │011-2 │011-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│2,39  │3,06  │4,34  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,8   │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│7,57  │9,62  │13,70 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060504  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│2,58  │3,28  │4,67  │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 8 м3     │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│2,41  │3,06  │4,36  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,02  │0,03  │0,03  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-4 │011-5 │011-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│5,76  │7,98  │9,04  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,8   │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│18,12 │25,19 │28,50 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060504  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│6,18  │8,59  │9,72  │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 8 м3     │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│5,76  │8,01  │9,06  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,05  │0,06  │0,07  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-7 │011-8 │011-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│3,25  │4,14  │5,13  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│10,28 │13,06 │16,18 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060502  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│4,17  │5,30  │6,56  │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 5,2 м3   │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,94  │2,46  │3,06  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,02  │0,03  │0,03  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-10│011-11│011-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│6,81  │8,38  │9,50  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│21,48 │26,49 │29,97 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060502  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│8,71  │10,74 │12,15 │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 5,2 м3   │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│4,06  │5,01  │5,67  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,05  │0,06  │0,07  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-13│011-14│011-15│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│3,55  │4,53  │5,52  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│11,19 │14,33 │17,44 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060501  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│4,54  │5,81  │7,07  │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 4,6 м3   │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│2,11  │2,71  │3,30  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,02  │0,03  │0,03  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│011-16│011-17│011-18│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│7,50  │9,07  │10,23 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│23,65 │28,63 │32,31 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060501  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│9,59  │11,61 │13,10 │
│        │электрические карьерные при│      │      │      │      │
│        │работе на гидроэнергетичес-│      │      │      │      │
│        │ком строительстве 4,6 м3   │      │      │      │      │
│070102  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│4,47  │5,41  │6,11  │
│        │гидроэнергетическом строи- │      │      │      │      │
│        │ительстве и горновскрышных │      │      │      │      │
│        │работах 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,05  │0,06  │0,07  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-012

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м3,
             группа грунтов:
01-01-012-1  1
01-01-012-2  2
01-01-012-3  3
01-01-012-4  4
01-01-012-5  5
01-01-012-6  6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 - 1,6) м3,
             группа грунтов:
01-01-012-7  1
01-01-012-8  2
01-01-012-9  3
01-01-012-10 4
01-01-012-11 5
01-01-012-12 6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25 - 1,5) м3,
             группа грунтов:
01-01-012-13 1
01-01-012-14 2
01-01-012-15 3
01-01-012-16 4
01-01-012-17 5
01-01-012-18 6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-1 │012-2 │012-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│5,64  │6,98  │8,63  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,3   │3,3   │3,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│18,38 │22,72 │28,07 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060411  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│7,95  │9,83  │12,15 │
│        │электрические на гусеничном│      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетического)      │      │      │      │      │
│        │2,5 м3                     │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│2,48  │3,06  │3,77  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,02  │0,03  │0,03  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-4 │012-5 │012-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│11,55 │15,20 │18,21 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,3   │3,3   │3,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│37,62 │49,35 │59,17 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060411  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│16,28 │21,36 │25,61 │
│        │электрические на гусеничном│      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │гидроэнергетического)      │      │      │      │      │
│        │2,5 м3                     │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│5,06  │6,63  │7,95  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,05  │0,06  │0,07  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-7 │012-8 │012-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│4,86  │6,03  │7,15  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│23,75 │29,44 │34,89 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060251  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│10,28 │12,74 │15,10 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1,6 м3 │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│3,19  │3,96  │4,69  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,02  │0,03  │0,03  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-10│012-11│012-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│9,94  │11,83 │13,57 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│48,52 │57,81 │66,80 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060251  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│21,00 │25,02 │28,91 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1,6 м3 │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│6,52  │7,77  │8,98  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,05  │0,06  │0,07  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-13│012-14│012-15│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│4,95  │6,25  │7,54  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│24,22 │30,54 │36,81 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060250  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│10,48 │13,22 │15,93 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1,25 м3│      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│3,26  │4,10  │4,95  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│012-16│012-17│012-18│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│10,38 │12,30 │14,62 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│50,72 │59,98 │71,17 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060250  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│21,95 │25,96 │30,80 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1,25 м3│      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│6,82  │8,06  │9,57  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,06  │0,07  │0,09  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-013

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3,
             группа грунтов:
01-01-013-1  1
01-01-013-2  2
01-01-013-3  3
01-01-013-4  4
01-01-013-5  5
01-01-013-6  6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3,
             группа грунтов:
01-01-013-7  1
01-01-013-8  2
01-01-013-9  3
01-01-013-10 4
01-01-013-11 5
01-01-013-12 6
             Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3,
             группа грунтов:
01-01-013-13 1
01-01-013-14 2
01-01-013-15 3
01-01-013-16 4
01-01-013-17 5
01-01-013-18 6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-1 │013-2 │013-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│6,40  │8,00  │9,98  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│32,72 │40,90 │50,99 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060249  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│14,16 │17,70 │22,07 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1 м3   │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│4,40  │5,50  │6,85  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-4 │013-5 │013-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│13,11 │17,75 │21,69 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│67,08 │90,79 │111,02│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060249  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│29,03 │39,29 │48,03 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 1 м3   │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│9,02  │12,21 │14,96 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,06  │0,07  │0,09  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-7 │013-8 │013-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│9,28  │11,41 │14,96 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│26,91 │33,09 │43,30 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│20,53 │25,25 │33,04 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,65 м3│      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│6,38  │7,84  │10,26 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-10│013-11│013-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│19,02 │24,94 │31,32 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│55,22 │72,38 │90,83 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│42,13 │55,22 │69,27 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,65 м3│      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│13,09 │17,16 │21,56 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,06  │0,07  │0,09  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-13│013-14│013-15│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│12,30 │15,08 │31,77 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│35,73 │43,62 │55,80 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│27,26 │33,28 │42,60 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│8,47  │10,34 │13,20 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│013-16│013-17│013-18│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│24,36 │31,09 │39,56 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│70,65 │90,02 │114,73│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│53,93 │68,68 │87,56 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│16,72 │21,34 │27,17 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,06  │0,07  │0,09  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-014

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы. 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером. 03. Содержание забойной дороги. 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
            экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3,
            группа грунтов:
01-01-014-1 1
01-01-014-2 2
01-01-014-3 3
            Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
            экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа
            грунтов:
01-01-014-4 1
01-01-014-5 2
01-01-014-6 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│014-1 │014-2 │014-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│16,47 │20,76 │27,96 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│47,67 │60,20 │81,08 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060246  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│36,34 │45,90 │61,83 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,4 м3 │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│11,33 │14,30 │19,25 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│014-4 │014-5 │014-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│24,59 │31,32 │43,62 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│70,89 │90,09 │125,48│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│57,47 │73,04 │101,72│
│        │дизельные на пневмоколесном│      │      │      │      │
│        │ходу при работе на других  │      │      │      │      │
│        │видах строительства (кроме │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,25 м3│      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│13,42 │17,05 │23,76 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,03  │0,04  │0,05  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-015

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые
0,5 км длины

Состав работ: 01. Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на
             каждые 0,5 км длины, группа грунтов:
01-01-015-1  1
01-01-015-2  2
01-01-015-3  3
01-01-015-4  4
01-01-015-5  5
01-01-015-6  6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│015-1 │015-2 │015-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│0,99  │1,07  │1,13  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры среднего типа │маш.-ч│0,99  │1,07  │1,13  │
│        │99 (135) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,1   │0,12  │0,14  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│015-4 │015-5 │015-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,21  │1,36  │1,66  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры среднего типа │маш.-ч│1,21  │1,36  │1,66  │
│        │99 (135) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень                     │м3    │0,2   │0,24  │0,28  │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-016

Работа на отвале

Состав работ: 01. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов. 02. Содержание проездов на отвале. 03. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Работа на отвале, группа грунтов:
01-01-016-1  1
01-01-016-2  2 - 3
01-01-016-3  4
01-01-016-4  5 - 6

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│016-1 │016-2 │016-3 │016-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│2,99  │3,65  │3,99  │0,00  │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │-     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│3,33  │4,05  │4,41  │12,53 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│3,26  │3,97  │4,33  │12,43 │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│400051  │Автомобили-самосвалы│маш.-ч│0,07  │0,08  │0,08  │0,10  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │7 т                 │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│408-9080│Щебень              │м3    │0,02  │0,04  │0,06  │0,08  │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-017

Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства

Состав работ: 01. Устройство щитов и сланей. 02. Укладка, перекладка и содержание щитов под экскаваторы и сланей под автотранспортные средства при разработке грунтов в мокрых и топких забоях.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство и содержание щитов металлических под
             экскаваторы с ковшом вместимостью:
01-01-017-1  до 0,8 м3
01-01-017-2  до 1,5 м3
01-01-017-3  до 3 м3
01-01-017-4  до 5 м3
             Устройство и содержание щитов деревометаллических
             под экскаваторы с ковшом вместимостью:
01-01-017-5  до 0,8 м3
01-01-017-6  до 1,5 м3
01-01-017-7  до 3 м3
01-01-017-8  до 5 м3
01-01-017-9  Устройство и содержание сланей под автотранспортные
             средства грузоподъемностью до 12 т

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│017-1 │017-2 │017-3 │017-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│62,90 │28,50 │22,70 │13,70 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │2     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,01  │0,01  │0,01  │0,01  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│201-0757│Отдельные конструк- │т     │0,018 │0,015 │-     │-     │
│        │тивные элементы зда-│      │      │      │      │      │
│        │ний и сооружений с  │      │      │      │      │      │
│        │преобладанием горя- │      │      │      │      │      │
│        │чекатаных профилей, │      │      │      │      │      │
│        │средняя масса сбо-  │      │      │      │      │      │
│        │рочной единицы свыше│      │      │      │      │      │
│        │0,5 до 1 т          │      │      │      │      │      │
│201-0758│Отдельные конструк- │т     │-     │-     │0,02  │-     │
│        │тивные элементы зда-│      │      │      │      │      │
│        │ний и сооружений с  │      │      │      │      │      │
│        │преобладанием горя- │      │      │      │      │      │
│        │чекатаных профилей, │      │      │      │      │      │
│        │средняя масса сбо-  │      │      │      │      │      │
│        │рочной единицы свыше│      │      │      │      │      │
│        │1 до 3 т            │      │      │      │      │      │
│201-0759│Отдельные конструк- │т     │-     │-     │-     │0,024 │
│        │тивные элементы зда-│      │      │      │      │      │
│        │ний и сооружений с  │      │      │      │      │      │
│        │преобладанием горя- │      │      │      │      │      │
│        │чекатаных профилей, │      │      │      │      │      │
│        │средняя масса сбо-  │      │      │      │      │      │
│        │рочной единицы свыше│      │      │      │      │      │
│        │3 т                 │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов  │измер.│017-5 │017-6 │017-7 │017-8 │017-9 │
│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда│чел.-ч│64,00 │29,00 │23,20 │14,20 │10,86 │
│        │рабочих-стро-│      │      │      │      │      │      │
│        │ителей       │      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний раз- │      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │3,8   │
│        │ряд работы   │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда│чел.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │3,34  │
│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили   │маш.-ч│0,03  │0,03  │0,03  │0,03  │0,11  │
│        │бортовые гру-│      │      │      │      │      │      │
│        │зоподъемнос- │      │      │      │      │      │      │
│        │тью до 5 т   │      │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на     │маш.-ч│-     │-     │-     │-     │3,23  │
│        │автомобильном│      │      │      │      │      │      │
│        │ходу при ра- │      │      │      │      │      │      │
│        │боте на дру- │      │      │      │      │      │      │
│        │гих видах    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства│      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме магис-│      │      │      │      │      │      │
│        │тральных тру-│      │      │      │      │      │      │
│        │бопроводов)  │      │      │      │      │      │      │
│        │10 т         │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │
│101-1023│Швеллеры     │т     │0,0199│-     │-     │-     │-     │
│        │N 40, сталь  │      │      │      │      │      │      │
│        │марки Ст4пс  │      │      │      │      │      │      │
│102-0032│Пиломатериалы│м3    │0,07  │0,06  │0,07  │0,07  │-     │
│        │хвойных по-  │      │      │      │      │      │      │
│        │род. Брусья  │      │      │      │      │      │      │
│        │обрезные дли-│      │      │      │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5  │      │      │      │      │      │      │
│        │м, шириной   │      │      │      │      │      │      │
│        │75 - 150 мм, │      │      │      │      │      │      │
│        │толщиной     │      │      │      │      │      │      │
│        │150 мм и бо- │      │      │      │      │      │      │
│        │лее II сорта │      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строи- │т     │0,0027│0,0022│0,0027│0,0024│-     │
│        │тельные с    │      │      │      │      │      │      │
│        │гайками и    │      │      │      │      │      │      │
│        │шайбами      │      │      │      │      │      │      │
│101-1025│Швеллеры     │т     │-     │0,0126│0,0143│0,0132│-     │
│        │N 40, сталь  │      │      │      │      │      │      │
│        │марки Ст6пс  │      │      │      │      │      │      │
│102-0020│Лесоматериалы│м3    │-     │-     │-     │-     │0,16  │
│        │круглые бере-│      │      │      │      │      │      │
│        │зовые и мяг- │      │      │      │      │      │      │
│        │ких листвен- │      │      │      │      │      │      │
│        │ных пород для│      │      │      │      │      │      │
│        │строительства│      │      │      │      │      │      │
│        │длиной 4 -   │      │      │      │      │      │      │
│        │6,5 м, диа-  │      │      │      │      │      │      │
│        │метром 12 -  │      │      │      │      │      │      │
│        │24 см        │      │      │      │      │      │      │
│102-0028│Пиломатериалы│м3    │-     │-     │-     │-     │0,16  │
│        │хвойных по-  │      │      │      │      │      │      │
│        │род. Брусья  │      │      │      │      │      │      │
│        │обрезные дли-│      │      │      │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5  │      │      │      │      │      │      │
│        │м, шириной   │      │      │      │      │      │      │
│        │75 - 150 мм, │      │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 100,│      │      │      │      │      │      │
│        │125 мм       │      │      │      │      │      │      │
│        │II сорта     │      │      │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строи-│т     │-     │-     │-     │-     │0,0011│
│        │тельные      │      │      │      │      │      │      │
└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-018

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3
с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м3, 0,4 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
              в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом
              вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3, группа грунтов:
01-01-018-1     1
01-01-018-2     2
01-01-018-3     3
              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
              в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом
              вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:
01-01-018-4     1
01-01-018-5     2
01-01-018-6     3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│018-1 │018-2 │018-3 │018-4 │018-5 │018-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│41,3  │53,69 │79,06 │53,1  │69,62 │92,04 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│41,3  │53,69 │79,06 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на дру-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │гих видах строи-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,4 м3      │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │53,1  │69,62 │92,04 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах стро-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйствен-   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ного) 0,25 м3     │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-019

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 м3, 0,4 м3, 0,25 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
              самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
              группа грунтов:
01-01-019-1     1
01-01-019-2     2
01-01-019-3     3
01-01-019-4     4
01-01-019-5     5
01-01-019-6     6
              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
              самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,
              группа грунтов:
01-01-019-7     1
01-01-019-8     2
01-01-019-9     3
              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
              самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3,
              группа грунтов:
01-01-019-10    1
01-01-019-11    2
01-01-019-12    3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│019-1 │019-2 │019-3 │019-4 │019-5 │019-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│019-7 │019-8 │019-9 │019-10│019-11│019-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│41,3  │53,69 │79,06 │53,1  │69,62 │92,04 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│41,3  │53,69 │79,06 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,4 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │53,1  │69,62 │92,04 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,25 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-020

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами
с ковшом вместимостью 0,65 м3, 0,5 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Обработка откосов котлованов до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. 04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
              самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,
              группа грунтов:
01-01-020-1     1
01-01-020-2     2
01-01-020-3     3
01-01-020-4     4
01-01-020-5     5
01-01-020-6     6
              Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
              самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3
              экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,
              группа грунтов:
01-01-020-7     1
01-01-020-8     2
01-01-020-9     3
01-01-020-10    4
01-01-020-11    5
01-01-020-12    6

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│020-1 │020-2 │020-3 │020-4 │020-5 │020-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│28,32 │34,22 │41,3  │52,51 │77,29 │80,24 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│28,32 │34,22 │41,3  │52,51 │77,29 │80,24 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат  │измер.│020-7 │020-8 │020-9 │020-10│020-11│020-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-021

Разработка грунта в котлованах объемом более 3000 м3
до 7000 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами
с ковшом вместимостью 1,0 м3, 0,65 м3, 0,5 м3

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов траншей до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта в котлованах экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м3,
              группа грунтов:
01-01-021-1     1
01-01-021-2     2
01-01-021-3     3
01-01-021-4     4
01-01-021-5     5
01-01-021-6     6
              Разработка грунта в котлованах экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,
              группа грунтов:
01-01-021-7     1
01-01-021-8     2
01-01-021-9     3
01-01-021-10    4
01-01-021-11    5
01-01-021-12    6
              Разработка грунта в котлованах экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,
              группа грунтов:
01-01-021-13    1
01-01-021-14    2
01-01-021-15    3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│021-1 │021-2 │021-3 │021-4 │021-5 │021-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│22,42 │25,96 │33,04 │43,66 │53,1  │64,9  │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060249 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│22,42 │25,96 │33,04 │43,66 │53,1  │64,9  │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 1 м3   │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│021-7 │021-8 │021-9 │021-10│021-11│021-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│28,32 │34,22 │41,3  │52,51 │77,29 │80,24 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│28,32 │34,22 │41,3  │52,51 │77,29 │80,24 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│021-13│021-14│021-15│021-16│021-17│021-18│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│33,63 │40,71 │51,92 │67,26 │88,5  │104,93│
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат          │ измер.│021-19│021-20│021-21│
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч │41,3  │53,69 │79,06 │
├───────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │       │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч │41,3  │53,69 │79,06 │
│       │дизельные на гусеничном    │       │      │      │      │
│       │ходу при работе на других  │       │      │      │      │
│       │видах строительства (кроме │       │      │      │      │
│       │водохозяйственного) 0,4 м3 │       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-022

Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата"
вместимостью 1 м3, 0,65 м3, 0,5 м3, 0,4 м3, 0,25 м3
с погрузкой в автомобили-самосвалы

(таблица введена Изменениями и дополнениями
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 2, Часть 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 41)

Состав работ: 01. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам. 02. Обработка откосов траншей до проектных. 03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              1 (1 - 1,2) м3, группа грунтов:
01-01-022-1     1
01-01-022-2     2
01-01-022-3     3
01-01-022-4     4
01-01-022-5     5
01-01-022-6     6
              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              0,65 (0,5 - 1) м3, группа грунтов:
01-01-022-7     1
01-01-022-8     2
01-01-022-9     3
01-01-022-10    4
01-01-022-11    5
01-01-022-12    6
              Разработка грунта в траншеях экскаватором
              "обратная лопата" с ковшом вместимостью
              0,5 (0,5 - 0,63) м3 в отвал, группа грунтов:
01-01-022-13    1
01-01-022-14    2
01-01-022-15    3
01-01-022-16    4
01-01-022-17    5
01-01-022-18    6
              Разработка грунта в траншеях с погрузкой в
              автомобили-самосвалы экскаватором "обратная
              лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа
              грунтов:
01-01-022-19    1
01-01-022-20    2
01-01-022-21    3
              Разработка грунта в траншеях с погрузкой в
              автомобили-самосвалы экскаватором "обратная
              лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа
              грунтов:
01-01-022-22    1
01-01-022-23    2
01-01-022-24    3

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│022-1 │022-2 │022-3 │022-4 │022-5 │022-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│18,88 │22,42 │29,5  │38,94 │49,56 │60,18 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060249 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│18,88 │22,42 │29,5  │38,94 │49,56 │60,18 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 1 м3   │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│022-7 │022-8 │022-9 │022-10│022-11│022-12│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│28,32 │30,09 │39,53 │48,97 │63,13 │76,11 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│28,32 │30,09 │39,53 │48,97 │63,13 │76,11 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│022-13│022-14│022-15│022-16│022-17│022-18│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│30,09 │37,17 │48,38 │62,54 │83,78 │96,76 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│30,09 │37,17 │48,38 │62,54 │83,78 │96,76 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,5 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат  │измер.│022-19│022-20│022-21│022-22│022-23│022-24│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│37,47 │49,56 │61,07 │48,38 │62,54 │86,14 │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│060246 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│37,47 │49,56 │61,07 │-     │-     │-     │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,4 м3 │      │      │      │      │      │      │      │
│060337 │Экскаваторы одно- │маш.-ч│-     │-     │-     │48,38 │62,54 │86,14 │
│       │ковшовые дизельные│      │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневматическом │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на│      │      │      │      │      │      │      │
│       │других видах      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │строительства     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,25 м3│      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-01-023

Разработка грунта скреперами прицепными

Состав работ: 01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале. 02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта. 03. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами
             прицепными с ковшом вместимостью:
01-01-023-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-023-3  4,5 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-4  4,5 м3, 2 группа грунтов
01-01-023-5  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-6  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-023-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-023-9  10 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-10 10 м3, 2 группа грунтов
01-01-023-11 15 м3, 1 группа грунтов
01-01-023-12 15 м3, 2 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-023-13 к норме 01-01-023-1
01-01-023-14 к норме 01-01-023-2
01-01-023-15 к норме 01-01-023-3
01-01-023-16 к норме 01-01-023-4
01-01-023-17 к норме 01-01-023-5
01-01-023-18 к норме 01-01-023-6
01-01-023-19 к норме 01-01-023-7
01-01-023-20 к норме 01-01-023-8
01-01-023-21 к норме 01-01-023-9
01-01-023-22 к норме 01-01-023-10
01-01-023-23 к норме 01-01-023-11
01-01-023-24 к норме 01-01-023-12

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-1 │023-2 │023-3 │023-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│7,98  │8,23  │6,42  │7,00  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│36,59 │39,22 │31,35 │33,86 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070148 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│3,42  │3,42  │3,42  │3,42  │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│070316 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│33,17 │35,80 │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 3 м3     │      │      │      │      │      │
│070317 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │27,93 │30,44 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 4,5 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-5 │023-6 │023-7 │023-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│4,40  │4,98  │3,62  │4,18  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│21,53 │24,04 │17,88 │20,16 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,38  │2,38  │2,38  │2,38  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070318 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│19,15 │21,66 │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 7 м3     │      │      │      │      │      │
│070319 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │15,50 │17,78 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 8 м3     │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-9 │023-10│023-11│023-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│2,79  │3,24  │2,29  │2,72  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│13,19 │15,01 │11,19 │12,90 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,56  │1,56  │1,56  │1,56  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070320 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│11,63 │13,45 │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 10 м3    │      │      │      │      │      │
│070321 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │9,63  │11,34 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 15 м3    │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-13│023-14│023-15│023-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,41  │0,44  │0,35  │0,39  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,79  │1,92  │1,55  │1,68  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070316 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│1,79  │1,92  │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 3 м3           │      │      │      │      │      │
│070317 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │1,55  │1,68  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 4,5 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-17│023-18│023-19│023-20│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,26  │0,30  │0,22  │0,25  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,14  │1,28  │0,89  │1,03  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070318 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│1,14  │1,28  │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 7 м3     │      │      │      │      │      │
│070319 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │0,89  │1,03  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 8 м3     │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│023-21│023-22│023-23│023-24│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,15  │0,18  │0,11  │0,15  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,62  │0,73  │0,49  │0,62  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070320 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│0,62  │0,73  │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 10 м3    │      │      │      │      │      │
│070321 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │-     │0,49  │0,62  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного), вмести-  │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша 15 м3    │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-024

Разработка грунта скреперами самоходными

Состав работ: 01. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале. 02. Содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта. 03. Устройство и содержание водоотводных канав.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами
             самоходными с ковшом вместимостью:
01-01-024-1  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-024-2  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-024-3  15 м3, 1 группа грунтов
01-01-024-4  15 м3, 2 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по
             дорогам с переходными покрытиями добавлять:
01-01-024-5  к норме 01-01-024-1
01-01-024-6  к норме 01-01-024-2
01-01-024-7  к норме 01-01-024-3
01-01-024-8  к норме 01-01-024-4
             При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по
             дорогам с покрытиями низшего типа добавлять:
01-01-024-9  к норме 01-01-024-1
01-01-024-10 к норме 01-01-024-2
01-01-024-11 к норме 01-01-024-3
01-01-024-12 к норме 01-01-024-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│024-1 │024-2 │024-3 │024-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│7,57  │8,44  │3,38  │3,94  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│46,65 │51,52 │20,03 │22,94 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010315 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│11,11 │12,10 │-     │-     │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,63  │1,63  │1,17  │1,17  │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070427 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│33,17 │37,05 │-     │-     │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего│маш.-ч│0,74  │0,74  │0,59  │0,59  │
│       │типа 99 (135) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│010316 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│-     │-     │4,13  │4,65  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │228 (310) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│070429 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│-     │-     │14,14 │16,53 │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 15 м3          │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│024-5 │024-6 │024-7 │024-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,82  │0,86  │0,34  │0,36  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│3,58  │3,70  │1,41  │1,53  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070427 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│3,58  │3,70  │-     │-     │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
│070429 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│-     │-     │1,41  │1,53  │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 15 м3          │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│024-9 │024-10│024-11│024-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,08  │1,15  │0,42  │0,46  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│4,72  │4,98  │1,77  │1,88  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070427 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│4,72  │4,98  │-     │-     │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
│070429 │Скреперы самоходные  │маш.-ч│-     │-     │1,77  │1,88  │
│       │(на колесных тягачах)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на других │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного), вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 15 м3          │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица ГЭСН 01-01-030

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.);
79 (108) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением до 10 м
             бульдозерами мощностью:
01-01-030-1  59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-030-2  59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-3  59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-4  59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-030-5  79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
01-01-030-6  79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-030-7  79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-030-8  79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-030-9  к норме 01-01-030-1
01-01-030-10 к норме 01-01-030-2
01-01-030-11 к норме 01-01-030-3
01-01-030-12 к норме 01-01-030-4
01-01-030-13 к норме 01-01-030-5
01-01-030-14 к норме 01-01-030-6
01-01-030-15 к норме 01-01-030-7
01-01-030-16 к норме 01-01-030-8

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│030-1 │030-2 │030-3 │030-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│10,82 │12,65 │14,96 │40,04 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│070148 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│10,82 │12,65 │14,96 │40,04 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме водо-│      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│030-5 │030-6 │030-7 │030-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│6,05  │7,49  │8,53  │22,77 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│6,05  │7,49  │8,53  │22,77 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме водо-│      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│030-9 │030-10│030-11│030-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│10,02 │10,82 │11,33 │17,49 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070148 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│10,02 │10,82 │11,33 │17,49 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме водо-│      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│030-13│030-14│030-15│030-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│5,24  │5,93  │6,16  │9,55  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│5,24  │5,93  │6,16  │9,55  │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │тельства (кроме водо-│      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-031

Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.);
121 (165) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением до 10 м
             бульдозерами мощностью:
01-01-031-1  96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-031-2  96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-031-3  96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-031-4  96 (130) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-031-5  121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-031-6  121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-031-7  121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-031-8  121 (165) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-031-9  к норме 01-01-031-1
01-01-031-10 к норме 01-01-031-2
01-01-031-11 к норме 01-01-031-3
01-01-031-12 к норме 01-01-031-4
01-01-031-13 к норме 01-01-031-5
01-01-031-14 к норме 01-01-031-6
01-01-031-15 к норме 01-01-031-7
01-01-031-16 к норме 01-01-031-8

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│031-1 │031-2 │031-3 │031-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│9,68  │11,00 │12,10 │32,34 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070150 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│9,68  │11,00 │12,10 │32,34 │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│031-5 │031-6 │031-7 │031-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│3,85  │4,51  │5,17  │13,86 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070152 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│3,85  │4,51  │5,17  │13,86 │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │121 (165) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│031-9 │031-10│031-11│031-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│8,14  │9,24  │9,57  │14,85 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070150 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│8,14  │9,24  │9,57  │14,85 │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│031-13│031-14│031-15│031-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│3,30  │3,63  │3,85  │5,96  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070152 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│3,30  │3,63  │3,85  │5,96  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │121 (165) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-032

Разработка грунта бульдозерами мощностью
132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами
             мощностью:
01-01-032-1  132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-2  132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-3  132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-4  132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
01-01-032-5  243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-032-6  243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-032-7  243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-032-8  243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-032-9  к норме 01-01-032-1
01-01-032-10 к норме 01-01-032-2
01-01-032-11 к норме 01-01-032-3
01-01-032-12 к норме 01-01-032-4
01-01-032-13 к норме 01-01-032-5
01-01-032-14 к норме 01-01-032-6
01-01-032-15 к норме 01-01-032-7
01-01-032-16 к норме 01-01-032-8

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│032-1 │032-2 │032-3 │032-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│3,25  │3,85  │4,18  │14,08 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070153 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│3,25  │3,85  │4,18  │14,08 │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│032-5 │032-6 │032-7 │032-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│2,59  │2,86  │3,25  │8,47  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070154 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,59  │2,86  │3,25  │8,47  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │243 (330) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│032-9 │032-10│032-11│032-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│2,92  │3,13  │3,30  │7,06  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070153 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,92  │3,13  │3,30  │7,06  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│032-13│032-14│032-15│032-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│2,31  │2,42  │2,53  │5,89  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070154 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,31  │2,42  │2,53  │5,89  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │243 (330) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-033

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до
             5 м бульдозерами мощностью:
01-01-033-1  59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-2  59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-3  59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-033-4  79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-033-5  79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-033-6  79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 5 м
             добавлять:
01-01-033-7  к норме 01-01-033-1
01-01-033-8  к норме 01-01-033-2
01-01-033-9  к норме 01-01-033-3
01-01-033-10 к норме 01-01-033-4
01-01-033-11 к норме 01-01-033-5
01-01-033-12 к норме 01-01-033-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│033-1 │033-2 │033-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│7,60  │8,87  │10,36 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│7,60  │8,87  │10,36 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│033-4 │033-5 │033-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│3,50  │4,18  │4,76  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│3,50  │4,18  │4,76  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│033-7 │033-8 │033-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│4,26  │4,38  │4,49  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│4,26  │4,38  │4,49  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│033-10│033-11│033-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,73  │1,85  │1,96  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,73  │1,85  │1,96  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-034

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью
96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта
             до 5 м бульдозерами мощностью:
01-01-034-1  96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-034-2  96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-3  96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-034-4  121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-034-5  121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-034-6  121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие
             5 м добавлять:
01-01-034-7  к норме 01-01-034-1
01-01-034-8  к норме 01-01-034-2
01-01-034-9  к норме 01-01-034-3
01-01-034-10 к норме 01-01-034-4
01-01-034-11 к норме 01-01-034-5
01-01-034-12 к норме 01-01-034-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│034-1 │034-2 │034-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│5,91  │6,71  │7,38  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│5,91  │6,71  │7,38  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│034-4 │034-5 │034-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,35  │2,75  │3,16  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070152  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│2,35  │2,75  │3,16  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │121 (165) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│034-7 │034-8 │034-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,85  │3,23  │3,36  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│2,85  │3,23  │3,36  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│034-10│034-11│034-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,15  │1,28  │1,35  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070152  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,15  │1,28  │1,35  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │121 (165) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-035

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до
             5 м бульдозерами мощностью:
01-01-035-1  132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-2  132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-3  132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-035-4  243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-035-5  243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-035-6  243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 5 м
             добавлять:
01-01-035-7  к норме 01-01-035-1
01-01-035-8  к норме 01-01-035-2
01-01-035-9  к норме 01-01-035-3
01-01-035-10 к норме 01-01-035-4
01-01-035-11 к норме 01-01-035-5
01-01-035-12 к норме 01-01-035-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│035-1 │035-2 │035-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,98  │2,35  │2,55  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070153  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,98  │2,35  │2,55  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │132 (180) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│035-4 │035-5 │035-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,57  │1,75  │1,98  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070154  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,57  │1,75  │1,98  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │243 (330) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│035-7 │035-8 │035-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,02  │1,10  │1,15  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070153  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│1,02  │1,10  │1,15  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │132 (180) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │          затрат           │измер.│035-10│035-11│035-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│0,81  │0,85  │0,89  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070154  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│0,81  │0,85  │0,89  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │243 (330) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-036

Планировка площадей бульдозерами

Состав работ: 01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

             Планировка площадей бульдозерами мощностью:
01-01-036-1  59 (80) кВт (л.с.)
01-01-036-2  79 (108) кВт (л.с.)
01-01-036-3  132 (180) кВт (л.с.)
01-01-036-4  243 (330) кВт (л.с.)

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│036-1 │036-2 │036-3 │036-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,38  │0,25  │0,19  │0,12  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070148 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,38  │-     │-     │-     │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │0,25  │-     │-     │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070153 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │-     │0,19  │-     │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│070154 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │-     │-     │0,12  │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │243 (330) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-037

Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным
скальным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.);
132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Перемещение предварительно разрыхленного скального грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

              Засыпка траншей и котлованов предварительно
              разрыхленным скальным грунтом с перемещением
              до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-037-1     79 (108) кВт (л.с.)
01-01-037-2     132 (180) кВт (л.с.)
01-01-037-3     243 (330) кВт (л.с.)
              При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:
01-01-037-4     к норме 01-01-037-01
01-01-037-5     к норме 01-01-037-02
01-01-037-6     к норме 01-01-037-03

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│037-1 │037-2 │037-3 │037-4 │037-5 │037-6 │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда     │чел.-ч│22    │13,2  │8,8   │8,8   │6,6   │6,2   │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при    │маш.-ч│22    │-     │-     │8,8   │-     │-     │
│       │работе на других  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │видах строитель-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ства (кроме водо- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт      │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │      │
│070153 │Бульдозеры при    │маш.ч-│-     │13,2  │-     │-     │6,6   │-     │
│       │работе на других  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │видах строитель-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ства (кроме водо- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │      │
│070154 │Бульдозеры при    │маш.-ч│-     │-     │8,8   │-     │-     │6,2   │
│       │работе на других  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │видах строитель-  │      │      │      │      │      │      │      │
│       │ства (кроме водо- │      │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственного)   │      │      │      │      │      │      │      │
│       │243 (330) кВт     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)            │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 01-01-042

Разработка выемок
с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "драглайнами"

Состав работ: 01. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры. 02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры. 03. Разрыхление грунта в кавальерах. 04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры
             экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью
             1 м3, группа грунтов:
01-01-042-1  1
01-01-042-2  2
01-01-042-3  3
01-01-042-4  4
             Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры
             экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью
             0,65 м3 группа грунтов:
01-01-042-5  1
01-01-042-6  2
01-01-042-7  3
01-01-042-8  4
             Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры
             экскаваторами "драглайнами" с ковшом вместимостью
             0,5 м3 группа грунтов:
01-01-042-9  1
01-01-042-10 2
01-01-042-11 3
01-01-042-12 4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│042-1 │042-2 │042-3 │042-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│3,55  │4,29  │5,37  │7,29  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│44,18 │51,22 │62,86 │82,20 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060249 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│15,93 │19,12 │23,95 │33,51 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 1 м3      │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│12,32 │12,98 │14,96 │15,18 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│042-5 │042-6 │042-7 │042-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│4,29  │5,00  │6,07  │8,65  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│31,44 │35,28 │42,10 │53,41 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│19,12 │22,30 │27,14 │38,23 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного) 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│12,32 │12,98 │14,96 │15,18 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│042-9 │042-10│042-11│042-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│7,22  │9,36  │11,53 │15,54 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│44,18 │54,40 │65,94 │83,74 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│31,86 │41,42 │50,98 │68,56 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйст-  │      │      │      │      │      │
│       │венного) 0,5 м3      │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│12,32 │12,98 │14,96 │15,18 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-043

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с
перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными
составами широкой колеи

Состав работ: 01. Разработка пионерной траншеи. 02. Устройство и разборка погрузочных, экипировочных и отвальных путей. 03. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав. 04. Перекладка погрузочных путей. 05. Устройство и содержание водоотводных канав в забое. 06. Транспортировка грунта. 07. Ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей. 08. Выгрузка грунта из составов с очисткой габарита. 09. Подъемка и передвижка отвальных путей. 10. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом
             вместимостью 2,5 м3 с перемещением и отсыпкой грунта
             в насыпи железнодорожными составами широкой колеи,
             группа грунтов:
01-01-043-1  1
01-01-043-2  2
01-01-043-3  3
01-01-043-4  4
             Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом
             вместимостью 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в
             насыпи железнодорожными составами широкой колеи,
             группа грунтов:
01-01-043-5  1
01-01-043-6  2
01-01-043-7  3
01-01-043-8  4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│043-1 │043-2 │043-3 │043-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│585,80│609,00│662,36│760,96│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│86,98 │104,20│115,80│143,93│
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│021312  │Краны на железно-   │маш.-ч│11,90 │11,90 │11,90 │11,90 │
│        │дорожном ходу 16 т  │      │      │      │      │      │
│060411  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│9,33  │12,15 │14,04 │18,53 │
│        │шовые электрические │      │      │      │      │      │
│        │на гусеничном ходу  │      │      │      │      │      │
│        │при работе на других│      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме гидроэнер-   │      │      │      │      │      │
│        │гетического) 2,5 м3 │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│8,04  │10,34 │11,88 │15,73 │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│131800  │Платформы широкой   │маш.-ч│44,89 │44,89 │44,89 │44,89 │
│        │колеи с роликовым   │      │      │      │      │      │
│        │транспортером       │      │      │      │      │      │
│132601  │Платформы широкой   │маш.-ч│97,11 │125,08│143,96│191,16│
│        │колеи 71 т          │      │      │      │      │      │
│132801  │Тепловозы широкой   │маш.-ч│17,86 │22,50 │25,64 │33,29 │
│        │колеи маневровые 552│      │      │      │      │      │
│        │(750) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры средне-│маш.-ч│0,76  │0,76  │0,76  │0,76  │
│        │го типа 99 (135) кВт│      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)              │      │      │      │      │      │
│030201  │Домкраты гидравли-  │маш.-ч│1,50  │1,50  │1,50  │1,50  │
│        │ческие грузоподъем- │      │      │      │      │      │
│        │ностью 6,3 т        │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│106-0002│Болты путевые с гай-│т     │0,007 │0,008 │0,009 │0,01  │
│        │ками для крепления  │      │      │      │      │      │
│        │рельсов класс 3,6,  │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 18 мм       │      │      │      │      │      │
│106-0006│Костыли сечением    │т     │0,01  │0,012 │0,015 │0,02  │
│        │12 х 12 мм из стали │      │      │      │      │      │
│        │кипящих марок       │      │      │      │      │      │
│106-0008│Накладки для рельсов│шт.   │0,4   │0,45  │0,5   │0,55  │
│        │типа Р-24           │      │      │      │      │      │
│106-0010│Подкладки для рель- │шт.   │1     │1,2   │1,5   │2     │
│        │сов всех типов      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│043-5 │043-6 │043-7 │043-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│756,32│788,80│874,64│980,20│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│134,23│160,15│185,50│229,13│
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│021312  │Краны на железно-   │маш.-ч│19,99 │19,99 │19,99 │19,99 │
│        │дорожном ходу 16 т  │      │      │      │      │      │
│060249  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│14,40 │18,76 │22,89 │30,09 │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 1 м3     │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│12,32 │16,06 │19,69 │25,96 │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│131800  │Платформы широкой   │маш.-ч│74,47 │74,47 │74,47 │74,47 │
│        │колеи с роликовым   │      │      │      │      │      │
│        │транспортером       │      │      │      │      │      │
│132601  │Платформы широкой   │маш.-ч│91,92 │119,18│147,50│193,52│
│        │колеи 71 т          │      │      │      │      │      │
│132801  │Тепловозы широкой   │маш.-ч│26,10 │32,83 │39,56 │51,04 │
│        │колеи маневровые 552│      │      │      │      │      │
│        │(750) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры средне-│маш.-ч│0,93  │0,93  │0,93  │0,93  │
│        │го типа 99 (135) кВт│      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)              │      │      │      │      │      │
│030201  │Домкраты гидравли-  │маш.-ч│1,84  │1,84  │1,84  │1,84  │
│        │ческие грузоподъем- │      │      │      │      │      │
│        │ностью 6,3 т        │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│106-0002│Болты путевые с гай-│т     │0,02  │0,022 │0,025 │0,028 │
│        │ками для крепления  │      │      │      │      │      │
│        │рельсов класс 3,6,  │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 18 мм       │      │      │      │      │      │
│106-0006│Костыли сечением    │т     │0,028 │0,034 │0,042 │0,056 │
│        │12 х 12 мм из стали │      │      │      │      │      │
│        │кипящих марок       │      │      │      │      │      │
│106-0008│Накладки для рельсов│шт.   │1,12  │1,26  │1,4   │1,56  │
│        │типа Р-24           │      │      │      │      │      │
│106-0010│Подкладки для рель- │шт.   │2,8   │3,36  │4,2   │5,6   │
│        │сов всех типов      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-044

Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами"

Состав работ: 01. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал. 02. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь. 03. Разравнивание грунта в насыпи. 04. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Возведение насыпей из резервов экскаваторами
             "драглайнами" с ковшом вместимостью 1 м3,
             группа грунтов:
01-01-044-1  1
01-01-044-2  2
01-01-044-3  3
01-01-044-4  4
             Возведение насыпей из резервов экскаваторами
             "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,65 м3,
             группа грунтов:
01-01-044-5  1
01-01-044-6  2
01-01-044-7  3
01-01-044-8  4
             Возведение насыпей из резервов экскаваторами
             "драглайнами" с ковшом вместимостью 0,5 м3,
             группа грунтов:
01-01-044-9  1
01-01-044-10 2
01-01-044-11 3
01-01-044-12 4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│044-1 │044-2 │044-3 │044-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│3,12  │3,76  │4,70  │6,61  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│42,38 │48,70 │60,06 │77,04 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060249 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│14,04 │16,87 │21,12 │29,50 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 1 м3      │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│14,30 │14,96 │17,82 │18,04 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│044-5 │044-6 │044-7 │044-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│3,75  │4,37  │5,31  │7,57  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│31,17 │34,67 │41,77 │51,79 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│16,87 │19,71 │23,95 │33,75 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│14,30 │14,96 │17,82 │18,04 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│044-9 │044-10│044-11│044-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│6,30  │8,27  │10,18 │13,69 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│42,38 │51,54 │62,90 │78,57 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060247 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│28,08 │36,58 │45,08 │60,53 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,5 м3    │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│14,30 │14,96 │17,82 │18,04 │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-045

Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами

Состав работ: 01. Подготовка забоя - засыпка низин и впадин с продольным перемещением грунта бульдозером. 02. Разработка грунта грейдер-элеваторами с поперечным перемещением грунта бульдозером. 03. Разравнивание грунта в насыпи с глубокой планировкой. 04. Разравнивание грунта в резервах. 05. Рыхление грунта (нормы 3, 6).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при
             двухсторонних резервах, группа грунтов:
01-01-045-1  1
01-01-045-2  2
01-01-045-3  3
             Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при
             односторонних резервах, группа грунтов:
01-01-045-4  1
01-01-045-5  2
01-01-045-6  3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│045-1 │045-2 │045-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│13,75 │19,09 │29,36 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,75  │4,62  │9,55  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108) кВт│      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│8,15  │9,68  │10,86 │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│2,85  │4,79  │8,78  │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │0,17  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │0,17  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до 59 (80)  │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│045-4 │045-5 │045-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│27,68 │35,92 │47,09 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│5,06  │7,70  │12,54 │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108)    │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│17,38 │20,24 │22,11 │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│5,24  │7,98  │11,86 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │0,58  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │0,58  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до 59 (80)  │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-046

Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь. 02. Разравнивание грунта в насыпи. 03. Разравнивание грунта в резервах. 04. Рыхление грунта (нормы 3, 6).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением
             грунта до 20 м, группа грунтов:
01-01-046-1  1
01-01-046-2  2
01-01-046-3  3
             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-046-4  к норме 01-01-046-1
01-01-046-5  к нормам 01-01-046-2, 01-01-046-3

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов  │измер.│046-1 │046-2 │046-3 │046-4 │046-5 │
│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда│чел.-ч│13,53 │15,73 │18,40 │5,50  │6,33  │
│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │
(раздел   3 в  ред.  Изменений  и дополнений   к   Государственным
элементным сметным  нормам на строительные работы. Выпуск 1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070149  │Бульдозеры   │маш.-ч│13,53 │15,73 │17,16 │5,50  │6,33  │
│        │при работе на│      │      │      │      │      │      │
│        │других видах │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства│      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водо- │      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственно-│      │      │      │      │      │      │
│        │го) 79 (108) │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на  │маш.-ч│-     │-     │1,08  │-     │-     │
│        │гусеничном   │      │      │      │      │      │      │
│        │ходу при ра- │      │      │      │      │      │      │
│        │боте на дру- │      │      │      │      │      │      │
│        │гих видах    │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства│      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водо- │      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственно-│      │      │      │      │      │      │
│        │го) 79 (108) │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │      │
│091400  │Рыхлители    │маш.-ч│-     │-     │1,08  │-     │-     │
│        │прицепные    │      │      │      │      │      │      │
│        │(без трак-   │      │      │      │      │      │      │
│        │тора)        │      │      │      │      │      │      │
└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-047

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Состав работ: 01. Устройство сливной призмы и кюветов. 02. Погрузка грунта на автосамосвалы. 03. Разравнивание грунта на отвале. 04. Зачистка неровностей. 05. Нарезка выводов кюветов. 06. Транспортирование грунта.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Устройство сливной призмы и кюветов в выемках,
             группа грунтов:
01-01-047-1  1
01-01-047-2  2

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│047-1 │047-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│31,68 │45,93 │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│8,73  │10,53 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060115 │Экскаваторы траншейные многоковшо- │маш.-ч│2,42  │3,09  │
│       │вые цепные при работе на других ви-│      │      │      │
│       │дах строительства (кроме водохозяй-│      │      │      │
│       │ственного), вместимость ковша 12 л │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на других ви-│маш.-ч│0,09  │0,09  │
│       │дах строительства (кроме водохозяй-│      │      │      │
│       │ственного) 79 (108) кВт (л.с.)     │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа 99 (135)│маш.-ч│0,26  │0,36  │
│       │кВт (л.с.)                         │      │      │      │
│120801 │Катки полуприцепные на пневмоколес-│маш.-ч│3,54  │3,90  │
│       │ном ходу с тягачом 15 т            │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-048

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ: 01. Разработка грунта экскаватором в отвал. 02. Частичная разработка грунта вручную. 03. Зачистка дна и стенок канав. 04. Разравнивание грунта на естественной берме.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Разработка продольных водоотводных и нагорных канав,
            группа грунтов:
01-01-048-1 1
01-01-048-2 2
01-01-048-3 3

┌───────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов │ Ед.  │01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│          затрат          │измер.│048-1 │048-2  │048-3  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│806,13│1205,10│1937,52│
│       │строителей                │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд работы     │      │3     │3      │3      │
│2      │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│13,71 │15,48  │19,61  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │      │       │       │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│11,33 │13,10  │17,23  │
│       │дизельные на гусеничном   │      │      │       │       │
│       │ходу при работе на других │      │      │       │       │
│       │видах строительства (кроме│      │      │       │       │
│       │водохозяйственного)       │      │      │       │       │
│       │0,65 м3                   │      │      │       │       │
│070149 │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│2,38  │2,38   │2,38   │
│       │других видах строительства│      │      │       │       │
│       │(кроме водохозяйственного)│      │      │       │       │
│       │79 (108) кВт (л.с.)       │      │      │       │       │
└───────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-049

Срезка недобора грунта в выемках

Состав работ: 01. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 03. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи. 04. Содержание дорог и проездов. 05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3 грунта недобора

             Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:
01-01-049-1  1
01-01-049-2  2
01-01-049-3  3
01-01-049-4  4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│049-1 │049-2 │049-3 │049-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│430,36│557,96│779,22│921,04│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│54,08 │54,76 │79,47 │79,80 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│43,78 │43,78 │65,61 │65,61 │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,65 м3  │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│10,30 │10,98 │13,86 │14,19 │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0118│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,03  │0,035 │0,05  │0,06  │
│        │ных пород. Доски об-│      │      │      │      │      │
│        │резные длиной       │      │      │      │      │      │
│        │2 - 3,75 м, шириной │      │      │      │      │      │
│        │75 - 150 мм, толщи- │      │      │      │      │      │
│        │ной 32 - 40 мм      │      │      │      │      │      │
│        │IV сорта            │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица ГЭСН 01-01-055

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами
для трубопроводов диаметром до 300 - 700 мм

Состав работ: 01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора. 02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки. 04. Частичная разработка траншей вручную. 05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов. 06. Уширение траншей для кривых вставок. 07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную. 08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными
             экскаваторами для трубопроводов диаметром до
             300 - 700 мм, группа грунтов:
01-01-055-1  1
01-01-055-2  2
01-01-055-3  3
01-01-055-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-055-5  к норме 01-01-055-1
01-01-055-6  к норме 01-01-055-2
01-01-055-7  к норме 01-01-055-3
01-01-055-8  к норме 01-01-055-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│055-1 │055-2 │055-3 │055-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│186,39│260,51│330,27│413,11│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│68,78 │83,84 │101,29│123,91│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│7,93  │9,62  │10,97 │11,23 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных        │      │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 0,65 м3│      │      │      │      │      │
│060902 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│13,07 │16,85 │23,33 │34,99 │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной             │      │      │      │      │      │
│       │1200 - 2200 мм       │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│21,67 │23,87 │24,64 │24,20 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│12,46 │16,07 │18,44 │17,92 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│055-5 │055-6 │055-7 │055-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│51,70 │66,00 │83,60 │78,48 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│6,70  │7,58  │8,75  │10,76 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│1,30  │1,53  │1,53  │1,42  │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│060902 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│1,08  │1,30  │1,73  │2,48  │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной             │      │      │      │      │      │
│       │1200 - 2200 мм       │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,42  │2,42  │2,42  │2,42  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│0,82  │1,03  │1,34  │1,96  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-056

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 800 - 1000 мм

Состав работ: 01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора. 02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 03. Рытье траншей роторными экскаваторами. Частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки. 04. Частичная разработка траншей вручную. 05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов. 06.Уширение траншей для кривых вставок. 07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную. 08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными
            экскаваторами для трубопроводов диаметром
            800 - 1000 мм, группа грунтов:
01-01-056-1 1
01-01-056-2 2
01-01-056-3 3
01-01-056-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-056-5 к норме 01-01-056-1
01-01-056-6 к норме 01-01-056-2
01-01-056-7 к норме 01-01-056-3
01-01-056-8 к норме 01-01-056-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│056-1 │056-2 │056-3 │056-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│256,15│356,43│444,72│538,46│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│104,69│124,95│155,89│192,95│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│13,57 │16,40 │19,12 │20,06 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│060903 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│18,14 │22,03 │31,10 │47,84 │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной             │      │      │      │      │      │
│       │1500 - 2200 мм       │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│36,96 │42,90 │44,33 │43,67 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│17,30 │21,01 │29,66 │32,96 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│056-5 │056-6 │056-7 │056-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│71,04 │86,58 │108,90│97,90 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│6,51  │7,42  │10,35 │12,01 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│1,65  │2,24  │2,60  │2,36  │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│060903 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│0,86  │0,97  │1,84  │2,48  │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной             │      │      │      │      │      │
│       │1500 - 2200 мм       │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,42  │2,42  │2,42  │2,42  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│0,72  │0,82  │1,65  │2,27  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-057

Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами
для трубопроводов диаметром 1200 - 1400 мм

Состав работ: 01. Планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора. 02. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 03. Рытье траншей роторными экскаваторами частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки. 04. Частичная разработка траншей вручную. 05. Рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов. 06. Уширение траншей для кривых вставок. 07. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную. 08. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншей

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными
             экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200 - 1400 мм,
             группа грунтов:
01-01-057-1  1
01-01-057-2  2
01-01-057-3  3
01-01-057-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-057-5  к норме 01-01-057-1
01-01-057-6  к норме 01-01-057-2
01-01-057-7  к норме 01-01-057-3
01-01-057-8  к норме 01-01-057-4

┌───────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01- │
│ресурса│  элементов затрат  │измер.│057-1 │057-2 │057-3 │057-4  │
├───────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1      │Затраты труда       │чел.-ч│511,71│671,55│864,60│1009,34│
│       │рабочих-строителей  │      │      │      │      │       │
│1.1    │Средний разряд      │      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7    │
│       │работы              │      │      │      │      │       │
│2      │Затраты труда       │чел.-ч│81,99 │95,70 │124,45│164,43 │
│       │машинистов          │      │      │      │      │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │       │
│060218 │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│23,60 │28,67 │34,22 │36,46  │
│       │шовые дизельные на  │      │      │      │      │       │
│       │гусеничном ходу при │      │      │      │      │       │
│       │работе на сооружении│      │      │      │      │       │
│       │магистральных трубо-│      │      │      │      │       │
│       │проводов 0,65 м3    │      │      │      │      │       │
│060904 │Экскаваторы роторные│маш.-ч│15,55 │18,14 │25,92 │38,77  │
│       │для траншей шириной │      │      │      │      │       │
│       │и глубиной 2100 -   │      │      │      │      │       │
│       │2500 мм             │      │      │      │      │       │
│070121 │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│11,88 │12,87 │13,09 │12,87  │
│       │те на сооружении    │      │      │      │      │       │
│       │магистральных трубо-│      │      │      │      │       │
│       │проводов 303 (410)  │      │      │      │      │       │
│       │кВт (л.с.)          │      │      │      │      │       │
│151600 │Установки для откры-│маш.-ч│14,83 │17,30 │24,72 │36,98  │
│       │того водоотлива на  │      │      │      │      │       │
│       │базе трактора       │      │      │      │      │       │
│       │700 м3/час          │      │      │      │      │       │
│010312 │Тракторы на гусенич-│маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41   │
│       │ном ходу при работе │      │      │      │      │       │
│       │на других видах     │      │      │      │      │       │
│       │строительства (кроме│      │      │      │      │       │
│       │водохозяйственного) │      │      │      │      │       │
│       │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │       │
│070116 │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17   │
│       │те на сооружении    │      │      │      │      │       │
│       │магистральных трубо-│      │      │      │      │       │
│       │проводов 59 (80) кВт│      │      │      │      │       │
│       │(л.с.)              │      │      │      │      │       │
└───────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│057-5 │057-6 │057-7 │057-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│75,49 │98,15 │123,62│127,79│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│7,60  │8,01  │9,69  │12,50 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│3,42  │4,48  │5,19  │5,78  │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│060904 │Экскаваторы роторные │маш.-ч│1,08  │0,86  │1,19  │1,94  │
│       │для траншей шириной и│      │      │      │      │      │
│       │глубиной 2100 -      │      │      │      │      │      │
│       │2500 мм              │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,99  │0,99  │0,99  │0,99  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│1,03  │0,82  │1,13  │1,85  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-058

Рытье и засыпка траншей
для трубопроводов диаметром 300 - 600 мм одноковшовыми экскаваторами

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов
             диаметром 300 - 600 мм одноковшовыми экскаваторами
             с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-058-1  1
01-01-058-2  2
01-01-058-3  3
01-01-058-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м
             добавлять или исключать:
01-01-058-5  к норме 01-01-058-1
01-01-058-6  к норме 01-01-058-2
01-01-058-7  к норме 01-01-058-3
01-01-058-8  к норме 01-01-058-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│058-1 │058-2 │058-3 │058-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│158,20│183,06│223,44│311,22│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│113,07│109,77│102,95│118,41│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│64,66 │66,67 │67,14 │82,60 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│23,32 │22,44 │19,47 │19,47 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│24,51 │20,08 │15,76 │15,76 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│058-5 │058-6 │058-7 │058-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│59,81 │80,68 │102,60│98,04 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│31,85 │40,52 │44,42 │35,97 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│16,40 │23,84 │28,67 │22,89 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│8,03  │8,03  │8,03  │8,03  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│7,42  │8,65  │7,72  │5,05  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-059

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
700 - 800 мм одноковшовыми экскаваторами

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов
             диаметром 700 - 800 мм одноковшовыми экскаваторами с
             ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-059-1  1
01-01-059-2  2
01-01-059-3  3
01-01-059-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-059-5  к норме 01-01-059-1
01-01-059-6  к норме 01-01-059-2
01-01-059-7  к норме 01-01-059-3
01-01-059-8  к норме 01-01-059-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│059-1 │059-2 │059-3 │059-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│228,26│315,27│396,72│483,36│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│154,80│182,76│193,54│179,89│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│88,74 │111,86│127,44│126,26│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│31,90 │36,74 │35,86 │29,26 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│33,58 │33,58 │29,66 │23,79 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │     Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│элементов затрат     │измер.│059-5 │059-6 │059-7 │059-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│56,50 │71,19 │85,88 │82,08 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│31,64 │36,00 │33,59 │28,89 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│17,82 │22,18 │21,00 │18,05 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│6,82  │6,82  │6,82  │6,82  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│7,00  │7,00  │5,77  │4,02  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-060

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов
             диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-060-1  1
01-01-060-2  2
01-01-060-3  3
01-01-060-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-060-5  к норме 01-01-060-1
01-01-060-6  к норме 01-01-060-2
01-01-060-7  к норме 01-01-060-3
01-01-060-8  к норме 01-01-060-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│060-1 │060-2 │060-3 │060-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│350,30│481,38│604,20│727,32│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│240,38│283,37│299,51│279,05│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│139,24│174,64│199,42│197,06│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│49,06 │56,65 │55,22 │44,33 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│51,50 │51,50 │44,29 │37,08 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│060-5 │060-6 │060-7 │060-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│80,23 │97,18 │123,12│112,86│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│38,83 │44,38 │45,36 │38,31 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│21,59 │27,14 │29,15 │24,78 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│8,69  │8,69  │8,69  │8,69  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│8,55  │8,55  │7,52  │4,84  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-061

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов
             диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:
01-01-061-1  1
01-01-061-2  2
01-01-061-3  3
01-01-061-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-061-5  к норме 01-01-061-1
01-01-061-6  к норме 01-01-061-2
01-01-061-7  к норме 01-01-061-3
01-01-061-8  к норме 01-01-061-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│061-1 │061-2 │061-3 │061-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│331,52│456,52│572,91│703,38│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│303,75│342,96│379,07│363,33│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│104,55│120,36│141,60│142,78│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│49,06 │56,65 │55,22 │44,33 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│45,01 │45,01 │40,07 │32,86 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│061-5 │061-6 │061-7 │061-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│77,70 │92,96 │117,60│109,61│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│52,78 │58,92 │60,13 │52,14 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│16,64 │19,71 │21,24 │18,53 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│8,69  │8,69  │8,69  │8,69  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│10,81 │10,81 │8,96  │6,39  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-062

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов
             диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:
01-01-062-1  1
01-01-062-2  2
01-01-062-3  3
01-01-062-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-062-5  к норме 01-01-062-1
01-01-062-6  к норме 01-01-062-2
01-01-062-7  к норме 01-01-062-3
01-01-062-8  к норме 01-01-062-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│062-1 │062-2 │062-3 │062-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│315,24│441,28│559,35│694,26│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│205,26│245,63│269,24│277,89│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│70,56 │90,03 │105,73│115,52│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│9,79  │11,22 │10,75 │8,88  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│53,77 │53,77 │46,45 │37,39 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│062-5 │062-6 │062-7 │062-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│75,48 │91,84 │116,39│109,44│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│32,96 │39,34 │41,37 │39,41 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│11,80 │14,99 │16,52 │16,52 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,43  │1,43  │1,43  │1,43  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│7,93  │7,93  │6,90  │4,94  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-063

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов
            диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
            вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:
01-01-063-1 1
01-01-063-2 2
01-01-063-3 3
01-01-063-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-063-5 к норме 01-01-063-1
01-01-063-6 к норме 01-01-063-2
01-01-063-7 к норме 01-01-063-3
01-01-063-8 к норме 01-01-063-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│063-1 │063-2 │063-3 │063-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│437,31│574,04│726,18│764,94│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│305,22│361,03│385,01│346,78│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│175,82│221,84│254,88│244,26│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│62,59 │72,38 │70,84 │56,21 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│66,23 │66,23 │58,71 │45,73 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│063-5 │063-6 │063-7 │063-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│64,41 │81,36 │98,04 │102,60│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│44,52 │50,65 │51,84 │48,04 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│25,49 │31,62 │34,46 │32,92 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│9,35  │9,35  │9,35  │9,35  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│9,68  │9,68  │8,03  │5,77  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-064

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов
            диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
            вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:
01-01-064-1 1
01-01-064-2 2
01-01-064-3 3
01-01-064-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-064-5 к норме 01-01-064-1
01-01-064-6 к норме 01-01-064-2
01-01-064-7 к норме 01-01-064-3
01-01-064-8 к норме 01-01-064-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│064-1 │064-2 │064-3 │064-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│413,28│537,60│688,17│735,30│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│396,08│446,21│491,21│456,52│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│133,34│153,40│180,54│177,00│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│62,59 │72,60 │70,84 │56,21 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│66,23 │66,23 │58,71 │45,73 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │     Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│064-5 │064-6 │064-7 │064-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│67,26 │85,50 │90,40 │93,79 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│89,83 │99,27 │66,94 │62,63 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│35,40 │40,12 │24,78 │23,60 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│9,35  │9,35  │9,35  │9,35  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│9,68  │9,68  │8,03  │6,08  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-065

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для
             трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа
             грунтов:
01-01-065-1  1
01-01-065-2  2
01-01-065-3  3
01-01-065-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-065-5  к норме 01-01-065-1
01-01-065-6  к норме 01-01-065-2
01-01-065-7  к норме 01-01-065-3
01-01-065-8  к норме 01-01-065-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│065-1 │065-2 │065-3 │065-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│394,05│479,36│671,22│723,90│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│261,07│313,31│347,61│351,35│
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│90,86 │115,99│137,23│146,91│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│12,54 │14,52 │13,86 │11,22 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│66,23 │66,23 │58,71 │45,73 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010313 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,17  │0,17  │0,17  │0,17  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │     Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│065-5 │065-6 │065-7 │065-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│65,49 │81,76 │96,05 │101,46│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│37,77 │45,07 │47,44 │46,43 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│13,22 │16,87 │18,88 │19,35 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,65  │1,65  │1,65  │1,65  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│9,68  │9,68  │8,03  │6,08  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-066

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов
             диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:
01-01-066-1  1
01-01-066-2  2
01-01-066-3  3
01-01-066-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-066-5  к норме 01-01-066-1
01-01-066-6  к норме 01-01-066-2
01-01-066-7  к норме 01-01-066-3
01-01-066-8  к норме 01-01-066-4

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │    Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│  элементов затрат │измер.│066-1 │066-2 │066-3  │066-4  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│675,36│888,18│1176,48│1395,36│
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда      │чел.-ч│392,34│441,85│497,09 │499,24 │
│       │машинистов         │      │      │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060219 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│148,68│172,28│204,14 │212,40 │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1 м3               │      │      │      │       │       │
│070121 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│15,07 │17,38 │16,94  │14,52  │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных      │      │      │      │       │       │
│       │трубопроводов 303  │      │      │      │       │       │
│       │(410) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для      │маш.-ч│78,18 │78,18 │70,14  │58,19  │
│       │открытого водоотли-│      │      │      │       │       │
│       │ва на базе трактора│      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
│010312 │Тракторы на гусе-  │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41   │0,41   │
│       │ничном ходу при ра-│      │      │      │       │       │
│       │боте на других ви- │      │      │      │       │       │
│       │дах строительства  │      │      │      │       │       │
│       │(кроме водохозяй-  │      │      │      │       │       │
│       │ственного) 79 (108)│      │      │      │       │       │
│       │кВт (л.с.)         │      │      │      │       │       │
│070116 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│1,32  │1,32  │1,32   │1,32   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных      │      │      │      │       │       │
│       │трубопроводов      │      │      │      │       │       │
│       │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│066-5 │066-6 │066-7 │066-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│88,48 │113,00│141,36│154,81│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│52,84 │58,98 │62,75 │57,83 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│20,18 │23,25 │25,96 │23,60 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,87  │1,87  │1,87  │1,87  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│10,61 │10,61 │8,96  │8,76  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-067

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов
             диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:
01-01-067-1  1
01-01-067-2  2
01-01-067-3  3
01-01-067-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-067-5  к норме 01-01-067-1
01-01-067-6  к норме 01-01-067-2
01-01-067-7  к норме 01-01-067-3
01-01-067-8  к норме 01-01-067-4

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │    Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│  элементов затрат │измер.│067-1 │067-2 │067-3  │067-4  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│650,46│863,52│1145,82│1382,82│
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда      │чел.-ч│308,80│368,69│412,13 │442,60 │
│       │машинистов         │      │      │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060220 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│106,91│135,70│161,66 │184,08 │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1,25 м3            │      │      │      │       │       │
│070122 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│15,07 │17,38 │16,94  │14,52  │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных      │      │      │      │       │       │
│       │трубопроводов 340  │      │      │      │       │       │
│       │(450) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для      │маш.-ч│78,18 │78,18 │70,14  │58,19  │
│       │открытого водоотли-│      │      │      │       │       │
│       │ва на базе трактора│      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
│010312 │Тракторы на гусе-  │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41   │0,41   │
│       │ничном ходу при ра-│      │      │      │       │       │
│       │боте на других ви- │      │      │      │       │       │
│       │дах строительства  │      │      │      │       │       │
│       │(кроме водохозяй-  │      │      │      │       │       │
│       │ственного)         │      │      │      │       │       │
│       │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │       │       │
│070116 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│1,32  │1,32  │1,32   │1,32   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных      │      │      │      │       │       │
│       │трубопроводов      │      │      │      │       │       │
│       │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │     Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│067-5 │067-6 │067-7 │067-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│84,36 │110,88│137,86│155,04│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│40,80 │50,24 │52,61 │50,34 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│14,16 │18,88 │20,89 │20,89 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,87  │1,87  │1,87  │1,87  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 340 (450) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│10,61 │10,61 │8,96  │6,69  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-068

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
             трубопроводов диаметром до 600 мм, при балластировке
             и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых
             участках, группа грунтов:
01-01-068-1  1
01-01-068-2  2
01-01-068-3  3
01-01-068-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-068-5  к норме 01-01-068-1
01-01-068-6  к норме 01-01-068-2
01-01-068-7  к норме 01-01-068-3
01-01-068-8  к норме 01-01-068-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│068-1 │068-2 │068-3 │068-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│216,96│250,86│306,66│426,36│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│178,60│173,34│162,64│187,54│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│102,19│105,37│106,08│130,98│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│36,85 │35,42 │30,80 │30,80 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│38,73 │31,72 │24,93 │24,93 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,42  │0,42  │0,42  │0,42  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │     Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│068-5 │068-6 │068-7 │068-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│73,92 │99,44 │126,54│119,70│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│40,40 │51,39 │56,05 │45,68 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│21,24 │30,68 │36,58 │29,50 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│9,79  │9,79  │9,79  │9,79  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│9,37  │10,92 │9,68  │6,39  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-069

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
для трубопроводов диаметром 700 - 800 мм при балластировке
и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
             трубопроводов диаметром 700 - 800 мм, при балластировке
             и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых
             участках, группа грунтов:
01-01-069-1  1
01-01-069-2  2
01-01-069-3  3
01-01-069-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-069-5  к норме 01-01-069-1
01-01-069-6  к норме 01-01-069-2
01-01-069-7  к норме 01-01-069-3
01-01-069-8  к норме 01-01-069-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│069-1 │069-2 │069-3 │069-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│303,97│419,23│527,82│642,96│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│232,34│273,82│290,23│270,29│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│133,34│167,56│191,16│189,98│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│47,85 │55,11 │53,79 │43,89 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│50,37 │50,37 │44,50 │35,64 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,37  │0,37  │0,37  │0,37  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│069-5 │069-6 │069-7 │069-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│70,06 │87,01 │107,16│100,32│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│39,64 │45,54 │42,81 │35,83 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│22,42 │28,32 │27,14 │22,42 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│8,36  │8,36  │8,36  │8,36  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│8,86  │8,86  │7,31  │5,05  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-070

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
для трубопроводов диаметром до 1000 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных
и затопляемых участках

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
             трубопроводов диаметром до 1000 мм, при балластировке
             и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых
             участках, группа грунтов:
01-01-070-1  1
01-01-070-2  2
01-01-070-3  3
01-01-070-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
             или исключать:
01-01-070-5  к норме 01-01-070-1
01-01-070-6  к норме 01-01-070-2
01-01-070-7  к норме 01-01-070-3
01-01-070-8  к норме 01-01-070-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│070-1 │070-2 │070-3 │070-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│441,83│606,81│761,52│916,56│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│329,13│387,96│410,93│382,13│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│191,16│239,54│273,76│270,22│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│67,21 │77,66 │75,68 │60,72 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│70,04 │70,04 │60,77 │50,47 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │0,31  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│070-5 │070-6 │070-7 │070-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│98,31 │119,78│151,62│139,08│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│48,51 │55,59 │56,62 │48,50 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│27,14 │34,22 │36,58 │31,86 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│10,56 │10,56 │10,56 │10,56 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│10,81 │10,81 │9,48  │6,08  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-071

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км трубопровода

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 для
            трубопроводов диаметром 1000 мм, при балластировке и
            закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых
            участках, группа грунтов:
01-01-071-1 1
01-01-071-2 2
01-01-071-3 3
01-01-071-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-071-5 к норме 01-01-071-1
01-01-071-6 к норме 01-01-071-2
01-01-071-7 к норме 01-01-071-3
01-01-071-8 к норме 01-01-071-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│071-1 │071-2 │071-3 │071-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│417,76│575,17│609,07│885,78│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда машинис│чел.-ч│414,31│470,48│518,34│498,21│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│142,78│165,20│193,52│195,88│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│66,33 │77,66 │75,68 │60,72 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│61,70 │61,70 │54,90 │45,01 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │0,31  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 59 (80) кВт      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│071-5 │071-6 │071-7 │071-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│95,46 │114,24│144,48│134,47│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда машинис│чел.-ч│64,34 │71,88 │73,40 │63,71 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│20,30 │24,07 │25,96 │22,66 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│10,56 │10,56 │10,56 │10,56 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│13,18 │13,18 │10,92 │7,83  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-072

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами
с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для
             трубопроводов диаметром 1000 мм, при балластировке
             и закреплении трубопроводов на обводненных и
             затопляемых участках, группа грунтов:
01-01-072-1  1
01-01-072-2  2
01-01-072-3  3
01-01-072-4  4
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м
             добавлять или исключать:
01-01-072-5  к норме 01-01-072-1
01-01-072-6  к норме 01-01-072-2
01-01-072-7  к норме 01-01-072-3
01-01-072-8  к норме 01-01-072-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│072-1 │072-2 │072-3 │072-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│397,38│555,52│705,12│874,38│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│281,06│335,20│369,39│380,36│
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│96,64 │122,72│145,14│158,12│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│13,42 │15,40 │14,74 │12,21 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для        │маш.-ч│73,64 │73,64 │63,65 │51,19 │
│       │открытого водоотлива │      │      │      │      │      │
│       │на базе трактора     │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на          │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других     │      │      │      │      │      │
│       │видах строительства  │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 79 (108)  │      │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)           │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │0,31  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│072-5 │072-6 │072-7 │072-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│93,24 │113,12│143,51│134,52│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│44,04 │52,06 │54,72 │52,35 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│14,99 │19,00 │21,00 │21,00 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│4,07  │4,07  │4,07  │4,07  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│9,99  │9,99  │8,65  │6,28  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-073

Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
для трубопроводов диаметром 1200 мм
при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи
            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для
            трубопроводов диаметром 1200 мм, при балластировке
            и закреплении трубопроводов на обводненных и
            затопляемых, группа грунтов:
01-01-073-1 1
01-01-073-2 2
01-01-073-3 3
01-01-073-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или
            исключать:
01-01-073-5 к норме 01-01-073-1
01-01-073-6 к норме 01-01-073-2
01-01-073-7 к норме 01-01-073-3
01-01-073-8 к норме 01-01-073-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│073-1 │073-2 │073-3 │073-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│537,88│706,25│893,76│940,50│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│421,53│497,60│531,23│478,91│
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│243,08│305,62│351,64│337,48│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│86,35 │99,88 │97,79 │77,55 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│91,36 │91,36 │81,06 │63,14 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме во- │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйственного)    │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│073-5 │073-6 │073-7 │073-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│79,10 │100,57│120,84│125,40│
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│55,92 │63,71 │65,31 │60,52 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│32,33 │40,12 │43,78 │41,77 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 0,65 м3     │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│11,44 │11,44 │11,44 │11,44 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│12,15 │12,15 │10,09 │7,31  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-074

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
при балластировке трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 для
            трубопроводов диаметром 1200 мм, при балластировке и
            закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых,
            группа грунтов:
01-01-074-1 1
01-01-074-2 2
01-01-074-3 3
01-01-074-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-074-5 к норме 01-01-074-1
01-01-074-6 к норме 01-01-074-2
01-01-074-7 к норме 01-01-074-3
01-01-074-8 к норме 01-01-074-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│074-1 │074-2 │074-3 │074-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│508,48│660,80│846,37│904,02│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│546,61│614,75│677,55│629,95│
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│184,08│211,22│248,98│244,26│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│86,35 │100,21│97,79 │77,55 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│91,36 │91,36 │81,06 │63,14 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│074-5 │074-6 │074-7 │074-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│82,08 │104,88│110,74│115,26│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│113,27│125,07│85,25 │78,06 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060219 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│44,84 │50,74 │31,86 │29,50 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1 м3        │      │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│11,44 │11,44 │11,44 │11,44 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 121 (165) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│12,15 │12,15 │10,09 │7,62  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-075

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1200 мм при балластировке и закреплении
трубопроводов на обводненных и затопляемых участках
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпки траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для
            трубопроводов диаметром 1200 мм, при балластировке и
            закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых,
            группа грунтов:
01-01-075-1 1
01-01-075-2 2
01-01-075-3 3
01-01-075-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-075-5 к норме 01-01-075-1
01-01-075-6 к норме 01-01-075-2
01-01-075-7 к норме 01-01-075-3
01-01-075-8 к норме 01-01-075-4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│075-1 │075-2 │075-3 │075-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│485,07│589,12│826,03│890,34│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│359,53│433,08│478,54│485,31│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│125,08│160,48│188,80│202,96│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных трубо- │      │      │      │      │      │
│       │проводов 1,25 м3     │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│17,27 │20,02 │19,14 │15,51 │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│91,36 │91,36 │81,06 │63,14 │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,41  │0,41  │0,41  │0,41  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070116 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов до 59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│075-5 │075-6 │075-7 │075-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│79,92 │100,80│117,52│124,26│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,9   │1,9   │1,9   │2,7   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│47,65 │57,09 │59,97 │58,68 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060220 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│16,76 │21,48 │23,95 │24,54 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на сооружении │      │      │      │      │      │
│       │магистральных        │      │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 1,25 м3│      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,98  │1,98  │1,98  │1,98  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│151600 │Установки для откры- │маш.-ч│12,15 │12,15 │10,09 │7,62  │
│       │того водоотлива на   │      │      │      │      │      │
│       │базе трактора        │      │      │      │      │      │
│       │700 м3/час           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-076

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 для трубопроводов
            диаметром 1400 мм, при балластировке и закреплении
            трубопроводов на обводненных и затопляемых, группа грунтов:
01-01-076-1 1
01-01-076-2 2
01-01-076-3 3
01-01-076-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или
            исключать:
01-01-076-5 к норме 01-01-076-1
01-01-076-6 к норме 01-01-076-2
01-01-076-7 к норме 01-01-076-3
01-01-076-8 к норме 01-01-076-4

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │    Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│  элементов затрат │измер.│076-1 │076-2 │076-3  │076-4  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│749,28│985,36│1306,44│1549,26│
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда маши-│чел.-ч│473,90│535,65│600,94 │604,90 │
│       │нистов             │      │      │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060219 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│179,36│208,86│246,62 │257,24 │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1 м3               │      │      │      │       │       │
│070121 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│18,26 │21,01 │20,46  │17,60  │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов 303     │      │      │      │       │       │
│       │(410) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для от-  │маш.-ч│94,55 │94,55 │84,87  │70,45  │
│       │крытого водоотлива │      │      │      │       │       │
│       │на базе трактора   │      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
│010312 │Тракторы на гусе-  │маш.-ч│2,02  │2,02  │2,02   │2,02   │
│       │ничном ходу при ра-│      │      │      │       │       │
│       │боте на других ви- │      │      │      │       │       │
│       │дах строительства  │      │      │      │       │       │
│       │(кроме водохозяйст-│      │      │      │       │       │
│       │венного) 79 (108)  │      │      │      │       │       │
│       │кВт (л.с.)         │      │      │      │       │       │
│070116 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│0,35  │0,35  │0,35   │0,35   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов до      │      │      │      │       │       │
│       │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│ элементов затрат  │измер.│076-5 │076-6 │076-7  │076-8  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│89,60 │115,26│142,38 │158,20 │
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда      │чел.-ч│58,67 │65,51 │68,72  │64,17  │
│       │машинистов         │      │      │      │       │       │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060219 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│22,42 │25,84 │28,32  │26,20  │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1 м3               │      │      │      │       │       │
│070121 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│2,09  │2,09  │2,09   │2,09   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов 303     │      │      │      │       │       │
│       │(410) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для от-  │маш.-ч│11,74 │11,74 │9,99   │9,68   │
│       │крытого водоотлива │      │      │      │       │       │
│       │на базе трактора   │      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-077

Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром
1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов
на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ: 01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. Засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

            Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для
            трубопроводов диаметром 1400 мм, при балластировке и
            закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых,
            группа грунтов:
01-01-077-1 1
01-01-077-2 2
01-01-077-3 3
01-01-077-4 4
            При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять
            или исключать:
01-01-077-5 к норме 01-01-077-1
01-01-077-6 к норме 01-01-077-2
01-01-077-7 к норме 01-01-077-3
01-01-077-8 к норме 01-01-077-4

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│ элементов затрат  │измер.│077-1 │077-2 │077-3  │077-4  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│721,50│958,72│1272,38│1534,44│
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда маши-│чел.-ч│374,78│445,97│499,46 │536,46 │
│       │нистов             │      │      │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060220 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│129,80│164,02│195,88 │223,02 │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1,25 м3            │      │      │      │       │       │
│070122 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│18,26 │21,01 │20,46  │17,60  │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов 340     │      │      │      │       │       │
│       │(450) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для от-  │маш.-ч│94,55 │94,55 │84,87  │70,45  │
│       │крытого водоотлива │      │      │      │       │       │
│       │на базе трактора   │      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
│010312 │Тракторы на гусе-  │маш.-ч│2,02  │2,02  │2,02   │2,02   │
│       │ничном ходу при    │      │      │      │       │       │
│       │работе на других   │      │      │      │       │       │
│       │видах строительства│      │      │      │       │       │
│       │(кроме водохозяйст-│      │      │      │       │       │
│       │венного)           │      │      │      │       │       │
│       │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │       │       │
│070116 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│0,35  │0,35  │0,35   │0,35   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов до      │      │      │      │       │       │
│       │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │    Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01- │
│ресурса│  элементов затрат │измер.│077-5 │077-6 │077-7  │077-8  │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│103,23│136,64│169,50 │190,38 │
│       │рабочих-строителей │      │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд     │      │1,9   │1,9   │1,9    │2,7    │
│       │работы             │      │      │      │       │       │
│2      │Затраты труда      │чел.-ч│51,58 │63,60 │66,74  │63,86  │
│       │машинистов         │      │      │      │       │       │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │       │
│060220 │Экскаваторы одно-  │маш.-ч│17,94 │23,95 │26,55  │26,55  │
│       │ковшовые дизельные │      │      │      │       │       │
│       │на гусеничном ходу │      │      │      │       │       │
│       │при работе на соо- │      │      │      │       │       │
│       │ружении магистраль-│      │      │      │       │       │
│       │ных трубопроводов  │      │      │      │       │       │
│       │1,25 м3            │      │      │      │       │       │
│070122 │Бульдозеры при ра- │маш.-ч│2,31  │2,31  │2,31   │2,31   │
│       │боте на сооружении │      │      │      │       │       │
│       │магистральных тру- │      │      │      │       │       │
│       │бопроводов 340     │      │      │      │       │       │
│       │(450) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │       │
│151600 │Установки для от-  │маш.-ч│13,39 │13,39 │11,33  │8,45   │
│       │крытого водоотлива │      │      │      │       │       │
│       │на базе трактора   │      │      │      │       │       │
│       │700 м3/час         │      │      │      │       │       │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-078

Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на
заболоченных и обводненных участках
при работе со сланей для трубопроводов

Состав работ: 01. Планировка основания под слани. 02. Изготовление, укладка и переукладка сланей. 03. Разработка грунта с перемещением по сланям.

Измеритель: 1 км траншеи

             Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
             вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных
             участках при работе со сланей для трубопроводов
             диаметром:
01-01-078-1  до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м
01-01-078-2  до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м
01-01-078-3  до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м
01-01-078-4  до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м
01-01-078-5  до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м
01-01-078-6  до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м
             При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м
             добавлять или исключать:
01-01-078-7  к норме 01-01-078-1
01-01-078-8  к норме 01-01-078-2
01-01-078-9  к норме 01-01-078-3
01-01-078-10 к норме 01-01-078-4
01-01-078-11 к норме 01-01-078-5
01-01-078-12 к норме 01-01-078-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│078-1 │078-2 │078-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│673,96│706,68│735,93│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│229,23│288,23│351,95│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060218  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│186,44│245,44│309,16│
│        │дизельные на гусеничном хо-│      │      │      │      │
│        │ду при работе на сооружении│      │      │      │      │
│        │магистральных трубопроводов│      │      │      │      │
│        │0,65 м3                    │      │      │      │      │
│070147  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│42,79 │42,79 │42,79 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │37 (50) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных заго-│т     │0,692 │0,692 │0,692 │
│        │товок массой 1,8 кг        │      │      │      │      │
│101-0797│Катанка горячекатаная в    │т     │0,292 │0,292 │0,292 │
│        │мотках диаметром           │      │      │      │      │
│        │6,3 - 6,5 мм               │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │35    │35    │35    │
│        │ных пород для строительства│      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │      │      │
│        │12 - 24 см                 │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│078-4 │078-5 │078-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│765,18│824,85│847,08│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│415,67│547,83│597,39│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060218  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│372,88│505,04│554,60│
│        │дизельные на гусеничном хо-│      │      │      │      │
│        │ду при работе на сооружении│      │      │      │      │
│        │магистральных трубопроводов│      │      │      │      │
│        │0,65 м3                    │      │      │      │      │
│070147  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│42,79 │42,79 │42,79 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │37 (50) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных заго-│т     │0,692 │0,692 │0,692 │
│        │товок массой 1,8 кг        │      │      │      │      │
│101-0797│Катанка горячекатаная в    │т     │0,292 │0,292 │0,292 │
│        │мотках диаметром           │      │      │      │      │
│        │6,3 - 6,5 мм               │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │35    │35    │35    │
│        │ных пород для строительства│      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │      │      │
│        │12 - 24 см                 │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│078-7 │078-8 │078-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│13,22 │15,69 │18,05 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│40,47 │45,67 │50,15 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060218  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│40,47 │45,67 │50,15 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на сооруже-│      │      │      │      │
│        │нии магистральных трубопро-│      │      │      │      │
│        │водов 0,65 м3              │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│078-10│078-11│078-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│19,23 │21,71 │22,89 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│53,93 │59,94 │62,30 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│060218  │Экскаваторы одноковшовые   │маш.-ч│53,93 │59,94 │62,30 │
│        │дизельные на гусеничном    │      │      │      │      │
│        │ходу при работе на сооруже-│      │      │      │      │
│        │нии магистральных трубопро-│      │      │      │      │
│        │водов 0,65 м3              │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-079

Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами
0,65 м3 при работе с понтона

Состав работ: 01. Установка и закрепление экскаватора на понтоне и снятие с понтона. 02. Установка и снятие лебедки для перемещения понтона. 03. Рытье траншей на болоте одноковшовым экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедками.

Измеритель: 1000 м3 грунта

01-01-079-1 Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
            при работе с понтона

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-01-│
│ресурса │                                         │измер.│079-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│257,52│
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │2,1   │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│339,46│
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│021232  │Краны на гусеничном ходу при работе на   │маш.-ч│7,50  │
│        │сооружении магистральных трубопроводов   │      │      │
│        │25 т                                     │      │      │
│060218  │Экскаваторы одноковшовые дизельные на    │маш.-ч│80,59 │
│        │гусеничном ходу при работе на сооружении │      │      │
│        │магистральных трубопроводов 0,65 м3      │      │      │
│160601  │Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой   │маш.-ч│170,17│
│        │132 (180) кВт (л.с.)                     │      │      │
│210701  │Понтоны при работе в закрытой акватории  │маш.-ч│81,20 │
│        │40 т                                     │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвойных пород для  │м3    │1,4   │
│        │строительства длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │
│        │12 - 24 см                               │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные                      │т     │0,1   │
│101-0782│Поковки из квадратных заготовок массой   │т     │0,302 │
│        │1,8 кг                                   │      │      │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-080

Устройство траншей на болотах методом взрыва

Состав работ: 01. Укладка и разборка настила для перехода через болото. 02. Разметка места расположения зарядных скважин и их устройство. 03. Подготовка взрывчатых веществ. 04. Монтаж взрывчатых сетей. 05. Зарядка и взрывание прострелочных и основных зарядов. 06. Доработка и зачистка дна траншеи скреперной установкой с последующим перемещением грунта.

Измеритель: 1000 м3 грунта

01-01-080-1 Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом
            взрыва
01-01-080-2 На каждые 0,5 м изменения глубины траншеи добавлять или
            исключать к норме 01-01-080-1

┌────────┬──────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│ Шифр   │ Наименование элементов затрат│  Ед.   │01-01- │01-01- │
│ресурса │                              │ измер. │080-1  │080-2  │
├────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строите-│чел.-ч  │517,44 │56,00  │
│        │лей                           │        │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы         │        │2,6    │2,6    │
│2       │Затраты труда машинистов      │чел.-ч  │41,70  │3,65   │
├────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │        │       │       │
│070118  │Бульдозеры при работе на соо- │маш.-ч  │18,92  │1,76   │
│        │ружении магистральных трубо-  │        │       │       │
│        │проводов 121 (165) кВт (л.с.) │        │       │       │
│240701  │Установки скреперные для      │маш.-ч  │13,92  │0,93   │
│        │устройства подводных траншей с│        │       │       │
│        │ковшом 1 - 1,5 м3             │        │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъ-│маш.-ч  │1,70   │0,25   │
│        │емностью до 5 т               │        │       │       │
│021128  │Краны на автомобильном ходу   │маш.-ч  │0,11   │0,01   │
│        │при работе на сооружении      │        │       │       │
│        │магистральных трубопроводов   │        │       │       │
│        │6,3 т                         │        │       │       │
│120201  │Автогрейдеры легкого типа     │маш.-ч  │4,45   │0,46   │
│        │66,2 (90) кВт (л.с.)          │        │       │       │
│060217  │Экскаваторы одноковшовые ди-  │маш.-ч  │2,60   │0,24   │
│        │зельные на гусеничном ходу при│        │       │       │
│        │работе на сооружении магис-   │        │       │       │
│        │тральных трубопроводов 0,5 м3 │        │       │       │
├────────┼──────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                     │        │       │       │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвойных │м3      │1,1    │0,2    │
│        │пород для строительства длиной│        │       │       │
│        │3 - 6,5 м, диаметром 12 -     │        │       │       │
│        │24 см                         │        │       │       │
│112-0005│Аммонит предохранительный     │т       │3,3    │-      │
│        │водоустойчивый в патронах,    │        │       │       │
│        │диаметр 36 - 37 мм Т19        │        │       │       │
│112-0012│Провод ПРН сечением 2,5 мм2   │км      │0,65   │0,1    │
│112-0020│Шнур детонирующий             │км      │0,336  │0,0528 │
│112-0026│Электродетонаторы ЭД-ЗД       │1000 шт.│0,026  │0,0041 │
│203-0512│Щиты из досок толщиной 40 мм  │м2      │50,4   │7,9    │
│101-1805│Гвозди строительные           │т       │0,024  │0,005  │
│101-0782│Поковки из квадратных загото- │т       │0,0046 │0,0009 │
│        │вок массой 1,8 кг             │        │       │       │
│101-1374│Шпагат бумажный               │т       │0,0025 │0,0005 │
│101-0110│Бумага упаковочная мазутиро-  │т       │0,00075│0,00015│
│        │ванная                        │        │       │       │
│101-0601│Мастика герметизирующая не-   │т       │0,0046 │0,0009 │
│        │твердеющая строительная       │        │       │       │
└────────┴──────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-081

Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта
на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных
уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ: 01. Разработка траншей экскаватором и частично вручную. 02. Разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на
            полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах
            от 6 до 15 градусов, группа грунтов:
01-01-081-1 1
01-01-081-2 2
01-01-081-3 3
01-01-081-4 4
01-01-081-5 5
01-01-081-6 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│081-1 │081-2 │081-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│27,60 │43,70 │77,72 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│35,76 │40,88 │54,60 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│23,72 │27,85 │40,47 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│11,55 │12,54 │13,64 │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,49  │0,49  │0,49  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│081-4 │081-5 │081-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│103,24│90,48 │95,12 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,7   │2,7   │2,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│67,94 │93,59 │106,92│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│52,27 │65,49 │78,82 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│15,18 │27,61 │27,61 │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,49  │0,49  │0,49  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-082

Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от
6 до 15 градусов

Состав работ: 01. Разработка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы. 02. Прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до
            15 градусов, группа грунтов:
01-01-082-1 1
01-01-082-2 2
01-01-082-3 3
01-01-082-4 4
01-01-082-5 5
01-01-082-6 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│082-1 │082-2 │082-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│30,16 │44,46 │72,54 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│36,56 │44,52 │55,54 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│29,74 │36,82 │46,96 │
│       │дизельные на гусеничном     │      │      │      │      │
│       │ходу при работе на сооруже- │      │      │      │      │
│       │нии магистральных трубопро- │      │      │      │      │
│       │водов 0,65 м3               │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│6,82  │7,70  │8,58  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│082-4 │082-5 │082-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│100,62│90,48 │97,44 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,6   │2,6   │2,6   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│73,12 │103,14│114,26│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│62,56 │80,92 │92,04 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│10,56 │22,22 │22,22 │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-083

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из
кавальеров при продольных уклонах от
6 до 15 градусов

Состав работ: 01. Погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы. 02. Подсыпка грунта под основание трубопровода вручную (для 4 - 6 групп грунта). 03. Засыпка траншей бульдозером и планировка полки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из
            кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов,
            группа грунтов:
01-01-083-1 1 - 3
01-01-083-2 4 - 6

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│083-1 │083-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│0,00  │3,78  │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │-     │1     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│41,86 │41,47 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые дизельные │маш.-ч│33,39 │32,45 │
│       │на гусеничном ходу при работе на   │      │      │      │
│       │сооружении магистральных трубопро- │      │      │      │
│       │водов 0,65 м3                      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на сооружении│маш.-ч│8,47  │9,02  │
│       │магистральных трубопроводов        │      │      │      │
│       │121 (165) кВт (л.с.)               │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-084

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
на поперечных уклонах более 8 градусов с
укладкой грунта в отвал

Состав работ: 01. Установка экскаватора в забой. 02. Разработка грунта экскаватором. 03. Снятие растительного слоя с перемещением. 04. Разработка уступов под отвал грунта экскаватором вручную. 05. Перемещение грунта бульдозером в отвал. 06. Планировка полки бульдозером. 07. Уплотнение грунта полунасыпи отвала катками. 08. Устройство водоотводной канавы. 09. Разравнивание грунта в отвал.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом
            вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов
            с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:
01-01-084-1 1
01-01-084-2 2
01-01-084-3 3
01-01-084-4 4
01-01-084-5 5
01-01-084-6 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│084-1 │084-2 │084-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│34,80 │46,40 │66,12 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,9   │2,2   │2,2   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│50,36 │55,96 │61,80 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│31,03 │35,64 │40,71 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│8,14  │9,13  │9,90  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│153101 │Катки дорожные самоходные   │маш.-ч│11,19 │11,19 │11,19 │
│       │гладкие 5 т                 │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│084-4 │084-5 │084-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│91,64 │82,80 │88,16 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,7   │2,7   │2,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│69,71 │87,74 │96,95 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│48,62 │53,45 │62,66 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│9,90  │23,10 │23,10 │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│153101 │Катки дорожные самоходные   │маш.-ч│11,19 │11,19 │11,19 │
│       │гладкие 5 т                 │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-085

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3
на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой
грунта на автосамосвалы

Состав работ: 01. Установка экскаватора в забой. 02. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы. 03. Планировка полки бульдозером. 04. Устройство водоотводной канавы. 05. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом
            вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более
            8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы,
            группа грунтов:
01-01-085-1 1
01-01-085-2 2
01-01-085-3 3
01-01-085-4 4
01-01-085-5 5
01-01-085-6 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│085-1 │085-2 │085-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│20,88 │27,84 │39,78 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,4   │2,4   │2,6   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│36,04 │43,76 │54,67 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│28,56 │35,40 │45,43 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│7,48  │8,36  │9,24  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│085-4 │085-5 │085-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│52,65 │53,36 │60,32 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,6   │2,6   │2,6   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│66,36 │95,33 │110,44│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060218 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│55,58 │72,45 │87,56 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на сооружении    │      │      │      │      │
│       │магистральных трубопроводов │      │      │      │      │
│       │0,65 м3                     │      │      │      │      │
│070118 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│10,78 │22,88 │22,88 │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 121 (165) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-086

Разработка грунта бульдозерами

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м
             бульдозерами мощностью:
01-01-086-1  303 (410) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-086-2  303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-086-3  303 (410) кВт (л.с.), 3 группа грунта
01-01-086-4  303 (410) кВт (л.с.), 4 группа грунта
01-01-086-5  340 (450) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-086-6  340 (450) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-086-7  340 (450) кВт (л.с.), 3 группа грунта
01-01-086-8  340 (450) кВт (л.с.), 4 группа грунта
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-086-9  к норме 01-01-086-1
01-01-086-10 к норме 01-01-086-2
01-01-086-11 к норме 01-01-086-3
01-01-086-12 к норме 01-01-086-4
01-01-086-13 к норме 01-01-086-5
01-01-086-14 к норме 01-01-086-6
01-01-086-15 к норме 01-01-086-7
01-01-086-16 к норме 01-01-086-8

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│086-1 │086-2 │086-3 │086-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,65  │1,76  │1,87  │7,15  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,65  │1,76  │1,87  │7,15  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 303 (410) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│086-5 │086-6 │086-7 │086-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,76  │1,87  │2,20  │7,81  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,76  │1,87  │2,20  │7,81  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │дов 340 (450) кВт    │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│086-9 │086-10│086-11│086-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,32  │1,43  │1,54  │2,97  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,32  │1,43  │1,54  │2,97  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │водов 303 (410) кВт  │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│086-13│086-14│086-15│086-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,32  │1,43  │1,54  │3,08  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│1,32  │1,43  │1,54  │3,08  │
│       │на сооружении магис- │      │      │      │      │      │
│       │тральных трубопрово- │      │      │      │      │      │
│       │водов 340 (450) кВт  │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-087

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

Состав работ: 01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до
             5 м бульдозерами мощностью:
01-01-087-1  303 (410) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-087-2  303 (410) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-087-3  303 (410) кВт (л.с.), 3 группа грунта
01-01-087-4  340 (450) кВт (л.с.), 1 группа грунта
01-01-087-5  340 (450) кВт (л.с.), 2 группа грунта
01-01-087-6  340 (450) кВт (л.с.), 3 группа грунта
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-087-7  к норме 01-01-087-1
01-01-087-8  к норме 01-01-087-2
01-01-087-9  к норме 01-01-087-3
01-01-087-10 к норме 01-01-087-4
01-01-087-11 к норме 01-01-087-5
01-01-087-12 к норме 01-01-087-6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│087-1 │087-2 │087-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,99  │1,10  │1,21  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,99  │1,10  │1,21  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 303 (410) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│087-4 │087-5 │087-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,99  │1,10  │1,21  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,99  │1,10  │1,21  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 340 (450) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│087-7 │087-8 │087-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,33  │0,44  │0,44  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,33  │0,44  │0,44  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 303 (410) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│087-10│087-11│087-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,33  │0,44  │0,44  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,33  │0,44  │0,44  │
│       │сооружении магистральных    │      │      │      │      │
│       │трубопроводов 340 (450) кВт │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-088

Планировка площадей бульдозерами

Состав работ: 01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

             Планировка площадей бульдозерами мощностью:
01-01-088-1  303 (410) кВт (л.с.)
01-01-088-2  340 (450) кВт (л.с.)

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│088-1 │088-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│0,08  │0,08  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│070121 │Бульдозеры при работе на сооружении│маш.-ч│0,08  │-     │
│       │магистральных трубопроводов        │      │      │      │
│       │303 (410) кВт (л.с.)               │      │      │      │
│070122 │Бульдозеры при работе на сооружении│маш.-ч│-     │0,08  │
│       │магистральных трубопроводов        │      │      │      │
│       │340 (450) кВт (л.с.)               │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

7. РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица ГЭСН 01-01-093

Устройство каналов, дамб обвалования
одноковшовыми экскаваторами

Состав работ: 01. Разработка грунта в отвал. 02. Зачистка дна откосов и берм по проекту. 03. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 04. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах
             группы:
01-01-093-1  1
01-01-093-2  2
01-01-093-3  3
01-01-093-4  4
01-01-093-5  сухие сыпучие барханные и дюнные пески
             Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,75) м3 в
             грунтах группы:
01-01-093-6  1
01-01-093-7  2
01-01-093-8  3
01-01-093-9  4
01-01-093-10 сухие сыпучие барханные и дюнные пески
             Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65
             (0,5 - 0,8) м3 в грунтах группы:
01-01-093-11 1
01-01-093-12 2
01-01-093-13 3
01-01-093-14 4
01-01-093-15 сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески
             Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,4) м3
             в грунтах группы:
01-01-093-16 1
01-01-093-17 2
01-01-093-18 3
01-01-093-19 сухие сыпучие барханные и дюнные пески
             Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
             экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах
             группы:
01-01-093-20 1
01-01-093-21 2
01-01-093-22 3
01-01-093-23 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│093-1 │093-2 │093-3 │093-4 │095-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│3,92  │5,03  │6,43  │8,39  │7,04  │
│       │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│       │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2     │2     │2     │2     │2     │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│16,26 │20,90 │26,66 │34,92 │29,02 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│060411 │Экскаваторы   │маш.-ч│8,13  │10,45 │13,33 │17,46 │14,51 │
│       │одноковшовые  │      │      │      │      │      │      │
│       │электрические │      │      │      │      │      │      │
│       │на гусеничном │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │
│       │те на других  │      │      │      │      │      │      │
│       │видах строи-  │      │      │      │      │      │      │
│       │тельства (кро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ме гидроэнер- │      │      │      │      │      │      │
│       │гетического)  │      │      │      │      │      │      │
│       │2,5 м3        │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│093-6 │093-7 │093-8 │093-9 │095-10│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│7,29  │7,91  │10,34 │13,92 │10,34 │
│       │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│       │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2     │2     │2     │2     │2     │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│29,02 │34,46 │44,84 │60,88 │45,08 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│060234 │Экскаваторы   │маш.-ч│14,51 │17,23 │22,42 │30,44 │22,54 │
│       │одноковшовые  │      │      │      │      │      │      │
│       │дизельные на  │      │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водо-      │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │1,0 м3        │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│093-11│093-12│093-13│093-14│095-15│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│12,74 │16,17 │20,77 │25,13 │14,75 │
│       │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│       │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2     │2     │2     │2     │2     │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│27,73 │35,16 │45,19 │54,63 │32,10 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│060233 │Экскаваторы   │маш.-ч│27,73 │35,16 │45,19 │54,63 │32,10 │
│       │одноковшовые  │      │      │      │      │      │      │
│       │дизельные на  │      │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водо-      │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │0,65 м3       │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│093-16│093-17│093-18│093-19│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│9,18  │11,80 │16,05 │13,92 │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│39,88 │51,33 │69,62 │60,77 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060231 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│39,88 │51,33 │69,62 │60,77 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на водохо-    │      │      │      │      │      │
│       │зяйственном строи-   │      │      │      │      │      │
│       │тельстве 0,4 м3      │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│093-20│093-21│093-22│093-23│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│11,78 │16,28 │21,00 │16,99 │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│53,93 │74,81 │96,41 │77,88 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060230 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│53,93 │74,81 │96,41 │77,88 │
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на водохо-    │      │      │      │      │      │
│       │зяйственном строи-   │      │      │      │      │      │
│       │тельстве 0,25 м3     │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-094

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами
поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ: 01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаватора.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами
            поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л,
            группа грунтов:
01-01-094-1 1
01-01-094-2 2

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│094-1 │094-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│98,41 │134,22│
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060102 │Экскаваторы траншейные многоковшо- │маш.-ч│48,92 │66,74 │
│       │вые цепные при работе на водо-     │      │      │      │
│       │хозяйственном строительстве, вмес- │      │      │      │
│       │тимость ковша 15 л                 │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на водохо-   │маш.-ч│0,57  │0,74  │
│       │зяйственном строительстве          │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                 │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-095

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами
поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л
в грунтах с наличием воды

Состав работ: 01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами
            поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в
            грунтах с наличием воды, группа грунтов:
01-01-095-1 1
01-01-095-2 2

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│095-1 │095-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│116,43│165,45│
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060102 │Экскаваторы траншейные многоковшо- │маш.-ч│57,89 │82,30 │
│       │вые цепные при работе на водохо-   │      │      │      │
│       │зяйственном строительстве, вмести- │      │      │      │
│       │мость ковша 15 л                   │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на водо-     │маш.-ч│0,65  │0,85  │
│       │хозяйственном строительстве        │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                 │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-096

Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного
черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ: 01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами
            поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л,
            группа грунтов:
01-01-096-1 1
01-01-096-2 2

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│096-1 │096-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│111,81│156,48│
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060102 │Экскаваторы траншейные многоковшо- │маш.-ч│55,62 │77,87 │
│       │вые цепные при работе на водо-     │      │      │      │
│       │хозяйственном строительстве, вмес- │      │      │      │
│       │тимость ковша 15 л                 │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на водохо-   │маш.-ч│0,57  │0,74  │
│       │зяйственном строительстве          │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                 │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-097

Очистка каналов с заросшими откосами,
с наличием корней и отдельных включений
многоковшовыми экскаваторами
поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ: 01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием
            корней и отдельных включений многоковшовыми
            экскаваторами поперечного черпания с ковшом
            вместимостью 15 л, группа грунтов:
01-01-097-1 1
01-01-097-2 2

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│097-1 │097-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│134,13│190,07│
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060102 │Экскаваторы траншейные многоковшо- │маш.-ч│66,74 │94,61 │
│       │вые цепные при работе на водохо-   │      │      │      │
│       │зяйственном строительстве, вмести- │      │      │      │
│       │мость ковша 15 л                   │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на водохо-   │маш.-ч│0,65  │0,85  │
│       │зяйственном строительстве 59       │      │      │      │
│       │(80) кВт (л.с.)                    │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-098

Устройство каналов двухроторными экскаваторами

Состав работ: 01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением
            до 1,6 м2, группа грунтов:
01-01-098-1 1
01-01-098-2 2
01-01-098-3 3
            Устройство каналов двухроторными экскаваторами сечением
            свыше 1,6 м2, группа грунтов:
01-01-098-4 1
01-01-098-5 2
01-01-098-6 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│098-1 │098-2 │098-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│28,26 │33,66 │41,88 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060700 │Экскаваторы двухроторные при│маш.-ч│13,39 │16,09 │20,20 │
│       │работе на водохозяйственном │      │      │      │      │
│       │строительстве               │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│1,48  │1,48  │1,48  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│098-4 │098-5 │098-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│18,60 │21,84 │26,96 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060700 │Экскаваторы двухроторные при│маш.-ч│8,56  │10,18 │12,74 │
│       │работе на водохозяйственном │      │      │      │      │
│       │строительстве               │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│1,48  │1,48  │1,48  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-099

Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Состав работ: 01. Разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство каналов шнекороторными экскаваторами
             сечением до 4 м2, группа грунтов:
01-01-099-1  1
01-01-099-2  2
01-01-099-3  3
             Устройство каналов шнекороторными экскаваторами
             сечением до 10 м2, группа грунтов:
01-01-099-4  1
01-01-099-5  2
01-01-099-6  3
             Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением
             до 15 м2, группа грунтов:
01-01-099-7  1
01-01-099-8  2
01-01-099-9  3
             Устройство каналов шнекороторными экскаваторами сечением
             до 25 м2, группа грунтов:
01-01-099-10 1
01-01-099-11 2
01-01-099-12 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-1 │099-2 │099-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│23,66 │29,70 │40,72 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│061001 │Экскаваторы шнекороторные   │маш.-ч│11,45 │14,47 │19,98 │
│       │на тракторе 79 (108) кВт    │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,76  │0,76  │0,76  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-4 │099-5 │099-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│18,26 │20,48 │27,32 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│061001 │Экскаваторы шнекороторные   │маш.-ч│8,75  │9,86  │13,28 │
│       │на тракторе 79 (108) кВт    │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,76  │0,76  │0,76  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-7 │099-8 │099-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,78  │10,90 │15,04 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│061003 │Экскаваторы шнекороторные   │маш.-ч│4,30  │5,36  │7,43  │
│       │на тракторе 132 (180) кВт   │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,18  │0,18  │0,18  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-10│099-11│099-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,76  │7,44  │10,10 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│061003 │Экскаваторы шнекороторные   │маш.-ч│2,79  │3,63  │4,96  │
│       │на тракторе 132 (180) кВт   │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,18  │0,18  │0,18  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-100

Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором

Состав работ: 01. Нарезка осей борозды. 02. Вырезка сечения канала. 03. Ручные доработки.

Измеритель: 1000 м канала

             Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без
             предварительного выравнивания трассы плужными
             канавокопателями с трактором мощностью:
01-01-100-1  79 (108) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-2  79 (108) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-3  96 (130) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-4  96 (130) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-5  132 (180) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-6  132 (180) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
             Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без
             предварительного выравнивания трассы плужными
             канавокопателями с трактором мощностью:
01-01-100-7  79 (108) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-8  79 (108) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-9  96 (130) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-10 96 (130) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-11 132 (180) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-12 132 (180) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
             Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с
             предварительным выравниванием трассы плужными
             канавокопателями с трактором мощностью:
01-01-100-13 79 (108) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-14 79 (108) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-15 96 (130) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-16 96 (130) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-17 132 (180) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-18 132 (180) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
             Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с
             предварительным выравниванием трассы плужными
             канавокопателями с трактором мощностью:
01-01-100-19 79 (108) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-20 79 (108) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-21 96 (130) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-22 96 (130) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты
01-01-100-23 132 (180) кВт (л.с.), 1 - 2 группа грунтов
01-01-100-24 132 (180) кВт (л.с.), 3 - 4 группа грунтов и вязкие,
             сыпучие грунты

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-1 │100-2 │100-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,97  │5,83  │2,15  │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,97  │5,83  │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные при- │маш.-ч│2,86  │5,62  │2,04  │
│       │цепные (без трактора)       │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,11  │0,21  │0,11  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │2,15  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-4 │100-5 │100-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│4,18  │1,68  │3,26  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│4,18  │-     │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные при- │маш.-ч│3,97  │1,57  │3,05  │
│       │цепные (без трактора)       │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,12  │0,11  │0,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010305 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │1,68  │3,26  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-7 │100-8 │100-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,68  │5,26  │1,94  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,68  │5,26  │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│2,57  │5,05  │1,83  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,11  │0,21  │0,11  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,94  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-10│100-11│100-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,76  │1,53  │2,95  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│3,76  │-     │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│3,25  │1,42  │2,74  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,21  │0,11  │0,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010305 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │1,53  │2,95  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-13│100-14│100-15│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,71  │10,57 │6,89  │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,97  │5,83  │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│2,86  │5,62  │2,04  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070150 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,11  │0,21  │0,11  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │2,15  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-16│100-17│100-18│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,92  │6,42  │8,00  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│4,18  │-     │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│3,97  │1,57  │3,05  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070150 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,21  │0,11  │0,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010305 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │1,68  │3,26  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-19│100-20│100-21│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,42  │10,00 │6,68  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,68  │5,26  │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│2,57  │5,05  │1,83  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070150 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,11  │0,21  │0,11  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,94  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-22│100-23│100-24│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│55,00 │55,00 │55,00 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,50  │6,27  │7,69  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010303 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│3,76  │-     │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные      │маш.-ч│3,55  │1,42  │2,74  │
│       │прицепные (без трактора)    │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070150 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│2,37  │2,37  │2,37  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│0,21  │0,11  │0,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010305 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │1,53  │2,95  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │132 (180) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-101

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 (140) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Нарезка осевой борозды. 02. Вырезка сечения канала.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство каналов канавокопателями фрезерными на
            тракторе 103 (140) кВт (л.с.) без предварительного
            выравнивания трассы, группа грунтов:
01-01-101-1 1
01-01-101-2 2
            Устройство каналов канавокопателями фрезерными на
            тракторе 103 (140) кВт (л.с.) с предварительным
            выравниванием трассы, группа грунтов:
01-01-101-3 1
01-01-101-4 2

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│101-1 │101-2 │101-3 │101-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│19,56 │31,27 │21,24 │32,95 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│090303 │Канавокопатели фре-  │маш.-ч│19,49 │31,20 │19,49 │31,20 │
│       │зерные (на тракторе) │      │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные  │маш.-ч│0,07  │0,07  │0,07  │0,07  │
│       │(без трактора)       │      │      │      │      │      │
│010313 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,07  │0,07  │0,07  │0,07  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070150 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │-     │1,68  │1,68  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-102

Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Состав работ: 01. Выравнивание трассы канала. 02. Рыхление грунта 3 группы. 03. Разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами,
            группа грунтов:
01-01-102-1 1
01-01-102-2 2
01-01-102-3 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│102-1 │102-2 │102-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│27,61 │40,53 │64,57 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│20,30 │26,62 │43,67 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│10,15 │13,31 │22,55 │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│10,15 │13,31 │21,12 │
│       │типа                        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,43  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-103

Устройство каналов, дамб и земляных подушек
при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами

Состав работ: 01. Рыхление грунта 3 группы. 02. Разработка грунта.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в одном направлении без
             предварительного выравнивания трассы, группа
             грунтов:
01-01-103-1  1
01-01-103-2  2
01-01-103-3  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в одном направлении с предварительным
             выравниванием трассы, группа грунтов:
01-01-103-4  1
01-01-103-5  2
01-01-103-6  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в двух направлениях без
             предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:
01-01-103-7  1
01-01-103-8  2
01-01-103-9  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в двух направлениях с
             предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:
01-01-103-10 1
01-01-103-11 2
01-01-103-12 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│103-1 │103-2 │103-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,62  │8,55  │13,75 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│5,62  │8,55  │12,54 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│103-4 │103-5 │103-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,98  │10,91 │16,10 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,18  │1,18  │2,39  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│5,62  │8,55  │12,54 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│1,18  │1,18  │1,17  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│103-7 │103-8 │103-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,07  │4,98  │9,51  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│3,07  │4,98  │8,30  │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│103-10│103-11│103-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,43  │7,34  │11,86 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,18  │1,18  │2,39  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│3,07  │4,98  │8,30  │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│1,18  │1,18  │1,17  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-104

Устройство каналов, дамб и земляных подушек
при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами

Состав работ: 01. Рыхление грунта 3 группы. 02. Разработка грунта.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при
             глубине резервов и выемок свыше 1 м
             грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном
             направлении без предварительного выравнивания трассы,
             группа грунтов:
01-01-104-1  1
01-01-104-2  2
01-01-104-3  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в одном направлении с предварительным
             выравниванием трассы, группа грунтов:
01-01-104-4  1
01-01-104-5  2
01-01-104-6  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине
             резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при
             движении агрегата в двух направлениях без
             предварительного выравнивания трассы, группа грунтов:
01-01-104-7  1
01-01-104-8  2
01-01-104-9  3
             Устройство каналов, дамб и земляных подушек при
             глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами
             при движении агрегата в двух направлениях с
             предварительным выравниванием трассы, группа грунтов:
01-01-104-10 1
01-01-104-11 2
01-01-104-12 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│104-1 │104-2 │104-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,02  │10,69 │16,83 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│7,02  │10,69 │15,62 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│104-4 │104-5 │104-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│9,38  │13,05 │19,18 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,18  │1,18  │2,39  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│7,02  │10,69 │15,62 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│1,18  │1,18  │1,17  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,22  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│104-7 │104-8 │104-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,83  │6,22  │11,58 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│3,83  │6,22  │10,37 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,21  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│104-10│104-11│104-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│6,19  │8,58  │13,93 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,18  │1,18  │2,39  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120400 │Грейдеры-элеваторы 121 кВт  │маш.-ч│3,83  │6,22  │10,37 │
│       │(165 л.с.)                  │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│1,18  │1,18  │1,17  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,22  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-105

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами
с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3

Состав работ: 01. Приведение агрегата в рабочее положение. 02. Разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале и насыпи. 03. Устройство и содержание съездов, выездов и земляных дорог. 04. Устройство и содержание водоотводных канав. 05. Разработка съездов и въездов на канале или резерве. 06. Переходы агрегата от канала к каналу.

Измеритель: 1000 м3 грунта
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине
                 выемки 2 м, группа грунта:
     01-01-105-1  1
     01-01-105-2  2
     01-01-105-3  сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 изменении глубины выемки или высоты насыпи на
                 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-4  к норме 01-01-105-1
     01-01-105-5  к норме 01-01-105-2
     01-01-105-6  к норме 01-01-105-3
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 3 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и глубине выемки 2 м,
                 добавлять:
     01-01-105-7  к норме 01-01-105-1
     01-01-105-8  к норме 01-01-105-2
     01-01-105-9  к норме 01-01-105-3
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 3 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и изменении глубины
                 выемки или высоты насыпи на 1 м,
                 добавлять или исключать:
     01-01-105-10 к норме 01-01-105-7
     01-01-105-11 к норме 01-01-105-8
     01-01-105-12 к норме 01-01-105-9
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 глубине выемки 2 м, группа грунта:
     01-01-105-13 1
     01-01-105-14 2
     01-01-105-15 сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 изменении глубины выемки или высоты насыпи
                 на 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-16 к норме 01-01-105-13
     01-01-105-17 к норме 01-01-105-14
     01-01-105-18 к норме 01-01-105-15
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
     01-01-105-19 к норме 01-01-105-13
     01-01-105-20 к норме 01-01-105-14
     01-01-105-21 к норме 01-01-105-15
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и изменении глубины
                 выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять
                 или исключать:
     01-01-105-22 к норме 01-01-105-19
     01-01-105-23 к норме 01-01-105-20
     01-01-105-24 к норме 01-01-105-21
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине
                 выемки 2 м, группа грунта:
     01-01-105-25 1
     01-01-105-26 2
     01-01-105-27 сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 изменении глубины выемки или высоты насыпи на
                 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-28 к норме 01-01-105-25
     01-01-105-29 к норме 01-01-105-26
     01-01-105-30 к норме 01-01-105-27
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие
                 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
     01-01-105-31 к норме 01-01-105-25
     01-01-105-32 к норме 01-01-105-26
     01-01-105-33 к норме 01-01-105-27
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 7 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и изменении глубины выемки
                 или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
                 исключать:
     01-01-105-34 к норме 01-01-105-31
     01-01-105-35 к норме 01-01-105-32
     01-01-105-36 к норме 01-01-105-33
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине
                 выемки 2 м, группа грунта:
     01-01-105-37 1
     01-01-105-38 2
     01-01-105-39 сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3
                 при перемещении грунта до 100 м и изменении
                 глубины выемки или высоты насыпи на 1 м,
                 добавлять или исключать:
     01-01-105-40 к норме 01-01-105-37
     01-01-105-41 к норме 01-01-105-38
     01-01-105-42 к норме 01-01-105-39
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 8 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и глубине выемки 2 м,
                 добавлять:
     01-01-105-43 к норме 01-01-105-37
     01-01-105-44 к норме 01-01-105-38
     01-01-105-45 к норме 01-01-105-39
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие
                 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
                 на 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-46 к норме 01-01-105-43
     01-01-105-47 к норме 01-01-105-44
     01-01-105-48 к норме 01-01-105-45
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3
                 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки
                 2 м, группа грунта:
     01-01-105-49 1
     01-01-105-50 2
     01-01-105-51 сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3
                 при перемещении грунта до 100 м и изменении
                 глубины выемки или высоты насыпи на 1 м,
                 добавлять или исключать:
     01-01-105-52 к норме 01-01-105-49
     01-01-105-53 к норме 01-01-105-50
     01-01-105-54 к норме 01-01-105-51
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие
                 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
     01-01-105-55 к норме 01-01-105-49
     01-01-105-56 к норме 01-01-105-50
     01-01-105-57 к норме 01-01-105-51
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие
                 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
                 на 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-58 к норме 01-01-105-55
     01-01-105-59 к норме 01-01-105-56
     01-01-105-60 к норме 01-01-105-57
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 глубине выемки 2 м, группа грунта:
     01-01-105-61 1
     01-01-105-62 2
     01-01-105-63 сухие сыпучие барханные пески
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и
                 изменении глубины выемки или высоты насыпи на
                 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-64 к норме 01-01-105-61
     01-01-105-65 к норме 01-01-105-62
     01-01-105-66 к норме 01-01-105-63
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 15 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:
     01-01-105-67 к норме 01-01-105-61
     01-01-105-68 к норме 01-01-105-62
     01-01-105-69 к норме 01-01-105-63
                 Устройство каналов и отсыпка дамб
                 прицепными скреперами с ковшом вместимостью
                 15 м3 при перемещении грунта на каждые
                 последующие 10 м и изменении глубины выемки
                 или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:
     01-01-105-70 к норме 01-01-105-67
     01-01-105-71 к норме 01-01-105-68
     01-01-105-72 к норме 01-01-105-69

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-1 │105-2 │105-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│5,29  │5,87  │3,52  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│25,62 │28,24 │33,37 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│22,92 │25,54 │30,67 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,7   │2,7   │2,7   │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 79 (108) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-4 │105-5 │105-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│3,27  │3,57  │2,03  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│14,25 │15,50 │17,67 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│14,25 │15,5  │17,67 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-7 │105-8 │105-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,33  │0,39  │0,24  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,40  │1,67  │2,04  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,4   │1,67  │2,04  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-10│105-11│105-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,16  │0,18  │0,12  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,71  │0,83  │1,03  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,71  │0,83  │1,03  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-13│105-14│105-15│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│4,40  │5,14  │3,16  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│21,76 │24,96 │30,09 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070302 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│19,15 │22,35 │27,48 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │4,5 м3                      │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,61  │2,61  │2,61  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-16│105-17│105-18│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,79  │3,23  │1,84  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│12,09 │14,02 │15,96 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070302 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│12,09 │14,02 │15,96 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │4,5 м3                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-19│105-20│105-21│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,30  │0,33  │0,23  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,28  │1,40  │1,92  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070302 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,28  │1,4   │1,92  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │4,5 м3                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-22│105-23│105-24│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,14  │0,16  │0,12  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,64  │0,71  │0,96  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070302 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,64  │0,71  │0,96  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │4,5 м3                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-25│105-26│105-27│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,77  │3,22  │2,00  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│16,06 │18,34 │22,22 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│13,68 │15,96 │19,84 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,38  │2,38  │2,38  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-28│105-29│105-30│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,74  │2,06  │1,15  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,62  │10,22 │11,52 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│8,62  │10,22 │11,52 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном стро-  │      │      │      │      │
│       │ительстве, вместимость ковша│      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-31│105-32│105-33│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,30  │0,33  │0,23  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,28  │1,40  │1,92  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,28  │1,4   │1,92  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-34│105-35│105-36│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,14  │0,16  │0,12  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,63  │0,71  │0,96  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,63  │0,71  │0,96  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-37│105-38│105-39│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,87  │3,39  │2,12  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│14,88 │17,18 │20,81 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│12,54 │14,84 │18,47 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│2,34  │2,34  │2,34  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-40│105-41│105-42│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,84  │2,20  │1,24  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,98  │9,58  │10,85 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│7,98  │9,58  │10,85 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-43│105-44│105-45│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,26  │0,30  │0,22  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,15  │1,28  │1,79  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,15  │1,28  │1,79  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-46│105-47│105-48│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,13  │0,14  │0,10  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,57  │0,64  │0,89  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,57  │0,64  │0,89  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-49│105-50│105-51│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,16  │2,60  │1,65  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│11,55 │13,60 │16,45 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│10,26 │12,31 │15,16 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│1,29  │1,29  │1,29  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-52│105-53│105-54│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,84  │0,96  │0,52  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,95  │4,54  │4,88  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│3,95  │4,54  │4,88  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-55│105-56│105-57│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,22  │0,25  │0,16  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,92  │1,04  │1,38  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,92  │1,04  │1,38  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-58│105-59│105-60│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,12  │0,13  │0,08  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,47  │0,53  │0,79  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,47  │0,53  │0,79  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-61│105-62│105-63│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,18  │2,46  │1,62  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│10,26 │11,47 │13,98 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070306 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│9,03  │10,24 │12,75 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │15 м3                       │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│1,23  │1,23  │1,23  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-64│105-65│105-66│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,91  │1,03  │0,50  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,54  │3,97  │4,12  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070306 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│3,54  │3,97  │4,12  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │15 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-67│105-68│105-69│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,11  │0,15  │0,11  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,49  │0,62  │0,98  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070306 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,49  │0,62  │0,98  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │15 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-70│105-71│105-72│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,06  │0,07  │0,06  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,24  │0,31  │0,49  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070306 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,24  │0,31  │0,49  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │15 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-106

Разравнивание кавальеров бульдозерами

Состав работ: 01. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта
             до 10 м бульдозерами мощностью:
01-01-106-1  59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-2  59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-3  59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-106-4  79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-5  79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-6  79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-106-7  96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-106-8  96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-106-9  96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-106-10 к норме 01-01-106-1
01-01-106-11 к норме 01-01-106-2
01-01-106-12 к норме 01-01-106-3
01-01-106-13 к норме 01-01-106-4
01-01-106-14 к норме 01-01-106-5
01-01-106-15 к норме 01-01-106-6
01-01-106-16 к норме 01-01-106-7
01-01-106-17 к норме 01-01-106-8
01-01-106-18 к норме 01-01-106-9

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│106-1 │106-2 │106-3 │106-4 │106-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│11,33 │14,74 │17,27 │7,27  │8,32  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при│маш.-ч│11,33 │14,74 │17,27 │-     │-     │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строи-    │      │      │      │      │      │      │
│       │тельстве      │      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при│маш.-ч│-     │-     │-     │7,27  │8,32  │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве          │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│106-6 │106-7 │106-8 │106-9 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│10,71 │4,69  │5,05  │5,41  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│10,71 │-     │-     │-     │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070135 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │4,69  │5,05  │5,41  │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│106-10│106-11│106-12│106-13│106-14│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│9,86  │12,32 │14,74 │6,35  │6,90  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при│маш.-ч│9,86  │12,32 │14,74 │-     │-     │
│       │работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйст-  │      │      │      │      │      │      │
│       │венном строи- │      │      │      │      │      │      │
│       │тельстве      │      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при│маш.-ч│-     │-     │-     │6,35  │6,90  │
│       │работе на     │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйст-  │      │      │      │      │      │      │
│       │венном строи- │      │      │      │      │      │      │
│       │тельстве      │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│106-15│106-16│106-17│106-18│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│7,46  │2,96  │3,08  │3,20  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│7,46  │-     │-     │-     │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070135 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │2,96  │3,08  │3,20  │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-107

Устройство временных оросителей канавокопателями
с трактором мощностью 59 (80) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Нарезка оросителей. 02. Ручная доработка.

Измеритель: 1000 м оросителя

01-01-107-1 Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором
            мощностью 59 (80) кВт (л.с.)

┌───────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат          │ Ед.  │01-01-│
│ресурса│                                          │измер.│107-1 │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей          │чел.-ч│6,74  │
│1.1    │Средний разряд работы                     │      │3     │
│2      │Затраты труда машинистов                  │чел.-ч│0,65  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                        │      │      │
│010301 │Тракторы на гусеничном ходу при работе    │маш.-ч│0,65  │
│       │на водохозяйственном строительстве до     │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                        │      │      │
│090302 │Канавокопатели плужные прицепные (без     │маш.-ч│0,65  │
│       │трактора)                                 │      │      │
└───────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-108

Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи
прицепными грейдерами

Состав работ: 01. Планировка со срезкой грунта.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

            Планировка прицепными грейдерами средними:
01-01-108-1 дна и откосов выемки, 1 группа грунтов
01-01-108-2 дна и откосов выемки, 2 группа грунтов
01-01-108-3 гребня и откосов насыпи, 1 - 3 группа грунтов
            Планировка прицепными грейдерами тяжелыми:
01-01-108-4 дна и откосов выемки, 1 группа грунтов
01-01-108-5 дна и откосов выемки, 2 группа грунтов
01-01-108-6 гребня и откосов насыпи, 1 - 3 группа грунтов

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│108-1 │108-2 │108-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,08  │1,58  │1,00  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,54  │0,79  │0,50  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
│120301 │Грейдеры прицепные среднего │маш.-ч│0,54  │0,79  │0,50  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│108-4 │108-5 │108-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,58  │0,86  │0,52  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,29  │0,43  │0,26  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│0,29  │0,43  │0,26  │
│       │типа                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-109

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

Состав работ: 01. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

            Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами,
            группа грунтов:
01-01-109-1 1 - 2
01-01-109-2 3 - 4

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│109-1 │109-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│6,29  │9,86  │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│13,33 │21,48 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060233 │Экскаваторы одноковшовые дизельные │маш.-ч│13,33 │21,48 │
│       │на гусеничном ходу при работе на   │      │      │      │
│       │водохозяйственном строительстве    │      │      │      │
│       │0,65 м3                            │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-110

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
при погрузке в транспортное средство

Состав работ: 01. Планировка откосов, выемок и насыпей с погрузкой в транспортные средства.

Измеритель: 1000 м2  спланированной поверхности

            Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при
            погрузке в транспортное средство, группа грунтов:
01-01-110-1 1 - 2
01-01-110-2 3 - 4

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│110-1 │110-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│7,55  │11,80 │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│16,05 │25,72 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│060233 │Экскаваторы одноковшовые дизельные │маш.-ч│16,05 │25,72 │
│       │на гусеничном ходу при работе на   │      │      │      │
│       │водохозяйственном строительстве    │      │      │      │
│       │0,65 м3                            │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-111

Планировка дна и откосов выработок вручную

Состав работ: 01. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону (нормы 1 - 4). 02. Перекидка грунта по откосу на дно выемки (нормы 1 - 4). 03. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз (нормы 5 - 8).

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

            Планировка вручную дна и откосов выемок каналов,
            группа грунтов:
01-01-111-1 1
01-01-111-2 2
01-01-111-3 3
01-01-111-4 4
            Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных
            подушек, группа грунтов:
01-01-111-5 1
01-01-111-6 2
01-01-111-7 3
01-01-111-8 4

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│111-1 │111-2 │111-3 │111-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│86,50 │129,00│216,00│288,00│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3     │3     │3     │3     │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│111-5 │111-6 │111-7 │111-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│52,50 │65,00 │77,00 │91,00 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3     │3     │3     │3     │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-112

Планировка орошаемых площадей бескулисным способом

Состав работ: 01. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при
             перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с
             ковшом вместимостью:
01-01-112-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-112-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-112-3  3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие
             пылеватые, лессовидные суглинки
01-01-112-4  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-112-5  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-112-6  7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие
             пылеватые, лессовидные суглинки
01-01-112-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-112-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-112-9  8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые,
             лессовидные суглинки
01-01-112-10 10 м3, 1 группа грунтов
01-01-112-11 10 м3, 2 группа грунтов
01-01-112-12 10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие
             пылеватые, лессовидные суглинки
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-112-13 к норме 01-01-112-1
01-01-112-14 к норме 01-01-112-2
01-01-112-15 к норме 01-01-112-3
01-01-112-16 к норме 01-01-112-4
01-01-112-17 к норме 01-01-112-5
01-01-112-18 к норме 01-01-112-6
01-01-112-19 к норме 01-01-112-7
01-01-112-20 к норме 01-01-112-8
01-01-112-21 к норме 01-01-112-9
01-01-112-22 к норме 01-01-112-10
01-01-112-23 к норме 01-01-112-11
01-01-112-24 к норме 01-01-112-12

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-1 │112-2 │112-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,35  │2,35  │2,35  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│33,63 │38,30 │45,60 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│33,63 │38,30 │45,60 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-4 │112-5 │112-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,35  │2,35  │2,35  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│21,09 │24,85 │29,98 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│21,09 │24,85 │29,98 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-7 │112-8 │112-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,35  │2,35  │2,35  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│17,21 │20,41 │25,54 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│17,21 │20,41 │25,54 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-10│112-11│112-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,35  │2,35  │2,35  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│13,22 │16,19 │20,41 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│13,22 │16,19 │20,41 │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-13│112-14│112-15│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,92  │2,31  │3,07  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,92  │2,31  │3,07  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │3 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-16│112-17│112-18│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,28  │1,66  │2,17  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,28  │1,66  │2,17  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │7 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-19│112-20│112-21│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,15  │1,53  │1,92  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│1,15  │1,53  │1,92  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │8 м3                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-22│112-23│112-24│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,86  │1,09  │1,40  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070305 │Скреперы прицепные (с гусе- │маш.-ч│0,86  │1,09  │1,40  │
│       │ничным трактором) при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │10 м3                       │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-113

Планировка орошаемых площадей бульдозерами
мощностью 59 (80); 79 (108); 96 (130); 118 (160) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Рыхление грунта 3 группы. 02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до
             10 м бульдозерами мощностью:
01-01-113-1  59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-2  59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-3  59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-4  79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-5  79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-6  79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-7  96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-8  96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-9  96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
01-01-113-10 118 (160) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
01-01-113-11 118 (160) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
01-01-113-12 118 (160) кВт (л.с.), 3 группа грунтов
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-113-13 к норме 01-01-113-1
01-01-113-14 к норме 01-01-113-2
01-01-113-15 к норме 01-01-113-3
01-01-113-16 к норме 01-01-113-4
01-01-113-17 к норме 01-01-113-5
01-01-113-18 к норме 01-01-113-6
01-01-113-19 к норме 01-01-113-7
01-01-113-20 к норме 01-01-113-8
01-01-113-21 к норме 01-01-113-9
01-01-113-22 к норме 01-01-113-10
01-01-113-23 к норме 01-01-113-11
01-01-113-24 к норме 01-01-113-12

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-1 │113-2 │113-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│3,50  │4,45  │5,71  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│12,65 │16,17 │22,22 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│12,65 │16,17 │20,68 │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 59 (80) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-4 │113-5 │113-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│2,07  │2,55  │2,89  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,49  │9,22  │11,83 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│7,49  │9,22  │10,29 │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-7 │113-8 │113-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,88  │2,49  │2,68  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│6,80  │8,99  │11,33 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070135 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│6,80  │8,99  │9,79  │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 96 (130) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-10│113-11│113-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,77  │2,21  │2,49  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,7   │1,7   │1,7   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│6,16  │7,70  │10,12 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070136 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│6,16  │7,70  │8,58  │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 118 (160) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-13│113-14│113-15│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│11,55 │12,65 │14,96 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│11,55 │12,65 │14,96 │
│       │водохозяйственном           │      │      │      │      │
│       │строительстве 59 (80) кВт   │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-16│113-17│113-18│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│6,11  │6,57  │6,91  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│6,11  │6,57  │6,91  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-19│113-20│113-21│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,76  │6,22  │6,57  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070135 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│5,76  │6,22  │6,57  │
│       │водохозяйственном строи-    │      │      │      │      │
│       │тельстве 96 (130) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-22│113-23│113-24│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,06  │5,61  │5,94  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070136 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│5,06  │5,61  │5,94  │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 118 (160) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-114

Планировка орошаемых площадей бульдозерами
мощностью 132 (180) кВт (л.с.)

Состав работ: 01. Рыхление грунта 3 группы. 02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на
            10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.),
            группа грунтов:
01-01-114-1 1
01-01-114-2 2
01-01-114-3 3
            При перемещении грунта на каждые последующие
            10 м добавлять:
01-01-114-4 к норме 01-01-114-1
01-01-114-5 к норме 01-01-114-2
01-01-114-6 к норме 01-01-114-3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│114-1 │114-2 │114-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,69  │2,14  │2,38  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,94  │7,26  │9,79  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070137 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│5,94  │7,26  │8,25  │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 132 (180) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │
│091400 │Рыхлители прицепные (без    │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │трактора)                   │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,54  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве        │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│114-4 │114-5 │114-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│4,51  │4,95  │5,28  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070137 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│4,51  │4,95  │5,28  │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 132 (180) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-115

Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами

Состав работ: 01. Планировка с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:
01-01-115-1 средними с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-2 средними, добавлять на каждые последующие 10 м
01-01-115-3 тяжелыми с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-4 тяжелыми, добавлять на каждые последующие 10 м
            Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:
01-01-115-5 средними с перемещением грунта до 20 м
01-01-115-6 средними, добавлять на каждые последующие 10 м

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│115-1 │115-2 │115-3 │115-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│11,22 │0,00  │8,50  │0,00  │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,7   │-     │1,7   │-     │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│81,40 │14,78 │61,60 │9,86  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│40,70 │7,39  │-     │-     │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве до     │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│120301 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│40,70 │7,39  │-     │-     │
│       │среднего типа        │      │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│-     │-     │30,80 │4,93  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│-     │-     │30,80 │4,93  │
│       │тяжелого типа        │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса│                                   │измер.│115-5 │115-6 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│8,46  │0,00  │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │1,7   │-     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│28,16 │4,70  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа         │маш.-ч│28,16 │4,70  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)                │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-116

Выравнивание поверхности поливного участка

Состав работ: 01. Выравнивание поверхности поливного участка за один проход.

Измеритель: 1 га

            Выравнивание поверхности поливного участка прицепными
            грейдерами:
01-01-116-1 средними к трактору мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-116-2 тяжелыми к трактору мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-116-3 Выравнивание поверхности поливного участка
            автогрейдерами средними к трактору мощностью
            99 (135) кВт (л.с.)

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│116-1 │116-2 │116-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,51  │0,37  │0,32  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,70  │2,70  │1,17  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,85  │-     │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
│120301 │Грейдеры прицепные среднего │маш.-ч│1,85  │-     │-     │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │1,35  │-     │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные тяжелого │маш.-ч│-     │1,35  │-     │
│       │типа                        │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│-     │-     │1,17  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-117

Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками

Состав работ: 01. Выравнивание поверхности поливного участка.

Измеритель: 1 га

             Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми
             планировщиками к трактору мощностью 59 (80) кВт (л.с.)
             при длине гона:
01-01-117-1  до 500 м в один проход
01-01-117-2  до 500 м в два прохода
01-01-117-3  до 500 м в три прохода
01-01-117-4  свыше 500 м в один проход
01-01-117-5  свыше 500 м в два прохода
01-01-117-6  свыше 500 м в три прохода
             Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми
             планировщиками к трактору мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
             при длине гона:
01-01-117-7  до 500 м в один проход
01-01-117-8  до 500 м в два прохода
01-01-117-9  до 500 м в три прохода
01-01-117-10 свыше 500 м в один проход
01-01-117-11 свыше 500 м в два прохода
01-01-117-12 свыше 500 м в три прохода

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-1 │117-2 │117-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,54  │0,54  │0,54  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,9   │1,9   │1,9   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,97  │3,34  │4,73  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,97  │3,34  │4,73  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
│080700 │Планировщики длиннобазовые  │маш.-ч│1,97  │3,34  │4,73  │
│       │(без трактора)              │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-4 │117-5 │117-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,54  │0,54  │0,54  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,9   │1,9   │1,9   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,67  │2,84  │4,03  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,67  │2,84  │4,03  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
│080700 │Планировщики длиннобазовые  │маш.-ч│1,67  │2,84  │4,03  │
│       │(без трактора)              │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-7 │117-8 │117-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,22  │2,08  │2,93  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,22  │2,08  │2,93  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│080700 │Планировщики длиннобазовые  │маш.-ч│1,22  │2,08  │2,93  │
│       │(без трактора)              │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-10│117-11│117-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,03  │1,76  │2,46  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,03  │1,76  │2,46  │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве до     │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│080700 │Планировщики длиннобазовые  │маш.-ч│1,03  │1,76  │2,46  │
│       │(без трактора)              │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-118

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством
валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до
100 м3 на 1 га чека

Состав работ: 01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. Закрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством
             валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис
             до 100 м3 на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м
             прицепными скреперами с ковшом вместимостью:
01-01-118-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-118-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-118-3  3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-4  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-118-5  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-118-6  7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-118-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-118-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-118-9  8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-118-10 к норме 01-01-118-1
01-01-118-11 к норме 01-01-118-2
01-01-118-12 к норме 01-01-118-3
01-01-118-13 к норме 01-01-118-4
01-01-118-14 к норме 01-01-118-5
01-01-118-15 к норме 01-01-118-6
01-01-118-16 к норме 01-01-118-7
01-01-118-17 к норме 01-01-118-8
01-01-118-18 к норме 01-01-118-9

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│118-1 │118-2 │118-3 │118-4 │118-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │рабочих-строи-│      │      │      │      │      │      │
│       │телей         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│41,46 │46,34 │56,22 │34,39 │37,68 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│33,97 │38,53 │47,31 │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 3 м3    │      │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на   │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве до  │      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │прицепные на  │      │      │      │      │      │      │
│       │пневмоколесном│      │      │      │      │      │      │
│       │ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на   │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве 79  │      │      │      │      │      │      │
│       │(108) кВт     │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры при- │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │цепные тяжело-│      │      │      │      │      │      │
│       │го типа       │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │26,90 │29,87 │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3    │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│118-6 │118-7 │118-8 │118-9 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│4,67  │4,63  │4,67  │4,67  │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│46,30 │31,20 │34,60 │41,86 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│37,39 │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве до 59  │      │      │      │      │      │
│       │(80) кВт (л.с.)      │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные при-  │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │цепные на пневмоко-  │      │      │      │      │      │
│       │лесном ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве 79     │      │      │      │      │      │
│       │(108) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │тяжелого типа        │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │23,71 │26,79 │32,95 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│118-10│118-11│118-12│118-13│118-14│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│3,16  │3,21  │4,42  │1,57  │1,72  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│3,16  │3,21  │4,42  │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │3 м3          │      │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │1,57  │1,72  │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │7 м3          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│118-15│118-16│118-17│118-18│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│2,20  │1,45  │1,57  │2,03  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│2,20  │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │1,45  │1,57  │2,03  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-119

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га
с устройством валиков кулисным способом
с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека

Состав работ: 01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. Закрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством
             валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до
             300 м3 на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м
             прицепными скреперами с ковшом вместимостью:
01-01-119-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-119-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-119-3  3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-4  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-119-5  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-119-6  7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-119-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-119-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-119-9  8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
             При перемещении грунта на каждые последующие
             10 м добавлять:
01-01-119-10 к норме 01-01-119-1
01-01-119-11 к норме 01-01-119-2
01-01-119-12 к норме 01-01-119-3
01-01-119-13 к норме 01-01-119-4
01-01-119-14 к норме 01-01-119-5
01-01-119-15 к норме 01-01-119-6
01-01-119-16 к норме 01-01-119-7
01-01-119-17 к норме 01-01-119-8
01-01-119-18 к норме 01-01-119-9

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│119-1 │119-2 │119-3 │119-4 │119-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│       │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│45,22 │50,56 │61,46 │37,36 │40,98 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│37,73 │42,75 │52,55 │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при    │      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │3 м3          │      │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на   │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве до  │      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │прицепные на  │      │      │      │      │      │      │
│       │пневмоколесном│      │      │      │      │      │      │
│       │ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на   │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве до  │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры при- │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │цепные тяжело-│      │      │      │      │      │      │
│       │го типа       │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │29,87 │33,17 │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3    │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│119-6 │119-7 │119-8 │119-9 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│50,41 │33,82 │37,56 │45,50 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│41,50 │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве до     │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные при-  │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │цепные на пневмоко-  │      │      │      │      │      │
│       │лесном ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве        │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │тяжелого типа        │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │26,33 │29,75 │36,59 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│119-10│119-11│119-12│119-13│119-14│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│3,50  │3,57  │4,91  │1,74  │1,92  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│3,50  │3,57  │4,91  │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │3 м3          │      │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │1,74  │1,92  │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │7 м3          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│119-15│119-16│119-17│119-18│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│2,44  │1,61  │1,74  │2,26  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│2,44  │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │1,61  │1,74  │2,26  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 8 м3           │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-120

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га
с устройством валиков кулисным способом
с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека

Состав работ: 01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. Закрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством
             валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до
             900 м3 на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м
             прицепными скреперами с ковшом вместимостью:
01-01-120-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-120-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-120-3  3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-120-4  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-120-5  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-120-6  7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-120-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-120-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-120-9  8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-120-10 к норме 01-01-120-1
01-01-120-11 к норме 01-01-120-2
01-01-120-12 к норме 01-01-120-3
01-01-120-13 к норме 01-01-120-4
01-01-120-14 к норме 01-01-120-5
01-01-120-15 к норме 01-01-120-6
01-01-120-16 к норме 01-01-120-7
01-01-120-17 к норме 01-01-120-8
01-01-120-18 к норме 01-01-120-9

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│120-1 │120-2 │120-3 │120-4 │120-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │рабочих-стро- │      │      │      │      │      │      │
│       │ителей        │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│48,64 │54,44 │66,14 │40,09 │43,95 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│41,15 │46,63 │57,23 │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 3 м3    │      │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на   │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве до  │      │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные│маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │прицепные на  │      │      │      │      │      │      │
│       │пневмоколесном│      │      │      │      │      │      │
│       │ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на   │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│       │ду  при работе│      │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяй- │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном стро-│      │      │      │      │      │      │
│       │ительстве 79  │      │      │      │      │      │      │
│       │(108) кВт     │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры при- │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │цепные тяжело-│      │      │      │      │      │      │
│       │го типа       │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │32,60 │36,14 │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │7 м3          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│120-6 │120-7 │120-8 │120-9 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│54,17 │36,22 │40,19 │48,81 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│45,26 │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве до     │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные       │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │прицепные на         │      │      │      │      │      │
│       │пневмоколесном ходу  │      │      │      │      │      │
│       │12,5 т               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве 79     │      │      │      │      │      │
│       │(108) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │тяжелого типа        │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │28,73 │32,38 │39,90 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на        │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 8 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│120-10│120-11│120-12│120-13│120-14│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│3,82  │3,89  │5,36  │1,90  │2,09  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│3,82  │3,89  │5,36  │-     │-     │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 3 м3    │      │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │1,90  │2,09  │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным трак-│      │      │      │      │      │      │
│       │тором) при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве,│      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3    │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│120-15│120-16│120-17│120-18│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│2,67  │1,76  │1,90  │2,45  │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│2,67  │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на        │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 7 м3   │      │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │1,76  │1,90  │2,45  │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на        │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 8 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-121

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га
с устройством валиков кулисным способом
с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека

Состав работ: 01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. Закрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством
             валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3
             на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными
             скреперами с ковшом вместимостью:
01-01-121-1  3 м3, 1 группа грунтов
01-01-121-2  3 м3, 2 группа грунтов
01-01-121-3  3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-4  7 м3, 1 группа грунтов
01-01-121-5  7 м3, 2 группа грунтов
01-01-121-6  7 м 3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
01-01-121-7  8 м3, 1 группа грунтов
01-01-121-8  8 м3, 2 группа грунтов
01-01-121-9  8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
             При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-01-121-10 к норме 01-01-121-1
01-01-121-11 к норме 01-01-121-2
01-01-121-12 к норме 01-01-121-3
01-01-121-13 к норме 01-01-121-4
01-01-121-14 к норме 01-01-121-5
01-01-121-15 к норме 01-01-121-6
01-01-121-16 к норме 01-01-121-7
01-01-121-17 к норме 01-01-121-8
01-01-121-18 к норме 01-01-121-9

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│121-1 │121-2 │121-3 │121-4 │121-5 │
│       │    затрат    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │рабочих-стро- │      │      │      │      │      │      │
│       │ителей        │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│55,03 │61,73 │75,14 │45,11 │49,76 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│47,54 │53,92 │66,23 │-     │-     │
│       │цепные (с     │      │      │      │      │      │      │
│       │гусеничным    │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором)    │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйст-  │      │      │      │      │      │      │
│       │венном строи- │      │      │      │      │      │      │
│       │тельстве,     │      │      │      │      │      │      │
│       │вместимость   │      │      │      │      │      │      │
│       │ковша 3 м3    │      │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на   │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при ра-  │      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │до 59 (80)    │      │      │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорож-  │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │ные прицепные │      │      │      │      │      │      │
│       │на пневмоко-  │      │      │      │      │      │      │
│       │лесном ходу   │      │      │      │      │      │      │
│       │12,5 т        │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на   │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при ра-  │      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры при- │маш.-ч│3,58  │3,74  │4,29  │3,58  │3,74  │
│       │цепные тяже-  │      │      │      │      │      │      │
│       │лого типа     │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │37,62 │41,95 │
│       │цепные (с гу- │      │      │      │      │      │      │
│       │сеничным      │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором)    │      │      │      │      │      │      │
│       │при работе на │      │      │      │      │      │      │
│       │водохозяй-    │      │      │      │      │      │      │
│       │ственном      │      │      │      │      │      │      │
│       │строитель-    │      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │7 м3          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│121-6 │121-7 │121-8 │121-9 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│4,67  │4,67  │4,67  │4,67  │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,1   │2,1   │2,1   │2,1   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│61,24 │40,66 │45,32 │55,08 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│52,33 │-     │-     │-     │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на водо-  │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном строи- │      │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость│      │      │      │      │      │
│       │ковша 7 м3           │      │      │      │      │      │
│010301 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве до     │      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │
│120710 │Катки дорожные при-  │маш.-ч│0,33  │0,33  │0,33  │0,33  │
│       │цепные на пневмоко-  │      │      │      │      │      │
│       │лесном ходу 12,5 т   │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│010302 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном │      │      │      │      │      │
│       │строительстве 79     │      │      │      │      │      │
│       │(108) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │      │
│120302 │Грейдеры прицепные   │маш.-ч│4,29  │3,58  │3,74  │4,29  │
│       │тяжелого типа        │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│070304 │Скреперы прицепные (с│маш.-ч│-     │33,17 │37,51 │46,17 │
│       │гусеничным трактором)│      │      │      │      │      │
│       │при работе на        │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 8 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │Наименование  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│121-10│121-11│121-12│121-13│121-14│
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│4,42  │4,59  │6,19  │2,20  │2,41  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070301 │Скреперы при- │маш.-ч│4,42  │4,59  │6,19  │-     │-     │
│       │цепные (с     │      │      │      │      │      │      │
│       │гусеничным    │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │3 м3          │      │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы при- │маш.-ч│-     │-     │-     │2,20  │2,41  │
│       │цепные (с     │      │      │      │      │      │      │
│       │гусеничным    │      │      │      │      │      │      │
│       │трактором) при│      │      │      │      │      │      │
│       │работе на во- │      │      │      │      │      │      │
│       │дохозяйствен- │      │      │      │      │      │      │
│       │ном строитель-│      │      │      │      │      │      │
│       │стве, вмести- │      │      │      │      │      │      │
│       │мость ковша   │      │      │      │      │      │      │
│       │7 м3          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│121-15│121-16│121-17│121-18│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│3,08  │2,03  │2,20  │2,84  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070303 │Скреперы прицепные   │маш.-ч│3,08  │-     │-     │-     │
│       │(с гусеничным тракто-│      │      │      │      │      │
│       │ром) при работе на   │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 7 м3   │      │      │      │      │      │
│070304 │Скреперы прицепные   │маш.-ч│-     │2,03  │2,20  │2,84  │
│       │(с гусеничным тракто-│      │      │      │      │      │
│       │ром) при работе на   │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственном    │      │      │      │      │      │
│       │строительстве, вмес- │      │      │      │      │      │
│       │тимость ковша 8 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-122

Открытие и закрытие кулис

Состав работ: 01. Разработка грунта с перемещением его с площади кулис в валы (нормы 1 - 3), с валов на площадь кулис (нормы 4 - 6). 02. Разравнивание грунта и планировка кулис.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Открытие кулис бульдозерами мощностью:
01-01-122-1 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-122-2 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-122-3 132 (180) кВт (л.с.)
            Закрытие кулис бульдозерами мощностью, кВт (л.с.):
01-01-122-4 до 59 (80) кВт (л.с.)
01-01-122-5 до 79 (108) кВт (л.с.)
01-01-122-6 до 132 (180) кВт (л.с.)

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│122-1 │122-2 │122-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│14,96 │8,29  │5,61  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│14,96 │-     │-     │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 59 (80) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│-     │8,29  │-     │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 79 (108) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │
│070137 │Бульдозеры при работе на во-│маш.-ч│-     │-     │5,61  │
│       │дохозяйственном строительст-│      │      │      │      │
│       │ве 132 (180) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│122-4 │122-5 │122-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│18,48 │11,55 │6,27  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070133 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│18,48 │-     │-     │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 59 (80) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │
│070134 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│-     │11,55 │-     │
│       │водохозяйственном строитель-│      │      │      │      │
│       │стве 79 (108) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │
│070137 │Бульдозеры при работе на во-│маш.-ч│-     │-     │6,27  │
│       │дохозяйственном строительст-│      │      │      │      │
│       │ве 132 (180) кВт (л.с.)     │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-123

Устройство траншей под закрытый дренаж
многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал

Состав работ: 01. Разработка траншей с установкой вех и натяжкой мерной проволоки по заданному уклону.

Измеритель: 1000 м траншей

            Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:
01-01-123-1 1 группа грунтов
01-01-123-2 2 группа грунтов
01-01-123-3 в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5%

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│123-1 │123-2 │123-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│23,76 │28,94 │30,88 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060103 │Экскаваторы траншейные мно- │маш.-ч│11,88 │14,47 │15,44 │
│       │гоковшовые цепные при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │23 л                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-124

Устройство траншей под закрытый дренаж
многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал

Состав работ: 01. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением ковшовой рамы. 02. Разработка грунта навымет с очисткой ковшей и ленты транспортера. 03. Проверка глубины траншей меркой и кюветов по шаблону. 04. Передвижка экскаватора.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми
            экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал,
            глубина разработки:
01-01-124-1 до 2,5 м, 1 группа грунтов
01-01-124-2 до 2,5 м, 2 группа грунтов
01-01-124-3 до 2,5 м, 3 группа грунтов
01-01-124-4 до 3,5 м, 1 группа грунтов
01-01-124-5 до 3,5 м, 2 группа грунтов
01-01-124-6 до 3,5 м, 3 группа грунтов

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│124-1 │124-2 │124-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│20,82 │24,20 │31,54 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060104 │Экскаваторы траншейные мно- │маш.-ч│10,41 │12,10 │15,77 │
│       │гоковшовые цепные при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │35 л                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│124-4 │124-5 │124-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│14,04 │16,20 │18,26 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060104 │Экскаваторы траншейные мно- │маш.-ч│7,02  │8,10  │9,13  │
│       │гоковшовые цепные при работе│      │      │      │      │
│       │на водохозяйственном строи- │      │      │      │      │
│       │тельстве, вместимость ковша │      │      │      │      │
│       │35 л                        │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-125

Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта,
отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами

Состав работ: 01. Установка экскаватора. 02. Подвеска вальца или плиты взамен ковша. 03. Уплотнение грунта. 04. Передвижка экскаватора.

Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности

01-01-125-1 Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом
            вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками
            Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины
            экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными
            трамбующими плитами:
01-01-125-2 при 6 ударах плиты
01-01-125-3 добавлять на каждый последующий удар

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│125-1 │125-2 │125-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│50,38 │74,10 │12,22 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060234 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│25,19 │37,05 │6,11  │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на водохозяйст-  │      │      │      │      │
│       │венном строительстве 1,0 м3 │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-126

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками)
по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%

Состав работ: 01. Установка под погрузку. 02. Простой при погрузке экскаватором. 03. Перемещение и выгрузка. 04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по
            пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% на
            расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом
            вместимостью:
01-01-126-1 0,5 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-126-2 0,5 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-126-3 1,0 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-126-4 1,0 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-126-5 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
            добавлять к нормам 01-01-126-1, 01-01-126-2,
            01-01-126-3, 01-01-126-4

┌───────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│  Шифр │Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01- │
│ресурса│  элементов  │измер.│126-1 │126-2 │126-3 │126-4 │126-5  │
│       │   затрат    │      │      │      │      │      │       │
├───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2      │Затраты труда│чел.-ч│31,68 │44,22 │26,07 │33,99 │0,80   │
│       │машинистов   │      │      │      │      │      │       │
├───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │       │
│       │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │       │
│010302 │Тракторы на  │маш.-ч│31,68 │44,22 │26,07 │33,99 │0,80   │
│       │гусеничном   │      │      │      │      │      │       │
│       │ходу при ра- │      │      │      │      │      │       │
│       │боте на водо-│      │      │      │      │      │       │
│       │хозяйственном│      │      │      │      │      │       │
│       │строительстве│      │      │      │      │      │       │
│       │79 (108) кВт │      │      │      │      │      │       │
│       │(л.с.)       │      │      │      │      │      │       │
│010701 │Тележки трак-│маш.-ч│31,68 │44,22 │26,07 │33,99 │0,80   │
│       │торные само- │      │      │      │      │      │       │
│       │разгружающие-│      │      │      │      │      │       │
│       │ся 9 т       │      │      │      │      │      │       │
└───────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-127

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками)
по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%

Состав работ: 01. Установка под погрузку. 02. Простой при погрузке экскаватором. 03. Перемещение и выгрузка. 04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками)
            по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на
            расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с
            ковшом вместимостью:
01-01-127-1 0,5 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-127-2 0,5 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-127-3 1,0 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-127-4 1,0 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-127-5 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять
            к нормам 01-01-127-1, 01-01-127-2, 01-01-127-3,
            01-01-127-4

┌───────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│  Шифр │Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01- │
│ресурса│  элементов  │измер.│127-1 │127-2 │127-3 │127-4 │127-5  │
│       │   затрат    │      │      │      │      │      │       │
├───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│2      │Затраты труда│чел.-ч│34,87 │48,62 │28,71 │37,40 │0,88   │
│       │машинистов   │      │      │      │      │      │       │
├───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │       │
│       │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │       │
│010302 │Тракторы на  │маш.-ч│34,87 │48,62 │28,71 │37,40 │0,88   │
│       │гусеничном   │      │      │      │      │      │       │
│       │ходу при ра- │      │      │      │      │      │       │
│       │боте на водо-│      │      │      │      │      │       │
│       │хозяйственном│      │      │      │      │      │       │
│       │строительстве│      │      │      │      │      │       │
│       │79 (108) кВт │      │      │      │      │      │       │
│       │(л.с.)       │      │      │      │      │      │       │
│010701 │Тележки трак-│маш.-ч│34,87 │48,62 │28,71 │37,40 │0,88   │
│       │торные само- │      │      │      │      │      │       │
│       │разгружающие-│      │      │      │      │      │       │
│       │ся 9 т       │      │      │      │      │      │       │
└───────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-128

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками)
по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%

Состав работ: 01. Установка под погрузку. 02. Простой при погрузке экскаватором. 03. Перемещение и выгрузка. 04. Возвращение к месту погрузки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по
            пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% на
            расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с
            ковшом вместимостью:
01-01-128-1 0,5 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-128-2 0,5 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-128-3 1,0 м3, 1 - 2 группа грунтов
01-01-128-4 1,0 м3, 3 - 4 группа грунтов
01-01-128-5 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м
            добавлять к нормам 01-01-128-1, 01-01-128-2,
            01-01-128-3, 01-01-128-4

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса│  элементов   │измер.│128-1 │128-2 │128-3 │128-4 │128-5 │
│       │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда │чел.-ч│38,06 │53,02 │31,24 │40,81 │0,97  │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│010302 │Тракторы на   │маш.-ч│38,06 │53,02 │31,24 │40,81 │0,97  │
│       │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │
│       │ходу при ра-  │      │      │      │      │      │      │
│       │боте на водо- │      │      │      │      │      │      │
│       │хозяйственном │      │      │      │      │      │      │
│       │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│010701 │Тележки трак- │маш.-ч│38,06 │53,02 │31,24 │40,81 │0,97  │
│       │торные само-  │      │      │      │      │      │      │
│       │разгружающиеся│      │      │      │      │      │      │
│       │9 т           │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-129

Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб

Состав работ: 01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа (нормы 1, 3). 02. Изготовление и укладка деревянного основания (нормы 2, 4 - 10). 03. Транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки. 04. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

             Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб
             диаметром до 10 см в грунтах природной влажности,
             группа грунтов:
01-01-129-1  1 - 2
01-01-129-2  торфяной
             Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб
             диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности,
             группа грунтов:
01-01-129-3  1 - 2
01-01-129-4  торфяной
             Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб
             диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах, группа
             грунтов:
01-01-129-5  1 - 2
01-01-129-6  торфяной
             Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб
             диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа
             грунтов:
01-01-129-7  1 - 2
01-01-129-8  торфяной
             Устройство закрытого дренажа вручную из керамических
             труб диаметром:
01-01-129-9  до 10 см в плывунных грунтах
01-01-129-10 свыше 10 см в плывунных грунтах

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│129-1 │129-2 │129-3 │129-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│81,91 │228,48│125,24│297,84│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд рабо-│      │3,1   │3,1   │3,1   │3,1   │
│        │ты                  │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда маши- │чел.-ч│9,46  │10,36 │31,36 │34,38 │
│        │нистов              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,93  │1,38  │2,78  │4,29  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,93  │1,38  │2,78  │4,29  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных трубо-│      │      │      │      │      │
│        │проводов) 10 т      │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т  │маш.-ч│7,60  │7,60  │25,80 │25,80 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы               │м     │1053  │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материа-│м3    │П     │П     │П     │П     │
│        │лы                  │      │      │      │      │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвой- │м3    │-     │2,27  │-     │7,9   │
│        │ных пород. Доски    │      │      │      │      │      │
│        │необрезные длиной   │      │      │      │      │      │
│        │2 - 3,75 м, все     │      │      │      │      │      │
│        │ширины, толщиной    │      │      │      │      │      │
│        │16 мм III сорта     │      │      │      │      │      │
│101-1594│Холст стеклянный    │10 м2 │-     │32,7  │-     │62,2  │
│        │высший сорт         │      │      │      │      │      │
│101-1374│Шпагат бумажный     │т     │-     │0,0083│-     │0,016 │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│129-5 │129-6 │129-7 │129-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│521,22│434,52│648,72│568,14│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд рабо-│      │3,1   │3,1   │3,1   │3,1   │
│        │ты                  │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│10,36 │34,38 │34,38 │34,38 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│1,38  │4,29  │4,29  │4,29  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│1,38  │4,29  │4,29  │4,29  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных       │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т  │маш.-ч│7,60  │25,80 │25,80 │25,80 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвой- │м3    │2,27  │2,27  │7,9   │7,9   │
│        │ных пород. Доски не-│      │      │      │      │      │
│        │обрезные длиной 2 - │      │      │      │      │      │
│        │3,75 м, все ширины, │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 16 мм      │      │      │      │      │      │
│        │III сорта           │      │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы               │м     │1053  │1053  │1053  │1053  │
│101-1594│Холст стеклянный    │10 м2 │32,7  │32,7  │62,2  │62,2  │
│        │высший сорт         │      │      │      │      │      │
│101-1374│Шпагат бумажный     │т     │0,0083│0,0083│0,016 │0,016 │
│408-9225│Фильтрующие материа-│м3    │П     │П     │П     │П     │
│        │лы                  │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│129-9 │129-10│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│290,70│383,52│
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│10,36 │34,38 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъем-  │маш.-ч│1,38  │4,29  │
│        │ностью до 5 т                     │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу при   │маш.-ч│1,38  │4,29  │
│        │работе на других видах строи-     │      │      │      │
│        │тельства (кроме магистральных тру-│      │      │      │
│        │бопроводов) 10 т                  │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                │маш.-ч│7,60  │25,80 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвойных пород. Доски│м3    │2,27  │7,9   │
│        │необрезные длиной 2 - 3,75 м, все │      │      │      │
│        │ширины, толщиной 16 мм III сорта  │      │      │      │
│103-9001│Трубы                             │м     │1053  │1053  │
│101-1594│Холст стеклянный высший сорт      │10 м2 │32,7  │62,2  │
│101-1374│Шпагат бумажный                   │т     │0,0083│0,016 │
│408-9225│Фильтрующие материалы             │м3    │П     │П     │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-130

Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями,
закрытого дренажа из керамических труб

Состав работ: 01. Подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа (нормы 1, 3). 02. Изготовление и укладка деревянного основания (нормы 2, 4 - 10). 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места укладки. 04. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см. 07. Углубление дренажной траншеи вручную при работе с каналокопателями.

Измеритель: 1000 м дренажа

             Устройство вручную в траншеях, разработанных
             каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб
             диаметром до 10 см в грунтах природной влажности, группа
             грунтов:
01-01-130-1  1 - 2
01-01-130-2  торфяной
             Устройство вручную в траншеях, разработанных
             каналокопателями, закрытого дренажа из керамических
             труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной
             влажности, группа грунтов:
01-01-130-3  1 - 2
01-01-130-4  торфяной
             Устройство вручную в траншеях, разработанных
             каналокопателями, закрытого дренажа из керамических
             труб диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах,
             группа грунтов:
01-01-130-5  1 - 2
01-01-130-6  торфяной
             Устройство вручную в траншеях, разработанных
             каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб
             диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах,
             группа грунтов:
01-01-130-7  1 - 2
01-01-130-8  торфяной
             Устройство вручную в траншеях, разработанных
             каналокопателями, закрытого дренажа из керамических
             труб диаметром:
01-01-130-9  до 10 см в плывунных грунтах
01-01-130-10 свыше 10 см в плывунных грунтах

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│130-1 │130-2 │130-3 │130-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│268,26│357,00│330,27│431,46│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд рабо-│      │3,1   │3,1   │3,1   │3,1   │
│        │ты                  │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│9,46  │10,36 │31,36 │34,38 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,93  │1,38  │2,78  │4,29  │
│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │
│        │до 5 т              │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,93  │1,38  │2,78  │4,29  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных       │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т  │маш.-ч│7,60  │7,60  │25,80 │25,80 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы               │м     │1053  │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материа-│м3    │П     │П     │П     │П     │
│        │лы                  │      │      │      │      │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвой- │м3    │-     │2,27  │-     │7,9   │
│        │ных пород. Доски не-│      │      │      │      │      │
│        │обрезные длиной 2 - │      │      │      │      │      │
│        │3,75 м, все ширины, │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 16 мм III  │      │      │      │      │      │
│        │сорта               │      │      │      │      │      │
│101-1594│Холст стеклянный    │10 м2 │-     │32,7  │-     │62,2  │
│        │высший сорт         │      │      │      │      │      │
│101-1374│Шпагат бумажный     │т     │-     │0,0083│-     │0,016 │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01-│
│ресурса │ элементов затрат  │измер.│130-5 │130-6 │130-7  │130-8 │
├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда      │чел.-ч│856,80│714,00│1035,30│862,92│
│        │рабочих-строителей │      │      │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд ра- │      │3,1   │3,1   │3,1    │3,1   │
│        │боты               │      │      │      │       │      │
│2       │Затраты труда      │чел.-ч│10,36 │34,38 │34,38  │34,38 │
│        │машинистов         │      │      │      │       │      │
├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │      │
│400001  │Автомобили бортовые│маш.-ч│1,38  │4,29  │4,29   │4,29  │
│        │грузоподъемностью  │      │      │      │       │      │
│        │до 5 т             │      │      │      │       │      │
│021141  │Краны на автомо-   │маш.-ч│1,38  │4,29  │4,29   │4,29  │
│        │бильном ходу при   │      │      │      │       │      │
│        │работе на других   │      │      │      │       │      │
│        │видах строительства│      │      │      │       │      │
│        │(кроме магистраль- │      │      │      │       │      │
│        │ных трубопроводов) │      │      │      │       │      │
│        │10 т               │      │      │      │       │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т │маш.-ч│7,60  │25,80 │25,80  │25,80 │
├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │       │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвой-│м3    │2,27  │2,27  │7,9    │7,9   │
│        │ных пород. Доски   │      │      │      │       │      │
│        │необрезные длиной  │      │      │      │       │      │
│        │2 - 3,75 м, все ши-│      │      │      │       │      │
│        │рины, толщиной     │      │      │      │       │      │
│        │16 мм III  сорта   │      │      │      │       │      │
│103-9001│Трубы              │м     │1053  │1053  │1053   │1053  │
│408-9225│Фильтрующие мате-  │м3    │П     │П     │П      │П     │
│        │риалы              │      │      │      │       │      │
│101-1594│Холст стеклянный   │10 м2 │32,7  │32,7  │62,2   │32,7  │
│        │высший сорт        │      │      │      │       │      │
│101-1374│Шпагат бумажный    │т     │0,0083│0,0083│0,016  │0,0083│
└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│130-9 │130-10│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│441,66│575,28│
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│10,36 │34,38 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъем-  │маш.-ч│1,38  │4,29  │
│        │ностью до 5 т                     │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу при   │маш.-ч│1,38  │4,29  │
│        │работе на других видах строитель- │      │      │      │
│        │ства (кроме магистральных трубо-  │      │      │      │
│        │проводов) 10 т                    │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                │маш.-ч│7,60  │25,80 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│102-0125│Пиломатериалы хвойных пород. Доски│м3    │2,27  │7,9   │
│        │необрезные длиной 2 - 3,75 м, все │      │      │      │
│        │ширины, толщиной 16 мм III сорта  │      │      │      │
│103-9001│Трубы                             │м     │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы             │м3    │П     │П     │
│101-1594│Холст стеклянный высший сорт      │10 м2 │62,2  │32,7  │
│101-1374│Шпагат бумажный                   │т     │0,016 │0,083 │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-131

Устройство закрытого дренажа механизированным способом
в траншеях глубиной до 2 м

Состав работ: 01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону. 02. Устройство подстилающего слоя. 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика. 04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
             мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из пластмассовых труб
             диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м,
             группа грунтов:
01-01-131-1  1
01-01-131-2  2
01-01-131-3  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
             мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из пластмассовых труб
             диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м,
             группа грунтов:
01-01-131-4  1
01-01-131-5  2
01-01-131-6  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
             мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром
             до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-01-131-7  1
01-01-131-8  2
01-01-131-9  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
             мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром
             свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-01-131-10 1
01-01-131-11 2
01-01-131-12 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│131-1 │131-2 │131-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│27,38 │34,69 │44,37 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│29,34 │37,38 │48,00 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│14,51 │18,53 │23,84 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,32  │0,32  │0,32  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│131-4 │131-5 │131-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│35,80 │43,06 │62,89 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,5   │3,5   │3,5   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│38,74 │46,52 │67,76 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│18,53 │22,42 │33,04 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,84  │0,84  │0,84  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,84  │0,84  │0,84  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│131-7 │131-8 │131-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│57,90 │73,00 │95,08 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,1   │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│49,58 │60,44 │76,48 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│20,06 │25,49 │33,51 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,93  │0,93  │0,93  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,93  │0,93  │0,93  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│7,60  │7,60  │7,60  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│131-10│131-11│131-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│82,62 │97,12 │136,53│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,1   │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│82,34 │92,96 │122,46│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│25,49 │30,80 │45,55 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│2,78  │2,78  │2,78  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│2,78  │2,78  │2,78  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│25,80 │25,80 │25,80 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-132

Устройство закрытого дренажа из керамических труб
с пластмассовыми соединительными муфтами
механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м

Состав работ: 01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону. 02. Устройство подстилающего слоя. 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика. 04. Укладка труб в траншеи с обкладкой фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

            Устройство закрытого дренажа
            экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт (л.с.)
            из керамических труб диаметром до 10 м с пластмассовыми
            соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м,
            группа грунтов:
01-01-132-1 1
01-01-132-2 2
01-01-132-3 3
            Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
            мощностью 40 (55) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром
            свыше 10 м с пластмассовыми соединительными муфтами в
            траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-01-132-4 1
01-01-132-5 2
01-01-132-6 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│132-1 │132-2 │132-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│42,51 │53,76 │69,16 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,1   │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│37,76 │43,18 │57,10 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│14,40 │17,11 │24,07 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│7,60  │7,60  │7,60  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-9124│Пластмассовые материалы    │шт.   │П     │П     │П     │
│103-9101│Трубы керамические         │м     │990   │990   │990   │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│132-4 │132-5 │132-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│62,49 │73,01 │100,50│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,1   │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│63,36 │73,50 │94,74 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080801  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│17,11 │22,18 │32,80 │
│        │40 (55) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│25,80 │25,80 │25,80 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-9124│Пластмассовые материалы    │шт.   │П     │П     │П     │
│103-9101│Трубы керамические         │м     │959   │959   │959   │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-133

Устройство закрытого дренажа механизированным способом
в траншеях глубиной до 4 м

Состав работ: 01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону. 02. Устройство подстилающего слоя. 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика. 04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см. 07. Засыпка траншеи.

Измеритель: 1000 м дренажа

             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками
             мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб
             диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м,
             группа грунтов:
01-01-133-1  1
01-01-133-2  2
01-01-133-3  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-
             дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из
             пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях
             глубиной до 4 м, группа грунтов:
01-01-133-4  1
01-01-133-5  2
01-01-133-6  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-
             дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из
             керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной
             до 4 м, группа грунтов:
01-01-133-7  1
01-01-133-8  2
01-01-133-9  3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-
             дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из
             керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях
             глубиной до 4 м, группа грунтов:
01-01-133-10 1
01-01-133-11 2
01-01-133-12 3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-
             дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из
             керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной
             до 4 м, группа грунтов:
01-01-133-13 1
01-01-133-14 2
01-01-133-15 3
             Устройство закрытого дренажа экскаваторами-
             дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из
             керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях
             глубиной до 4 м, группа грунтов:
01-01-133-16 1
01-01-133-17 2
01-01-133-18 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-1 │133-2 │133-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│141,12│147,84│166,11│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,4   │2,4   │2,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│205,63│221,45│255,89│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080803  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│49,56 │57,47 │74,69 │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,35  │0,35  │0,35  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│7,60  │7,60  │7,60  │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│98,56 │98,56 │98,56 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-4 │133-5 │133-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│169,83│178,71│200,48│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,4   │2,4   │2,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│255,70│276,22│320,84│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080803  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│63,84 │74,10 │96,41 │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,84  │0,84  │0,84  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,84  │0,84  │0,84  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│25,80 │25,80 │25,80 │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│100,54│100,54│100,54│
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-7 │133-8 │133-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│206,08│221,76│258,77│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│207,12│231,66│264,94│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080802  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│49,80 │62,07 │78,71 │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│7,60  │7,60  │7,60  │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│98,56 │98,56 │98,56 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-10│133-11│133-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│239,76│266,40│302,40│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│254,28│284,74│323,44│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080802  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│62,30 │77,53 │96,88 │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│25,80 │25,80 │25,80 │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│100,54│100,54│100,54│
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-13│133-14│133-15│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│207,20│220,64│266,68│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│214,66│230,48│267,30│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080803  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│53,57 │61,48 │79,89 │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,68  │0,68  │0,68  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│7,60  │7,60  │7,60  │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│98,56 │98,56 │98,56 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│133-16│133-17│133-18│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│244,20│250,86│302,40│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│259,24│279,06│323,90│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080803  │Экскаваторы-дреноукладчики │маш.-ч│64,78 │74,69 │97,11 │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│1,67  │1,67  │1,67  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т         │маш.-ч│25,80 │25,80 │25,80 │
│070148  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│100,54│100,54│100,54│
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9001│Трубы                      │м     │1053  │1053  │1053  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
│407-9080│Грунт дренирующий          │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-134

Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными)
с тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб

Состав работ: 01. Устройство дренажа с обмоткой труб фильтрующим материалом. 02. Устройство включения в коллектор.

Измеритель: 1000 м дренажа

            Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с
            тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб,
            группа грунтов:
01-01-134-1 1
01-01-134-2 2
01-01-134-3 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│134-1 │134-2 │134-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│15,91 │17,44 │19,29 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,4   │3,4   │3,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│17,53 │19,25 │21,23 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080901  │Дреноукладчики (бестраншей-│маш.-ч│8,38  │9,24  │10,23 │
│        │ные) с тягачом мощностью   │      │      │      │      │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,77  │0,77  │0,77  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9103│Трубы дренажные            │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-135

Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными)
с тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб,
предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом

Состав работ: 01. Устройство дренажа из труб. 02. Устройство включения в коллектор.

Измеритель: 1000 м дренажа

            Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными)
            с тягачами 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб,
            предварительно изолированных защитно-фильтрующим
            материалом, группа грунтов:
01-01-135-1 1
01-01-135-2 2
01-01-135-3 3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│135-1 │135-2 │135-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│14,06 │15,48 │17,00 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,4   │3,4   │3,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│15,17 │17,03 │18,77 │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│080901  │Дреноукладчики (бестраншей-│маш.-ч│7,47  │8,13  │9,00  │
│        │ные) с тягачом мощностью   │      │      │      │      │
│        │118 (160) кВт (л.с.)       │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,77  │0,77  │0,77  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-9103│Трубы дренажные            │м     │1017  │1017  │1017  │
│408-9225│Фильтрующие материалы      │м3    │П     │П     │П     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-136

Устройство кротового дренажа

Состав работ: 01. Установка агрегата в начале дрены. 02. Прокладка дрены. 03. Повороты и холостые переезды.

    Измеритель: 1000 м дренажа
01-01-136-1 Устройство кротового дренажа

┌───────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │       Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-01-│
│ресурса│                                          │измер.│136-1 │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов                  │чел.-ч│0,73  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                        │      │      │
│080501 │Машины кротодренажные на тракторе         │маш.-ч│0,73  │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                        │      │      │
└───────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-137

Устройство кротового дренажа на сланях

Состав работ: 01. Устройство агрегата в начале дрены. 02. Прокладка дрены. 03. Повороты и холостые переезды.

    Измеритель: 1000 м дренажа
01-01-137-1 Устройство кротового дренажа на сланях

┌───────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │       Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-01-│
│ресурса│                                          │измер.│137-1 │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов                  │чел.-ч│0,90  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                        │      │      │
│080501 │Машины кротодренажные на тракторе         │маш.-ч│0,90  │
│       │59 (80) кВт (л.с.)                        │      │      │
└───────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-138

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями

Состав работ: 01. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 02. Поворот агрегата. 03. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.

Измеритель: 1 га

             Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными
             рыхлителями на тракторе мощностью:
01-01-138-1  59 (80) кВт (л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-2  59 (80) кВт (л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-3  59 (80) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м
01-01-138-4  79 (108) кВт (л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-5  79 (108) кВт (л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-6  79 (108) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м
01-01-138-7  158 (215) кВт (л.с.), длина гона 200 м
01-01-138-8  158 (215) кВт (л.с.), длина гона 600 м
01-01-138-9  158 (215) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов  │измер.│138-1 │138-2 │138-3 │138-4 │138-5 │
│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда│чел.-ч│2,87  │2,18  │1,88  │2,28  │1,68  │
│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │
├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │
│010301  │Тракторы на  │маш.-ч│2,87  │2,18  │1,88  │-     │-     │
│        │гусеничном   │      │      │      │      │      │      │
│        │ходу при ра- │      │      │      │      │      │      │
│        │боте на водо-│      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственном│      │      │      │      │      │      │
│        │строительстве│      │      │      │      │      │      │
│        │до 59 (80)   │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │      │
│091400  │Рыхлители    │маш.-ч│2,87  │2,18  │1,88  │2,28  │1,68  │
│        │прицепные    │      │      │      │      │      │      │
│        │(без тракто- │      │      │      │      │      │      │
│        │ра)          │      │      │      │      │      │      │
│010302  │Тракторы на  │маш.-ч│-     │-     │-     │2,28  │1,68  │
│        │гусеничном   │      │      │      │      │      │      │
│        │ходу при ра- │      │      │      │      │      │      │
│        │боте на водо-│      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственном│      │      │      │      │      │      │
│        │строительстве│      │      │      │      │      │      │
│        │79 (108)     │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)   │      │      │      │      │      │      │
└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование   │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01- │01-01-│
│ресурса │  элементов затрат │измер.│138-6 │138-7 │138-8  │138-9 │
├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│2       │Затраты труда      │чел.-ч│1,49  │1,63  │1,23   │0,99  │
│        │машинистов         │      │      │      │       │      │
├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │       │      │
│010302  │Тракторы на гусе-  │маш.-ч│1,49  │-     │-      │-     │
│        │ничном ходу при    │      │      │      │       │      │
│        │работе на водохо-  │      │      │      │       │      │
│        │зяйственном строи- │      │      │      │       │      │
│        │тельстве           │      │      │      │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │       │      │
│091400  │Рыхлители прицепные│маш.-ч│1,49  │1,63  │1,23   │0,99  │
│        │(без трактора)     │      │      │      │       │      │
│010405  │Тракторы на пневмо-│маш.-ч│-     │1,63  │1,23   │0,99  │
│        │колесном ходу при  │      │      │      │       │      │
│        │работе на водохо-  │      │      │      │       │      │
│        │зяйственном строи- │      │      │      │       │      │
│        │тельстве 158       │      │      │      │       │      │
│        │(215) кВт (л.с.)   │      │      │      │       │      │
└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Таблица ГЭСН 01-01-144

Разработка грунта 2 группы
гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ: 01. Разработка грунта в непрофилированном забое гидромониторами с транспортированием его до зумпфа. 02. Транспортирование его от зумпфа к месту укладки. 03. Управление работой гидромониторов, насосных и землесосных станций. 04. Обслуживание магистральных трубопроводов и пульпопроводов. 05. Обслуживание водосбросных устройств. 06. Очистка зумпфа и забоя от камней, корней и других включений. 07. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного). 08. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения. 09. Наращивание и разборка труб в пределах карты. 10. Профилактический ремонт оборудования гидромониторно-насосно-землесосной установки. 11. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-
             землесосными установками:
01-01-144-1  электрическими стационарными производительностью 80 м3/ч
01-01-144-2  электрическими стационарными производительностью 140 м3/ч
01-01-144-3  электрическими стационарными производительностью 200 м3/ч
01-01-144-4  электрическими стационарными производительностью 400 м3/ч
01-01-144-5  электрическими плавучими производительностью 400 м3/ч
01-01-144-6  дизельными стационарными 80 м3/ч
01-01-144-7  дизельными плавучими 80 м3/ч

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов   │измер.│144-1 │144-2 │144-3 │144-4 │144-5 │
│        │   затрат     │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда │чел.-ч│76,08 │50,18 │35,53 │13,41 │13,41 │
│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│        │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд│      │3,4   │3,7   │3,7   │4,9   │4,9   │
│        │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда │чел.-ч│53,84 │33,39 │23,35 │14,24 │14,24 │
│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при│маш.-ч│5,49  │5,79  │4,05  │-     │-     │
│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │
│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственно- │      │      │      │      │      │      │
│        │го) 96 (130)  │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│200201  │Насосные стан-│маш.-ч│9,67  │-     │-     │-     │-     │
│        │ции и земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосные уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │80 м3/ч, напор│      │      │      │      │      │      │
│        │насосной стан-│      │      │      │      │      │      │
│        │ции 57 м, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор землесос- │      │      │      │      │      │      │
│        │ной установки │      │      │      │      │      │      │
│        │40 м          │      │      │      │      │      │      │
│200202  │Насосные      │маш.-ч│-     │5,52  │-     │-     │-     │
│        │станции и     │      │      │      │      │      │      │
│        │землесосные   │      │      │      │      │      │      │
│        │установки     │      │      │      │      │      │      │
│        │электрические │      │      │      │      │      │      │
│        │стационарные, │      │      │      │      │      │      │
│        │подача        │      │      │      │      │      │      │
│        │140 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор насосной  │      │      │      │      │      │      │
│        │станции 90 м, │      │      │      │      │      │      │
│        │напор земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосной уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки 37 -    │      │      │      │      │      │      │
│        │52 м          │      │      │      │      │      │      │
│200203  │Насосные стан-│маш.-ч│-     │-     │3,86  │-     │-     │
│        │ции и земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосные уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие ста-   │      │      │      │      │      │      │
│        │ционарные, по-│      │      │      │      │      │      │
│        │дача 200 м3/ч,│      │      │      │      │      │      │
│        │напор насосной│      │      │      │      │      │      │
│        │станции 100 м,│      │      │      │      │      │      │
│        │напор земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосной уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки 63 м    │      │      │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на   │маш.-ч│-     │-     │-     │0,51  │0,51  │
│        │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│        │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│        │на других ви- │      │      │      │      │      │      │
│        │дах строитель-│      │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме   │      │      │      │      │      │      │
│        │водохозяйст-  │      │      │      │      │      │      │
│        │венного)      │      │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│021216  │Краны на гусе-│маш.-ч│-     │-     │-     │2,06  │2,06  │
│        │ничном ходу   │      │      │      │      │      │      │
│        │при работе на │      │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергети-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческом        │      │      │      │      │      │      │
│        │строительстве │      │      │      │      │      │      │
│        │до 16 т       │      │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при│маш.-ч│-     │-     │-     │2,02  │2,02  │
│        │работе на гид-│      │      │      │      │      │      │
│        │роэнергетичес-│      │      │      │      │      │      │
│        │ком строи-    │      │      │      │      │      │      │
│        │тельстве и    │      │      │      │      │      │      │
│        │горновскрышных│      │      │      │      │      │      │
│        │работах       │      │      │      │      │      │      │
│        │96 (130) кВт  │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│200204  │Насосные стан-│маш.-ч│-     │-     │-     │1,93  │-     │
│        │ции и земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосные уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки элек-   │      │      │      │      │      │      │
│        │трические     │      │      │      │      │      │      │
│        │стационарные, │      │      │      │      │      │      │
│        │подача        │      │      │      │      │      │      │
│        │400 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор насосной  │      │      │      │      │      │      │
│        │станции 95 м, │      │      │      │      │      │      │
│        │напор земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосной уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки 71 м    │      │      │      │      │      │      │
│200220  │Насосные      │маш.-ч│-     │-     │-     │-     │1,93  │
│        │станции и     │      │      │      │      │      │      │
│        │землесосные   │      │      │      │      │      │      │
│        │установки     │      │      │      │      │      │      │
│        │электрические │      │      │      │      │      │      │
│        │плавучие,     │      │      │      │      │      │      │
│        │подача        │      │      │      │      │      │      │
│        │400 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор насосной  │      │      │      │      │      │      │
│        │станции 95 м, │      │      │      │      │      │      │
│        │напор земле-  │      │      │      │      │      │      │
│        │сосной уста-  │      │      │      │      │      │      │
│        │новки 71 м    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │
│103-0204│Трубы стальные│м     │1,23  │-     │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные со│      │      │      │      │      │      │
│        │снятой фаской │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметром от  │      │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм  │      │      │      │      │      │      │
│        │из стали марок│      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2кп -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2пс -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наруж- │      │      │      │      │      │      │
│        │ный диаметр   │      │      │      │      │      │      │
│        │325 мм толщина│      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 8 мм   │      │      │      │      │      │      │
│103-0221│Трубы стальные│м     │-     │0,95  │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-    │      │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших│      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный      │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 426 мм│      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │10 мм         │      │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные│м     │-     │-     │0,81  │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-    │      │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших│      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный      │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 530 мм│      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные│м     │-     │-     │-     │0,52  │0,52  │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-    │      │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших│      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный      │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 630 мм│      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│144-6 │144-7 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│76,08 │76,08 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,4   │3,4   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│53,84 │53,84 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на других   │маш.-ч│5,49  │5,49  │
│        │видах строительства (кроме водо-  │      │      │      │
│        │хозяйственного) 96 (130) кВт      │      │      │      │
│        │(л.с.)                            │      │      │      │
│200101  │Насосные станции дизельные стацио-│маш.-ч│9,67  │-     │
│        │нарные, подача 80 м3/ч, напор на- │      │      │      │
│        │сосной станции 57 м, напор земле- │      │      │      │
│        │сосной станции 40 м               │      │      │      │
│200120  │Насосные станции плавучие, подача │маш.-ч│-     │9,67  │
│        │80 м3/ч, напор насосной станции   │      │      │      │
│        │57 м, напор землесосной станции   │      │      │      │
│        │40 м                              │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│103-0204│Трубы стальные электросварные пря-│м     │1,23  │1,23  │
│        │мошовные со снятой фаской диамет- │      │      │      │
│        │ром от 20 до 377 мм из стали марок│      │      │      │
│        │БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс │      │      │      │
│        │наружный диаметр 325 мм толщина   │      │      │      │
│        │стенки 8 мм                       │      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-145

Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами

Состав работ: 01. Разработка грунта в непрофилированном подводном карьере с транспортированием к месту укладки под напором и с распределением пульпы. 02. Управление работой землесосного снаряда. 03. Перемещение землесосных снарядов из забоя в забой в пределах одного карьера. 04. Наращивание и укорачивание плавучего пульпопровода. 05. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда. 06. Обслуживание магистральных и разводящих пульпопроводов. 07. Обслуживание водосбросных устройств. 08. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного). 09. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборки их за пределы намываемого сооружения. 10. Разъединение очередных звеньев труб разводящего пульпопровода в процессе намыва с разборкой и откаткой их в пределах одной карты. 11. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами
             дизельными производительностью:
01-01-145-1  80 м3/ч
01-01-145-2  140 м3/ч
             Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными
             снарядами электрическими производительностью:
01-01-145-3  80 м3/ч
01-01-145-4  140 м3/ч
01-01-145-5  200 м3/ч
01-01-145-6  400 м3/ч
01-01-145-7  600 м3/ч
             Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными
             снарядами, оборудованными эжектирующим устройством
             производительностью:
01-01-145-8  200 м3/ч
01-01-145-9  400 м3/ч

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│145-1 │145-2 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│69,12 │55,15 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,9   │3,9   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│96,87 │87,29 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на других   │маш.-ч│10,49 │8,67  │
│        │видах строительства (кроме водо-  │      │      │      │
│        │хозяйственного) 79 (108) кВт      │      │      │      │
│        │(л.с.)                            │      │      │      │
│180101  │Землесосные плавучие снаряды ди-  │маш.-ч│19,95 │-     │
│        │зельные, подача 80 м3/ч, напор    │      │      │      │
│        │30 м                              │      │      │      │
│180102  │Землесосные плавучие снаряды      │маш.-ч│-     │11,02 │
│        │дизельные, подача 140 м3/ч, напор │      │      │      │
│        │37 - 52 м                         │      │      │      │
│230302  │Катера буксирные 96 (130) кВт     │маш.-ч│-     │6,10  │
│        │(л.с.)                            │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│103-0201│Трубы стальные электросварные пря-│м     │2,04  │-     │
│        │мошовные со снятой фаской диамет- │      │      │      │
│        │ром от 20 до 377 мм из стали марок│      │      │      │
│        │БСт2кп - БСт4кп и БСт2пс - БСт4пс │      │      │      │
│        │наружный диаметр 325 мм толщина   │      │      │      │
│        │стенки 5 мм                       │      │      │      │
│103-0218│Трубы стальные электросварные     │м     │-     │1,94  │
│        │электросварные прямошовные и спи- │      │      │      │
│        │рально-шовные больших диаметров   │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивлением по  │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2 наружный диа-  │      │      │      │
│        │диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм│      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов   │измер.│145-3 │145-4 │145-5 │145-6 │145-7 │
│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда │чел.-ч│62,81 │50,14 │35,53 │17,65 │12,32 │
│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│        │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд│      │3,9   │3,9   │3,9   │3,9   │4,5   │
│        │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда │чел.-ч│70,01 │69,37 │77,82 │59,84 │35,10 │
│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при│маш.-ч│9,54  │7,88  │7,66  │-     │-     │
│        │работе на дру-│      │      │      │      │      │      │
│        │гих видах     │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственно- │      │      │      │      │      │      │
│        │го) 79 (108)  │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│180120  │Землесосные   │маш.-ч│18,16 │-     │-     │-     │-     │
│        │плавучие сна- │      │      │      │      │      │      │
│        │ряды электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │80 м3/ч, напор│      │      │      │      │      │      │
│        │40 м          │      │      │      │      │      │      │
│180121  │Землесосные   │маш.-ч│-     │10,03 │-     │-     │-     │
│        │плавучие сна- │      │      │      │      │      │      │
│        │ряды электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │140 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 37 - 52 м │      │      │      │      │      │      │
│230302  │Катера буксир-│маш.-ч│-     │5,54  │4,04  │1,81  │1,35  │
│        │ные 96 (130)  │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│021243  │Краны на гу-  │маш.-ч│-     │-     │3,90  │-     │-     │
│        │сеничном ходу │      │      │      │      │      │      │
│        │при работе на │      │      │      │      │      │      │
│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме магис- │      │      │      │      │      │      │
│        │тральных тру- │      │      │      │      │      │      │
│        │бопроводов) до│      │      │      │      │      │      │
│        │16 т          │      │      │      │      │      │      │
│180122  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │7,31  │-     │-     │
│        │плавучие сна- │      │      │      │      │      │      │
│        │ряды электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │200 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 50 - 63 м │      │      │      │      │      │      │
│230701  │Краны плавучие│маш.-ч│-     │-     │1,61  │2,78  │-     │
│        │несамоходные  │      │      │      │      │      │      │
│        │5 т           │      │      │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на   │маш.-ч│-     │-     │-     │2,64  │0,64  │
│        │гусеничном хо-│      │      │      │      │      │      │
│        │ду при работе │      │      │      │      │      │      │
│        │на других ви- │      │      │      │      │      │      │
│        │дах строитель-│      │      │      │      │      │      │
│        │ства (кроме   │      │      │      │      │      │      │
│        │водохозяй-    │      │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 79 │      │      │      │      │      │      │
│        │(108) кВт     │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│021216  │Краны на гусе-│маш.-ч│-     │-     │-     │3,84  │2,59  │
│        │ничном ходу   │      │      │      │      │      │      │
│        │при работе на │      │      │      │      │      │      │
│        │гидроэнергети-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческом строи- │      │      │      │      │      │      │
│        │тельстве до   │      │      │      │      │      │      │
│        │16 т          │      │      │      │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при│маш.-ч│-     │-     │-     │3,77  │-     │
│        │работе на дру-│      │      │      │      │      │      │
│        │гих видах     │      │      │      │      │      │      │
│        │строительства │      │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водо-  │      │      │      │      │      │      │
│        │хозяйственно- │      │      │      │      │      │      │
│        │го) 96 (130)  │      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│180124  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │-     │3,60  │-     │
│        │плавучие сна- │      │      │      │      │      │      │
│        │ряды электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │400 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 71 м      │      │      │      │      │      │      │
│230401  │Завозни мото- │маш.-ч│-     │-     │-     │1,61  │1,35  │
│        │ризованные    │      │      │      │      │      │      │
│        │66 (90) кВт   │      │      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │
│070103  │Бульдозеры при│маш.-ч│-     │-     │-     │-     │3,70  │
│        │работе на гид-│      │      │      │      │      │      │
│        │роэнергетичес-│      │      │      │      │      │      │
│        │ком строитель-│      │      │      │      │      │      │
│        │стве и горно- │      │      │      │      │      │      │
│        │вскрышных ра- │      │      │      │      │      │      │
│        │ботах 96 (130)│      │      │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │      │
│180126  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │-     │-     │2,43  │
│        │плавучие сна- │      │      │      │      │      │      │
│        │ряды электри- │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │600 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 80 м      │      │      │      │      │      │      │
│230702  │Краны плавучие│маш.-ч│-     │-     │-     │-     │0,55  │
│        │несамоходные  │      │      │      │      │      │      │
│        │16 т          │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │
│103-0201│Трубы стальные│м     │1,84  │-     │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные со│      │      │      │      │      │      │
│        │снятой фаской │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметром от  │      │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм  │      │      │      │      │      │      │
│        │из стали марок│      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2кп -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2пс -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наруж- │      │      │      │      │      │      │
│        │ный диаметр   │      │      │      │      │      │      │
│        │325 мм толщина│      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 5 мм   │      │      │      │      │      │      │
│103-0218│Трубы стальные│м     │-     │1,79  │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 426 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные│м     │-     │-     │1,74  │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 530 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0243│Трубы стальные│м     │-     │-     │-     │0,87  │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 720 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0251│Трубы стальные│м     │-     │-     │-     │-     │0,71  │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 820 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│145-8 │145-9 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│35,53 │17,65 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,8   │3,8   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│77,82 │59,84 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном ходу при рабо-│маш.-ч│3,90  │-     │
│        │те на других видах строительства  │      │      │      │
│        │(кроме магистральных трубопрово-  │      │      │      │
│        │дов) до 16 т                      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на других   │маш.-ч│7,66  │-     │
│        │видах строительства (кроме водохо-│      │      │      │
│        │зяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │
│180123  │Землесосные плавучие снаряды      │маш.-ч│7,31  │-     │
│        │электрические с ЭГЗУ, подача      │      │      │      │
│        │200 м3/ч напор 50 - 63 м          │      │      │      │
│230302  │Катера буксирные 96 (130) кВт     │маш.-ч│4,04  │1,81  │
│        │(л.с.)                            │      │      │      │
│230701  │Краны плавучие несамоходные 5 т   │маш.-ч│1,61  │2,78  │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу при   │маш.-ч│-     │2,64  │
│        │работе на других видах строитель- │      │      │      │
│        │ства (кроме водохозяйственного)   │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)               │      │      │      │
│021216  │Краны на гусеничном ходу при рабо-│маш.-ч│-     │3,84  │
│        │те на гидроэнергетическом строи-  │      │      │      │
│        │тельстве до 16 т                  │      │      │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на других   │маш.-ч│-     │3,77  │
│        │видах строительства (кроме водохо-│      │      │      │
│        │зяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) │      │      │      │
│180125  │Землесосные плавучие снаряды      │маш.-ч│-     │3,60  │
│        │электрические с ЭГЗУ, подача      │      │      │      │
│        │400 м3/ч, напор 71 м              │      │      │      │
│230401  │Завозни моторизованные            │маш.-ч│-     │1,61  │
│        │66 (90) кВт (л.с.)                │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные электросварные     │м     │1,74  │-     │
│        │прямошовные и спирально-шовные    │      │      │      │
│        │больших диаметров группы А и Б с  │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву         │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм│      │      │      │
│        │толщина стенки 7 мм               │      │      │      │
│103-0243│Трубы стальные электросварные пря-│м     │-     │0,87  │
│        │мошовные и спирально-шовные боль- │      │      │      │
│        │ших диаметров группы А и Б с соп- │      │      │      │
│        │ротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │
│        │наружный диаметр 720 мм толщина   │      │      │      │
│        │стенки 7 мм                       │      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-146

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы
землесосными станциями перекачки при работе совместно
с плавучими землесосными снарядами

Состав работ: 01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов. 02. Управление работой станций. 03. Профилактический ремонт оборудования станций. 04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Дополнительная транспортировка грунта 2 группы
             стационарными землесосными станциями перекачки при
             работе совместно с плавучими землесосными снарядами,
             производительность станций перекачки:
01-01-146-1  80 м3/ч
01-01-146-2  140 м3/ч
01-01-146-3  200 м3/ч
01-01-146-4  400 м3/ч
01-01-146-5  600 м3/ч
             Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими
             землесосными станциями перекачки при работе совместно с
             плавучими землесосными снарядами, производительность
             станций перекачки:
01-01-146-6  200 м3/ч
01-01-146-7  400 м3/ч
01-01-146-8  600 м3/ч

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов   │измер.│146-1 │146-2 │146-3 │146-4 │146-5 │
│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда │чел.-ч│33,07 │16,74 │11,54 │5,31  │4,80  │
│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │
│        │строителей    │      │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд│      │4,9   │4,9   │4,9   │4,9   │4,9   │
│        │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда │чел.-ч│71,28 │39,36 │37,64 │15,05 │10,12 │
│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
(раздел   3 в  ред.  Изменений  и дополнений   к   Государственным
элементным сметным  нормам на строительные работы. Выпуск 1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│180201  │Землесосные   │маш.-ч│17,82 │-     │-     │-     │-     │
│        │станции пере- │      │      │      │      │      │      │
│        │качки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │80 м3/ч, напор│      │      │      │      │      │      │
│        │40 м          │      │      │      │      │      │      │
│190101  │Насосные стан-│маш.-ч│17,82 │-     │-     │-     │-     │
│        │ции электри-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │50 м3/ч, напор│      │      │      │      │      │      │
│        │50 м          │      │      │      │      │      │      │
│180202  │Землесосные   │маш.-ч│-     │9,84  │-     │-     │-     │
│        │станции пере- │      │      │      │      │      │      │
│        │качки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │140 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 37 - 52 м │      │      │      │      │      │      │
│190102  │Насосные стан-│маш.-ч│-     │9,84  │7,17  │3,54  │2,38  │
│        │ции электри-  │      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │100 м3/ч,     │      │      │      │      │      │      │
│        │напор 80 м    │      │      │      │      │      │      │
│180203  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │7,17  │-     │-     │
│        │станции пере- │      │      │      │      │      │      │
│        │качки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │200 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │      │
│        │пор 50 - 63 м │      │      │      │      │      │      │
│180204  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │-     │3,54  │-     │
│        │станции пере- │      │      │      │      │      │      │
│        │качки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │400 м3/ч,     │      │      │      │      │      │      │
│        │напор 71 м    │      │      │      │      │      │      │
│180205  │Землесосные   │маш.-ч│-     │-     │-     │-     │2,38  │
│        │станции пере- │      │      │      │      │      │      │
│        │качки электри-│      │      │      │      │      │      │
│        │ческие стацио-│      │      │      │      │      │      │
│        │нарные, подача│      │      │      │      │      │      │
│        │600 м3/ч,     │      │      │      │      │      │      │
│        │напор 80 м    │      │      │      │      │      │      │
├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │
│103-0201│Трубы стальные│м     │1,39  │-     │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные со│      │      │      │      │      │      │
│        │снятой фаской │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметром от  │      │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм  │      │      │      │      │      │      │
│        │из стали марок│      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2кп -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт2пс -      │      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наруж- │      │      │      │      │      │      │
│        │ный диаметр   │      │      │      │      │      │      │
│        │325 мм толщина│      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 5 мм   │      │      │      │      │      │      │
│103-0218│Трубы стальные│м     │-     │1,41  │-     │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 426 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные│м     │-     │-     │1,15  │-     │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 530 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные│м     │-     │-     │-     │0,57  │-     │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 630 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
│103-0252│Трубы стальные│м     │-     │-     │-     │-     │0,46  │
│        │электросварные│      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и │      │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шов-│      │      │      │      │      │      │
│        │ные больших   │      │      │      │      │      │      │
│        │диаметров     │      │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с│      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением│      │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву    │      │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2    │      │      │      │      │      │      │
│        │наружный диа- │      │      │      │      │      │      │
│        │метр 820 мм   │      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки│      │      │      │      │      │      │
│        │7 мм          │      │      │      │      │      │      │
└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│146-6 │146-7 │146-8 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│11,67 │5,37  │4,85  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │4,9   │4,9   │4,9   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│23,76 │11,73 │7,90  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│180220  │Землесосные станции пере-  │маш.-ч│7,31  │-     │-     │
│        │качки электрические плаву- │      │      │      │      │
│        │чие, подача 200 м3/ч, напор│      │      │      │      │
│        │63 м                       │      │      │      │      │
│180221  │Землесосные станции пере-  │маш.-ч│-     │3,61  │-     │
│        │качки электрические плаву- │      │      │      │      │
│        │чие, подача 400 м3/ч, напор│      │      │      │      │
│        │71 м                       │      │      │      │      │
│180222  │Землесосные станции пере-  │маш.-ч│-     │-     │2,43  │
│        │качки электрические плаву- │      │      │      │      │
│        │чие, подача 600 м3/ч, напор│      │      │      │      │
│        │80 м                       │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные электросвар-│м     │1,33  │-     │-     │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 530 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 7 мм        │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные электросвар-│м     │-     │0,57  │-     │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 630 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 7 мм        │      │      │      │      │
│103-0252│Трубы стальные электросвар-│м     │-     │-     │0,46  │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 820 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-147

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы
землесосными станциями перекачки при работе совместно
с гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ: 01. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов. 02. Управление работой станций. 03. Профилактический ремонт оборудования станций. 04. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Дополнительная транспортировка грунта 2 группы
             стационарными землесосными станциями перекачки при
             работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными
             установками, производительность станций перекачки:
01-01-147-1  80 м3/ч
01-01-147-2  140 м3/ч
01-01-147-3  200 м3/ч
01-01-147-4  400 м3/ч
             Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими
             землесосными станциями перекачки при работе совместно с
             гидромониторно-насосно-землесосными установками,
             производительность станций перекачки:
01-01-147-5  200 м3/ч
01-01-147-6  400 м3/ч

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│147-1 │147-2 │147-3 │147-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│29,64 │16,85 │11,86 │8,30  │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3,1   │3,1   │3,1   │3,1   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│37,96 │21,68 │19,90 │8,08  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
(раздел   3 в  ред.  Изменений  и дополнений   к   Государственным
элементным сметным  нормам на строительные работы. Выпуск 1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│180201  │Землесосные станции │маш.-ч│9,49  │-     │-     │-     │
│        │перекачки электри-  │      │      │      │      │      │
│        │ческие стационарные,│      │      │      │      │      │
│        │подача 80 м3/ч, на- │      │      │      │      │      │
│        │пор 40 м            │      │      │      │      │      │
│190101  │Насосные станции    │маш.-ч│9,49  │-     │-     │-     │
│        │электрические       │      │      │      │      │      │
│        │стационарные, подача│      │      │      │      │      │
│        │50 м3/ч, напор 50 м │      │      │      │      │      │
│180202  │Землесосные станции │маш.-ч│-     │5,42  │-     │-     │
│        │перекачки электри-  │      │      │      │      │      │
│        │ческие стационарные,│      │      │      │      │      │
│        │подача 140 м3/ч,    │      │      │      │      │      │
│        │напор 37 - 52 м     │      │      │      │      │      │
│190102  │Насосные станции    │маш.-ч│-     │5,42  │3,79  │1,90  │
│        │электрические       │      │      │      │      │      │
│        │стационарные, подача│      │      │      │      │      │
│        │100 м3/ч, напор 80 м│      │      │      │      │      │
│180203  │Землесосные станции │маш.-ч│-     │-     │3,79  │-     │
│        │перекачки электри-  │      │      │      │      │      │
│        │ческие стационарные,│      │      │      │      │      │
│        │подача 200 м3/ч,    │      │      │      │      │      │
│        │напор 50 - 63 м     │      │      │      │      │      │
│180204  │Землесосные станции │маш.-ч│-     │-     │-     │1,90  │
│        │перекачки электри-  │      │      │      │      │      │
│        │ческие стационарные,│      │      │      │      │      │
│        │подача 400 м3/ч,    │      │      │      │      │      │
│        │напор 71 м          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│103-0204│Трубы стальные элек-│м     │1,23  │-     │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │шовные со снятой    │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный диа-│      │      │      │      │      │
│        │метр 325 мм толщина │      │      │      │      │      │
│        │стенки 8 мм         │      │      │      │      │      │
│103-0221│Трубы стальные элек-│м     │-     │0,95  │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные и спирально-    │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших диа- │      │      │      │      │      │
│        │метров группы А и Б │      │      │      │      │      │
│        │с сопротивлением по │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │426 мм толщина стен-│      │      │      │      │      │
│        │ки 10 мм            │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные элек-│м     │-     │-     │0,81  │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные и спирально-    │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших диа- │      │      │      │      │      │
│        │метров группы А и Б │      │      │      │      │      │
│        │с сопротивлением по │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │530 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 7 мм         │      │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные элек-│м     │-     │-     │-     │0,54  │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │шовные и спирально- │      │      │      │      │      │
│        │шовные больших диа- │      │      │      │      │      │
│        │метров группы А и Б │      │      │      │      │      │
│        │с сопротивлением по │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 7 мм         │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-01-│01-01-│
│ресурса │                                  │измер.│147-5 │147-6 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих- строителей │чел.-ч│11,97 │8,38  │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│12,55 │6,27  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│180220  │Землесосные станции перекачки     │маш.-ч│3,86  │-     │
│        │электрические плавучие, подача    │      │      │      │
│        │200 м3/ч, напор 63 м              │      │      │      │
│180221  │Землесосные станции перекачки     │маш.-ч│-     │1,93  │
│        │электрические плавучие, подача    │      │      │      │
│        │400 м3/ч, напор 71 м              │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные электросварные     │м     │0,81  │-     │
│        │прямошовные и спирально-шовные    │      │      │      │
│        │больших диаметров группы А и Б с  │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву         │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм│      │      │      │
│        │толщина стенки 7 мм               │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные электросварные     │м     │-     │0,54  │
│        │прямошовные и спирально-шовные    │      │      │      │
│        │больших диаметров группы А и Б с  │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву         │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм│      │      │      │
│        │толщина стенки 7 мм               │      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-148

Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами
производительностью 25 м3/час в отвал

Состав работ: 01. Разработка грунта с транспортированием в отвалы с устройством обвалования и распределением пульпы. 02. Управление работой землесосного снаряда. 03. Перемещение землесосных снарядов из забоя в пределах одного канала, котлована. 04. Наращивание плавучего пульпопровода. 05. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда. 06. Обслуживание магистрального и разводящих пульпопроводов. 07. Обслуживание водосборных устройств. 08. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Разработка грунта в каналах плавучими землесосными
             снарядами производительностью 25 м3/час в отвал с
             устройством обвалования, группа грунтов:
01-01-148-1  1 (пески)
01-01-148-2  2 (супеси)
01-01-148-3  3 - 4 (супеси, суглинки)
             Разработка грунта в каналах плавучими землесосными
             снарядами производительностью 25 м3/час в отвал без
             устройства обвалования, группа грунтов:
01-01-148-4  1 (пески)
01-01-148-5  2 (супеси)
01-01-148-6  3 - 4 (супеси, суглинки)

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│148-1 │148-2 │148-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│114,36│178,06│309,66│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070134  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│11,88 │18,26 │30,14 │
│        │водохозяйственном строи-   │      │      │      │      │
│        │тельстве 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
│180301  │Землесосные плавучие       │маш.-ч│51,24 │79,90 │139,76│
│        │установки 25 м3/ч          │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│148-4 │148-5 │148-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│104,58│162,12│281,40│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│180301  │Землесосные плавучие уста- │маш.-ч│52,29 │81,06 │140,70│
│        │новки 25 м3/ч              │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-149

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ: 01. Устройство первичного обвалования. 02. Устройство водосбросного колодца. 03. Укладка водоотводной трубы. 04. Перекладка водопроводов. 05. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод. 06. Разборка водопроводов после окончания работ. 07. Установка гидромониторов в забое. 08. Установка решетки для улавливания камней. 09. Уборка камней и корней из забоя. 10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно). 11. Передвижка землесосной станции. 12. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 13. Разборка пульпопроводов после окончания работ.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             гидромониторно-насосно-землесосными установками
             безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с
             устройством обвалования и в штабель, производительность
             установки (по грунту):
01-01-149-1  80 м3/ч
01-01-149-2  200 м3/ч
01-01-149-3  400 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             гидромониторно-насосно-землесосными установками
             безэстакадным способом при одностороннем намыве,
             производительность установки (по грунту):
01-01-149-4  200 м3/ч
01-01-149-5  400 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             гидромониторно-насосно-землесосными установками
             безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства
             обвалования, намыв под воду, производительность установки
             (по грунту):
01-01-149-6  200 м3/ч
01-01-149-7  400 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             гидромониторно-насосно-землесосными установками
             послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня
             в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования
             и в штабель, производительность установки (по грунту):
01-01-149-8  200 м3/ч
01-01-149-9  400 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             гидромониторно-насосно-землесосными установками
             послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня
             при одностороннем намыве, производительность установки
             (по грунту):
01-01-149-10 200 м3/ч
01-01-149-11 400 м3/ч

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов │ Ед.  │01-01-│01-01- │01-01-│
│ресурса │           затрат         │измер.│149-1 │149-2  │149-3 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│136,53│117,60 │18,43 │
│        │строителей                │      │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │2     │2      │3     │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│9,87  │7,95   │18,28 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │      │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном    │маш.-ч│2,34  │1,14   │6,01  │
│        │ходу при работе на других │      │      │       │      │
│        │видах строительства (кроме│      │      │       │      │
│        │водохозяйственного)       │      │      │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)       │      │      │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые  │маш.-ч│0,41  │0,21   │-     │
│        │дизельные на гусеничном   │      │      │       │      │
│        │ходу при работе на других │      │      │       │      │
│        │видах строительства (кроме│      │      │       │      │
│        │водохозяйственного) 0,5 м3│      │      │       │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│0,51  │0,31   │-     │
│        │других видах строительства│      │      │       │      │
│        │(кроме водохозяйственного)│      │      │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)       │      │      │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для  │маш.-ч│5,71  │6,19   │5,04  │
│        │труб диаметром (грузоподъ-│      │      │       │      │
│        │емностью) до 700 мм       │      │      │       │      │
│        │(12,5 т)                  │      │      │       │      │
│200201  │Насосные станции и земле- │маш.-ч│0,18  │-      │-     │
│        │сосные установки электри- │      │      │       │      │
│        │ческие стационарные, пода-│      │      │       │      │
│        │ча 80 м3/ч, напор насосной│      │      │       │      │
│        │станции 57 м, напор зем-  │      │      │       │      │
│        │лесосной установки 40 м   │      │      │       │      │
│040502  │Установки для сварки руч- │маш.-ч│1,71  │1,05   │2,13  │
│        │ной дуговой (постоянного  │      │      │       │      │
│        │тока)                     │      │      │       │      │
│200203  │Насосные станции и земле- │маш.-ч│-     │0,02   │-     │
│        │сосные установки электри- │      │      │       │      │
│        │ческие стационарные, пода-│      │      │       │      │
│        │ча 200 м3/ч, напор насос- │      │      │       │      │
│        │ной станции 100 м, напор  │      │      │       │      │
│        │землесосной установки 63 м│      │      │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на  │маш.-ч│-     │-      │7,23  │
│        │гидроэнергетическом строи-│      │      │       │      │
│        │тельстве и горновскрышных │      │      │       │      │
│        │работах 96 (130) кВт      │      │      │       │      │
│        │(л.с.)                    │      │      │       │      │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                 │      │      │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные       │т     │0,001 │0,001  │-     │
│101-0782│Поковки из квадратных     │т     │0,0013│0,00065│-     │
│        │заготовок массой 1,8 кг   │      │      │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон- │кг    │0,68  │1      │-     │
│        │ная вулканизированная     │      │      │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые     │м3    │0,04  │0,02   │0,01  │
│        │хвойных пород для выработ-│      │      │       │      │
│        │ки пиломатериалов и заго- │      │      │       │      │
│        │товок (пластины) толщиной │      │      │       │      │
│        │20 - 24 см III сорта      │      │      │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые     │м3    │0,57  │0,28   │0,4   │
│        │хвойных пород для строи-  │      │      │       │      │
│        │тельства длиной 3 - 6,5 м,│      │      │       │      │
│        │диаметром 12 - 24 см      │      │      │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных     │м3    │0,29  │0,13   │0,1   │
│        │пород. Доски необрезные   │      │      │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все     │      │      │       │      │
│        │ширины, толщиной 44 мм и  │      │      │       │      │
│        │более III сорта           │      │      │       │      │
│103-0240│Трубы стальные электро-   │м     │1,41  │0,61   │-     │
│        │сварные прямошовные и спи-│      │      │       │      │
│        │рально-шовные больших диа-│      │      │       │      │
│        │метров группы А и Б с     │      │      │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву │      │      │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа-  │      │      │       │      │
│        │метр 630 мм толщина стенки│      │      │       │      │
│        │12 мм                     │      │      │       │      │
│101-1714│Болты строительные с гай- │т     │0,012 │0,018  │-     │
│        │ками и шайбами            │      │      │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм  │т     │0,0013│0,001  │0,002 │
│        │Э42                       │      │      │       │      │
│102-0025│Пиломатериалы хвойных     │м3    │-     │-      │0,02  │
│        │пород. Бруски обрезные    │      │      │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, шириной │      │      │       │      │
│        │75 - 150 мм, толщиной 40 -│      │      │       │      │
│        │75 мм III сорта           │      │      │       │      │
│103-0256│Трубы стальные электро-   │м     │-     │-      │0,54  │
│        │сварные прямошовные и спи-│      │      │       │      │
│        │рально-шовные больших диа-│      │      │       │      │
│        │метров группы А и Б с     │      │      │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву │      │      │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа-  │      │      │       │      │
│        │метр 820 мм толщина стенки│      │      │       │      │
│        │12 мм                     │      │      │       │      │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01- │01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│149-4  │149-5 │149-6  │149-7 │
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│99,68  │11,54 │84,34  │10,74 │
│        │рабочих-строителей  │      │       │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2      │3     │2      │3     │
│        │работы              │      │       │      │       │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│6,58   │9,77  │1,91   │7,88  │
│        │машинистов          │      │       │      │       │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │       │      │       │      │
│010312  │Тракторы на гусенич-│маш.-ч│0,41   │3,13  │0,13   │1,97  │
│        │ном ходу при работе │      │       │      │       │      │
│        │на других видах     │      │       │      │       │      │
│        │строительства (кроме│      │       │      │       │      │
│        │водохозяйственного) │      │       │      │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │       │      │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│0,11   │-     │-      │-     │
│        │шовые дизельные на  │      │       │      │       │      │
│        │гусеничном ходу при │      │       │      │       │      │
│        │работе на других    │      │       │      │       │      │
│        │видах строительства │      │       │      │       │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │       │      │       │      │
│        │ственного) 0,5 м3   │      │       │      │       │      │
│070150  │Бульдозеры при      │маш.-ч│0,17   │-     │0,01   │-     │
│        │работе на других    │      │       │      │       │      │
│        │видах строительства │      │       │      │       │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │       │      │       │      │
│        │ственного)          │      │       │      │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.) │      │       │      │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│5,89   │3,36  │1,77   │2,02  │
│        │для труб диаметром  │      │       │      │       │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │       │      │       │      │
│        │до 700 мм (12,5 т)  │      │       │      │       │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│0,37   │4,51  │0,17   │2,69  │
│        │ручной дуговой      │      │       │      │       │      │
│        │(постоянного тока)  │      │       │      │       │      │
│070103  │Бульдозеры при      │маш.-ч│-      │3,28  │-      │3,89  │
│        │работе на гидроэнер-│      │       │      │       │      │
│        │гетическом строи-   │      │       │      │       │      │
│        │тельстве и горно-   │      │       │      │       │      │
│        │вскрышных работах   │      │       │      │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.) │      │       │      │       │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │       │      │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0004 │-     │0,0004 │-     │
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,00045│-     │0,00045│-     │
│        │ных заготовок массой│      │       │      │       │      │
│        │1,8 кг              │      │       │      │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая  │кг    │1      │-     │0,28   │-     │
│        │рулонная вулканизи- │      │       │      │       │      │
│        │рованная            │      │       │      │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круг- │м3    │0,01   │-     │0,01   │-     │
│        │лые хвойных пород   │      │       │      │       │      │
│        │для выработки пило- │      │       │      │       │      │
│        │материалов и загото-│      │       │      │       │      │
│        │вок (пластины) тол- │      │       │      │       │      │
│        │щиной 20 - 24 см    │      │       │      │       │      │
│        │III сорта           │      │       │      │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │0,14   │0,08  │0,14   │0,04  │
│        │лые хвойных пород   │      │       │      │       │      │
│        │для строительства   │      │       │      │       │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │       │      │       │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │       │      │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,04   │0,01  │0,04   │-     │
│        │ных пород. Доски не-│      │       │      │       │      │
│        │обрезные длиной 4 - │      │       │      │       │      │
│        │6,5 м, все ширины,  │      │       │      │       │      │
│        │толщиной 44 мм и    │      │       │      │       │      │
│        │более III сорта     │      │       │      │       │      │
│101-1714│Болты строительные с│т     │0,018  │-     │0,0053 │-     │
│        │гайками и шайбами   │      │       │      │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0004 │0,004 │0,0002 │0,0028│
│        │5 мм Э42            │      │       │      │       │      │
│102-0025│Пиломатериалы хвой- │м3    │-      │0,01  │-      │-     │
│        │ных пород. Бруски   │      │       │      │       │      │
│        │обрезные длиной 4 - │      │       │      │       │      │
│        │6,5 м,  шириной 75 -│      │       │      │       │      │
│        │150 мм, толщиной    │      │       │      │       │      │
│        │40 - 75 мм III сорта│      │       │      │       │      │
│103-0256│Трубы стальные      │м     │-      │0,01  │-      │-     │
│        │электросварные      │      │       │      │       │      │
│        │прямошовные и       │      │       │      │       │      │
│        │спирально-шовные    │      │       │      │       │      │
│        │больших диаметров   │      │       │      │       │      │
│        │группы А и Б с      │      │       │      │       │      │
│        │сопротивлением по   │      │       │      │       │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │       │      │       │      │
│        │наружный диаметр 820│      │       │      │       │      │
│        │мм толщина стенки   │      │       │      │       │      │
│        │12 мм               │      │       │      │       │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01- │01-01-│01-01- │01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│149-8  │149-9 │149-10 │149-11│
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│135,52 │29,75 │38,19  │11,54 │
│        │рабочих-строителей  │      │       │      │       │      │
│1.1     │Средний разряд рабо-│      │2      │2,7   │3,8    │3,2   │
│        │ты                  │      │       │      │       │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│8,88   │15,89 │7,52   │4,84  │
│        │машинистов          │      │       │      │       │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │       │      │       │      │
│010312  │Тракторы на гусенич-│маш.-ч│1,15   │3,00  │0,32   │1,24  │
│        │ном ходу при работе │      │       │      │       │      │
│        │на других видах     │      │       │      │       │      │
│        │строительства (кроме│      │       │      │       │      │
│        │водохозяйственного) │      │       │      │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │       │      │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│0,21   │6,89  │0,12   │-     │
│        │шовые дизельные на  │      │       │      │       │      │
│        │гусеничном ходу при │      │       │      │       │      │
│        │работе на других    │      │       │      │       │      │
│        │видах строительства │      │       │      │       │      │
│        │(кроме водохозяйст- │      │       │      │       │      │
│        │венного) 0,5 м3     │      │       │      │       │      │
│070150  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│0,31   │-     │0,44   │-     │
│        │те на других видах  │      │       │      │       │      │
│        │строительства (кроме│      │       │      │       │      │
│        │водохозяйственного) │      │       │      │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.) │      │       │      │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│7,11   │3,32  │6,64   │1,64  │
│        │для труб диаметром  │      │       │      │       │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │       │      │       │      │
│        │до 700 мм (12,5 т)  │      │       │      │       │      │
│200203  │Насосные станции и  │маш.-ч│0,02   │-     │-      │-     │
│        │землесосные установ-│      │       │      │       │      │
│        │ки электрические    │      │       │      │       │      │
│        │стационарные, подача│      │       │      │       │      │
│        │200 м3/ч, напор     │      │       │      │       │      │
│        │насосной станции    │      │       │      │       │      │
│        │100 м, напор земле- │      │       │      │       │      │
│        │сосной установки    │      │       │      │       │      │
│        │63 м                │      │       │      │       │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│1,06   │5,64  │0,20   │0,81  │
│        │ручной дуговой      │      │       │      │       │      │
│        │(постоянного тока)  │      │       │      │       │      │
│070103  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│-      │2,68  │-      │1,96  │
│        │те на гидроэнергети-│      │       │      │       │      │
│        │ческом строительстве│      │       │      │       │      │
│        │и горновскрышных    │      │       │      │       │      │
│        │работах 96 (130) кВт│      │       │      │       │      │
│        │(л.с.)              │      │       │      │       │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │       │      │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0008 │-     │0,0004 │-     │
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,00064│-     │0,00044│-     │
│        │ных заготовок массой│      │       │      │       │      │
│        │1,8 кг              │      │       │      │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая  │кг    │1,08   │-     │0,71   │-     │
│        │рулонная вулканизи- │      │       │      │       │      │
│        │рованная            │      │       │      │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круг- │м3    │0,02   │0,02  │0,01   │-     │
│        │лые хвойных пород   │      │       │      │       │      │
│        │для выработки пило- │      │       │      │       │      │
│        │материалов и заго-  │      │       │      │       │      │
│        │товок (пластины)    │      │       │      │       │      │
│        │толщиной 20 - 24 см │      │       │      │       │      │
│        │III сорта           │      │       │      │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │0,19   │0,24  │0,04   │0,08  │
│        │лые хвойных пород   │      │       │      │       │      │
│        │для строительства   │      │       │      │       │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │       │      │       │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │       │      │       │      │
│102-0025│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,01   │0,01  │0,04   │0,01  │
│        │ных пород. Бруски   │      │       │      │       │      │
│        │обрезные длиной 4 - │      │       │      │       │      │
│        │6,5 м, шириной 75 - │      │       │      │       │      │
│        │150 мм, толщиной    │      │       │      │       │      │
│        │40 - 75 мм          │      │       │      │       │      │
│        │III сорта           │      │       │      │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,13   │0,15  │0,07   │0,07  │
│        │ных пород. Доски не-│      │       │      │       │      │
│        │обрезные длиной 4 - │      │       │      │       │      │
│        │6,5 м, все ширины,  │      │       │      │       │      │
│        │толщиной 44 мм и    │      │       │      │       │      │
│        │более III сорта     │      │       │      │       │      │
│103-0240│Трубы стальные      │м     │0,61   │-     │-      │-     │
│        │электросварные пря- │      │       │      │       │      │
│        │мошовные и спираль- │      │       │      │       │      │
│        │но-шовные больших   │      │       │      │       │      │
│        │диаметров группы А  │      │       │      │       │      │
│        │и Б с сопротивлением│      │       │      │       │      │
│        │по разрыву          │      │       │      │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный │      │       │      │       │      │
│        │диаметр 630 мм тол- │      │       │      │       │      │
│        │щина стенки 12 мм   │      │       │      │       │      │
│101-1714│Болты строительные с│т     │0,009  │-     │0,009  │-     │
│        │гайками и шайбами   │      │       │      │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,001  │0,005 │0,0002 │0,0008│
│        │5 мм Э42            │      │       │      │       │      │
│103-0256│Трубы стальные      │м     │-      │0,69  │-      │-     │
│        │электросварные пря- │      │       │      │       │      │
│        │мошовные и спираль- │      │       │      │       │      │
│        │но-шовные больших   │      │       │      │       │      │
│        │диаметров группы А и│      │       │      │       │      │
│        │Б с сопротивлением  │      │       │      │       │      │
│        │по разрыву          │      │       │      │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный │      │       │      │       │      │
│        │диаметр 820 мм тол- │      │       │      │       │      │
│        │щина стенки 12 мм   │      │       │      │       │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-150

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
плавучими землесосными снарядами

Состав работ: 01. Устройство первичного обвалования. 02. Устройство водосточного колодца. 03. Укладка водоотводной трубы. 04. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 05. Устройство канав для отвода фильтрационных вод. 06. Разборка трубопроводов по окончании работ. 07. Установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя. 08. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно).

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом
             в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования
             и в штабель, производительность землесосных снарядов
             (по грунту):
01-01-150-1  80 м3/ч
01-01-150-2  200 м3/ч
01-01-150-3  600 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом
             при одностороннем намыве, производительность землесосных
             снарядов (по грунту):
01-01-150-4  80 м3/ч
01-01-150-5  200 м3/ч
01-01-150-6  600 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в
             водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду,
             производительность землесосных снарядов (по грунту):
01-01-150-7  80 м3/ч
01-01-150-8  200 м3/ч
01-01-150-9  600 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным
             способом и методом набивки гребня в профильное
             сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель,
             производительность землесосных снарядов (по грунту):
01-01-150-10 80 м3/ч
01-01-150-11 200 м3/ч
01-01-150-12 600 м3/ч
             Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
             плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным
             способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве,
             производительность землесосных снарядов (по грунту):
01-01-150-13 80 м3/ч
01-01-150-14 200 м3/ч
01-01-150-15 600 м3/ч
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01- │01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.│150-1  │150-2  │150-3 │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│58,83  │40,51  │18,48 │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │2,3    │2,8    │2,8   │
│2       │Затраты труда            │чел.-ч│9,44   │9,65   │9,27  │
│        │машинистов               │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном   │маш.-ч│2,40   │1,63   │2,84  │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые │маш.-ч│0,41   │0,21   │-     │
│        │дизельные на гусеничном  │      │       │       │      │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │0,5 м3                   │      │       │       │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│0,51   │0,30   │-     │
│        │других видах строитель-  │      │       │       │      │
│        │ства (кроме водохозяй-   │      │       │       │      │
│        │ственного) 96 (130) кВт  │      │       │       │      │
│        │(л.с.)                   │      │       │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│5,35   │5,47   │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │      │       │       │      │
│        │(12,5 т)                 │      │       │       │      │
│180120  │Землесосные плавучие сна-│маш.-ч│0,23   │-      │-     │
│        │ряды электрические, пода-│      │       │       │      │
│        │ча 80 м3/ч, напор 40 м   │      │       │       │      │
│040502  │Установки для сварки руч-│маш.-ч│2,39   │1,34   │7,39  │
│        │ной дуговой (постоянного │      │       │       │      │
│        │тока)                    │      │       │       │      │
│180122  │Землесосные плавучие сна-│маш.-ч│-      │0,34   │-     │
│        │ряды электрические, пода-│      │       │       │      │
│        │ча 200 м3/ч, напор 50 -  │      │       │       │      │
│        │63 м                     │      │       │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│-      │-      │3,03  │
│        │гидроэнергетическом стро-│      │       │       │      │
│        │ительстве и горновскрыш- │      │       │       │      │
│        │ных работах 96 (130) кВт │      │       │       │      │
│        │(л.с.)                   │      │       │       │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│-      │-      │1,42  │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) 800 -      │      │       │       │      │
│        │1000 мм (35 т)           │      │       │       │      │
│180126  │Землесосные плавучие сна-│маш.-ч│-      │-      │0,26  │
│        │ряды электрические, пода-│      │       │       │      │
│        │ча 600 м3/ч, напор 80 м  │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные      │т     │0,001  │0,0004 │-     │
│101-0782│Поковки из квадратных    │т     │0,00085│0,00021│-     │
│        │заготовок массой 1,8 кг  │      │       │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон-│кг    │0,61   │0,86   │-     │
│        │ная вулканизированная    │      │       │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,03   │0,01   │0,02  │
│        │хвойных пород для выра-  │      │       │       │      │
│        │ботки пиломатериалов и   │      │       │       │      │
│        │заготовок (пластины)     │      │       │       │      │
│        │толщиной 20 - 24 см      │      │       │       │      │
│        │III сорта                │      │       │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,41   │0,13   │0,29  │
│        │хвойных пород для строи- │      │       │       │      │
│        │тельства длиной 3 -6,5 м,│      │       │       │      │
│        │диаметром 12 - 24 см     │      │       │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных    │м3    │0,25   │0,09   │0,25  │
│        │пород. Доски необрезные  │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все    │      │       │       │      │
│        │ширины, толщиной 44 мм и │      │       │       │      │
│        │более III сорта          │      │       │       │      │
│103-0230│Трубы стальные электро-  │м     │1,41   │-      │-     │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 530 мм толщина      │      │       │       │      │
│        │стенки 10 мм             │      │       │       │      │
│101-1714│Болты строительные с     │т     │0,01   │0,017  │-     │
│        │гайками и шайбами        │      │       │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм │т     │0,0023 │0,0013 │0,0067│
│        │Э42                      │      │       │       │      │
│103-0248│Трубы стальные электро-  │м     │-      │0,61   │-     │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 720 мм толщина      │      │       │       │      │
│        │стенки 12 мм             │      │       │       │      │
│102-0025│Пиломатериалы хвойных    │м3    │-      │-      │0,03  │
│        │пород. Бруски обрезные   │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, шириной│      │       │       │      │
│        │75 - 150 мм, толщиной    │      │       │       │      │
│        │40 - 75 мм III сорта     │      │       │       │      │
│103-0256│Трубы стальные электро-  │м     │-      │-      │0,45  │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 820 мм толщина      │      │       │       │      │
│        │стенки 12 мм             │      │       │       │      │
│103-0271│Трубы стальные электро-  │м     │-      │-      │0,44  │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 1020 мм толщина     │      │       │       │      │
│        │стенки 12 мм             │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01- │01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.│150-4  │150-5  │150-6 │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│15,68  │22,31  │8,65  │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │2,9    │3,2    │2,5   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│6,69   │8,44   │6,23  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном   │маш.-ч│0,76   │0,89   │0,25  │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые │маш.-ч│0,21   │0,11   │2,99  │
│        │дизельные на гусеничном  │      │       │       │      │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │0,5 м3                   │      │       │       │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│0,25   │0,15   │-     │
│        │других видах строительст-│      │       │       │      │
│        │ва (кроме водохозяйствен-│      │       │       │      │
│        │ного) 96 (130) кВт (л.с.)│      │       │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│5,30   │5,43   │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │      │       │       │      │
│        │(12,5 т)                 │      │       │       │      │
│180120  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│0,05   │-      │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 80 м3/ч, напор    │      │       │       │      │
│        │40 м                     │      │       │       │      │
│040502  │Установки для сварки руч-│маш.-ч│5,82   │1,12   │2,97  │
│        │ной дуговой (постоянного │      │       │       │      │
│        │тока)                    │      │       │       │      │
│180122  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │0,31   │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 200 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │50 - 63 м                │      │       │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│-      │-      │0,55  │
│        │гидроэнергетическом      │      │       │       │      │
│        │строительстве и горно-   │      │       │       │      │
│        │вскрышных работах        │      │       │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│-      │-      │0,54  │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) 800 -      │      │       │       │      │
│        │1000 мм (35 т)           │      │       │       │      │
│180126  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │-      │0,25  │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 600 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │80 м                     │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные      │т     │0,00014│0,00001│-     │
│101-0782│Поковки из квадратных за-│т     │0,00035│0,00001│-     │
│        │готовок массой 1,8 кг    │      │       │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон-│кг    │0,61   │0,86   │-     │
│        │ная вулканизированная    │      │       │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных    │м3    │0,02   │-      │-     │
│        │пород. Доски необрезные  │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все ши-│      │       │       │      │
│        │рины, толщиной 44 мм и   │      │       │       │      │
│        │более III сорта          │      │       │       │      │
│101-1714│Болты строительные с     │т     │0,009  │0,017  │-     │
│        │гайками и шайбами        │      │       │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром      │т     │0,0054 │0,0011 │0,0028│
│        │5 мм Э42                 │      │       │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые    │м3    │-      │0,01   │-     │
│        │хвойных пород для выра-  │      │       │       │      │
│        │ботки пиломатериалов и   │      │       │       │      │
│        │заготовок (пластины) тол-│      │       │       │      │
│        │щиной 20 - 24 см         │      │       │       │      │
│        │III сорта                │      │       │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3    │-      │-      │0,09  │
│        │хвойных пород для строи- │      │       │       │      │
│        │тельства длиной 3 -      │      │       │       │      │
│        │3 - 6,5 м, диаметром     │      │       │       │      │
│        │12 - 24 см               │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01- │01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.│150-7  │150-8  │150-9 │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│6,72   │7,19   │8,36  │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │2,9    │3,2    │2,5   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│2,31   │3,83   │3,12  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном   │маш.-ч│0,02   │0,13   │0,31  │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые │маш.-ч│0,07   │0,38   │0,05  │
│        │дизельные на гусеничном  │      │       │       │      │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │0,5 м3                   │      │       │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│2,05   │1,46   │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │      │       │       │      │
│        │(12,5 т)                 │      │       │       │      │
│180120  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│0,05   │-      │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 80 м3/ч, напор    │      │       │       │      │
│        │40 м                     │      │       │       │      │
│040502  │Установки для сварки руч-│маш.-ч│2,25   │2,35   │0,82  │
│        │ной дуговой (постоянного │      │       │       │      │
│        │тока)                    │      │       │       │      │
│180122  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │0,31   │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 200 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │50 - 63 м                │      │       │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│-      │-      │0,29  │
│        │гидроэнергетическом      │      │       │       │      │
│        │строительстве и горно-   │      │       │       │      │
│        │вскрышных работах        │      │       │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики     │маш.-ч│-      │-      │0,57  │
│        │для труб диаметром       │      │       │       │      │
│        │(грузоподъемностью)      │      │       │       │      │
│        │800 - 1000 мм (35 т)     │      │       │       │      │
│180126  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │-      │0,25  │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 600 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │80 м                     │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные      │т     │0,00014│0,00001│-     │
│101-0782│Поковки из квадратных за-│т     │0,00035│0,00001│-     │
│        │готовок массой 1,8 кг    │      │       │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон-│кг    │0,24   │0,22   │-     │
│        │ная вулканизированная    │      │       │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,09   │0,01   │0,08  │
│        │хвойных пород для строи- │      │       │       │      │
│        │тельства длиной 3 -      │      │       │       │      │
│        │6,5 м, диаметром 12 -    │      │       │       │      │
│        │24 см                    │      │       │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных по-│м3    │0,02   │-      │-     │
│        │род. Доски необрезные    │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все    │      │       │       │      │
│        │ширины, толщиной 44 мм и │      │       │       │      │
│        │более III сорта          │      │       │       │      │
│101-1714│Болты строительные с     │т     │0,003  │0,004  │-     │
│        │гайками и шайбами        │      │       │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм │т     │0,002  │0,0023 │0,0008│
│        │Э42                      │      │       │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые    │м3    │-      │0,01   │-     │
│        │хвойных пород для выра-  │      │       │       │      │
│        │ботки пиломатериалов и   │      │       │       │      │
│        │заготовок (пластины)     │      │       │       │      │
│        │толщиной 20 - 24 см      │      │       │       │      │
│        │III сорта                │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01- │01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.│150-10 │150-11 │150-12│
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│75,04  │67,87  │36,41 │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │2,4    │2,9    │2,6   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│13,13  │20,81  │28,32 │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном   │маш.-ч│0,02   │1,82   │6,25  │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые │маш.-ч│0,41   │0,21   │-     │
│        │дизельные на гусеничном  │      │       │       │      │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │0,5 м3                   │      │       │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│2,30   │-      │0,83  │
│        │гидроэнергетическом стро-│      │       │       │      │
│        │ительстве и горновскрыш- │      │       │       │      │
│        │ных работах 96 (130) кВт │      │       │       │      │
│        │(л.с.)                   │      │       │       │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│0,51   │0,30   │-     │
│        │других видах строительст-│      │       │       │      │
│        │ва (кроме водохозяйствен-│      │       │       │      │
│        │ного) 96 (130) кВт (л.с.)│      │       │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│9,12   │6,36   │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │      │       │       │      │
│        │(12,5 т)                 │      │       │       │      │
│180120  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│0,23   │-      │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 80 м3/ч, напор    │      │       │       │      │
│        │40 м                     │      │       │       │      │
│040502  │Установки для сварки     │маш.-ч│3,04   │1,68   │6,32  │
│        │ручной дуговой (постоян- │      │       │       │      │
│        │ного тока)               │      │       │       │      │
│180122  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │2,02   │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 200 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │50 - 63 м                │      │       │       │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│-      │-      │2,39  │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) 800 -      │      │       │       │      │
│        │1000 мм (35 т)           │      │       │       │      │
│180126  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │-      │2,48  │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 600 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │80 м                     │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные      │т     │0,001  │0,0004 │-     │
│101-0782│Поковки из квадратных    │т     │0,00085│0,00021│-     │
│        │заготовок массой 1,8 кг  │      │       │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон-│кг    │0,44   │1,28   │-     │
│        │ная вулканизированная    │      │       │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,03   │0,01   │0,03  │
│        │хвойных пород для выра-  │      │       │       │      │
│        │ботки пиломатериалов и   │      │       │       │      │
│        │заготовок (пластины) тол-│      │       │       │      │
│        │щиной 20 - 24 см         │      │       │       │      │
│        │III сорта                │      │       │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,41   │0,13   │0,3   │
│        │хвойных пород для строи- │      │       │       │      │
│        │тельства длиной 3 -      │      │       │       │      │
│        │6,5 м, диаметром 12 -    │      │       │       │      │
│        │24 см                    │      │       │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных    │м3    │0,25   │0,09   │0,15  │
│        │пород. Доски необрезные  │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все    │      │       │       │      │
│        │ширины, толщиной 44 мм и │      │       │       │      │
│        │более III сорта          │      │       │       │      │
│103-0230│Трубы стальные электро-  │м     │1,41   │-      │-     │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 530 мм толщина стен-│      │       │       │      │
│        │ки 10 мм                 │      │       │       │      │
│101-1714│Болты строительные с гай-│т     │0,007  │0,008  │-     │
│        │ками и шайбами           │      │       │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм │т     │0,0028 │0,0017 │0,0058│
│        │Э42                      │      │       │       │      │
│103-0248│Трубы стальные электро-  │м     │-      │0,61   │-     │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2       │      │       │       │      │
│        │наружный диаметр 720 мм  │      │       │       │      │
│        │толщина стенки 12 мм     │      │       │       │      │
│102-0025│Пиломатериалы хвойных по-│м3    │-      │-      │0,4   │
│        │род. Бруски обрезные     │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, шириной│      │       │       │      │
│        │75 - 150 мм, толщиной    │      │       │       │      │
│        │40 - 75 мм III сорта     │      │       │       │      │
│103-0256│Трубы стальные электро-  │м     │-      │-      │0,45  │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 820 мм толщина стен-│      │       │       │      │
│        │ки 12 мм                 │      │       │       │      │
│103-0271│Трубы стальные электро-  │м     │-      │-      │0,44  │
│        │сварные прямошовные и    │      │       │       │      │
│        │спирально-шовные больших │      │       │       │      │
│        │диаметров группы А и Б с │      │       │       │      │
│        │сопротивлением по разрыву│      │       │       │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │      │       │       │      │
│        │метр 1020 мм толщина     │      │       │       │      │
│        │стенки 12 мм             │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.  │01-01- │01-01- │01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.│150-13 │150-14 │150-15│
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│31,36  │38,83  │16,83 │
│        │строителей               │      │       │       │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │      │2,8    │3      │2,5   │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч│7,31   │18,83  │5,66  │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном   │маш.-ч│0,76   │0,89   │1,53  │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые │маш.-ч│0,21   │0,12   │-     │
│        │дизельные на гусеничном  │      │       │       │      │
│        │ходу при работе на других│      │       │       │      │
│        │видах строительства (кро-│      │       │       │      │
│        │ме водохозяйственного)   │      │       │       │      │
│        │0,5 м3                   │      │       │       │      │
│070150  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│0,26   │0,15   │-     │
│        │других видах строительст-│      │       │       │      │
│        │ва (кроме водохозяйствен-│      │       │       │      │
│        │ного) 96 (130) кВт (л.с.)│      │       │       │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│5,48   │6,33   │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │      │       │       │      │
│        │(12,5 т)                 │      │       │       │      │
│180120  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│0,18   │-      │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 80 м3/ч, напор    │      │       │       │      │
│        │40 м                     │      │       │       │      │
│040502  │Установки для сварки руч-│маш.-ч│0,17   │0,22   │0,22  │
│        │ной дуговой (постоянного │      │       │       │      │
│        │тока)                    │      │       │       │      │
│180122  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │1,89   │-     │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 200 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │50 - 63 м                │      │       │       │      │
│070103  │Бульдозеры при работе на │маш.-ч│-      │-      │0,55  │
│        │гидроэнергетическом      │      │       │       │      │
│        │строительстве и горно-   │      │       │       │      │
│        │вскрышных работах        │      │       │       │      │
│        │96 (130) кВт (л.с.)      │      │       │       │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч│-      │-      │1,30  │
│        │труб диаметром (грузо-   │      │       │       │      │
│        │подъемностью) 800 -      │      │       │       │      │
│        │1000 мм (35 т)           │      │       │       │      │
│180126  │Землесосные плавучие     │маш.-ч│-      │-      │0,30  │
│        │снаряды электрические,   │      │       │       │      │
│        │подача 600 м3/ч, напор   │      │       │       │      │
│        │80 м                     │      │       │       │      │
├────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │       │      │
│101-1805│Гвозди строительные      │т     │0,00014│0,00001│-     │
│101-0782│Поковки из квадратных    │т     │0,00035│0,00001│-     │
│        │заготовок массой 1,8 кг  │      │       │       │      │
│101-0849│Пластина резиновая рулон-│кг    │0,44   │1,28   │-     │
│        │ная вулканизированная    │      │       │       │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3    │0,09   │0,01   │0,13  │
│        │хвойных пород для строи- │      │       │       │      │
│        │тельства длиной 3 -      │      │       │       │      │
│        │6,5 м, диаметром 12 -    │      │       │       │      │
│        │24 см                    │      │       │       │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных по-│м3    │0,02   │-      │0,01  │
│        │род. Доски необрезные    │      │       │       │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все ши-│      │       │       │      │
│        │рины, толщиной 44 мм и   │      │       │       │      │
│        │более III сорта          │      │       │       │      │
│101-1714│Болты строительные с гай-│т     │0,006  │0,008  │-     │
│        │ками и шайбами           │      │       │       │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм │т     │0,0002 │0,0002 │0,0002│
│        │Э42                      │      │       │       │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые    │м3    │-      │0,01   │-     │
│        │хвойных пород для выра-  │      │       │       │      │
│        │ботки пиломатериалов и   │      │       │       │      │
│        │заготовок (пластины)     │      │       │       │      │
│        │толщиной 20 - 24 см      │      │       │       │      │
│        │III сорта                │      │       │       │      │
└────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-151

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб

Состав работ: 01. Планировка трассы. 02. Укладка подкладок и установка опор. 03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой). 04. Установка фасонных частей и арматуры. 05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями). 06. Гидравлические испытания.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Измеритель: 100 м трубопровода

             Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
             при электросварном соединении диаметром:
01-01-151-1  150 мм
01-01-151-2  200 мм
01-01-151-3  250 мм
01-01-151-4  300 мм
01-01-151-5  400 мм
01-01-151-6  500 мм
01-01-151-7  600 мм
01-01-151-8  700 мм
01-01-151-9  800 мм
01-01-151-10 900 мм
01-01-151-11 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
             при быстроразъемном соединении диаметром 400 мм

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│151-1 │151-2 │151-3 │151-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│74,06 │86,87 │100,28│112,63│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3     │3     │3     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│5,47  │5,98  │6,85  │7,86  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│1,37  │1,88  │1,88  │2,89  │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 400 мм (6,3 т)   │      │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполни-   │маш.-ч│3,77  │3,77  │4,64  │4,64  │
│        │тельно-опрессовочные│      │      │      │      │      │
│        │до 70 м3/ч          │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,11  │0,11  │0,11  │0,11  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных тру-  │      │      │      │      │      │
│        │бопроводов) 10 т    │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│11,65 │13,78 │16,80 │20,05 │
│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │
│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0011│Лесоматериалы круг- │м3    │0,19  │0,19  │0,19  │0,19  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для выработки пило- │      │      │      │      │      │
│        │материалов и загото-│      │      │      │      │      │
│        │вок (пластины) тол- │      │      │      │      │      │
│        │щиной 20 - 24 см    │      │      │      │      │      │
│        │III сорта           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1,32  │1,32  │1,33  │1,34  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │      │      │      │      │
│103-0180│Трубы стальные      │м     │102   │-     │-     │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные со снятой  │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 159 мм      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм │      │      │      │      │      │
│533-0063│Фланцы из стали     │шт.   │0,6   │-     │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 150 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,024 │0,025 │0,026 │0,026 │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные   │т     │0,02  │0,02  │0,03  │0,04  │
│        │сварные части       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр до 800 мм   │      │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0065│0,0087│0,0109│0,013 │
│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые │кг    │0,1   │0,13  │0,16  │0,17  │
│        │(пластина техничес- │      │      │      │      │      │
│        │кая прессованная)   │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │3,53  │6,28  │9,81  │14,13 │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0018│0,0018│0,0018│0,0018│
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0044│0,0044│0,0044│0,0044│
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│300-9120│Задвижки            │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0192│Трубы стальные      │м     │-     │102   │-     │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные со снятой  │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный диа-│      │      │      │      │      │
│        │метр 219 мм толщина │      │      │      │      │      │
│        │стенки 8 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0064│Фланцы из стали     │шт.   │-     │0,6   │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 200 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0198│Трубы стальные      │м     │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные со снятой  │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный диа-│      │      │      │      │      │
│        │метр 273 мм толщина │      │      │      │      │      │
│        │стенки 8 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0065│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │0,6   │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 250 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0204│Трубы стальные      │м     │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные со снятой  │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 325 мм тол- │      │      │      │      │      │
│        │щина стенки 8 мм    │      │      │      │      │      │
│533-0066│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │-     │0,6   │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 300 мм      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│151-5 │151-6 │151-7 │151-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│150,48│193,80│277,02│331,09│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3     │3     │3     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│9,69  │12,34 │13,65 │21,73 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│3,85  │-     │-     │-     │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 400 мм (6,3 т)   │      │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполни-   │маш.-ч│5,51  │6,96  │6,96  │8,41  │
│        │тельно-опрессовочные│      │      │      │      │      │
│        │до 70 м3/ч          │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,11  │0,16  │0,16  │0,22  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных трубо-│      │      │      │      │      │
│        │проводов) 10 т      │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,22  │0,27  │0,27  │0,33  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│25,31 │28,45 │34,72 │41,10 │
│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │
│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│-     │4,95  │6,26  │12,77 │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 700 мм (12,5 т)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0011│Лесоматериалы круг- │м3    │0,19  │0,22  │0,3   │0,38  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для выработки пило- │      │      │      │      │      │
│        │материалов и загото-│      │      │      │      │      │
│        │вок (пластины)      │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 20 - 24 см │      │      │      │      │      │
│        │III сорта           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1,35  │1,64  │2,24  │3,29  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │      │      │      │      │
│103-0221│Трубы стальные      │м     │101   │-     │-     │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные и спираль- │      │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших   │      │      │      │      │      │
│        │диаметров группы А и│      │      │      │      │      │
│        │Б с сопротивлением  │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву          │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 426 мм тол- │      │      │      │      │      │
│        │щина стенки 10 мм   │      │      │      │      │      │
│533-0068│Фланцы из стали     │шт.   │0,6   │-     │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 400 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,028 │0,034 │0,088 │0,09  │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные   │т     │0,06  │0,08  │0,12  │0,16  │
│        │сварные части диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метр до 800 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0167│0,0242│0,0284│0,0363│
│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые │кг    │0,28  │0,34  │0,38  │0,88  │
│        │(пластина техничес- │      │      │      │      │      │
│        │кая прессованная)   │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │25,12 │39,25 │56,52 │76,93 │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0018│0,0021│0,0028│0,0042│
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0044│0,0053│0,07  │-     │
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│300-9120│Задвижки            │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0230│Трубы стальные      │м     │-     │101   │-     │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные и спираль- │      │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших   │      │      │      │      │      │
│        │диаметров группы А и│      │      │      │      │      │
│        │Б с сопротивлением  │      │      │      │      │      │
│        │по разрыву          │      │      │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 530 мм тол- │      │      │      │      │      │
│        │щина стенки 10 мм   │      │      │      │      │      │
│533-0070│Фланцы из стали     │шт.   │-     │0,6   │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 500 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0240│Трубы стальные      │м     │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм        │      │      │      │      │      │
│533-0071│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │0,6   │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для         │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов, с    │      │      │      │      │      │
│        │соединительным      │      │      │      │      │      │
│        │выступом на         │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа (10        │      │      │      │      │      │
│        │кгс/см2), диаметром │      │      │      │      │      │
│        │условного прохода   │      │      │      │      │      │
│        │600 мм              │      │      │      │      │      │
│103-0248│Трубы стальные      │м     │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с соп- │      │      │      │      │      │
│        │ротивлением по раз- │      │      │      │      │      │
│        │рыву 38 кгс/мм2     │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │720 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм        │      │      │      │      │      │
│533-0072│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │-     │0,6   │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соеди-  │      │      │      │      │      │
│        │нительным выступом  │      │      │      │      │      │
│        │на условное давление│      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 700 мм      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов │  Ед.   │01-01-│01-01-│01-01- │
│ресурса │         затрат         │ измер. │151-9 │151-10│151-11 │
├────────┼────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-  │чел.-ч  │366,12│403,41│150,48 │
│        │строителей              │        │      │      │       │
│1.1     │Средний разряд работы   │        │3     │3     │2,7    │
│2       │Затраты труда           │чел.-ч  │22,74 │25,42 │9,69   │
│        │машинистов              │        │      │      │       │
├────────┼────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ      │        │      │      │       │
│150703  │Краны-трубоукладчики для│маш.-ч  │13,78 │15,01 │-      │
│        │труб диаметром  (грузо- │        │      │      │       │
│        │подъемностью) 800 -     │        │      │      │       │
│        │1000 мм (35 т)          │        │      │      │       │
│150101  │Агрегаты наполнительно- │маш.-ч  │8,41  │9,86  │5,51   │
│        │опрессовочные до 70 м3/ч│        │      │      │       │
│021141  │Краны на автомобильном  │маш.-ч  │0,22  │0,22  │0,11   │
│        │ходу при работе на дру- │        │      │      │       │
│        │гих видах строительства │        │      │      │       │
│        │(кроме магистральных    │        │      │      │       │
│        │трубопроводов) 10 т     │        │      │      │       │
│400001  │Автомобили бортовые     │маш.-ч  │0,33  │0,33  │0,22   │
│        │грузоподъемностью до 5 т│        │      │      │       │
│040502  │Установки для сварки    │маш.-ч  │48,50 │53,76 │1,46   │
│        │ручной дуговой (постоян-│        │      │      │       │
│        │ного тока)              │        │      │      │       │
│150701  │Краны-трубоукладчики для│маш.-ч  │-     │-     │3,85   │
│        │труб диаметром (грузо-  │        │      │      │       │
│        │подъемностью) до 400 мм │        │      │      │       │
│        │(6,3 т)                 │        │      │      │       │
├────────┼────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ               │        │      │      │       │
│102-0011│Лесоматериалы круглые   │м3      │0,38  │0,38  │0,19   │
│        │хвойных пород для выра- │        │      │      │       │
│        │ботки пиломатериалов и  │        │      │      │       │
│        │заготовок (пластины)    │        │      │      │       │
│        │толщиной 20 - 24 см     │        │      │      │       │
│        │III сорта               │        │      │      │       │
│102-0008│Лесоматериалы круглые   │м3      │3,32  │3,35  │1,35   │
│        │хвойных пород для       │        │      │      │       │
│        │строительства длиной    │        │      │      │       │
│        │3 - 6,5 м, диаметром    │        │      │      │       │
│        │12 - 24 см              │        │      │      │       │
│103-0256│Трубы стальные электро- │м       │101   │-     │-      │
│        │сварные прямошовные и   │        │      │      │       │
│        │спирально-шовные больших│        │      │      │       │
│        │диаметров группы А и Б с│        │      │      │       │
│        │сопротивлением по разры-│        │      │      │       │
│        │ву 38 кгс/мм2 наружный  │        │      │      │       │
│        │диаметр 820 мм толщина  │        │      │      │       │
│        │стенки 12 мм            │        │      │      │       │
│533-0073│Фланцы из стали марок   │шт.     │0,6   │-     │-      │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для    │        │      │      │       │
│        │трубопроводов, с соеди- │        │      │      │       │
│        │нительным выступом на   │        │      │      │       │
│        │условное давление       │        │      │      │       │
│        │Ру 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │      │       │
│        │диаметром условного     │        │      │      │       │
│        │прохода 800 мм          │        │      │      │       │
│101-1714│Болты строительные с    │т       │0,095 │0,098 │0,028  │
│        │гайками и шайбами       │        │      │      │       │
│103-1009│Фасонные стальные свар- │т       │0,21  │-     │0,06   │
│        │ные части диаметр до    │        │      │      │       │
│        │800 мм                  │        │      │      │       │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм│т       │0,0417│0,0524│0,00088│
│        │Э42                     │        │      │      │       │
│101-1703│Прокладки резиновые     │кг      │1,07  │1,13  │1,51   │
│        │(пластина техническая   │        │      │      │       │
│        │прессованная)           │        │      │      │       │
│411-0001│Вода                    │м3      │100,5 │127,2 │25,12  │
│101-1805│Гвозди строительные     │т       │0,0042│0,005 │-      │
│300-9120│Задвижки                │шт.     │0,05  │0,05  │0,05   │
│103-0263│Трубы стальные электро- │м       │-     │101   │-      │
│        │сварные прямошовные и   │        │      │      │       │
│        │спирально-шовные больших│        │      │      │       │
│        │диаметров группы А и Б с│        │      │      │       │
│        │сопротивлением по разры-│        │      │      │       │
│        │ву 38 кгс/мм2 наружный  │        │      │      │       │
│        │диаметр 920 мм толщина  │        │      │      │       │
│        │стенки 12 мм            │        │      │      │       │
│533-0074│Фланцы из стали марок   │шт.     │-     │0,6   │-      │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для    │        │      │      │       │
│        │трубопроводов, с соеди- │        │      │      │       │
│        │нительным выступом на   │        │      │      │       │
│        │условное давление       │        │      │      │       │
│        │Ру 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │      │       │
│        │диаметром условного     │        │      │      │       │
│        │прохода 900 мм          │        │      │      │       │
│103-1010│Фасонные стальные свар- │т       │-     │0,24  │-      │
│        │ные части диаметр свыше │        │      │      │       │
│        │800 мм                  │        │      │      │       │
│103-0221│Трубы стальные электро- │м       │-     │-     │101    │
│        │сварные прямошовные и   │        │      │      │       │
│        │спирально-шовные больших│        │      │      │       │
│        │диаметров группы А и Б с│        │      │      │       │
│        │сопротивлением по разры-│        │      │      │       │
│        │ву 38 кгс/мм2 наружный  │        │      │      │       │
│        │диаметр 426 мм толщина  │        │      │      │       │
│        │стенки 10 мм            │        │      │      │       │
│103-0907│Быстроразъемные соедине-│комплект│-     │-     │9,4    │
│        │ния диаметр условного   │        │      │      │       │
│        │прохода 400 мм          │        │      │      │       │
│533-0068│Фланцы из стали марок   │шт.     │-     │-     │0,6    │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для    │        │      │      │       │
│        │трубопроводов, с соеди- │        │      │      │       │
│        │нительным выступом на   │        │      │      │       │
│        │условное давление       │        │      │      │       │
│        │Ру 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │      │       │
│        │диаметром условного     │        │      │      │       │
│        │прохода 400 мм          │        │      │      │       │
└────────┴────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-01-152

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб

Состав работ: 01. Планировка трассы. 02. Укладка подкладок и установка опор. 03. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой). 04. Установка фасонных частей и арматуры. 05. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями). 06. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м трубопровода

             Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
             при электросварном соединении диаметром:
01-01-152-1  300 мм
01-01-152-2  400 мм
01-01-152-3  500 мм
01-01-152-4  600 мм
01-01-152-5  700 мм
01-01-152-6  800 мм
01-01-152-7  Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при
             быстроразъемном соединении диаметром 400 мм

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│152-1 │152-2 │152-3 │152-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│104,88│137,94│161,88│194,94│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3     │3     │3     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│8,57  │10,61 │12,45 │13,44 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│3,60  │4,77  │-     │-     │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 400 мм (6,3 т)   │      │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполни-   │маш.-ч│4,64  │5,51  │6,96  │6,96  │
│        │тельно-опрессовочные│      │      │      │      │      │
│        │до 70 м3/ч          │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,11  │0,11  │0,16  │0,16  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных       │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,22  │0,22  │0,27  │0,27  │
│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │
│        │до 5 т              │      │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│12,32 │15,34 │18,70 │22,62 │
│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │
│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│-     │-     │5,06  │6,05  │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 700 мм (12,5 т)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1,6   │1,62  │1,64  │1,66  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │      │      │      │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │ных пород. Доски не-│      │      │      │      │      │
│        │обрезные длиной 4 - │      │      │      │      │      │
│        │6,5 м, все ширины,  │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 44 мм и    │      │      │      │      │      │
│        │более III сорта     │      │      │      │      │      │
│103-0201│Трубы стальные элек-│м     │101   │-     │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные со снятой фаской│      │      │      │      │      │
│        │диаметром от 20 до  │      │      │      │      │      │
│        │377 мм из стали     │      │      │      │      │      │
│        │марок БСт2кп -      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный диа-│      │      │      │      │      │
│        │метр 325 мм толщина │      │      │      │      │      │
│        │стенки 5 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0066│Фланцы из стали     │шт.   │0,6   │-     │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 300 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,003 │0,006 │0,007 │0,011 │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные   │т     │0,03  │0,06  │0,08  │0,15  │
│        │сварные части       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр до 800 мм   │      │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0053│0,0053│0,0053│0,0053│
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │14,13 │25,12 │39,25 │56,52 │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0021│0,0021│0,0021│0,0021│
│101-1703│Прокладки резиновые │кг    │0,17  │0,28  │0,34  │0,38  │
│        │(пластина техничес- │      │      │      │      │      │
│        │ская прессованная)  │      │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0066│0,0092│0,0117│0,0138│
│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │
│300-9120│Задвижки            │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0218│Трубы стальные элек-│м     │-     │101   │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные и спирально-шов-│      │      │      │      │      │
│        │ные больших диамет- │      │      │      │      │      │
│        │ров группы А и Б с  │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │426 мм толщина стен-│      │      │      │      │      │
│        │ки 7 мм             │      │      │      │      │      │
│533-0068│Фланцы из стали     │шт.   │-     │0,6   │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 400 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные      │м     │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │530 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 7 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0070│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │0,6   │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 500 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные      │м     │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина стен-│      │      │      │      │      │
│        │ки 7 мм             │      │      │      │      │      │
│533-0071│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │-     │0,6   │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 600 мм      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │ Наименование элементов  │ Ед.    │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │         затрат          │измер.  │152-5 │152-6 │152-7 │
├────────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч  │221,48│240,69│137,94│
│        │строителей               │        │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы    │        │3     │3     │4     │
│2       │Затраты труда машинистов │чел.-ч  │21,73 │22,74 │10,61 │
├────────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │        │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч  │12,77 │-     │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │        │      │      │      │
│        │подъемностью) до 700 мм  │        │      │      │      │
│        │(12,5 т)                 │        │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполнительно-  │маш.-ч  │8,41  │8,41  │5,51  │
│        │опрессовочные до 70 м3/ч │        │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном   │маш.-ч  │0,22  │0,22  │0,11  │
│        │ходу при работе на других│        │      │      │      │
│        │видах строительства      │        │      │      │      │
│        │(кроме магистральных     │        │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т      │        │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые гру- │маш.-ч  │0,33  │0,33  │0,22  │
│        │зоподъемностью до 5 т    │        │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки     │маш.-ч  │24,08 │27,78 │1,68  │
│        │ручной дуговой (постоян- │        │      │      │      │
│        │ного тока)               │        │      │      │      │
│150703  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч  │-     │13,78 │-     │
│        │труб диаметром (грузо-   │        │      │      │      │
│        │подъемностью) 800 -      │        │      │      │      │
│        │1000 мм (35 т)           │        │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики для │маш.-ч  │-     │-     │4,77  │
│        │труб диаметром (грузо-   │        │      │      │      │
│        │подъемностью) до 400 мм  │        │      │      │      │
│        │(6,3 т)                  │        │      │      │      │
├────────┼─────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                │        │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые    │м3      │3,29  │3,32  │1,62  │
│        │хвойных пород для строи- │        │      │      │      │
│        │тельства длиной 3 -      │        │      │      │      │
│        │6,5 м, диаметром 12 -    │        │      │      │      │
│        │24 см                    │        │      │      │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвойных    │м3      │0,38  │0,38  │0,22  │
│        │пород. Доски необрезные  │        │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все    │        │      │      │      │
│        │ширины, толщиной 44 мм и │        │      │      │      │
│        │более III сорта          │        │      │      │      │
│103-0243│Трубы стальные электро-  │м       │101   │-     │-     │
│        │сварные прямошовные и    │        │      │      │      │
│        │спирально-шовные больших │        │      │      │      │
│        │диаметров группы А и Б с │        │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву│        │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │        │      │      │      │
│        │метр 720 мм толщина стен-│        │      │      │      │
│        │ки 7 мм                  │        │      │      │      │
│533-0072│Фланцы из стали марок    │шт.     │0,6   │-     │-     │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для     │        │      │      │      │
│        │трубопроводов, с соедини-│        │      │      │      │
│        │тельным выступом на ус-  │        │      │      │      │
│        │ловное давление Ру 1 МПа │        │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диаметром  │        │      │      │      │
│        │условного прохода 700 мм │        │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные с гай-│т       │0,013 │0,018 │0,006 │
│        │ками и шайбами           │        │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные сварные│т       │0,13  │0,17  │0,06  │
│        │части диаметр до 800 мм  │        │      │      │      │
│411-0001│Вода                     │м3      │76,93 │100,5 │25,12 │
│101-1805│Гвозди строительные      │т       │0,0042│0,0042│0,0021│
│108-0030│Шпильки металлические    │т       │0,065 │0,0065│-     │
│        │диаметром 27 мм          │        │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые      │кг      │0,88  │1,07  │0,28  │
│        │(пластина техническая    │        │      │      │      │
│        │прессованная)            │        │      │      │      │
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм │т       │0,016 │0,0183│0,0006│
│        │Э42                      │        │      │      │      │
│300-9120│Задвижки                 │шт.     │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0251│Трубы стальные электро-  │м       │-     │101   │-     │
│        │сварные прямошовные и    │        │      │      │      │
│        │спирально-шовные больших │        │      │      │      │
│        │диаметров группы А и Б с │        │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву│        │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │        │      │      │      │
│        │метр 820 мм толщина стен-│        │      │      │      │
│        │ки 7 мм                  │        │      │      │      │
│533-0073│Фланцы из стали марок    │шт.     │-     │0,6   │-     │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для тру-│        │      │      │      │
│        │бопроводов, с соедини-   │        │      │      │      │
│        │тельным выступом на ус-  │        │      │      │      │
│        │ловное давление Ру 1 МПа │        │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диаметром  │        │      │      │      │
│        │условного прохода 800 мм │        │      │      │      │
│103-0218│Трубы стальные электро-  │м       │-     │-     │101   │
│        │сварные прямошовные и    │        │      │      │      │
│        │спирально-шовные больших │        │      │      │      │
│        │диаметров группы А и Б с │        │      │      │      │
│        │сопротивлением по разрыву│        │      │      │      │
│        │38 кгс/мм2 наружный диа- │        │      │      │      │
│        │метр 426 мм толщина стен-│        │      │      │      │
│        │ки 7 мм                  │        │      │      │      │
│103-0907│Быстроразъемные соедине- │комплект│-     │-     │11,9  │
│        │ния диаметр условного    │        │      │      │      │
│        │прохода 400 мм           │        │      │      │      │
│533-0068│Фланцы из стали марок    │шт.     │-     │-     │0,6   │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для     │        │      │      │      │
│        │трубопроводов, с соеди-  │        │      │      │      │
│        │нительным выступом на ус-│        │      │      │      │
│        │ловное давление Ру 1 МПа │        │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диаметром  │        │      │      │      │
│        │условного прохода 400 мм │        │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных    │т       │-     │-     │0,0053│
│        │заготовок массой 1,8 кг  │        │      │      │      │
└────────┴─────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-153

Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
(соединение труб фланцевое)

Состав работ: 01. Планировка трассы. 02. Укладка подкладок и установка опор. 03. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев. 04. Установка фасонных частей и арматуры. 05. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м пульпопровода

             Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
             (соединение труб фланцевое) диаметром:
01-01-153-1  150 мм
01-01-153-2  200 мм
01-01-153-3  250 мм
01-01-153-4  300 мм
01-01-153-5  400 мм
01-01-153-6  500 мм
01-01-153-7  600 мм

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│153-1 │153-2 │153-3 │153-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│85,96 │101,69│112,52│133,38│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,8   │2,8   │2,8   │2,8   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│6,27  │7,10  │7,97  │9,86  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│2,17  │3,00  │3,00  │4,89  │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 400 мм (6,3 т)   │      │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполни-   │маш.-ч│3,77  │3,77  │4,64  │4,64  │
│        │тельно-опрессовочные│      │      │      │      │      │
│        │до 70 м3/ч          │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомо-    │маш.-ч│0,11  │0,11  │0,11  │0,11  │
│        │бильном ходу при    │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме магистральных│      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │
│        │до 5 т              │      │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│20,16 │26,32 │30,80 │35,17 │
│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │
│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0011│Лесоматериалы круг- │м3    │0,19  │0,19  │0,19  │0,19  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для выработки пило- │      │      │      │      │      │
│        │материалов и загото-│      │      │      │      │      │
│        │вок (пластины)      │      │      │      │      │      │
│        │толщиной 20 - 24 см │      │      │      │      │      │
│        │III сорта           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1,32  │1,32  │1,33  │1,34  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │      │      │      │      │
│103-0180│Трубы стальные элек-│м     │101   │-     │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные со снятой фаской│      │      │      │      │      │
│        │диаметром от 20 до  │      │      │      │      │      │
│        │377 мм из стали ма- │      │      │      │      │      │
│        │рок БСт2кп -        │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 159 мм      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм │      │      │      │      │      │
│533-0063│Фланцы из стали     │шт.   │19,6  │-     │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 150 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,05  │0,056 │0,077 │0,077 │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные   │т     │0,01  │0,02  │0,02  │0,03  │
│        │сварные части диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метр до 800 мм      │      │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0044│0,0044│0,0044│0,0044│
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0018│0,0018│0,0018│0,0018│
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0124│0,0173│0,0215│0,0256│
│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые │кг    │1,7   │2,23  │2,33  │3,07  │
│        │(пластина техничес- │      │      │      │      │      │
│        │кая прессованная)   │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │3,53  │6,28  │9,81  │14,13 │
│300-9120│Задвижки            │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0192│Трубы стальные      │м     │-     │101   │-     │-     │
│        │электросварные пря- │      │      │      │      │      │
│        │мошовные со снятой  │      │      │      │      │      │
│        │фаской диаметром от │      │      │      │      │      │
│        │20 до 377 мм из ста-│      │      │      │      │      │
│        │ли марок БСт2кп -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 219 мм      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм │      │      │      │      │      │
│533-0064│Фланцы из стали     │шт.   │-     │19,6  │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 200 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0198│Трубы стальные      │м     │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные со сня- │      │      │      │      │      │
│        │той фаской диаметром│      │      │      │      │      │
│        │от 20 до 377 мм из  │      │      │      │      │      │
│        │стали марок БСт2кп -│      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 273 мм      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм │      │      │      │      │      │
│533-0065│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │19,6  │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 250 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0204│Трубы стальные элек-│м     │-     │-     │-     │101   │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные со снятой фаской│      │      │      │      │      │
│        │диаметром от 20 до  │      │      │      │      │      │
│        │377 мм из стали     │      │      │      │      │      │
│        │марок БСт2кп -      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный     │      │      │      │      │      │
│        │диаметр 325 мм      │      │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 8 мм │      │      │      │      │      │
│533-0066│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │-     │19,6  │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 300 мм      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│153-5 │153-6 │153-7 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│175,56│226,86│321,48│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│12,39 │14,54 │16,35 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики для   │маш.-ч│6,55  │-     │-     │
│        │труб диаметром (грузо-     │      │      │      │      │
│        │подъемностью) до 400 мм    │      │      │      │      │
│        │(6,3 т)                    │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполнительно-    │маш.-ч│5,51  │6,96  │6,96  │
│        │опрессовочные до 70 м3/ч   │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,11  │0,16  │0,16  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузо- │маш.-ч│0,22  │0,27  │0,27  │
│        │подъемностью до 5 т        │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки ручной│маш.-ч│43,90 │65,97 │101,58│
│        │дуговой (постоянного тока) │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики для   │маш.-ч│-     │7,15  │8,96  │
│        │труб диаметром (грузоподъ- │      │      │      │      │
│        │емностью) до 700 мм        │      │      │      │      │
│        │(12,5 т)                   │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │0,19  │0,22  │0,3   │
│        │ных пород для выработки    │      │      │      │      │
│        │пиломатериалов и заготовок │      │      │      │      │
│        │(пластины) толщиной        │      │      │      │      │
│        │20 - 24 см III сорта       │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │1,35  │1,64  │2,24  │
│        │ных пород для строительства│      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │      │      │
│        │12 - 24 см                 │      │      │      │      │
│103-0221│Трубы стальные электросвар-│м     │101   │-     │-     │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 426 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 10 мм       │      │      │      │      │
│533-0068│Фланцы из стали марок      │шт.   │19,6  │-     │-     │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубо-│      │      │      │      │
│        │проводов, с соединительным │      │      │      │      │
│        │выступом на условное давле-│      │      │      │      │
│        │ние Ру 1 МПа (10 кгс/см2), │      │      │      │      │
│        │диаметром условного прохода│      │      │      │      │
│        │400 мм                     │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные с гайка-│т     │0,123 │0,176 │0,306 │
│        │ми и шайбами               │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные сварные  │т     │0,05  │0,07  │0,09  │
│        │части диаметр до 800 мм    │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных заго-│т     │0,0044│0,0053│0,007 │
│        │товок массой 1,8 кг        │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные        │т     │0,0018│0,0021│0,0028│
│101-1521│Электроды диаметром 5 мм   │т     │0,0336│0,071 │0,011 │
│        │Э42                        │      │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые (плас- │кг    │4,88  │7,47  │10,8  │
│        │тина техническая прессован-│      │      │      │      │
│        │ная)                       │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                       │м3    │25,12 │39,25 │56,52 │
│300-9120│Задвижки                   │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0230│Трубы стальные электросвар-│м     │-     │101   │-     │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 530 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 10 мм       │      │      │      │      │
│533-0070│Фланцы из стали марок      │шт.   │-     │25,6  │-     │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для тру-  │      │      │      │      │
│        │бопроводов, с соединитель- │      │      │      │      │
│        │ным выступом на условное   │      │      │      │      │
│        │давление Ру 1 МПа          │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диаметром    │      │      │      │      │
│        │условного прохода 500 мм   │      │      │      │      │
│103-0240│Трубы стальные электросвар-│м     │-     │-     │101   │
│        │ные прямошовные и спираль- │      │      │      │      │
│        │но-шовные больших диаметров│      │      │      │      │
│        │группы А и Б с сопротивле- │      │      │      │      │
│        │нием по разрыву 38 кгс/мм2 │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр 630 мм    │      │      │      │      │
│        │толщина стенки 12 мм       │      │      │      │      │
│533-0071│Фланцы из стали марок      │шт.   │-     │-     │33,6  │
│        │ВСт3сп2, ВСт3сп3 для тру-  │      │      │      │      │
│        │бопроводов, с соединитель- │      │      │      │      │
│        │ным выступом на условное   │      │      │      │      │
│        │давление Ру 1 МПа          │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диаметром    │      │      │      │      │
│        │условного прохода 600 мм   │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-154

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
(соединение труб фланцевое)

Состав работ: 01. Планировка трассы. 02. Укладка подкладок и установка опор. 03. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев. 04. Установка фасонных частей и арматуры. 05. Гидравлические испытания.

Измеритель: 100 м трубопровода

            Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
            (соединение труб фланцевое) диаметром:
01-01-154-1 300 мм
01-01-154-2 400 мм
01-01-154-3 500 мм
01-01-154-4 600 мм

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│154-1 │154-2 │154-3 │154-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│129,96│170,63│206,34│228,26│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,9   │2,9   │2,9   │2,9   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│11,11 │14,12 │16,14 │18,02 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│6,14  │8,28  │-     │-     │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 400 мм (6,3 т)   │      │      │      │      │      │
│150101  │Агрегаты наполни-   │маш.-ч│4,64  │5,51  │6,96  │6,96  │
│        │тельно-опрессовочные│      │      │      │      │      │
│        │до 70 м3/ч          │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомо-    │маш.-ч│0,11  │0,11  │0,16  │0,16  │
│        │бильном ходу при    │      │      │      │      │      │
│        │работе на других ви-│      │      │      │      │      │
│        │дах строительства   │      │      │      │      │      │
│        │(кроме магистральных│      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,22  │0,22  │0,27  │0,27  │
│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │
│        │до 5 т              │      │      │      │      │      │
│040502  │Установки для сварки│маш.-ч│26,32 │39,54 │41,78 │43,90 │
│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │
│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоукладчики│маш.-ч│-     │-     │8,75  │10,63 │
│        │для труб диаметром  │      │      │      │      │      │
│        │(грузоподъемностью) │      │      │      │      │      │
│        │до 700 мм (12,5 т)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1,6   │1,62  │1,64  │1,66  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 12 - 24 см│      │      │      │      │      │
│102-0081│Пиломатериалы хвой- │м3    │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │ных пород. Доски    │      │      │      │      │      │
│        │необрезные длиной   │      │      │      │      │      │
│        │4 - 6,5 м, все шири-│      │      │      │      │      │
│        │ны, толщиной 44 мм и│      │      │      │      │      │
│        │более III сорта     │      │      │      │      │      │
│103-0201│Трубы стальные элек-│м     │101   │-     │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные со снятой фаской│      │      │      │      │      │
│        │диаметром от 20 до  │      │      │      │      │      │
│        │377 мм из стали     │      │      │      │      │      │
│        │марок БСт2кп -      │      │      │      │      │      │
│        │БСт4кп и БСт2пс -   │      │      │      │      │      │
│        │БСт4пс наружный диа-│      │      │      │      │      │
│        │метр 325 мм толщина │      │      │      │      │      │
│        │стенки 5 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0066│Фланцы из стали     │шт.   │19,6  │-     │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 300 мм      │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,067 │0,125 │0,155 │0,241 │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│103-1009│Фасонные стальные   │т     │0,02  │0,05  │0,05  │0,06  │
│        │сварные части       │      │      │      │      │      │
│        │диаметр до 800 мм   │      │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диаметром │т     │0,0164│0,0214│0,0267│0,032 │
│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │
│101-1703│Прокладки резиновые │кг    │3,8   │6,03  │7,47  │8,25  │
│        │(пластина техничес- │      │      │      │      │      │
│        │кая прессованная)   │      │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,0021│0,0021│0,0021│0,0021│
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0053│0,0053│0,0053│0,0053│
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │14,13 │25,12 │39,25 │56,52 │
│300-9120│Задвижки            │шт.   │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│103-0218│Трубы стальные элек-│м     │-     │101   │-     │-     │
│        │тросварные прямошов-│      │      │      │      │      │
│        │ные и спирально-шов-│      │      │      │      │      │
│        │ные больших диамет- │      │      │      │      │      │
│        │ров группы А и Б с  │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │426 мм толщина стен-│      │      │      │      │      │
│        │ки 7 мм             │      │      │      │      │      │
│533-0068│Фланцы из стали     │шт.   │-     │19,6  │-     │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 400 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные      │м     │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │530 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 7 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0070│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │19,6  │-     │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 500 мм      │      │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные      │м     │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные      │      │      │      │      │      │
│        │прямошовные и       │      │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные    │      │      │      │      │      │
│        │больших диаметров   │      │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с      │      │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по   │      │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2  │      │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр    │      │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина      │      │      │      │      │      │
│        │стенки 7 мм         │      │      │      │      │      │
│533-0071│Фланцы из стали     │шт.   │-     │-     │-     │19,6  │
│        │марок ВСт3сп2,      │      │      │      │      │      │
│        │ВСт3сп3 для трубо-  │      │      │      │      │      │
│        │проводов, с соедини-│      │      │      │      │      │
│        │тельным выступом на │      │      │      │      │      │
│        │условное давление   │      │      │      │      │      │
│        │Ру 1 МПа            │      │      │      │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа-  │      │      │      │      │      │
│        │метром условного    │      │      │      │      │      │
│        │прохода 600 мм      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-01-155

Укладка трубопроводов из стальных труб
(соединение стыков раструбное)

Состав работ: 01. Приварка раструбных соединений. 02. Укладка труб краном по земле.

Измеритель: 100 м трубопроводов

             Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
             (соединение стыков раструбное) диаметром:
01-01-155-1  400 мм
01-01-155-2  500 мм
01-01-155-3  600 мм
01-01-155-4  700 мм
             Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
             (соединение стыков раструбное) диаметром:
01-01-155-5  400 мм
01-01-155-6  500 мм
01-01-155-7  600 мм
01-01-155-8  700 мм

┌────────┬──────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование   │  Ед.   │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │ элементов затрат │ измер. │155-1 │155-2 │155-3 │155-4 │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч  │122,08│165,76│239,68│274,40│
│        │рабочих-строителей│        │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │        │3     │3     │3     │3     │
│        │работы            │        │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч  │3,99  │5,15  │6,27  │7,61  │
│        │машинистов        │        │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│        │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоуклад- │маш.-ч  │3,66  │-     │-     │-     │
│        │чики для труб диа-│        │      │      │      │      │
│        │метром (грузоподъ-│        │      │      │      │      │
│        │емностью) до      │        │      │      │      │      │
│        │400 мм (6,3 т)    │        │      │      │      │      │
│040502  │Установки для     │маш.-ч  │27,10 │36,96 │61,04 │72,02 │
│        │сварки ручной     │        │      │      │      │      │
│        │дуговой (постоян- │        │      │      │      │      │
│        │ного тока)        │        │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили борто- │маш.-ч  │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │вые грузоподъем-  │        │      │      │      │      │
│        │ностью до 5 т     │        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на авто-    │маш.-ч  │0,11  │0,11  │0,11  │0,11  │
│        │мобильном ходу    │        │      │      │      │      │
│        │при работе на дру-│        │      │      │      │      │
│        │гих видах строи-  │        │      │      │      │      │
│        │тельства (кроме   │        │      │      │      │      │
│        │магистральных тру-│        │      │      │      │      │
│        │бопроводов) 10 т  │        │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоуклад- │маш.-ч  │-     │4,82  │5,94  │7,28  │
│        │чики для труб диа-│        │      │      │      │      │
│        │метром (грузоподъ-│        │      │      │      │      │
│        │емностью) до      │        │      │      │      │      │
│        │700 мм (12,5 т)   │        │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │        │      │      │      │      │
│103-0218│Трубы стальные    │м       │101   │-     │-     │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │426 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 10 мм      │        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│103-0902│Раструбные        │комплект│10    │-     │-     │-     │
│        │соединения диаметр│        │      │      │      │      │
│        │условного прохода │        │      │      │      │      │
│        │400 мм            │        │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диамет- │т       │0,0107│0,0219│0,0341│0,077 │
│        │ром 5 мм Э42      │        │      │      │      │      │
│103-0227│Трубы стальные    │м       │-     │101   │-     │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │530 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 10 мм      │        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│103-0903│Раструбные соеди- │комплект│-     │12,5  │-     │-     │
│        │нения диаметр     │        │      │      │      │      │
│        │условного прохода │        │      │      │      │      │
│        │500 мм            │        │      │      │      │      │
│103-0235│Трубы стальные    │м       │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм      │        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│103-0904│Раструбные соеди- │комплект│-     │-     │16,5  │-     │
│        │нения диаметр     │        │      │      │      │      │
│        │условного прохода │        │      │      │      │      │
│        │600 мм            │        │      │      │      │      │
│103-0243│Трубы стальные    │м       │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │720 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм      │        │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│103-0905│Раструбные соеди- │комплект│-     │-     │-     │16,5  │
│        │нения диаметр ус- │        │      │      │      │      │
│        │ловного прохода   │        │      │      │      │      │
│        │700 мм            │        │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование      │Ед.     │01-01-│01-01-│01-01-│01-01-│
│ресурса │элементов затрат  │измер.  │155-5 │155-6 │155-7 │155-8 │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч  │107,63│127,68│148,96│184,80│
│        │рабочих-строителей│        │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд    │        │3,1   │3,1   │3,1   │3,1   │
│        │работы            │        │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч  │4,92  │5,12  │6,31  │7,59  │
│        │машинистов        │        │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│        │      │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоуклад- │маш.-ч  │4,59  │-     │-     │-     │
│        │чики для труб диа-│        │      │      │      │      │
│        │метром (грузоподъ-│        │      │      │      │      │
│        │емностью) до      │        │      │      │      │      │
│        │400 мм (6,3 т)    │        │      │      │      │      │
│040502  │Установки для     │маш.-ч  │16,13 │19,71 │23,74 │33,71 │
│        │сварки ручной     │        │      │      │      │      │
│        │дуговой (постоян- │        │      │      │      │      │
│        │ного тока)        │        │      │      │      │      │
│400003  │Автомобили борто- │маш.-ч  │0,22  │0,22  │0,22  │0,22  │
│        │вые грузоподъем-  │        │      │      │      │      │
│        │ностью до 10 т    │        │      │      │      │      │
│021141  │Краны на авто-    │маш.-ч  │0,11  │0,11  │0,11  │0,11  │
│        │мобильном ходу при│        │      │      │      │      │
│        │работе на других  │        │      │      │      │      │
│        │видах строитель-  │        │      │      │      │      │
│        │ства (кроме       │        │      │      │      │      │
│        │магистральных тру-│        │      │      │      │      │
│        │бопроводов) 10 т  │        │      │      │      │      │
│150702  │Краны-трубоуклад- │маш.-ч  │-     │4,79  │5,98  │7,26  │
│        │чики для труб диа-│        │      │      │      │      │
│        │метром (грузоподъ-│        │      │      │      │      │
│        │емностью) до      │        │      │      │      │      │
│        │700 мм (12,5 т)   │        │      │      │      │      │
├────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │        │      │      │      │      │
│103-0221│Трубы стальные    │м       │101   │-     │-     │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │426 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 10 мм      │        │      │      │      │      │
│103-0902│Раструбные соеди- │комплект│12,5  │-     │-     │-     │
│        │нения диаметр ус- │        │      │      │      │      │
│        │ловного прохода   │        │      │      │      │      │
│        │400 мм            │        │      │      │      │      │
│101-1521│Электроды диамет- │т       │0,0081│0,0104│0,0219│0,0578│
│        │ром 5 мм Э42      │        │      │      │      │      │
│103-0230│Трубы стальные    │м       │-     │101   │-     │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │530 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 10 мм      │        │      │      │      │      │
│103-0903│Раструбные соеди- │комплект│-     │12,5  │-     │-     │
│        │нения диаметр ус- │        │      │      │      │      │
│        │ловного прохода   │        │      │      │      │      │
│        │500 мм            │        │      │      │      │      │
│103-0240│Трубы стальные    │м       │-     │-     │101   │-     │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │630 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм      │        │      │      │      │      │
│103-0904│Раструбные соеди- │комплект│-     │-     │12,5  │-     │
│        │нения диаметр     │        │      │      │      │      │
│        │условного прохода │        │      │      │      │      │
│        │600 мм            │        │      │      │      │      │
│103-0248│Трубы стальные    │м       │-     │-     │-     │101   │
│        │электросварные    │        │      │      │      │      │
│        │прямошовные и     │        │      │      │      │      │
│        │спирально-шовные  │        │      │      │      │      │
│        │больших диаметров │        │      │      │      │      │
│        │группы А и Б с    │        │      │      │      │      │
│        │сопротивлением по │        │      │      │      │      │
│        │разрыву 38 кгс/мм2│        │      │      │      │      │
│        │наружный диаметр  │        │      │      │      │      │
│        │720 мм толщина    │        │      │      │      │      │
│        │стенки 12 мм      │        │      │      │      │      │
│103-0905│Раструбные соеди- │комплект│-     │-     │-     │16,5  │
│        │нения диаметр     │        │      │      │      │      │
│        │условного прохода │        │      │      │      │      │
│        │700 мм            │        │      │      │      │      │
└────────┴──────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 02. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица ГЭСН 01-02-001

Уплотнение грунта прицепными катками
на пневмоколесном ходу 25 т

Состав работ: 01. Разравнивание грунта перед уплотнением. 02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

             Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном
             ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине
             слоя:
01-02-001-1  25 см
01-02-001-2  30 см
01-02-001-3  40 см
01-02-001-4  45 см
01-02-001-5  50 см
01-02-001-6  60 см
             На каждый последующий проход по одному следу
             добавлять:
01-02-001-7  к норме 01-02-001-1
01-02-001-8  к норме 01-02-001-2
01-02-001-9  к норме 01-02-001-3
01-02-001-10 к норме 01-02-001-4
01-02-001-11 к норме 01-02-001-5
01-02-001-12 к норме 01-02-001-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│001-1 │001-2 │001-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│17,24 │15,39 │11,65 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│1,51  │1,38  │1,11  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного) 79 (108)   │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)                 │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│15,73 │14,01 │10,54 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120711  │Катки дорожные прицепные на│маш.-ч│1,51  │1,38  │1,11  │
│        │пневмоколесном ходу 25 т   │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│001-4 │001-5 │001-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│9,78  │7,91  │4,17  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│0,98  │0,85  │0,58  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)            │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│8,80  │7,06  │3,59  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120711  │Катки дорожные прицепные   │маш.-ч│0,98  │0,85  │0,58  │
│        │на пневмоколесном ходу 25 т│      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│001-7 │001-8 │001-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,51  │1,38  │1,11  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│1,51  │1,38  │1,11  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)            │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120711  │Катки дорожные прицепные на│маш.-ч│1,51  │1,38  │1,11  │
│        │пневмоколесном ходу 25 т   │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│001-10│001-11│001-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│0,98  │0,85  │0,58  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│0,98  │0,85  │0,58  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)            │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120711  │Катки дорожные прицепные на│маш.-ч│0,98  │0,85  │0,58  │
│        │пневмоколесном ходу 25 т   │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-002

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

Состав работ: 01. Разравнивание грунта перед уплотнением. 02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

             Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т
             на первый проход по одному следу при толщине слоя:
01-02-002-1  10 см
01-02-002-2  15 см
01-02-002-3  20 см
             На каждый последующий проход по одному следу
             добавлять:
01-02-002-4  к норме 01-02-002-1
01-02-002-5  к норме 01-02-002-2
01-02-002-6  к норме 01-02-002-3

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│002-1 │002-2 │002-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│31,99 │27,36 │22,76 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│4,71  │4,04  │3,37  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)            │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│27,28 │23,32 │19,39 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные прицепные   │маш.-ч│9,42  │8,08  │6,74  │
│        │кулачковые 8 т             │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│002-4 │002-5 │002-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│4,71  │4,04  │0,67  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│4,71  │4,04  │0,67  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного)            │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120701  │Катки дорожные прицепные   │маш.-ч│9,42  │8,08  │1,34  │
│        │кулачковые 8 т             │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-003

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т

Состав работ: 01. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением. 02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

             Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на
             первый проход по одному следу при толщине:
01-02-003-1  25 см
01-02-003-2  30 см
01-02-003-3  35 см
01-02-003-4  40 см
01-02-003-5  50 см
01-02-003-6  60 см
             На каждый последующий проход по одному следу
             добавлять:
01-02-003-7  к норме 01-02-003-1
01-02-003-8  к норме 01-02-003-2
01-02-003-9  к норме 01-02-003-3
01-02-003-10 к норме 01-02-003-4
01-02-003-11 к норме 01-02-003-5
01-02-003-12 к норме 01-02-003-6

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│003-1 │003-2 │003-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│14,93 │13,60 │12,25 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│12,65 │11,55 │10,43 │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120901  │Катки дорожные самоходные  │маш.-ч│2,28  │2,05  │1,82  │
│        │вибрационные 2,2 т         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│003-4 │003-5 │003-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│10,91 │8,20  │5,50  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│9,31  │7,06  │4,82  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│120901  │Катки дорожные самоходные  │маш.-ч│1,60  │1,14  │0,68  │
│        │вибрационные 2,2 т         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│003-7 │003-8 │003-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,28  │2,05  │1,82  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│120901  │Катки дорожные самоходные  │маш.-ч│2,28  │2,05  │1,82  │
│        │вибрационные 2,2 т         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│003-10│003-11│003-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,60  │1,14  │0,68  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│120901  │Катки дорожные самоходные  │маш.-ч│1,60  │1,14  │0,68  │
│        │вибрационные 2,2 т         │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-004

Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами

Состав работ: 01. Разравнивание грунта слоями перед укаткой. 02. Уплотнение грунта.

Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

             Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно
             падающими плитами при толщине уплотняемого слоя:
01-02-004-1  30 см
01-02-004-2  40 см
01-02-004-3  50 см
01-02-004-4  60 см
01-02-004-5  80 см
01-02-004-6  100 см

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│004-1 │004-2 │004-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│21,80 │20,03 │18,15 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│4,09  │3,75  │3,41  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│121500  │Трамбовки тракторные на ба-│маш.-ч│17,71 │16,28 │14,74 │
│        │зе трактора Т-130.1.Г      │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│004-4 │004-5 │004-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│16,27 │12,64 │8,97  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на   │маш.-ч│3,07  │2,39  │1,71  │
│        │других видах строительства │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)        │      │      │      │      │
│121500  │Трамбовки тракторные на ба-│маш.-ч│13,20 │10,25 │7,26  │
│        │зе трактора Т-130.1.Г      │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-005

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Состав работ: 01. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

             Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
             группа грунтов:
01-02-005-1  1, 2
01-02-005-2  3, 4

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│005-1 │005-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│12,53 │14,96 │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│3,04  │3,63  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│331101 │Трамбовки пневматические           │маш.-ч│12,18 │14,50 │
│050102 │Компрессоры передвижные с двигате- │маш.-ч│3,04  │3,63  │
│       │лем внутреннего сгорания давлением │      │      │      │
│       │до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин         │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-006

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Состав работ: 01. Полив водой.

     Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта
01-02-006-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│006-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│13,91 │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1     │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│13,91 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные 6000 л              │маш.-ч│13,91 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│411-0001│Вода                                     │м3    │100   │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-007

Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

Состав работ: 01. Уплотнение грунта.

    Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания
01-02-007-1  Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│007-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│0,81  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│120906  │Катки дорожные самоходные гладкие 8 т    │маш.-ч│0,81  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-008

Полив водой основания под полы промышленных цехов

Состав работ: 01. Полив водой.

     Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания
01-02-008-1 Полив водой основания под полы промышленных цехов

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│008-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│6,10  │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1     │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│411-0001│Вода                                     │м3    │2     │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-009

Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами

Состав работ: 01. Планировка откосов водозащитного вала. 02. Планировка дна котлована. 03. Бурение шурфов для увлажнения грунта основания. 04. Увлажнение грунта основания. 05. Уплотнение грунта. 06. Копка контрольного шурфа и последующая заливка его бетоном.

Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности основания

             Уплотнение грунта под основание здания трамбующими
             плитами в котлованах с площадью дна свыше 100 м2 при
             6 - 9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки:
01-02-009-1  1,5 м
01-02-009-2  2 м
             Уплотнение грунта под основание здания трамбующими
             плитами в котлованах с площадью дна свыше 100 м2 при
             10 - 14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки:
01-02-009-3  1,5 м
01-02-009-4  2 м
             Уплотнение грунта под основание здания трамбующими
             плитами в котлованах с площадью дна менее 100 м2 при
             6 - 9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки:
01-02-009-5  1,5 м
01-02-009-6  2 м
             Уплотнение грунта под основание здания трамбующими
             плитами в котлованах с площадью дна менее 100 м2 при
             10 - 14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки:
01-02-009-7  1,5 м
01-02-009-8  2 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│009-1 │009-2 │009-3 │009-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│60,65 │60,14 │60,65 │60,14 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,5   │1,5   │1,5   │1,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│68,86 │44,55 │98,36 │62,37 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│60,18 │35,87 │89,68 │53,69 │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйст- │      │      │      │      │      │
│        │венного) 0,65 м3    │      │      │      │      │      │
│160401  │Машины бурильно-    │маш.-ч│3,13  │3,13  │3,13  │3,13  │
│        │крановые на тракторе│      │      │      │      │      │
│        │66 (90) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения    │      │      │      │      │      │
│        │1,5 - 3 м           │      │      │      │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные│маш.-ч│4,56  │4,56  │4,56  │4,56  │
│        │6000 л              │      │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│0,99  │0,99  │0,99  │0,99  │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│401-0001│Бетон тяжелый, класс│м3    │2,45  │2,45  │2,45  │2,45  │
│        │В 3,5 (М50)         │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │33    │33    │33    │33    │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование        │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │элементов затрат    │измер.│009-5 │009-6 │009-7 │009-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│126,56│126,56│126,56│126,56│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,5   │1,5   │1,5   │1,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│72,63 │46,76 │103,99│65,80 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│63,95 │38,08 │95,31 │57,12 │
│        │вые дизельные на    │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйст- │      │      │      │      │      │
│        │венного) 0,65 м3    │      │      │      │      │      │
│160401  │Машины бурильно-    │маш.-ч│3,13  │3,13  │3,13  │3,13  │
│        │крановые на тракторе│      │      │      │      │      │
│        │66 (90) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения    │      │      │      │      │      │
│        │1,5 - 3 м           │      │      │      │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные│маш.-ч│4,56  │4,56  │4,56  │4,56  │
│        │6000 л              │      │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│0,99  │0,99  │0,99  │0,99  │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│401-0001│Бетон тяжелый, класс│м3    │2,45  │2,45  │2,45  │2,45  │
│        │В 3,5 (М50)         │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │33    │33    │33    │33    │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-010

Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах
методом послойной укатки

Состав работ: 01. Планировка дна котлована. 02. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой. 03. Планировка водозащитного вала. 04. Рыхление грунта в резерве. 05. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта). 06. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован. 07. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки.

Измеритель: 1000 м3 грунтовой подушки

01-02-010-1 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах
            методом послойной укатки

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│010-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│2,02  │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1,4   │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│95,10 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│010311  │Тракторы на гусеничном ходу при работе на│маш.-ч│1,21  │
│        │других видах строительства (кроме водо-  │      │      │
│        │хозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)    │      │      │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу при работе на│маш.-ч│28,49 │
│        │других видах строительства (кроме водо-  │      │      │
│        │хозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на других видах    │маш.-ч│13,42 │
│        │строительства (кроме водохозяйственного) │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)                      │      │      │
│070319  │Скреперы прицепные (с гусеничным тракто- │маш.-ч│22,34 │
│        │ром) при работе на других видах строи-   │      │      │
│        │тельства (кроме водохозяйственного),     │      │      │
│        │вместимость ковша 8 м3                   │      │      │
│120701  │Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т  │маш.-ч│28,49 │
│120906  │Катки дорожные самоходные гладкие 8 т    │маш.-ч│29,53 │
│121601  │Машины поливомоечные 6000 л              │маш.-ч│0,11  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│411-0001│Вода                                     │м3    │4     │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-011

Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси
с послойным трамбованием

Состав работ: 01. Планировка площади основания. 02. Укладка грунтоцементной смеси в отдельные конструкции вручную с разравниванием и уплотнением трамбовками.

Измеритель: 1 м3

01-02-011-1 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной
            смеси с послойным трамбованием

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│011-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│1,32  │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │2     │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│0,24  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│331101  │Трамбовки пневматические                 │маш.-ч│0,29  │
│050101  │Компрессоры передвижные с двигателем     │маш.-ч│0,15  │
│        │внутреннего сгорания давлением до 686 кПа│      │      │
│        │(7 ат) 2,2 м3/мин                        │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью до │маш.-ч│0,09  │
│        │5 т                                      │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│101-1305│Портландцемент общестроительного назна-  │т     │0,085 │
│        │чения бездобавочный марки 400            │      │      │
│411-0001│Вода                                     │м3    │30,6  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

Таблица ГЭСН 01-02-017

Удаление растительно-корневого покрова и торфа

Состав работ: 01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа. 02. Перекидка грунта (нормы 1 - 2). 03. Разравнивание грунта на отвале (норма 1). 04. Устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

Измеритель: 1000 м3 грунта

            Удаление растительно-корневого покрова и торфа:
01-02-017-1 в траншеях на болотах 1 типа
01-02-017-2 в траншеях на болотах 2 типа
01-02-017-3 в продольных водоотводных канавах
01-02-017-4 в канавах торфоприемников

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│017-1 │017-2 │017-3 │017-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│657,54│96,64 │631,80│101,56│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,8   │2,3   │2,3   │2     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│49,92 │40,23 │71,46 │58,53 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│060247  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│6,28  │-     │6,84  │-     │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйст- │      │      │      │      │      │
│        │венного) 0,5 м3     │      │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│37,05 │38,00 │59,24 │53,57 │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других    │      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйст- │      │      │      │      │      │
│        │венного) 0,65 м3    │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│5,17  │-     │-     │-     │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,85  │1,34  │3,23  │2,98  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│021143  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│0,57  │0,89  │2,15  │1,98  │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства       │      │      │      │      │      │
│        │(кроме магистральных│      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 16 т │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│101-1714│Болты строительные  │т     │0,081 │0,118 │0,304 │0,262 │
│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадрат- │т     │0,0172│0,0214│0,0646│0,0476│
│        │ных заготовок массой│      │      │      │      │      │
│        │1,8 кг              │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │4,54  │7,4   │17,1  │16,5  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 14 - 24 см│      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-018

Устройство прорези на болотах

Состав работ: 01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.

     Измеритель: 1000 м прорези
01-02-018-1 Устройство прорези на болотах

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│018-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│23,01 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│060247  │Экскаваторы одноковшовые дизельные на    │маш.-ч│23,01 │
│        │гусеничном ходу при работе на других     │      │      │
│        │видах строительства (кроме водохозяй-    │      │      │
│        │ственного) 0,5 м3                        │      │      │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-019

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота

Состав работ: 01. Перемещение грунта. 02. Разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота. 03. Подача автомобилей-самосвалов под погрузку. 04. Содержание землевозных дорог на болоте.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для
             отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до
             0,25 км, группа грунтов:
01-02-019-1  1
01-02-019-2  2 - 3
01-02-019-3  4
01-02-019-4  6
             При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км
             добавлять:
01-02-019-5  к норме 01-02-019-1
01-02-019-6  к норме 01-02-019-2
01-02-019-7  к норме 01-02-019-3
01-02-019-8  к норме 01-02-019-4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│019-1 │019-2 │019-3 │019-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│25,08 │31,35 │50,28 │76,26 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │2     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│70,26 │78,59 │96,77 │131,43│
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры средне-│маш.-ч│14,14 │17,67 │28,04 │42,52 │
│        │го типа 99          │      │      │      │      │      │
│        │(135) кВт (л.с.)    │      │      │      │      │      │
│400051  │Автомобили-самосвалы│маш.-ч│46,33 │50,14 │56,46 │72,92 │
│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │
│        │до 7 т              │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│9,13  │10,01 │11,33 │14,74 │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,44  │0,49  │0,58  │0,77  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном │маш.-ч│0,22  │0,28  │0,36  │0,48  │
│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │
│        │других видах строи- │      │      │      │      │      │
│        │тельства (кроме     │      │      │      │      │      │
│        │магистральных трубо-│      │      │      │      │      │
│        │проводов) до 16 т   │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │3,2   │3,6   │3,8   │5,3   │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 14 - 24 см│      │      │      │      │      │
│408-0111│Гравий для строи-   │м3    │14,5  │15,4  │17    │22,4  │
│        │тельных работ марка │      │      │      │      │      │
│        │Др.16, фракция 20 - │      │      │      │      │      │
│        │40 мм               │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│019-5 │019-6 │019-7 │019-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│12,54 │15,73 │24,97 │37,84 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │2     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│16,47 │18,10 │21,73 │28,52 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400051  │Автомобили-самосвалы│маш.-ч│11,77 │12,70 │14,44 │18,69 │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │7 т                 │      │      │      │      │      │
│120202  │Автогрейдеры средне-│маш.-ч│2,14  │2,66  │4,04  │5,73  │
│        │го типа 99 (135) кВт│      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)              │      │      │      │      │      │
│070149  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│2,38  │2,56  │2,92  │3,77  │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,11  │0,11  │0,16  │0,20  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном │маш.-ч│0,07  │0,07  │0,17  │0,13  │
│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │
│        │других видах строи- │      │      │      │      │      │
│        │тельства (кроме     │      │      │      │      │      │
│        │магистральных трубо-│      │      │      │      │      │
│        │проводов) до 16 т   │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │1     │1,2   │1,4   │1,8   │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 14 - 24 см│      │      │      │      │      │
│408-0111│Гравий для строи-   │м3    │4,6   │5,1   │5,8   │7,5   │
│        │тельных работ марка │      │      │      │      │      │
│        │Др.16, фракция 20 - │      │      │      │      │      │
│        │40 мм               │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-020

Обкатка насыпей на болотах

Состав работ: 01. Пропуск по насыпи испытательного поезда. 02. Исправление просадок.

Измеритель: 1 км насыпи

             Обкатка насыпей на болотах на первый километр,
             группа грунтов:
01-02-020-1  1
01-02-020-2  2 - 3
             При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км
             добавлять:
01-02-020-3  к норме 01-02-020-1
01-02-020-4  к норме 01-02-020-2

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│020-1 │020-2 │020-3 │020-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│517,36│584,64│517,36│584,64│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,2   │2,2   │2,2   │2,2   │
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│31,35 │36,34 │23,35 │28,56 │
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│132601 │Платформы широкой    │маш.-ч│19,95 │19,95 │8,00  │8,00  │
│       │колеи 71 т           │      │      │      │      │      │
│132803 │Тепловозы широкой    │маш.-ч│6,67  │6,67  │2,67  │2,78  │
│       │колеи маневровые     │      │      │      │      │      │
│       │883 (1200) кВт       │      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)               │      │      │      │      │      │
│131901 │Путеподъемники само- │маш.-ч│5,51  │7,04  │5,51  │7,04  │
│       │ходные               │      │      │      │      │      │
│040102 │Электростанции пере- │маш.-ч│6,99  │8,92  │6,99  │8,92  │
│       │движные 4 кВт        │      │      │      │      │      │
│134051 │Домкраты путевые     │маш.-ч│36,18 │46,16 │36,18 │46,16 │
│134103 │Шпалоподбойки при    │маш.-ч│41,97 │53,55 │41,97 │53,55 │
│       │работе от передвижной│      │      │      │      │      │
│       │электростанции       │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-021

Контрольное бурение насыпей на болотах

Состав работ: 01. Установка бурового станка. 02. Бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента. 03. Сборка, спуск и подъем обсадных труб. 04. Перемещение станка и оборудования от скважины к скважине.

Измеритель: 1000 м3 грунта в насыпи

            Контрольное бурение насыпей на болотах,
            группа грунтов:
01-02-021-1 1
01-02-021-2 2 - 3
01-02-021-3 4

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│021-1 │021-2 │021-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строи-│чел.-ч│21,04 │31,17 │40,77 │
│       │телей                       │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3,2   │3,2   │3,2   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,04  │0,04  │0,04  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│100306 │Станки ударно-канатного бу- │маш.-ч│10,40 │14,83 │18,23 │
│       │рения малогабаритные        │      │      │      │      │
│400001 │Автомобили бортовые грузо-  │маш.-ч│0,04  │0,04  │0,04  │
│       │подъемностью до 5 т         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 01-02-027

Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей

Состав работ: 01. Планировка поверхности со срезкой неровностей. 02. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном. 03. Планировка основной площадки полотна. 04. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей. 05. Планировка откосов срезкой. 06. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы.

Измеритель: 1000 м2 спланированной площади

             Планировка площадей механизированным способом,
             группа грунтов:
01-02-027-1  1
01-02-027-2  2
01-02-027-3  3
             Планировка площадей ручным способом, группа грунтов:
01-02-027-4  1
01-02-027-5  2
01-02-027-6  3
01-02-027-7  4
             Планировка откосов и полотна выемок механизированным
             способом, группа грунтов:
01-02-027-8  1
01-02-027-9  2
01-02-027-10 3
             Планировка откосов и полотна насыпей механизированным
             способом, группа грунтов:
01-02-027-11 1
01-02-027-12 2
01-02-027-13 3
             Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком,
             группа грунтов:
01-02-027-14 1
01-02-027-15 2
01-02-027-16 3
             Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком,
             группа грунтов:
01-02-027-17 1
01-02-027-18 2
01-02-027-19 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│027-1 │027-2 │027-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,94  │1,10  │1,49  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,55  │0,67  │0,98  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,39  │0,43  │0,51  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│027-4 │027-5 │027-6 │027-7 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│100,00│123,00│163,00│208,00│
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3     │3     │3     │3     │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│027-8 │027-9 │027-10│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строи-│чел.-ч│65,67 │83,26 │122,96│
│       │телей                       │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,81  │3,03  │4,22  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│1,42  │1,42  │2,48  │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 0,65 м3     │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,52  │0,61  │0,63  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│0,87  │1,00  │1,11  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│027-11│027-12│027-13│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строи-│чел.-ч│26,10 │32,08 │40,47 │
│       │телей                       │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,59  │2,87  │3,52  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│0,83  │0,83  │0,83  │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 0,65 м3     │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,31  │0,40  │0,52  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│120202 │Автогрейдеры среднего типа  │маш.-ч│1,45  │1,64  │2,17  │
│       │99 (135) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│027-14│027-15│027-16│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строи-│чел.-ч│117,00│148,59│217,62│
│       │телей                       │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│9,87  │9,98  │10,03 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060800 │Экскаваторы-планировщики на │маш.-ч│4,53  │4,53  │4,53  │
│       │пневмоколесном ходу         │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,81  │0,92  │0,97  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│027-17│027-18│027-19│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-стро- │чел.-ч│66,10 │80,96 │105,53│
│       │ителей                      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,8   │1,8   │1,8   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│10,37 │10,57 │10,79 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│060800 │Экскаваторы-планировщики на │маш.-ч│4,89  │4,89  │4,89  │
│       │пневмоколесном ходу         │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,59  │0,79  │1,01  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-028

Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи
путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ: 01. Снятие и обратная установка путевых знаков. 02. Работа путевого струга. 03. Очистка выводов кюветов (норма 1). 04. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Измеритель: 1 км бровки полотна

          Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой
          колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную
          эксплуатацию:
01-02-028-1 очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках
01-02-028-2 срезка и планировка обочин на насыпях

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│028-1 │028-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│65,66 │37,35 │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2,2   │2,2   │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│18,48 │9,34  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│132803 │Тепловозы широкой колеи маневровые │маш.-ч│5,68  │2,88  │
│       │883 (1200) кВт (л.с.)              │      │      │      │
│134301 │Струги путевые                     │маш.-ч│3,56  │1,79  │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-029

Устройство уступов по откосам насыпей

Состав работ: 01. Срезка растительного слоя и шлейфа. 02. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м3 грунта уступа

            Устройство уступов по откосам насыпей,
            группа грунтов:
01-02-029-1 1
01-02-029-2 2
01-02-029-3 3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│029-1 │029-2 │029-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│90,75 │146,30│236,50│
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,4   │1,4   │1,4   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,95  │1,26  │1,66  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,95  │1,26  │1,66  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-030

Устройство уступов в основании насыпей

Состав работ: 01. Срезка растительного слоя и шлейфа. 02. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м2 основания насыпи

             Устройство уступов в основании насыпей, группа
             грунтов:
01-02-030-1  1
01-02-030-2  2
01-02-030-3  3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│030-1 │030-2 │030-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│29,81 │40,81 │55,88 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │1,4   │1,4   │1,4   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,53  │0,62  │0,70  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│0,53  │0,62  │0,70  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-031

Бурение ям бурильно-крановыми машинами

Состав работ: 01. Приведение машины в рабочее положение. 02. Бурение ям. 03. Приведение машины в транспортное положение. 04. Перемещение машины.

Измеритель: 100 ям

             Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе
             глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-02-031-1  1
01-02-031-2  2
             Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле
             глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-02-031-3  1
01-02-031-4  2

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│031-1 │031-2 │031-3 │031-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│16,70 │22,74 │10,16 │15,20 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │2     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│18,21 │24,71 │11,04 │16,59 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│160401  │Машины бурильно-    │маш.-ч│18,21 │24,71 │-     │-     │
│        │крановые на тракторе│      │      │      │      │      │
│        │66 (90) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│        │глубиной бурения    │      │      │      │      │      │
│        │1,5 - 3 м           │      │      │      │      │      │
│160402  │Машины бурильно-    │маш.-ч│-     │-     │11,04 │16,59 │
│        │крановые на автомо- │      │      │      │      │      │
│        │биле глубиной буре- │      │      │      │      │      │
│        │ния 3,5 м           │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-032

Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями

Состав работ: 01. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления. 02. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью
             79 (108) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м,
             длина разрыхляемого участка:
01-02-032-1  до 100 м
01-02-032-2  до 200 м
01-02-032-3  свыше 200 м
             Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью
             121 (165) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина
             разрыхляемого участка:
01-02-032-4  до 100 м
01-02-032-5  до 200 м
01-02-032-6  свыше 200 м
             Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью
             132 (180) кВт (л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина
             разрыхляемого участка:
01-02-032-7  до 100 м
01-02-032-8  до 200 м
01-02-032-9  свыше 200 м

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│032-1 │032-2 │032-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,22  │1,91  │1,54  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070223 │Бульдозеры-рыхлители на     │маш.-ч│2,22  │1,91  │1,54  │
│       │тракторе при работе на дру- │      │      │      │      │
│       │гих видах строительства     │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │мощностью 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│032-4 │032-5 │032-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,21  │1,04  │0,96  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070224 │Бульдозеры-рыхлители на     │маш.-ч│1,21  │1,04  │0,96  │
│       │тракторе при работе на дру- │      │      │      │      │
│       │гих видах строительства     │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │мощностью 121 (165)         │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│032-7 │032-8 │032-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,00  │0,88  │0,65  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070225 │Бульдозеры-рыхлители на     │маш.-ч│1,00  │0,88  │0,65  │
│       │тракторе при работе на дру- │      │      │      │      │
│       │гих видах строительства     │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │мощностью 132 (180)         │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-033

Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

Состав работ: 01. Засыпка пазух котлованов дренирующим песком с послойным уплотнением трамбовками.

Измеритель: 10 м3

01-02-033-1 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим
            песком

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│033-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│13,43 │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1     │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│0,93  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│070149  │Бульдозеры при работе на других видах    │маш.-ч│0,21  │
│        │строительства (кроме водохозяйственного) │      │      │
│        │79 (108) кВт (л.с.)                      │      │      │
│331101  │Трамбовки пневматические                 │маш.-ч│1,43  │
│050102  │Компрессоры передвижные с двигателем вну-│маш.-ч│0,72  │
│        │треннего сгорания давлением до 686 кПа   │      │      │
│        │(7 ат) 5 м3/мин                          │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│408-9040│Песок для строительных работ природный   │м3    │10    │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 01-02-039

Укрепление бровки откосов земляных сооружений

Состав работ: 01. Заготовка спиц. 02. Укладка и укрепление дерна спицами.

Измеритель: 100 м бровки

01-02-039-1 Укрепление бровки откосов земляных сооружений
            дерновой лентой

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│039-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│16,30 │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1,8   │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│251702  │Вагонетки неопрокидные вместимостью      │маш.-ч│0,58  │
│        │1,4 м3                                   │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│102-0246│Дрова разделанные длиной 1 м: осина, оль-│м3    │0,25  │
│        │ха                                       │      │      │
│414-0471│Дерн                                     │м2    │27,5  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-040

Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав

Состав работ: 01. Исправление откоса и нарезка борозд. 02. Подсыпка растительной земли по откосу. 03. Посев трав.

Измеритель: 100 м2

            Укрепление откосов земляных сооружений посевом
            многолетних трав:
01-02-040-1 с подсыпкой растительной земли вручную
01-02-040-2 механизированным способом

┌────────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                   │измер.│040-1 │040-2 │
├────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│33,20 │0,00  │
│1.1     │Средний разряд работы              │      │2,2   │-     │
│2       │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│-     │2,55  │
├────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│251702  │Вагонетки неопрокидные вместимостью│маш.-ч│3,65  │-     │
│        │1,4 м3                             │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноковшовые дизельные │маш.-ч│-     │2,48  │
│        │на гусеничном ходу при работе на   │      │      │      │
│        │других видах строительства (кроме  │      │      │      │
│        │водохозяйственного) 0,65 м3        │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на других    │маш.-ч│-     │0,07  │
│        │видах строительства (кроме водо-   │      │      │      │
│        │хозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │
│130300  │Агрегаты для травосеяния на откосах│маш.-ч│-     │0,43  │
│        │автомобильных и железных дорог     │      │      │      │
│092301  │Рамы планировочные                 │маш.-ч│-     │0,17  │
├────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                          │      │      │      │
│407-9090│Земля растительная                 │м3    │13,6  │15,8  │
│414-9260│Семена трав                        │кг    │1,2   │2,7   │
│114-9010│Удобрения минеральные              │кг    │-     │3,4   │
└────────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-041

Полив посевов трав водой

Состав работ: 01. Пробег поливочной машины к месту наполнения водой. 02. Наполнение цистерны водой. 03. Полив через распылительные сопла или при помощи шланга.

     Измеритель: 100 м2
01-02-041-1 Полив посевов трав водой

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│041-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│1,81  │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1     │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│1,96  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные 6000 л              │маш.-ч│1,96  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│411-0001│Вода                                     │м3    │5,1   │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-042

Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом

Состав работ: 01. Исправление откоса. 02. Заправка агрегата водой, семенами, удобрениями, мульчирующими и пленкообразующими материалами. 03. Гидропосев семян по откосу с повторной обработкой в отдельных местах.

Измеритель: 1000 м2

             Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при
             работе "с пути" с транспортированием:
01-02-042-1  до 10 км
01-02-042-2  добавлять на каждые последующие 5 км
             Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при
             работе "с поля" с транспортированием:
01-02-042-3  до 5 км
01-02-042-4  добавлять на каждые последующие 5 км

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│042-1 │042-2 │042-3 │042-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│7,12  │0,45  │7,49  │0,44  │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,3   │2,3   │2,1   │2,1   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│21,17 │2,04  │13,01 │1,46  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│021312  │Краны на железнодо- │маш.-ч│1,08  │-     │-     │-     │
│        │рожном ходу 16 т    │      │      │      │      │      │
│060248  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│10,77 │-     │10,77 │-     │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │
│        │работе на других ви-│      │      │      │      │      │
│        │дах строительства   │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,65 м3  │      │      │      │      │      │
│131300  │Машины для укрепле- │маш.-ч│2,06  │0,51  │0,70  │0,50  │
│        │ния откосов земляно-│      │      │      │      │      │
│        │го полотна гидропо- │      │      │      │      │      │
│        │севом с мульчирова- │      │      │      │      │      │
│        │нием                │      │      │      │      │      │
│132601  │Платформы широкой   │маш.-ч│2,06  │0,51  │-     │-     │
│        │колеи 71 т          │      │      │      │      │      │
│132801  │Тепловозы широкой   │маш.-ч│2,06  │0,51  │-     │-     │
│        │колеи маневровые    │      │      │      │      │      │
│        │552 (750) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│-     │-     │0,20  │-     │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных       │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│-     │-     │0,64  │0,46  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │до 5 т              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│101-0631│Опилки древесные    │м3    │2,2   │-     │2,2   │-     │
│114-9010│Удобрения минераль- │кг    │121   │-     │121   │-     │
│        │ные                 │      │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                │м3    │3,96  │-     │3,96  │-     │
│414-9260│Семена трав         │кг    │58,8  │-     │58,8  │-     │
│101-1749│Латекс СКС-65ГП     │т     │0,066 │-     │0,066 │-     │
│101-1780│Эмульсия битумная   │т     │1,21  │-     │1,21  │-     │
│        │для гидроизоляцион- │      │      │      │      │      │
│        │ных работ           │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-043

Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов

Состав работ: 01. Устройство основания под мощение. 02. Мощение.

Измеритель: 100 м2 мощения

            Одиночное мощение откосов насыпи при толщине слоя
            камня:
01-02-043-1 0,15 м
01-02-043-2 0,2 м
01-02-043-3 0,25 м
01-02-043-4 0,3 м
            Двойное мощение откосов насыпи при толщине
            слоя камня:
01-02-043-5 1-й слой - 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м
01-02-043-6 1-й слой - 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м
01-02-043-7 Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│043-1 │044-2 │045-3 │046-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│180,00│212,00│250,00│297,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,9   │2,9   │2,9   │2,9   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│251702  │Вагонетки неопрокид-│маш.-ч│10,45 │13,33 │16,59 │20,89 │
│        │ные вместимостью    │      │      │      │      │      │
│        │1,4 м3              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│408-9012│Камень              │м3    │15,2  │20,2  │25,2  │30,3  │
│408-9090│Щебень каменный     │м3    │10,7  │12,8  │16    │21,4  │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│143-5 │143-6 │143-7 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│263,00│391,00│255,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,9   │2,9   │2,9   │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│251702  │Вагонетки неопрокидные     │маш.-ч│16,55 │28,35 │20,87 │
│        │вместимостью 1,4 м3        │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│408-9012│Камень                     │м3    │30,3  │53,5  │15,9  │
│408-9090│Щебень каменный            │м3    │10,7  │16    │12    │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-044

Устройство каменной наброски или призмы

Состав работ: 01. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

     Измеритель: 100 м3 камня в деле
01-02-044-1 Устройство каменной наброски или призмы

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│044-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│281,00│
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │2,7   │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│0,10  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│400051  │Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до│маш.-ч│0,1   │
│        │7 т                                      │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│408-9012│Камень                                   │м3    │101   │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-045

Устройство упоров в основании откосов

Состав работ: 01. Рытье грунта в основании насыпи. 02. Устройство упоров. 03. Мощение.

Измеритель: 100 м упора

            Устройство упоров в основании откосов при одиночном
            мощении на щебне, толщина слоя камня:
01-02-045-1 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
01-02-045-2 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м
01-02-045-3 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м
01-02-045-4 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м
            Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении
            на щебне, толщина слоя камня:
01-02-045-5 1-й слой - 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м, толщина подстилающего
            слоя 0,1 м
01-02-045-6 1-й слой - 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м, толщина подстилающего
            слоя 0,15 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│045-1 │045-2 │045-3 │045-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│295,80│389,76│502,28│658,88│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,9   │2,9   │2,9   │2,9   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│3,52  │4,87  │6,67  │9,21  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одноков-│маш.-ч│2,80  │3,89  │5,33  │7,37  │
│        │шовые дизельные на  │      │      │      │      │      │
│        │пневмоколесном ходу │      │      │      │      │      │
│        │при работе на других│      │      │      │      │      │
│        │видах строительства │      │      │      │      │      │
│        │(кроме водохозяй-   │      │      │      │      │      │
│        │ственного) 0,25 м3  │      │      │      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при рабо-│маш.-ч│0,61  │0,83  │1,13  │1,56  │
│        │те на других видах  │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │водохозяйственного) │      │      │      │      │      │
│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т  │маш.-ч│0,11  │0,15  │0,21  │0,28  │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│408-9012│Камень              │м3    │29,7  │42,2  │57,2  │76,3  │
│408-9090│Щебень каменный     │м3    │12    │15    │20    │29    │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│045-5 │045-6 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│515,04│986,00│
│1.1     │Средний разряд работы             │      │2,9   │2,9   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│6,66  │14,70 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│060337  │Экскаваторы одноковшовые дизельные│маш.-ч│5,33  │11,79 │
│        │на пневмоколесном ходу при работе │      │      │      │
│        │на других видах строительства     │      │      │      │
│        │(кроме водохозяйственного) 0,25 м3│      │      │      │
│070148  │Бульдозеры при работе на других   │маш.-ч│1,13  │2,50  │
│        │видах строительства (кроме водо-  │      │      │      │
│        │хозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)│      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                │маш.-ч│0,20  │0,41  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│408-9012│Камень                            │м3    │60,2  │130   │
│408-9090│Щебень каменный                   │м3    │13,5  │24,3  │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-046

Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ: 01. Планировка укрепляемых поверхностей. 02. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 03. Укладка плит (нормы 1 - 4). 04. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (нормы 5 - 6).

Измеритель: 100 м2 укрепляемой поверхности

            Укрепление откосов земляного полотна бетонными
            плитами сборными:
01-02-046-1 при толщине до 8 см
01-02-046-2 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме
            01-02-046-1
01-02-046-3 при толщине до 16 см
01-02-046-4 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме
            01-02-046-3
            Укрепление откосов земляного полотна бетонными
            плитами монолитными:
01-02-046-5 при толщине до 10 см
01-02-046-6 добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме
            01-02-046-5

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│046-1 │046-2 │046-3 │046-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│165,24│3,50  │128,62│2,04  │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│7,59  │0,01  │10,92 │-     │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобиль-│маш.-ч│6,86  │-     │10,36 │-     │
│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │
│        │на других видах     │      │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме│      │      │      │      │      │
│        │магистральных       │      │      │      │      │      │
│        │трубопроводов) 10 т │      │      │      │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т  │маш.-ч│0,45  │-     │0,45  │-     │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,28  │0,01  │0,11  │-     │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
│121011  │Котлы битумные      │маш.-ч│0,99  │-     │1,22  │-     │
│        │передвижные 400 л   │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│101-0079│Битумы нефтяные     │т     │0,12  │0,01  │0,15  │0,015 │
│        │строительные для    │      │      │      │      │      │
│        │кровельных мастик   │      │      │      │      │      │
│        │марки БНМ-55/60     │      │      │      │      │      │
│401-0006│Бетон тяжелый, класс│м3    │0,31  │0,04  │-     │-     │
│        │В 15 (М200)         │      │      │      │      │      │
│402-0079│Раствор готовый     │м3    │0,26  │0,02  │0,19  │0,01  │
│        │отделочный тяжелый, │      │      │      │      │      │
│        │цементный 1:2       │      │      │      │      │      │
│403-9100│Плиты бетонные      │м3    │7,8   │0,97  │16,3  │1,02  │
│        │площадью до 0,25 м2 │      │      │      │      │      │
│408-9090│Щебень каменный     │м3    │10,7  │-     │10,7  │-     │
│408-9040│Песок для строитель-│м3    │-     │-     │-     │0,038 │
│        │ных работ природный │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│046-5 │046-6 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│135,42│7,62  │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│3,40  │0,02  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные 6000 л       │маш.-ч│2,67  │-     │
│030101  │Автопогрузчики 5 т                │маш.-ч│0,53  │-     │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъем-  │маш.-ч│0,20  │0,02  │
│        │ностью до 5 т                     │      │      │      │
│121011  │Котлы битумные передвижные 400 л  │маш.-ч│1,30  │-     │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│101-0079│Битумы нефтяные строительные для  │т     │0,16  │0,02  │
│        │кровельных мастик марки БНМ-55/60 │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных заготовок   │т     │0,045 │-     │
│        │массой 1,8 кг                     │      │      │      │
│102-0179│Пиломатериалы березовые и мягких  │м3    │0,1   │0,01  │
│        │лиственных пород: береза, липа.   │      │      │      │
│        │Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, │      │      │      │
│        │все ширины, толщиной 19 - 22 мм   │      │      │      │
│        │III сорта                         │      │      │      │
│401-0006│Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  │м3    │10,2  │1,02  │
│408-9040│Песок для строительных работ      │м3    │0,0004│-     │
│        │природный                         │      │      │      │
│408-9090│Щебень каменный                   │м3    │10,7  │-     │
│101-1805│Гвозди строительные               │т     │0,0038│0,0004│
│203-0512│Щиты из досок толщиной 40 мм      │м2    │2,5   │0,25  │
│101-1668│Рогожа                            │м2    │5     │-     │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-047

Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ: 01. Копание траншей в основании под лотки и оголовки. 02. Частичное исправление дна и откосов. 03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 04. Укладка блоков упоров (1, 2). 05. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (норма 3).

Измеритель: 100 м упора

            Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна
            бетонными плитами:
01-02-047-1 сборных при толщине плит до 8 см
01-02-047-2 сборных при толщине плит 16 см
01-02-047-3 монолитных

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│147-1 │147-2 │147-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│197,29│221,27│299,82│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,2   │3,2   │2,6   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│20,27 │20,38 │0,54  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│20,27 │20,38 │-     │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства кроме магис- │      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│121601  │Машины поливомоечные 6000 л│маш.-ч│-     │-     │0,54  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│402-0079│Раствор готовый отделочный │м3    │0,13  │0,21  │-     │
│        │тяжелый, цементный 1:2     │      │      │      │      │
│403-9100│Плиты бетонные площадью до │м3    │11,2  │19,4  │-     │
│        │0,25 м2                    │      │      │      │      │
│408-9011│Камень бутовый             │м3    │16,2  │18,2  │-     │
│408-9090│Щебень каменный            │м3    │15    │17,1  │17,1  │
│401-0006│Бетон тяжелый, класс В 15  │м3    │-     │-     │28,6  │
│        │(М200)                     │      │      │      │      │
│408-9040│Песок для строительных     │м3    │-     │-     │0,77  │
│        │работ природный            │      │      │      │      │
│203-0512│Щиты из досок толщиной     │м2    │-     │-     │42    │
│        │40 мм                      │      │      │      │      │
│101-0782│Поковки из квадратных заго-│т     │-     │-     │0,014 │
│        │товок массой 1,8 кг        │      │      │      │      │
│411-0001│Вода                       │м3    │-     │-     │3,5   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-048

Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Состав работ: 01. Копание траншей в основании под лотки. 02. Частичное исправление дна откосов. 03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 04. Укладка блоков лотков.

Измеритель: 100 м лотков

            Укрепление нагорных и водоотводных
            канав, кюветов:
01-02-048-1 лотками-желобами
01-02-048-2 лотками-полутрубами

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│048-1 │048-2 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│245,28│154,56│
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3     │3     │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│52,64 │17,81 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном ходу при рабо-│маш.-ч│52,64 │17,81 │
│        │те на других видах строительства  │      │      │      │
│        │(кроме магистральных трубопрово-  │      │      │      │
│        │дов) до 16 т                      │      │      │      │
│121011  │Котлы битумные передвижные 400 л  │маш.-ч│-     │0,95  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│401-0001│Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)  │м3    │2     │-     │
│408-9040│Песок для строительных работ      │м3    │7     │8     │
│        │природный                         │      │      │      │
│408-9090│Щебень каменный                   │м3    │3     │-     │
│440-9100│Блоки железобетонные арматуры     │м3    │13,4  │-     │
│        │82 кг/м3                          │      │      │      │
│101-0079│Битумы нефтяные строительные для  │т     │-     │0,12  │
│        │кровельных мастик марки БНМ-55/60 │      │      │      │
│440-9120│Блоки лотков полутруб арматуры    │м3    │-     │8     │
│        │66,6 кг/м3                        │      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-049

Устройство оголовков

Состав работ: 01. Копание траншей в основании под оголовки. 02. Частичное исправление дна и откосов. 03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 04. Укладка блоков оголовков.

Измеритель: 1 оголовок

            Устройство оголовков при:
01-02-049-1 лотках-желобах
01-02-049-2 лотках-полутрубах

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│049-1 │049-2 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│2,93  │5,38  │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,3   │3,3   │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│0,63  │1,27  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном ходу при рабо-│маш.-ч│0,63  │1,27  │
│        │те на других видах строительства  │      │      │      │
│        │(кроме магистральных трубопрово-  │      │      │      │
│        │дов) до 16 т                      │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│401-0006│Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  │м3    │0,14  │0,08  │
│402-0079│Раствор готовый отделочный тяже-  │м3    │0,05  │0,05  │
│        │лый, цементный 1:2                │      │      │      │
│403-9187│Оголовки бетонные                 │м3    │0,04  │0,07  │
│408-9090│Щебень каменный                   │м3    │0,05  │0,02  │
│403-9091│Плиты бетонные                    │м3    │-     │0,03  │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

Таблица ГЭСН 01-02-055

Разработка грунта вручную
с креплениями в траншеях шириной до 2 м

Состав работ: 01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки. 02. Откидка грунта от бровки. 03. Устройство и разборка полок. 04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях
             шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов:
01-02-055-1  1
01-02-055-2  2
01-02-055-3  3
01-02-055-4  4
01-02-055-5  4р
01-02-055-6  5р
             Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях
             шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов:
01-02-055-7  1
01-02-055-8  2
01-02-055-9  3
01-02-055-10 4
01-02-055-11 4р
01-02-055-12 5р

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│055-1 │055-2 │055-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│125,00│189,00│278,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│055-4 │055-5 │055-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│398,00│534,00│740,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │3     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│055-7 │055-8 │055-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│196,00│264,00│381,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│055-10│055-11│055-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│523,00│641,00│878,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │3     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-056

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м
и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями

Состав работ: 01. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки. 02. Откидка грунта от бровки. 03. Устройство и разборка полок. 04. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м
             и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,
             глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов:
01-02-056-1  1
01-02-056-2  2
01-02-056-3  3
01-02-056-4  4
01-02-056-5  4р
01-02-056-6  5р
             Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м
             и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,
             глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов:
01-02-056-7  1
01-02-056-8  2
01-02-056-9  3
01-02-056-10 4
01-02-056-11 4р
01-02-056-12 5р

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│056-1 │056-2 │056-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│162,00│233,00│337,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│056-4 │056-5 │056-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│477,00│591,00│797,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │3     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│056-7 │056-8 │056-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│223,00│296,00│424,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,8   │2,8   │2,8   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│056-10│056-11│056-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│581,00│705,00│942,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │3     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-057

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами

Состав работ: 01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 02. Зачистка дна и поверхности стенок. 03. Откидка грунта от бровки.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
            без креплений с откосами, группа грунтов:
01-02-057-1 1
01-02-057-2 2
01-02-057-3 3
01-02-057-4 4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│057-1 │057-2 │057-3 │057-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│118,00│154,00│248,00│356,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-058

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов

Состав работ: 01. Разметка очертания ям. 02. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. 03. Зачистка дна и поверхности стенок. 04. Переходы от ямы к яме.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без
            откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов:
01-02-058-1 1
01-02-058-2 2
01-02-058-3 3
01-02-058-4 4
            Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов
            с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов:
01-02-058-5 1
01-02-058-6 2
01-02-058-7 3
01-02-058-8 4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│058-1 │058-2 │058-3 │058-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│181,00│280,00│411,00│615,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│058-5 │058-6 │058-7 │058-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│118,00│154,00│248,00│356,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2     │2     │2     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-059

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой

Состав работ: 01. Разметка очертания ям. 02. Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку. 03. Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли. 04. Обратная засыпка.

Измеритель: 1 электрод заземления

             Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления
             с обратной засыпкой, группа грунтов:
01-02-059-1  1
01-02-059-2  2
01-02-059-3  3
01-02-059-4  4
             При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м
             добавлять или исключать:
01-02-059-5  к норме 01-02-059-1
01-02-059-6  к норме 01-02-059-2
01-02-059-7  к норме 01-02-059-3
01-02-059-8  к норме 01-02-059-4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│059-1 │059-2 │059-3 │059-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│5,43  │6,61  │9,70  │12,99 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,7   │1,7   │2,5   │3,7   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│113-0277│Натрий хлористый    │т     │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │
│        │технический         │      │      │      │      │      │
│414-0471│Дерн                │м2    │7     │7     │7     │7     │
│        │СЕМЕНА ТРАВ ИСКЛЮ-  │      │      │      │      │      │
│        │ЧЕНЫ                │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование         │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресур  │элементов затрат     │измер.│059-5 │059-6 │059-7 │059-8 │
│са     │                     │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,82  │2,22  │3,25  │4,34  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │1,7   │1,7   │2,5   │3,7   │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-060

Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов

(название таблицы в ред. Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Состав работ: 01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: 100 м3

             Погрузка вручную  неуплотненного грунта из штабелей и
             отвалов в транспортные средства, группа грунтов:
01-02-060-1  1
01-02-060-2  2
01-02-060-3  3
01-02-060-4  4
01-02-060-5  4р и 5р
01-02-060-6  5 и более
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│060-1 │060-2 │060-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│53,56 │61,80 │83,43 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,5   │1,5   │1,5   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│060-4 │060-5 │060-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│100,94│113,30│123,60│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,5   │1,5   │1,5   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-061

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

Состав работ: 01. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 02. Поливка водой при необходимости.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
            группа грунтов:
01-02-061-1 1
01-02-061-2 2
01-02-061-3 3
01-02-061-4 4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│061-1 │061-2 │061-3 │061-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│88,50 │97,20 │121,00│138,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,5   │1,5   │1,5   │1,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-062

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

Состав работ: 01. Удаление балласта. 02. Разработка грунта в траншеях. 03. Отвозка и обратная подвозка грунта (нормы 1 - 8). 04. Устройство и разборка креплений. 05. Планировка дна траншей. 06. Установка и снятие рельсового пакета (нормы 1 - 4). 07. Засыпка траншей с трамбованием. 08. Подвозка балласта и балластировка.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Разработка грунта вручную в траншеях на действующей
             железной дороге под путями, группа грунтов:
01-02-062-1  1
01-02-062-2  2
01-02-062-3  3
01-02-062-4  4
             Разработка грунта вручную в траншеях на действующей
             железной дороге в междупутье, группа грунтов:
01-02-062-5  1
01-02-062-6  2
01-02-062-7  3
01-02-062-8  4
             Разработка грунта вручную в траншеях на действующей
             железной дороге при прокладке кабеля под путями и в
             междупутье, группа грунтов:
01-02-062-9  1
01-02-062-10 2
01-02-062-11 3
01-02-062-12 4

┌────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса │ элементов затрат │измер.│062-1 │062-2 │062-3  │062-4  │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда     │чел.-ч│854,00│915,00│1060,00│1220,00│
│        │рабочих-строителей│      │      │      │       │       │
│1.1     │Средний разряд    │      │2,4   │2,4   │2,4    │2,5    │
│        │работы            │      │      │      │       │       │
│2       │Затраты труда     │чел.-ч│0,39  │0,39  │0,39   │0,39   │
│        │машинистов        │      │      │      │       │       │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │       │       │
│400001  │Автомобили борто- │маш.-ч│0,39  │0,39  │0,39   │0,39   │
│        │вые грузоподъем-  │      │      │      │       │       │
│        │ностью до 5 т     │      │      │      │       │       │
├────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │       │       │
│101-1805│Гвозди строитель- │т     │0,004 │0,004 │0,004  │0,004  │
│        │ные               │      │      │      │       │       │
│102-0008│Лесоматериалы     │м3    │0,8   │0,8   │0,8    │0,8    │
│        │круглые хвойных   │      │      │      │       │       │
│        │пород для строи-  │      │      │      │       │       │
│        │тельства длиной   │      │      │      │       │       │
│        │3 - 6,5 м, диа-   │      │      │      │       │       │
│        │метром 14 - 24 см │      │      │      │       │       │
│102-0082│Пиломатериалы     │м3    │1,51  │1,51  │1,51   │1,51   │
│        │хвойных пород.    │      │      │      │       │       │
│        │Доски необрезные  │      │      │      │       │       │
│        │длиной 4 - 6,5 м, │      │      │      │       │       │
│        │все ширины, тол-  │      │      │      │       │       │
│        │щиной 44 мм и     │      │      │      │       │       │
│        │более IV сорта    │      │      │      │       │       │
│408-9190│Балласт песчаный  │м3    │3,86  │3,86  │3,86   │3,86   │
└────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │ элементов затрат   │измер.│062-5 │062-6 │062-7 │062-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│629,00│684,00│814,00│963,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,4   │2,4   │2,4   │2,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │0,31  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,31  │0,31  │0,31  │0,31  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные │т     │0,005 │0,005 │0,005 │0,005 │
│102-0008│Лесоматериалы круг- │м3    │0,84  │0,84  │0,84  │0,84  │
│        │лые хвойных пород   │      │      │      │      │      │
│        │для строительства   │      │      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м,   │      │      │      │      │      │
│        │диаметром 14 - 24 см│      │      │      │      │      │
│102-0082│Пиломатериалы хвой- │м3    │1,73  │1,73  │1,73  │1,73  │
│        │ных пород. Доски не-│      │      │      │      │      │
│        │обрезные длиной     │      │      │      │      │      │
│        │4 -6,5 м, все шири- │      │      │      │      │      │
│        │ны, толщиной 44 мм и│      │      │      │      │      │
│        │более IV сорта      │      │      │      │      │      │
│408-9190│Балласт песчаный    │м3    │3,86  │3,86  │3,86  │3,86  │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование        │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │элементов затрат    │измер.│062-9 │062-10│062-11│062-12│
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│462,00│521,00│661,00│844,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,4   │2,4   │2,4   │2,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│0,43  │0,43  │0,43  │0,43  │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые │маш.-ч│0,43  │0,43  │0,43  │0,43  │
│        │грузоподъемностью до│      │      │      │      │      │
│        │5 т                 │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│102-0013│Лесоматериалы круг- │м3    │0,08  │0,08  │0,08  │0,08  │
│        │лые хвойных пород.  │      │      │      │      │      │
│        │Жерди длиной        │      │      │      │      │      │
│        │3 - 6,5 м, толщиной │      │      │      │      │      │
│        │3 - 5 см            │      │      │      │      │      │
│102-0144│Пиломатериалы хвой- │м3    │1,98  │1,98  │1,98  │1,98  │
│        │ных пород. Горбыль  │      │      │      │      │      │
│        │деловой длиной более│      │      │      │      │      │
│        │2 м                 │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-063

Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м
вручную с подъемом краном при наличии креплений

Состав работ: 01. Разрыхление грунта вручную. 02. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м. 03. Погрузка грунта в бадьи. 04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта. 05. Передвижка крана.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной
            более 3 м вручную с подъемом краном при наличии
            креплений, группа грунтов:
01-02-063-1 1
01-02-063-2 2
01-02-063-3 3
01-02-063-4 4
01-02-063-5 4р
01-02-063-6 5р

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│063-1 │063-2 │063-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│193,80│281,58│422,94│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │3     │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│62,70 │91,20 │136,80│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│031851  │Краны переносные 1 т       │маш.-ч│62,70 │91,20 │136,80│
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02- │
│ресурса │          затрат          │измер.│063-4 │063-5 │063-6  │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│616,74│845,88│1162,80│
│        │строителей                │      │      │      │       │
│1.1     │Средний разряд работы     │      │3     │3     │3      │
│2       │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│199,50│273,60│376,20 │
├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │      │      │       │
│031851  │Краны переносные 1 т      │маш.-ч│199,50│273,60│376,20 │
└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-02-064

Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами

Состав работ: 01. Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер. 02. Зачистка дна и откосов котлована. 03. Передвижка транспортера.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением
             передвижными транспортерами, группа грунтов:
01-02-064-1  1
01-02-064-2  2
01-02-064-3  3
01-02-064-4  4

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│064-1 │064-2 │064-3 │064-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│82,84 │110,09│201,65│313,92│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,5   │1,5   │1,5   │2,3   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
│2       │Затраты труда       │чел.-ч│7,63  │10,67 │18,75 │29,43 │
│        │машинистов          │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│031870  │Конвейеры ленточные │маш.-ч│7,61  │10,65 │18,75 │29,43 │
│        │передвижные высотой │      │      │      │      │      │
│        │5 м                 │      │      │      │      │      │
│031872  │Конвейеры ленточные │маш.-ч│11,45 │16,02 │28,12 │44,15 │
│        │передвижные высотой │      │      │      │      │      │
│        │15 м                │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-065

Разработка скального грунта отбойными молотками

Состав работ: 01. Разрыхление скального грунта отбойными молотками. 02. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка скального грунта отбойными молотками,
            группа грунтов:
01-02-065-1 4р
01-02-065-2 5р
01-02-065-3 5
01-02-065-4 6
01-02-065-5 7

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │ Наименование │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│   элементов  │измер.│065-1 │065-2 │065-3 │065-4 │065-5 │
│       │    затрат    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│406,00│477,92│692,52│812,00│991,80│
│       │рабочих-строи-│      │      │      │      │      │      │
│       │телей         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2     │2,4   │2,5   │2,6   │2,7   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│58,00 │75,40 │118,90│147,90│191,40│
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│330804 │Молотки отбой-│маш.-ч│232,00│301,60│475,60│591,60│765,60│
│       │ные пневмати- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие        │      │      │      │      │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
│050102 │Компрессоры   │маш.-ч│58,00 │75,40 │118,90│147,90│191,40│
│       │передвижные с │      │      │      │      │      │      │
│       │двигателем    │      │      │      │      │      │      │
│       │внутреннего   │      │      │      │      │      │      │
│       │сгорания дав- │      │      │      │      │      │      │
│       │лением до 686 │      │      │      │      │      │      │
│       │кПа (7 ат)    │      │      │      │      │      │      │
│       │5 м3/мин      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-066

Крепление инвентарными щитами стенок траншей

Состав работ: 01. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.

Измеритель: 100 м2 креплений

            Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной
            до 2 м в грунтах:
01-02-066-1 неустойчивых и мокрых
01-02-066-2 устойчивых

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│066-1 │066-2 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│26,00 │20,20 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3     │3     │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│0,72  │0,72  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъем-  │маш.-ч│0,43  │0,43  │
│        │ностью до 5 т                     │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу при   │маш.-ч│0,29  │0,29  │
│        │работе на других видах строитель- │      │      │      │
│        │ства (кроме магистральных трубо-  │      │      │      │
│        │проводов) 10 т                    │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│201-0757│Отдельные конструктивные элементы │т     │0,011 │0,011 │
│        │зданий и сооружений с преобладани-│      │      │      │
│        │ем горячекатаных профилей, средняя│      │      │      │
│        │масса сборочной единицы свыше     │      │      │      │
│        │0,5 до 1 т                        │      │      │      │
│203-9070│Щиты инвентарные                  │м2    │22    │22    │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-067

Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м

Состав работ: 01. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений. 02. Разборка креплений.

Измеритель: 100 м2 креплений

            Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м,
            глубиной до 3 м в грунтах:
01-02-067-1 неустойчивых
01-02-067-2 устойчивых
01-02-067-3 мокрых
            Крепление досками стенок котлованов и траншей более 3 м,
            глубиной до 3 м в грунтах:
01-02-067-4 неустойчивых
01-02-067-5 устойчивых
01-02-067-6 мокрых

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│067-1 │067-2 │067-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│39,20 │24,90 │50,10 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,9   │2,9   │2,9   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,19  │0,88  │1,23  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые        │маш.-ч│1,19  │0,88  │1,23  │
│        │грузоподъемностью до 5 т   │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │0,6   │0,61  │0,61  │
│        │ных пород для строительства│      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │      │      │
│        │12 - 24 см                 │      │      │      │      │
│102-0082│Пиломатериалы хвойных      │м3    │0,5   │0,21  │0,54  │
│        │пород. Доски необрезные    │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все шири-│      │      │      │      │
│        │ны, толщиной 44 мм и более │      │      │      │      │
│        │IV сорта                   │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные        │т     │0,0039│0,0039│0,0039│
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│067-4 │067-5 │067-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│64,80 │52,00 │82,20 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,3   │3,3   │3,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,32  │1,12  │1,23  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые        │маш.-ч│1,32  │1,12  │1,23  │
│        │грузоподъемностью до 5 т   │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│102-0008│Лесоматериалы круглые хвой-│м3    │0,71  │0,71  │0,61  │
│        │ных пород для строительства│      │      │      │      │
│        │длиной 3 - 6,5 м, диаметром│      │      │      │      │
│        │12 - 24 см                 │      │      │      │      │
│102-0082│Пиломатериалы хвойных      │м3    │0,51  │0,41  │0,54  │
│        │пород. Доски необрезные    │      │      │      │      │
│        │длиной 4 - 6,5 м, все шири-│      │      │      │      │
│        │ны, толщиной 44 мм и более │      │      │      │      │
│        │IV сорта                   │      │      │      │      │
│101-1805│Гвозди строительные        │т     │0,0039│0,0039│0,0039│
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-068

Водоотлив

Состав работ: 01. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2. 02. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций.

Измеритель: 100 м3 мокрого грунта

            Водоотлив:
01-02-068-1 из траншей
01-02-068-2 из котлованов

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│068-1 │068-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│97,21 │115,57│
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│310102 │Насосы для водопонижения и водо-   │маш.-ч│294,58│350,20│
│       │отлива 4 кВт                       │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Таблица ГЭСН 01-02-074

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах
глубиной до 2 м

Состав работ: 01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками (нормы 1 - 4). 02. Разработка и выбрасывание грунта на бровку. 03. Устройство и разборка полок. 04. Перекидка грунта с полки на бровку. 05. Зачистка стенок и дна траншей котлованов. 06. Откидывание грунта от бровки.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах
            глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными
            молотками:
01-02-074-1 группа грунтов 1м
01-02-074-2 группа грунтов 2м
01-02-074-3 группа грунтов 3м
01-02-074-4 лед
            Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в
            траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную:
01-02-074-5 группа грунтов 1м
01-02-074-6 группа грунтов 2м - 3м

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│074-1 │074-2 │074-3 │074-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│511,56│653,08│733,12│99,18 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3     │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│51,39 │69,95 │90,48 │18,56 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбойные     │маш.-ч│205,32│279,56│361,92│74,12 │
│       │пневматические при   │      │      │      │      │      │
│       │работе от стационар- │      │      │      │      │      │
│       │ных компрессорных    │      │      │      │      │      │
│       │станций              │      │      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры передвиж-│маш.-ч│51,39 │69,95 │90,48 │18,56 │
│       │ные с двигателем     │      │      │      │      │      │
│       │внутреннего сгорания │      │      │      │      │      │
│       │давлением до 686 кПа │      │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 5 м3/мин      │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│074-5 │074-6 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│268,00│320,00│
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2,3   │2,3   │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-075

Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах
глубиной до 3 м

Состав работ: 01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками (нормы 1 - 4). 02. Разработка и выбрасывание грунта на бровку. 03. Устройство и разборка полок. 04. Перекидка грунта с полки на бровки. 05. Зачистка стенок и дна траншей или котлованов. 06. Откидывание грунта от бровки.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах
            глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками:
01-02-075-1 группа грунтов 1м
01-02-075-2 группа грунтов 2м
01-02-075-3 группа грунтов 3м
01-02-075-4 лед
            Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в
            траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную:
01-02-075-5 группа грунтов 1м
01-02-075-6 группа грунтов 2м - 3м

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│075-1 │075-2 │075-3 │075-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│568,40│735,44│830,56│146,16│
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3     │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│51,39 │69,95 │90,48 │28,19 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбойные     │маш.-ч│205,32│279,56│361,92│112,75│
│       │пневматические при   │      │      │      │      │      │
│       │работе от стационар- │      │      │      │      │      │
│       │ных компрессорных    │      │      │      │      │      │
│       │станций              │      │      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры передвиж-│маш.-ч│51,39 │69,95 │90,48 │28,19 │
│       │ные с двигателем     │      │      │      │      │      │
│       │внутреннего сгорания │      │      │      │      │      │
│       │давлением до 686 кПа │      │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 5 м3/мин      │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│075-5 │075-6 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│315,00│398,00│
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2,3   │2,3   │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-076

Разработка вечномерзлых грунтов
в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами

Состав работ: 01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками (нормы 1 - 4) или вручную (нормы 5, 6). 02. Выбрасывание грунта с глубины до 1,5 м. 03. Погрузка грунта в бадьи. 04. Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта. 05. Передвижка кранов.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах
            глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта
            отбойными молотками, группа грунтов:
01-02-076-1 группа грунтов 1м
01-02-076-2 группа грунтов 2м
01-02-076-3 группа грунтов 3м
01-02-076-4 лед
            Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную
            в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с
            подъемом кранами:
01-02-076-5 группа грунтов 1м
01-02-076-6 группа грунтов 2м - 3м

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│076-1 │076-2 │076-3 │076-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│384,10│497,95│621,00│58,99 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3,5   │3,5   │3,5   │3,6   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│83,94 │111,99│143,15│17,43 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбойные     │маш.-ч│205,32│279,56│361,92│49,53 │
│       │пневматические при   │      │      │      │      │      │
│       │работе от стационар- │      │      │      │      │      │
│       │ных компрессорных    │      │      │      │      │      │
│       │станций              │      │      │      │      │      │
│031850 │Краны-укосины        │маш.-ч│32,55 │42,04 │52,67 │5,02  │
│       │грузоподъемностью 5 т│      │      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры передвиж-│маш.-ч│51,39 │69,95 │90,48 │12,41 │
│       │ные с двигателем     │      │      │      │      │      │
│       │внутреннего сгорания │      │      │      │      │      │
│       │давлением до 686 кПа │      │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 5 м3/мин      │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│076-5 │076-6 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│159,60│200,64│
│1.1    │Средний разряд работы              │      │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│23,04 │29,54 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│031850 │Краны-укосины грузоподъемностью 5 т│маш.-ч│23,04 │29,54 │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-077

Засыпка траншей и котлованов

Состав работ: 01. Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. 02. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием.

Измеритель: 100 м3 грунта уплотненного

            Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта отбойными
            молотками, группа грунтов:
01-02-077-1 1м
01-02-077-2 2м
01-02-077-3 3м
            Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную,
            группа грунтов:
01-02-077-4 1м
01-02-077-5 2м
01-02-077-6 3м

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│077-1 │077-2 │077-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│141,0 │163,0 │177,0 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,2   │2,2   │2,2   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,60  │4,91  │6,36  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбойные пневмати-  │маш.-ч│14,38 │19,60 │25,40 │
│       │ческие при работе от стацио-│      │      │      │      │
│       │нарных компрессорных станций│      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры передвижные с   │маш.-ч│3,60  │4,91  │6,36  │
│       │двигателем внутреннего сго- │      │      │      │      │
│       │рания давлением до 686 кПа  │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 5 м3/мин             │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│077-4 │077-5 │077-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│148,00│173,00│193,00│
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,3   │2,3   │2,3   │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-078

Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками

Состав работ: 01. Разрыхление вечномерзлых грунтов отбойными молотками. 02. Выбрасывание грунта на бровку. 03. Зачистка поверхности дна и откосов. 04. Выверка профиля по шаблону и по визиркам. 05. Разравнивание грунта.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта
            отбойными молотками при устройстве нагорных канав,
            группа грунтов:
01-02-078-1 1м
01-02-078-2 2м
01-02-078-3 3м
            Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта
            отбойными молотками при устройстве кюветов и лотков,
            группа грунтов:
01-02-078-4 1м
01-02-078-5 2м
01-02-078-6 3м

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02- │
│ресурса│          затрат           │измер.│078-1 │078-2 │078-3  │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│726,16│947,72│1190,16│
│       │строителей                 │      │      │      │       │
│1.1    │Средний разряд работы      │      │2,5   │2,5   │2,5    │
│2      │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│51,39 │69,95 │90,48  │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │       │
│261410 │Молотки отбойные пневмати- │маш.-ч│205,32│279,56│361,92 │
│       │ческие при работе от ста-  │      │      │      │       │
│       │ционарных компрессорных    │      │      │      │       │
│       │станций                    │      │      │      │       │
│050102 │Компрессоры передвижные с  │маш.-ч│51,39 │69,95 │90,48  │
│       │двигателем внутреннего сго-│      │      │      │       │
│       │рания давлением до 686 кПа │      │      │      │       │
│       │(7 ат) 5 м3/мин            │      │      │      │       │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

┌───────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса│          затрат          │измер.│078-4 │078-5  │078-6  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│734,28│1037,04│1301,52│
│       │строителей                │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд работы     │      │2,5   │2,5    │2,5    │
│2      │Затраты труда машинистов  │чел.-ч│51,39 │69,95  │90,48  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ        │      │      │       │       │
│261410 │Молотки отбойные пневмати-│маш.-ч│205,32│279,56 │361,92 │
│       │ческие при работе от ста- │      │      │       │       │
│       │ционарных компрессорных   │      │      │       │       │
│       │станций                   │      │      │       │       │
│050102 │Компрессоры передвижные с │маш.-ч│51,39 │69,95  │90,48  │
│       │двигателем внутреннего    │      │      │       │       │
│       │сгорания давлением до     │      │      │       │       │
│       │686 кПа (7 ат) 5 м3/мин   │      │      │       │       │
└───────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-02-079

Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную

Состав работ: 01. Разрыхление вечномерзлых грунтов вручную. 02. Выбрасывание грунта за бровку. 03. Зачистка поверхности дна и откосов. 04. Выверка профиля по шаблону и по визиркам. 05. Разравнивание грунта.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную
            при устройстве нагорных канав, группа грунтов:
01-02-079-1 1м
01-02-079-2 2м
01-02-079-3 3м
            Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную
            при устройстве кюветов и лотков, группа грунтов:
01-02-079-4 1м
01-02-079-5 2м
01-02-079-6 3м

┌───────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса│          затрат          │измер.│079-1 │079-2  │079-3  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│762,00│1179,00│1575,00│
│       │строителей                │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд работы     │      │3     │3      │3      │
└───────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

┌───────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса│          затрат          │измер.│079-4 │079-5  │079-6  │
├───────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│1      │Затраты труда рабочих-    │чел.-ч│936,00│1575,00│2106,00│
│       │строителей                │      │      │       │       │
│1.1    │Средний разряд работы     │      │3     │3      │3      │
└───────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-02-080

Разработка ям в вечномерзлых грунтах

Состав работ: 01. Разрыхление грунта отбойными молотками. 02. Выкидка грунта из ям.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:
01-02-080-1 1м
01-02-080-2 2м
01-02-080-3 3м
01-02-080-4 лед

┌───────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02- │01-02- │01-02-│
│ресурса│ элементов затрат  │измер.│080-1 │080-2  │080-3  │080-4 │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│1      │Затраты труда      │чел.-ч│770,24│1030,08│1284,12│145,00│
│       │рабочих-строителей │      │      │       │       │      │
│1.1    │Средний разряд     │      │3     │3      │3      │3     │
│       │работы             │      │      │       │       │      │
│2      │Затраты труда      │чел.-ч│51,39 │69,95  │90,48  │33,41 │
│       │машинистов         │      │      │       │       │      │
├───────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │       │       │      │
│261410 │Молотки отбойные   │маш.-ч│205,32│279,56 │361,92 │133,40│
│       │пневматические при │      │      │       │       │      │
│       │работе от стацио-  │      │      │       │       │      │
│       │нарных компрессор- │      │      │       │       │      │
│       │ных станций        │      │      │       │       │      │
│050102 │Компрессоры пере-  │маш.-ч│51,39 │69,95  │90,48  │33,41 │
│       │движные с двигате- │      │      │       │       │      │
│       │лем внутреннего    │      │      │       │       │      │
│       │сгорания давлением │      │      │       │       │      │
│       │до 686 кПа (7 ат)  │      │      │       │       │      │
│       │5 м3/мин           │      │      │       │       │      │
└───────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-081

Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы

Состав работ: 01. Развалка разрыхленных взрывным способом вечномерзлых грунтов (нормы 1, 2). 02. Разрыхление отбойными молотками смерзшихся ранее выброшенных мерзлых грунтов (нормы 1 - 5). 03. Погрузка грунта (нормы 1 - 5).

Измеритель: 100 м3 грунта

            Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в
            автомобили-самосвалы, группа грунтов:
01-02-081-1 1м
01-02-081-2 2м - 3м
            Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных
            вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы,
            группа грунтов:
01-02-081-3 1м
01-02-081-4 2м
01-02-081-5 3м

┌───────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │ Наименование │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов   │измер.│081-1 │081-2 │081-3 │081-4 │081-5 │
│       │    затрат    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда │чел.-ч│222,72│331,76│247,08│310,88│382,80│
│       │рабочих-строи-│      │      │      │      │      │      │
│       │телей         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд│      │2,2   │2,2   │2,2   │2,2   │2,2   │
│       │работы        │      │      │      │      │      │      │
│2      │Затраты труда │чел.-ч│3,42  │6,01  │18,01 │24,53 │31,90 │
│       │машинистов    │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │
│       │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбой-│маш.-ч│13,69 │24,01 │72,04 │98,14 │127,60│
│       │ные пневмати- │      │      │      │      │      │      │
│       │ческие при ра-│      │      │      │      │      │      │
│       │боте от стаци-│      │      │      │      │      │      │
│       │онарных ком-  │      │      │      │      │      │      │
│       │прессорных    │      │      │      │      │      │      │
│       │станций       │      │      │      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры   │маш.-ч│3,42  │6,01  │18,01 │24,53 │31,90 │
│       │передвижные с │      │      │      │      │      │      │
│       │двигателем    │      │      │      │      │      │      │
│       │внутреннего   │      │      │      │      │      │      │
│       │сгорания дав- │      │      │      │      │      │      │
│       │лением до 686 │      │      │      │      │      │      │
│       │кПа (7 ат)    │      │      │      │      │      │      │
│       │5 м3/мин      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-082

Планировка площадей в вечномерзлых грунтах

Состав работ: 01. Планировка по данным визировочных отметок поверхности вечномерзлых грунтов со срезкой неровностей и засыпкой углублений, при разрыхлении грунта отбойными молотками.

Измеритель: 100 м2 спланированной поверхности

            Планировка площадей в вечномерзлых грунтах,
            группа грунтов:
01-02-082-1 1м
01-02-082-2 2м
01-02-082-3 3м

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│082-1 │082-2 │082-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│20,88 │31,32 │39,67 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,22  │7,83  │9,92  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│261410 │Молотки отбойные пневмати-  │маш.-ч│20,88 │31,32 │39,67 │
│       │ческие при работе от стацио-│      │      │      │      │
│       │нарных компрессорных станций│      │      │      │      │
│050102 │Компрессоры передвижные с   │маш.-ч│5,22  │7,83  │9,92  │
│       │двигателем внутреннего сго- │      │      │      │      │
│       │рания давлением до 686 кПа  │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 5 м3/мин             │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-083

Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом

Состав работ: 01. Установка паровых игл и защитных колпаков. 02. Пропаривание грунта с периодической подбивкой игл. 03. Извлечение паровых игл из грунта и снятие защитных колпаков.

Измеритель: 100 м3 грунта

             Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом,
             группа грунтов:
01-02-083-1 1м (пески)
01-02-083-2 1м (супеси, суглинки, глины)
01-02-083-3 2м

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│083-1 │083-2 │083-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│12,99 │14,50 │16,47 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│11,60 │14,58 │12,42 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│122401 │Парообразователи прицепные  │маш.-ч│11,60 │14,58 │12,42 │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-084

Теплоизоляция открытых поверхностей торфом

Состав работ: 01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением. 02. Присыпка слоя торфа грунтом.

Измеритель: 100 м2 поверхности

            Теплоизоляция открытых поверхностей торфом,
            толщина слоя торфа:
01-02-084-1 0,15 м
01-02-084-2 0,3 м
01-02-084-3 0,5 м

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│084-1 │084-2 │084-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│35,50 │55,30 │79,60 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │1,9   │1,9   │1,9   │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│407-0021│Торф                       │м3    │18,9  │37,8  │63    │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-085

Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

Состав работ: 01. Укладка торфа с разравниванием и уплотнением.

     Измеритель: 100 м3 теплоизоляции
01-02-085-1 Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│085-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│140,00│
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │2,2   │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│407-0021│Торф                                     │м3    │140   │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-086

Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов

Состав работ: 01. Устройство подстилающего слоя из мха. 02. Устройство теплоизоляции из торфа (нормы 6, 8). 03. Мощение камнем.

Измеритель: 100 м2 поверхности мощения

            Одиночное мощение камнем откосов и горизонтальных
            поверхностей по мху, толщина слоя:
01-02-086-1 0,1 м
01-02-086-2 0,15 м
            Двойное мощение камнем откосов и горизонтальных
            поверхностей по мху, толщина слоя:
01-02-086-3 0,1 м
01-02-086-4 0,15 м
            Одиночное мощение камнем дна и откосов кюветов,
            толщина слоя 0,15 м:
01-02-086-5 по мху
01-02-086-6 мху с теплоизоляцией из торфа
            Двойное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина
            слоя 0,15 м:
01-02-086-7 по мху
01-02-086-8 по мху с теплоизоляцией из торфа

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│086-1 │086-2 │086-3 │086-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│56,60 │61,00 │83,00 │89,00 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │4,4   │4,4   │4,4   │4,4   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│408-0385│Камень булыжный     │м3    │10,1  │15,2  │20,2  │30,3  │
│414-9120│Мох                 │м3    │26,3  │26,3  │52,6  │52,6  │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование        │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │элементов затрат    │измер.│086-5 │086-6 │086-7 │086-8 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│63,00 │90,00 │91,00 │120,00│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │4,4   │4     │4,4   │4     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │
│408-0385│Камень булыжный     │м3    │15,2  │15,2  │30,3  │30,3  │
│414-9120│Мох                 │м3    │26,3  │26,3  │52,5  │52,5  │
│407-0021│Торф                │м3    │-     │42,5  │-     │45,5  │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-087

Уборка снега со строительных площадок и дорог

Состав работ: 01. Уборка снега механизмами. 02. Очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м, или погрузкой на транспортные средства (нормы 5, 6).

Измеритель: 1000 м3 снега

             Уборка снега со строительных площадок и дорог:
01-02-087-1  шнекороторными снегоочистителями
01-02-087-2  плужными снегоочистителями
01-02-087-3  бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
01-02-087-4  бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые
             последующие 10 м
01-02-087-5  вручную, снег рыхлый
01-02-087-6  вручную, снег плотный

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│087-1 │087-2 │087-3 │087-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,00  │0,25  │0,00  │0,00  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │-     │2     │-     │-     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,74  │0,50  │2,31  │0,75  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│121902 │Снегоочистители на   │маш.-ч│0,74  │-     │-     │-     │
│       │автомобиле шнекоро-  │      │      │      │      │      │
│       │торные               │      │      │      │      │      │
│121901 │Снегоочистители на   │маш.-ч│-     │0,50  │-     │-     │
│       │автомобиле плужные   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │-     │2,31  │0,75  │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│087-5 │087-6 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│72,00 │144,00│
│1.1    │Средний разряд работы              │      │1,4   │1,4   │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-088

Пробег машин к месту работы

Состав работ: 01. Холостой пробег машин к месту работы.

Измеритель: 1 км холостого пробега

01-02-088-1 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя
01-02-088-2 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│088-1 │088-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│0,04  │0,04  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│121902 │Снегоочистители на автомобиле      │маш.-ч│0,04  │-     │
│       │шнекороторные                      │      │      │      │
│121901 │Снегоочистители на автомобиле плуж-│маш.-ч│-     │0,04  │
│       │ные                                │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-089

Рыхление мерзлого грунта клин-молотом,
подвешенным на стреле экскаватора

Состав работ: 01. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забое и в пределах разработки.

Измеритель: 1000 м3 грунта

             Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным
             на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м,
             группа грунтов:
01-02-089-1  1м
01-02-089-2  2м
01-02-089-3  3м
01-02-089-4  4м
             Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным
             на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1 м,
             группа грунтов:
01-02-089-5  1м
01-02-089-6  2м
01-02-089-7  3м
01-02-089-8  4м
             Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на
             стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м,
             группа грунтов:
01-02-089-9  1м
01-02-089-10 2м
01-02-089-11 3м
01-02-089-12 4м

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│089-1 │089-2 │089-3 │089-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│44,96 │66,08 │73,99 │103,13│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│44,96 │66,08 │73,99 │103,13│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование         │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│элементов затрат     │измер.│089-5 │089-6 │089-7 │089-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│55,46 │96,52 │111,04│158,12│
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│55,46 │96,52 │111,04│158,12│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование         │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│элементов затрат     │измер.│089-9 │089-10│089-11│089-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда маши-  │чел.-ч│68,68 │125,08│158,12│211,22│
│       │нистов               │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноков- │маш.-ч│68,68 │125,08│158,12│211,22│
│       │шовые дизельные на   │      │      │      │      │      │
│       │гусеничном ходу при  │      │      │      │      │      │
│       │работе на других ви- │      │      │      │      │      │
│       │дах строительства    │      │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяй-    │      │      │      │      │      │
│       │ственного) 0,65 м3   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-090

Рыхление мерзлого грунта баровыми установками

Состав работ: 01. Опускание бара в рабочее положение. 02. Нарезка прорезей с заглублением бара. 03. Установка бара в рабочее положение.

Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки

            Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками
            мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при глубине прорези до
            0,5 и длине свыше 2 м, группа грунтов:
01-02-090-1 1м
01-02-090-2 2м
01-02-090-3 3м
            Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью
            79 (108) кВт (л.с.) при глубине прорези до 0,5 и длине
            свыше 2 м, группа грунтов:
01-02-090-4 1м
01-02-090-5 2м
01-02-090-6 3м

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│090-1 │090-2 │090-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,98  │13,20 │18,48 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070602 │Установки однобаровые на    │маш.-ч│8,98  │13,20 │18,48 │
│       │тракторе 79 (108) кВт       │      │      │      │      │
│       │(л.с.), ширина щели 54 см   │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│090-4 │090-5 │090-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│6,72  │14,19 │18,70 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070500 │Установки двухбаровые на    │маш.-ч│6,72  │14,19 │18,70 │
│       │тракторе 79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-091

Механизированная разработка скальных грунтов
в траншеях шириной 1,3 м и более
с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку

Состав работ: 01. Нарезка продольных прорезей баровой машиной. 02. Послойное рыхление грунтов экскаватором с клин-бабой (толщина слоя 25 см). 03. Смена оборудования экскаватора клин-бабы на ковш "обратная лопата" (и обратно). 04. Сгребание разрыхленных грунтов экскаватором с ковшом "обратная лопата" навылет. 05. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: 100 м3 грунта

            Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях
            шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой
            грунтов на бровку, группа грунтов:
01-02-091-1 4р
01-02-091-2 5р
01-02-091-3 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│091-1 │091-2 │091-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│11,58 │13,62 │23,14 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3,2   │3,4   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│38,89 │49,04 │66,02 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070602 │Установки однобаровые на    │маш.-ч│7,08  │13,46 │23,64 │
│       │тракторе 79 (108) кВт       │      │      │      │      │
│       │(л.с.), ширина щели 54 см   │      │      │      │      │
│060248 │Экскаваторы одноковшовые    │маш.-ч│28,33 │31,06 │33,33 │
│       │дизельные на гусеничном ходу│      │      │      │      │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 0,65 м3     │      │      │      │      │
│330804 │Молотки отбойные пневмати-  │маш.-ч│6,96  │9,05  │18,10 │
│       │тические                    │      │      │      │      │
│050101 │Компрессоры передвижные с   │маш.-ч│3,48  │4,52  │9,05  │
│       │двигателем внутреннего сго- │      │      │      │      │
│       │рания давлением до 686 кПа  │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 2,2 м3/мин           │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-092

Механизированная разработка скальных грунтов
при вертикальной планировке и в котлованах
баровой машиной и бульдозером

Состав работ: 01. Нарезка продольных и поперечных прорезей баровой машиной. 02. Излом целиков скалы. 03. Доработка грунтов отбойными молотками.

Измеритель: 100 м3

            Механизированная разработка скальных грунтов при
            вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной
            и бульдозером, группа грунтов:
01-02-092-1 4р
01-02-092-2 5р
01-02-092-3 6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│092-1 │092-2 │092-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│25,84 │40,35 │52,11 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3,2   │3,4   │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│33,29 │55,40 │97,73 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│070602 │Установки однобаровые на    │маш.-ч│21,12 │39,99 │70,15 │
│       │тракторе 79 (108) кВт       │      │      │      │      │
│       │(л.с.), ширина щели 54 см   │      │      │      │      │
│070150 │Бульдозеры при работе на    │маш.-ч│4,05  │4,85  │6,47  │
│       │других видах строительства  │      │      │      │      │
│       │(кроме водохозяйственного)  │      │      │      │      │
│       │96 (130) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
│330804 │Молотки отбойные пневмати-  │маш.-ч│16,24 │21,11 │42,22 │
│       │ческие                      │      │      │      │      │
│050101 │Компрессоры передвижные с   │маш.-ч│8,12  │10,56 │21,11 │
│       │двигателем внутреннего сго- │      │      │      │      │
│       │рания давлением до 686 кПа  │      │      │      │      │
│       │(7 ат) 2,2 м3/мин           │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-093

Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей

(название таблицы в ред. Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на строительные работы. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

Состав работ: 01. Погрузка вручную грунта.

Измеритель: 100 м3

             Погрузка  вручную  неуплотненного  мерзлого грунта из
             штабелей  и  отвалов  в транспортные средства, группа
             грунтов:
01-02-093-1  1м
01-02-093-2  2м
01-02-093-3  3м
01-02-093-4  4м
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│093-1 │093-2 │093-3 │093-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│84,46 │96,82 │113,30│123,60│
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │1,5   │1,5   │1,5   │1,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

Таблица ГЭСН 01-02-099

Валка деревьев с корня

Состав работ: 01. Уборка валежника. 02. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке. 03. Уборка сухостойных и зависших деревьев. 04. Валка деревьев. 05. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их.

Измеритель: 100 деревьев

             Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов:
01-02-099-1  до 16 см
01-02-099-2  до 20 см
01-02-099-3  до 24 см
01-02-099-4  до 28 см
01-02-099-5  до 32 см
01-02-099-6  более 32 см
             Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня,
             диаметр стволов:
01-02-099-7  до 16 см
01-02-099-8  до 20 см
01-02-099-9  до 24 см
01-02-099-10 до 28 см
01-02-099-11 до 32 см
01-02-099-12 более 32 см

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-1 │099-2 │099-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│5,21  │6,52  │8,46  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3,8   │3,8   │3,8   │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│1,74  │2,17  │2,82  │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-4 │099-5 │099-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│10,10 │13,40 │20,50 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3,8   │3,8   │3,8   │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│3,37  │4,67  │6,83  │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-7 │099-8 │099-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│6,30  │7,92  │10,30 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,1   │2,64  │3,43  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│2,2   │2,62  │3,43  │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│099-10│099-11│099-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда               │чел.-ч│12,30 │16,40 │25,30 │
│       │рабочих-строителей          │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │4,1   │5,47  │8,43  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│4,1   │5,47  │8,43  │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-100

Трелевка древесины

Состав работ: 01. Застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их на расстояние до 5 км.

Измеритель: 100 хвостов

             Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами
             мощностью:
01-02-100-1  59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов до 20 см
01-02-100-2  59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см
01-02-100-3  59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
01-02-100-4  79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 20 см
01-02-100-5  79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см
01-02-100-6  79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
             При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-100-7  к норме 01-02-100-1
01-02-100-8  к норме 01-02-100-2
01-02-100-9  к норме 01-02-100-3
01-02-100-10 к норме 01-02-100-4
01-02-100-11 к норме 01-02-100-5
01-02-100-12 к норме 01-02-100-6

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│100-1 │100-2 │100-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│16,28 │28,38 │46,09 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│9,34  │16,28 │26,40 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│9,34  │16,28 │26,40 │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме        │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного) до      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│100-4 │100-5 │100-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│7,11  │12,43 │20,13 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│4,06  │7,08  │11,55 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│4,06  │7,08  │11,55 │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до          │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│100-7 │100-8 │100-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│4,08  │8,23  │13,20 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,33  │4,71  │7,57  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,33  │4,71  │7,57  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме        │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного) до      │      │      │      │      │
│       │59 (80) кВт (л.с.)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│100-10│100-11│100-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│1,58  │3,70  │5,15  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,91  │2,11  │2,95  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,91  │2,11  │2,95  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме        │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного) до      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)         │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-101

Разделка древесины, полученной от валки леса

Состав работ: 01. Обрубка сучьев. 02. Раскряжевка хлыстов на сортаменты. 03. Окорка бревен. 04. Укладка бревен в штабеля. 05. Разделка коротья на дрова. 06. Относка и укладка дров. 07. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их. 08. Устройство минерализованных полос.

Измеритель: 100 деревьев

             Разделка древесины мягких пород, полученной от валки
             леса, диаметр стволов:
01-02-101-1  до 12 см
01-02-101-2  до 16 см
01-02-101-3  до 20 см
01-02-101-4  до 24 см
01-02-101-5  до 28 см
01-02-101-6  до 32 см
01-02-101-7  более 32 см
             Разделка древесины твердых пород и лиственницы,
             полученной от валки леса, диаметр стволов:
01-02-101-8  до 12 см
01-02-101-9  до 16 см
01-02-101-10 до 20 см
01-02-101-11 до 24 см
01-02-101-12 до 28 см
01-02-101-13 до 32 см
01-02-101-14 более 32 см

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│101-1 │101-2 │101-3 │101-4 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│6,40  │13,40 │21,60 │28,80 │
│        │рабочих-строителей  │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,8   │2,8   │2,8   │2,8   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │
│331601  │Бензопилы           │маш.-ч│2,1   │4,47  │7,2   │9,6   │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│          затрат            │измер.│101-5 │101-6 │101-7 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│38,60 │48,50 │80,50 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,8   │2,8   │3     │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│12,87 │16,17 │26,83 │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│101-8 │101-9 │101-10│101-11│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабо-  │чел.-ч│7,33  │15,70 │25,40 │34,30 │
│       │чих-строителей       │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,8   │2,8   │2,8   │2,8   │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы            │маш.-ч│2,44  │5,23  │8,47  │11,43 │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│          затрат            │измер.│101-12│101-13│101-14│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│45,90 │59,00 │98,80 │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │2,8   │2,8   │2,8   │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│331601 │Бензопилы                   │маш.-ч│15,3  │19,67 │32,93 │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-102

Устройство разделочных площадок

Состав работ: 01. Подготовка площадок. 02. Укладка и разборка узкоколейного пути. 03. Перевозка оборудования.

Измеритель: 100 деревьев

            Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:
01-02-102-1 до 16 см
01-02-102-2 до 20 см
01-02-102-3 до 24 см
01-02-102-4 до 28 см
01-02-102-5 до 32 см
01-02-102-6 свыше 32 см

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│102-1 │102-2 │102-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│2,02  │3,26  │4,06  │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,4   │2,4   │2,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│0,09  │0,14  │0,18  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010201  │Прицепы тракторные 2 т     │маш.-ч│0,09  │0,14  │0,18  │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│0,09  │0,14  │0,18  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного) 79 (108)   │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)                 │      │      │      │      │
│132605  │Платформы узкой колеи      │маш.-ч│3,25  │6,60  │8,03  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│102-0026│Пиломатериалы хвойных      │м3    │0,0015│0,0024│0,0032│
│        │пород. Бруски обрезные дли-│      │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5 м, шириной     │      │      │      │      │
│        │75 - 150 мм, толщиной      │      │      │      │      │
│        │40 - 75 мм IV сорта        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│102-4 │102-5 │102-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│5,28  │6,09  │10,16 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,4   │2,4   │2,4   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│0,23  │0,26  │0,44  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│010201  │Прицепы тракторные 2 т     │маш.-ч│0,23  │0,26  │0,44  │
│010312  │Тракторы на гусеничном ходу│маш.-ч│0,23  │0,26  │0,44  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме водо- │      │      │      │      │
│        │хозяйственного) 79 (108)   │      │      │      │      │
│        │кВт (л.с.)                 │      │      │      │      │
│132605  │Платформы узкой колеи      │маш.-ч│11,66 │13,53 │22,66 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│102-0026│Пиломатериалы хвойных      │м3    │0,004 │0,0049│0,0079│
│        │пород. Бруски обрезные дли-│      │      │      │      │
│        │ной 4 - 6,5 м, шириной     │      │      │      │      │
│        │75 - 150 мм, толщиной      │      │      │      │      │
│        │40 - 75 мм IV сорта        │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-103

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания
корчевателями-собирателями

Состав работ: 01. Корчевка деревьев. 02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев

             Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания
             корчевателями-собирателями с трактором
             79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр
             деревьев:
01-02-103-1  до 16 см
01-02-103-2  до 24 см
01-02-103-3  до 32 см
01-02-103-4  свыше 32 см
             При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-103-5  к норме 01-02-103-1
01-02-103-6  к норме 01-02-103-2
01-02-103-7  к норме 01-02-103-3
01-02-103-8  к норме 01-02-103-4
             Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания
             корчевателями-собирателями с трактором
             118 (160) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м,
             диаметр деревьев:
01-02-103-9  до 16 см
01-02-103-10 до 24 см
01-02-103-11 до 32 см
01-02-103-12 свыше 32 см
             При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-103-13 к норме 01-02-103-9
01-02-103-14 к норме 01-02-103-10
01-02-103-15 к норме 01-02-103-11
01-02-103-16 к норме 01-02-103-12

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│103-1 │103-2 │103-3 │103-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│5,66  │7,26  │9,02  │15,18 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│4,54  │5,96  │7,39  │12,13 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│3,25  │4,28  │5,32  │8,69  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собира-  │маш.-ч│1,29  │1,68  │2,07  │3,44  │
│       │тели с трактором     │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│103-5 │103-6 │103-7 │103-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,58  │2,72  │3,72  │5,15  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│103-9 │103-10│103-11│103-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│5,66  │7,26  │9,02  │15,18 │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│4,34  │5,84  │7,21  │11,79 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│3,25  │4,28  │5,32  │8,70  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собира-  │маш.-ч│1,09  │1,56  │1,89  │3,09  │
│       │тели с трактором     │      │      │      │      │      │
│       │118 (160) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│103-13│103-14│103-15│103-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,58  │2,72  │3,72  │5,15  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-104

Корчевка деревьев в торфяных грунтах
корчевателями-собирателями

Состав работ: 01. Корчевка деревьев. 02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев

             Корчевка деревьев в торфяных грунтах
             корчевателями-собирателями с трактором
             79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м,
             диаметр деревьев:
01-02-104-1  до 16 см
01-02-104-2  до 24 см
01-02-104-3  до 32 см
01-02-104-4  свыше 32 см
             При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-104-5  к норме 01-02-104-1
01-02-104-6  к норме 01-02-104-2
01-02-104-7  к норме 01-02-104-3
01-02-104-8  к норме 01-02-104-4
             Корчевка деревьев в торфяных грунтах
             корчевателями-собирателями с трактором
             118 (160) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м,
             диаметр деревьев:
01-02-104-9  до 16 см
01-02-104-10 до 24 см
01-02-104-11 до 32 см
01-02-104-12 свыше 32 см
             При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-104-13 к норме 01-02-104-9
01-02-104-14 к норме 01-02-104-10
01-02-104-15 к норме 01-02-104-11
01-02-104-16 к норме 01-02-104-12

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│104-1 │104-2 │104-3 │104-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│5,66  │7,26  │9,02  │15,18 │
│       │строителей           │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│4,34  │5,71  │7,08  │11,62 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│3,25  │4,28  │5,32  │8,69  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собира-  │маш.-ч│1,09  │1,43  │1,76  │2,93  │
│       │тели с трактором     │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│104-5 │104-6 │104-7 │104-8 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,58  │2,72  │3,72  │5,15  │
│       │строителей           │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│104-9 │104-10│104-11│104-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│5,66  │7,26  │9,02  │15,18 │
│       │строителей           │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│4,17  │5,61  │6,93  │11,33 │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│3,25  │4,28  │5,32  │8,70  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собира-  │маш.-ч│0,92  │1,33  │1,61  │2,63  │
│       │тели с трактором     │      │      │      │      │      │
│       │118 (160) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│104-13│104-14│104-15│104-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│1,58  │2,72  │3,72  │5,15  │
│       │строителей           │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2,3   │2,3   │2,3   │2,3   │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│0,91  │1,56  │2,13  │2,95  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-105

Корчевка пней в грунтах естественного залегания

Состав работ: 01. Корчевка пней с перемещением их на заданное расстояние.

Измеритель: 100 пней

             Корчевка пней в грунтах естественного залегания
             корчевателями-собирателями на тракторе
             79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м,
             диаметр пней:
01-02-105-1  до 24 см
01-02-105-2  до 32 см
01-02-105-3  свыше 32 см
             При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-105-4  к норме 01-02-105-1
01-02-105-5  к норме 01-02-105-2
01-02-105-6  к норме 01-02-105-3
             Корчевка пней в грунтах естественного залегания
             корчевателями-собирателями на тракторе
             118 (160) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м,
             диаметр пней:
01-02-105-7  до 24 см
01-02-105-8  до 32 см
01-02-105-9  свыше 32 см

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-1 │105-2 │105-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,44  │4,14  │6,71  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│2,44  │4,14  │6,71  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-4 │105-5 │105-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,32  │0,62  │1,17  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│0,32  │0,62  │1,17  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│105-7 │105-8 │105-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,13  │3,73  │5,97  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│2,13  │3,73  │5,97  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-106

Корчевка пней в торфяных грунтах

Состав работ: 01. Корчевка пней с перемещением на заданное расстояние.

Измеритель: 100 пней

             Корчевка пней в торфяных грунтах
             корчевателями-собирателями на тракторе
             79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м,
             диаметр пней:
01-02-106-1  до 24 см
01-02-106-2  до 32 см
01-02-106-3  свыше 32 см
             При перемещении пней на каждые последующие 10 м
             добавлять:
01-02-106-4  к норме 01-02-106-1
01-02-106-5  к норме 01-02-106-2
01-02-106-6  к норме 01-02-106-3
             Корчевка пней в торфяных грунтах
             корчевателями-собирателями на тракторе
             118 (160) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м,
             диаметр пней:
01-02-106-7  до 24 см
01-02-106-8  до 32 см
01-02-106-9  свыше 32 см

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│106-1 │106-2 │106-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,08  │3,52  │5,70  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│2,08  │3,52  │5,70  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│106-4 │106-5 │106-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,28  │0,53  │0,99  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│0,28  │0,53  │0,99  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│106-7 │106-8 │106-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,82  │3,17  │5,08  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│1,82  │3,17  │5,08  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-107

Засыпка ям

Состав работ: 01. Засыпка ям.

Измеритель: 100 ям

            Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:
01-02-107-1 79 (108) кВт (л.с.)
01-02-107-2 118 (160) кВт (л.с.)
            Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами
            мощностью:
01-02-107-3 79 (108) кВт (л.с.)
01-02-107-4 118 (160) кВт (л.с.)

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│107-1 │107-2 │107-3 │107-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│2,33  │1,95  │1,78  │1,56  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│070149 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│2,33  │-     │1,78  │-     │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│070151 │Бульдозеры при работе│маш.-ч│-     │1,95  │-     │1,56  │
│       │на других видах      │      │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │118 (160) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-108

Обивка земли с выкорчеванных пней

Состав работ: 01. Обивка земли с выкорчеванных пней.

Измеритель: 100 пней

            Обивка земли с выкорчеванных пней
            корчевателями-собирателями на тракторе
            79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней:
01-02-108-1 до 24 см
01-02-108-2 свыше 24 см

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│108-1 │108-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│0,76  │1,54  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с трактором │маш.-ч│0,76  │1,54  │
│       │79 (108) кВт (л.с.)                │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-109

Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков

Состав работ: 01. Выкорчевывание пней и древесных остатков, находящихся в верхнем слое залежи торфа.

Измеритель: 1 га

01-02-109-1 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и
            древесных остатков корчевателями роторными на тракторе
            59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│109-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│2,18  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│010311  │Тракторы на гусеничном ходу при работе   │маш.-ч│2,18  │
│        │на других видах строительства (кроме     │      │      │
│        │водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)│      │      │
│090400  │Корчеватели роторные (без трактора)      │маш.-ч│1,98  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-110

Вывозка пней тракторными прицепами 2 т

Состав работ: 01. Погрузка, перемещение и выгрузка пней.

Измеритель: 100 пней

            Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние
            до 100 м, диаметр деревьев:
01-02-110-1 до 32 см
01-02-110-2 свыше 32 см
            При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-110-3 к 1-202-1
01-02-110-4 к 1-202-2

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│110-1 │110-2 │110-3 │110-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│2,78  │6,73  │0,47  │0,75  │
│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │2     │2     │2     │2     │
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│1,60  │3,74  │0,28  │0,43  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010201 │Прицепы тракторные   │маш.-ч│1,60  │3,74  │0,28  │0,43  │
│       │2 т                  │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│1,60  │3,74  │0,28  │0,43  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-111

Корчевка пней вручную

Состав работ: 01. Расчистка места подрубки корней от зарослей. 02. Корчевка пней. 03. Перемещение выкорчеванного пня на расстояние до 20 м. 04. Зачистка вручную воронок.

Измеритель: 100 пней

            Корчевка вручную пней диаметром:
01-02-111-1 до 120 мм
01-02-111-2 от 120 до 180 мм
01-02-111-3 от 190 до 250 мм
01-02-111-4 от 260 до 300 мм
01-02-111-5 от 310 до 350 мм
01-02-111-6 от 360 до 400 мм

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│111-1 │111-2 │111-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│3,30  │12,30 │41,00 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│111-4 │111-5 │111-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│75,80 │91,00 │192,00│
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2     │2     │2     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-112

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ: 01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: 1 га

            Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного
            залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.),
            кустарник и мелколесье:
01-02-112-1 густые
01-02-112-2 средние
01-02-112-3 редкие
            Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного
            залегания кусторезами на тракторе 118 (160) кВт (л.с.),
            кустарник и мелколесье:
01-02-112-4 густые
01-02-112-5 средние
01-02-112-6 редкие

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-1 │112-2 │112-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│4,16  │2,08  │1,43  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090601 │Кусторезы навесные на трак- │маш.-ч│4,16  │2,08  │1,43  │
│       │торе 79 (108) кВт (л.с.) с  │      │      │      │      │
│       │гидравлическим управлением  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│112-4 │112-5 │112-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,51  │1,68  │1,23  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090602 │Кусторезы навесные на трак- │маш.-ч│3,51  │1,68  │1,23  │
│       │торе 118 (160) кВт (л.с.) с │      │      │      │      │
│       │гидравлическим управлением  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-113

Срезка кустарника и мелколесья в торфяных
и переувлажненных грунтах

Состав работ: 01. Срезка кустарника и мелколесья.

Измеритель: 1 га

            Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных
            грунтах кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.),
            кустарник и мелколесье:
01-02-113-1 густые
01-02-113-2 средние
01-02-113-3 редкие
            Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и
            переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе
            118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-113-4 густые
01-02-113-5 средние
01-02-113-6 редкие

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-1 │113-2 │113-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│5,19  │2,60  │1,78  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090601 │Кусторезы навесные на трак- │маш.-ч│5,19  │2,60  │1,78  │
│       │торе 79 (108) кВт (л.с.) с  │      │      │      │      │
│       │гидравлическим управлением  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│113-4 │113-5 │113-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│4,39  │2,10  │1,54  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090602 │Кусторезы навесные на трак- │маш.-ч│4,39  │2,10  │1,54  │
│       │торе 118 (160) кВт (л.с.) с │      │      │      │      │
│       │гидравлическим управлением  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-114

Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ: 01. Корчевка кустарника и мелколесья. 02. Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м.

Измеритель: 1 га

            Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного
            залегания корчевателями-собирателями на тракторе
            79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-114-1 густые
01-02-114-2 средние
01-02-114-3 редкие
            Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного
            залегания корчевателями-собирателями на тракторе
            118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-114-4 густые
01-02-114-5 средние
01-02-114-6 редкие

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│114-1 │114-2 │114-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│11,22 │7,40  │5,97  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│11,22 │7,40  │5,97  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│114-4 │114-5 │114-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│10,38 │6,88  │5,58  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│10,38 │6,88  │5,58  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-115

Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах

Состав работ: 01. Корчевка кустарника и мелколесья. 02. Перемещение выкорчеванного кустарника в валы или кучи на расстояние до 15 м.

Измеритель: 1 га

            Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах
            корчевателями-собирателями на тракторе
            79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-115-1 густые
01-02-115-2 средние
01-02-115-3 редкие
            Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах
            корчевателями-собирателями на тракторе
            118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-115-4 густые
01-02-115-5 средние
01-02-115-6 редкие

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│115-1 │115-2 │115-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│9,54  │6,29  │5,08  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│9,54  │6,29  │5,08  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│115-4 │115-5 │115-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,82  │5,84  │4,74  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│8,82  │5,84  │4,74  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-116

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями

Состав работ: 01. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: 1 га

             Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника
             и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе
             79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м,
             кустарник и мелколесье:
01-02-116-1  густые
01-02-116-2  средние
01-02-116-3  редкие
             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-116-4  к норме 01-02-116-1
01-02-116-5  к норме 01-02-116-2
01-02-116-6  к норме 01-02-116-3
             Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и
             мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе
             132 (180) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м,
             кустарник и мелколесье:
01-02-116-7  густые
01-02-116-8  средние
01-02-116-9  редкие
             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-116-10 к норме 01-02-116-7
01-02-116-11 к норме 01-02-116-8
01-02-116-12 к норме 01-02-116-9

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│116-1 │116-2 │116-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,38  │2,60  │2,08  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│3,38  │2,60  │2,08  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108) кВт│      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│090200 │Грабли кустарниковые навес- │маш.-ч│3,38  │2,60  │2,08  │
│       │ные (без трактора)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│116-4 │116-5 │116-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,52  │0,35  │0,29  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,52  │0,35  │0,29  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108) кВт│      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│090200 │Грабли кустарниковые навес- │маш.-ч│0,52  │0,35  │0,29  │
│       │ные (без трактора)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│116-7 │116-8 │116-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│2,28  │1,78  │1,39  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010315 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│2,28  │1,78  │1,39  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 132 (180)   │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│090200 │Грабли кустарниковые навес- │маш.-ч│2,28  │1,78  │1,39  │
│       │ные (без трактора)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр   │Наименование элементов      │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│затрат                      │измер.│116-10│116-11│116-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,34  │0,24  │0,18  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010315 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,34  │0,24  │0,18  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 132 (180)   │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│090200 │Грабли кустарниковые навес- │маш.-ч│0,34  │0,24  │0,18  │
│       │ные (без трактора)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-117

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
корчевателями-собирателями

Состав работ: 01. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние и укладкой в валы.

Измеритель: 1 га

             Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и
             мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе
             79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м,
             кустарник и мелколесье:
01-02-117-1  густые
01-02-117-2  средние
01-02-117-3  редкие
             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-117-4  к норме 01-02-117-1
01-02-117-5  к норме 01-02-117-2
01-02-117-6  к норме 01-02-117-3
             Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника
             и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе
             118 (160) кВт (л.с.), с перемещением до 20 м,
             кустарник и мелколесье:
01-02-117-7  густое
01-02-117-8  средние
01-02-117-9  редкие
             При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-117-10 к норме 01-02-117-7
01-02-117-11 к норме 01-02-117-8
01-02-117-12 к норме 01-02-117-9

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-1 │117-2 │117-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│8,05  │6,75  │5,19  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│8,05  │6,75  │5,19  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-4 │117-5 │117-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,36  │1,28  │1,14  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│1,36  │1,28  │1,14  │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-7 │117-8 │117-9 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│7,14  │5,84  │3,89  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│7,14  │5,84  │3,89  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│117-10│117-11│117-12│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│1,31  │1,20  │1,10  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│1,31  │1,20  │1,10  │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-118

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья
машинами глубинной подготовки полей

Состав работ: 01. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см.

Измеритель: 1 га

            Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами
            глубинной подготовки полей на тракторе:
01-02-118-1 79 (108) кВт (л.с.)
01-02-118-2 103 (140) кВт (л.с.)

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│118-1 │118-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│27,50 │24,53 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│080601 │Машины глубинной подготовки полей  │маш.-ч│27,50 │-     │
│       │на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)    │      │      │      │
│080602 │Машины глубинной подготовки полей  │маш.-ч│-     │24,53 │
│       │на тракторе 103 (140) кВт (л.с.)   │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-119

Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную

Состав работ: 01. Рубка леса до 110 мм и кустарника топором. 02. Рубка сучьев. 03. Укладка деловой древесины в штабель. 04. Укладка дров кустарника и веток в кучи. 05. Переноска материалов до 10 м.

Измеритель: 100 м2 площади

            Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
01-02-119-1 при редкой поросли
01-02-119-2 при средней поросли
01-02-119-3 при густой поросли

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│119-1 │119-2 │119-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-      │чел.-ч│3,09  │4,43  │9,06  │
│       │строителей                  │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3     │3     │3     │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-120

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников,
мелколесья и корней

Состав работ: 01. Сжигание с перетряхиванием.

Измеритель: 1 га

            Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья
            и корней корчевателями-собирателями на тракторе
            мощностью 59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-120-1 густые
01-02-120-2 средние
01-02-120-3 редкие
            Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников,
            мелколесья и корней корчевателями-собирателями на
            тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и
            мелколесье:
01-02-120-4 густые
01-02-120-5 средние
01-02-120-6 редкие
            Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья
            и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью
            118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-120-7 густые
01-02-120-8 средние
01-02-120-9 редкие

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│120-1 │120-2 │120-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│52,14 │37,40 │28,38 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│3,25  │1,89  │0,85  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090504  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│3,25  │1,89  │0,85  │
│        │трактором 59 (80) кВт      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│120-4 │120-5 │120-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│51,04 │37,40 │28,38 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,35  │1,38  │0,62  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090501  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│2,35  │1,38  │0,62  │
│        │трактором 79 (108) кВт     │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│120-7 │120-8 │120-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│51,04 │37,40 │28,38 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,18  │1,26  │0,57  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090503  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│2,18  │1,26  │0,57  │
│        │трактором 118 (160) кВт    │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-121

Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней

Состав работ: 01. Сжигание с перетряхиванием.

Измеритель: 1 га

             Повторное сжигание с перетряхиванием валов из
             кустарников, мелколесья и корней
             корчевателями-собирателями на тракторе мощностью
             59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-121-1  густые
01-02-121-2  средние
01-02-121-3  редкие
             Повторное сжигание с перетряхиванием валов из
             кустарников, мелколесья и корней
             корчевателями-собирателями на тракторе мощностью
             79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-121-4  густое
01-02-121-5  средние
01-02-121-6  редкие
             Повторное сжигание с перетряхиванием валов из
             кустарников, мелколесья и корней
             корчевателями-собирателями на тракторе мощностью
             118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-121-7  густые
01-02-121-8  средние
01-02-121-9  редкие

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│121-1 │121-2 │121-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│30,58 │22,44 │17,05 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,96  │1,14  │0,52  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090504  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│1,96  │1,14  │0,52  │
│        │трактором 59 (80) кВт      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование элементов     │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │затрат                     │измер.│121-4 │121-5 │121-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│30,58 │22,44 │17,05 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,43  │0,84  │0,37  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090501  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│1,43  │0,84  │0,37  │
│        │трактором 79 (108) кВт     │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Шифр    │Наименование элементов     │Ед.   │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │затрат                     │измер.│121-7 │121-8 │121-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│30,58 │22,44 │17,05 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,3   │2,3   │2,3   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,32  │0,77  │0,35  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090503  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│1,32  │0,77  │0,35  │
│        │трактором 118 (160) кВт    │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │
│101-1299│Топливо дизельное из       │т     │0,093 │0,055 │0,028 │
│        │малосернистых нефтей       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-122

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней

Состав работ: 01. Перетряхивание и укладка древесной массы в валы, кучи и штабель.

Измеритель: 1 га

             Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней
             корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью
             59 (80) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-122-1  густые
01-02-122-2  средние
01-02-122-3  редкие
             Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и
             корней корчевателями-собирателями на тракторе,
             мощностью 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и
             мелколесье:
01-02-122-4  густые
01-02-122-5  средние
01-02-122-6  редкие
             Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней
             корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью
             118 (160) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье:
01-02-122-7  густые
01-02-122-8  средние
01-02-122-9  редкие
             Перетряхивание валов из кустарника, мелколесье и корней
             кранами, кустарник и мелколесье:
01-02-122-10 густые
01-02-122-11 средние
01-02-122-12 редкие

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│122-1 │122-2 │122-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│3,20  │1,87  │0,84  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090504  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│3,20  │1,87  │0,84  │
│        │трактором 59 (80) кВт      │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│122-4 │122-5 │122-6 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,31  │1,35  │0,61  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090501  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│2,31  │1,35  │0,61  │
│        │трактором 79 (108) кВт     │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│122-7 │122-8 │122-9 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│2,13  │1,24  │0,56  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│090503  │Корчеватели-собиратели с   │маш.-ч│2,13  │1,24  │0,56  │
│        │трактором 118 (160) кВт    │      │      │      │      │
│        │(л.с.)                     │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│122-10│122-11│122-12│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,52  │0,88  │0,40  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│021243  │Краны на гусеничном ходу   │маш.-ч│1,52  │0,88  │0,40  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов) до │      │      │      │      │
│        │16 т                       │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-123

Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья,
сбор древесных остатков валкователями,
подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание

Состав работ: 01. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья. 02. Сбор древесных остатков в валки. 03. Подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой. 04. Выравнивание поверхности.

Измеритель: 1 га

01-02-123-1  Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья
             корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)
             Сбор древесных остатков валкователями с трактором
             59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания,
             кустарник и мелколесье:
01-02-123-2  густые
01-02-123-3  средние
01-02-123-4  редкие
             Сбор древесных остатков валкователями с трактором
             59 (80) кВт (л.с.) в торфяных грунтах, кустарник
             и мелколесье:
01-02-123-5  густые
01-02-123-6  средние
01-02-123-7  редкие
             Подбор древесных остатков подборщиками с трактором
             59 (80) кВт (л.с.):
01-02-123-8  в грунтах естественного залегания
01-02-123-9  в торфяных грунтах
01-02-123-10 Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе
             79 (108) кВт (л.с.)

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│123-1 │123-2 │123-3 │123-4 │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда        │чел.-ч│2,77  │7,70  │4,57  │3,08  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│2,77  │-     │-     │-     │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │79 (108) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │
│090101 │Бороны корчевальные  │маш.-ч│2,77  │-     │-     │-     │
│       │(без трактора)       │      │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусенич- │маш.-ч│-     │7,70  │4,57  │3,08  │
│       │ном ходу при работе  │      │      │      │      │      │
│       │на других видах стро-│      │      │      │      │      │
│       │ительства (кроме     │      │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного)  │      │      │      │      │      │
│       │до 59 (80) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │
│081800 │Валкователи древесных│маш.-ч│-     │7,70  │4,57  │3,08  │
│       │остатков (без трак-  │      │      │      │      │      │
│       │тора)                │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│123-5 │123-6 │123-7 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда               │чел.-ч│6,93  │4,11  │2,77  │
│       │машинистов                  │      │      │      │      │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│6,93  │4,11  │2,77  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до 59 (80)  │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│081800 │Валкователи древесных остат-│маш.-ч│6,93  │4,11  │2,77  │
│       │ков (без трактора)          │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│123-8 │123-9 │123-10│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,11  │2,93  │1,06  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010311 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│3,11  │2,93  │-     │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до 59 (80)  │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│081700 │Подборщики мелких древесных │маш.-ч│3,11  │2,93  │-     │
│       │остатков                    │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│-     │-     │1,06  │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) до 79 (108) │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-124

Корчевка и уборка камней

Состав работ: 01. Корчевка камня с погрузкой на лыжи саморазгружающиеся и отводкой к месту складирования. 02. Сбор камня по вспаханному и продискованному полю с транспортировкой к месту складирования.

Измеритель: 10 м3 камня

            Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м
            корчевателями-собирателями на тракторе:
01-02-124-1 117 (108) кВт (л.с.)
01-02-124-2 118 (160) кВт (л.с.)
01-02-124-3 Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м
            камнеуборочными машинами с трактором 40 (55) кВт (л.с.)
            При перемещении камней на каждые последующие 50 м
            добавлять:
01-02-124-4 к норме 01-02-124-1
01-02-124-5 к норме 01-02-124-2
01-02-124-6 к норме 01-02-124-3

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│124-1 │124-2 │124-3 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│3,14  │2,99  │9,60  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│1,42  │1,42  │-     │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108) кВт│      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│090501 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│1,72  │-     │-     │
│       │трактором 79 (108) кВт      │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│081900 │Лыжи-самосвал прицепные     │маш.-ч│1,42  │1,42  │-     │
│090503 │Корчеватели-собиратели с    │маш.-ч│-     │1,57  │-     │
│       │трактором 118 (160) кВт     │      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│010409 │Тракторы на пневмоколесном  │маш.-ч│-     │-     │9,60  │
│       │ходу при работе на других   │      │      │      │      │
│       │видах строительства (кроме  │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного) 40 (55) │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│090900 │Машины камнеуборочные       │маш.-ч│-     │-     │10,13 │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов   │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса│           затрат           │измер.│124-4 │124-5 │124-6 │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2      │Затраты труда машинистов    │чел.-ч│0,22  │0,22  │0,69  │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│010312 │Тракторы на гусеничном ходу │маш.-ч│0,22  │0,22  │-     │
│       │при работе на других видах  │      │      │      │      │
│       │строительства (кроме водо-  │      │      │      │      │
│       │хозяйственного) 79 (108) кВт│      │      │      │      │
│       │(л.с.)                      │      │      │      │      │
│081900 │Лыжи-самосвал прицепные     │маш.-ч│0,22  │0,22  │-     │
│010409 │Тракторы на пневмоколесном  │маш.-ч│-     │-     │0,69  │
│       │ходу при работе на других   │      │      │      │      │
│       │видах строительства (кроме  │      │      │      │      │
│       │водохозяйственного) 40 (55) │      │      │      │      │
│       │кВт (л.с.)                  │      │      │      │      │
│090900 │Машины камнеуборочные       │маш.-ч│-     │-     │0,73  │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Таблица ГЭСН 01-02-130

Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб,
установка иглофильтров

Состав работ: 01. Сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу (нормы 1 - 12). 02. Гидравлическое погружение иглофильтров (нормы 1 - 8). 03. Гидравлическое погружение и извлечение обсадных труб (нормы 9, 10). 04. Установка иглофильтров в скважины (нормы 11, 12). 05. Подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору (нормы 1 - 12). 06. Тампонаж устья скважины глиной (нормы 1 - 12). 07. Устройство песчано-гравийной обсыпки (нормы 1 - 4, 9, 10). 08. Укладка временного водопровода (нормы 1 - 10). 09. Установка задвижек (нормы 1 - 10).

Измеритель:  100 иглофильтров

             Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров
             в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина
             иглофильтров:
01-02-130-1  до 4 м
01-02-130-2  до 7 м
             Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров
             в грунтах 3 группы с устройством обсыпки, длина
             иглофильтров:
01-02-130-3  до 4 м
01-02-130-4  до 7 м
             Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров
             в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина
             иглофильтров:
01-02-130-5  до 4 м
01-02-130-6  до 7 м
             Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров
             в грунтах 3 группы без устройства обсыпки, длина
             иглофильтров:
01-02-130-7  до 4 м
01-02-130-8  до 7 м
             Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров
             с устройством обсыпки, длина иглофильтров:
01-02-130-9  до 4 м
01-02-130-10 до 7 м
             Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины
             без устройства обсыпки, длина иглофильтров:
01-02-130-11 до 4 м
01-02-130-12 до 7 м

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-02- │01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса │ элементов затрат  │измер.│130-1  │130-2 │130-3  │130-4  │
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда      │чел.-ч│265,20 │319,28│355,35 │399,64 │
│        │рабочих-строителей │      │       │      │       │       │
│1.1     │Средний разряд     │      │3,4    │3,4   │3,4    │3,4    │
│        │работы             │      │       │      │       │       │
│2       │Затраты труда      │чел.-ч│7,80   │28,87 │18,34  │67,23  │
│        │машинистов         │      │       │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │       │       │
│040504  │Аппараты для газо- │маш.-ч│53,90  │66,00 │73,70  │83,60  │
│        │вой сварки и резки │      │       │      │       │       │
│310116  │Насосы для водопо- │маш.-ч│15,45  │18,54 │47,38  │47,38  │
│        │нижения и водоотли-│      │       │      │       │       │
│        │ва 45 кВт          │      │       │      │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т │маш.-ч│0,70   │1,42  │0,70   │1,42   │
│040502  │Установки для свар-│маш.-ч│1,80   │1,80  │1,80   │1,80   │
│        │ки ручной дуговой  │      │       │      │       │       │
│        │(постоянного тока) │      │       │      │       │       │
│121601  │Машины поливомоеч- │маш.-ч│2,00   │2,79  │2,00   │2,79   │
│        │ные 6000 л         │      │       │      │       │       │
│100401  │Комплекты оборудо- │маш.-ч│-      │18,54 │-      │47,38  │
│        │вания шнекового бу-│      │       │      │       │       │
│        │рения на базе авто-│      │       │      │       │       │
│        │мобиля, глубина бу-│      │       │      │       │       │
│        │рения до 50 м, гру-│      │       │      │       │       │
│        │зоподъемность мачты│      │       │      │       │       │
│        │3,7 т              │      │       │      │       │       │
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │       │       │
│300-9618│Иглофильтры        │шт.   │П      │П     │П      │П      │
│408-0200│Смесь песчано-гра- │м3    │4      │10    │4      │10     │
│        │вийная природная   │      │       │      │       │       │
│411-0001│Вода               │м3    │484    │847   │484    │847    │
│407-0001│Глина              │м3    │1,5    │1,71  │1,5    │1,71   │
│101-1504│Электроды диаметром│т     │0,001  │0,001 │0,001  │0,001  │
│        │2 мм Э42           │      │       │      │       │       │
│101-0063│Ацетилен растворен-│т     │0,00016│0,0002│0,00022│0,00025│
│        │ный технический    │      │       │      │       │       │
│        │марки А            │      │       │      │       │       │
│101-0324│Кислород техничес- │м3    │0,55   │0,67  │0,75   │0,85   │
│        │кий газообразный   │      │       │      │       │       │
│300-0609│Рукава резиноткане-│м     │100    │100   │100    │100    │
│        │вые напорно-всасы- │      │       │      │       │       │
│        │вающие для воды    │      │       │      │       │       │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │      │       │       │
│        │(10 кгс/см2), диа- │      │       │      │       │       │
│        │метром 32 мм       │      │       │      │       │       │
│103-0009│Трубы стальные     │м     │6      │6     │6      │6      │
│        │сварные водогазо-  │      │       │      │       │       │
│        │проводные с резьбой│      │       │      │       │       │
│        │черные легкие (нео-│      │       │      │       │       │
│        │цинкованные) диа-  │      │       │      │       │       │
│        │метр условного про-│      │       │      │       │       │
│        │хода 90 мм,толщина │      │       │      │       │       │
│        │стенки 3,5 мм      │      │       │      │       │       │
│300-1176│Задвижки параллель-│шт.   │0,1    │0,1   │0,1    │0,1    │
│        │ные фланцевые с вы-│      │       │      │       │       │
│        │движным шпинделем, │      │       │      │       │       │
│        │для воды и пара    │      │       │      │       │       │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │      │       │       │
│        │(10 кгс/см2) 30Ч6БР│      │       │      │       │       │
│        │диаметром 80 мм    │      │       │      │       │       │
└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-02- │01-02-│01-02- │01-02- │
│ресурса │ элементов затрат  │измер.│130-5  │130-6 │130-7  │130-8  │
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда      │чел.-ч│244,40 │274,56│333,72 │355,35 │
│        │рабочих-строителей │      │       │      │       │       │
│1.1     │Средний разряд     │      │3,4    │3,4   │3,4    │3,4    │
│        │работы             │      │       │      │       │       │
│2       │Затраты труда      │чел.-ч│7,29   │27,67 │17,84  │66,03  │
│        │машинистов         │      │       │      │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │       │       │
│040504  │Аппараты для газо- │маш.-ч│49,50  │56,10 │69,30  │73,70  │
│        │вой сварки и резки │      │       │      │       │       │
│310116  │Насосы для водопо- │маш.-ч│15,45  │18,54 │47,38  │47,38  │
│        │нижения и водоотли-│      │       │      │       │       │
│        │ва 45 кВт          │      │       │      │       │       │
│030101  │Автопогрузчики 5 т │маш.-ч│0,20   │0,22  │0,20   │0,22   │
│040502  │Установки для свар-│маш.-ч│1,80   │1,80  │1,80   │1,80   │
│        │ки ручной дуговой  │      │       │      │       │       │
│        │(постоянного тока) │      │       │      │       │       │
│121601  │Машины поливомоеч- │маш.-ч│2,00   │2,79  │2,00   │2,79   │
│        │ные 6000 л         │      │       │      │       │       │
│100401  │Комплекты оборудо- │маш.-ч│-      │18,54 │-      │47,38  │
│        │вания шнекового бу-│      │       │      │       │       │
│        │рения на базе авто-│      │       │      │       │       │
│        │мобиля, глубина бу-│      │       │      │       │       │
│        │рения до 50 м, гру-│      │       │      │       │       │
│        │зоподъемность мачты│      │       │      │       │       │
│        │3,7 т              │      │       │      │       │       │
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │       │       │
│300-9618│Иглофильтры        │шт.   │П      │П     │П      │П      │
│411-0001│Вода               │м3    │484    │847   │484    │847    │
│407-0001│Глина              │м3    │1,5    │1,71  │1,5    │1,71   │
│101-1504│Электроды диаметром│т     │0,001  │0,001 │0,001  │0,001  │
│        │2 мм Э42           │      │       │      │       │       │
│101-0063│Ацетилен растворен-│т     │0,00015│0,0001│0,00021│0,00022│
│        │ный технический    │      │       │      │       │       │
│        │марки А            │      │       │      │       │       │
│101-0324│Кислород техничес- │м3    │0,5    │0,57  │0,71   │0,75   │
│        │кий газообразный   │      │       │      │       │       │
│300-0609│Рукава резиноткане-│м     │100    │100   │100    │100    │
│        │вые напорно-всасы- │      │       │      │       │       │
│        │вающие для воды    │      │       │      │       │       │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │      │       │       │
│        │(10 кгс/см2), диа- │      │       │      │       │       │
│        │метром 32 мм       │      │       │      │       │       │
│103-0009│Трубы стальные     │м     │6      │6     │6      │6      │
│        │сварные водогазо-  │      │       │      │       │       │
│        │проводные с резьбой│      │       │      │       │       │
│        │черные легкие (нео-│      │       │      │       │       │
│        │цинкованные) диа-  │      │       │      │       │       │
│        │метр условного про-│      │       │      │       │       │
│        │хода 90 мм, толщина│      │       │      │       │       │
│        │стенки 3,5 мм      │      │       │      │       │       │
│300-1176│Задвижки параллель-│шт.   │0,1    │0,1   │0,1    │0,1    │
│        │ные фланцевые с вы-│      │       │      │       │       │
│        │движным шпинделем, │      │       │      │       │       │
│        │для воды и пара    │      │       │      │       │       │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │      │       │       │
│        │(10 кгс/см2) 30Ч6БР│      │       │      │       │       │
│        │диаметром 80 мм    │      │       │      │       │       │
└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │01-02- │01-02- │01-02-│01-02-│
│ресурса │ элементов затрат  │измер.│130-9  │130-10 │130-11│130-12│
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда      │чел.-ч│759,11 │119,48 │224,64│257,50│
│        │рабочих-строителей │      │       │       │      │      │
│1.1     │Средний разряд     │      │3,6    │3,6    │3,5   │3,5   │
│        │работы             │      │       │       │      │      │
│2       │Затраты труда      │чел.-ч│229,59 │420,52 │5,47  │23,31 │
│        │машинистов         │      │       │       │      │      │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │       │      │      │
│100401  │Комплекты оборудо- │маш.-ч│189,52 │348,14 │-     │16,48 │
│        │вания шнекового бу-│      │       │       │      │      │
│        │рения на базе авто-│      │       │       │      │      │
│        │мобиля, глубина бу-│      │       │       │      │      │
│        │рения до 50 м, гру-│      │       │       │      │      │
│        │зоподъемность мачты│      │       │       │      │      │
│        │3,7 т              │      │       │       │      │      │
│040504  │Аппараты для газо- │маш.-ч│160,60 │253,00 │-     │-     │
│        │вой сварки и резки │      │       │       │      │      │
│310116  │Насосы для водопо- │маш.-ч│110,21 │192,61 │12,36 │16,48 │
│        │нижения и водоотли-│      │       │       │      │      │
│        │ва 45 кВт          │      │       │       │      │      │
│030101  │Автопогрузчики 5 т │маш.-ч│1,64   │2,81   │0,19  │0,19  │
│040502  │Установки для свар-│маш.-ч│1,80   │1,80   │-     │-     │
│        │ки ручной дуговой  │      │       │       │      │      │
│        │(постоянного тока) │      │       │       │      │      │
│121601  │Машины поливомоеч- │маш.-ч│2,06   │6,01   │1,20  │1,20  │
│        │ные 6000 л         │      │       │       │      │      │
├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │       │      │      │
│103-0537│Трубы бесшовные об-│м     │8      │14     │-     │-     │
│        │садные из стали    │      │       │       │      │      │
│        │группы Д и Б с ко- │      │       │       │      │      │
│        │роткой треугольной │      │       │       │      │      │
│        │резьбой наружный   │      │       │       │      │      │
│        │диаметр 219 мм тол-│      │       │       │      │      │
│        │щина стенки 8,9 мм │      │       │       │      │      │
│300-9618│Иглофильтры        │шт.   │П      │П      │П     │П     │
│408-0200│Смесь песчано-гра- │м3    │11     │22     │-     │-     │
│        │вийная природная   │      │       │       │      │      │
│411-0001│Вода               │м3    │2300   │3990   │121   │121   │
│300-1176│Задвижки параллель-│шт.   │0,1    │0,1    │-     │-     │
│        │ные фланцевые с вы-│      │       │       │      │      │
│        │движным шпинделем, │      │       │       │      │      │
│        │для воды и пара    │      │       │       │      │      │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │       │      │      │
│        │(10 кгс/см2) 30Ч6БР│      │       │       │      │      │
│        │диаметром 80 мм    │      │       │       │      │      │
│407-0001│Глина              │м3    │3,75   │3,71   │1,5   │1,5   │
│101-1504│Электроды диаметром│т     │0,001  │0,001  │-     │-     │
│        │2 мм Э42           │      │       │       │      │      │
│101-0063│Ацетилен растворен-│т     │0,00048│0,00075│-     │-     │
│        │ный технический    │      │       │       │      │      │
│        │марки А            │      │       │       │      │      │
│101-0324│Кислород техничес- │м3    │1,63   │2,58   │-     │-     │
│        │кий газообразный   │      │       │       │      │      │
│300-0609│Рукава резиноткане-│м     │100    │100    │100   │100   │
│        │вые напорно-всасы- │      │       │       │      │      │
│        │вающие для воды    │      │       │       │      │      │
│        │давлением 1 МПа    │      │       │       │      │      │
│        │(10 кгс/см2), диа- │      │       │       │      │      │
│        │метром 32 мм       │      │       │       │      │      │
│103-0009│Трубы стальные     │м     │6      │6      │-     │-     │
│        │сварные водогазо-  │      │       │       │      │      │
│        │проводные с резьбой│      │       │       │      │      │
│        │черные легкие (нео-│      │       │       │      │      │
│        │цинкованные) диа-  │      │       │       │      │      │
│        │метр условного про-│      │       │       │      │      │
│        │хода 90 мм, толщина│      │       │       │      │      │
│        │стенки 3,5 мм      │      │       │       │      │      │
└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-131

Извлечение легких иглофильтров

Состав работ: 01. Отсоединение иглофильтров от коллектора. 02. Извлечение легких иглофильтров. 03. Разборка иглофильтров. 04. Очистка иглофильтров и укладка их в штабель.

Измеритель: 1 иглофильтр

            Извлечение легких иглофильтров длиной:
01-02-131-1 до 4 м
01-02-131-2 до 7 м

┌───────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат   │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса│                                   │измер.│131-1 │131-2 │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих-строителей   │чел.-ч│0,67  │1,17  │
│1.1    │Средний разряд работы              │      │3     │3     │
│2      │Затраты труда машинистов           │чел.-ч│0,16  │0,35  │
├───────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                 │      │      │      │
│100401 │Комплекты оборудования шнекового   │маш.-ч│0,14  │0,32  │
│       │бурения на базе автомобиля, глубина│      │      │      │
│       │бурения до 50 м, грузоподъемность  │      │      │      │
│       │мачты 3,7 т                        │      │      │      │
│400001 │Автомобили бортовые грузоподъемнос-│маш.-ч│0,02  │0,03  │
│       │тью до 5 т                         │      │      │      │
└───────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-132

Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора

Состав работ: 01. Изготовление и раскладка деревянных подкладок. 02. Монтаж всасывающего коллектора (норма 1). 03. Демонтаж всасывающего коллектора (норма 2). 04. Укладка коллектора в штабель.

Измеритель: 100 м коллектора

01-02-132-1 Монтаж всасывающего коллектора
01-02-132-2 Демонтаж всасывающего коллектора

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │01-02-│01-02-│
│ресурса │                                  │измер.│132-1 │132-2 │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей  │чел.-ч│37,96 │25,64 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │1,3   │1     │
│2       │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│9,37  │6,03  │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│150701  │Краны-трубоукладчики для труб диа-│маш.-ч│6,59  │3,25  │
│        │метром (грузоподъемностью) до     │      │      │      │
│        │400 мм (6,3 т)                    │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъем-  │маш.-ч│1,67  │1,67  │
│        │ностью до 5 т                     │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу при   │маш.-ч│1,11  │1,11  │
│        │работе на других видах строитель- │      │      │      │
│        │ства (кроме магистральных трубо-  │      │      │      │
│        │проводов) 10 т                    │      │      │      │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │
│102-0011│Лесоматериалы круглые хвойных по- │м3    │0,17  │-     │
│        │род для выработки пиломатериалов и│      │      │      │
│        │заготовок (пластины) толщиной     │      │      │      │
│        │20 - 24 см III сорта              │      │      │      │
│103-9232│Коллектор всасывающий диаметром   │м     │100   │-     │
│        │168 мм                            │      │      │      │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-133

Установка эжекторных водоподъемников

Состав работ: 01. Сборка и установка эжекторной колонны. 02. Подсоединение к водопроводным линиям. 03. Гидравлическое опробование эжекторов.

Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник

            Установка эжекторных водоподъемников длиной:
01-02-133-1 до 15 м
01-02-133-2 до 21 м
01-02-133-3 до 31 м

┌────────┬──────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │Наименование элементов│  Ед.   │01-02- │01-02- │01-02- │
│ресурса │        затрат        │ измер. │133-1  │133-2  │133-3  │
├────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих-│чел.-ч  │22,56  │23,87  │26,49  │
│        │строителей            │        │       │       │       │
│1.1     │Средний разряд работы │        │3,5    │3,5    │3,5    │
│2       │Затраты труда         │чел.-ч  │1,18   │1,55   │2,26   │
│        │машинистов            │        │       │       │       │
(в  ред.  Изменений  и дополнений  к   Государственным  элементным
сметным     нормам   на   строительные  работы.   Выпуск  1,  утв.
Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 N 127)
├────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │        │       │       │       │
│021141  │Краны на автомобильном│маш.-ч  │0,69   │0,96   │1,52   │
│        │ходу при работе на    │        │       │       │       │
│        │других видах          │        │       │       │       │
│        │строительства (кроме  │        │       │       │       │
│        │магистральных         │        │       │       │       │
│        │трубопроводов) 10 т   │        │       │       │       │
│310119  │Насосы для            │маш.-ч  │0,05   │0,07   │0,10   │
│        │водопонижения и       │        │       │       │       │
│        │водоотлива 75 кВт     │        │       │       │       │
│400001  │Автомобили бортовые   │маш.-ч  │0,47   │0,57   │0,71   │
│        │грузоподъемностью до  │        │       │       │       │
│        │5 т                   │        │       │       │       │
│040502  │Установки для сварки  │маш.-ч  │0,44   │0,60   │0,89   │
│        │ручной дуговой        │        │       │       │       │
│        │(постоянного тока)    │        │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ             │        │       │       │       │
│103-0017│Трубы стальные сварные│м       │1,4    │2      │3      │
│        │водогазопроводные с   │        │       │       │       │
│        │резьбой черные        │        │       │       │       │
│        │обыкновенные          │        │       │       │       │
│        │(неоцинкованные)      │        │       │       │       │
│        │диаметр условного     │        │       │       │       │
│        │прохода 40 мм, толщина│        │       │       │       │
│        │стенки 3,5 мм         │        │       │       │       │
│103-0019│Трубы стальные сварные│м       │1,5    │2,1    │3,1    │
│        │водогазопроводные с   │        │       │       │       │
│        │резьбой черные        │        │       │       │       │
│        │обыкновенные          │        │       │       │       │
│        │(неоцинкованные)      │        │       │       │       │
│        │диаметр условного     │        │       │       │       │
│        │прохода 65 мм, толщина│        │       │       │       │
│        │стенки 4 мм           │        │       │       │       │
├────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│411-0001│Вода                  │м3      │9,68   │12,1   │18,2   │
│101-1504│Электроды диаметром 2 │т       │0,0025 │0,0026 │0,003  │
│        │мм Э42                │        │       │       │       │
│103-0002│Трубы стальные сварные│м       │0,3    │0,3    │0,3    │
│        │водогазопроводные с   │        │       │       │       │
│        │резьбой черные легкие │        │       │       │       │
│        │(неоцинкованные)      │        │       │       │       │
│        │диаметр условного     │        │       │       │       │
│        │прохода 20 мм, толщина│        │       │       │       │
│        │стенки 2,5 мм         │        │       │       │       │
│533-9002│Фланцы                │комплект│2      │2      │2      │
│300-0040│Болты с гайками и     │т       │0,00211│0,00211│0,00211│
│        │шайбами для санитарно-│        │       │       │       │
│        │технических работ,    │        │       │       │       │
│        │диаметром 16 мм       │        │       │       │       │
│300-0470│Краны регулирующие    │шт.     │3      │3      │3      │
│        │двойной регулировки   │        │       │       │       │
│        │пробковые КРДП        │        │       │       │       │
│        │латунные, диаметром 20│        │       │       │       │
│        │мм                    │        │       │       │       │
│300-0471│Краны регулирующие    │шт.     │2      │2      │2      │
│        │трехходовые КРТПП,    │        │       │       │       │
│        │латунные диаметром 15 │        │       │       │       │
│        │мм                    │        │       │       │       │
│300-1240│Сгоны стальные с муф- │шт.     │6      │6      │6      │
│        │той и контргайкой,    │        │       │       │       │
│        │диаметром 40 мм       │        │       │       │       │
│547-0034│Угольник прямой       │10 шт.  │0,4    │0,4    │0,4    │
│        │диаметром 40 мм       │        │       │       │       │
│103-9162│Муфты компенсирующие  │шт.     │4      │4      │4      │
│103-0006│Трубы стальные сварные│м       │2      │2      │2      │
│        │водогазопроводные с   │        │       │       │       │
│        │резьбой черные легкие │        │       │       │       │
│        │(неоцинкованные)      │        │       │       │       │
│        │диаметр условного     │        │       │       │       │
│        │прохода 50 мм, толщина│        │       │       │       │
│        │стенки 3 мм           │        │       │       │       │
│300-0609│Рукава резинотканевые │м       │4      │4      │4      │
│        │напорно-всасывающие   │        │       │       │       │
│        │для воды давлением    │        │       │       │       │
│        │1 МПа (10 кгс/см2),   │        │       │       │       │
│        │диаметром 32 мм       │        │       │       │       │
│300-1224│Крепления для         │кг      │1,6    │1,6    │1,6    │
│        │трубопроводов:        │        │       │       │       │
│        │кронштейны, планки,   │        │       │       │       │
│        │хомуты                │        │       │       │       │
│300-0039│Болты с гайками и     │т       │0,00093│0,00093│0,00093│
│        │шайбами для санитарно-│        │       │       │       │
│        │технических работ,    │        │       │       │       │
│        │диам. 12 мм           │        │       │       │       │
│547-0006│Муфта диаметром 63 мм │10 шт.  │0,4    │0,4    │0,4    │
│547-0004│Муфта диаметром 40 мм │10 шт.  │0,4    │0,4    │0,4    │
│541-0011│Набивки плетеные сухие│т       │0,0003 │0,0003 │0,0003 │
│        │асбестовые с          │        │       │       │       │
│        │однослойным оплетением│        │       │       │       │
│        │сердечника и          │        │       │       │       │
│        │многослойно-плетеные, │        │       │       │       │
│        │круглые, квадратные,  │        │       │       │       │
│        │марки АСС, диаметром  │        │       │       │       │
│        │4 - 5 мм              │        │       │       │       │
│101-0388│Краски масляные       │т       │0,0005 │0,0005 │0,0005 │
│        │земляные МА-0115:     │        │       │       │       │
│        │мумия, сурик железный │        │       │       │       │
│101-1669│Очес льняной          │кг      │0,5    │0,5    │0,5    │
│300-0920│Тройники косые под 60 │шт.     │1      │1      │1      │
│        │градусов, диаметром   │        │       │       │       │
│        │50 х 50 мм            │        │       │       │       │
└────────┴──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСН 01-02-134

Извлечение эжекторных водоподъемников

Состав работ: 01. Отсоединение водоподъемников. 02. Извлечение эжекторных водоподъемников.

Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник

            Извлечение эжекторных водоподъемников длиной:
01-02-134-1 до 15 м
01-02-134-2 до 21 м
01-02-134-3 до 31 м

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │01-02-│01-02-│01-02-│
│ресурса │           затрат          │измер.│134-1 │134-2 │134-3 │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-     │чел.-ч│11,12 │12,10 │13,73 │
│        │строителей                 │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,1   │3,1   │3,1   │
│2       │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│1,10  │1,53  │2,22  │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│021141  │Краны на автомобильном ходу│маш.-ч│0,85  │1,20  │1,77  │
│        │при работе на других видах │      │      │      │      │
│        │строительства (кроме магис-│      │      │      │      │
│        │тральных трубопроводов)    │      │      │      │      │
│        │10 т                       │      │      │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые        │маш.-ч│0,25  │0,33  │0,45  │
│        │грузоподъемностью до 5 т   │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСН 01-02-135

Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

Состав работ: 01. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом.

     Измеритель: 1 м3
01-02-135-1 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │01-02-│
│ресурса │                                         │измер.│135-1 │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих-строителей         │чел.-ч│1,70  │
│1.1     │Средний разряд работы                    │      │1,5   │
│2       │Затраты труда машинистов                 │чел.-ч│0,09  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│121011  │Котлы битумные передвижные 400 л         │маш.-ч│0,08  │
│122100  │Установки для приготовления грунтовых    │маш.-ч│0,03  │
│        │смесей 116 кВт (158 л.с.)                │      │      │
│400001  │Автомобили бортовые грузоподъемностью до │маш.-ч│0,03  │
│        │5 т                                      │      │      │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4       │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │
│101-1558│Битумы нефтяные дорожные марки           │т     │0,0293│
│        │БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт     │      │      │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘