Утвержден
Постановлением Госстроя РФ
от 20.05.2003 г. N 40

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(В ПЯТИ ЧАСТЯХ)

Часть III

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Разработан ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).
Рассмотрен Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).
Внесен Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.
Утвержден и введен в действие с 28 мая 2003 года Постановлением Госстроя России от 20.05.2003 г. N 40.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
2. Настоящий сборник разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС-81-2.99), утвержденными постановлением Госстроя России от 17.12.99 N 80.
3. Отпускные цены на местные материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов. Отпускные цены на привозные материалы, изделия и конструкции усреднены с учетом доли их поставки, исходя из введенных предельных расстояний поставок и сложившихся транспортных схем.
4. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приведены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. для базового района. В сметной цене не учтены НДС и налог с продаж.
5. Сметные цены по всем позициям настоящего сборника (кроме труб для магистральных трубопроводов и сборных коллекторов нефтяных и газовых промыслов) учитывают все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы). По магистральным трубопроводам и сборным коллекторам нефтяных и газовых промыслов сметные цены учитывают все расходы, связанные с их доставкой до площадки трубосварочной базы.
6. Транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов усреднена и принята в размере 13% от отпускной цены.
7. Транспортные схемы на местные материалы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешенных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов. В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.
8. Сметные цены на материалы (кроме стальных конструкций) являются обязательными для строек, расположенных в радиусе до 30 км от ж.д. станций назначения МПС (речпорта, пристани), открытых для грузовых операций, или от ведомственных веток (собственных или арендуемых, включая ветки строительных баз), баз (складов) снабженческих организаций, а сметные цены на стальные конструкции - для строек, расположенных в радиусе до 10 км.
9. Транспортные расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.
10. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:
11. - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;
12. - по металлическим строительным конструкциям - 0,75%.
13. Номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций принята в соответствии со сборниками номенклатуры материалов для строительства, разработанными Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России, введенных в действие письмом Госстроя России от 29.12.2000 г. N ЛБ-6064/10.
14. Каждой позиции сборника присвоен код. Первая цифра кода обозначает номер части Федерального сборника сметных цен, две последующие цифры - номер раздела, последние четыре цифры соответствуют порядковому номеру ресурса в номенклатуре.
15. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть III "Материалы и изделия для санитарно-технических работ" предназначен для определения сметной стоимости и составления единичных расценок на внутренние санитарно-технические работы, а также на производственные - водопровод и канализацию, газоснабжение и теплоснабжение промышленных, жилых, общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
2. Сметные цены на трубы стальные, чугунные, напорные, асбестоцементные и керамические помещены в территориальном сборнике средних сметных цен Часть I "Материалы для общестроительных работ".
3. В сметных ценах на мойки МСУ, МСУША, МСУЦА (код 300 0498 - 300 0501) стоимость подстолья и шкафа кухонной мебели не учтена.
4. Сметные цены на приборы санитарные, отпускные цены на которые приведены по сортам, усреднены и установлены вне зависимости от сортов.
5. В сметных ценах на ванны чугунные и стальные учтена их комплектация (выпуск, сифон, перелив).
6. В сметных ценах на радиаторы чугунные учтена стоимость подготовки радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессовка).
7. В сметных ценах на узлы укрупненные монтажные из водогазопроводных труб диаметром до 80 мм, поставляемые с муфтовой арматурой и креплениями, а также арматура, крепления, фланцы, болты и прокладки, поставляемые в укрупненных узлах из водогазопроводных и электросварных труб диаметром до 150 мм, и крепления, поставляемые в укрупненных узлах систем канализации из чугунных канализационных труб, стоимость этих материалов не учтена. Не учтена также стоимость фланцев, кронштейнов, болтов, гаек и прокладок в трубах отопительных (код 300 1207-300 1209).
8. В сметных ценах на вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (код 300 9005) учтена стоимость вентилятора, электродвигателя и рамы.
В сметных ценах на вентиляторы с электродвигателем на клиноременной передаче (код 300 9004) учтена стоимость вентилятора, электродвигателя, шкивов, рамы, приводных ремней, ограждения ременной передачи.
9. Состав комплектов котлов чугунных секционных водогрейных (код 300 9221) приведен в табл. 1.

Таблица 1

┌────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│           Детали           │ Единица  │Теплопроизводительность │
│                            │измерения │      МВТ (гкал/ч)      │
│                            │          ├────────────┬───────────┤
│                            │          │  до 0,06   │ св. 0,06  │
│                            │          │   (0,05)   │   (0,05)  │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│котлы с топочной гарнитурой │ комплект │     1      │     1     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│соединительные части и      │          │     -      │     1     │
│трубы, шиберы               │          │            │           │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│баки расширительные         │   шт.    │     1      │     -     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│вентили муфтовые            │   -II-   │     -      │     1     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│задвижки чугунные фланцевые │   -II-   │     -      │     2     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│клапаны обратные            │   -II-   │     -      │     1     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│краны проходные             │   -II-   │     -      │     2     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│краны трехходовые           │   -II-   │     -      │     1     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│манометры                   │   -II-   │     -      │     1     │
├────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┤
│термометры с гильзами       │ комплект │     1      │     1     │
└────────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┘

┌────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬───────────────────┐
│  N │Код ОКП,│    Строительные материалы,    │ Единица│Масса │     Цена на       │
│ п/п│  код   │     изделия и конструкции     │ изме-  │брут- │  01.01.2000 г.,   │
│    │отрасле-│                               │ рения  │то,   │       руб.        │
│    │  вой   │                               │        │кг    ├─────────┬─────────┤
│    │        │                               │        │      │Отпускная│Сметная  │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│               Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                   Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные                │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 1  │300-0001│Агрегаты вентиляционно-        │комплект│ 1030 │ 45062.72│50920.87 │
│    │        │приточные ВПА-10               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 2  │300-0002│Агрегаты вентиляционно-        │комплект│ 1450 │ 66159.83│74760.61 │
│    │        │приточные ВПА-20               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 3  │300-0003│Агрегаты вентиляционно-        │комплект│ 3200 │ 84226.77│95176.25 │
│    │        │приточные ВПА-40               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 4  │300-0004│Агрегаты отопительные          │комплект│ 18.1 │ 12040.58│13605.86 │
│    │        │вентиляционные АОВ.Б1-0,355-01 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 5  │300-0005│Агрегаты отопительные          │комплект│ 21.9 │ 11479.30│12971.61 │
│    │        │вентиляционные АОВ.Б1-0,355-02 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 6  │300-0006│Агрегаты отопительные АО-      │комплект│ 2430 │ 74771.10│84491.34 │
│    │        │1000/750                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 7  │300-0007│Агрегаты отопительные СТД-300П │комплект│ 1010 │ 19536.65│22076.41 │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│  Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные    │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 8  │300-0008│Аппараты водонагревательные    │   шт.  │ 30.9 │  1061.95│ 1200.00 │
│    │        │газовые бытовые проточные      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 9  │300-0009│Аппараты водонагревательные    │   шт.  │  112 │   915.93│ 1035.00 │
│    │        │газовые бытовые емкостные      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │300-0152│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │  462 │  4755.04│ 5373.20 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │3068, объемом 1 м3             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │300-0153│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │  614 │  7159.47│ 8090.20 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │3069, объемом 1,6 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 12 │300-0154│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │  759 │  8772.04│ 9912.40 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │3070, объемом 2,5 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 13 │300-0155│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │ 1060 │ 10384.07│11734.00 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │3071, объемом 4 м3             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 14 │300-0156│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │  249 │  4605.46│ 5204.17 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │К.280, объемом 0,4 м3          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 15 │300-0157│Водоподогреватели паровые      │   шт.  │  297 │  4938.70│ 5580.73 │
│    │        │емкие горизонтальные СТД N     │        │      │         │         │
│    │        │К.281, объемом 0,64 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 16 │300-0418│Колонки водогрейные для ванн   │   шт.  │ 90.4 │   585.84│  662.00 │
│    │        │стальные эмалированные марки   │        │      │         │         │
│    │        │КВЭ-1 с чугунной топкой для    │        │      │         │         │
│    │        │твердых видов топлива в        │        │      │         │         │
│    │        │комплекте со смесителем СМ-К-  │        │      │         │         │
│    │        │Р-1                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 17 │300-0419│Колонки водогрейные для ванн   │   шт.  │ 42.2 │   945.82│ 1068.78 │
│    │        │стальные эмалированные марки   │        │      │         │         │
│    │        │КВЭ-П со встроенной стальной   │        │      │         │         │
│    │        │топкой для твердых видов       │        │      │         │         │
│    │        │топлива в комплекте со         │        │      │         │         │
│    │        │смесителем СМ-К-Р-1            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 18 │300-1601│Водонагреватели односекционные │   шт.  │  147 │ 12831.86│14500.00 │
│    │        │N 09 с поверхностью нагрева    │        │      │         │         │
│    │        │одной секции 3,4 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 19 │300-1602│Водонагреватели односекционные │   шт.  │  222 │ 14617.70│16518.00 │
│    │        │N 10 с поверхностью нагрева    │        │      │         │         │
│    │        │одной секции 6,9 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 20 │300-1603│Водонагреватели односекционные │   шт.  │  352 │ 23128.32│26135.00 │
│    │        │N 12 с поверхностью нагрева    │        │      │         │         │
│    │        │одной секции 12 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 21 │300-1604│Водонагреватели односекционные │   шт.  │  524 │ 31830.09│35968.00 │
│    │        │N 14 с поверхностью нагрева    │        │      │         │         │
│    │        │одной секции 20,3 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 22 │300-1605│Водонагреватели односекционные │   шт.  │  701 │ 32778.76│37040.00 │
│    │        │N 16 с поверхностью нагрева    │        │      │         │         │
│    │        │одной секции 28 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 23 │300-1611│Секции водоподогревателей      │   шт.  │  147 │  3996.55│ 4516.10 │
│    │        │односекционные N 09 с          │        │      │         │         │
│    │        │поверхностью нагрева одной     │        │      │         │         │
│    │        │секции 3,4 м2 с калачом        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 24 │300-1612│Секции водоподогревателей      │   шт.  │  222 │  6462.48│ 7302.60 │
│    │        │односекционные N 10 с          │        │      │         │         │
│    │        │поверхностью нагрева одной     │        │      │         │         │
│    │        │секции 6,9 м2 с калачом        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 25 │300-1613│Секции водоподогревателей      │   шт.  │  370 │ 10155.75│11476.00 │
│    │        │односекционные N 12 с          │        │      │         │         │
│    │        │поверхностью нагрева одной     │        │      │         │         │
│    │        │секции 12 м2 с калачом         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 26 │300-1614│Секции водоподогревателей      │   шт.  │  565 │ 15306.19│17296.00 │
│    │        │односекционные N 14 с          │        │      │         │         │
│    │        │поверхностью нагрева одной     │        │      │         │         │
│    │        │секции 20,3 м2 с калачом       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 27 │300-1615│Секции водоподогревателей      │   шт.  │  762 │ 20723.89│23418.00 │
│    │        │односекционные N 16 с          │        │      │         │         │
│    │        │поверхностью нагрева одной     │        │      │         │         │
│    │        │секции 28 м2 с калачом         │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                   Группа: Баки расширительные и конденсационные                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 28 │300-0010│Баки расширительные круглые    │   шт.  │ 37.8 │   320.62│  362.30 │
│    │        │вместимостью до 0,1 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 29 │300-0011│Баки расширительные круглые    │   шт.  │ 47.9 │   377.88│  427.00 │
│    │        │вместимостью до 0,15 м3        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 30 │300-0012│Баки расширительные круглые    │   шт.  │ 57.4 │   433.63│  490.00 │
│    │        │вместимостью до 0,2 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 31 │300-0013│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  76  │   580.53│  656.00 │
│    │        │вместимостью до 0,3 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 32 │300-0014│Баки расширительные круглые    │   шт.  │ 91.7 │   661.06│  747.00 │
│    │        │вместимостью до 0,4 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 33 │300-0015│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  102 │   692.92│  783.00 │
│    │        │вместимостью до 0,5 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 34 │300-0016│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  114 │   759.29│  858.00 │
│    │        │вместимостью до 0,6 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 35 │300-0017│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  137 │   882.30│  997.00 │
│    │        │вместимостью до 0,8 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 36 │300-0018│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  170 │   993.81│ 1123.00 │
│    │        │вместимостью до 1 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 37 │300-0019│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  191 │  1083.19│ 1224.00 │
│    │        │вместимостью до 1,2 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 38 │300-0020│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  223 │  1228.32│ 1388.00 │
│    │        │вместимостью до 1,5 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 39 │300-0021│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  274 │  1407.08│ 1590.00 │
│    │        │вместимостью до 2 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 40 │300-0022│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  318 │  1653.10│ 1868.00 │
│    │        │вместимостью до 2,5 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 41 │300-0023│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  362 │  1787.61│ 2020.00 │
│    │        │вместимостью до 3 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 42 │300-0024│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  403 │  1988.50│ 2247.00 │
│    │        │вместимостью до 3,5 м3         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 43 │300-0025│Баки расширительные круглые    │   шт.  │  444 │  2211.50│ 2499.00 │
│    │        │вместимостью до 4 м3           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 44 │300-1121│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  119 │   631.86│  714.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 0.3 │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 45 │300-1122│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  140 │   705.31│  797.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 0.4 │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 46 │300-1123│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  168 │   904.42│ 1022.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 0.6 │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 47 │300-1124│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  224 │  1120.35│ 1266.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 0.8 │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 48 │300-1125│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  249 │  1088.50│ 1230.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 1   │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 49 │300-1126│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  280 │  1346.02│ 1521.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до     │        │      │         │         │
│    │        │1.25 м3                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 50 │300-1127│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  321 │  1532.74│ 1732.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 1.5 │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 51 │300-1128│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  517 │  1953.98│ 2208.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 2   │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 52 │300-1129│Баки конденсационные (круглые  │   шт.  │  707 │  2752.21│ 3110.00 │
│    │        │и прямоугольные) без           │        │      │         │         │
│    │        │водоуказателя, емкостью до 3   │        │      │         │         │
│    │        │м3                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 53 │300-1130│Баки расширительные            │   шт.  │  318 │  3268.14│ 3693.00 │
│    │        │унифицированные с переливным   │        │      │         │         │
│    │        │бачком, емкостью до 1 м3       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 54 │300-1131│Баки расширительные            │   шт.  │  430 │  3977.88│ 4495.00 │
│    │        │унифицированные с переливным   │        │      │         │         │
│    │        │бачком, емкостью до 1.5 м3     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 55 │300-1132│Баки расширительные            │   шт.  │  548 │  4493.81│ 5078.00 │
│    │        │унифицированные с переливным   │        │      │         │         │
│    │        │бачком, емкостью до 2 м3       │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                        Группа: Баллоны для сжиженных газов                      │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 56 │300-0026│Баллоны для сжиженных газов на │   шт.  │ 1.94 │    64.62│   73.02 │
│    │        │давление до 1.6 МПа (16        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) вместимостью 1 л      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 57 │300-0027│Баллоны для сжиженных газов на │   шт.  │ 5.88 │   112.57│  127.20 │
│    │        │давление до 1.6 МПа (16        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) вместимостью 5 л      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 58 │300-0028│Баллоны для сжиженных газов на │   шт.  │ 21.3 │   195.19│  220.56 │
│    │        │давление до 1.6 МПа (16        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) вместимостью 27 л     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 59 │300-0029│Баллоны для сжиженных газов на │   шт.  │ 32.3 │   309.73│  350.00 │
│    │        │давление до 1.6 МПа (16        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) вместимостью 50 л     │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                Группа: Вентиляторы                              │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│ 60 │300-0059│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│  214 │  4756.29│ 5374.61 │
│    │        │разнородных металлов N 8И1А,   │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя АИМ100S4  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 61 │300-0060│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│  291 │  7591.88│ 8578.82 │
│    │        │разнородных металлов N 10И1А,  │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя АИМ100D6  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 62 │300-0061│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│ 1210 │ 10975.26│12402.04 │
│    │        │разнородных металлов N         │        │      │         │         │
│    │        │12,5И1А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │2В1356                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 63 │300-0062│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│ 20.8 │   689.12│  778.70 │
│    │        │углеродистой стали N 4А, тип   │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя АВЕ-071       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 64 │300-0063│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│  141 │  1945.66│ 2198.60 │
│    │        │углеродистой стали N 8А, тип   │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ-100S4     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 65 │300-0064│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│  213 │  2731.06│ 3086.10 │
│    │        │углеродистой стали N 10А, тип  │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ-100D6     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 66 │300-0065│Вентиляторы осевые В-06-300 из │комплект│  301 │  3526.73│ 3985.20 │
│    │        │углеродистой стали N 12,5А,    │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 4АМ-      │        │      │         │         │
│    │        │112МВ8                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 67 │300-0066│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 62.4 │  4488.72│ 5072.25 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 2И1-01А, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя АИМ80А2   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 68 │300-0067│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 60.8 │  4641.92│ 5245.37 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 2,5И1-   │        │      │         │         │
│    │        │01А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │АИМ71А4                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 69 │300-0068│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 70.4 │  5605.75│ 6334.50 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 3,15И1-  │        │      │         │         │
│    │        │01А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │АИМ71В6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 70 │300-0069│Вентиляторы радиальные         │комплект│  134 │  6808.41│ 7693.50 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 4И1-01А, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя АИМ9016   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 71 │300-0070│Вентиляторы радиальные         │комплект│  335 │ 11449.36│12937.78 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 541-01А, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 2В132S6   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 72 │300-0071│Вентиляторы радиальные         │комплект│  499 │ 18734.77│21170.29 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 6,3И1-   │        │      │         │         │
│    │        │01А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │В16S8                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 73 │300-0072│Вентиляторы радиальные         │комплект│  875 │ 38325.80│43308.15 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │алюминиевых сплавов N 8И1-01А, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя ВРП200М8  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 74 │300-0073│Вентиляторы радиальные         │комплект│  157 │  3816.80│ 4312.98 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 2,5И1-  │        │      │         │         │
│    │        │01А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │АИИ100S2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 75 │300-0074│Вентиляторы радиальные         │комплект│  102 │  3815.65│ 4311.68 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 315И1-  │        │      │         │         │
│    │        │01А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │АИМ80В4                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 76 │300-0075│Вентиляторы радиальные         │комплект│  232 │  6464.33│ 7304.69 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 4И1-    │        │      │         │         │
│    │        │03А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │2В132S6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 77 │300-0076│Вентиляторы радиальные         │комплект│  326 │  8759.50│ 9898.24 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 5И1-    │        │      │         │         │
│    │        │02А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │2В132S6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 78 │300-0077│Вентиляторы радиальные         │комплект│  613 │ 15351.98│17347.74 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 6,3И1-  │        │      │         │         │
│    │        │02А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │В160S8                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 79 │300-0078│Вентиляторы радиальные         │комплект│  482 │ 45599.43│51527.36 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 8И1-    │        │      │         │         │
│    │        │02А, тип электродвигателя ВРП- │        │      │         │         │
│    │        │200М8                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 80 │300-0079│Вентиляторы радиальные         │комплект│  555 │ 17527.75│19806.36 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 5ВК-01, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя В160М4    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 81 │300-0080│Вентиляторы радиальные         │комплект│  660 │ 27920.10│31549.71 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 6,3 ВК- │        │      │         │         │
│    │        │01, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │В160М6                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 82 │300-0081│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1654 │ 69034.37│78008.84 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц14-46 из   │        │      │         │         │
│    │        │разнородных металлов N 8ВК-01, │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 2В250М6   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 83 │300-0082│Вентиляторы радиальные         │комплект│  171 │  4388.41│ 4958.90 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц4-76 N     │        │      │         │         │
│    │        │5В1, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │АИМ80В4                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 84 │300-0083│Вентиляторы радиальные         │комплект│  219 │  4224.87│ 4774.10 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц4-76 N     │        │      │         │         │
│    │        │6,3В1, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │АИМ90L6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 85 │300-0084│Вентиляторы радиальные         │комплект│  182 │  4247.61│ 4799.80 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц4-76 N     │        │      │         │         │
│    │        │5В1Ж2, М80В4 тип               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя АИМ80В4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 86 │300-0085│Вентиляторы радиальные         │комплект│  323 │  5648.19│ 6382.45 │
│    │        │взрывозащищенные В-Ц4-76 N     │        │      │         │         │
│    │        │6,3В1Ж2, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │АИМ90L6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 87 │300-0086│Вентиляторы осевые ВО-Ф с      │комплект│ 52.8 │  2026.55│ 2290.00 │
│    │        │автоматическим выключателем    │        │      │         │         │
│    │        │АЕ-2016 N 5,6А, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АПА80-06     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 88 │300-0087│Вентиляторы осевые ВО-Ф с      │комплект│ 68.8 │  2229.20│ 2519.00 │
│    │        │автоматическим выключателем    │        │      │         │         │
│    │        │АЕ-2016 N 7,1А, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АПА80-А6     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 89 │300-0088│Вентиляторы радиальные         │комплект│  109 │ 11258.74│12722.38 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-35 N 3,55В1-01,  │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя АИМ71А2   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 90 │300-0089│Вентиляторы радиальные         │комплект│  146 │ 13146.36│14855.39 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя АИМ80В2       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 91 │300-0090│Вентиляторы радиальные         │комплект│  667 │ 57548.04│65029.29 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 2В132М4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 92 │300-0091│Вентиляторы радиальные         │комплект│  667 │ 57601.33│65089.50 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 2В132М4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 93 │300-0092│Вентиляторы радиальные         │комплект│  667 │ 64494.45│72878.73 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-35 N 8,5В1-02,   │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 2В132М4   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 94 │300-0093│Вентиляторы радиальные         │комплект│  242 │ 16024.15│18107.29 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-45 N 4,25В1-01,  │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя В100S2    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 95 │300-0094│Вентиляторы радиальные         │комплект│  718 │ 59803.76│67578.25 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 2В132М4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 96 │300-0095│Вентиляторы радиальные         │комплект│  859 │ 82075.12│92744.89 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-45 N 8,5В1-01,   │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя В160S4    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 97 │300-0096│Вентиляторы радиальные         │комплект│  918 │ 58543.17│66153.78 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя В160S4        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 98 │300-0097│Вентиляторы радиальные         │комплект│  973 │ 59836.79│67615.57 │
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя В160М4        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ 99 │300-0098│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1220 │114910.47│129848.83│
│    │        │взрывозащищенные среднего      │        │      │         │         │
│    │        │давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя В180М4        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│100 │300-0099│Вентиляторы радиальные         │комплект│  240 │  7985.61│ 9023.74 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46,   │        │      │         │         │
│    │        │из коррозийной стали N 5К-01,  │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 4АМ132S6  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│101 │300-0100│Вентиляторы радиальные         │комплект│  389 │ 11801.53│13335.73 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46,   │        │      │         │         │
│    │        │из коррозийной стали N 5К-02,  │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 4АМ160М4  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│102 │300-0101│Вентиляторы радиальные         │комплект│  410 │ 13260.58│14984.46 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46,   │        │      │         │         │
│    │        │из коррозийной стали N 6,3К-   │        │      │         │         │
│    │        │01, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160S8                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│103 │300-0102│Вентиляторы радиальные         │комплект│  525 │ 17462.81│19732.98 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46,   │        │      │         │         │
│    │        │из коррозийной стали N 6,3К-   │        │      │         │         │
│    │        │02А, тип электродвигателя      │        │      │         │         │
│    │        │4АМ180М6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│104 │300-0103│Вентиляторы радиальные         │комплект│  757 │ 34984.27│39532.23 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N  │        │      │         │         │
│    │        │8К-01А, тип электродвигателя   │        │      │         │         │
│    │        │4АМ200М6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│105 │300-0104│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1160 │ 15983.19│18061.00 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N  │        │      │         │         │
│    │        │8К-02А, тип электродвигателя   │        │      │         │         │
│    │        │4АМ250S6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│106 │300-0105│Вентиляторы радиальные         │комплект│  56  │  3458.97│ 3908.64 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из │        │      │         │         │
│    │        │пластмасс) N 2.5, тип          │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4ААМ63В2      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│107 │300-0106│Вентиляторы радиальные         │комплект│  48  │  3870.17│ 4373.29 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из │        │      │         │         │
│    │        │пластмасс) N 3, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АА2М63А4     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│108 │300-0107│Вентиляторы радиальные         │комплект│  82  │  5986.91│ 6765.21 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из │        │      │         │         │
│    │        │пластмасс) N 4, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ80А4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│109 │300-0108│Вентиляторы радиальные         │комплект│  170 │  9953.41│11247.35 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из │        │      │         │         │
│    │        │пластмасс) N 5, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ100L       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│110 │300-0109│Вентиляторы радиальные         │комплект│  125 │ 18088.52│20440.03 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из │        │      │         │         │
│    │        │титановых сплавов) N 5К, тип   │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМХ80В4      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│111 │300-0110│Вентиляторы радиальные         │комплект│  248 │ 28586.04│32302.23 │
│    │        │коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из │        │      │         │         │
│    │        │титановых сплавов) N 6.3К, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМХ112М4     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│112 │300-0111│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 2610 │ 43355.75│48992.00 │
│    │        │высокого давления В-Ц12-49 N   │        │      │         │         │
│    │        │8-01, тип электродвигателя     │        │      │         │         │
│    │        │4АМХ280М4                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│113 │300-0112│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1700 │ 16752.21│18930.00 │
│    │        │высокого давления В-Ц6-28 N    │        │      │         │         │
│    │        │10-03, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ200L4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│114 │300-0113│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1500 │ 41262.09│46626.16 │
│    │        │высокого давления В-Ц6-28 N 8- │        │      │         │         │
│    │        │01, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │4АМ225М4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│115 │300-0114│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1970 │ 52087.31│58858.66 │
│    │        │высокого давления В-Ц6-28 N    │        │      │         │         │
│    │        │10-01, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ250S4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│116 │300-0115│Вентиляторы радиальные         │комплект│  512 │ 11738.51│13264.52 │
│    │        │высокого давления В-Ц6-28 N 8- │        │      │         │         │
│    │        │02                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│117 │300-0116│Вентиляторы радиальные         │комплект│  720 │  7935.13│ 8966.70 │
│    │        │высокого давления В-Ц6-28 N    │        │      │         │         │
│    │        │10-02                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│118 │300-0117│Вентиляторы радиальные         │комплект│  701 │ 46430.60│52466.58 │
│    │        │высокого давления В-ЦПВ-600 N  │        │      │         │         │
│    │        │2-01, тип электродвигателя     │        │      │         │         │
│    │        │2В132М2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│119 │300-0118│Вентиляторы радиальные         │комплект│  976 │ 62123.00│70198.99 │
│    │        │высокого давления В-ЦПВ-600 N  │        │      │         │         │
│    │        │5-01, тип электродвигателя     │        │      │         │         │
│    │        │В160М2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│120 │300-0119│Вентиляторы радиальные         │комплект│ 1260 │ 77892.00│88017.96 │
│    │        │высокого давления В-ЦПВ-600 N  │        │      │         │         │
│    │        │10-01, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │ВРП200М2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│121 │300-0120│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│ 54.4 │  1103.19│ 1246.60 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │2А, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │4АМ80А2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│122 │300-0121│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  96  │  1685.93│ 1905.10 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │2,5Л, тип электродвигателя     │        │      │         │         │
│    │        │4АМ100S2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│123 │300-0122│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│ 83.2 │  1767.81│ 1997.63 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │3,15Л, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ80В4                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│124 │300-0123│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  178 │  2602.04│ 2940.30 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │4А, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │4АМ112М4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│125 │300-0124│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  240 │  6502.52│ 7347.85 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │5-01А, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ132S6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│126 │300-0125│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  426 │  4623.45│ 5224.50 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │6,3-01А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160S8                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│127 │300-0126│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  757 │ 12269.38│13864.40 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │8-01А, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ200М8                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│128 │300-0127│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  371 │  7038.65│ 7953.67 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │5-02А, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160S4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│129 │300-0128│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│  517 │  5246.02│ 5928.00 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │6,3-02А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160М6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│130 │300-0129│Вентиляторы радиальные В-Ц14-  │комплект│ 1220 │ 18741.36│21177.74 │
│    │        │46 (из углеродистой стали) N   │        │      │         │         │
│    │        │8-02А, тип электродвигателя    │        │      │         │         │
│    │        │4АМ250S6                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│131 │300-0130│Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 │комплект│  150 │  2641.88│ 2985.32 │
│    │        │из углеродистой стали N 5, тип │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ80В4       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│132 │300-0131│Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 │комплект│  315 │  4491.85│ 5075.79 │
│    │        │из углеродистой стали N 6.3,   │        │      │         │         │
│    │        │тип электродвигателя 4АМ112М4  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│133 │300-0132│Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 │комплект│ 2060 │ 22840.71│25810.00 │
│    │        │из углеродистой стали N 10 Ж-  │        │      │         │         │
│    │        │02, тип электродвигателя       │        │      │         │         │
│    │        │4АМ225М4                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│134 │300-0133│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│ 1300 │ 26512.95│29959.63 │
│    │        │В-ЦП6-45 N 8-01, тип           │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ180М4      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│135 │300-0134│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│ 1100 │119646.00│135199.98│
│    │        │ВП3 N 9,6/1200, тип            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ250S2      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│136 │300-0135│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│  512 │ 52139.27│58917.38 │
│    │        │ВПЗ N 3,6/650, тип             │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ100S2      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│137 │300-0136│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│  320 │ 57305.11│64754.77 │
│    │        │ВПЗ N 0,72/1000, тип           │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ112М2      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│138 │300-0137│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│  224 │ 53382.84│60322.61 │
│    │        │ВПЗ N 0,3/700, тип             │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ90L2       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│139 │300-0138│Вентиляторы радиальные пылевые │комплект│ 1330 │ 36863.93│41656.24 │
│    │        │В-Ц6-30 N 8А, тип              │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателя 4АМ200L2      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│140 │300-0139│Вентиляторы крышные ВКР        │комплект│ 89.6 │  1881.59│ 2126.20 │
│    │        │4.0001А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │АИР71А6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│141 │300-0140│Вентиляторы крышные ВКР        │комплект│  120 │  3617.54│ 4087.82 │
│    │        │5.0001А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │АИР80А6                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│142 │300-0141│Вентиляторы крышные ВКР        │комплект│  181 │  2774.07│ 3134.70 │
│    │        │6.3000А, тип электродвигателя  │        │      │         │         │
│    │        │АИР100L6                       │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│              Группа: Прочие санитарно-технические материалы и изделия           │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│143 │300-0142│Вешалки-крючки однорожковые В- │   шт.  │ 0.06 │     3.31│    3.74 │
│    │        │К стальные с гальванопокрытием │        │      │         │         │
│    │        │размером 303x732 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│144 │300-0143│Вешалки трехрожковые В-Т       │   шт.  │ 0.66 │    28.49│   32.19 │
│    │        │стальные с гальванопокрытием   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│145 │300-0270│Двери стальные для             │   шт.  │ 12.6 │   197.88│  223.60 │
│    │        │вентиляционных камер, размером │        │      │         │         │
│    │        │500x1250 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│146 │300-0271│Двери стальные для             │   шт.  │  7.5 │   158.65│  179.28 │
│    │        │вентиляционных камер, размером │        │      │         │         │
│    │        │400x900 мм                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│147 │300-0272│Заслонки воздушные круглого    │   шт.  │ 4.52 │   194.69│  220.00 │
│    │        │сечения СТД с ручным           │        │      │         │         │
│    │        │управлением диаметром 200 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│148 │300-0273│Заслонки воздушные круглого    │   шт.  │ 5.68 │   208.64│  235.76 │
│    │        │сечения СТД с ручным           │        │      │         │         │
│    │        │управлением диаметром 250 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│149 │300-0274│Заслонки воздушные круглого    │   шт.  │ 7.26 │   225.03│  254.28 │
│    │        │сечения СТД с ручным           │        │      │         │         │
│    │        │управлением диаметром 315 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│150 │300-0275│Заслонки воздушные круглого    │   шт.  │ 10.6 │   253.98│  287.00 │
│    │        │сечения СТД с ручным           │        │      │         │         │
│    │        │управлением диаметром 400 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│151 │300-0276│Заслонки воздушные круглого    │   шт.  │ 13.9 │   267.65│  302.45 │
│    │        │сечения СТД с ручным           │        │      │         │         │
│    │        │управлением диаметром 500 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│152 │300-0475│Крепления для воздуховодов     │    т   │ 1120 │  7200.00│ 8136.00 │
│    │        │подвески СТД6208, СТД6209,     │        │      │         │         │
│    │        │СТД6210                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│153 │300-0476│Крепления для воздуховодов     │    т   │ 1120 │ 26901.38│30398.56 │
│    │        │тяги СТД 446                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│154 │300-0477│Крепления для воздуховодов     │    т   │ 1120 │  9978.52│11275.73 │
│    │        │тяги СТД6328, СТД6327          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│155 │300-0478│Крепления для воздуховодов     │    т   │ 1120 │  7800.00│ 8814.00 │
│    │        │хомуты СТД 205                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│156 │300-0479│Лента крепежная ЛК из          │    м   │ 0.16 │     2.83│    3.20 │
│    │        │оцинкованной стали марки ЛК-1  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│157 │300-0480│Лента крепежная ЛК из          │    м   │  0.2 │     3.27│    3.70 │
│    │        │оцинкованной стали марки ЛК-2  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│158 │300-0481│Лента крепежная ЛК из          │    м   │ 0.34 │     6.28│    7.10 │
│    │        │оцинкованной стали марки ЛК-3  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│159 │300-0482│Лента крепежная ЛК из          │    м   │  0.2 │     3.27│    3.70 │
│    │        │оцинкованной стали марки ЛК-4  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│160 │300-0516│Панели воздухораздающие        │   шт.  │ 2.81 │    36.50│   41.25 │
│    │        │штампованные из листовой       │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка П-    │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ10У, воздухораздающая      │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 0,25 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│161 │300-0517│Панели воздухораздающие        │   шт.  │ 5.12 │    67.65│   76.44 │
│    │        │штампованные из листовой       │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка П-    │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ11У, воздухораздающая      │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 0,5 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│162 │300-0518│Панели воздухораздающие        │   шт.  │ 2.81 │    45.44│   51.35 │
│    │        │штампованные из листовой       │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованной стали марка П-    │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая     │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 0,25 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│163 │300-0519│Панели воздухораздающие        │   шт.  │ 5.12 │    85.03│   96.08 │
│    │        │штампованные из листовой       │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованной стали марка П-    │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая     │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 0,5 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│164 │300-0549│Полотенцесушители латунные с   │   шт.  │  5.2 │   506.19│  572.00 │
│    │        │гальванопокрытием, диаметром 5 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│165 │300-0550│Полотенцесушители из стальных  │   шт.  │ 6.68 │    41.42│   46.80 │
│    │        │водогазопроводных оцинкованных │        │      │         │         │
│    │        │труб с креплениями диаметр 25  │        │      │         │         │
│    │        │мм, поверхность нагрева 0,3 м2 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│166 │300-0551│Полотенцесушители из стальных  │   шт.  │ 4.03 │    38.70│   43.73 │
│    │        │водогазопроводных оцинкованных │        │      │         │         │
│    │        │труб с креплениями диаметр 25  │        │      │         │         │
│    │        │мм, поверхность нагрева 0,18   │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│167 │300-0552│Полотенцесушители из стальных  │   шт.  │  5.3 │    38.00│   42.94 │
│    │        │водогазопроводных оцинкованных │        │      │         │         │
│    │        │труб с креплениями диаметр 32  │        │      │         │         │
│    │        │мм, поверхность нагрева 0,21   │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│168 │300-0553│Полочки туалетные П-Т          │   шт.  │ 2.45 │    49.47│   55.90 │
│    │        │стеклянные прямоугольные, на   │        │      │         │         │
│    │        │двух кронштейнах с             │        │      │         │         │
│    │        │гальванопокрытием, с ободком   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│169 │300-0582│Регистры отопительные из       │    м   │   2  │    14.16│   16.00 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб диаметром  │        │      │         │         │
│    │        │нитки 20 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│170 │300-0583│Регистры отопительные из       │    м   │   3  │    18.58│   21.00 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб диаметром  │        │      │         │         │
│    │        │нитки 25 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│171 │300-0584│Регистры отопительные из       │    м   │  2.9 │    20.35│   23.00 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб диаметром  │        │      │         │         │
│    │        │нитки 32 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│172 │300-0585│Регистры отопительные из       │    м   │  3.5 │    25.66│   29.00 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб диаметром  │        │      │         │         │
│    │        │нитки 40 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│173 │300-0586│Регистры отопительные из       │    м   │  4.4 │    45.13│   51.00 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 57 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│174 │300-0587│Регистры отопительные из       │    м   │   6  │    54.87│   62.00 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 76 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│175 │300-0588│Регистры отопительные из       │    м   │  7.3 │    60.18│   68.00 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 89 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│176 │300-0589│Регистры отопительные из       │    м   │  11  │    81.42│   92.00 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 108 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│177 │300-0590│Регистры отопительные из       │    м   │ 14.8 │   145.34│  164.23 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 133 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│178 │300-0591│Регистры отопительные из       │    м   │ 19.9 │   194.16│  219.40 │
│    │        │стальных электросварных труб   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром нитки 159 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│179 │300-0595│Решетки жалюзийные неподвижные │   м2   │ 13.5 │    83.84│   94.74 │
│    │        │односекционные марка СТД 301,  │        │      │         │         │
│    │        │размер 150x490 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│180 │300-0596│Решетки жалюзийные неподвижные │   м2   │ 13.4 │    87.39│   98.75 │
│    │        │односекционные марка СТД 302,  │        │      │         │         │
│    │        │размер 150x580 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│181 │300-0597│Решетки регулирующие марка РР- │   м2   │ 44.3 │  1362.39│ 1539.50 │
│    │        │1, размер 100x200 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│182 │300-0598│Решетки регулирующие марка РР- │   м2   │ 41.2 │  1038.05│ 1173.00 │
│    │        │2, размер 100x400 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│183 │300-0599│Решетки регулирующие марка РР- │   м2   │ 35.5 │   819.47│  926.00 │
│    │        │3, размер 200x200 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│184 │300-0600│Решетки регулирующие марка РР- │   м2   │ 32.1 │   666.37│  753.00 │
│    │        │4, размер 200x400 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│185 │300-0601│Решетки регулирующие марка РР- │   м2   │ 30.9 │   592.04│  669.00 │
│    │        │5, размер 200x600 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│186 │300-0602│Решетки щелевые регулирующие   │   м2   │ 13.4 │   315.93│  357.00 │
│    │        │марка Р-150, размер 150x150 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│187 │300-0603│Решетки щелевые регулирующие   │   м2   │ 12.4 │   246.90│  279.00 │
│    │        │марка Р-200, размер 200x200 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│188 │300-0604│Решетки нерегулируемые марка   │   м2   │  4.8 │    99.47│  112.40 │
│    │        │РШ-150, размер 200x200 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│189 │300-0605│Решетки нерегулируемые марка   │   м2   │  4.8 │    82.12│   92.80 │
│    │        │РШ-200, размер 252x252 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│190 │300-0610│Секторы управления дроссель-   │   шт.  │ 0.41 │     7.35│    8.31 │
│    │        │клапанами из сортовой стали    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│191 │300-0634│Трапы (в экспортном            │комплект│ 5.98 │   233.68│  264.06 │
│    │        │исполнении) Т-50 чугунные      │        │      │         │         │
│    │        │эмалированные с прямым         │        │      │         │         │
│    │        │отводом, решеткой и резиновой  │        │      │         │         │
│    │        │пробкой, размером 260x140x110  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│192 │300-0635│Трапы Т-50 чугунные            │комплект│ 5.98 │   114.87│  129.80 │
│    │        │эмалированные с прямым         │        │      │         │         │
│    │        │отводом, решеткой с резиновой  │        │      │         │         │
│    │        │пробкой, размером 260x140x110  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│193 │300-0636│Трапы (в экспортном            │комплект│ 12.9 │   274.21│  309.86 │
│    │        │исполнении) Т-100М чугунные    │        │      │         │         │
│    │        │эмалированные с прямым         │        │      │         │         │
│    │        │отводом, малые, с решеткой и   │        │      │         │         │
│    │        │резиновой пробкой, размером    │        │      │         │         │
│    │        │355x200x142 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│194 │300-0637│Трапы Т-100М чугунные          │комплект│ 12.9 │   144.87│  163.70 │
│    │        │эмалированные с прямым         │        │      │         │         │
│    │        │отводом, малые, с решеткой и   │        │      │         │         │
│    │        │резиновой пробкой, размером    │        │      │         │         │
│    │        │355x200x142                    │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│195 │300-0910│Устройство противонакипное     │   шт.  │  10  │   383.23│  433.05 │
│    │        │ПМУ-1 магнитное наборное       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│196 │300-1096│Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н     │   шт.  │ 34.1 │  1492.04│ 1686.00 │
│    │        │напольные с педальным пуском и │        │      │         │         │
│    │        │изливом для воды, бутылочным   │        │      │         │         │
│    │        │сифоном с выпуском без чаши    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│197 │300-1112│Вантузы из серого чугуна ВМТ   │комплект│  61  │   886.42│ 1001.65 │
│    │        │для воздуха и воды давлением 1 │        │      │         │         │
│    │        │МПа (10 кгс/см2), диаметром    │        │      │         │         │
│    │        │100 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│198 │300-1119│Шиберы в обечайке из листовой  │   шт.  │  1.4 │    73.10│   82.60 │
│    │        │углеродистой и сортовой стали  │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром до 160 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│199 │300-1120│Вытяжки от газовых колонок     │комплект│  7.2 │    66.55│   75.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│200 │300-1169│Двери стальные для             │   шт.  │ 24.5 │   226.96│  256.47 │
│    │        │вентиляционных камер           │        │      │         │         │
│    │        │неутепленные: размером 1250x500│        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│201 │300-1170│Двери стальные для             │   шт.  │ 17.8 │   184.88│  208.91 │
│    │        │вентиляционных камер           │        │      │         │         │
│    │        │неутепленные: размером 900x400 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│202 │300-1171│Двери стальные для             │   шт.  │  36  │   290.87│  328.68 │
│    │        │вентиляционных камер           │        │      │         │         │
│    │        │утепленные: размером 1250x500  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│203 │300-1172│Двери стальные для             │   шт.  │ 23.5 │   204.04│  230.57 │
│    │        │вентиляционных камер           │        │      │         │         │
│    │        │утепленные: размером 900x400 мм│        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│204 │300-1183│Затворы гидравлические из      │   шт.  │ 56.5 │   512.92│  579.60 │
│    │        │стальных труб и листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │(без гидроизоляции) типа УГ-6, │        │      │         │         │
│    │        │с продувочным и отключающим    │        │      │         │         │
│    │        │устройством, диаметром 80 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│205 │300-1184│Затворы гидравлические из      │   шт.  │ 62.8 │   555.75│  628.00 │
│    │        │стальных труб и листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │(без гидроизоляции) типа УГ-6, │        │      │         │         │
│    │        │с продувочным и отключающим    │        │      │         │         │
│    │        │устройством, диаметром 100 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│206 │300-1185│Затворы гидравлические из      │   шт.  │ 82.7 │   734.51│  830.00 │
│    │        │стальных труб и листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │(без гидроизоляции) типа УГ-6, │        │      │         │         │
│    │        │с продувочным и отключающим    │        │      │         │         │
│    │        │устройством, диаметром 150 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│207 │300-1193│Кронштейны и подставки под     │   кг   │   1  │     7.54│    8.52 │
│    │        │оборудование из сортовой стали │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│208 │300-1222│Шиберы в обечайке из           │   шт.  │  1.4 │    70.80│   80.00 │
│    │        │тонколистовой оцинкованной и   │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали круглые,        │        │      │         │         │
│    │        │диаметром до 160 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│209 │300-1223│Манометры общего назначения с  │комплект│ 1.53 │    49.56│   56.00 │
│    │        │трехходовым краном ОБМ1-100    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│210 │300-1310│Втулки полихлорвиниловые       │   шт.  │ 0.01 │     0.82│    0.93 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│211 │300-1378│Монтажная плита одинарная      │   шт.  │  0.1 │    14.51│   16.40 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│212 │300-1379│Монтажная плита двойная        │   шт.  │ 0.17 │    23.19│   26.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│213 │300-1380│Трубки защитные гофрированные  │    м   │ 0.15 │     8.41│    9.50 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│214 │300-1464│Указатель уровня 12с17бк       │комплект│  6.6 │   372.00│  420.36 │
│    │        │давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) │        │      │         │         │
│    │        │с водоуказательным стеклом,    │        │      │         │         │
│    │        │номер 2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│215 │300-1465│Манометр для неагрессивных сред│комплект│  2.4 │   197.96│  223.70 │
│    │        │(класс точности 1.5) с         │        │      │         │         │
│    │        │резьбовым присоединением марка │        │      │         │         │
│    │        │МП-ЗУ-16 с трехходовым краном  │        │      │         │         │
│    │        │11П18пкРу16                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│216 │300-1466│Манометр для неагрессивных сред│комплект│  2.6 │   221.24│  250.00 │
│    │        │(класс точности 1.5) с         │        │      │         │         │
│    │        │резьбовым присоединением марка │        │      │         │         │
│    │        │МП-ЗУ-16 с трехходовым краном  │        │      │         │         │
│    │        │11П18пкРу16 и с трубкой        │        │      │         │         │
│    │        │сифоном                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│217 │300-1467│Термометр прямой (угловой)     │комплект│  1.7 │   295.66│  334.10 │
│    │        │ртутный (ножка 66 мм) до 160   │        │      │         │         │
│    │        │град С в оправе                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│218 │300-1490│Бак металлический для воды     │   шт.  │  250 │   761.06│  860.00 │
│    │        │емкостью 2 м3 массой до 0,5 т  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│219 │300-1491│Бак металлический для воды     │   шт.  │  450 │  1018.05│ 1150.40 │
│    │        │емкостью 5 м3 массой до 1,0 т  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│220 │300-1500│Дверки вычистные и             │   шт.  │   1  │    16.15│   18.25 │
│    │        │поддувальные                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│221 │300-1501│Вьюшки                         │   шт.  │  4.3 │    29.65│   33.50 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│222 │300-1503│Духовой шкаф                   │   шт.  │   5  │    89.60│  101.25 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│223 │300-1504│Водогрейная коробка            │   шт.  │   4  │   118.58│  134.00 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│224 │300-1505│Душники и розетки              │   шт.  │  0.5 │    17.04│   19.25 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│225 │300-1506│Топочные дверки                │   шт.  │   6  │    85.00│   96.05 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│226 │300-1512│Нагреватель индивидуальный     │комплект│   0  │  2348.67│ 2654.00 │
│    │        │пароводяной наружный диаметр   │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 273 мм, длина 1,25 м   │        │      │         │         │
│    │        │(со змеевиком диаметром 25x2   │        │      │         │         │
│    │        │мм, длиной 19,2 м, число витков│        │      │         │         │
│    │        │30), поверхность нагрева 1,6   │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│227 │300-1513│Нагреватель индивидуальный     │комплект│  80  │  2097.35│ 2370.00 │
│    │        │водоводяной наружный диаметр   │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 273 мм, длина 1,25 м   │        │      │         │         │
│    │        │(со змеевиком диаметром 25x2   │        │      │         │         │
│    │        │мм, длиной 19,2 м, число витков│        │      │         │         │
│    │        │30), поверхность нагрева 1,6   │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│228 │300-1514│Решетки жалюзийные неподвижные │   шт.  │  0.3 │    25.00│   28.25 │
│    │        │штампованные размером 150x490  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│229 │300-1523│Водомер диаметром до 65 мм     │   шт.  │ 17.7 │  1327.43│ 1500.00 │
│    │        │(СТВ-65)                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│230 │300-1524│Водомер диаметром до 100 мм    │   шт.  │ 28.1 │  2123.89│ 2400.00 │
│    │        │(СТВ-100)                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│231 │300-1525│Водосточная воронка чугунная   │   шт.  │  30  │   235.40│  266.00 │
│    │        │диаметром 400 мм с комплектом  │        │      │         │         │
│    │        │крепежных деталей              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│232 │300-1530│Ограничитель для бака смывного │   шт.  │   0  │     7.08│    8.00 │
│    │        │высокорасположенного           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│233 │300-1552│Воронка водосточная диаметром  │   шт.  │   0  │   306.50│  346.35 │
│    │        │100 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│234 │300-1553│Воронка сливная диаметром 50   │   шт.  │   0  │    25.56│   28.88 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│235 │300-1554│Воронка сливная диаметром 100  │   шт.  │   0  │    40.60│   45.88 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│236 │300-1555│Воронка сливная диаметром 150  │   шт.  │   0  │    68.60│   77.52 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│237 │300-1628│Запальники газовые переносные  │   шт.  │   0  │   106.70│  120.57 │
│    │        │ИПЗ-2                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│238 │300-1651│Счетчики (водомеры) крыльчатые │   шт.  │   4  │   882.21│  996.90 │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│239 │300-1652│Счетчики (водомеры) турбинные  │   шт.  │  8.3 │  3501.03│ 3956.16 │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│240 │300-1653│Счетчики (водомеры) турбинные  │   шт.  │ 14.6 │  4173.45│ 4716.00 │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│241 │300-1654│Счетчики (водомеры) турбинные  │   шт.  │ 30.3 │  5787.24│ 6539.58 │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│242 │300-1655│Счетчики (водомеры) турбинные  │   шт.  │  40  │  8346.21│ 9431.22 │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│243 │300-1656│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  16  │   325.00│  367.25 │
│    │        │40 мм из стальных              │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (без      │        │      │         │         │
│    │        │обводной линии)                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│244 │300-1657│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  121 │   915.00│ 1033.95 │
│    │        │80 мм из стальных              │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (без      │        │      │         │         │
│    │        │обводной линии)                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│245 │300-1658│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  223 │  1152.00│ 1301.76 │
│    │        │100 мм из стальных             │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (без      │        │      │         │         │
│    │        │обводной линии)                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│246 │300-1659│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  320 │  1260.00│ 1423.80 │
│    │        │150 мм из стальных             │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (без      │        │      │         │         │
│    │        │обводной линии)                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│247 │300-1660│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  30  │   460.00│  519.80 │
│    │        │40 мм из стальных              │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (с        │        │      │         │         │
│    │        │обводной линией)               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│248 │300-1661│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  175 │  1230.00│ 1389.90 │
│    │        │80 мм из стальных              │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (с        │        │      │         │         │
│    │        │обводной линией)               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│249 │300-1662│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  250 │  1500.00│ 1695.00 │
│    │        │100 мм из стальных             │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (с        │        │      │         │         │
│    │        │обводной линией)               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│250 │300-1663│Обвязки водомеров диаметром до │комплект│  350 │  1560.00│ 1762.80 │
│    │        │150 мм из стальных             │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных бесшовных и  │        │      │         │         │
│    │        │сварных труб с фланцами,       │        │      │         │         │
│    │        │болтами, гайками, прокладками  │        │      │         │         │
│    │        │и муфтовой арматурой (с        │        │      │         │         │
│    │        │обводной линией)               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│251 │300-1728│Панель щитка для контрольно-   │   кг   │   1  │    10.60│   11.98 │
│    │        │измерительных приборов         │        │      │         │         │
│    │        │размером 400x300 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│252 │300-1729│Панель щитка для контрольно-   │   кг   │   1  │     8.90│   10.06 │
│    │        │измерительных приборов         │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│253 │300-1730│Панель щитка для контрольно-   │   кг   │   1  │     7.90│    8.93 │
│    │        │измерительных приборов         │        │      │         │         │
│    │        │размером 1200x900 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│254 │300-1736│Установка шкафная с            │   шт.  │   0  │  6450.00│ 7288.50 │
│    │        │регулятором давления РД-50м (с │        │      │         │         │
│    │        │утеплением) ШП-2               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│255 │300-1741│Затворы гидравлические из      │   шт.  │  100 │   970.00│ 1096.10 │
│    │        │стальных труб и листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │(без гидроизоляции) типа УГ-6, │        │      │         │         │
│    │        │с продувочным и отключающим    │        │      │         │         │
│    │        │устройством, диаметром 200 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│256 │300-1742│Шкафы металлические для        │   кг   │   1  │    15.00│   16.95 │
│    │        │баллонов                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│257 │300-1743│Шкафы металлические для        │   кг   │   1  │    15.00│   16.95 │
│    │        │регулятора давления            │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│       Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающе  │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│258 │300-0144│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │ 0.48 │    20.80│   23.50 │
│    │        │38                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│259 │300-0145│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │ 0.66 │    27.26│   30.80 │
│    │        │39                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│260 │300-0146│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │  1.6 │    31.15│   35.20 │
│    │        │40                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│261 │300-0147│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │  1.6 │    46.02│   52.00 │
│    │        │41                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│262 │300-0148│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │ 2.88 │    73.01│   82.50 │
│    │        │42                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│263 │300-0149│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │   4  │    94.25│  106.50 │
│    │        │43                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│264 │300-0150│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │ 6.08 │   124.34│  140.50 │
│    │        │44                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│265 │300-0151│Виброизоляторы пружинные до N  │   шт.  │ 10.6 │   170.53│  192.70 │
│    │        │45                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│266 │300-0231│Вставки гибкие к радиальным    │   м2   │ 3.64 │   189.31│  213.92 │
│    │        │(центробежным) вентиляторам из │        │      │         │         │
│    │        │парусины и сортовой стали      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│267 │300-0232│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 13.5 │   266.81│  301.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК-1-1,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 125 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 1.16 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│268 │300-0233│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 17.9 │   320.58│  362.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК-1-2,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 200 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 1.64 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│269 │300-0234│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 22.2 │   368.36│  416.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 1-3,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 250 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 1.92 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│270 │300-0235│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 30.7 │   471.90│  533.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 1-4,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 315 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 2.94 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│271 │300-0236│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 43.5 │   547.57│  618.75 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 1-5,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 400 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 4.76 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│272 │300-0237│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 51.7 │   627.21│  708.75 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 1-6,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 500 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 5.38 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│273 │300-0238│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 7.92 │   197.92│  223.65 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-1,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 125 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 0.5 кг             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│274 │300-0239│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 10.7 │   225.00│  254.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-2,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 200 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 0.72 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│275 │300-0240│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 13.3 │   238.94│  270.00 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-3,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 250 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 0.84 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│276 │300-0241│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 18.4 │   300.66│  339.75 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-4,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 315 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 1.28 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│277 │300-0242│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 27.1 │   394.25│  445.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-5,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 400 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 2.05 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│278 │300-0243│Глушители шума круглого        │   шт.  │ 32.1 │   397.79│  449.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТК 2-6,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметр обечайки 500 мм, масса │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 2.32 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│279 │300-0244│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 26.1 │   489.82│  553.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 1-1,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 200x100 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 1.96 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│280 │300-0245│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 36.4 │   549.56│  621.00 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 1-2,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 300x200 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 2.74 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│281 │300-0246│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 41.1 │   613.27│  693.00 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 1-3,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x200 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 3 кг         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│282 │300-0247│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 46.8 │   659.73│  745.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 1-4,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x300 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 3.53 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│283 │300-0248│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 51.9 │   718.81│  812.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 1-5,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x400 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 3.92 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│284 │300-0249│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 15.6 │   370.35│  418.50 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 2-1,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 200x100 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 0.96 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│285 │300-0250│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 21.7 │   406.19│  459.00 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 2-2,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 300x200 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 1.34 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│286 │300-0251│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 25.2 │   455.97│  515.25 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 2-3,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x200 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 1.54 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│287 │300-0252│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 28.4 │   475.89│  537.75 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 2-4,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x300 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 1.73 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│288 │300-0253│Глушители шума прямоугольного  │   шт.  │ 30.8 │   514.82│  581.75 │
│    │        │сечения на бандажном           │        │      │         │         │
│    │        │соединении марка ГТП 2-5,      │        │      │         │         │
│    │        │сечение обечайки 400x400 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │масса наполнителя 1.92 кг      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│289 │300-0520│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 11.3 │   157.70│  178.20 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП1-1, ВП1- │        │      │         │         │
│    │        │1, сечение 100x500 мм, длиной  │        │      │         │         │
│    │        │0,75 м, масса наполнителя 0,71 │        │      │         │         │
│    │        │кг                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│290 │300-0521│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 14.5 │   182.21│  205.90 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП1-2, ВП1- │        │      │         │         │
│    │        │2, сечение 100x500 мм, длиной  │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 0,94 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│291 │300-0522│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 26.7 │   308.41│  348.50 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП1-3, ВП1- │        │      │         │         │
│    │        │3, сечение 100x1000 мм, длиной │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 1,88 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│292 │300-0523│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 15.4 │   190.97│  215.80 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ       │        │      │         │         │
│    │        │марки 111 марка пластины ПП2-  │        │      │         │         │
│    │        │1, ВП2-1, сечение 200x500 мм,  │        │      │         │         │
│    │        │длиной 0,75 м, масса           │        │      │         │         │
│    │        │наполнителя 1,45 кг            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│293 │300-0524│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 19.6 │   224.25│  253.40 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП2-2, ВП2- │        │      │         │         │
│    │        │2, сечение 200x500 мм, длиной  │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 1,94 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│294 │300-0525│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │  36  │   394.25│  445.50 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП2-3, ВП2- │        │      │         │         │
│    │        │3, сечение 200x1000 мм, длиной │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 3,88 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│295 │300-0526│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 23.9 │   278.58│  314.80 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП3-1, ВП3- │        │      │         │         │
│    │        │1, сечение 400x500 мм, длиной  │        │      │         │         │
│    │        │0,75 м, масса наполнителя 2,96 │        │      │         │         │
│    │        │кг                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│296 │300-0527│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 29.8 │   332.92│  376.20 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ПП3-2, ВП3- │        │      │         │         │
│    │        │2, сечение 400x500 мм, длиной  │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 3,94 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│297 │300-0528│Пластины шумопоглощающие, при  │   шт.  │ 54.5 │   613.27│  693.00 │
│    │        │звукопоглощающем материале из  │        │      │         │         │
│    │        │супертонкого волокна БСТ марки │        │      │         │         │
│    │        │111 марка пластины ППЗ-3, ВПЗ- │        │      │         │         │
│    │        │3, сечение 400x1000 мм, длиной │        │      │         │         │
│    │        │1 м, масса наполнителя 7,88 кг │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│298 │300-1148│Вставки виброизолирующие на    │комплект│ 47.4 │   507.96│  574.00 │
│    │        │давление 1 МПа (10             │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│299 │300-1149│Вставки виброизолирующие на    │комплект│ 72.8 │   664.60│  751.00 │
│    │        │давление 1 МПа (10 кгс/см2),   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│300 │300-1150│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  23  │   288.50│  326.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│301 │300-1151│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  35  │   386.73│  437.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 65 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│302 │300-1152│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  41  │   415.04│  469.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│303 │300-1153│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  51  │   530.97│  600.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│304 │300-1154│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  92  │   795.58│  899.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│305 │300-1155│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  134 │  1075.22│ 1215.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│306 │300-1156│Вставки виброизолирующие на    │комплект│  249 │  1484.07│ 1677.00 │
│    │        │давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│           Группа: Воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники         │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│307 │300-0158│Воздухоотводы алюминиевые гиб- │   м2   │ 2.92 │   164.72│  186.13 │
│    │        │кие гофрированные класса Н,    │        │      │         │         │
│    │        │типа ВАГГ диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│308 │300-0159│Воздухоотводы алюминиевые гиб- │   м2   │ 2.93 │   163.16│  184.37 │
│    │        │кие гофрированные класса Н,    │        │      │         │         │
│    │        │типа ВАГГ диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│309 │300-0160│Воздухоотводы алюминиевые гиб- │   м2   │ 3.14 │   173.59│  196.16 │
│    │        │кие гофрированные класса Н,    │        │      │         │         │
│    │        │типа ВАГГ диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│310 │300-0161│Воздухоотводы алюминиевые гиб- │   м2   │ 3.08 │   180.45│  203.91 │
│    │        │кие гофрированные класса Н, ти-│        │      │         │         │
│    │        │па ВАГГ диаметром 315 и 400 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│311 │300-0162│Воздухоотводы алюминиевые гиб- │   м2   │ 3.37 │   208.16│  235.22 │
│    │        │кие гофрированные класса Н, ти-│        │      │         │         │
│    │        │па ВАГГ диаметром 500 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│312 │300-0163│Воздухораспределители          │   шт.  │ 11.7 │   216.41│  244.54 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ10Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │0,25 м2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│313 │300-0164│Воздухораспределители          │   шт.  │ 26.2 │   469.83│  530.91 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марки ВЭПШ11Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ,          │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │0,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│314 │300-0165│Воздухораспределители          │   шт.  │ 53.4 │   931.82│ 1052.96 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ12Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│315 │300-0166│Воздухораспределители          │   шт.  │ 71.6 │  1140.98│ 1289.31 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ12ГБЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│316 │300-0167│Воздухораспределители          │   шт.  │ 64.7 │  1087.82│ 1229.24 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ12ГВЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│317 │300-0168│Воздухораспределители          │   шт.  │ 67.4 │  1235.99│1396.67  │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ13Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │1,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│318 │300-0169│Воздухораспределители          │   шт.  │ 97.6 │  1527.70│ 1726.30 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марки ВЭПШ13ГБЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая    │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 1,5 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│319 │300-0170│Воздухораспределители          │   шт.  │  105 │  1729.77│ 1954.64 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ14Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│320 │300-0171│Воздухораспределители          │   шт.  │  116 │  1820.22│ 2056.85 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марки ВЭПШ14ГБЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая    │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 2 м2               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│321 │300-0172│Воздухораспределители          │   шт.  │ 47.3 │   831.78│  939.91 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ21Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│322 │300-0173│Воздухораспределители          │   шт.  │ 93.9 │  1559.06│ 1761.74 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ22Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│323 │300-0174│Воздухораспределители          │   шт.  │  135 │  2124.70│ 2400.91 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ22ГБЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│324 │300-0175│Воздухораспределители          │   шт.  │  127 │  2028.29│ 2291.97 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ22ГВЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│325 │300-0176│Воздухораспределители          │   шт.  │  142 │  2285.45│ 2582.56 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ23Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│326 │300-0177│Воздухораспределители          │   шт.  │  174 │  2701.78│ 3053.01 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ23ГБЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│327 │300-0178│Воздухораспределители          │   шт.  │  168 │  2573.97│ 2908.59 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ23ГВЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│328 │300-0179│Воздухораспределители          │   шт.  │  188 │  2937.40│ 3319.26 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ24Ц,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│329 │300-0180│Воздухораспределители          │   шт.  │  205 │  3128.31│ 3534.99 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ24БЦ,          │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│330 │300-0181│Воздухораспределители          │   шт.  │  191 │  2990.50│ 3379.27 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ24ГВЦ,         │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│331 │300-0182│Воздухораспределители          │   шт.  │ 26.6 │   469.83│  530.91 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ-ДЦ,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│332 │300-0183│Воздухораспределители          │   шт.  │ 35.1 │   698.72│  789.55 │
│    │        │эжекционные панельные          │        │      │         │         │
│    │        │штампованные из оцинкованной   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВЭПШ-ТЦ,           │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │1,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│333 │300-0184│Воздухораспределители          │   шт.  │ 11.7 │    88.32│   99.80 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ10,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │0,25 м2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│334 │300-0185│Воздухораспределители          │   шт.  │ 26.2 │   200.44│  226.50 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марки ВЭПШ11,   │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ,            │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │0,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│335 │300-0186│Воздухораспределители          │   шт.  │ 53.4 │   375.84│  424.70 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ12,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│336 │300-0187│Воздухораспределители          │   шт.  │ 71.6 │   601.77│  680.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│337 │300-0188│Воздухораспределители          │   шт.  │ 64.7 │   460.18│  520.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│338 │300-0189│Воздухораспределители          │   шт.  │ 64.7 │   610.80│  690.20 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ13,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │1,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│339 │300-0190│Воздухораспределители          │   шт.  │ 97.6 │   646.11│  730.10 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая     │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 1,5 м2             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│340 │300-0191│Воздухораспределители          │   шт.  │  106 │   743.36│  840.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ14,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│341 │300-0192│Воздухораспределители          │   шт.  │  116 │   777.96│  879.10 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая     │        │      │         │         │
│    │        │поверхность 2 м2               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│342 │300-0193│Воздухораспределители          │   шт.  │ 47.3 │   424.78│  480.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ21,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│343 │300-0194│Воздухораспределители          │   шт.  │ 93.9 │   655.40│  740.60 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ22,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│344 │300-0195│Воздухораспределители          │   шт.  │  135 │   929.20│ 1050.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ22ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│345 │300-0196│Воздухораспределители          │   шт.  │  127 │   876.55│  990.50 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ22ГВ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 2 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│346 │300-0197│Воздухораспределители          │   шт.  │  142 │   949.38│ 1072.80 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ23,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│347 │300-0198│Воздухораспределители          │   шт.  │  174 │  1203.54│ 1360.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ23ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│348 │300-0199│Воздухораспределители          │   шт.  │  168 │  1150.44│ 1300.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ23ГВ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 3 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│349 │300-0200│Воздухораспределители          │   шт.  │  188 │  1221.24│ 1380.00 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ24,   │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│350 │300-0201│Воздухораспределители          │   шт.  │  205 │  1305.40│ 1475.10 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│351 │300-0202│Воздухораспределители          │   шт.  │  192 │  1420.77│ 1605.47 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШ24ГВ, │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 4 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│352 │300-0203│Воздухораспределители          │   шт.  │ 26.6 │   230.78│  260.78 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШД,    │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность 1 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│353 │300-0204│Воздухораспределители          │   шт.  │ 36.4 │   323.94│  366.05 │
│    │        │эжекционные панельные с        │        │      │         │         │
│    │        │закручивателями из листовой и  │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали марка ВЭПШТ,    │        │      │         │         │
│    │        │воздухораздающая поверхность   │        │      │         │         │
│    │        │1,5 м2                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│354 │300-0205│Воздухораспределители          │   шт.  │ 26.8 │  1360.61│ 1537.49 │
│    │        │прямоструйные из углеродистой  │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВСП-1, сечение     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 500x500 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│355 │300-0206│Воздухораспределители          │   шт.  │ 68.9 │  2135.04│ 2412.60 │
│    │        │прямоструйные из углеродистой  │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВСП-2, сечение     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 1000x1000 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│356 │300-0207│Воздухораспределители          │   шт.  │ 93.3 │  2498.20│ 2822.96 │
│    │        │прямоструйные из углеродистой  │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВСП-3, сечение     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 1200x1200 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│357 │300-0208│Воздухораспределители          │   шт.  │  166 │  3399.65│ 3841.61 │
│    │        │прямоструйные из углеродистой  │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВСП-4, сечение     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 1600x1600 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│358 │300-0209│Воздухораспределители          │   шт.  │  227 │  5127.52│ 5794.10 │
│    │        │прямоструйные из углеродистой  │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВСП-5, сечение     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 2000x2000 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│359 │300-0210│Воздухораспределители          │   шт.  │ 3.05 │   863.68│  975.95 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР    │        │      │         │         │
│    │        │2.5, диаметр каркаса 250 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│360 │300-0211│Воздухораспределители          │   шт.  │ 4.03 │   918.88│ 1038.33 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР 3, │        │      │         │         │
│    │        │диаметр каркаса 315 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│361 │300-0212│Воздухораспределители          │   шт.  │ 7.47 │  1081.73│ 1222.35 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР 5, │        │      │         │         │
│    │        │диаметр каркаса 500 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│362 │300-0213│Воздухораспределители          │   шт.  │ 8.66 │  1236.69│ 1397.45 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР 7, │        │      │         │         │
│    │        │диаметр каркаса 710 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│363 │300-0214│Воздухораспределители          │   шт.  │ 20.1 │  1898.34│ 2145.12 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР    │        │      │         │         │
│    │        │10, диаметр каркаса 1000 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│364 │300-0215│Воздухораспределители          │   шт.  │ 24.4 │  2762.72│ 3121.88 │
│    │        │прямоточные регулируемые из    │        │      │         │         │
│    │        │углеродистой стали марка ВР    │        │      │         │         │
│    │        │14, диаметр каркаса 1400 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│365 │300-0216│Воздухораспределители вихревые │   шт.  │ 5.86 │   442.96│  500.55 │
│    │        │регулируемые из углеродистой   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВВР 3, диаметр     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 315 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│366 │300-0217│Воздухораспределители вихревые │   шт.  │ 9.15 │   504.56│  570.15 │
│    │        │регулируемые из углеродистой   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВВР 5, диаметр     │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 500 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│367 │300-0218│Воздухораспределители вихревые │   шт.  │ 36.4 │   980.32│ 1107.76 │
│    │        │регулируемые из углеродистой   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВВР10Э, диаметр    │        │      │         │         │
│    │        │патрубка 1000 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│368 │300-0219│Воздухораспределители вихревые │   шт.  │  17  │   774.65│  875.36 │
│    │        │регулируемые из углеродистой   │        │      │         │         │
│    │        │стали марка ВВР с ручным       │        │      │         │         │
│    │        │управлением                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│369 │300-0220│Воздухораспределители          │   шт.  │ 47.3 │  1047.75│ 1183.96 │
│    │        │потолочные двухструйные        │        │      │         │         │
│    │        │универсальные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные ВДУМ6Д с     │        │      │         │         │
│    │        │диффузором, экраном и          │        │      │         │         │
│    │        │регулятором                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│370 │300-0221│Воздухораспределители          │   шт.  │ 11.6 │   444.65│  502.46 │
│    │        │прямоточные полочные           │        │      │         │         │
│    │        │регулируемые из листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │марка ВПР 5, диаметр фланца    │        │      │         │         │
│    │        │500 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│371 │300-0222│Воздухораспределители          │   шт.  │ 29.9 │   594.02│  671.24 │
│    │        │прямоточные полочные           │        │      │         │         │
│    │        │регулируемые из листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │марка ВПР 8, диаметр фланца    │        │      │         │         │
│    │        │800 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│372 │300-0223│Воздухораспределители          │   шт.  │ 48.2 │   793.17│  896.28 │
│    │        │прямоточные полочные           │        │      │         │         │
│    │        │регулируемые из листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │марка ВПР 10, диаметр фланца   │        │      │         │         │
│    │        │1000 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│373 │300-0224│Воздухораспределители          │   шт.  │  116 │  1202.83│ 1359.20 │
│    │        │прямоточные полочные           │        │      │         │         │
│    │        │регулируемые из листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │марка ВПР 14, диаметр фланца   │        │      │         │         │
│    │        │1400 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│374 │300-0225│Воздухораспределители          │   шт.  │  146 │  1474.42│ 1666.10 │
│    │        │прямоточные полочные           │        │      │         │         │
│    │        │регулируемые из листовой стали │        │      │         │         │
│    │        │марка ВПР 16, диаметр фланца   │        │      │         │         │
│    │        │1600 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│375 │300-0226│Воздухосборники проточные из   │   шт.  │ 11.7 │   243.52│  275.18 │
│    │        │стальных водогазопроводных и   │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, горизонтальные,│        │      │         │         │
│    │        │диаметр штуцера 25 мм,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса 159   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│376 │300-0227│Воздухосборники проточные из   │   шт.  │ 56.6 │   685.76│  774.91 │
│    │        │стальных водогазопроводных и   │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, горизонтальные,│        │      │         │         │
│    │        │диаметр штуцера 50 мм,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса 273   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│377 │300-0228│Воздухосборники проточные из   │   шт.  │  50  │   641.30│  724.67 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, вертикальные,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр штуцера 50 мм,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса 273   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│378 │300-0229│Воздухосборники проточные из   │   шт.  │  83  │   881.74│  996.37 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, вертикальные,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр штуцера 80 мм,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса 325   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│379 │300-0230│Воздухосборники проточные из   │   шт.  │  139 │  1345.53│ 1520.45 │
│    │        │стальных водогазопроводных     │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, вертикальные,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр штуцера 80 мм,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса 426   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│380 │300-1139│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │  3.7 │    63.72│   72.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 76  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│381 │300-1140│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │  4.9 │    69.91│   79.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 89  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│382 │300-1141│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │  7.1 │    87.61│   99.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 108 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│383 │300-1142│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │  8.3 │   121.24│  137.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 133 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│384 │300-1143│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │ 12.2 │   130.97│  148.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 159 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│385 │300-1144│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │ 25.2 │   212.39│  240.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 219 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│386 │300-1145│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │ 39.5 │   338.05│  382.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 273 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│387 │300-1146│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │ 63.8 │   460.18│  520.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 325 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│388 │300-1147│Воздухосборники из стальных    │   шт.  │ 88.6 │   678.76│  767.00 │
│    │        │бесшовных и сварных труб,      │        │      │         │         │
│    │        │горизонтальные и вертикальные, │        │      │         │         │
│    │        │наружным диаметром корпуса 426 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│389 │300-1489│Воздухоотводчик автоматический │   шт.  │   0  │    53.72│   60.70 │
│    │        │с наружным резьбовым           │        │      │         │         │
│    │        │присоединением Рр=1,0 МПа, Т   │        │      │         │         │
│    │        │max = 120 град С, D = 15 мм    │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                    Группа: Гребенки пароводораспределительные                   │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│390 │300-0254│Гребенки паро-                 │комплект│ 47.8 │   582.30│  658.00 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 108 мм, длина корпуса  │        │      │         │         │
│    │        │1 м, количество патрубков 4    │        │      │         │         │
│    │        │шт., наружный диаметр патрубка │        │      │         │         │
│    │        │57 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│391 │300-0255│Гребенки паро-                 │комплект│ 59.3 │   678.76│  767.00 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 159 мм, длина корпуса  │        │      │         │         │
│    │        │1 м, количество патрубков 4    │        │      │         │         │
│    │        │шт., наружный диаметр патрубка │        │      │         │         │
│    │        │57 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│392 │300-1158│Гребенки паро- и               │комплект│  112 │  1233.56│ 1393.92 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами и краном,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса, мм:  │        │      │         │         │
│    │        │ДК-219, ДЛ-1.5, КП-4, ДП-89    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│393 │300-1159│Гребенки паро- и               │комплект│  206 │  2139.52│ 2417.66 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами и краном,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса, мм:  │        │      │         │         │
│    │        │ДК-273, ДЛ-2, КП-6, ДП-108     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│394 │300-1160│Гребенки паро- и               │комплект│  293 │  3142.93│ 3551.51 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами и краном,         │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр корпуса, мм:  │        │      │         │         │
│    │        │ДК-325, ДЛ-2.5, КП-8, ДП-108   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│395 │300-1581│Гребенки паро-                 │комплект│  112 │  1141.42│ 1289.80 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами: наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 219 мм, длина корпуса  │        │      │         │         │
│    │        │1,5 м, количество патрубков 4  │        │      │         │         │
│    │        │шт., наружный диаметр патрубка │        │      │         │         │
│    │        │89 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│396 │300-1582│Гребенки паро-                 │комплект│  206 │  2004.60│ 2265.20 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами: наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 273 мм, длина корпуса  │        │      │         │         │
│    │        │2 м, количество патрубков 6    │        │      │         │         │
│    │        │шт., наружный диаметр патрубка │        │      │         │         │
│    │        │108 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│397 │300-1583│Гребенки паро-                 │комплект│  293 │  2937.96│ 3319.90 │
│    │        │водораспределительные из       │        │      │         │         │
│    │        │стальных труб с фланцами,      │        │      │         │         │
│    │        │болтами, прокладками,          │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами: наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │корпуса 325 мм, длина корпуса  │        │      │         │         │
│    │        │2,5 м, количество патрубков 8  │        │      │         │         │
│    │        │шт., наружный диаметр патрубка │        │      │         │         │
│    │        │108 мм                         │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                 Группа: Грязевики                               │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│398 │300-0256│Грязевики из стальных          │   шт.  │ 15.6 │   308.00│  348.04 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка    │        │      │         │         │
│    │        │34,42 мм, корпуса 108 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│399 │300-0257│Грязевики из стальных          │   шт.  │ 43.1 │   327.43│  370.00 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка 45 │        │      │         │         │
│    │        │мм, корпуса 219 мм             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│400 │300-0258│Грязевики из стальных          │   шт.  │ 57.2 │   371.68│  420.00 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка 57 │        │      │         │         │
│    │        │мм, корпуса 273 мм             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│401 │300-0259│Грязевики из стальных          │   шт.  │ 79.1 │   702.65│  794.00 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка 89 │        │      │         │         │
│    │        │мм, корпуса 325 мм             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│402 │300-0260│Грязевики из стальных          │   шт.  │  106 │   728.32│  823.00 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка    │        │      │         │         │
│    │        │108 мм, корпуса 377 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│403 │300-0261│Грязевики из стальных          │   шт.  │  146 │   909.73│ 1028.00 │
│    │        │электросварных и водо-         │        │      │         │         │
│    │        │газопроводных труб с наружным  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром входного патрубка    │        │      │         │         │
│    │        │133 мм, корпуса 429 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│404 │300-1161│Грязевики из стальных труб и   │   шт.  │  115 │  1284.07│ 1451.00 │
│    │        │толстолистовой стали, наружный │        │      │         │         │
│    │        │диаметр входного патрубка 159  │        │      │         │         │
│    │        │мм, наружный диаметр корпуса   │        │      │         │         │
│    │        │325 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│405 │300-1162│Грязевики из стальных труб и   │   шт.  │  204 │  2098.23│ 2371.00 │
│    │        │толстолистовой стали, наружный │        │      │         │         │
│    │        │диаметр входного патрубка 219  │        │      │         │         │
│    │        │мм, наружный диаметр корпуса   │        │      │         │         │
│    │        │426 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│406 │300-1163│Грязевики из стальных труб и   │   шт.  │  329 │  3379.65│ 3819.00 │
│    │        │толстолистовой стали, наружный │        │      │         │         │
│    │        │диаметр входного патрубка 273  │        │      │         │         │
│    │        │мм, наружный диаметр корпуса   │        │      │         │         │
│    │        │530 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│407 │300-1302│Грязевики из стальных труб и   │   кг   │ 1.11 │    15.21│   17.19 │
│    │        │толстолистовой стали, наружный │        │      │         │         │
│    │        │диаметр входного патрубка 325  │        │      │         │         │
│    │        │мм, наружный диаметр корпуса   │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                 Группа: Дефлекторы                              │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│408 │300-0262│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │ 11.1 │   118.85│  134.30 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 3,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 280 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│409 │300-0263│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  13  │   186.02│  210.20 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 4,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 400 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│410 │300-0264│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │ 39.6 │   297.17│  335.80 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 5,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 500 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│411 │300-0265│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │ 57.6 │   439.29│  496.40 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 6,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 680 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│412 │300-0266│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  102 │   607.26│  686.20 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 7,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 710 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│413 │300-0267│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  136 │   762.30│  861.40 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 8,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 800 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│414 │300-0268│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  176 │   969.03│ 1095.00 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 9,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 900 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│415 │300-0269│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  235 │  1175.75│ 1328.60 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ N 10, │        │      │         │         │
│    │        │диаметр патрубка 1000 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│416 │300-1164│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  67  │   852.12│  962.90 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ из    │        │      │         │         │
│    │        │листовой горячекатаной и       │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали в разобранном   │        │      │         │         │
│    │        │виде, диаметр патрубка 630 мм, │        │      │         │         │
│    │        │N 6                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│417 │300-1165│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  117 │  1326.72│ 1499.19 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ из    │        │      │         │         │
│    │        │листовой горячекатаной и       │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали в разобранном   │        │      │         │         │
│    │        │виде, диаметр патрубка 710 мм, │        │      │         │         │
│    │        │N 7                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│418 │300-1166│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  156 │  1606.80│ 1815.68 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ из    │        │      │         │         │
│    │        │листовой горячекатаной и       │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали в разобранном   │        │      │         │         │
│    │        │виде, диаметр патрубка 800 мм, │        │      │         │         │
│    │        │N 8                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│419 │300-1167│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  200 │  2040.46│ 2305.72 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ из    │        │      │         │         │
│    │        │листовой горячекатаной и       │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали в разобранном   │        │      │         │         │
│    │        │виде, диаметр патрубка 900 мм, │        │      │         │         │
│    │        │N 9                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│420 │300-1168│Дефлекторы вытяжные            │   шт.  │  268 │  2600.94│ 2939.06 │
│    │        │цилиндрические типа ЦАГИ из    │        │      │         │         │
│    │        │листовой горячекатаной и       │        │      │         │         │
│    │        │сортовой стали в разобранном   │        │      │         │         │
│    │        │виде, диаметр патрубка 1000 мм,│        │      │         │         │
│    │        │N 10                           │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Зонты                                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│421 │300-0277│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 2.78 │    40.18│   45.40 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 200   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│422 │300-0278│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 4.17 │    60.27│   68.10 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 250   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│423 │300-0279│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 5.56 │    80.27│   90.70 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 315   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│424 │300-0280│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 10.4 │   150.18│  169.70 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 400   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│425 │300-0281│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 12.5 │   146.55│  165.60 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 450   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│426 │300-0282│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 15.3 │   179.38│  202.70 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 500   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│427 │300-0283│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 20.8 │   208.58│  235.70 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 630   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│428 │300-0284│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 26.4 │   264.69│  299.10 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 710   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│429 │300-0285│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 51.4 │   366.64│  414.30 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 800   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│430 │300-0286│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 72.3 │   515.66│  582.70 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 1000  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│431 │300-0287│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 87.6 │   624.87│  706.10 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 1250  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│432 │300-0288│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 6.26 │    63.81│   72.10 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 1000 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│433 │300-0289│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 15.3 │   156.02│  176.30 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 1300 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│434 │300-0290│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 12.5 │   176.99│  200.00 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 1600 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│435 │300-0291│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 16.7 │   230.09│  260.00 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 2000 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│436 │300-0292│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 38.9 │   284.34│  321.30 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 2600 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│437 │300-0293│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 45.9 │   319.65│  361.20 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 3200 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│438 │300-0294│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 84.8 │   520.35│  588.00 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 3600 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│439 │300-0295│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 83.4 │   580.89│  656.40 │
│    │        │листовой оцинкованной стали,   │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, периметром      │        │      │         │         │
│    │        │шахты 4000 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│440 │300-0296│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 2.78 │   122.82│  138.79 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 200   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│441 │300-0297│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 4.17 │   133.50│  150.86 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 250   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│442 │300-0298│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 5.56 │   148.08│  167.33 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 315   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│443 │300-0299│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 10.4 │   188.02│  212.46 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 400   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│444 │300-0300│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 12.5 │   213.26│  240.98 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 450   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│445 │300-0301│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 15.3 │   237.77│  268.68 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 500   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│446 │300-0302│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 20.8 │   300.04│  339.05 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 630   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│447 │300-0303│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 26.4 │   377.98│  427.12 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 710   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│448 │300-0304│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 51.4 │   598.47│  676.27 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 800   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│449 │300-0305│Зонты вентиляционных систем    │   шт.  │ 72.3 │   842.20│  951.69 │
│    │        │из листовой и сортовой стали,  │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 1000  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│450 │300-0306│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 94.5 │  1235.33│ 1395.92 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │круглые, диаметром шахты 1250  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│451 │300-0307│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 6.26 │   178.55│  201.76 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │1000 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│452 │300-0308│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 15.3 │   222.71│  251.66 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │1300 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│453 │300-0309│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 12.5 │   233.28│  263.61 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │1600 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│454 │300-0310│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 16.7 │   278.31│  314.49 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │2000 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│455 │300-0311│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 38.9 │   422.87│  477.84 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │2600 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│456 │300-0312│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │  45  │   618.46│  698.86 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │3200 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│457 │300-0313│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 84.8 │   861.47│  973.46 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │3600 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│458 │300-0314│Зонты вентиляционных систем из │   шт.  │ 83.4 │  1039.95│ 1175.14 │
│    │        │листовой и сортовой стали,     │        │      │         │         │
│    │        │прямоугольные, диаметром шахты │        │      │         │         │
│    │        │4000 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│459 │300-1186│Зонты вытяжные над             │   м2   │ 18.8 │   117.75│  133.06 │
│    │        │оборудованием из листовой      │        │      │         │         │
│    │        │горячекатаной и сортовой стали │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                 Группа: Калориферы                              │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│460 │300-0315│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 39.7 │  1519.23│ 1716.73 │
│    │        │накатным оребрением, диаметр   │        │      │         │         │
│    │        │штуцера 25 мм, наружный        │        │      │         │         │
│    │        │диаметр корпуса 159 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│461 │300-0316│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 44.8 │  1863.10│ 2105.30 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-2-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 12,14  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│462 │300-0317│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 49.9 │  2112.17│ 2386.75 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-3-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 14,42  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│463 │300-0318│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 56.3 │  2390.46│ 2701.22 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-4-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 16,71  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│464 │300-0319│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │  64  │  2857.21│ 3228.65 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-5-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 21,29  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│465 │300-0320│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 48.6 │  2151.80│ 2431.53 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-6-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 13,26  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│466 │300-0321│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 56.3 │  2475.84│ 2797.70 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-7-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 16,34  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│467 │300-0322│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │  64  │  2863.69│ 3235.97 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-8-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 19,42  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│468 │300-0323│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 71.7 │  3189.33│ 3603.94 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-9-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 22,5   │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│469 │300-0324│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │  87  │  3970.94│ 4487.16 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-10-02А, площадь           │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 28,66  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│470 │300-0325│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │  225 │  9391.47│10612.36 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-11-02А, площадь           │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 83,12  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│471 │300-0326│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │  332 │ 14174.20│16016.85 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК3-12-02А, площадь           │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 125,27 │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│472 │300-0327│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 47.4 │  2098.16│ 2370.92 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-1-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 12,88  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│473 │300-0328│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 53.8 │  2213.13│ 2500.84 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-2-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 16,87  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│474 │300-0329│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 61.4 │  2636.77│ 2979.55 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-3-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 18,86  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│475 │300-0330│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 67.8 │  3056.21│ 3453.52 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-4-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 21,85  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│476 │300-0331│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 84.5 │  3704.52│ 4186.11 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-5-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 27,84  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│477 │300-0332│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 57.6 │  2602.86│ 2941.23 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-6-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 17,42  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│478 │300-0333│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 67.8 │  3580.00│ 4045.40 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-7-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 21,47  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│479 │300-0334│Калориферы биметаллические с   │   шт.  │ 78.1 │  3553.84│ 4015.84 │
│    │        │накатным оребрением, марка     │        │      │         │         │
│    │        │КСК4-8-02А, площадь            │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 25,52  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│480 │300-0335│Калориферы                     │   шт.  │  87  │  4035.22│ 4559.80 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КСК4-9-02А,   │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 29,57 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│481 │300-0336│Калориферы                     │   шт.  │  109 │  4886.60│ 5521.86 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КСК4-10-02А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 37,66 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│482 │300-0337│Калориферы                     │   шт.  │  285 │ 12653.56│14298.52 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КСК4-11-02А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 110,05 м2          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│483 │300-0338│Калориферы                     │   шт.  │  424 │ 18368.19│20756.05 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КСК4-12-02А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 116,25 м2          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│484 │300-0339│Калориферы                     │   шт.  │ 37.9 │  1642.14│ 1855.62 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП31-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 9,85 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│485 │300-0340│Калориферы                     │   шт.  │ 44.8 │  1998.40│ 2258.19 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП32-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 12,14 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│486 │300-0341│Калориферы                     │   шт.  │ 49.9 │  2247.50│ 2539.68 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП33-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 14,24 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│487 │300-0342│Калориферы                     │   шт.  │ 56.3 │  2575.57│ 2910.39 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП34-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 16,71 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│488 │300-0343│Калориферы                     │   шт.  │  64  │  2801.46│ 3165.65 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП35-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 21,29 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│489 │300-0344│Калориферы                     │   шт.  │ 48.6 │  2105.16│ 2378.83 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП36-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 13,26 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│490 │300-0345│Калориферы                     │   шт.  │ 56.3 │  2361.46│ 2668.45 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП37-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 16,34 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│491 │300-0346│Калориферы                     │   шт.  │  64  │  2721.31│ 3075.08 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП38-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 19,42 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│492 │300-0347│Калориферы                     │   шт.  │ 71.7 │  2990.16│ 3378.88 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП39-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 22,5 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│493 │300-0348│Калориферы                     │   шт.  │  87  │  3626.09│ 4097.48 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП310-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 22,66 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│494 │300-0349│Калориферы                     │   шт.  │  225 │  9062.47│10240.59 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КПУ11-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 83,12 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│495 │300-0350│Калориферы                     │   шт.  │  332 │ 10405.27│11757.96 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП312-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 125,27 м2          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│496 │300-0351│Калориферы                     │   шт.  │ 47.4 │  1962.61│ 2217.75 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП41-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 12,88 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│497 │300-0352│Калориферы                     │   шт.  │ 53.8 │  2361.46│ 2668.45 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП42-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 15,87 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│498 │300-0353│Калориферы                     │   шт.  │ 61.4 │  2761.10│ 3120.04 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП43-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 18,86 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│499 │300-0354│Калориферы                     │   шт.  │ 67.8 │  3046.16│ 3442.16 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП44-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 21,85 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│500 │300-0355│Калориферы                     │   шт.  │ 84.5 │  3781.86│ 4273.50 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП45-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 27,84 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│501 │300-0356│Калориферы                     │   шт.  │ 57.6 │  2428.83│ 2744.58 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП46-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 17,42 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│502 │300-0357│Калориферы                     │   шт.  │ 67.8 │  2836.44│ 3205.18 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП47-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 21,47 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│503 │300-0358│Калориферы                     │   шт.  │ 78.1 │  3253.67│ 3676.65 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП48-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 25,52 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│504 │300-0359│Калориферы                     │   шт.  │  87  │  3654.09│ 4129.12 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП49-СК-01А,  │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 29,57 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│505 │300-0360│Калориферы                     │   шт.  │  109 │  4464.54│ 5044.93 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП410-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 37,66 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│506 │300-0361│Калориферы                     │   шт.  │  285 │ 11572.05│13076.42 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП411-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 110,05 м2          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│507 │300-0362│Калориферы                     │   шт.  │  424 │ 16710.75│18883.15 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка КП412-СК-01А, │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 166,25 м2          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│508 │300-0363│Калориферы                     │   шт.  │  333 │  9869.95│11153.04 │
│    │        │(воздухонагреватели)           │        │      │         │         │
│    │        │биметаллические с накатным     │        │      │         │         │
│    │        │оребрением марка ВН.В3-        │        │      │         │         │
│    │        │11.01ХЛЗ, площадь поверхности  │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 68 м2              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│509 │300-0364│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 58.9 │  1621.43│ 1832.22 │
│    │        │стальные марка КВБ1-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 9,61 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│510 │300-0365│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 71.7 │  1946.11│ 2199.10 │
│    │        │стальные марка КВБ2, площадь   │        │      │         │         │
│    │        │поверхности теплообмена 11,84  │        │      │         │         │
│    │        │м2                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│511 │300-0366│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 83.2 │  2271.00│ 2566.23 │
│    │        │стальные марка КВБ3-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 14,07 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│512 │300-0367│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 94.3 │  1002.48│ 1132.80 │
│    │        │стальные марка КВБ4-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 16,3 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│513 │300-0368│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  118 │  2747.84│ 3105.06 │
│    │        │стальные марка КВБ5-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 20,77 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│514 │300-0369│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 76.8 │  2063.42│ 2331.66 │
│    │        │стальные марка КВБ6-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 12,78 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│515 │300-0370│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │ 93.4 │  2358.32│ 2664.90 │
│    │        │стальные марка КВБ7-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 15,73 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│516 │300-0371│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  109 │  2889.68│ 3265.34 │
│    │        │стальные марка КВБ8-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 18,74 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│517 │300-0372│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  123 │  2815.81│ 3181.87 │
│    │        │стальные марка КВБ9-П-01,      │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 21,75 м2           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│518 │300-0373│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  154 │  1603.54│ 1812.00 │
│    │        │стальные марка КВБ10-П-01,     │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 27,7 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│519 │300-0374│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  416 │  4122.12│ 4658.00 │
│    │        │стальные марка КВБ11-П-01,     │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 78,8 м2            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│520 │300-0375│Калориферы пластинчатые        │   шт.  │  604 │  5711.59│ 6454.10 │
│    │        │стальные марка КВБ12-П-01,     │        │      │         │         │
│    │        │площадь поверхности            │        │      │         │         │
│    │        │теплообмена 118,1 м2           │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                  Группа: Клапаны                                │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│521 │300-0376│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │ 56.3 │  3913.27│ 4422.00 │
│    │        │исполнительным МЭО-16/63-0.25  │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 600x1000Б                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│522 │300-0377│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │  118 │  3899.00│ 4405.87 │
│    │        │исполнительным МЭО-16/63-0.25  │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 1600x1000Б                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│523 │300-0378│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │  139 │  4771.68│ 5392.00 │
│    │        │исполнительным МЭО-40/25-0.25  │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 1800x1000Б                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│524 │300-0379│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │  170 │  5159.29│ 5830.00 │
│    │        │исполнительным МЭО-40/25-0.25  │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 2400Х1000Б                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│525 │300-0380│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │  188 │  4478.54│ 5060.75 │
│    │        │исполнительным МЭО-100/25-0.25 │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 1800x1400Б                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│526 │300-0381│Клапаны воздушные с механизмом │   шт.  │  226 │  5646.02│ 6380.00 │
│    │        │исполнительным МЭО-100/25-0.25 │        │      │         │         │
│    │        │КВУ 2400x1400Б                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│527 │300-0382│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 15.1 │  2141.59│ 2420.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 200x200     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│528 │300-0383│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 15.5 │  2265.49│ 2560.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 200x250     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│529 │300-0384│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 16.1 │  2277.88│ 2574.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 250x250     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│530 │300-0385│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 17.2 │  2300.89│ 2600.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 200x400     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│531 │300-0386│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 17.7 │  2318.58│ 2620.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 250x400     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│532 │300-0387│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 20.7 │  2360.71│ 2667.60 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 400x400     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│533 │300-0388│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 19.5 │  2362.83│ 2670.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 250x500     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│534 │300-0389│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 23.1 │  2380.53│ 2690.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 400x500     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│535 │300-0390│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 24.7 │  2407.08│ 2720.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 500x500     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│536 │300-0391│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 27.9 │  2415.93│ 2730.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 400x800     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│537 │300-0392│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 30.6 │  2522.12│ 2850.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 500x800     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│538 │300-0393│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 38.4 │  2566.37│ 2900.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 800x800     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│539 │300-0394│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 36.5 │  2584.07│ 2920.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 500x1000    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│540 │300-0395│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 46.7 │  2610.62│ 2950.00 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 800x1000    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│541 │300-0396│Клапаны воздушные регулирующие │   шт.  │ 53.2 │  2636.81│ 2979.60 │
│    │        │прямоугольного сечения с       │        │      │         │         │
│    │        │электрическим приводом МЭО-    │        │      │         │         │
│    │        │16/63-0.25Р-82 КВР 1000x1000   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│542 │300-0397│Клапаны герметические          │   шт.  │ 64.5 │  6190.54│ 6995.31 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом ТЭО99-058-18М  │        │      │         │         │
│    │        │ИА01012.200                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│543 │300-0398│Клапаны герметические          │   шт.  │  137 │ 10786.43│12188.67 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом ТЭО99-058-16М  │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.300                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│544 │300-0399│Клапаны герметические          │   шт.  │  204 │ 13012.41│14704.02 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом ТЭО99-058-17М  │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.400                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│545 │300-0400│Клапаны герметические          │   шт.  │  366 │ 15178.08│17151.23 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом УФО99-006-01   │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.600                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│546 │300-0401│Клапаны герметические          │   шт.  │  686 │ 21045.60│23781.53 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом УФО99-006-04   │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.800 1600               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│547 │300-0402│Клапаны герметические          │   шт.  │ 1240 │ 27383.92│30943.83 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом УФО99-006-04   │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.1000                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│548 │300-0403│Клапаны герметические          │   шт.  │ 1760 │ 34247.50│38699.68 │
│    │        │вентиляционные с               │        │      │         │         │
│    │        │электроприводом УФО99-006-04   │        │      │         │         │
│    │        │ИА01009.1200                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│549 │300-0404│Клапаны герметические          │   шт.  │ 43.9 │  2691.99│ 3041.95 │
│    │        │вентиляционные с ручным        │        │      │         │         │
│    │        │приводом ИА01013.200           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│550 │300-0405│Клапаны герметические          │   шт.  │  106 │  4646.47│ 5250.51 │
│    │        │вентиляционные с ручным        │        │      │         │         │
│    │        │приводом ИА01010.300           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│551 │300-0406│Клапаны герметические          │   шт.  │  250 │  6313.44│ 7134.19 │
│    │        │вентиляционные с ручным        │        │      │         │         │
│    │        │приводом ИА01010.400           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│552 │300-0407│Клапаны герметические          │   шт.  │  297 │ 11917.99│13467.33 │
│    │        │вентиляционные с ручным        │        │      │         │         │
│    │        │приводом ИА01010.600           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│553 │300-0408│Клапаны герметические          │   шт.  │  201 │ 12821.70│14488.52 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │ТЭО99-058-16М ИА01011.300      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│554 │300-0409│Клапаны герметические          │   шт.  │  587 │ 21128.57│23875.28 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │УФО99.006-01 ИА01011.600       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│555 │300-0410│Клапаны герметические          │   шт.  │ 1250 │ 30497.41│34462.07 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │УФО99.006-04 ИА01011.800       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│556 │300-0411│Клапаны герметические          │   шт.  │ 2440 │ 43126.01│48732.39 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │УФО99.006-04 ИА01011.1000      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│557 │300-0412│Клапаны герметические          │   шт.  │ 3200 │ 55810.15│63065.47 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │УФО99.006-04 ИА01011.1200      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│558 │300-0413│Клапаны герметические          │   шт.  │  668 │ 20241.55│22872.95 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │УФО99.006-04 ИА01014.450       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│559 │300-0414│Клапаны герметические          │   шт.  │ 1740 │ 44023.57│49746.63 │
│    │        │вентиляционные повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с электроприводом    │        │      │         │         │
│    │        │В.02У2 ИА01014.800             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│560 │300-0415│Клапан герметический           │   шт.  │  611 │ 16099.83│18192.81 │
│    │        │вентиляционный повышенной      │        │      │         │         │
│    │        │прочности с ручным приводом    │        │      │         │         │
│    │        │ИА01015.450                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│561 │300-0416│Клапан герметический           │   шт.  │ 2900 │123271.88│139297.22│
│    │        │К01019.1600                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│562 │300-0417│Клапаны предохранительные      │   шт.  │ 25.4 │   729.84│  824.72 │
│    │        │самопритирающиеся КПС-0,7-550  │        │      │         │         │
│    │        │грузовые полноподъемные        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│563 │300-1351│Клапаны для приема мусора на   │   шт.  │   0  │   506.00│  571.78 │
│    │        │площадках лестничных клеток,   │        │      │         │         │
│    │        │емкостью ковша 12 л, размер    │        │      │         │         │
│    │        │814x395x814 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│564 │300-1469│Клапан взрывной - мебрана из   │   шт.  │   0  │   280.06│  316.47 │
│    │        │листового асбеста толщиной 3   │        │      │         │         │
│    │        │мм, закрепленная в             │        │      │         │         │
│    │        │металлической рамке, площадь   │        │      │         │         │
│    │        │0,16 м2                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│565 │300-1486│Клапан обратный В-В размером   │   шт.  │ 0.15 │    43.10│   48.70 │
│    │        │1/2                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│566 │300-1487│Клапан обратный В-В размером   │   шт.  │ 0.24 │    53.19│   60.10 │
│    │        │3/4                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│567 │300-1488│Клапан обратный В-В размером 1 │   шт.  │ 0.29 │    67.17│   75.90 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│568 │300-1529│Клапан поплавковый             │   шт.  │ 0.28 │     8.85│   10.00 │
│    │        │пластмассовый ППП              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│569 │300-1664│Клапаны обратные подъемные     │   шт.  │   4  │    86.05│   97.24 │
│    │        │муфтовые 16кч11р для воды      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│570 │300-1665│Клапаны обратные подъемные     │   шт.  │   5  │   101.42│  114.60 │
│    │        │муфтовые 16кч11р для воды      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│571 │300-1666│Клапаны предохранительные      │   шт.  │   6  │   173.50│  196.06 │
│    │        │малоподъемные однорычажные     │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│572 │300-1667│Клапаны предохранительные      │   шт.  │ 10.8 │   354.00│  400.02 │
│    │        │малоподъемные однорычажные     │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│573 │300-1668│Клапаны предохранительные      │   шт.  │ 17.8 │   364.00│  411.32 │
│    │        │малоподъемные однорычажные     │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч18бр диаметром 50 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│574 │300-1669│Клапаны предохранительные      │   шт.  │ 48.8 │   900.00│ 1017.00 │
│    │        │малоподъемные однорычажные     │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч18бр диаметром    │        │      │         │         │
│    │        │100 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│575 │300-1670│Клапаны предохранительные      │   шт.  │  42  │   877.50│  991.58 │
│    │        │малоподъемные двухрычажнные    │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч19бр диаметром 80 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│576 │300-1671│Клапаны предохранительные      │   шт.  │  104 │  2180.00│ 2463.40 │
│    │        │малоподъемные двухрычажные     │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые 17ч19бр диаметром    │        │      │         │         │
│    │        │150 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│577 │300-1672│Клапаны предохранительные      │   шт.  │  32  │   782.50│  884.23 │
│    │        │самопритирающиеся КПС-07-810   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│578 │300-1673│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │   5  │   237.00│  267.81 │
│    │        │сеткой фланцевые 1бч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│579 │300-1674│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  10  │   293.50│  331.66 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│580 │300-1675│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  14  │   344.50│  389.29 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│581 │300-1676│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  30  │   707.50│  799.48 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│582 │300-1677│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  53  │  1110.00│ 1254.30 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│583 │300-1678│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  124 │  2285.00│ 2582.05 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 250 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│584 │300-1679│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  184 │  5160.00│ 5830.80 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│585 │300-1680│Клапаны обратные приемные с    │   шт.  │  267 │  7210.00│ 8147.30 │
│    │        │сеткой фланцевые 16ч42р,       │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│586 │300-1681│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │   8  │   287.00│  324.31 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 25   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│587 │300-1682│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │  22  │   450.50│  509.07 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 50   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│588 │300-1683│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │  57  │   670.00│  757.10 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 80   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│589 │300-1684│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │  79  │   939.00│ 1061.07 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 100  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│590 │300-1685│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │  118 │  1222.00│ 1380.86 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 125  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│591 │300-1686│Клапаны редукционные 18ч2бр    │   шт.  │  156 │  1415.00│ 1598.95 │
│    │        │для пара давлением 1,45 МПа    │        │      │         │         │
│    │        │(14,5 кгс/см2), диаметром 150  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│592 │300-1687│Клапаны предохранительные 25нж │   шт.  │   0  │  1660.00│ 1875.80 │
│    │        │21нж диаметром 50 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│593 │300-1688│Клапаны предохранительные 25нж │   шт.  │   0  │  2200.00│ 2486.00 │
│    │        │21нж диаметром 80 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│594 │300-1689│Клапаны предохранительные 25нж │   шт.  │   0  │  2376.00│ 2684.88 │
│    │        │21нж диаметром 100 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│595 │300-1690│Клапаны предохранительные 25нж │   шт.  │   0  │  6557.76│ 7410.27 │
│    │        │21нж диаметром 200 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│596 │300-1691│Клапаны предохранительные 25нж │   шт.  │   0  │  7147.96│ 8077.19 │
│    │        │21нж диаметром 300 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│597 │300-1692│Клапан противовзрывной-        │   шт.  │   0  │    20.00│   22.60 │
│    │        │мембрана из листового асбеста  │        │      │         │         │
│    │        │толщиной 3 мм в металлической  │        │      │         │         │
│    │        │рамке площадью до 0,1 м2       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│598 │300-1693│Клапан противовзрывной-        │   шт.  │   0  │    40.00│   45.20 │
│    │        │мембрана из листового асбеста  │        │      │         │         │
│    │        │толщиной 3 мм в металлической  │        │      │         │         │
│    │        │рамке площадью до 0,2 м2       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│599 │300-1694│Клапан противовзрывной-        │   шт.  │   0  │    50.00│   56.50 │
│    │        │мембрана из листового асбеста  │        │      │         │         │
│    │        │толщиной 3 мм в металлической  │        │      │         │         │
│    │        │рамке площадью до 0,25 м2      │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                          Группа: Конвекторы отопительные                        │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│600 │300-0420│Конвекторы отопительные типа   │   кВт  │ 16.3 │   174.34│  197.00 │
│    │        │АККОРД с креплениями, без      │        │      │         │         │
│    │        │кожуха                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│601 │300-0421│Конвекторы отопительные типа   │   кВт  │ 14.2 │   195.30│  220.69 │
│    │        │КН-20-П; КН-20-К с кожухом     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│602 │300-0422│Конвекторы отопительные        │   кВт  │ 19.2 │   224.93│  254.17 │
│    │        │островные канальные с кожухом  │        │      │         │         │
│    │        │низкие напольные РИТМ, типа    │        │      │         │         │
│    │        │КО-20-0,915; КО-20-1,370; КО-  │        │      │         │         │
│    │        │20-2,140                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│603 │300-0423│Конвекторы отопительные        │   кВт  │ 15.4 │   268.43│  303.33 │
│    │        │островные канальные с кожухом  │        │      │         │         │
│    │        │высокие напольные типа КВ-20-  │        │      │         │         │
│    │        │5,665; КВ-20-6,800; КВ-20-     │        │      │         │         │
│    │        │7,370                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│604 │300-0424│Конвекторы отопительные        │   кВт  │ 18.3 │   329.50│  372.34 │
│    │        │островные канальные с кожухом  │        │      │         │         │
│    │        │типа УНИВЕРСАЛ с креплениями,  │        │      │         │         │
│    │        │настенные                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│605 │300-0425│Конвекторы отопительные        │   кВт  │ 15.4 │   328.83│  371.58 │
│    │        │островные канальные с кожухом  │        │      │         │         │
│    │        │типа УНИВЕРСАЛ с кожухом и с   │        │      │         │         │
│    │        │креплениями, настенные         │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                Группа: Кондиционеры                             │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│606 │300-0426│Кондиционеры промышленные      │комплект│  614 │ 65855.42│74416.62 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА1-6-01,      │        │      │         │         │
│    │        │компрессор типа Н2-28/4-065/12 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│607 │300-0427│Кондиционеры промышленные      │комплект│  625 │ 55456.41│62665.74 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА2-2-21,      │        │      │         │         │
│    │        │компрессор типа 1ПБ10-2-02     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│608 │300-0428│Кондиционеры промышленные      │комплект│  850 │ 60890.62│68806.40 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА2-3,15-01,   │        │      │         │         │
│    │        │компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│609 │300-0429│Кондиционеры промышленные      │комплект│  956 │ 67260.60│76004.48 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА2-4-01,      │        │      │         │         │
│    │        │компрессор типа 4ПБ-14-02-24   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│610 │300-0430│Кондиционеры промышленные      │комплект│  885 │ 78220.98│88389.71 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА2-5-02       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│611 │300-0431│Кондиционеры промышленные      │комплект│  885 │ 65293.35│73781.49 │
│    │        │местные автономные, общего     │        │      │         │         │
│    │        │назначения тип КТА2-5-02       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│612 │300-0432│Кондиционеры медицинские КМ    │комплект│ 1230 │ 78127.39│88283.95 │
│    │        │1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-  │        │      │         │         │
│    │        │1-02-24                        │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Котлы                                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│613 │300-0433│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  331 │  6856.69│ 7748.06 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 4,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 22 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│614 │300-0434│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  390 │  7623.67│ 8614.75 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 5,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 28 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│615 │300-0435│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  444 │  8410.54│ 9503.91 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 6,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 34 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│616 │300-0436│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  505 │ 10466.34│11826.96 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 7,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 40,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│617 │300-0437│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  563 │ 12013.90│13575.71 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 8,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 47 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│618 │300-0438│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  621 │ 13070.67│14769.86 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 9,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 53 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│619 │300-0439│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  678 │ 13976.17│15793.07 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 10,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 59 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│620 │300-0440│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  737 │ 14831.48│16759.57 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 11,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 65 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│621 │300-0441│Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные  │комплект│  796 │ 16087.27│18178.62 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 12,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 71,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│622 │300-0442│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  243 │  6353.14│ 7179.05 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 3, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 16,5 кВт    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│623 │300-0443│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  295 │  6848.26│ 7738.53 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 4, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 23 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│624 │300-0444│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  348 │  7205.64│ 8142.37 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 5, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 29 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│625 │300-0445│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  400 │  7865.26│ 8887.74 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 6, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 35 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│626 │300-0446│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  453 │  9637.37│10890.23 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 7, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 41,5 кВт    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│627 │300-0447│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  505 │ 10385.22│11735.30 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 8, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 48 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│628 │300-0448│Котлы КЧМ-3ДГ-А, чугунные      │комплект│  557 │ 11022.11│12454.98 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 9, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 54 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│629 │300-0449│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  253 │  6219.40│ 7027.92 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 3, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 16,5 кВт    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│630 │300-0450│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  305 │  7047.13│ 7963.26 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 4, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 23 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│631 │300-0451│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  360 │  7699.15│ 8700.04 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 5, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 29 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│632 │300-0452│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  412 │  8727.46│ 9862.03 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 6, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 35 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│633 │300-0453│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  467 │  9429.54│10655.38 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 7, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 41,5 кВт    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│634 │300-0454│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  520 │ 10031.58│11335.69 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 8, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 48 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│635 │300-0455│Котлы КЧМ-3ДГ-М, чугунные      │комплект│  572 │ 10834.07│12242.50 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 9, тепло-    │        │      │         │         │
│    │        │производительность 54 кВт      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│636 │300-0456│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  260 │  8201.71│ 9267.93 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 3,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 16,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│637 │300-0457│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  328 │  9510.71│10747.10 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 4,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 23,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│638 │300-0458│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  396 │ 10703.28│12094.71 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 5,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 29,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│639 │300-0459│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  463 │ 11983.98│13541.90 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 6,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 36 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│640 │300-0460│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  525 │ 13118.51│14823.92 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 7,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 42,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│641 │300-0461│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  588 │ 14339.02│16203.09 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 8,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 49 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│642 │300-0462│Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные  │комплект│  655 │ 15648.10│17682.35 │
│    │        │секционные водогрейные,        │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 9,           │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 55,5   │        │      │         │         │
│    │        │кВт                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│643 │300-0463│Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г)      │комплект│ 4770 │ 96118.99│108614.46│
│    │        │водогрейные,                   │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительностью 1 МВт │        │      │         │         │
│    │        │(0,86 Гкал) с числом секций 20 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│644 │300-0464│Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г)    │комплект│ 5260 │152916.08│172795.17│
│    │        │водогрейные,                   │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительностью 1 МВт │        │      │         │         │
│    │        │(0,86 Гкал) с числом секций 30 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│645 │300-1304│Котлы пищеварочные емкостью 75 │   шт.  │  41  │   500.00│  565.00 │
│    │        │л                              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│646 │300-1305│Котлы пищеварочные емкостью    │   шт.  │  74  │  1232.74│ 1393.00 │
│    │        │185 л                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│647 │300-1306│Котлы пищеварочные емкостью    │   шт.  │  104 │  1999.12│ 2259.00 │
│    │        │300 л                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│648 │300-1352│Каркас котла                   │   кг   │   1  │    10.29│   11.63 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│649 │300-1561│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │ 35050.44│39607.00 │
│    │        │пароводогрейные на твердом     │        │      │         │         │
│    │        │топливе поставки ОАО           │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш              │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,21      │        │      │         │         │
│    │        │(0,18) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│650 │300-1562│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │ 42810.62│48376.00 │
│    │        │пароводогрейные на твердом     │        │      │         │         │
│    │        │топливе поставки ОАО           │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш              │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,31      │        │      │         │         │
│    │        │(0,27) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│651 │300-1563│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │ 43371.68│49010.00 │
│    │        │пароводогрейные на твердом     │        │      │         │         │
│    │        │топливе поставки ОАО           │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш              │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,46      │        │      │         │         │
│    │        │(0,4) МВт (Гкал/ч)             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│652 │300-1564│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │ 66775.22│75456.00 │
│    │        │пароводогрейные на твердом     │        │      │         │         │
│    │        │топливе поставки ОАО           │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш              │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,64      │        │      │         │         │
│    │        │(0,55) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│653 │300-1565│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │ 70330.97│79474.00 │
│    │        │пароводогрейные на твердом     │        │      │         │         │
│    │        │топливе поставки ОАО           │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш              │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,84      │        │      │         │         │
│    │        │(0,72) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│654 │300-1566│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │114390.27│129261.00│
│    │        │пароводогрейные на жидком      │        │      │         │         │
│    │        │топливе или газе поставки ОАО  │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш в комплекте  │        │      │         │         │
│    │        │с горелками НП Брестсельмаш    │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,21      │        │      │         │         │
│    │        │(0,18) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│655 │300-1567│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │129861.06│146743.00│
│    │        │пароводогрейные на жидком      │        │      │         │         │
│    │        │топливе или газе поставки ОАО  │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш в комплекте  │        │      │         │         │
│    │        │с горелками НП Брестсельмаш    │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,31      │        │      │         │         │
│    │        │(0,27) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│656 │300-1568│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │134035.40│151460.00│
│    │        │пароводогрейные на жидком      │        │      │         │         │
│    │        │топливе или газе поставки ОАО  │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш в комплекте  │        │      │         │         │
│    │        │с горелками НП Брестсельмаш    │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,46      │        │      │         │         │
│    │        │(0,4) МВт (Гкал/ч)             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│657 │300-1569│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │185337.17│209431.00│
│    │        │пароводогрейные на жидком      │        │      │         │         │
│    │        │топливе или газе поставки ОАО  │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш в комплекте  │        │      │         │         │
│    │        │с горелками НП Брестсельмаш    │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,64      │        │      │         │         │
│    │        │(0,55) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│658 │300-1570│Котлы стальные жаротрубные     │комплект│   0  │192529.20│217558.00│
│    │        │пароводогрейные на жидком      │        │      │         │         │
│    │        │топливе или газе поставки ОАО  │        │      │         │         │
│    │        │Дорогобужкотломаш в комплекте  │        │      │         │         │
│    │        │с горелками НП Брестсельмаш    │        │      │         │         │
│    │        │теплопроводностью до 0,84      │        │      │         │         │
│    │        │(0,72) МВт (Гкал/ч)            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│659 │300-1571│Котлы отопительные чугунные    │комплект│  620 │  8290.97│ 9368.80 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │водогрейные теплопроводностью  │        │      │         │         │
│    │        │до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):     │        │      │         │         │
│    │        │марка КЧМ-2УЭ Каунас,          │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 10,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность 0,059  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│660 │300-1572│Котлы отопительные чугунные    │комплект│ 1760 │ 10341.59│11686.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │водогрейные теплопроводностью  │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М, количество │        │      │         │         │
│    │        │секций 14,                     │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,119/0,102                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│661 │300-1573│Котлы отопительные чугунные    │комплект│ 2090 │ 12213.27│13801.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │водогрейные теплопроводностью  │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М, количество │        │      │         │         │
│    │        │секций 18,                     │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,154/0,132                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│662 │300-1574│Котлы отопительные чугунные    │комплект│ 2420 │ 14104.42│15938.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │водогрейные теплопроводностью  │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М, количество │        │      │         │         │
│    │        │секций 22,                     │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,189/0,163                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│663 │300-1575│Котлы отопительные чугунные    │комплект│ 2750 │ 15888.50│17954.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │водогрейные теплопроводностью  │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М, количество │        │      │         │         │
│    │        │секций 26,                     │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,224/0,193                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│664 │300-1576│Котлы отопительные чугунные    │комплект│   0  │ 12409.73│14023.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │паровые теплопроводностью      │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М,            │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 14,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,119/0,102                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│665 │300-1577│Котлы отопительные чугунные    │комплект│   0  │ 14809.73│16735.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │паровые теплопроводностью      │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М,            │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 18,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,154/0,132                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│666 │300-1578│Котлы отопительные чугунные    │комплект│   0  │ 16924.78│19125.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │паровые теплопроводностью      │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М,            │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 22,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,189/0,163                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│667 │300-1579│Котлы отопительные чугунные    │комплект│   0  │ 19066.37│21545.00 │
│    │        │секционные на твердом топливе  │        │      │         │         │
│    │        │паровые теплопроводностью      │        │      │         │         │
│    │        │более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч):  │        │      │         │         │
│    │        │марка Универсал-5М,            │        │      │         │         │
│    │        │количество секций 26,          │        │      │         │         │
│    │        │теплопроизводительность        │        │      │         │         │
│    │        │0,224/0,193                    │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│               Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа            │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│668 │300-0483│Кронштейны для крепления       │ 100 шт.│  106 │   836.96│  945.76 │
│    │        │радиаторов и ребристых труб на │        │      │         │         │
│    │        │облегченных конструкциях стен  │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна 135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│669 │300-0484│Кронштейны для крепления       │ 100 шт.│  118 │  1066.03│ 1204.61 │
│    │        │радиаторов и ребристых труб на │        │      │         │         │
│    │        │облегченных конструкциях стен  │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна 165 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│670 │300-0485│Кронштейны радиаторные на      │ 100 шт.│ 31.9 │   240.87│  272.18 │
│    │        │кирпичных и бетонных стенах    │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна 332 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│671 │300-0486│Кронштейны для крепления       │ 100 шт.│ 34.2 │   268.96│  303.92 │
│    │        │радиаторов к бетонным стенам   │        │      │         │         │
│    │        │при помощи дюбель-гвоздей при  │        │      │         │         │
│    │        │длине кронштейна 105 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│672 │300-0555│Радиаторы отопительные         │   кВт  │  45  │   283.18│  320.00 │
│    │        │чугунные марка МС-140, высота  │        │      │         │         │
│    │        │полная 588 мм, высота          │        │      │         │         │
│    │        │монтажная 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│673 │300-0556│Радиаторы отопительные         │   кВт  │ 43.7 │   280.53│  317.00 │
│    │        │чугунные марка МС-90, высота   │        │      │         │         │
│    │        │полная 588 мм, высота          │        │      │         │         │
│    │        │монтажная 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│674 │300-0557│Радиаторы стальные панельные   │   кВт  │ 19.4 │   174.01│  196.63 │
│    │        │10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2    │        │      │         │         │
│    │        │однорядные                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│675 │300-0558│Радиаторы стальные панельные   │   кВт  │ 19.4 │   249.09│  281.47 │
│    │        │10-канальные РСГ2-2 спаренные  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│676 │300-0559│Радиаторы стальные             │   кВт  │ 15.6 │   147.79│  167.00 │
│    │        │отопительные панельные РСВ2-1, │        │      │         │         │
│    │        │РСВ2-6, однорядные             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│677 │300-1194│Кронштейны двойные             │ 100 шт.│  96  │  1013.98│ 1145.80 │
│    │        │штампованные для крепления     │        │      │         │         │
│    │        │радиаторов и ребристых труб на │        │      │         │         │
│    │        │облегченных конструкциях стен  │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна до 130 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│678 │300-1195│Кронштейны радиаторные на      │ 100 шт.│  21  │   159.90│  180.69 │
│    │        │кирпичных и бетонных стенах,   │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна 131 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│679 │300-1196│Кронштейны радиаторные на      │ 100 шт.│  35  │   165.90│  187.47 │
│    │        │кирпичных и бетонных стенах,   │        │      │         │         │
│    │        │при длине кронштейна 325 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│680 │300-1225│Кронштейны КР1-РС для          │комплект│  0.9 │    21.90│   24.75 │
│    │        │радиаторов стальных спаренных  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│681 │300-1307│Краны воздушные радиаторов     │   шт.  │ 0.01 │     2.07│    2.34 │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│682 │300-1308│Пробки радиаторные             │   шт.  │ 0.24 │     9.11│   10.29 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│683 │300-1309│Ниппеля радиаторные            │   шт.  │  0.2 │     5.20│    5.88 │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Насосы                                │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│684 │300-0508│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  358 │  7009.93│ 7921.22 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │К80-50-200-СД, с               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160S2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│685 │300-0509│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  432 │  7684.06│ 8682.99 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │К100-80-160-СД, с              │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа 4АМ160S │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│686 │300-0510│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  602 │  9816.58│11092.74 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │К100-65-200СД, с               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ180м2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│687 │300-0511│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  776 │ 14399.58│16271.53 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │К100-65-250СД, с               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ200L2                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│688 │300-0512│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  312 │  7534.21│ 8513.66 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │КМ100-80-50-200С, с            │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160SЖУ2                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│689 │300-0513│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  315 │  7784.30│ 8796.26 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │КМ100-80-160С, с               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ160SЖУ2                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│690 │300-0514│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  416 │ 11966.31│13521.93 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │КМ100-65-200С, с               │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ180М2ЖУ2                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│691 │300-0515│Насосы (агрегаты) консольные   │   шт.  │  560 │  9590.91│10837.73 │
│    │        │одноступенчатые на плите марки │        │      │         │         │
│    │        │КМ150-125-315С, с              │        │      │         │         │
│    │        │электродвигателем типа         │        │      │         │         │
│    │        │4АМ180М4ЖУ2                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│692 │300-1470│Узлы насосов ручных из         │комплект│   0  │  1134.60│ 1282.10 │
│    │        │ствальных водогазопроводных    │        │      │         │         │
│    │        │труб с 4-мя сальниковыми       │        │      │         │         │
│    │        │кранами и обратным клапаном    │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│693 │300-1494│Насосы центобежные 8/18 с      │комплект│  100 │  2171.50│ 2453.80 │
│    │        │электродвигателем 4А 180 А2    │        │      │         │         │
│    │        │массой агрегата до 0,1 т       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│694 │300-1495│Насосы центробежные 45/30 с    │комплект│  182 │  3695.04│ 4175.40 │
│    │        │электродвигателем 4А 112 М2    │        │      │         │         │
│    │        │массой агрегата до 0,2 т       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│695 │300-1496│Насосы центробежные 45/56 с    │комплект│  300 │  8148.50│ 9207.80 │
│    │        │электродвигателем 4А 160 S2    │        │      │         │         │
│    │        │массой агрегата до 0,3 т       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│696 │300-1497│Насосы центобежные 90/35 с     │комплект│  500 │  9479.65│10712.00 │
│    │        │электродвигателем 4А 160 S2    │        │      │         │         │
│    │        │массой агрегата до 0,5 т       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│697 │300-1498│Насосы центобежные 90/85 с     │комплект│  750 │  9481.42│10714.00 │
│    │        │электродвигателем А2-81-2      │        │      │         │         │
│    │        │массой агрегата до 0,75 т      │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                               Группа: Плиты газовые                             │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│698 │300-0533│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │ 55.9 │   868.50│  981.40 │
│    │        │напольные отдельностоящие со   │        │      │         │         │
│    │        │щитком, духовым и сушильным    │        │      │         │         │
│    │        │шкафом двухгорелочные без      │        │      │         │         │
│    │        │шкафа баллонного               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│699 │300-0534│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │ 79.4 │  1598.67│ 1806.50 │
│    │        │напольные отдельностоящие со   │        │      │         │         │
│    │        │щитком, духовым и сушильным    │        │      │         │         │
│    │        │шкафом трехгорелочные с        │        │      │         │         │
│    │        │баллонным шкафом               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│700 │300-0535│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │ 69.1 │  1061.95│ 1200.00 │
│    │        │напольные отдельностоящие со   │        │      │         │         │
│    │        │щитком, духовым и сушильным    │        │      │         │         │
│    │        │шкафом четырехгорелочные       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│701 │300-0536│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │  102 │  1901.59│ 2148.80 │
│    │        │напольные отдельностоящие со   │        │      │         │         │
│    │        │щитком, духовым и сушильным    │        │      │         │         │
│    │        │шкафом четырехгорелочные       │        │      │         │         │
│    │        │повышенной комфортности        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│702 │300-0537│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │ 11.8 │   317.01│  358.22 │
│    │        │настольные двухгорелочные      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│703 │300-0538│Плиты газовые бытовые          │   шт.  │ 13.2 │   504.37│  569.94 │
│    │        │настольные трехгорелочные      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│704 │300-1632│Плиты газовые ресторанные без  │   шт.  │   0  │  8000.00│ 9040.00 │
│    │        │духового шкафа                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│705 │300-1633│Плиты газовые ресторанные с    │   шт.  │   0  │  9000.00│10170.00 │
│    │        │духовым шкафом                 │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                    Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│706 │300-0606│Рукава резинотканевые          │    м   │  1.2 │    32.90│   37.18 │
│    │        │напорновсасывающие для воды    │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 16 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│707 │300-0607│Рукава резинотканевые          │    м   │  1.5 │    35.22│   39.80 │
│    │        │напорновсасывающие для воды    │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│708 │300-0608│Рукава резинотканевые          │    м   │  1.5 │    43.42│   49.06 │
│    │        │напорновсасывающие для воды    │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│709 │300-0609│Рукава резинотканевые          │    м   │  1.8 │    59.38│   67.10 │
│    │        │напорновсасывающие для воды    │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│710 │300-1103│Рукав Г (IV)-10-10-22-У для    │    м   │  1.5 │    17.79│   20.10 │
│    │        │воздуха, углекислого газа и    │        │      │         │         │
│    │        │других инертных газов          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│711 │300-1104│Рукав III-9-20 (для кислорода) │    м   │  1.5 │    20.08│   22.69 │
│    │        │1-9-6.3 (для ацетилена и       │        │      │         │         │
│    │        │бутан-пропана)                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│712 │300-1105│Рукав В(П)-20-31, 5-47-У для   │    м   │  1.5 │    20.11│   22.72 │
│    │        │воды технической и слабых      │        │      │         │         │
│    │        │растворов неорганических       │        │      │         │         │
│    │        │кислот и щелочей концентрацией │        │      │         │         │
│    │        │до 20%, кроме растворов        │        │      │         │         │
│    │        │азотной кислоты                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│713 │300-1106│Рукав Г (IV)-0-50-69-У для     │    м   │  1.8 │    13.97│   15.79 │
│    │        │держателей к сварочным         │        │      │         │         │
│    │        │полуавтоматам                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│714 │300-1107│Рукав Г (IV)-10-16-28-У        │    м   │  1.5 │    20.54│   23.21 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│715 │300-1108│Рукав Г (IV)-10-16-28-У        │    м   │  1.5 │    20.54│   23.21 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│716 │300-1173│Головки для пожарных рукавов   │   шт.  │  0.4 │    12.57│   14.20 │
│    │        │соединительные напорные,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) │        │      │         │         │
│    │        │рукавные, диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│717 │300-1201│Стволы пожарные ручные марки   │   шт.  │  1.2 │    73.07│   82.57 │
│    │        │РС, диаметр 50 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│718 │300-1226│Рукава пожарные льняные сухого │    м   │  0.2 │    32.04│   36.20 │
│    │        │прядения нормальные, диаметром │        │      │         │         │
│    │        │51 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│719 │300-1368│Рукава поливочные диаметром 25 │    м   │  0.3 │    37.80│   42.71 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│720 │300-1369│Рукава поливочные диаметром 32 │    м   │  0.5 │    47.36│   53.52 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│721 │300-1370│Рукава поливочные диаметром 40 │    м   │  0.8 │    56.83│   64.22 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                  Группа: Фильтры                                │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│722 │300-1213│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │  5.5 │   425.70│  481.04 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 25 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│723 │300-1214│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │ 23.6 │   496.60│  561.16 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 32 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│724 │300-1215│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │ 29.2 │   610.60│  689.98 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 40 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│725 │300-1216│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │ 41.3 │   728.85│  823.60 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 50 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│726 │300-1217│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │ 62.9 │   829.80│  937.67 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 65 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│727 │300-1218│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │ 82.2 │   909.47│ 1027.70 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 80 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│728 │300-1219│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │  101 │  1065.04│ 1203.50 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 100 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│729 │300-1220│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │  176 │  1386.73│ 1567.00 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 125 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│730 │300-1221│Фильтры для очистки воды в     │   шт.  │  302 │  1842.57│ 2082.10 │
│    │        │трубопроводах систем           │        │      │         │         │
│    │        │отопления, диаметром 150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│731 │300-1737│Фильтры фланцевые волосяные    │   шт.  │   0  │   906.00│ 1023.78 │
│    │        │ФВ-50 диаметром 50 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│732 │300-1738│Фильтры фланцевые волосяные    │   шт.  │   0  │  1090.00│ 1231.70 │
│    │        │ФВ-100 диаметром 100 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│733 │300-1739│Фильтры фланцевые волосяные    │   шт.  │   0  │  1430.00│ 1615.90 │
│    │        │ФВ-200 диаметром 200 мм        │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                Группа: Компенсаторы                             │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│734 │300-1273│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  26  │   817.74│  924.05 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│735 │300-1274│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  49  │  1047.34│ 1183.49 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│736 │300-1275│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  126 │  2293.23│ 2591.35 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│737 │300-1276│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  165 │  3050.08│ 3446.59 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 250 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│738 │300-1277│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  210 │  3736.63│ 4222.39 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│739 │300-1278│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  211 │  4247.31│ 4799.46 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 350 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│740 │300-1279│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  276 │  4481.38│ 5063.96 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│741 │300-1280│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  420 │  6460.99│ 7300.92 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│742 │300-1282│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  524 │  7720.69│ 8724.38 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 600 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│743 │300-1283│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  615 │  9395.12│10616.49 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 700 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│744 │300-1284│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │  790 │ 12082.92│13653.70 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 800 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│745 │300-1285│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │ 1030 │ 15613.78│17643.57 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 900 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│746 │300-1286│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │ 1270 │ 19038.45│21513.45 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 1000 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│747 │300-1287│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │ 1780 │ 27293.12│30841.23 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 1200 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│748 │300-1288│Компенсаторы сальниковые       │   шт.  │ 2300 │32187.88 │36372.30 │
│    │        │(односторонние) из стальных    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб, для тепловых сетей,      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 1400 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│749 │300-1289│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  29  │   440.35│  497.60 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │57 мм, толщина стенки 3.5 мм,  │        │      │         │         │
│    │        │длина 6.3 мм                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│750 │300-1290│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  40  │   560.35│  633.20 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │76 мм, толщина стенки 3.5 мм,  │        │      │         │         │
│    │        │длина 6.3 мм                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│751 │300-1291│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  47  │   657.33│  742.78 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │89 мм, толщина стенки 3.5 мм,  │        │      │         │         │
│    │        │длина 6.3 мм                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│752 │300-1292│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  65  │   900.06│ 1017.07 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │108 мм, толщина стенки 4 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 6.3 мм                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│753 │300-1293│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  134 │  1909.17│ 2157.36 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │133 мм, толщина стенки 4 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 10.5 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│754 │300-1294│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  182 │  2482.12│ 2804.80 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │159 мм, толщина стенки 4.5 мм, │        │      │         │         │
│    │        │длина 10.5 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│755 │300-1295│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  370 │  4465.42│ 5045.92 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │219 мм, толщина стенки 6 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 10.5 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│756 │300-1296│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  583 │  7028.74│ 7942.48 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │273 мм, толщина стенки 7 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 12.6 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│757 │300-1297│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │  714 │  8774.02│ 9914.64 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │325 мм, толщина стенки 8 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 12.6 мм                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│758 │300-1298│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │ 1610 │ 18930.52│21391.49 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │377 мм, толщина стенки 9 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 20 мм                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│759 │300-1299│Компенсаторы П-образные из     │   шт.  │ 1850 │ 21817.61│24653.90 │
│    │        │стальных электросварных и      │        │      │         │         │
│    │        │бесшовных труб, для внутренних │        │      │         │         │
│    │        │трубопроводов наружный диаметр │        │      │         │         │
│    │        │426 мм, толщина стенки 9 мм,   │        │      │         │         │
│    │        │длина 20 мм                    │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                  Группа: Заглушки                               │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│760 │300-1371│Заглушки стальные типа ПТ      │   шт.  │ 11.8 │  4000.00│ 4520.00 │
│    │        │диаметром до 400 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│761 │300-1372│Заглушки стальные типа ПТ      │   шт.  │ 33.3 │  5200.00│ 5876.00 │
│    │        │диаметром до 600 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│762 │300-1373│Заглушки стальные типа ПТ      │   шт.  │ 89.8 │  9000.00│10170.00 │
│    │        │диаметром до 900 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│763 │300-1374│Заглушки стальные типа ПТ      │   шт.  │ 124.1│ 10800.00│12204.00 │
│    │        │диаметром более 900 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│764 │300-1375│Пневмозаглушка резинокордная   │   шт.  │ 30.1 │  5783.54│ 6535.40 │
│    │        │диаметром до 600 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│765 │300-1376│Пневмозаглушка резинокордная   │   шт.  │ 45.2 │ 10009.73│11311.00 │
│    │        │диаметром до 900 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│766 │300-1377│Пневмозаглушка резинокордная   │   шт.  │ 60.3 │ 12961.95│14647.00 │
│    │        │диаметром более 900 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│767 │300-1744│Заглушки стальные бесшовные    │   шт.  │   0  │     5.80│    6.55 │
│    │        │приварные диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│768 │300-1745│Заглушки стальные бесшовные    │   шт.  │   0  │    17.80│   20.11 │
│    │        │приварные диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                              Группа: Горелки газовые                            │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│769 │300-1618│Горелка газовая подовая        │   шт.  │   0  │ 11833.33│13371.66 │
│    │        │низкого давления типа ПГ-Н-5   │        │      │         │         │
│    │        │производительностью 5 м3/ч     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│770 │300-1619│Горелка газовая подовая        │   шт.  │   0  │ 17500.00│19775.00 │
│    │        │низкого давления типа ПГ-Н-10  │        │      │         │         │
│    │        │производительностью 10 м3/ч    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│771 │300-1620│Горелка газовая подовая        │   шт.  │   0  │ 28333.33│32016.66 │
│    │        │низкого давления типа ПГ-Н-20  │        │      │         │         │
│    │        │производительностью 20 м3/ч    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│772 │300-1621│Горелка газовая подовая        │   шт.  │   0  │ 41666.67│47083.34 │
│    │        │низкого давления типа ПГ-Н-50  │        │      │         │         │
│    │        │производительностью 50 м3/ч    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│773 │300-1622│Горелка газовая подовая        │   шт.  │   0  │ 52500.00│59325.00 │
│    │        │низкого давления типа ПГ-Н-75  │        │      │         │         │
│    │        │производительностью 75 м3/ч    │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                             Группа: Диафрагмы камерные                          │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│774 │300-1636│Диафрагмы камерные диаметром   │   шт.  │   0  │     5.76│    6.51 │
│    │        │80 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│775 │300-1637│Диафрагмы камерные диаметром   │   шт.  │   0  │     7.20│    8.14 │
│    │        │100 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│776 │300-1638│Сифоны для мойки               │   шт.  │   0  │    10.80│   12.20 │
│    │        │полиэтиленовые                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│777 │300-1639│Сифоны для ванн пластмассовые  │   шт.  │   0  │    12.40│   14.01 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│778 │300-1640│Диафрагмы камерные диаметром   │   шт.  │   0  │    16.00│   18.08 │
│    │        │250 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│779 │300-1641│Диафрагмы камерные диаметром   │   шт.  │   0  │    18.00│   20.34 │
│    │        │300 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│780 │300-1642│Диафрагмы камерные диаметром   │   шт.  │   0  │    24.00│   27.12 │
│    │        │400 мм                         │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│              Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                               Группа: Бачки смывные                             │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│781 │300-0030│Бачки смывные чугунные         │комплект│ 22.5 │   357.62│  404.11 │
│    │        │высокорасполагаемые с          │        │      │         │         │
│    │        │поплавком и латунным клапаном, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным спускным клапаном,    │        │      │         │         │
│    │        │латунным седлом, размером      │        │      │         │         │
│    │        │402x200x240 мм в странах с     │        │      │         │         │
│    │        │умеренным климатом             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│782 │300-0031│Бачки смывные чугунные         │комплект│ 22.5 │   346.03│  391.01 │
│    │        │высокорасполагаемые с          │        │      │         │         │
│    │        │поплавком и латунным клапаном, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным спускным клапаном,    │        │      │         │         │
│    │        │латунным седлом, размером      │        │      │         │         │
│    │        │402x200x240 мм в странах с     │        │      │         │         │
│    │        │тропическим климатом           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│783 │300-0032│Бачки смывные БВЧ чугунные     │комплект│ 13.2 │   194.16│  219.40 │
│    │        │высокорасполагаемые с          │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовыми деталями:       │        │      │         │         │
│    │        │крышкой, поплавковым клапаном, │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, раструбом, рычагом и  │        │      │         │         │
│    │        │другими деталями без гибкой    │        │      │         │         │
│    │        │подводки размером              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│784 │300-0033│Бачки смывные полуфарфоровые и │комплект│ 17.1 │   175.49│  198.30 │
│    │        │фарфоровые с арматурой,        │        │      │         │         │
│    │        │непосредственно                │        │      │         │         │
│    │        │устанавливаемые на унитазы     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│785 │300-0034│Бачки смывные полуфарфоровые и │комплект│ 17.1 │   178.21│  201.38 │
│    │        │фарфоровые с арматурой         │        │      │         │         │
│    │        │высокорасполагаемые и для      │        │      │         │         │
│    │        │дезинфекционного раствора      │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                          Группа: Бидэ, унитазы, писсуары                        │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│786 │300-0035│Биде полуфарфоровые со         │комплект│ 21.6 │   612.69│  692.34 │
│    │        │смесителем, выпуском и         │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, размером 600x350x348, │        │      │         │         │
│    │        │640x350x380 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│787 │300-0036│Биде полуфарфоровые со         │комплект│ 23.9 │   531.86│  601.00 │
│    │        │смесителем, выпуском и         │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, размером 600x350x400  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│788 │300-0529│Писсуары полуфарфоровые и      │   шт.  │ 9.72 │   116.64│  131.80 │
│    │        │фарфоровые настенные с         │        │      │         │         │
│    │        │писсуарным краном без сифона   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│789 │300-0530│Писсуары полуфарфоровые и      │   шт.  │ 11.5 │   192.14│  217.12 │
│    │        │фарфоровые настенные с         │        │      │         │         │
│    │        │писсуарным краном с цельно-    │        │      │         │         │
│    │        │отлитым сифоном размером       │        │      │         │         │
│    │        │435x360x290 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│790 │300-0531│Писсуары полуфарфоровые и      │   шт.  │ 19.3 │   282.53│  319.26 │
│    │        │фарфоровые настенные с         │        │      │         │         │
│    │        │писсуарным краном с цельно-    │        │      │         │         │
│    │        │отлитым сифоном размером       │        │      │         │         │
│    │        │680x3503x25 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│791 │300-0532│Писсуары напольные             │   шт.  │  113 │   150.18│  169.70 │
│    │        │керамические шамотированные    │        │      │         │         │
│    │        │(уриналы) без арматуры         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│792 │300-0901│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│ 25.7 │   287.79│  325.20 │
│    │        │фарфоровые козырьковые с       │        │      │         │         │
│    │        │сиденьем и креплением, с косым │        │      │         │         │
│    │        │выпуском УНКЦ с цельноотлитой  │        │      │         │         │
│    │        │полочкой                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│793 │300-0902│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│  25  │   246.80│  278.88 │
│    │        │фарфоровые козырьковые с       │        │      │         │         │
│    │        │сиденьем и креплением, с косым │        │      │         │         │
│    │        │выпуском УНКЦ без              │        │      │         │         │
│    │        │цельноотлитой полочки          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│794 │300-0903│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│ 21.3 │   146.30│  165.32 │
│    │        │фарфоровые детские УНТД и      │        │      │         │         │
│    │        │УНТПД без цельноотлитой        │        │      │         │         │
│    │        │полочки с сидением,            │        │      │         │         │
│    │        │креплением, с прямым или косым │        │      │         │         │
│    │        │выпуском                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│795 │300-0904│Унитазы напольные керамические │комплект│ 9.62 │   820.78│  927.48 │
│    │        │шамотированные                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│796 │300-0905│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│ 24.7 │   322.36│  364.27 │
│    │        │фарфоровые тарельчатые с       │        │      │         │         │
│    │        │сиденьем и креплением, с       │        │      │         │         │
│    │        │прямым или косым выпуском УНТЦ │        │      │         │         │
│    │        │и УНТПЦ с цельноотлитой        │        │      │         │         │
│    │        │полочкой                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│797 │300-0906│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│ 25.7 │   175.40│  198.20 │
│    │        │фарфоровые тарельчатые с       │        │      │         │         │
│    │        │сиденьем и креплением, с       │        │      │         │         │
│    │        │прямым или косым выпуском УНТ, │        │      │         │         │
│    │        │УНТП и УНТП1 без цельноотлитой │        │      │         │         │
│    │        │полочки                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│798 │300-0909│Унитазы полуфарфоровые и       │комплект│ 23.6 │   358.84│  405.49 │
│    │        │фарфоровые воронкообразные     │        │      │         │         │
│    │        │УНВЦ с сиденьем и креплением,  │        │      │         │         │
│    │        │с цельноотлитой полочкой       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│799 │300-1521│Унитаз-компакт Комфорт         │комплект│  45  │   281.42│  318.00 │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│             Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие        │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│800 │300-0037│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 17670.13│19967.25 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 8 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│801 │300-0038│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 13389.38│15130.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 10 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│802 │300-0039│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 13560.18│15323.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 12 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│803 │300-0040│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 13123.89│14830.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 16 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│804 │300-0041│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 12000.00│13560.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20-22 мм             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│805 │300-0042│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1120 │ 11203.54│12660.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 24 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│806 │300-0539│Поддоны душевые стальные       │комплект│ 23.4 │   302.21│  341.50 │
│    │        │эмалированные мелкие ПМС-2 с   │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов, размером          │        │      │         │         │
│    │        │800x800x158 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│807 │300-0540│Поддоны душевые стальные       │комплект│ 23.4 │   571.02│  645.25 │
│    │        │эмалированные мелкие ПМС-2 с   │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном, латунным     │        │      │         │         │
│    │        │выпуском                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│808 │300-0541│Поддоны душевые стальные       │комплект│ 23.4 │   491.48│  555.37 │
│    │        │эмалированные мелкие ПМС-2 с   │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым унифицированным  │        │      │         │         │
│    │        │сифоном                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│809 │300-0542│Поддоны душевые эмалированные  │комплект│ 77.7 │   684.51│  773.50 │
│    │        │глубокие чугунные ПДЧГ с       │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов, размером          │        │      │         │         │
│    │        │800x800x365 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│810 │300-0543│Поддоны душевые эмалированные  │комплект│ 77.7 │  1026.29│ 1159.71 │
│    │        │глубокие чугунные ПДЧГ-800 с   │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном, латунным     │        │      │         │         │
│    │        │выпуском                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│811 │300-0544│Поддоны душевые эмалированные  │комплект│ 77.7 │   965.87│ 1091.43 │
│    │        │глубокие чугунные ПДЧГ-800 с   │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым унифицированным  │        │      │         │         │
│    │        │сифоном                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│812 │300-0545│Поддоны к вентиляционным       │   шт.  │  154 │  1949.45│ 2202.88 │
│    │        │шахтам из листовой стали МП-   │        │      │         │         │
│    │        │448                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│813 │300-0546│Поддоны к вентиляционным       │   шт.  │  124 │  1528.61│ 1727.33 │
│    │        │шахтам из листовой стали ЗПВМ- │        │      │         │         │
│    │        │1                              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│814 │300-0547│Поддоны к вентиляционным       │   шт.  │ 99.1 │  1191.27│ 1346.14 │
│    │        │шахтам из листовой стали ПВ-   │        │      │         │         │
│    │        │2218                           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│815 │300-0548│Поддоны к вентиляционным       │   шт.  │  167 │  1724.48│ 1948.66 │
│    │        │шахтам из листовой стали ПМ-1  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│816 │300-0554│Пьедесталы для умывальников    │   шт.  │ 37155│   115.51│  130.53 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые    │        │      │         │         │
│    │        │размером 640x215x200, 670-     │        │      │         │         │
│    │        │630x240-180, 200-175 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│817 │300-0611│Сливы больничные (видуары)     │комплект│ 56.8 │   845.13│  955.00 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые с  │        │      │         │         │
│    │        │металлической решеткой, ножной │        │      │         │         │
│    │        │педалью, смесителем и бачком   │        │      │         │         │
│    │        │для дезинфицирующего раствора  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│818 │300-1492│Поддоны для баков вместимостью │   шт.  │  60  │   712.82│  805.49 │
│    │        │до 2 м3, размер 1,52x1,2 м     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│819 │300-1493│Поддоны для баков вместимостью │   шт.  │  120 │  1584.25│ 1790.20 │
│    │        │до 4 м3, размер 3,0x1,2 м      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│820 │300-1509│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1000 │ 10663.72│12050.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 27 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│821 │300-1510│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1000 │ 10150.44│11470.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 30 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│822 │300-1511│Болты с гайками и шайбами для  │    т   │ 1000 │  9663.72│10920.00 │
│    │        │санитарно-технических работ,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 36 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│823 │300-1515│Сифон чугунный двухоборотный   │   шт.  │   5  │    13.81│   15.60 │
│    │        │асфальтированный               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│824 │300-1516│Сидение к унитазу деревянное   │   шт.  │  3.2 │    34.69│   39.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│825 │300-1517│Манжета резиновая к унитазу    │   шт.  │  3.5 │     3.10│    3.50 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│826 │300-1519│Выпуск латунный с              │   шт.  │  0.5 │     6.60│    7.46 │
│    │        │гальванопокрытием к            │        │      │         │         │
│    │        │умывальнику ВсЛУ               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│827 │300-1520│Подводка гибкая армированная   │   шт.  │   0  │    18.10│   20.45 │
│    │        │резиновая 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│828 │300-1522│Чаша напольная чугунная        │   шт.  │ 96.2 │   365.49│  413.00 │
│    │        │эмалированная                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│829 │300-1528│Гарнитура туалетная: вешалки   │комплект│   0  │   105.22│  118.90 │
│    │        │трехрожковые стальные с        │        │      │         │         │
│    │        │гальванопокрытием 285x80x25 мм │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Ванны                                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│830 │300-0043│Ванны купальные прямобортные   │комплект│ 51.6 │   850.00│  960.50 │
│    │        │стальные эмалированные с 2-мя  │        │      │         │         │
│    │        │стальными подставками, с       │        │      │         │         │
│    │        │прокладками, уравнителем       │        │      │         │         │
│    │        │электрических потенциалов, с   │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовыми выпуском,       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, переливной трубой и   │        │      │         │         │
│    │        │переливом ВСТ, размером        │        │      │         │         │
│    │        │1500x700x560 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│831 │300-0044│Ванны купальные прямобортные   │комплект│ 49.3 │  1071.01│ 1210.24 │
│    │        │стальные эмалированные с 2-мя  │        │      │         │         │
│    │        │стальными подставками, с       │        │      │         │         │
│    │        │прокладками, уравнителем       │        │      │         │         │
│    │        │электрических потенциалов, с   │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовыми выпуском,       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, переливной трубой и   │        │      │         │         │
│    │        │переливом ВСТУ-1500, размером  │        │      │         │         │
│    │        │1500x700x535 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│832 │300-0045│Ванны купальные прямобортные   │комплект│  222 │  4190.25│ 4734.98 │
│    │        │чугунные эмалированные без     │        │      │         │         │
│    │        │смесителя с уравнителем        │        │      │         │         │
│    │        │электрических потенциалов,     │        │      │         │         │
│    │        │латунным выпуском, чугунным    │        │      │         │         │
│    │        │сифоном и переливом, со        │        │      │         │         │
│    │        │стальным трубопроводом,        │        │      │         │         │
│    │        │размером 1810x750x622 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│833 │300-0046│Ванны купальные прямобортные   │комплект│  252 │  4469.04│ 5050.02 │
│    │        │чугунные эмалированные без     │        │      │         │         │
│    │        │смесителя с уравнителем        │        │      │         │         │
│    │        │электрических потенциалов,     │        │      │         │         │
│    │        │латунным выпуском, чугунным    │        │      │         │         │
│    │        │сифоном и переливом, со        │        │      │         │         │
│    │        │стальным трубопроводом,        │        │      │         │         │
│    │        │размером 1910x800x612 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│834 │300-0047│Ванны купальные чугунные       │комплект│  132 │  1397.69│ 1579.39 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом без  │        │      │         │         │
│    │        │смесителя, марка ВЧМ-1500,     │        │      │         │         │
│    │        │размер 1500x700x607 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│835 │300-0048│Ванны купальные чугунные       │комплект│  127 │  1267.70│ 1432.50 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом без  │        │      │         │         │
│    │        │смесителя, марка ВЧМО-1500,    │        │      │         │         │
│    │        │размер 1500x700x562 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│836 │300-0049│Ванны купальные чугунные       │комплект│  167 │  1180.00│ 1333.40 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом без  │        │      │         │         │
│    │        │смесителя, марка ВЧМ-1700,     │        │      │         │         │
│    │        │размер 1700x750x607 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│837 │300-0050│Ванны купальные чугунные       │комплект│  150 │  1474.75│ 1666.47 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом без  │        │      │         │         │
│    │        │смесителя, марка ВЧМО-1700,    │        │      │         │         │
│    │        │размер 1700x750x562 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│838 │300-0051│Ванны купальные чугунные       │комплект│  113 │  1164.73│ 1316.14 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом без  │        │      │         │         │
│    │        │смесителя, марка ВЧСД-1200,    │        │      │         │         │
│    │        │сидячие, размер 1200x700x645   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│839 │300-0052│Ванны купальные чугунные       │комплект│  136 │  1588.07│ 1794.52 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, марка ВЧМ1-1500,   │        │      │         │         │
│    │        │размер 1500x700x607 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│840 │300-0053│Ванны купальные чугунные       │комплект│  131 │  1534.05│ 1733.48 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, марка ВЧМФ1-1500,  │        │      │         │         │
│    │        │размер 1500x700x562 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│841 │300-0054│Ванны купальные чугунные       │комплект│  171 │  1922.54│ 2172.47 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, марка ВЧМ1-1700,   │        │      │         │         │
│    │        │размер 1700x750x607 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│842 │300-0055│Ванны купальные чугунные       │комплект│  154 │  1752.80│ 1980.66 │
│    │        │эмалированные                  │        │      │         │         │
│    │        │модернизированные с            │        │      │         │         │
│    │        │уравнителем электрических      │        │      │         │         │
│    │        │потенциалов латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном и переливом,  │        │      │         │         │
│    │        │со стальным трубопроводом со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, марка ВЧМО1-1700,  │        │      │         │         │
│    │        │размер 1700x750x562 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│843 │300-0056│Ванны медицинские              │комплект│ 16.9 │   150.81│  170.42 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые    │        │      │         │         │
│    │        │ножные                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│844 │300-0057│Ванны медицинские              │комплект│  7.8 │    78.45│   88.65 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые    │        │      │         │         │
│    │        │ручные                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│845 │300-0058│Ванны медицинские керамические │комплект│  268 │  2867.35│ 3240.11 │
│    │        │шамотированные размером        │        │      │         │         │
│    │        │1800x850x480, 1900x850x480 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│846 │300-1541│Ванна купальная прямая         │комплект│   0  │  4530.97│ 5120.00 │
│    │        │полимербетонная 1700x850 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│847 │300-1542│Ванна купальная прямая         │комплект│   0  │  5486.73│ 6200.00 │
│    │        │пластиковая 1700x750 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│848 │300-1543│Ванна купальная угловая        │комплект│   0  │  1902.65│ 2150.00 │
│    │        │чугунная 1650x750 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│849 │300-1544│Ванна купальная угловая        │комплект│   0  │  1486.73│ 1680.00 │
│    │        │стальная 1650x750 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│850 │300-1545│Ванна купальная угловая        │комплект│   0  │  3778.76│ 4270.00 │
│    │        │полимербетонная 1650x850 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│851 │300-1546│Ванна купальная угловая        │комплект│   0  │  4584.07│ 5180.00 │
│    │        │пластиковая 1650x850 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│852 │300-1547│Ванна гидромассажная акриловая │комплект│   0  │  6584.96│ 7441.00 │
│    │        │прямая 1700x700 мм Р=0,9 кВт   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│853 │300-1548│Ванна гидромассажная акриловая │комплект│   0  │  7743.36│ 8750.00 │
│    │        │угловая 1300x1300 мм Р=0,9 кВт │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│854 │300-1549│Ванна ножная 480x320x285 мм,   │комплект│   0  │   826.55│  934.00 │
│    │        │ТИ-49                          │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                            Группа: Мойки и умывальники                          │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│855 │300-0487│Мойки стальные эмалированные   │комплект│  5.4 │   166.11│  187.70 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, встраиваемые с          │        │      │         │         │
│    │        │креплениями МСВ, размером      │        │      │         │         │
│    │        │450x505x185 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│856 │300-0488│Мойки стальные эмалированные   │комплект│  5.4 │   461.45│  521.44 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, встраиваемые с          │        │      │         │         │
│    │        │креплениями МСВЩ со смесителем │        │      │         │         │
│    │        │(с кнопочным переключателем),  │        │      │         │         │
│    │        │латунным выпуском,             │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым бутылочным       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│857 │300-0489│Мойки стальные эмалированные   │комплект│  5.4 │   361.82│  408.86 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, встраиваемые с          │        │      │         │         │
│    │        │креплениями МСВЦ со            │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, латунным выпуском, │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым бутылочным       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном без выпуска            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│858 │300-0490│Мойки стальные эмалированные   │комплект│  5.4 │   338.96│  383.02 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, встраиваемые с          │        │      │         │         │
│    │        │креплениями МСВЦ со            │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, пластмассовым      │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным сифоном             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│859 │300-0491│Мойки из нержавеющей стали на  │комплект│  8.4 │   657.89│  743.42 │
│    │        │одно отделение с одной круглой │        │      │         │         │
│    │        │или прямоугольной чашей, со    │        │      │         │         │
│    │        │сливной доской, с креплениями  │        │      │         │         │
│    │        │МНД, МНДК размером 800x600x222 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│860 │300-0492│Мойки из нержавеющей стали на  │комплект│  8.4 │   816.99│  923.20 │
│    │        │одно отделение с одной круглой │        │      │         │         │
│    │        │или прямоугольной чашей, со    │        │      │         │         │
│    │        │сливной доской, с креплениями  │        │      │         │         │
│    │        │МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со       │        │      │         │         │
│    │        │смесителем (с кнопочным        │        │      │         │         │
│    │        │переключателем), с             │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым бутылочным       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, латунным выпуском     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│861 │300-0493│Мойки из нержавеющей стали на  │комплект│  8.4 │   768.79│  868.73 │
│    │        │одно отделение с одной круглой │        │      │         │         │
│    │        │или прямоугольной чашей, со    │        │      │         │         │
│    │        │сливной доской, с креплениями  │        │      │         │         │
│    │        │МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с    │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым бутылочным       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, латунным выпуском     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│862 │300-0494│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.24 │   247.79│  280.00 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, с креплениями МСК,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x500x198 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│863 │300-0495│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.24 │   336.63│  380.39 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, с креплениями МСКЦ со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, чугунным сифоном,  │        │      │         │         │
│    │        │латунным выпуском              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│864 │300-0496│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.24 │   281.58│  318.19 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, с креплениями МСКЦ со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, пластмассовым      │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным сифоном             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│865 │300-0497│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.24 │   382.16│  431.84 │
│    │        │на одно отделение с одной      │        │      │         │         │
│    │        │чашей, с креплениями МСКЩ со   │        │      │         │         │
│    │        │смесителем (с кнопочным        │        │      │         │         │
│    │        │переключателем), пластмассовым │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным сифоном             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│866 │300-0498│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.72 │   178.53│  201.74 │
│    │        │унифицированные на одно        │        │      │         │         │
│    │        │отделение с одной чашей для    │        │      │         │         │
│    │        │установки на подстолье (шкафу  │        │      │         │         │
│    │        │кухонной мебели) МСУ, размером │        │      │         │         │
│    │        │500x600x174 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│867 │300-0499│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.72 │   332.14│  375.32 │
│    │        │унифицированные на одно        │        │      │         │         │
│    │        │отделение с одной чашей для    │        │      │         │         │
│    │        │установки на подстолье (шкафу  │        │      │         │         │
│    │        │кухонной мебели) МСУЦА со      │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, сифоном бутылочным │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым                  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│868 │300-0500│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.72 │   431.44│  487.53 │
│    │        │унифицированные на одно        │        │      │         │         │
│    │        │отделение с одной чашей для    │        │      │         │         │
│    │        │установки на подстолье (шкафу  │        │      │         │         │
│    │        │кухонной мебели) МСУЩА со      │        │      │         │         │
│    │        │смесителем, сифоном бутылочным │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым с латунным       │        │      │         │         │
│    │        │выпуском                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│869 │300-0501│Мойки стальные эмалированные   │комплект│ 6.72 │   431.84│  487.98 │
│    │        │унифицированные на одно        │        │      │         │         │
│    │        │отделение с одной чашей для    │        │      │         │         │
│    │        │установки на подстолье (шкафу  │        │      │         │         │
│    │        │кухонной мебели) МСУЩА со      │        │      │         │         │
│    │        │смесителем (с кнопочным        │        │      │         │         │
│    │        │переключателем), сифоном       │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным пластмассовым       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│870 │300-0502│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 52.8 │   617.52│  697.80 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2К,   │        │      │         │         │
│    │        │размером 800x600x204 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│871 │300-0503│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 52.8 │   862.63│  974.77 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с │        │      │         │         │
│    │        │двумя латунными выпусками,     │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном,              │        │      │         │         │
│    │        │соединительными деталями,      │        │      │         │         │
│    │        │смесителем                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│872 │300-0504│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 52.8 │   780.37│  881.82 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовым сифоном          │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным, с выпуском и       │        │      │         │         │
│    │        │отводом, смесителем            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│873 │300-0505│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 74.4 │  1119.85│ 1265.43 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС  │        │      │         │         │
│    │        │с двумя чашами на стальном     │        │      │         │         │
│    │        │эмалированном шкафчике,        │        │      │         │         │
│    │        │размером 800x600x850 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│874 │300-0506│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 74.4 │  1364.03│ 1541.35 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС  │        │      │         │         │
│    │        │с двумя латунными выпусками,   │        │      │         │         │
│    │        │чугунным сифоном,              │        │      │         │         │
│    │        │соединительными деталями,      │        │      │         │         │
│    │        │смесителем                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│875 │300-0507│Мойки чугунные эмалированные   │комплект│ 74.4 │  1297.32│ 1465.97 │
│    │        │на два отделения с двумя       │        │      │         │         │
│    │        │чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС  │        │      │         │         │
│    │        │с пластмассовым сифоном        │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным, с выпуском и       │        │      │         │         │
│    │        │отводом, смесителем            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│876 │300-0644│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.6 │   262.38│  296.49 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером 400-       │        │      │         │         │
│    │        │500x300x135 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│877 │300-0647│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.8 │   278.88│  315.13 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│878 │300-0649│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.9 │   267.53│  302.31 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│879 │300-0651│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.9 │   261.36│  295.34 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x185 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│880 │300-0652│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.9 │   264.89│  299.33 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│881 │300-0653│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.6 │   283.11│  319.91 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│882 │300-0654│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.1 │   299.33│  338.24 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│883 │300-0655│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 38.5 │   333.92│  377.33 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │700x600x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│884 │300-0658│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.2 │   264.84│  299.27 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, размером        │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│885 │300-0659│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.4 │   274.12│  309.76 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, размером        │        │      │         │         │
│    │        │550x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│886 │300-0660│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.9 │   283.38│  320.22 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, размером        │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│887 │300-0661│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.6 │   282.61│  319.35 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, размером        │        │      │         │         │
│    │        │600x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│888 │300-0662│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.4 │   300.48│  339.54 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, размером        │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│889 │300-0663│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.3 │   269.79│  304.86 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском со скрытыми           │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями,   │        │      │         │         │
│    │        │без спинки, размером 400-      │        │      │         │         │
│    │        │500х300х135 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│890 │300-0664│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  21  │   283.86│  320.76 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском со скрытыми           │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями,   │        │      │         │         │
│    │        │без спинки, размером           │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│891 │300-0665│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.7 │   268.62│  303.54 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском со скрытыми           │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями,   │        │      │         │         │
│    │        │без спинки, размером           │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│892 │300-0666│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 28.5 │   312.80│  353.46 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском со скрытыми           │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями,   │        │      │         │         │
│    │        │без спинки, размером           │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│893 │300-0667│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  35  │   349.24│  394.64 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском со скрытыми           │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями,   │        │      │         │         │
│    │        │без спинки, размером           │        │      │         │         │
│    │        │700x600x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│894 │300-0668│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.6 │   273.18│  308.69 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│895 │300-0669│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.9 │   277.77│  313.88 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│896 │300-0670│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.6 │   291.99│  329.95 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│897 │300-0671│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 30.8 │   318.67│  360.10 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│898 │300-0672│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 38.1 │   354.52│  400.61 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│899 │300-0673│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 17.5 │   271.39│  306.67 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│900 │300-0674│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.2 │   286.75│  324.03 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│901 │300-0675│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  22  │   215.00│  242.95 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, без спинки,     │        │      │         │         │
│    │        │размером 550-480x180           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│902 │300-0676│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.2 │   278.60│  314.82 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500-495x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│903 │300-0677│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.7 │   281.14│  317.69 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│904 │300-0678│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.5 │   271.71│  307.03 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│905 │300-0679│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.9 │   298.31│  337.09 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│906 │300-0680│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.2 │   311.02│  351.45 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│907 │300-0681│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 29.6 │   315.35│  356.35 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│908 │300-0682│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 33.4 │   350.65│  396.23 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│909 │300-0687│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  29  │   268.00│  302.84 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями, со спинкой,     │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x500x150           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│910 │300-0690│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.1 │   270.43│  305.59 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│911 │300-0691│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.8 │   286.25│  323.46 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420-480x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│912 │300-0692│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.2 │   294.11│  332.34 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│913 │300-0693│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.3 │   315.93│  357.00 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│914 │300-0694│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 36.1 │   376.18│  425.08 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│915 │300-0695│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.2 │   268.58│  303.50 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│916 │300-0696│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  21  │   282.62│  319.36 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│917 │300-0697│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.4 │   301.89│  341.14 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│918 │300-0698│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.4 │   317.97│  359.31 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x500-450x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│919 │300-0699│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 36.4 │   373.50│  422.06 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│920 │300-0700│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 15.87│   238.58│  269.60 │
│    │        │фарфоровые с нижней камерой    │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным    │        │      │         │         │
│    │        │выпуском для детских           │        │      │         │         │
│    │        │учреждений, размером           │        │      │         │         │
│    │        │450x330x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│921 │300-0701│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.2 │   236.34│  267.06 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском, овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│922 │300-0704│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.2 │   267.94│  302.77 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│923 │300-0706│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.4 │   254.76│  287.88 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│924 │300-0707│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.1 │   252.36│  285.17 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x180 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│925 │300-0708│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.4 │   245.40│  277.30 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x185 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│926 │300-0709│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.3 │   249.72│  282.18 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│927 │300-0710│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  28  │   267.54│  302.32 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│928 │300-0711│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.5 │   283.12│  319.93 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│929 │300-0712│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  39  │   330.40│  373.35 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные со скрытыми  │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │700x600x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│930 │300-0715│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.6 │   249.23│  281.63 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│931 │300-0716│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.8 │   257.91│  291.44 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│932 │300-0717│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.3 │   266.40│  301.03 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│933 │300-0718│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  28  │   267.16│  301.89 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│934 │300-0719│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.8 │   284.52│  321.51 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском овальные с            │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│935 │300-0720│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  18  │   255.18│  288.35 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│936 │300-0721│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.7 │   260.98│  294.91 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│937 │300-0723│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.7 │   262.39│  296.50 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550-500x495x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│938 │300-0724│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.11│   264.93│  299.37 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x560х150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│939 │300-0725│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.9 │   256.54│  289.89 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│940 │300-0726│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.3 │   282.13│  318.81 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│941 │300-0727│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.6 │   294.81│  333.14 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│942 │300-0728│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 30.1 │   299.39│  338.31 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│943 │300-0729│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 33.9 │   334.69│  378.20 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском полукруглые со        │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│944 │300-0737│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.7 │   253.83│  286.83 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│945 │300-0738│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.5 │   258.36│  291.95 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│946 │300-0739│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.1 │   254.25│  287.30 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│947 │300-0740│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 28.9 │   297.10│  335.72 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│948 │300-0741│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 35.5 │   333.03│  376.32 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│949 │300-0742│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.7 │   257.47│  290.94 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│950 │300-0743│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.5 │   270.39│  305.54 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│951 │300-0744│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.1 │   275.78│  311.63 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│952 │300-0745│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 28.9 │   314.78│  355.70 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│953 │300-0746│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 35.5 │   323.81│  365.91 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском прямоугольные со      │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│954 │300-0747│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.5 │   254.22│  287.27 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│955 │300-0748│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.2 │   270.04│  305.15 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420-480x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│956 │300-0749│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.7 │   287.15│  324.48 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│957 │300-0750│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.7 │   299.97│  338.97 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│958 │300-0751│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 36.5 │   360.22│  407.05 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│959 │300-0752│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.7 │   252.37│  285.18 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│960 │300-0753│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.5 │   266.66│  301.33 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│961 │300-0754│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.8 │   285.68│  322.82 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│962 │300-0755│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.9 │   298.19│  336.95 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500-450x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│963 │300-0756│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 36.8 │   357.53│  404.01 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском трапециевидные со     │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│964 │300-0757│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.4 │   223.61│  252.68 │
│    │        │фарфоровые с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешивания кронштейном,        │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском для детских           │        │      │         │         │
│    │        │учреждений размером            │        │      │         │         │
│    │        │450x330x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│965 │300-0758│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.6 │   206.60│  233.46 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером 400-       │        │      │         │         │
│    │        │500x300x135 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│966 │300-0761│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.7 │   215.85│  243.91 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│967 │300-0763│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.9 │   222.62│  251.56 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│968 │300-0765│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.9 │   205.33│  232.02 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x185 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│969 │300-0766│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.8 │   226.57│  256.02 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│970 │300-0767│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.5 │   234.10│  264.53 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│971 │300-0768│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  30  │   243.29│  274.92 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│972 │300-0769│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 37.5 │   277.88│  314.00 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │700x600x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│973 │300-0772│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.2 │   209.40│  236.62 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│974 │300-0773│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.3 │   218.08│  246.43 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│975 │300-0774│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.8 │   226.57│  256.02 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│976 │300-0775│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.5 │   227.34│  256.89 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│977 │300-0776│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 30.3 │   244.44│  276.22 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│978 │300-0777│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.4 │   215.60│  243.63 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│979 │300-0778│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.1 │   221.16│  249.91 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│980 │300-0780│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.2 │   222.56│  251.49 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500-495x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│981 │300-0781│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.6 │   225.10│  254.36 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│982 │300-0782│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.4 │   233.85│  264.25 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│983 │300-0783│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.8 │   242.28│  273.78 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│984 │300-0784│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.1 │   254.98│  288.13 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│985 │300-0785│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 28.6 │   259.31│  293.02 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│986 │300-0786│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 32.4 │   294.86│  333.19 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│987 │300-0794│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 17.22│   213.76│  241.55 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│988 │300-0795│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.6 │   218.54│  246.95 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│989 │300-0796│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.4 │   231.49│  261.58 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│990 │300-0797│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  34  │   257.02│  290.43 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│991 │300-0798│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  34  │   293.20│  331.32 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700х600х150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│992 │300-0799│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 17.2 │   217.39│  245.65 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│993 │300-0800│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  20  │   221.73│  250.55 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│994 │300-0801│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.6 │   235.95│  266.62 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│995 │300-0802│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.4 │   262.64│  296.78 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│996 │300-0803│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  34  │   300.73│  339.82 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│997 │300-0804│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  17  │   214.39│  242.26 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│998 │300-0805│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.7 │   230.22│  260.15 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x420-480x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│999 │300-0806│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.2 │   247.32│  279.47 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1000│300-0807│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.2 │   256.99│  290.40 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1001│300-0808│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  35  │   320.39│  362.04 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1002│300-0809│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 17.2 │   212.54│  240.17 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1003│300-0810│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  20  │   226.58│  256.04 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1004│300-0811│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.3 │   245.85│  277.81 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450х150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1005│300-0812│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.4 │   258.36│  291.95 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500-450x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1006│300-0813│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 35.3 │   317.46│  358.73 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1007│300-0814│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.1 │   197.72│  223.42 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: угловые без спинки,  │        │      │         │         │
│    │        │размером 625x430x185-225 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1008│300-0816│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.4 │   198.55│  224.36 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: угловые со спинкой,  │        │      │         │         │
│    │        │размером 608x430x130 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1009│300-0817│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.5 │   223.12│  252.13 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: угловые с переливом, │        │      │         │         │
│    │        │размером 625x430x166 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1010│300-0818│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.9 │   197.22│  222.86 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: угловые со срезанным │        │      │         │         │
│    │        │углом, размером 544x205x166-   │        │      │         │         │
│    │        │220 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1011│300-0819│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 14.8 │   192.94│  218.02 │
│    │        │фарфоровые с краном            │        │      │         │         │
│    │        │настольным, кронштейнами,      │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском, для детских          │        │      │         │         │
│    │        │учреждений размером            │        │      │         │         │
│    │        │450x330x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1012│300-0820│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 17.8 │   176.22│  199.13 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером 400-       │        │      │         │         │
│    │        │500x300x135 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1013│300-0823│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.8 │   185.47│  209.58 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x420x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1014│300-0825│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  22  │   115.04│  130.00 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1015│300-0827│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  22  │   175.19│  197.96 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │550x480x185 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1016│300-0828│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.9 │   196.19│  221.69 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x450x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1017│300-0829│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.6 │   203.72│  230.20 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │600x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1018│300-0830│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 29.2 │   212.91│  240.59 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │650x500x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1019│300-0831│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 36.6 │   247.75│  279.96 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные со скрытыми │        │      │         │         │
│    │        │установочными поверхностями    │        │      │         │         │
│    │        │без спинки размером            │        │      │         │         │
│    │        │700x600x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1020│300-0834│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.3 │   179.02│  202.29 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1021│300-0835│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 23.5 │   187.70│  212.10 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1022│300-0836│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.9 │   196.19│  221.69 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1023│300-0837│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.6 │   197.21│  222.85 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1024│300-0838│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 29.4 │   214.31│  242.17 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: овальные с           │        │      │         │         │
│    │        │выступающими установочными     │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1025│300-0839│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 15.6 │   185.22│  209.30 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1026│300-0840│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 18.2 │   191.02│  215.85 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1027│300-0842│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.3 │   192.43│  217.45 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x500-495x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1028│300-0843│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.7 │   194.72│  220.03 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1029│300-0844│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 21.6 │   203.47│  229.92 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1030│300-0845│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.9 │   211.89│  239.44 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1031│300-0846│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 25.2 │   252.85│  285.72 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1032│300-0847│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 27.7 │   228.93│  258.69 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x560x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1033│300-0848│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.5 │   291.48│  329.37 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: полукруглые со       │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1034│300-0856│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.9 │   183.62│  207.49 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1035│300-0857│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.1 │   188.15│  212.61 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1036│300-0858│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.7 │   201.11│  227.25 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1037│300-0859│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.5 │   226.64│  256.10 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1038│300-0860│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 33.1 │   262.82│  296.99 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1039│300-0861│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.3 │   187.01│  211.32 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1040│300-0862│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.1 │   191.60│  216.51 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1041│300-0863│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.7 │   205.26│  231.94 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1042│300-0864│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.5 │   232.51│  262.74 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1043│300-0865│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 33.1 │   270.10│  305.21 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: прямоугольные со     │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями со спинкой,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1044│300-0866│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.2 │   184.26│  208.21 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1045│300-0867│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 20.8 │   200.09│  226.10 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420-480x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1046│300-0868│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.3 │   217.19│  245.42 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1047│300-0869│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.3 │   229.77│  259.64 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1048│300-0870│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 34.1 │   290.01│  327.71 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │скрытыми установочными         │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1049│300-0871│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 16.3 │   182.41│  206.12 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 400-500x300x135 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1050│300-0872│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 19.1 │   196.20│  221.71 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 550x420x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1051│300-0873│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 22.4 │   215.72│  243.76 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 600x450x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1052│300-0874│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 24.5 │   227.73│  257.33 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 650x500-450x150 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1053│300-0875│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 34.4 │   287.07│  324.39 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском: трапециевидные со    │        │      │         │         │
│    │        │встроенными установочными      │        │      │         │         │
│    │        │поверхностями без спинки       │        │      │         │         │
│    │        │размером 700x600x150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1054│300-0876│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│  14  │   162.56│  183.69 │
│    │        │фарфоровые с кронштейнами,     │        │      │         │         │
│    │        │сифоном бутылочным латунным и  │        │      │         │         │
│    │        │выпуском для детских           │        │      │         │         │
│    │        │учреждений размером            │        │      │         │         │
│    │        │450x330x150 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1055│300-0877│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.6 │   616.17│  696.27 │
│    │        │фарфоровые со смесителем       │        │      │         │         │
│    │        │настенным локтевым,            │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, сифоном          │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным латунным и выпуском │        │      │         │         │
│    │        │хирургические, размером        │        │      │         │         │
│    │        │650x590x180 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1056│300-0879│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 26.7 │   581.65│  657.26 │
│    │        │фарфоровые со смесителем       │        │      │         │         │
│    │        │настенным локтевым,            │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, сифоном          │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным латунным и выпуском │        │      │         │         │
│    │        │для парикмахерских размером    │        │      │         │         │
│    │        │580x435x215 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1057│300-0880│Умывальники полуфарфоровые и   │комплект│ 31.6 │   624.36│  705.53 │
│    │        │фарфоровые со смесителем       │        │      │         │         │
│    │        │настенным локтевым,            │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, сифоном          │        │      │         │         │
│    │        │бутылочным латунным и выпуском │        │      │         │         │
│    │        │для парикмахерских размером    │        │      │         │         │
│    │        │650x590x180 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1058│300-1550│Умывальник групповой чугунный, │комплект│  30  │   568.14│  642.00 │
│    │        │эмалированный с педальным      │        │      │         │         │
│    │        │пуском, диаметром 1000 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1059│300-1551│Мойка для мытья рабочего       │комплект│  18  │   266.37│  301.00 │
│    │        │инвентаря                      │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                  Группа: Раковины                               │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1060│300-0560│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 4.82 │    58.56│   66.17 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х015С010, размер     │        │      │         │         │
│    │        │150x150x385 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1061│300-0561│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 10.2 │   130.89│  147.91 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р030Х022ФР, размер       │        │      │         │         │
│    │        │3002x25x410 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1062│300-0562│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 4.67 │    58.26│   65.83 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х015ФКЦВ, размер     │        │      │         │         │
│    │        │150x150x330 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1063│300-0563│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 4.09 │    51.74│   58.47 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х015ФВ, размер       │        │      │         │         │
│    │        │150x150x330 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1064│300-0564│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 5.11 │    70.63│   79.81 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х030ФКПВ,            │        │      │         │         │
│    │        │Р0015Х030ФКЛВ, размер          │        │      │         │         │
│    │        │300x150x330 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1065│300-0565│Раковины лабораторные          │   шт.  │  7.3 │   101.56│  114.76 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х030ФКСМВ, размер    │        │      │         │         │
│    │        │300x300x330 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1066│300-0566│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 6.86 │    71.41│   80.69 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р015Х030Ф2В, размер      │        │      │         │         │
│    │        │300x150x330 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1067│300-0567│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 55.6 │   592.32│  669.32 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р050Х040ФСС10, размер    │        │      │         │         │
│    │        │500x400x955 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1068│300-0568│Раковины лабораторные          │   шт.  │  59  │   629.97│  711.87 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р050Х040ФСС20, размер    │        │      │         │         │
│    │        │500x400x955 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1069│300-0569│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 64.8 │   701.86│  793.10 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р050Х040ФССБ20, размер   │        │      │         │         │
│    │        │500x400x955 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1070│300-0570│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 46.7 │   492.56│  556.59 │
│    │        │полуфарфоровые и фарфоровые,   │        │      │         │         │
│    │        │марка Р050Х060ФРП, размер      │        │      │         │         │
│    │        │745x600x480 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1071│300-0571│Раковины лабораторные          │   шт.  │ 67.2 │   766.02│  865.60 │
│    │        │керамические шамотированные    │        │      │         │         │
│    │        │РЛ, размером 600x400x580 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1072│300-0572│Раковины стальные              │   шт.  │ 8.14 │    90.00│  101.70 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с приваренным выпуском │        │      │         │         │
│    │        │с креплениями РС-1, РС-2,      │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x400x540 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1073│300-0573│Раковины стальные              │   шт.  │ 8.14 │   129.94│  146.83 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с приваренным выпуском │        │      │         │         │
│    │        │с креплениями РС-1 в комплекте │        │      │         │         │
│    │        │с краном водоразборным КВ-15   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1074│300-0574│Раковины стальные              │   шт.  │ 8.14 │   145.72│  164.66 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с приваренным выпуском │        │      │         │         │
│    │        │с креплениями РС-1 в комплекте │        │      │         │         │
│    │        │с краном водоразборным КВ-15Д  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1075│300-0575│Раковины стальные              │   шт.  │ 8.14 │   161.60│  182.61 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с приваренным выпуском │        │      │         │         │
│    │        │с креплениями РС-2 в комплекте │        │      │         │         │
│    │        │с двумя кранами водоразборными │        │      │         │         │
│    │        │КВ-15                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1076│300-0576│Раковины стальные              │   шт.  │ 8.14 │   193.94│  219.15 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с приваренным выпуском │        │      │         │         │
│    │        │с креплениями РС-2 в комплекте │        │      │         │         │
│    │        │с двумя кранами водоразборными │        │      │         │         │
│    │        │КВ-15Д                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1077│300-0577│Раковины РСВ стальные          │   шт.  │  7.7 │   166.46│  188.10 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой деталями крепления,    │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x400x410 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1078│300-0578│Раковины РСВ-1 стальные        │   шт.  │  7.7 │   228.11│  257.76 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с креплениями, с       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном, с краном              │        │      │         │         │
│    │        │водоразборным КВ-15 размером   │        │      │         │         │
│    │        │500x400x410 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1079│300-0579│Раковины РСВ-1 стальные        │   шт.  │  7.7 │   243.89│  275.60 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с креплениями, с       │        │      │         │         │
│    │        │сифоном СБПУНВСУМ, с краном    │        │      │         │         │
│    │        │водоразборным КВ-15Д, размером │        │      │         │         │
│    │        │500x400x410 мм                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1080│300-0580│Раковины РСВ-2 стальные        │   шт.  │  7.7 │   270.39│  305.54 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с креплениями с        │        │      │         │         │
│    │        │сифоном СБПУНВСУМ, двумя       │        │      │         │         │
│    │        │кранами водоразборными КВ-15,  │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x400x410 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1081│300-0581│Раковины РСВ-2 стальные        │   шт.  │  7.7 │   300.35│  339.40 │
│    │        │эмалированные с отъемной       │        │      │         │         │
│    │        │спинкой с креплениями с        │        │      │         │         │
│    │        │сифоном СБПУНВСУМ, двумя       │        │      │         │         │
│    │        │кранами водоразборными КВ-15Д, │        │      │         │         │
│    │        │размером 500x400x410 мм        │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                 Группа: Смесители                               │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1082│300-0612│Смесители лабораторные СМЛ2Н   │комплект│ 4.05 │   262.25│  296.34 │
│    │        │настольные с двумя изливами    │        │      │         │         │
│    │        │для горячей и холодной воды    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1083│300-0613│Смесители лабораторные СМЛНС   │комплект│ 1.98 │   100.76│  113.86 │
│    │        │настенные                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1084│300-0614│Смесители для водогрейных      │комплект│ 2.64 │   111.66│  126.18 │
│    │        │колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со    │        │      │         │         │
│    │        │стационарной душевой трубкой и │        │      │         │         │
│    │        │сеткой, с золотниково-         │        │      │         │         │
│    │        │кривошипным переключателем     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1085│300-0615│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 3.83 │   163.50│  184.76 │
│    │        │УМ-ПШЛ парикмахерских, с       │        │      │         │         │
│    │        │гибким шлангом и сеткой        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1086│300-0616│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 1.45 │   276.42│  312.35 │
│    │        │УМ-ОРА с поворотным корпусом,  │        │      │         │         │
│    │        │одной рукояткой, с аэратором   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1087│300-0617│Смесители общие для ванн и     │комплект│ 3.21 │   177.41│  200.47 │
│    │        │умывальников СМ-ВУ-ШЛР с       │        │      │         │         │
│    │        │душевой сеткой на гибком       │        │      │         │         │
│    │        │шланге с золотниково-          │        │      │         │         │
│    │        │кривошипным переключателем     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1088│300-0618│Смесители общие для ванн и     │комплект│ 2.42 │   158.10│  178.65 │
│    │        │умывальников с душевой сеткой  │        │      │         │         │
│    │        │на гибком шланге, с кнопочным  │        │      │         │         │
│    │        │переключателем СМ-ВУ-ШЛР       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1089│300-0619│Смесители общие для ванн и     │комплект│ 2.38 │   171.00│  193.23 │
│    │        │умывальников с душевой сеткой  │        │      │         │         │
│    │        │на гибком шланге, с кнопочным  │        │      │         │         │
│    │        │переключателем СМ-ВУ-ШЛР с     │        │      │         │         │
│    │        │цельнолитым корпусом           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1090│300-0620│Смесители общие для ванн и     │комплект│ 2.64 │   136.27│  153.99 │
│    │        │умывальников с душевой сеткой  │        │      │         │         │
│    │        │на гибком шланге, с кнопочным  │        │      │         │         │
│    │        │переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с    │        │      │         │         │
│    │        │фарфоровым корпусом            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1091│300-0621│Смесители для ванн СМ-В-ШТ с   │комплект│  3.1 │   223.45│  252.50 │
│    │        │душевой сеткой на гибком       │        │      │         │         │
│    │        │шланге, с кнопочным            │        │      │         │         │
│    │        │переключателем, с латунными    │        │      │         │         │
│    │        │маховичками, штангой           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1092│300-0622│Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-   │комплект│ 3.31 │   179.71│  203.07 │
│    │        │ШТР с душевой сеткой на гибком │        │      │         │         │
│    │        │шланге, с кнопочным            │        │      │         │         │
│    │        │переключателем, набортные, с   │        │      │         │         │
│    │        │латунными маховичками, штангой │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1093│300-0623│Смесители для душевых          │комплект│ 1.95 │    98.19│  110.95 │
│    │        │установок СМ-Д-СТФ со          │        │      │         │         │
│    │        │стационарной душевой трубкой и │        │      │         │         │
│    │        │сеткой, фарфоровым корпусом    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1094│300-0624│Смесители для душевых          │комплект│ 2.38 │   105.81│  119.57 │
│    │        │установок СМ-Д-ШЛ с душевой    │        │      │         │         │
│    │        │сеткой на гибком шланге        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1095│300-0625│Смесители для душевых          │комплект│ 2.09 │   128.06│  144.71 │
│    │        │установок СМ-Д-ШЛФ с душевой   │        │      │         │         │
│    │        │сеткой на гибком шланге с      │        │      │         │         │
│    │        │фарфоровым корпусом            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1096│300-0626│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 1.76 │    77.14│   87.17 │
│    │        │УМ-ЦА настольные, с верхней    │        │      │         │         │
│    │        │камерой смешения, центральные, │        │      │         │         │
│    │        │с аэратором                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1097│300-0627│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 3.05 │   274.56│  310.25 │
│    │        │УМ-ЦА-УВ центральные, с        │        │      │         │         │
│    │        │аэратором, латунными           │        │      │         │         │
│    │        │маховичками                    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1098│300-0628│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 1.32 │    94.63│  106.93 │
│    │        │УМ-НКСА настольные, с нижней   │        │      │         │         │
│    │        │камерой смешения с аэратором   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1099│300-0629│Смесители для умывальников СМ- │комплект│  1.4 │    70.73│   79.92 │
│    │        │УМ-НВА настенные, с верхним    │        │      │         │         │
│    │        │изливом, с аэратором           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1100│300-0630│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 1.45 │    87.44│   98.81 │
│    │        │УМ с фарфоровым корпусом, с    │        │      │         │         │
│    │        │аэратором                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1101│300-0631│Смесители для умывальников СМ- │комплект│ 2.39 │   208.81│  235.96 │
│    │        │УМ-НЛ медицинских, настенные   │        │      │         │         │
│    │        │локтевые, с комбинированной    │        │      │         │         │
│    │        │сеткой                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1102│300-0632│Термосмесители воды ТСВБ       │комплект│ 0.94 │   265.88│  300.44 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1103│300-0633│Термосмесители для ванн ТСМ-   │комплект│ 8.33 │   342.57│  387.10 │
│    │        │ВШЛ с душевой сеткой на гибком │        │      │         │         │
│    │        │шланге                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1104│300-1527│Смеситель латунный с           │   шт.  │  1.7 │   126.55│  143.00 │
│    │        │гальванопокрытием для мойки    │        │      │         │         │
│    │        │настольный с верхней камерой   │        │      │         │         │
│    │        │смешения                       │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                               Группа: Кабина душевая                            │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1105│300-1531│Кабина душевая 800x800x1935 мм │комплект│   0  │  5442.48│ 6150.00 │
│    │        │с чугунным поддоном            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1106│300-1532│Кабина душевая 800x800x1975 мм │комплект│   0  │  5000.00│ 5650.00 │
│    │        │со стальным поддоном           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1107│300-1533│Кабина душевая 800x800x1975 мм │комплект│   0  │  7017.70│ 7930.00 │
│    │        │с пластиковым поддоном         │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│    Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      Подраздел: Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              Группа: Прочие элементы                            │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1108│300-0592│Регуляторы давления РДСГ-0,5   │   шт.  │ 0.43 │    32.53│   36.76 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1109│300-0593│Регуляторы давления РДСГ-1,2   │   шт.  │ 0.65 │    97.35│  110.00 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1110│300-0594│Регуляторы давления РДСГ2-1,2  │   шт.  │ 0.46 │    43.37│   49.01 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1111│300-1097│Хомуты для крепления           │    т   │ 1120 │ 23654.31│26729.37 │
│    │        │канализационных и водосточных  │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовых трубопроводов,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1112│300-1098│Хомуты для крепления           │    т   │ 1120 │ 33211.64│37529.15 │
│    │        │канализационных и водосточных  │        │      │         │         │
│    │        │пластмассовых трубопроводов,   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1113│300-1099│Элеваторы ВТИ стальные из      │   шт.  │ 12.07│   556.64│  629.00 │
│    │        │стальных труб и сортовой       │        │      │         │         │
│    │        │стали, N 1 и 2                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1114│300-1100│Элеваторы ВТИ стальные из      │   шт.  │ 20.3 │   667.26│  754.00 │
│    │        │стальных труб и сортовой       │        │      │         │         │
│    │        │стали, N 3 и 4                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1115│300-1101│Элеваторы ВТИ стальные из      │   шт.  │ 19.33│   667.26│  754.00 │
│    │        │стальных труб и сортовой       │        │      │         │         │
│    │        │стали, N 5                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1116│300-1102│Элеваторы ВТИ стальные из      │   шт.  │ 34.54│   828.32│  936.00 │
│    │        │стальных труб и сортовой       │        │      │         │         │
│    │        │стали, N 6 и 7                 │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1117│300-1113│Гидранты пожарные подземные    │   шт.  │  184 │  1016.28│ 1148.40 │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 125 мм, высотой 500- │        │      │         │         │
│    │        │2500 мм                        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1118│300-1116│Колонки водоразборные          │   шт.  │  89  │   424.78│  480.00 │
│    │        │эжекторные КВ-4, высотой       │        │      │         │         │
│    │        │наземной части 900 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1119│300-1117│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 48.4 │   511.20│  577.66 │
│    │        │15Ч14БР для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2),│        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1120│300-1133│Вентили пожарные 50-10 для     │   шт.  │  5.9 │   212.39│  240.00 │
│    │        │воды давлением 1 МПа (10       │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1121│300-1134│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  0.8 │    12.97│   14.66 │
│    │        │15КЧ18Р для воды, давлением 1.6│        │      │         │         │
│    │        │МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1122│300-1135│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  1.1 │    16.21│   18.32 │
│    │        │15КЧ18Р для воды, давлением 1.6│        │      │         │         │
│    │        │МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1123│300-1136│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  1.7 │    20.75│   23.45 │
│    │        │15КЧ18Р для воды, давлением 1.6│        │      │         │         │
│    │        │МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1124│300-1137│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  2.5 │    26.55│   30.00 │
│    │        │15КЧ18Р для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1125│300-1138│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  4.4 │    31.59│   35.70 │
│    │        │15КЧ18Р для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1126│300-1174│Колено двойное чугунное КД к   │   шт.  │ 23.5 │    60.18│   68.00 │
│    │        │трубам отопительным            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1127│300-1187│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│   4  │   258.41│  292.00 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-0, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │15 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1128│300-1188│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│   5  │   322.40│  364.31 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-0, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │20 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1129│300-1189│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│   9  │   384.80│  434.82 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-1, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │25 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1130│300-1190│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│  15  │   533.00│  602.29 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-2, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │32 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1131│300-1191│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│  18  │   665.60│  752.13 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-3, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │40 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1132│300-1192│Конденсатоотводчики муфтовые   │комплект│  26  │   868.40│  981.29 │
│    │        │45Ч12НЖ в трубной обвязке из   │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных труб с       │        │      │         │         │
│    │        │тремя вентилями N              │        │      │         │         │
│    │        │конденсатоотводчика-4, диаметр │        │      │         │         │
│    │        │50 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1133│300-1210│ Узлы тепловые элеваторные     │комплект│  192 │  2963.98│ 3349.30 │
│    │        │(без средств автоматики и      │        │      │         │         │
│    │        │измерительных приборов) с      │        │      │         │         │
│    │        │грязевиками, катушками,        │        │      │         │         │
│    │        │кранами сальниковыми и         │        │      │         │         │
│    │        │трехходовыми N 1.2; ДЛ-2.5; В- │        │      │         │         │
│    │        │0.8                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1134│300-1211│ Узлы тепловые элеваторные     │комплект│  306 │  3796.02│ 4289.50 │
│    │        │(без средств автоматики и      │        │      │         │         │
│    │        │измерительных приборов) с      │        │      │         │         │
│    │        │грязевиками, катушками,        │        │      │         │         │
│    │        │кранами сальниковыми и         │        │      │         │         │
│    │        │трехходовыми N 3,4,5; ДЛ-2.8;  │        │      │         │         │
│    │        │В-0.8                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1135│300-1212│ Узлы тепловые элеваторные     │комплект│  450 │  4602.04│ 5200.30 │
│    │        │(без средств автоматики и      │        │      │         │         │
│    │        │измерительных приборов) с      │        │      │         │         │
│    │        │грязевиками, катушками,        │        │      │         │         │
│    │        │кранами сальниковыми и         │        │      │         │         │
│    │        │трехходовыми N 6.7; ДЛ-3.1; В- │        │      │         │         │
│    │        │0.8                            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1136│300-1224│Крепления для трубопроводов:   │   кг   │ 1.12 │    10.60│   11.98 │
│    │        │кронштейны, планки, хомуты     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1137│300-1257│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 9.44 │   171.62│  193.93 │
│    │        │15КЧ16НЖ для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │2,5 МПа (25 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1138│300-1258│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  8.5 │   225.76│  255.11 │
│    │        │15С27НЖ1 для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │6,4 МПа (64 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1139│300-1259│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  11  │   280.19│  316.61 │
│    │        │15С27НЖ1 для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │6,4 МПа (64 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1140│300-1260│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 13.1 │   304.33│  343.89 │
│    │        │15С27НЖ1 для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │6,4 МПа (64 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1141│300-1261│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 19.1 │   418.18│  472.54 │
│    │        │15С27НЖ1 для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │6,4 МПа (64 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1142│300-1262│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 17.8 │   389.59│  440.24 │
│    │        │15С22НЖ для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 4 МПа (40 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1143│300-1263│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 20.4 │   453.43│  512.38 │
│    │        │15С22НЖ для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 4 МПа (40 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1144│300-1264│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 42.5 │  1159.81│ 1310.59 │
│    │        │15С22НЖ для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 4 МПа (40 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1145│300-1265│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │ 0.45 │    27.47│   31.04 │
│    │        │15Б1БК для воды и пара,        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1146│300-1266│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │ 0.56 │    32.55│   36.78 │
│    │        │15Б1БК для воды и пара,        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1147│300-1267│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  3.2 │    44.74│   50.56 │
│    │        │15КЧ19П1 для воды, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │1,6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1148│300-1268│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  6.8 │    87.61│   99.00 │
│    │        │15КЧ19П для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1149│300-1269│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  9.4 │   111.33│  125.80 │
│    │        │15КЧ19П для воды и пара,       │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1150│300-1270│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │ 37.8 │   556.27│  628.59 │
│    │        │15КЧ16НЖ для пара, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │2,5 МПа (25 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1151│300-1303│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  2.5 │    42.42│   47.93 │
│    │        │15КЧ18П2 для воды, давлением   │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1152│300-1332│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  25  │   366.99│  414.70 │
│    │        │15кч16п1 диаметром 65 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1153│300-1333│Вентили проходные фланцевые    │   шт.  │  32  │   428.76│  484.50 │
│    │        │15кч16п1 диаметром 80 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1154│300-1335│Вентили фланцевые 15ч14бр      │   шт.  │ 48.4 │   576.55│  651.50 │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1155│300-1336│Вентили фланцевые 15ч14бр      │   шт.  │ 70.8 │   773.00│  873.49 │
│    │        │диаметром 125 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1156│300-1337│Вентили фланцевые 15ч14бр      │   шт.  │  103 │   978.00│ 1105.14 │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1157│300-1341│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  0.7 │    15.96│   18.03 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1158│300-1342│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  0.9 │    19.30│   21.81 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1159│300-1343│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  1.4 │    20.80│   23.50 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1160│300-1344│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  2.1 │    35.00│   39.55 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1161│300-1345│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │  3.7 │    59.40│   67.12 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1162│300-1346│Вентили проходные муфтовые     │   шт.  │   5  │    72.87│   82.34 │
│    │        │15кч18п для воды, давлением    │        │      │         │         │
│    │        │1.6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1163│300-1381│Соединительные детали Vestol   │   шт.  │ 0.05 │    42.00│   47.46 │
│    │        │размером 1/2                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1164│300-1382│Соединительные детали Vestol   │   шт.  │ 0.07 │    67.20│   75.94 │
│    │        │размером 3/4                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1165│300-1383│Соединительные детали Vestol   │   шт.  │ 0.09 │   106.40│  120.23 │
│    │        │размером 1                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1166│300-1411│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   328.14│  370.80 │
│    │        │Флексорен диаметром 117 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1167│300-1412│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   331.59│  374.70 │
│    │        │Флексорен диаметром 140 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1168│300-1413│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   395.75│  447.20 │
│    │        │Флексорен диаметром 175 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1169│300-1414│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   431.59│  487.70 │
│    │        │Флексорен диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1170│300-1415│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   563.27│  636.50 │
│    │        │Флексорен диаметром 235 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1171│300-1416│Кольцо сварное для трубы       │   шт.  │   0  │   576.11│  651.00 │
│    │        │Флексорен диаметром 270 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1172│300-1461│Фиксатор пластмассовый         │   шт.  │ 0.02 │     2.61│    2.95 │
│    │        │ординарный для                 │        │      │         │         │
│    │        │металлополимерных труб         │        │      │         │         │
│    │        │размером 1/2                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1173│300-1462│Фиксатор пластмассовый         │   шт.  │ 0.03 │     3.19│    3.60 │
│    │        │ординарный для                 │        │      │         │         │
│    │        │металлополимерных труб         │        │      │         │         │
│    │        │размером 3/4                   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1174│300-1463│Фиксатор пластмассовый         │   шт.  │ 0.05 │     3.48│    3.93 │
│    │        │ординарный для                 │        │      │         │         │
│    │        │металлополимерных труб         │        │      │         │         │
│    │        │размером 1                     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1175│300-1471│Угольник Н-В размером 1/2      │   шт.  │ 0.08 │    50.40│   56.95 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1176│300-1472│Угольник Н-В размером 3/4      │   шт.  │ 0.11 │    75.58│   85.40 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1177│300-1473│Угольник Н-В размером 1        │   шт.  │ 0.18 │    90.97│  102.80 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1178│300-1474│Тройник размером 1/2           │   шт.  │ 0.11 │    44.78│   50.60 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1179│300-1475│Тройник размером 3/4           │   шт.  │ 0.17 │    61.59│   69.60 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1180│300-1476│Тройник размером 1             │   шт.  │ 0.21 │    78.41│   88.60 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1181│300-1477│Ниппель размером 1/2           │   шт.  │ 0.05 │    34.96│   39.50 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1182│300-1478│Ниппель размером 3/4           │   шт.  │ 0.07 │    52.48│   59.30 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1183│300-1479│Ниппель размером 1             │   шт.  │  0.1 │    78.41│   88.60 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1184│300-1480│Переходник Н-В размером 1/2    │   шт.  │ 0.05 │    33.54│   37.90 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1185│300-1481│Переходник Н-В размером 3/4    │   шт.  │ 0.07 │    62.12│   70.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1186│300-1482│Переходник Н-В размером 1      │   шт.  │  0.1 │    67.17│   75.90 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1187│300-1507│Соединительная арматура        │ 10 шт. │   0  │   239.00│  270.07 │
│    │        │трубопроводов: переход         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 160x140 мм           │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1188│300-1508│Соединительная арматура        │ 10 шт. │   0  │   853.50│  964.46 │
│    │        │трубопроводов: тройник прямой  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 160 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1189│300-1650│Соединительная арматура        │ 10 шт. │   0  │   463.58│  523.85 │
│    │        │трубопроводов: крестовина К90- │        │      │         │         │
│    │        │90х90                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1190│300-1731│Регулятор давления газа        │   шт.  │   0  │  4200.00│ 4746.00 │
│    │        │диаметром 50 мм РДУК2Н (В)-50  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1191│300-1732│Регулятор давления газа        │   шт.  │   0  │  4800.00│ 5424.00 │
│    │        │диаметром 100 мм РДУК2Н (В)-100│        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1192│300-1733│Регулятор давления газа        │   шт.  │   0  │ 19400.00│21922.00 │
│    │        │диаметром 200 мм РДУК2-200     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1193│300-1734│Регулятор давления газа РДТ 6М │   шт.  │   0  │  5800.00│ 6554.00 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1194│300-1735│Регулятор давления газа РД-32М │   шт.  │   0  │  2000.00│ 2260.00 │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Краны                                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1195│300-0465│Краны водоразборные для        │   шт.  │ 0.35 │    33.45│   37.80 │
│    │        │раковин и моек, латунные,      │        │      │         │         │
│    │        │настенные полированные КВ-15   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1196│300-0466│Краны водоразборные для        │   шт.  │ 0.41 │    37.05│   41.87 │
│    │        │раковин и моек, латунные,      │        │      │         │         │
│    │        │настенные полированные КВ-20   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1197│300-0467│Краны водоразборные для        │   шт.  │ 0.35 │    41.60│   47.01 │
│    │        │раковин и моек, латунные,      │        │      │         │         │
│    │        │настенные с гальванопокрытием  │        │      │         │         │
│    │        │КВ-15Д                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1198│300-0468│Краны водоразборные для        │   шт.  │ 0.41 │    41.26│   46.62 │
│    │        │раковин и моек, латунные,      │        │      │         │         │
│    │        │настенные с гальванопокрытием  │        │      │         │         │
│    │        │КВ-20Д                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1199│300-0469│Краны регулирующие двойной     │   шт.  │ 0.27 │    23.31│   26.34 │
│    │        │регулировки пробковые КРДП     │        │      │         │         │
│    │        │латунные, диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1200│300-0470│Краны регулирующие двойной     │   шт.  │ 0.37 │    28.35│   32.04 │
│    │        │регулировки пробковые КРДП     │        │      │         │         │
│    │        │латунные, диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1201│300-0471│Краны регулирующие трехходовые │   шт.  │ 0.46 │    20.84│   23.55 │
│    │        │КРТПП, латунные диаметром 15   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1202│300-0472│Краны регулирующие трехходовые │   шт.  │  0.5 │    26.99│   30.50 │
│    │        │КРТПП, латунные диаметром 20   │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1203│300-0473│Краны регулирующие двойной     │   шт.  │ 0.55 │    37.44│   42.31 │
│    │        │регулировки шиберные КРДШ-15   │        │      │         │         │
│    │        │латунные                       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1204│300-0474│Краны для спуска воздуха СТД   │   шт.  │ 0.01 │    22.20│   25.09 │
│    │        │7073В, латунные                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1205│300-1114│Краны проходные сальниковые    │   шт.  │  13  │   134.51│  152.00 │
│    │        │фланцевые 11Ч8БК для воды,     │        │      │         │         │
│    │        │нефти и масла давлением 1 МПа  │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2) диаметром 50 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1206│300-1115│Краны трехходовые сальниковые  │   шт.  │  12  │   221.24│  250.00 │
│    │        │фланцевые 11Ч18БК для воды,    │        │      │         │         │
│    │        │нефти и масла, давлением 0,6   │        │      │         │         │
│    │        │МПа (6 кгс/см2), диаметром 40  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1207│300-1118│Краны смывные                  │   шт.  │  3.2 │   319.03│  360.50 │
│    │        │полуавтоматические латунные с  │        │      │         │         │
│    │        │гальванопокрытием диаметром 25 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1208│300-1197│Краны проходные натяжные       │   шт.  │ 0.32 │    17.88│   20.20 │
│    │        │муфтовые латунные 11б10бк1 для │        │      │         │         │
│    │        │газа давлением 9,8 кПа (0,1    │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) диаметром 15 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1209│300-1198│Краны проходные сальниковые    │   шт.  │   8  │   148.43│  167.73 │
│    │        │муфтовые 11Ч6БК для воды,      │        │      │         │         │
│    │        │нефти и масла давлением 1 МПа  │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), диаметром 50 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1210│300-1199│Краны проходные сальниковые    │   шт.  │  22  │   351.08│  396.72 │
│    │        │муфтовые 11Ч6БК для воды,      │        │      │         │         │
│    │        │нефти и масла давлением 1 МПа  │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), диаметром 80 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1211│300-1200│Краны проходные сальниковые    │   шт.  │  35  │   363.36│  410.60 │
│    │        │фланцевые 11Ч8БК для воды,     │        │      │         │         │
│    │        │нефти и масла давлением 1 МПа  │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), диаметром 100 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1212│300-1203│Краны проходные сальниковые    │   шт.  │  30  │   283.19│  320.00 │
│    │        │фланцевые 11Ч8БК для воды, неф-│        │      │         │         │
│    │        │ти и масла давлением 1 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1213│300-1252│Краны проходные натяжные       │   шт.  │ 0.77 │    33.25│   37.57 │
│    │        │муфтовые латунные 11Б1БК для   │        │      │         │         │
│    │        │жидких сред, давлением 0.6 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(6 кгс/см2), диаметром 25 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1214│300-1253│Краны проходные натяжные       │   шт.  │ 4.16 │    92.81│  104.88 │
│    │        │муфтовые 11Ч3БК для газа,      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 МПа (1 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1215│300-1300│Краны писсуарные               │   шт.  │  0.2 │    22.30│   25.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1216│300-1301│Краны водоразборные и          │   шт.  │  0.2 │    33.45│   37.80 │
│    │        │туалетные                      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1217│300-1483│Кран шаровой В-В размером 1/2  │   шт.  │ 0.17 │    47.61│   53.80 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1218│300-1484│Кран шаровой В-В размером 3/4  │   шт.  │ 0.31 │    70.00│   79.10 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1219│300-1485│Кран шаровой В-В размером 1    │   шт.  │ 0.46 │   106.37│  120.20 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1220│300-1526│Кран шаровой стандартный       │   шт.  │ 0.25 │    30.18│   34.10 │
│    │        │муфтовый с ручкой-рычагом      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1221│300-1629│Краны бронзовые диаметром 15   │   шт.  │  0.3 │    25.00│   28.25 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1222│300-1630│Кран пожарный бытовой ПКБ      │   шт.  │   3  │   213.89│  241.70 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1223│300-1631│Кран лабораторный однорожковый │   шт.  │  0.3 │    23.00│   25.99 │
│    │        │диаметром 10 мм                │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                   Группа: Трубы                                 │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1224│300-0638│Трубы сливные из стальных      │   шт.  │  5.1 │    51.77│   58.50 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб диаметром 32 │        │      │         │         │
│    │        │мм оцинкованные                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1225│300-0639│Трубы сливные из стальных      │   шт.  │  5.1 │    44.51│   50.30 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб диаметром 32 │        │      │         │         │
│    │        │мм неоцинкованные              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1226│300-0640│Трубы чугунные канализационные │    м   │  5.5 │    43.91│   49.62 │
│    │        │длиной 2 м, диаметром 50 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1227│300-0641│Трубы чугунные канализационные │    м   │ 12.5 │    61.48│   69.47 │
│    │        │длиной 2 м, диаметром 100 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1228│300-0642│Трубы чугунные канализационные │    м   │  20  │    75.00│   84.75 │
│    │        │длиной 2 м, диаметром 150 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1229│300-0643│Трубы чугунные отопительные    │   шт.  │ 52.8 │   324.78│  367.00 │
│    │        │ребристые повышенной           │        │      │         │         │
│    │        │теплоплотности ТР-2,0          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1230│300-1207│Трубы чугунные отопительные    │   шт.  │ 20.9 │   122.98│  138.97 │
│    │        │ребристые, в комплекте с       │        │      │         │         │
│    │        │двойными коленами, фланцами,   │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, болтами, гайками │        │      │         │         │
│    │        │и прокладками, длиной 500 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1231│300-1208│Трубы чугунные отопительные    │   шт.  │ 41.8 │   239.92│  271.11 │
│    │        │ребристые, в комплекте с       │        │      │         │         │
│    │        │двойными коленами, фланцами,   │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, болтами, гайками │        │      │         │         │
│    │        │и прокладками, длиной 1000 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1232│300-1209│Трубы чугунные отопительные    │   шт.  │ 62.6 │   358.80│  405.44 │
│    │        │ребристые, в комплекте с       │        │      │         │         │
│    │        │двойными коленами, фланцами,   │        │      │         │         │
│    │        │кронштейнами, болтами, гайками │        │      │         │         │
│    │        │и прокладками, длиной 1500 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1233│300-1401│Трубы канализационные          │    м   │ 1.06 │   183.67│  207.55 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 117 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1234│300-1402│Трубы канализационные          │    м   │ 1.52 │   259.07│  292.75 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 140 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1235│300-1403│Трубы канализационные          │    м   │  1.9 │   411.80│  465.33 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 175 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1236│300-1404│Трубы канализационные          │    м   │ 2.71 │   479.85│  542.23 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1237│300-1405│Трубы канализационные          │    м   │ 3.19 │   631.42│  713.51 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 235 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1238│300-1406│Трубы канализационные          │    м   │ 4.07 │   760.57│  859.44 │
│    │        │поливинилхлоридные Флексорен   │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 270 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1239│300-1421│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 3.17 │  1992.92│ 2252.00 │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1240│300-1422│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 3.69 │  2386.55│ 2696.80 │
│    │        │диаметром 350 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1241│300-1423│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 3.96 │  2625.22│ 2966.50 │
│    │        │диаметром 375 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1242│300-1424│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 4.22 │  2863.89│ 3236.20 │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1243│300-1425│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 4.75 │  3436.46│ 3883.20 │
│    │        │диаметром 450 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1244│300-1426│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 5.28 │  4123.54│ 4659.60 │
│    │        │диаметром 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1245│300-1427│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 6.33 │  5690.44│ 6430.20 │
│    │        │диаметром 600 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1246│300-1428│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 10.55│  7852.57│ 8873.40 │
│    │        │диаметром 700 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1247│300-1429│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 12.06│ 10836.28│12245.00 │
│    │        │диаметром 800 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1248│300-1430│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 13.56│ 14953.98│16898.00 │
│    │        │диаметром 900 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1249│300-1431│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 15.07│ 20636.28│23319.00 │
│    │        │диаметром 1000 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1250│300-1432│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 18.09│ 30953.98│34978.00 │
│    │        │диаметром 1200 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1251│300-1433│Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ         │    м   │ 22.61│ 46431.86│52468.00 │
│    │        │диаметром 1500 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1252│300-1441│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  2.3 │  1116.64│ 1261.80 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1253│300-1442│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  2.8 │  1502.21│ 1697.50 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1254│300-1443│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  3.4 │  1724.34│ 1948.50 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1255│300-1444│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  5.1 │  2386.55│ 2696.80 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1256│300-1445│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  6.8 │  3436.46│ 3883.20 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1257│300-1446│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  7.6 │  4123.54│ 4659.60 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 450 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1258│300-1447│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  8.5 │  5690.44│ 6430.20 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1259│300-1448│Феникс-шланг (трубы            │    м   │ 12.24│  7852.57│ 8873.40 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 600 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1260│300-1449│Феникс-шланг (трубы            │    м   │ 20.3 │ 10831.86│12240.00 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 700 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1261│300-1450│Феникс-шланг (трубы            │    м   │ 23.2 │ 14946.90│16890.00 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 800 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1262│300-1451│Феникс-шланг (трубы            │    м   │ 26.2 │ 20637.17│23320.00 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 900 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1263│300-1452│Феникс-шланг (трубы            │    м   │  29  │ 26828.32│30316.00 │
│    │        │полиэтиленовые гофрированные)  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 1000 мм              │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1264│300-1455│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.11 │    35.04│   39.60 │
│    │        │многослойные для холодного     │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 30 град. С, диаметром 15 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1265│300-1456│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.14 │    56.02│   63.30 │
│    │        │многослойные для холодного     │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 30 град. С, диаметром 20 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1266│300-1457│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.17 │    74.20│   83.85 │
│    │        │многослойные для холодного     │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 30 град. С, диаметром 25 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1267│300-1458│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.11 │    36.40│   41.13 │
│    │        │многослойные для горячего      │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 95 град. С, диаметром 15 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1268│300-1459│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.14 │    58.80│   66.44 │
│    │        │многослойные для горячего      │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 95 град. С, диаметром 20 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1269│300-1460│Трубы металлополимерные        │    м   │ 0.17 │    75.60│   85.43 │
│    │        │многослойные для горячего      │        │      │         │         │
│    │        │водоснабжения, давлением 1 МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2), для температуры  │        │      │         │         │
│    │        │до 95 град. С, диаметром 25 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1270│300-1518│Труба смывная с резиновыми     │   шт.  │   0  │    22.12│   25.00 │
│    │        │манжетами                      │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│               Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)            │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1271│300-0881│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  1.3 │    17.36│   19.62 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1272│300-0882│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  1.8 │    20.70│   23.39 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1273│300-0883│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  2.5 │    22.58│   25.51 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1274│300-0884│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  3.2 │    27.09│   30.61 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1275│300-0885│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  3.9 │    25.00│   28.25 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1276│300-0886│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │   5  │    38.16│   43.12 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │для систем отопления,          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1277│300-0887│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  1.4 │    25.00│   28.25 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │15 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1278│300-0888│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  1.8 │    28.98│   32.75 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │20 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1279│300-0889│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  2.4 │    31.60│   35.71 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │25 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1280│300-0890│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  3.3 │    37.92│   42.85 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │32 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1281│300-0891│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  4.3 │    43.95│   49.66 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │40 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1282│300-0892│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  5.2 │    53.42│   60.37 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │50 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1283│300-0893│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │   7  │    64.07│   72.40 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │65 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1284│300-0894│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  8.3 │    72.69│   82.14 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами   │        │      │         │         │
│    │        │для водоснабжения, диаметром   │        │      │         │         │
│    │        │80 мм                          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1285│300-0895│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │ 12.1 │    97.12│  109.74 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1286│300-0896│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  15  │   114.12│  128.96 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 125 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1287│300-0897│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  18  │   133.66│  151.04 │
│    │        │(трубопроводы) из стальных     │        │      │         │         │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │оцинкованных труб с гильзами,  │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1288│300-0898│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  8.3 │    71.50│   80.80 │
│    │        │(трубопроводы) из чугунных     │        │      │         │         │
│    │        │канализационных труб и         │        │      │         │         │
│    │        │фасонных частей к ним,         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1289│300-0899│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │  19  │   102.10│  115.37 │
│    │        │(трубопроводы) из чугунных     │        │      │         │         │
│    │        │канализационных труб и         │        │      │         │         │
│    │        │фасонных частей к ним,         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1290│300-0900│Узлы укрупненные монтажные     │    м   │ 26.6 │   136.40│  154.13 │
│    │        │(трубопроводы) из чугунных     │        │      │         │         │
│    │        │канализационных труб и         │        │      │         │         │
│    │        │фасонных частей к ним,         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│              Группа: Фасонные части к чугунным канализационным трубам           │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1291│300-0911│Муфты, диаметром 50 мм         │   шт.  │  1.4 │    12.89│   14.57 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1292│300-0912│Муфты, диаметром 100 мм        │   шт.  │  3.2 │    25.89│   29.26 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1293│300-0913│Муфты, диаметром 150 мм        │   шт.  │  5.6 │    44.90│   50.74 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1294│300-0914│Муфты надвижные, диаметром 50  │   шт.  │  1.8 │     8.85│   10.00 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1295│300-0915│Муфты надвижные, диаметром 100 │   шт.  │  4.1 │    15.50│   17.51 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1296│300-0916│Муфты надвижные, диаметром 150 │   шт.  │  6.5 │    27.12│   30.64 │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1297│300-0917│Ревизии, диаметром 50 мм       │   шт.  │   3  │    30.56│   34.53 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1298│300-0918│Ревизии, диаметром 100 мм      │   шт.  │   8  │    61.04│   68.98 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1299│300-0919│Ревизии, диаметром 150 мм      │   шт.  │ 14.2 │   118.47│  133.87 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1300│300-0920│Тройники косые под 60          │   шт.  │   3  │    21.50│   24.30 │
│    │        │градусов, диаметром 50x50 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1301│300-0921│Тройники косые под 60          │   шт.  │  5.3 │    46.12│   52.12 │
│    │        │градусов, диаметром 100x50 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1302│300-0922│Тройники косые под 60          │   шт.  │  7.7 │    32.48│   36.70 │
│    │        │градусов, диаметром 100x100 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1303│300-0923│Тройники косые под 60          │   шт.  │  6.7 │    64.26│   72.61 │
│    │        │градусов, диаметром 150x50 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1304│300-0924│Тройники косые под 60          │   шт.  │  8.6 │    70.61│   79.79 │
│    │        │градусов, диаметром 150x100 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1305│300-0925│Тройники косые под 60          │   шт.  │ 13.6 │   100.89│  114.01 │
│    │        │градусов, диаметром 150x150 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1306│300-0926│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.25 │    10.58│   11.96 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 10 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1307│300-0927│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.29 │    15.49│   17.50 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1308│300-0928│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.45 │    14.27│   16.13 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1309│300-0929│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.55 │    15.91│   17.98 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1310│300-0930│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.79 │    18.37│   20.76 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1311│300-0931│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.95 │    20.83│   23.54 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1312│300-0932│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.04 │    17.88│   20.20 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1313│300-0933│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.39 │    25.81│   29.17 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 65 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1314│300-0934│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.84 │    33.61│   37.98 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1315│300-0935│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.14 │    37.88│   42.80 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1316│300-0936│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  2.6 │    53.56│   60.52 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 125 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1317│300-0937│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.43 │    57.65│   65.14 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1318│300-0938│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.73 │   117.74│  133.05 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1319│300-0939│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.95 │   136.15│  153.85 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 250 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1320│300-0940│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 9.33 │   186.12│  210.32 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1321│300-0941│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.4 │   219.80│  248.37 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 350 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1322│300-0942│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 11.6 │   252.69│  285.54 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0,25  │        │      │         │         │
│    │        │МПа (1 и 2.5 кгс/см2),         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1323│300-0943│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.31 │    14.18│   16.02 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1324│300-0944│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.33 │    17.91│   20.24 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1325│300-0945│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.53 │    21.70│   24.52 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1326│300-0946│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.64 │    20.81│   23.52 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1327│300-0947│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.01 │    28.95│   32.71 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1328│300-0948│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.21 │    32.48│   36.70 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1329│300-0949│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.33 │    35.15│   39.72 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением О.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1330│300-0950│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.63 │    41.29│   46.66 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1331│300-0951│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.44 │    53.60│   60.57 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1332│300-0952│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.85 │    62.08│   70.15 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1333│300-0953│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.88 │    88.72│  100.25 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1334│300-0954│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.39 │   118.21│  133.58 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1335│300-0955│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 5.89 │   180.39│  203.84 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1336│300-0956│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 7.67 │   207.12│  234.05 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1337│300-0957│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.3 │   252.49│  285.31 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1338│300-0958│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 12.6 │   325.87│  368.23 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1339│300-0959│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 15.2 │   394.73│  446.04 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6  │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1340│300-0960│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.46 │    15.79│   17.84 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1341│300-0961│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.51 │    19.26│   21.76 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1342│300-0962│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.74 │    23.45│   26.50 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1343│300-0963│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.89 │    14.87│   16.80 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1344│300-0964│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  1.4 │    30.83│   34.84 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1345│300-0965│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.71 │    20.35│   23.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1346│300-0966│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.06 │    24.78│   28.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1347│300-0967│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  2.8 │    30.09│   34.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1348│300-0968│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.19 │    32.74│   37.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1349│300-0969│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.96 │    39.82│   45.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1350│300-0970│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  5.4 │    53.98│   61.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1351│300-0971│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.62 │    66.37│   75.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1352│300-0972│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 8.05 │    88.50│  100.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1353│300-0973│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.6 │   115.93│  131.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1354│300-0974│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 12.9 │   134.51│  152.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1355│300-0975│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 15.8 │   181.86│  205.50 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1356│300-0976│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 21.6 │   229.20│  259.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1357│300-0977│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.54 │    17.78│   20.09 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1358│300-0978│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.61 │    14.16│   16.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1359│300-0979│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.86 │    16.10│   18.19 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1360│300-0980│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.17 │    13.09│   14.79 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1361│300-0981│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.58 │    19.00│   21.47 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1362│300-0982│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.96 │    17.02│   19.23 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1363│300-0983│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.58 │    22.12│   25.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1364│300-0984│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.42 │    29.20│   33.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1365│300-0985│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.71 │    32.74│   37.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1366│300-0986│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.73 │    41.59│   47.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1367│300-0987│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.38 │    53.10│   60.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1368│300-0988│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 7.81 │    64.60│   73.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1369│300-0989│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.1 │    88.50│  100.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1370│300-0990│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 14.5 │   334.40│  377.87 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1371│300-0991│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 17.8 │   149.56│  169.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1372│300-0992│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 22.9 │   550.55│  622.12 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1373│300-0993│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  31  │   767.14│  866.87 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1374│300-0994│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.63 │    19.87│   22.45 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1375│300-0995│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  0.7 │    23.86│   26.96 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1376│300-0996│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.98 │    29.48│   33.31 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1377│300-0997│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.17 │    35.36│   39.96 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1378│300-0998│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.77 │    40.72│   46.01 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1379│300-0999│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.18 │    48.29│   54.57 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1380│300-1000│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.71 │    56.02│   63.30 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1381│300-1001│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.22 │    70.62│   79.80 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1382│300-1002│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.06 │    41.86│   47.30 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1383│300-1003│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 5.92 │    57.52│   65.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1384│300-1004│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 8.26 │    73.45│   83.00 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1385│300-1005│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.1 │    88.14│   99.60 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1386│300-1006│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 13.3 │   149.47│  168.90 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1387│300-1007│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 18.9 │   434.29│  490.75 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1388│300-1008│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  24  │   588.25│  664.72 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1389│300-1009│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 34.4 │   686.52│  775.77 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1390│300-1010│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 44.6 │  1086.80│ 1228.08 │
│    │        │приварные из стали ВСт3сп2,    │        │      │         │         │
│    │        │ВСт3сп3; давлением 2.5 МПа (25 │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1391│300-1011│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.25 │    60.75│   68.65 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 10 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1392│300-1012│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.29 │    88.03│   99.47 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 15 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1393│300-1013│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.45 │    91.11│  102.95 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 20 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1394│300-1014│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.55 │   103.02│  116.41 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 25 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1395│300-1015│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.79 │   133.83│  151.23 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 32 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1396│300-1016│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.95 │   145.81│  164.77 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 40 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1397│300-1017│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.04 │   158.67│  179.30 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1398│300-1018│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.39 │   187.99│  212.43 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 65 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1399│300-1019│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.84 │   242.88│  274.45 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1400│300-1020│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.14 │   273.45│  309.00 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1401│300-1021│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  2.6 │   438.51│  495.52 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 125 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1402│300-1022│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.43 │   560.95│  633.87 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 150 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1403│300-1023│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.73 │   973.03│ 1099.52 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 200 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1404│300-1024│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.95 │  1334.75│ 1508.27 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 250 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1405│300-1025│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 9.33 │  1808.87│ 2044.02 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 300 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1406│300-1026│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.4 │  1823.84│ 2060.94 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 350 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1407│300-1027│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 11.6 │  2644.74│ 2988.56 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т,   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и  │        │      │         │         │
│    │        │2.5 кгс/см2), диаметром 400 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1408│300-1028│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.31 │    68.34│   77.22 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 10 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1409│300-1029│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.33 │    96.96│  109.56 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 15 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1410│300-1030│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.53 │    99.99│  112.99 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 20 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1411│300-1031│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.64 │   113.20│  127.92 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 25 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1412│300-1032│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.01 │   146.04│  165.03 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 32 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1413│300-1033│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.21 │   166.78│  188.46 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 40 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1414│300-1034│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.33 │   179.38│  202.70 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1415│300-1035│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.63 │   210.86│  238.27 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 65 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1416│300-1036│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.44 │   288.10│  325.55 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1417│300-1037│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.85 │   324.80│  367.02 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1418│300-1038│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.88 │   523.94│  592.05 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 125 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1419│300-1039│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.39 │   650.01│  734.51 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1420│300-1040│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 5.89 │  1160.26│ 1311.09 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 200 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1421│300-1041│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 7.67 │  1642.71│ 1856.26 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 250 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1422│300-1042│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.3 │  1983.56│ 2241.42 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 300 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1423│300-1043│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 12.6 │  2055.96│ 2323.23 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 350 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1424│300-1044│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 15.2 │  3115.71│ 3520.75 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1425│300-1045│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.46 │    73.41│   82.95 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1426│300-1046│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.51 │   104.31│  117.87 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1427│300-1047│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.74 │   108.63│  122.75 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1428│300-1048│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.89 │   122.07│  137.94 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1429│300-1049│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  1.4 │   170.87│  193.08 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1430│300-1050│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.71 │   192.80│  217.86 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1431│300-1051│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.06 │   226.27│  255.69 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1432│300-1052│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  2.8 │   280.12│  316.54 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1433│300-1053│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.19 │   342.81│  387.38 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1434│300-1054│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.96 │   430.06│  485.97 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1435│300-1055│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  5.4 │   650.30│  734.84 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1436│300-1056│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.62 │   879.37│  993.69 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1437│300-1057│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 8.05 │  1317.54│ 1488.82 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1438│300-1058│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.6 │  1960.31│ 2215.15 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1439│300-1059│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 12.9 │  2225.14│ 2514.41 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1440│300-1060│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 15.8 │  2319.88│ 2621.46 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1441│300-1061│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 21.6 │  3833.33│ 4331.66 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1442│300-1062│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.54 │    79.35│   89.67 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1443│300-1063│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.61 │   111.28│  125.75 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1444│300-1064│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.86 │   120.04│  135.65 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1445│300-1065│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.17 │   145.07│  163.93 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1446│300-1066│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.58 │   192.75│  217.81 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1447│300-1067│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.96 │   215.24│  243.22 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1448│300-1068│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.58 │   322.59│  364.53 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1449│300-1069│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.42 │   403.58│  456.05 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1450│300-1070│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.71 │   479.91│  542.30 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1451│300-1071│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.73 │   595.09│  672.45 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1452│300-1072│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 6.38 │   811.71│  917.23 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1453│300-1073│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 7.81 │   856.13│  967.43 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1454│300-1074│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.1 │   750.08│  847.59 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1455│300-1075│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 14.5 │  2403.52│ 2715.98 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1456│300-1076│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 17.8 │  2984.10│ 3372.03 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1457│300-1077│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 22.9 │  4044.77│ 4570.59 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1458│300-1078│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  31  │  4278.22│ 4834.39 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1.6 МПа (16          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1459│300-1079│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.63 │    83.49│   94.34 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 10 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1460│300-1080│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  0.7 │   117.80│  133.11 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 15 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1461│300-1081│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 0.98 │   126.09│  142.48 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 20 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1462│300-1082│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.17 │   150.19│  169.71 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 25 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1463│300-1083│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 1.77 │   309.73│  350.00 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 32 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1464│300-1084│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.18 │   424.78│  480.00 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 40 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1465│300-1085│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 2.71 │   455.75│  515.00 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 50 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1466│300-1086│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 3.22 │   327.57│  370.15 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 65 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1467│300-1087│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 4.06 │   408.12│  461.18 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 80 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1468│300-1088│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 5.92 │   537.47│  607.34 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 100 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1469│300-1089│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 8.26 │   750.42│  847.97 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 125 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1470│300-1090│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 10.1 │  1019.96│ 1152.55 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 150 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1471│300-1091│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 13.3 │  1318.84│ 1490.29 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 200 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1472│300-1092│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 18.9 │  2935.89│ 3317.56 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 250 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1473│300-1093│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │  24  │  3974.67│ 4491.38 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 300 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1474│300-1094│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 34.4 │  4663.23│ 5269.45 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 350 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1475│300-1095│Фланцы стальные плоские        │   шт.  │ 44.6 │  7241.14│ 8182.49 │
│    │        │приварные из стали 12Х18Н9Т;   │        │      │         │         │
│    │        │давлением 2.5 МПа (25          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 400 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1476│300-1227│Фланцы чугунные к трубам       │   шт.  │  2.5 │    15.50│   17.52 │
│    │        │отопительным ребристым         │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 160 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1477│300-1643│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │ 27.7 │   250.00│  282.50 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 500 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1478│300-1644│"Фасонные части к чугунным     │   шт.  │ 39.4 │   305.00│  344.65 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 600 мм"    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1479│300-1645│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │ 56.9 │   428.00│  483.64 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 700 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1480│300-1646│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │ 75.2 │   490.00│  553.70 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 800 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1481│300-1647│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │ 87.1 │   540.00│  610.20 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 900 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1482│300-1648│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │ 111.2│   600.00│  678.00 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 1000 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1483│300-1649│Фасонные части к чугунным      │   шт.  │  130 │   720.00│  813.60 │
│    │        │канализационным трубам: фланцы │        │      │         │         │
│    │        │стальные плоские приварные из  │        │      │         │         │
│    │        │стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;        │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1,0 МПа (10          │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2), диаметром 1200 мм    │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                Группа: Трубопроводы                             │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1484│300-1111│Трубопроводы для внутренней    │    м   │  1.1 │    47.08│   53.20 │
│    │        │канализации из полиэтиленовых  │        │      │         │         │
│    │        │труб отечественного            │        │      │         │         │
│    │        │производства, диаметром 100 мм │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1485│300-1254│Трубопроводы из стальных       │    м   │  4.6 │    67.52│   76.30 │
│    │        │бесшовных                      │        │      │         │         │
│    │        │горячедеформированных труб для │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения,     │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр ДН-57 мм,     │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки ТС-3.5 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1486│300-1255│Трубопроводы из стальных       │    м   │   7  │    97.72│  110.42 │
│    │        │бесшовных                      │        │      │         │         │
│    │        │горячедеформированных труб для │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения,     │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр ДН-89 мм,     │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки ТС-3.5 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1487│300-1256│Трубопроводы из стальных       │    м   │  9.9 │   134.18│  151.62 │
│    │        │бесшовных                      │        │      │         │         │
│    │        │горячедеформированных труб для │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения,     │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр ДН-108 мм,    │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки ТС-4 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1488│300-1311│Трубопроводы из стальных       │    м   │  1.4 │    22.37│   25.28 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 15 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1489│300-1312│Трубопроводы из стальных       │    м   │  1.8 │    22.37│   25.28 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 20 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1490│300-1313│Трубопроводы из стальных       │    м   │  2.3 │    24.07│   27.20 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 25 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1491│300-1314│Трубопроводы из стальных       │    м   │  2.8 │    27.19│   30.72 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 32 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1492│300-1315│Трубопроводы из стальных       │    м   │  3.7 │    31.72│   35.84 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 40 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1493│300-1316│Трубопроводы из стальных       │    м   │   5  │    37.95│   42.88 │
│    │        │водогазопроводных              │        │      │         │         │
│    │        │неоцинкованных труб с гильзами │        │      │         │         │
│    │        │и креплениями для              │        │      │         │         │
│    │        │газоснабжения диаметром 50 мм  │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1494│300-1317│Трубопроводы из стальных       │    м   │  4.7 │    36.53│   41.28 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 57 мм,        │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 3,5 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1495│300-1318│Трубопроводы из стальных       │    м   │  6.3 │    47.01│   53.12 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 76 мм,        │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 3,5 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1496│300-1319│Трубопроводы из стальных       │    м   │  7.4 │    54.65│   61.76 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 89 мм,        │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 3,5 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1497│300-1320│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 10.3 │    70.23│   79.36 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 108 мм,       │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 4 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1498│300-1321│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 12.8 │    91.19│  103.04 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 133 мм,       │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 4 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1499│300-1322│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 17.2 │   117.52│  132.80 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 159 мм,       │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 4,5 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1500│300-1323│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 30.2 │   163.00│  184.19 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 219 мм,       │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 6 мм            │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1501│300-1324│Трубопроводы для внутренней    │    м   │  0.5 │    42.00│   47.46 │
│    │        │канализации из                 │        │      │         │         │
│    │        │поливинилхлоридных труб        │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1502│300-1325│Трубопроводы для внутренней    │    м   │  1.5 │    92.10│  104.07 │
│    │        │канализации из                 │        │      │         │         │
│    │        │поливинилхлоридных труб        │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1503│300-1331│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 2.66 │    28.10│   31.75 │
│    │        │электросварных труб для        │        │      │         │         │
│    │        │отопления и водоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │наружный диаметр 45 мм,        │        │      │         │         │
│    │        │толщина стенки 3,5 мм          │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1504│300-1589│Трубопроводы из стальных       │    м   │   5  │    44.46│   50.24 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1505│300-1590│Трубопроводы из стальных       │    м   │  8.4 │    66.22│   74.83 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1506│300-1591│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 12.5 │    82.20│   92.89 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 100 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1507│300-1592│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 15.5 │    97.95│  110.68 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 125 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1508│300-1593│Трубопроводы из стальных       │    м   │ 18.4 │   139.40│  157.52 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 150 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1509│300-1594│Трубопроводы из стальных       │    м   │  7.2 │    49.90│   56.39 │
│    │        │бесшовных труб с гильзами для  │        │      │         │         │
│    │        │отопления и газоснабжения      │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 65 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1510│300-1595│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │  3.8 │    58.05│   65.60 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 40  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1511│300-1596│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │   5  │    68.70│   77.63 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 50  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1512│300-1597│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │  8.3 │   101.55│  114.75 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 80  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1513│300-1598│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │  11  │   172.50│  194.93 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 100 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1514│300-1599│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │ 20.2 │   264.50│  298.89 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 150 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1515│300-1600│Трубопроводы обвязки котлов,   │    м   │ 39.5 │   361.50│  408.50 │
│    │        │водонагревателей и насосов из  │        │      │         │         │
│    │        │стальных водогазопроводных,    │        │      │         │         │
│    │        │электросварных и бесшовных     │        │      │         │         │
│    │        │труб с фланцами, диаметром 200 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                                  Группа: Задвижки                               │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1516│300-1175│Задвижки параллельные          │   шт.  │  21  │   227.50│  257.08 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2),  │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 50 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1517│300-1176│Задвижки параллельные          │   шт.  │  34  │   357.70│  404.20 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 80 мм         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1518│300-1177│Задвижки параллельные          │   шт.  │  46  │   421.86│  476.70 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 100 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1519│300-1178│Задвижки параллельные          │   шт.  │  68  │   544.69│  615.50 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 125 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1520│300-1179│Задвижки параллельные          │   шт.  │  85  │   751.33│  849.00 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 150 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1521│300-1180│Задвижки параллельные          │   шт.  │  145 │  1102.65│ 1246.00 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 200 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1522│300-1181│Задвижки параллельные          │   шт.  │  281 │  1911.50│ 2160.00 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 300 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1523│300-1182│Задвижки параллельные          │   шт.  │  504 │  4203.54│ 4750.00 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 400 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1524│300-1271│Задвижки клиновые фланцевые с  │   шт.  │  29  │   539.18│  609.27 │
│    │        │выдвижным шпинделем 3КЛ2-16    │        │      │         │         │
│    │        │для нефтепродуктов, давлением  │        │      │         │         │
│    │        │1,6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 50 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1525│300-1272│Задвижки клиновые фланцевые с  │   шт.  │ 44.1 │   717.88│  811.20 │
│    │        │выдвижным шпинделем 3КЛ2-16    │        │      │         │         │
│    │        │для нефтепродуктов, давлением  │        │      │         │         │
│    │        │1,6 МПа (16 кгс/см2),          │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 80 мм                │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1526│300-1347│Задвижки параллельные          │   шт.  │   0  │  1830.18│ 2068.10 │
│    │        │фланцевые 30Ч6БР диаметром 250 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1527│300-1348│Задвижки параллельные          │   шт.  │   0  │  3378.77│ 3818.01 │
│    │        │фланцевые 30Ч6БР диаметром 350 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1528│300-1349│Задвижки с элекроприводом      │   шт.  │   0  │  3152.65│ 3562.49 │
│    │        │30Ч906БР диаметром 50 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1529│300-1350│Задвижки с элекроприводом      │   шт.  │   0  │  1998.71│ 2258.54 │
│    │        │30Ч906БР диаметром 100 мм      │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1530│300-1502│Задвижки                       │   шт.  │  5.1 │    37.83│   42.75 │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1531│300-1701│Задвижки параллельные с        │   шт.  │  195 │  1350.00│ 1525.50 │
│    │        │выдвижным шпинделем фланцевые  │        │      │         │         │
│    │        │для воды и пара давлением 1МПа │        │      │         │         │
│    │        │(10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром  │        │      │         │         │
│    │        │250 мм                         │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1532│300-1702│Задвижки параллельные с        │   шт.  │   0  │  7062.00│ 7980.06 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч15БР диаметром 500 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1533│300-1703│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │  1093.00│ 1235.09 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч515БР с конической          │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 600 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1534│300-1704│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 17082.00│19302.66 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч515БР с конической          │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 700 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1535│300-1705│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 19451.00│21979.63 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч515БР с конической          │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 800 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1536│300-1706│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 25913.00│29281.69 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч530БР с коническим          │        │      │         │         │
│    │        │редуктором диаметром 900 мм    │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1537│300-1711│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │   703.01│  794.40 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 50  │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1538│300-1712│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  1004.60│ 1135.20 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1539│300-1713│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  3902.65│ 4410.00 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1540│300-1714│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  4872.74│ 5506.20 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1541│300-1715│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  5285.31│ 5972.40 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1542│300-1716│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  6266.55│ 7081.20 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 │        │      │         │         │
│    │        │мм                             │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1543│300-1717│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │  9254.87│10458.00 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с507нж под приварку │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 400 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1544│300-1718│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │ 12265.49│13860.00 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с507нж под приварку │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 500 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1545│300-1719│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │ 15164.60│17136.00 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с507нж под приварку │        │      │         │         │
│    │        │диаметром 600 мм               │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1546│300-1720│Задвижки клиновые с выдвижным  │   шт.  │   0  │ 24530.97│27720.00 │
│    │        │шпинделем фланцевые для воды и │        │      │         │         │
│    │        │пара давлением 1МПа (10        │        │      │         │         │
│    │        │кгс/см2) 30с327нж с червячной  │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 800 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1547│300-1721│Задвижки параллельные          │   шт.  │   0  │  1866.67│ 2109.34 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 250 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1548│300-1722│Задвижки параллельные          │   шт.  │   0  │  4148.15│ 4687.41 │
│    │        │фланцевые с выдвижным          │        │      │         │         │
│    │        │шпинделем, для воды и пара     │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1 МПа (10 кгс/см2)   │        │      │         │         │
│    │        │30Ч6БР диаметром 350 мм        │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1549│300-1723│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │  7100.00│ 8023.00 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч15БР диаметром 500 мм       │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1550│300-1724│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 11280.00│12746.40 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч515БР с конической          │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 600 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1551│300-1725│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 19230.00│21729.90 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч515БР с конической          │        │      │         │         │
│    │        │передачей диаметром 800 мм     │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1552│300-1726│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 51660.52│58376.39 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч530БР с коническим          │        │      │         │         │
│    │        │редуктором диаметром 1000 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1553│300-1727│Задвижки клиновые с            │   шт.  │   0  │ 62730.63│70885.61 │
│    │        │невыдвижным шпинделем          │        │      │         │         │
│    │        │фланцевые для воды и пара      │        │      │         │         │
│    │        │давлением 1МПа (10 кгс/см2)    │        │      │         │         │
│    │        │30Ч330БР с коническим          │        │      │         │         │
│    │        │редуктором диаметром 1200 мм   │        │      │         │         │
├────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┤
│                     Группа: Соединительные части трубопроводов                  │
├────┬────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┤
│1554│300-1228│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │  0.9 │     2.78│    3.14 │
│    │        │переходы, диаметром до 15 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1555│300-1229│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.11 │     3.61│    4.08 │
│    │        │переходы, диаметром до 20 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1556│300-1230│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.18 │     4.70│    5.31 │
│    │        │переходы, диаметром до 25 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1557│300-1231│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.25 │     6.11│    6.90 │
│    │        │переходы, диаметром до 32 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1558│300-1232│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.32 │     7.94│    8.97 │
│    │        │переходы, диаметром до 40 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1559│300-1233│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.51 │    10.32│   11.66 │
│    │        │переходы, диаметром до 50 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1560│300-1234│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.73 │    13.42│   15.16 │
│    │        │переходы, диаметром до 65 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1561│300-1235│Соединения на сгоне стальные:  │   шт.  │ 0.96 │    17.43│   19.70 │
│    │        │переходы, диаметром до 80 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1562│300-1236│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 0.57 │     7.17│    8.10 │
│    │        │контргайкой, диаметром 15 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1563│300-1237│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 0.68 │     9.70│   10.96 │
│    │        │контргайкой, диаметром 20 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1564│300-1238│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 1.03 │    10.48│   11.84 │
│    │        │контргайкой, диаметром 25 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1565│300-1239│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 1.37 │    15.10│   17.06 │
│    │        │контргайкой, диаметром 32 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1566│300-1240│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 1.71 │    16.71│   18.88 │
│    │        │контргайкой, диаметром 40 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1567│300-1241│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 2.39 │    25.30│   28.59 │
│    │        │контргайкой, диаметром 50 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1568│300-1242│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │  3.7 │    39.65│   44.80 │
│    │        │контргайкой, диаметром 65 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1569│300-1243│Сгоны стальные с муфтой и      │   шт.  │ 5.74 │    61.45│   69.44 │
│    │        │контргайкой, диаметром 80 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1570│300-1244│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 0.39 │     6.86│    7.75 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 15 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1571│300-1245│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 0.49 │    15.58│   17.60 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 20 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1572│300-1246│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 0.92 │    27.19│   30.72 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 25 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1573│300-1247│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 1.21 │    39.93│   45.12 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 32 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1574│300-1248│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 1.36 │    63.15│   71.36 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 40 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1575│300-1249│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 2.14 │    85.24│   96.32 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 50 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1576│300-1250│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 3.49 │   127.43│  144.00 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 65 мм   │        │      │         │         │
├────┼────────┼───────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│1577│300-1251│Спецсоединения стальные втулки │   шт.  │ 4.91 │   179.82│  203.20 │
│    │        │буртовые, гайки накидные,      │        │      │         │         │
│    │        │муфтовые, диаметром до 80 мм   │        │      │         │         │
└────┴────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┘